[bookmark: _Toc99301424]第五章   采购需求
说明：
[bookmark: _Hlk167284587]1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。
[bookmark: _Hlk168431603]2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。
已发布的需求标准如下：
《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）
《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）
《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）
《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）
《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）
《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）
《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）
《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）
《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）
如有更新或增加，以财政部门发布为准。





一、采购标的
1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	品目号
	标的名称
	数量
	单位
	是否接受进口产品

	1-1
	软管窥镜
	4
	套
	否

	1-2
	无磁探针
	24
	根
	

	1-3
	热成像仪
	4
	台
	

	1-4
	专业探照灯
	4
	个
	

	1-5
	移动护栏
	180
	套
	

	1-6
	安检棚1
	1
	个
	

	1-7
	安检棚2
	2
	个
	

	1-8
	安检棚-推拉棚1
	1
	个
	

	1-9
	安检棚-推拉棚2
	1
	个
	

	1-10
	L型防冲撞阻车装备
	196
	组
	


二、商务要求
1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
合同签订生效之日起60个日历日内，投标人将合同项下全部货物交付到采购人指定地点，并完成全部安装调试服务。
2. 付款条件（进度和方式）
合同签订生效且财政经费到位后15个工作日内，采购人向投标人支付合同总金额的50%预付款；设备到货安装调试完成，通过到货验收后财政经费到位15个工作日内，采购人向投标人支付合同总金额的40%；所有设备最终验收合格、财政经费到位且由投标人向采购人提交由其开户银行出具的合同总金额的5%的履约保函正本后15个工作日内，采购人向投标人支付合同总金额的10%。质保期满后，如无质量问题，采购人退还投标人履约保函。
采购人每次付款前，投标人需向采购人提供与采购人所付金额相等的正规发票。
合同约定的付款期限及付款方式、付款额度等以采购人获得财政审批为准，因财政未及时审批及拨款的不视为采购人违约。
若出现货物本身质量问题或投标人未按合同约定要求供货，则采购人有权拒绝接收和付款，一切责任均由投标人自行承担。
投标人需要在合同规定的到货期前10个日历日，向采购人提供详细的供货清单，由采购人确认。如果由于投标人没有及时通知采购人，由此造成的全部损失由投标人承担。
投标人需安排运输保险并承担运费、保费。
4. 售后服务（质保期）（如适用）
项目终验后，投标人针对合同项下全部货物提供不少于3年的质保期，质保期间因质保问题产生的所有费用均包含在投标总价中。
三、技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
为我局直属单位开展日常办公提供必要的计算机配套设备。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
    无
2.服务内容及要求/货物技术要求
品目1-1软管窥镜
1、手持一体设计；
#2、显示屏：触摸显示屏≥5英寸；
3、显示屏分辨率：≥1920×1080；
#4、图像放大：支持实时≥5倍放大功能；
#5、图像记录：支持拍照和录像，录像时可抓拍；
6、文件格式：图像支持JPEG/BMP等，录像支持MP4等 ；
#7、储存介质：≥32G ；
#8、主机重量：≤3kg（含电池，不含仪器箱及附件）；
#9、探头直径 Φ6mm（±0.5mm）；若采用其他规格探头，其成像效果、弯曲性能等各项技术指标均不得低于本招标文件规定标准；
#10、摄像头像素：≥100万；
11、景深：8～80mm；
12、视场角：≥120° ；
13、管线工作长度：≥5m；
14、照明方式：支持前置LED/后置光纤导光等；
15、照明光源亮度：支持亮度调节，不少于5级；
#16、探头单向弯曲角度：≥150∘；
#17、探头导向能力：具备360°全方位任意导向；
18、导向控制方式：支持机械式控制等；
19、管线兼容性：管线支持更换等；
20、输出端口：包含HDMI；
21、照明光源：包含白光/红外光；
22、探头防水等级：≥IP67；
#23、主机电池: 容量：≥8000mAh；
#24、主机工作温度：-10℃～+50℃；
#25、探头工作温度：-10℃～+60℃。

品目1-2无磁探针
#1、材料：采用铍铜材料等无磁金属；
2、手柄：采用无磁绝缘材质；
#3、总长度：≥50cm；
#4、探针露出部分：≥30cm；

品目1-3热成像仪
1、热成像视频视场角≥5°×4°；
#2、热成像视频分辨率：≥640×512；
3、热成像探测器工作波段：7.5～14μm；
4、热成像镜头焦距：≤65mm；
#5、电子放大功能：数字放大支持多级调节，最大放大倍数不低于8倍；（提供具备检测资质的第三方检测机构出具的有效检测报告，并加盖投标人公章）
6、热成像聚焦方式：支持电动聚焦等方式；
7、显示模式：热成像图像至少具有黑热、白热、彩虹3种显示模式；
#8、图像帧率：≥25帧/s；
#9、显示分辨率：≥1280×1024；
10、噪声等效温差≤40mK；
[bookmark: OLE_LINK2]#11、搭载激光测距功能，内置激光测距机激光波长≥1500nm ,测距范围50m-5900m；（提供具备检测资质的第三方检测机构出具的有效检测报告，并加盖投标人公章）
#12、透雾及图像稳定设置：具有透雾设置选项，透雾等级≥4档；具有图像稳定设置选项，稳定等级≥3档；
13、图像抓拍和录像功能：可对当前拍摄场景进行一键图片抓拍和一键录像；
14、无线传输功能：热成像仪与外接无线无线传输模块连接后，可接入网络并上传信息；
15、具备多种系统菜单背景颜色。
#16、具备俯仰角的显示功能和定位功能：可对本机位置和目标位置进行定位，定位本机用时：≤1.5s；定位目标用时：≤1.0s，可通过屏幕中俯仰标尺对俯仰角度进行显示；（提供具备检测资质的第三方检测机构出具的有效检测报告，并加盖投标人公章）
#17、具备电子罗盘功能，可在监视画面上叠加镜头当前指向的方位信息和角度信息；（提供具备检测资质的第三方检测机构出具的有效检测报告，并加盖投标人公章）
18、连续工作时间：≥5小时；
19、静电放电抗干扰等级：符合GB/T17626.2-2018中规定的试验等级3级标准；
#20、热成像仪数字图像细节增强功能，具有0-64级可调；（提供具备检测资质的第三方检测机构出具的有效检测报告，并加盖投标人公章）
21、可调节图像的亮度、对比度等参数；
22、重量（含电池）≤2.7kg；（提供具备检测资质的第三方检测机构出具的有效检测报告，并加盖投标人公章）

品目1-4专业探照灯
#1、一般要求：采用可充电电池，配备独立电池充电底座或支持机身直充等；
2、符合相关标准：
2.1《GB30734-2014消防员照明灯具》；
2.2 防爆标准：《GB/T 3836.1-2021爆炸性环境　第1部分：设备　通用要求》；
2.3《GB/T 3836.2-2021爆炸性环境　第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》；
2.4《GB/T 3836.4-2021爆炸性环境　第4部分:由本质安全型“i”保护的设备》；
3.功能：灯具具有强、弱光切换及闪烁功能；
#4.绝缘性能：在常温环境下，灯具带电端子与外壳间的绝缘电阻≥20MΩ；
5.质量：≤1kg；
#6.初始照度：5米距离处强光初始照度≥1000 lx,5米处弱光初始照度≥240 lx；
7.工作温度：-30℃～+55℃。

品目1-5移动护栏
#1、围栏总高：≥1.2米，上宽：0.7米，下宽(加轮)：1米。
#2、围栏主立柱:不锈钢方管≥50×50mm，管壁厚度≥1.3mm国标（国标的标准为：执行标准GB/T20878-2024），立柱顶端配球形电镀柱帽（一体成型，避免拼接带来刺口，避免使用中造成伤害），立柱连接件结构牢固，连接件壁厚≥2.0mm国标（国标的标准为：执行标准GB/T20878-2024），立柱下端封闭防水；
3、副立柱：不锈钢矩管≥25×50mm，壁厚≥1.3mm国标（国标的标准为：执行标准GB/T20878-2024）；每根立柱配套伸缩行走轮，行走轮金属轮毂，双轴承结构；
#4、围栏副料(伸缩杆)≥20×40mm不锈钢矩管，壁厚≥1.3mm国标（国标的标准为：执行标准GB/T20878-2024），顶端配备电镀圆球形柱帽，伸缩杆柱帽是平帽和圆球加工而成，下端封口；
#5、伸缩杆采用防锈金属连接轴，护栏两端设置拉手与连接锁扣，侧边配备连接杆；连接固件为不锈钢材质，壁厚≥1.5mm国标（国标的标准为：执行标准GB/T20878-2024）；
#6、外观颜色：金色（须与采购人现有护栏颜色无色差）。

品目1-6安检棚1
#1、展开跨度、进深：≥6.6×21m；
#2、边高：≥3m；
#3、顶高：≥4.8m；
#4、框架采用高强度铝合金，材质力学性能≥6061-T6；壁厚≥3mm，结构承载力满足抗风压要求；
5、篷布：采用白色PVC涂层织物不透光篷布，≥850g/㎡，防火等级B1级；
6、配重：每个点位配重≥350kg;
#7、地台：截面龙骨≥40×60mm，承重结构板材总厚度≥36mm，表面铺设防滑拉绒地毯；
8、棚内光照度：≥500lx;
#9、篷房抗风压级别:≥8级。

品目1-7安检棚2
#1、展开跨度、进深：≥7×9m；
#2、边高：≥3m；
#3、顶高：≥4.8m；
#4、框架采用高强度铝合金，材质力学性能≥6061-T6；壁厚≥3mm，结构承载力满足抗风压要求；
5、篷布：采用白色PVC涂层织物不透光篷布，≥850g/㎡，防火等级B1级；
6、配重：每个点位配重≥350kg；
#7、地台：截面龙骨≥40×60mm，承重结构板材总厚度≥36mm，表面铺设防滑拉绒地毯；
8、棚内光照度：≥500lx；
#9、篷房抗风压级别:≥8级。

品目1-8安检棚-推拉棚1
#1、展开跨度、进深：≥10×6m；可推拉；
#2、边高：≥3m；
#3、顶高：≥3.6m；
#4、框架采用Q235钢管；壁厚≥1.5mm，结构承载力满足抗风压要求；
5、篷布：采用白色PVC涂层织物不透光篷布，≥750g/㎡，防火等级B1级；
6、配重：每个点位配重≥350kg；
7、棚内光照度：≥500lx；
#8、篷房抗风压级别:≥6级。

品目1-9安检棚-推拉棚2
#1、展开跨度、进深：≥10×5m；可推拉；
#2、边高：≥3m；
#3、顶高：≥3.6m；
#4、框架采用Q235钢管；壁厚≥1.5mm，结构承载力满足抗风压要求；
5、篷布：采用白色PVC涂层织物不透光篷布，≥750g/㎡，防火等级B1级；
6、配重：每个点位配重≥350kg；
7、棚内光照度：≥500lx；
#8、篷房抗风压级别:≥6级。

品目1-10  L型防冲撞阻车装备
#1、拦截高度：覆盖1200～1250mm；
#2、拦截宽度：中心距离≥1500mm/组；
#3、底座宽度：覆盖1700～1780mm；
#4、单组最大外形尺寸（L×W×H）≤1850×1870×1250mm；
#5、单组重量：350～400kg；
#6、材质：≥Q235 碳钢；
#7、颜色：金色（须与采购人现有护栏颜色无色差）；
8、护罩：文字、图案、颜色按采购人要求定制。
注：关于技术要求的说明
本采购需求书中，“三、技术要求2.服务内容及要求/货物技术要求”中规定的“技术参数”指标按重要性分为“★”、 “＃”、未标注。“★”代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；“＃”代表重要指标，未标注则代表一般指标，不满足该指标项将导致扣分。 
采购需求中规定的“★”最关键指标、“＃”重要指标的响应要求：指标明确要求提供何种证明材料的，供应商在投标环节中应按照要求提供相关证明材料；未明确要求提供何种证明材料的则需投标人在投标环节在采购需求偏离表中进行响应即可。
3. 验收标准
项目建设完成（即项目实施完毕并稳定运行）后，采购人与投标人双方依据合同约定的系统功能和性能等要求，组织到货验收，投标人应提供由厂家出具的合同项下全部设备原厂售后服务承诺。验收合格后，双方签字认可，出具到货验收报告。
项目通过到货验收后进入至少为期30个日历日的试运行期，期间如发生问题，自发生问题之日起试运行期将予以延长 30个日历日。
延长期限内，再次发生问题的，采购人有权根据合同文本第8条的规定，终止合同并追究乙方的违约及赔偿责任。
试运行期满后，采购人和投标人双方共同组成验收小组，经采购人确认后按照技术合同约定的验收标准和采购人装备项目管理相关规定进行最终验收。通过后出具最终验收报告。
[bookmark: _GoBack]验收不合格的，采购人有权终止合同并追究投标人的违约及赔偿责任。

