药品检验检测设备更新项目（药品）招标公告
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]
一、项目基本情况
1.项目编号：2641STC73535
2.项目名称：药品检验检测设备更新项目（药品）
3.项目预算金额：2529.86万元、项目最高限价（如有）：2529.86万元
4.采购需求：
	包号
	包名称
	标的名称
	采购包预算金额
（万元）
	数量（台/套）
	简要技术需求或服务要求

	01
	质谱类
	三重四极杆气质联用仪
	679.881
	1
	1. 柱箱可设定最高升温速率：≥250℃/min
2. 冷却速度：从 450℃ 降到 50℃ ≤3.5min
3. 质量数范围: 2 -1050 u等。

	
	
	三重四极杆液质联用仪
	
	1
	1. 配置独立电喷雾离子源（ESI）。
2. 离子源应具备高效雾化与去溶剂化设计，配置辅助加热气及离子聚焦功能，喷雾与加热设计应保证高离子化效率。
3. 离子源温度：离子源内两路加热雾化气，辅助加热气温度≥650℃，该最大温度可以在软件界面下设置并运行等。

	
	
	电感耦合等离子体质谱仪
	
	1
	电感耦合等离子体质谱仪产品应采用三重四极杆结构设计，即分析腔内具备三套可实现质量数筛选功能的四极杆：通过第一重四极杆去除基体离子和非目标离子；利用第二重四极杆为碰撞反应池内发生的碰撞或化学反应去除多原子干扰；第三重四极杆质量分析器测定目标离子或经反应的产物离子，以实现干扰物的充分消除等。

	02
	色谱类
	液相色谱仪1
	1033.68
	14
	1、工作原理：串联式双柱塞往复泵，自动连续可变冲程20-100μl，配置柱塞清洗附件
2、控温方式：强制空气循环加热方式，电子冷却方式
3、光源：氘灯、钨灯等。

	
	
	液相色谱仪2
	
	2
	1、泵头需为双柱塞往复式并联泵，非串联泵
2、加热模式：双温区，并可降温
3、二极管数：≥1024等。

	
	
	液相色谱仪3
	
	2
	1、梯度模式：低压混合，四元梯度，1-4路溶剂任意混合
2、样品管理器高级功能：自动稀释、自动添加和预加载
3、报告：内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告、峰纯度报告、光谱检索报告等；用户也可编辑个性化的报告模板等。

	
	
	液相色谱仪4
	
	1
	1、样品管理器高级功能：自动稀释、自动添加和预加载
2、数据采集模式：最多4个2D通道或1个3D通道
3、具有操作面板，可以独立设定工作参数、显示运行状态等。

	
	
	液相色谱仪5
	
	1
	1、具有高性能表面技术，使用完全惰性材料，可省去钝化操作，无需使用添加剂；
2、梯度模式：低压混合，四元梯度，1-4路溶剂任意混合等。

	
	
	超高效液相色谱仪
	
	1
	1、梯度模式：高压混合，二元梯度
2、最大操作压力：≥1200bar等。

	
	
	气相色谱仪
	
	1
	1、具有灭火自动检测和自动重新点火功能
2、标准 EPC 尾吹气类型：氩气/5%甲烷或氮气，0-150 mL/min等。

	03
	其它仪器
	无菌隔离器
	816.299
	1
	无菌隔离系统应至少包含：单面紊流单舱体（操作舱-单面4+2手套）；控制系统：干法汽化过氧化氢灭菌技术；集成式手套检漏设备；集菌仪；温湿度探头；压差传感器；过滤器压差计；手套袖套；配套支架；配备过氧化氢浓度探头；操作舱配备在线浮游菌计数器等。

	
	
	全自动血球计数器
	
	1
	报告参数至少33项：WBC, LYMPH#, MONO#, NEUT#, EO#, BASO#, LYMPH%, MONO%, NEUT%, EO%, BASO%，RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV，PLT, PCT, MPV, P-LCR, PDW,RET#, RET% , IRF, LFR, MFR, HFR, RET-He；NRBC#, NRBC%等。

	
	
	二氧化碳培养箱
	
	1
	1、工作体积：≥180L
2、配备搁板数目≥4块
3、温度控制范围：室温+5℃-50℃等。

	
	
	药物溶出度仪1
	
	2
	1、搅拌桨摆动幅度：≤0.3 mm
2、转篮摆动幅度：≤0.3 mm
3、同轴度：≤±1.0 mm等。

	
	
	药物溶出度仪2
	
	2
	1、溶出杯位数：≥12位。
2、搅拌桨摆动幅度：≤0.2mm。
3、转篮摆动幅度：≤0.5 mm等。

	
	
	药物溶出度仪3
	
	2
	1、溶出工位：12位，溶出杯体积：0-1000mL；溶出杯定位：自动中心定位；
2、具备12位在线溶出杯温控模块；温控范围：室温-50℃，分辨率：0.01℃，精度：±0.2℃等。

	
	
	药物溶出度仪4
	
	2
	设备安全性能符合现行版《中国药典》法规要求。具备至少三层采购人等级管理权限，配有审计追踪功能，支持数据备份、屏幕锁定、数据导出，满足GMP 数据完整性要求等。

	
	
	洁净工作台
	
	1
	1、均照明度（Lx）：≥800；平均紫外强度（mW/m2)：≥1100
2、震动幅值≤2μm；噪音≤62dB（A）。输入功率不小于180W，适用人数1-2人；
3、平均风速0.2-0.5（m/s）（高中低三档风速）等。

	
	
	全自动脱水机
	
	1
	可同时处理包埋盒数量不少于400个，脱水缸数量不少于2个，且可独立运行，并具有独立的温度、压力和搅拌器开/关设置，具备试剂管理系统，可根据包埋盒数量、脱水周期、试剂使用天数、试剂浓度自动提示试剂更换等。

	
	
	不溶性微粒仪
	
	1
	1、通道设置：≥64个（可自定义设置），需满足药典要求
2、粒径范围：1-500 μm（分段选择）
3、计数范围：0-9999999粒等。

	
	
	冻干机
	
	1
	1、板层最低温度≤-50℃，层板可控温度-50℃～+70℃；
2、板层均一性≤1℃，隔板顶层具备温度补偿功能，确保产品温度均匀；
3、板层降温速度（从 20℃降到-40℃）：≤45min等。

	
	
	倒置荧光显微镜
	
	1
	1、倒置显微镜，复消色差光路，视野数≥25mm
2、光学系统：具有双重色差校正性能，物镜、目镜独立色差矫正设计
3、具有明场、霍夫曼相差、落射荧光功能等。

	
	
	全自动冰点渗透压仪
	
	1
	1、样品用量：30‑50 μL   检测时间：≤90 秒/个样品
2、校准模式：支持 2 点 / 3 点药典校准，仪器可同时存储≥2 套校准曲线，可自由切换调用

	
	
	酶标仪
	
	1
	支持紫外-可见吸收光，顶部及底部荧光，荧光光谱扫描，化学发光，发光光谱扫描及时间分辨荧光等，后期本地升级滤光片系统均相时间分辨荧光，荧光偏振等分子互作荧光实验等。

	
	
	旋光仪
	
	1
	1、LED 光源，使用寿命≥100000h。
2、波长：589nm±5nm等。

	
	
	生化分析仪
	
	1
	1、比色法速度：≥800测试/小时，电解质速度：≥600测试/小时
2、同时分析项目：≥63项（含ISE），含吸光度、电解质、全血糖化血红蛋白测定等。

	
	
	水分测定仪
	
	1
	1、样品类型：液体和气体、可溶固体、难溶固体、不溶性固体
2、具备外部萃取和空白扣除模式
3、直拉式滴定管交换单元，具有滴定和加液功能等。

	
	
	显微镜
	
	1
	1、放大倍数：40X-1000X。
2、光学系统：无限远色差校正光学系统，齐焦距离≤45mm。

	
	
	低温生化培养箱
	
	1
	温度范围：0-65℃，温度分辨率≤0.1℃，温度波动度：高温≤±0.5℃（≥20℃时）、低温≤±1℃（＜20℃时），温度分布精度≤±1℃等。

	
	
	生化培养箱
	
	3
	温度范围：0-65℃，温度分辨率≤0.1℃，温度波动度：高温≤±0.5℃（≥20℃时）、低温≤±1℃（＜20℃时），温度分布精度≤±1℃等。

	
	
	纯水机
	
	3
	1、 二级纯水：清洗、实验室用溶液的配置、微生物实验，以及常规理化实验；
2、 一级超纯水：各种精密理化分析、高效液相色谱、质谱等；生命科学领域实验（如PCR、细胞培养、分子生物学、基因测序、蛋白纯化等）等。

	
	
	离心机
	
	2
	1、最高转速≥17,000rpm（30×1.5/2.0ml角转子）；最大相对离心力≥30,000×g（30×1.5/2.0ml角转子）；
2、定角转子最大容量≥4×500mL，水平转子最大容量≥4×1250mL等。

	
	
	药品保存箱
	
	7
	冷藏箱温度要在2℃-8℃范围可调、冷冻箱温度要在-10℃～-40℃范围可调，微电脑温控，设置精度≤0.1℃，设置方式可通过控制面板直接设置等。

	
	
	低温保存箱
	
	2
	冷藏箱温度要在2℃-8℃范围可调、冷冻箱温度要在-10℃～-40℃范围可调，微电脑温控，设置精度≤0.1℃，设置方式可通过控制面板直接设置等。

	
	
	低温冰柜
	
	1
	冷藏箱温度要在2℃-8℃范围可调、冷冻箱温度要在-10℃～-40℃范围可调，微电脑温控，设置精度≤0.1℃，设置方式可通过控制面板直接设置等。

	
	
	生物安全柜
	
	4
	要求Ⅱ级A2型生物安全柜，30%气体外排，70%气体循环；所有污染部位需处于负压状态或被负压通道和负压通风系统包围等。



注：投标人可以对本项目中的一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标，但必须针对每一采购包中的所有内容进行投标，不允许拆分投标。
5.合同履行期限：合同签订后90天内完成供货并完成安装调试具备验收条件。
6.本项目是否接受联合体投标：否。

[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否属于政府购买服务：否；
3.2其他特定资格要求： 无。

[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]三、获取招标文件
1.时间：2026年8月26日至2026年9月2日，每天上午9:00至12:00，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台
3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。
4.售价：0元。

[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标截止时间、开标时间：2026年9月16日09点30分（北京时间）。
地点：北京市政府采购电子交易平台。

[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
[bookmark: _Hlk217659273]1.本项目需要落实的政府采购政策：本国产品、节约能源、保护环境、促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业、支持乡村产业振兴，政府采购政策具体落实情况详见招标文件。 
2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA数字证书服务热线 010-58511086
电子营业执照服务热线 400-699-7000
技术支持服务热线    010-86483801
2.1办理CA数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
2.2注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
2.3驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。
2.4 获取电子招标文件
供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。
供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。
2.5编制电子投标文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
2.6提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
2.7电子开标
供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
　　　1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名    称：北京市药品检验研究院（北京市疫苗检验中心）
地    址：北京市昌平区科学园路25号
联系方式：曾老师，010-52779797
2.采购代理机构信息
名 称：中钢招标有限责任公司
地 址：北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场16层
联系方式：同项目联系方式
[bookmark: _GoBack]3.项目联系方式
项目联系人：马娟娟、刘健、陈丽、王建莉、聂娅琼
电 话：010-62688223（购买文件、发票咨询）、010-62686386（项目问询）、liujian5@sstc20.com（项目问询）

中钢招标有限责任公司
2026年8月26日

