[bookmark: _Toc20096]采购需求

1、 采购标的
	序号
	标的名称
	数量（套）
	单价最高限价（万元）
	是否允许进口
	是否为核心产品

	1
	教室音频设备
	2
	14.5
	否
	否

	2
	考试判卷机
	3
	2
	否
	否

	3
	多媒体教室一体机
	24
	1
	否
	否

	4
	AI多模态数据采集分析教学设备
	1
	48.1
	否
	是


二、商务要求
（一）交货时间和地点：
1.交货时间：合同签订后60日内完成交货。
2.交货地点：采购人指定地点
（二）付款条件（进度和方式）：见第六章拟签订的合同文本
（三）包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
三、技术要求
标的1：教室音频设备
[bookmark: _GoBack]1.单手持无线话筒6套
1.1音频格式‌：≥24位数字音频；
1.‌2频率响应‌：‌20Hz–20kHz；‌
1.‌3动态范围‌：≥‌120dB；‌‌
1.‌4总谐波失真‌：≤0.02%；‌‌
1.‌5音频延迟‌：≤‌3.2ms；‌‌‌
1.6射频载波频率范围‌：‌470–937.5MHz；‌‌
1.‌7调谐带宽‌：≥‌44MHz；‌‌
1.‌8射频调谐步进‌：‌25kHz；‌‌
1.‌9镜频抑制‌：≥70dB；‌‌
1.‌10射频灵敏度‌：≤‌-97dBm；‌‌
2.单鹅颈无线话筒6套
2.1接收机通用UHF频段兼容，支持470~937MHz电视频段、900MHz、1.2GHz/1.5GHz/1.8GHz多射频频段接收；
2.2配备充电锂电池，满电连续工作时长≥9小时；
2.3支持多级射频发射功率可调、内置高通滤波器、电源锁定防误触功能；
2.4 ≥24-bit/48kHz，动态范围≥120dB，系统延迟≤3ms；
2.5配备5英寸、10英寸、15英寸三种长度可更换鹅颈杆；
2.6支持心形、超心形两种拾音指向模式；
2.7拾音头配备双色运行状态指示灯。
3.数字调音台2台
3.1整机≥10路音频处理通道；
3.2配备≥4路单声道话筒/线路复合输入通道；
3.3合计输入接口：≥4路话筒输入、≥10路线路输入（含不少于4路单声道+不少于3组立体声）；
3.4主输出配置立体声平衡XLR接口；
3.5每路话筒通道独立可控+48V幻象供电。
4.数字自适应反馈抑制器2台
4.1不少于2进2出，单通道支持动态陷波器≥12个，参数均衡器PEQ≥12段；
4.2具备静态啸叫滤波固化功能，可固化保存自动识别啸叫频点≥8组；
4.3每通道内置≥4档移频可调，支持与陷波抑制功能同步联动使用；
4.4每通道具有噪声门功能；
4.5系统检测速度快中慢三速可调；
▲4.6设备≥2英寸彩色显示屏，可显示陷波器、移频、均衡等信息，同时可配合飞梭旋钮进行参数调节；
4.7设备平均无故障工作时间MTBF≥100000小时。
5.功放4台
5.1双通道立体声功率放大器，至少支持立体声、单声道及桥接三种模式；
5.2立体声输出功率≥2*600W(8Ω)，≥2*900W（4Ω）；
5.3桥接输出功率≥1*1800W(8Ω)；
▲5.4总谐波失真<0.05%@8Ω 1KHz；
5.5设备具备≥2种输入灵敏度切换；
5.6功率放大电路采用AB类架构；
5.7具备保护功能，至少包括：开机软启动、欠压保护、过压保护、过热保护、输出过载保护、过流保护、直流保护。
6.线性阵列全频音箱-主扩落地式8只；
6.1低频单元数量：≥8个，单只低频单元尺寸：≤3英寸；
6.2产品安装配件应标配齐全，含壁挂支架、吊装连接件音箱头；
6.3额定功率：≥250W；
6.4灵敏度：≥99dB；
6.5最大连续声压级：≥123dB；
6.6指向特性(-6dB)：100°H×30°V；
6.7频率范围：≥130Hz~18KHz。
7.电源时序器2台
7.1配备≥2英寸彩色液晶智能显示窗，可实时显示当前电压、系统日期、时间、通道开关状态等参数；
7.2 ≥12路开关通道输出（其中≥8路可控，≥4路直通输出），≥8路受控电源启动延时和停止延时时间可以自由设置；
7.3 ≥12路电源插座接口全部采用3C国标接口座；
7.4配备一键飞梭手动旋钮、通道全开启关闭手动操作按钮；
7.5配备≥2路DC5V/1AUSB供电接口，可用于外设照明、移动设备充电；
7.6具有欠压，过压检测保护及报警功能；
7.7具备RJ45百兆网口、RS485、RS232多通讯接口，支持远程网络化管控。
8.机柜2台
8.1规格长宽高：≥1200x600x600mm。
标的2：考试判卷机
1.兼容答题卡规格：64K、32K、16K、A4；支持60g~150g纸张，兼容黑白/彩色、打印/复印答题卡；
2.读卡处理速度：处理50题标准答题卡≥150张/分钟；至少支持边扫描边阅卷、先扫描后批量阅卷两种工作模式；
3.支持非红非白、普通铅笔、碳素笔、圆珠笔填涂识别；
4.自定义识别阈值：可设置单选、多选填涂阈值，支持分辨率、滤色、图像旋转参数自定义；
5.信息识别：支持手写考号读取、条形码/二维码学生身份识别；支持单选、多选、判断题题型判分；
6.异常答题卡集中处理，支持调取答题卡原图复核；
7.全部答题卡扫描图像本地存档，支持以考号命名归档检索；
8.支持单选多选题，多选题目支持按部分正确设置分步得分；
9.科目、年级、学生名称文本录入无字符长度限制；
10.多维度数据检索：年级、班级、考号、姓名筛选查询成绩；
11.支持双面答题卡识别、AB分卷识别，可录入缺考、违纪标记、手工主观题分数；
12.支持外部导入主观题得分，自动合成学生总分；
13.配套阅卷软件提供终身免费版本升级；
14.多维度教学统计：单题正答率、分段得分统计、分数段分布、单科总分、多科汇总、班级/年级排名、缺考违纪名单、历次考试纵向对比分析；
15.综合报表导出打印：自动统计参考人数、最高分、最低分、平均分、优秀人数/率、及格人数/率、低分人数/率、单题正确率，同步输出学生个人分数及班/年级排名，报表支持打印、Excel导出。
标的3：多媒体教室一体机
1.一体机24台
1.1 CPU：核心≥10核心16线程；
1.2内存：≥32G内存，主板预留≥2条内存扩展插槽；
1.3硬盘：≥512G M.2 NVME PCIE4.0 SSD 
1.4显卡：集成显卡
1.5显示屏幕：≥23英寸，分辨率：≥1920×1080；
1.6音频：集成板载声卡，内置AI语音降噪算法；
1.7网络：集成千兆有线网卡；
2.多媒体桌24台
2.1支持单人多媒体操作场景。
2.2台面材质：台面厚度≥25mm，E0级环保板材，表面耐磨防污、耐刮防潮；整板全自动热熔PVC封边。
2.3支撑架构：钢制方管支架，整体需除锈、磷化、静电喷塑防腐防锈处理。
2.4功能结构：桌面具有一体机专用放置区域，内置封闭式强弱电分离走线槽；桌下具有设备收纳空间，可收纳配套设备及线材。
2.5安全工艺：桌体全部边角采用圆弧防撞倒角；配备全套防锈五金配件，整体可模块化拆装。
2.6专属功能：设备具备翻转收纳功能，支持设备隐藏收纳，适配≥23英寸一体机日常教学、阅卷、多媒体实操使用。
标的4：AI多模态数据采集分析教学设备
1.AI多模态数据采集分析系统
▲1.1支持微表情、语音、语义、生理信号（HRV）等多模态同步采集，具备数据采集、分析、导出功能。（提供软件功能截图加盖投标人公章）；
▲1.2支持测评全流程音视频同步录制，支持自评作答，支持测评数据在线查阅、归档留存。（提供软件功能截图加盖投标人公章）；
1.3支持生理信号（HRV）采集，具有心率变异性（HRV）特征提取方法，电子数据可导出；
▲1.4具有量表评估功能，可采集测评过程中的多模态行为数据，可输出测评结果（提供软件功能截图加盖投标人公章）；
▲1.5支持虚拟数字人交互式问诊场景，具备语言交互能力，可采集多模态数据（提供软件功能截图加盖投标人公章）；
▲1.6支持心理意象测验功能，包含视觉刺激加自由联想范式，支持记录多模态反应数据，可输出测评结果（提供软件功能截图加盖投标人公章）；
▲1.7支持分析面部动作单元，具有视频文件智能剪切系统，支持完整视频切割、分析、处理，可输出结果（提供软件功能截图加盖投标人公章）。
2.多刺激多模态表情数据采集分析功能需求
2.1具有多模态信号融合分析功能，支持面部微表情、语音语义、生理信号（HRV）的多模态信号融合分析，可导出电子数据（提供软件功能截图加盖投标人公章）；
2.2支持微表情识别能力≥7种基本情绪及其混合状态；
▲2.3具有面部微表情、语音语义、心率变异等信号，支持计算机视觉、神经网络等技术，对多模态信号（面部微表情、语音语义、生理信号）的同步采集与融合分析，并输出分析结果（提供软件功能截图加盖投标人公章）；
▲2.4具有心理状态评估回放追溯功能，支持生理信号采集、多模态交互测评数据回放与结果管理（提供软件功能截图加盖投标人公章）。
3.教师端功能需求
3.1具有结果查看功能，支持心率变异数据、量表数据和面部表情视频数据分析；
3.2产品配置功能需求，支持多模态微表情抓取数量及心率变异（HRV）时长自定义；
3.3用户管理功能，支持添加、删除、信息修改及密码重置。可通过账号、状态、创建时间进行检索；
3.4日志管理功能，支持记录和查看用户操作日志，可通过系统模块、操作人员、类型、状态、操作时间进行日志检索；
3.5查询功能，支持按测量时间和姓名进行查询，可实现报告打印及数据导出等功能；
3.6数据管理功能，支持文件导出。
4.数据存储功能需求
4.1数据模板支持不少于3种，并支持电子导出（提供软件功能截图加盖投标人公章）；
4.2支持输出量表测评报告，包括测评者答题数目、分数，以及测评分析结果；
4.3心率变异数据分析至少包含身体压力指数、自主神经系统活性、自主神经系统平衡，散点图、频谱图、直方图、总心跳数、伪迹、、SDNN(ms)、RMSSD(ms)、SDSD(ms)、pNN50(%)、TP(ms2)、VLF(ms2)、LF(ms²)、HF(ms²)、LF_normal(nU)、HF_normal(nU)、LF/HF、压力指数等详细数值。
5.其它功能参数要求
5.1可移动一体式台车结构，教师管理端支持双屏显示，测评端和管理端均可进行信息录入。包含≥4台分离式采集终端；
5.2设备主机（1套）
CPU主频≥3GHz,物理内核≥24核；内存≥120G，存储硬盘≥4TB，系统盘≥480G，显存≥12G；
5.3教师采集端（1台）
显示屏≥15英寸，支持多点触控，网络支持无线方式传输，内置摄像头分辨率≥1080P，内存≥8G，存储≥64G，端口支持USB，HDMI，支持音频麦克风MIC、喇叭等；
5.4操作端显示装置（1台）
分辨率≥1920*1080，尺寸≥18寸，接口支持HDMI；
5.5打印机装置（1台）
端口支持USB连接，打印方式：激光打印，支持纸张尺寸A4，打印速度：≥18页/分钟，连接方式：支持USB；
5.6移动式工作台（1台）
主车体尺寸≥：930mm（长）*600mm（宽）*1300mm（高），工作台面及机身表面实现ABS全覆盖。车体底座配备4个静音脚轮，其中两个为万向脚轮并带有刹车；
5.7分离式采集终端（4台）：
显示屏≥12英寸，网络支持≥Wi-Fi2.4/5G，摄像头分辨率：≥1080P，每秒≥30帧全高清视频；内存≥8G，存储≥64G，端口支持USB。

