采购需求
说明：
[bookmark: _Hlk167284587]1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。
[bookmark: _Hlk168431603]2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。
已发布的需求标准如下：
《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）
《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）
《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）
《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）
《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）
《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）
《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）
《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）
《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）
如有更新或增加，以财政部门发布为准。


一、采购标的
（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	标的名称
	设施/系统
	数量
	是否接受进口产品

	[bookmark: _Hlk229472062]1
	[bookmark: _GoBack]存储设备购置与过敏性疾病创新药物研发定制软件开发服务
	智能集群存储系统
	1套
	[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK12]否

	
	
	国产化双活存储系统
	1套
	否

	
	
	备份容灾系统
	1套
	否

	
	
	医疗数据资产管理协同+使用端系统
	1套
	否

	
	
	医疗数据应用协同+应用使用端系统
	1套
	否

	
	
	医疗专病科研服务软件
	1套
	否

	
	
	可信医疗数据区块链系统
	1套
	否

	
	
	可信医疗数据存储加密系统
	1套
	否

	
	
	医疗数据采集+移动端系统
	1套
	否

	
	
	中央随机化管理系统
	1套
	否

	
	
	人工智能医疗随访智能引擎+随访系统
	1套
	否

	
	
	临床试验数据协作系统
	1套
	否


（二）项目背景/项目概述
[bookmark: OLE_LINK368]过敏性疾病创新药物国家工程研究中心旨在研发生物治疗药物、分子诊断器械及慢病规范诊疗新技术，推动相关产品转化和临床应用。本项目为过敏性疾病创新药物国家工程研究中心创新能力建设。
该项目拟采用高性能基础设施和先进技术满足工程研究中心当前及未来五年信息化和业务需求，涵盖医疗信息化基础服务、科学研究创新、临床研究创新、医药多模态大数据应用、人工智能医药研发、医药数据安全共享及医药产研成果转化等方面的建设需求；拟构建集信息化基础设施、医药研究服务、医药研发服务、高性能计算服务、医药多模态大数据存储服务、网络信息和数据安全防护、医药可信应用协同于一体的医药大数据协同应用服务体系，形成覆盖“采、治、管、存、用、算、安全”的综合能力底座。
项目拟建设安全合规、高性能、兼容信创适配的基础设施和服务应用一体化平台，平台产品成熟、功能齐全、赋能医药研究和产研转化实践创新、具有自主知识产权，具备高灵活性、扩展性、示范性、先进性、前沿性，在保障医药数据安全合规前提下，推动跨域医药协同应用，为国家工程研究中心持续开展科研攻关、医药研发、医药转化创新提供高效稳定且长久支撑。
二、商务要求	
（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1、交付时间：合同生效后，存储设施30天内；定制化软件设施 90日内。
2、交付地点：首都医科大学附属北京同仁医院指定地点。
（二）付款条件（进度和方式）
详见第六章拟签订的合同文本
（三）包装和运输
投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
[bookmark: OLE_LINK369][bookmark: OLE_LINK370][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK367]（四）售后服务（质保期）
[bookmark: OLE_LINK72][bookmark: OLE_LINK71]原厂三年质保和软件升级支持服务，提供售后服务承诺函。售后服务要求详见“三、技术要求 1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求： 二、服务要求”中的“项目质保要求”的相关要求。
三、技术要求
（一）基本要求
1、采购标的需实现的功能或者目标
本次招标为为支撑国家工程研究中心医药临床研究、大队列科研、多源异构数据处理与面向多中心服务等需求，提供高性能、高可靠、国产化兼容的存储支撑体系，以及致力于过敏性疾病药物研发及临床转化，聚焦产研转化和产业赋能，推动药物研发成果的转化与产业化，构建自主可控、稳定兼容的面向临床、科研和转化服务的研究研发一体化协同服务和创新医药应用服务，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物和软件系统的适用性，选择需要最佳性能价格比的货物和软件系统前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
2.1投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
2.2符合已颁布的现行中华人民共和国认可的国家标准、地方标准和行业标准。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。
[bookmark: OLE_LINK64][bookmark: OLE_LINK73]（二）服务内容及要求/货物技术要求
1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
[bookmark: OLE_LINK298][bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK297]详见下文。
[bookmark: OLE_LINK371][bookmark: OLE_LINK372]


[bookmark: _Toc21427]一、技术要求
1、智能集群存储系统
	序号
	重要性
	技术规格要求
	证明材料要求

	1
	▲
	文件系统要求采用成熟稳定的国产商业版并行文件系统，非OEM产品，具备自主研发能力，不接受开源文件系统，非在Lustre、Ceph、Gluster、GPFS、BeeGFS等软件基础上更改，提供国家版权局颁发的软件著作权登记证书。
	是

	2
	★
	基于国产化平台设计，采用标准机架式硬件。
	否

	3
	★
	本次配置≥3个全闪集群节点，节点要求如下：
每节点配置2颗处理器，单处理器规格不低于2.6GHz/48核/256MB/350W，处理器支持并配置超线程功能；
每节点≥256GB DDR5内存，配置≥16条 DDR5内存；
每节点配置≥1块4口Gb网卡，≥2块双口25Gbps网卡，并配置光模块；
每节点配置≥2块480G SSD硬盘；≥15块7.68TB企业级NVMe SSD硬盘；
每节点配置冗余电源。
本次配置≥4个混闪集群节点，节点要求如下：
每节点配置≥2颗处理器，处理器规格不低于2.5GHz/16核/32MB/190W，处理器支持并配置超线程功能；
每节点≥256GB DDR5内存，配置≥16条 DDR5内存；
每节点配置≥1块4口Gb网卡，≥2块双口25Gbps网卡（含光模块）；
每节点配置≥2块480G SSD硬盘，≥3块3.84TB企业级NVMe SSD缓存盘，≥12块12 TB SATA HDD数据盘；
每节点配置冗余电源。
全闪池和混闪池之间应实现根据策略数据自动冷热分层存储。
	否

	4
	▲
	处理器安全要求：投标所配备的CPU(中央处理器)内置密码模块或密码协处理器，可实现SM2、SM3和SM4国密算法的硬件加速。提供投标所配备的CPU(中央处理器)具有上述密码技术特性的证明材料。
	是

	5
	★
	支持配置副本和纠删码；
集群总可用数据容量≥400TB。
	否

	6
	▲
	BMC管理芯片要求采用国产芯片，并且芯片通过安全可靠测评，提供中国信息安全测评中心官网截图证明。
	是

	7
	▲
	融合存储：支持在同一存储集群或在同一个池中，同时部署文件，块，对象功能，并同时提供块、文件、对象完整服务。需提供第三方权威评测机构签字盖章的测试报告复印件并加盖原厂公章。
	是

	8
	
	重构策略：支持重构流控，支持极致重构，普通重构和自适应重构多种重构策略。
协议支持：一套存储支持ISCSI/NVMe-oF/NFS/POSIX/S3等多种访问协议，无需配置独立的网关节点。
协议互通：支持NFS/POSIX/S3多种访问协议访问同一文件，避免因访问协议不同造成的数据拷贝，无明显语义损失，无需配置独立的网关节点。
磁盘漫游：支持磁盘漫游功能。
告警：支持SNMP、短信、邮件告警等各种类型的故障告警，且支持在管理界面进行相关配置。
	否

	9
	
	硬件监控：管理界面支持以可视化的视图，展示硬盘基本信息及从属关系，基本信息包括：硬盘所属节点、所属硬盘池、硬盘名称、盘类型、状态、容量、已使用容量、插槽号、序列号、盘类型、硬盘灯状态、接口类型、物理盘类型相关信息。
存储性能监控：存储系统提供存储IO智能分析系统可视化工具，含容量监控、IO读写分布统计、带宽/IOPS监控等性能监控。
多集群统一运维：支持纳管多套存储集群，并支持在一个管理界面运维管理多套独立的存储集群。
	否

	10
	▲
	单卷最大容量：单卷最大支持容量≥512TB。
	是

	11
	
	支持硬盘亚健康检测，支持慢盘检测，并在磁盘损坏前进行隔离并告警；
支持网络亚健康，针对存储节点的网络出现丢包、网络时延大、网口故障故障现象可提供故障告警并隔离。
	否


2、国产化双活存储系统
	序号
	重要性
	技术规格要求
	证明材料要求

	1
	▲
	标准机架式，基于国产化平台设计，采用多控制器架构，主控机柜≥25盘位（提供相关证明材料，加盖原厂公章）；
产品证书：投标产品具有并提供有效期内的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书》；（提供证书复印件，加盖原厂公章）。
	是

	2
	★
	‎控制器要求：配置控制器数量≥2，最大可扩展至≥32控；
缓存要求：配置缓存≥512GB，缓存不包括SCM、SSD磁盘、闪存、NAS机头的内存等。
	否

	3
	★
	‎端口要求：单台配置≥2个GE接口，≥8个10GE接口（含光模块），≥8个32Gb FC接口。
硬盘要求：单台配置≥12块7.68TB NVMe SSD企业级硬盘。
	否

	4
	▲
	RAID要求：支持RAID 0、1、5、6、10、50、60及RAID-X的RAID方式（提供界面功能截图，加盖原厂公章）。
	是

	5
	▲
	‎配置全容量许可精简功能，精简粒度4K、8K、16K、32K、64K、128K、256K、512K、1M可调节，后续扩容无需额外购买许可。需提供第三方权威评测机构签字盖章的测试报告复印件并加盖原厂公章。
	是

	6
	▲
	‎双活功能：配置双活功能，支持双活LUN 在线扩容，容量修改在单端完成，对端容量信息同步修改，对双活的状态无任何影响，主机无感知。需提供第三方权威评测机构签字盖章的测试报告复印件并加盖原厂公章。
	是

	7
	▲
	快照功能：配置快照功能，支持在快照基础上再次创建快照，同时支持级联快照的跨级回滚，以保障快照数据安全；支持对快照设置保护周期，在保护周期内快照无法删除，无法篡改快照中的数据。需提供第三方权威评测机构签字盖章的测试报告复印件并加盖原厂公章。
	是

	8
	
	支持A-A文件系统，每个控制器都可以提供NAS业务访问，非主备模式；
	否

	9
	▲
	支持NAS双活功能，实现NAS文件系统的数据保护，任意一个站点设备故障，NAS业务不中断。需提供第三方权威评测机构签字盖章的测试报告复印件并加盖原厂公章。
	是

	10
	
	持缓存保护，并配置电池保护模组，支撑整机掉电数据保护，保证掉电时Cache数据可安全写入SSD永久保存，确保掉电后业务快速恢复。
	否


3、备份容灾系统
	序号
	重要性
	技术规格要求
	证明材料要求

	1
	★
	基于国产化平台设计，采用标准机架式服务器架构，配置≥2颗处理器，处理器核心数≥24，主频≥2.4GHz，支持并配置超线程功能。
	否

	2
	▲
	处理器安全要求：投标所配备的CPU(中央处理器)需通过“安全可靠测评结果公告（2024年第1号）的安全可靠测评。（提供承诺函并加盖投标设备原厂公章）。
	是

	3
	★
	‎配置≥256GB DDR5 内存，配置≥2块480GB SSD盘用于系统盘（支持RAID1），配置≥12块16TB企业级SATA HDD；
可用数据容量≥130TB。
	否

	4
	
	‎配置≥4个10GbE接口（含光模块），配置冗余可热插拔电源和风扇。
	否

	5
	★
	‎软件授权：配置≥130TB后端存储容量授权，软件全功能开放。
	否

	6
	
	‎数据库保护服务：支持主流的数据库在线备份恢复，包括：PostgreSQL、Caché、DM等主流数据库应用。
LAN-Free功能要求：支持采用LAN-Free方式对文件、数据库、操作系统和虚拟化平台进行数据备份。LAN-Free的网络协议必须能支持iSCSI和FC。
	否

	7
	
	‎平台兼容性：备份客户端支持部署在Linux、AIX、Solaris、HP-UX等操作系统，以及基于龙芯、飞腾、海光、兆芯、申威、华为鲲鹏处理器架构下的银河麒麟和统信UOS操作系统等国产操作系统。
	否

	8
	
	管理与运维：支持通过图形化向导管理界面按设定好的步骤完成备份管理服务端的账号生成、存储池创建、系统自备份的配置，客户端注册和客户端权限划分等功能的开通，减少服务端部署的初始化复杂度。
文件与操作系统保护服务：支持在线文件备份，包含：全量备份、增量备份与合成备份。支持对Linux、UNIX平台单文件/目录进行细颗粒度的合成备份和恢复。备份支持通过名称或通配符进行文件过滤，排除操作系统文件和一些指定扩展名的文件类型。支持全量备份、增量备份、合成备份生成的备份数据集通过挂载方式进行快速恢复。
备份管理服务端自保护：备份管理服务端支持手动和自动周期的进行自备份操作，将备份管理服务端的Catalog信息存档，并支持复制到异地进行保存。
	否


4、医疗数据资产管理协同+使用端系统
	平台
	一级标号
	一级功能
	二级标号
	二级功能
	功能描述
	证明材料

	4医疗数据资产管理协同+使用端系统
	4.0 
	★整体需求
	4.0 
	/
	投标人需按要求交付医疗数据资产管理协同+使用端系统；并能够整合联通链接医疗数据应用协同系统。
	否

	
	4.1
	可信多源异构数据开发管理
	4.1.1
	支持数据源管理
	支持数据元注册与接入、数据连接测试以及数据采集任务。
支持采集任务监控。
	否

	
	
	
	
	
	
	否

	
	
	
	4.1.2
	数据同步管理
	支持DB数据，文件数据等数据同步。
	否

	
	
	
	4.1.3
	数据开发工作流
	支持可视化工作流编排。
	否

	
	
	
	4.1.4
	支持数据处理规则管理
	▲4.1.4.1支持数据处理规则的完整生命周期管理；
4.1.4.2支持规则的新建、编辑、版本管理和删除，可定义基于SQL、Python等多种语言的规则脚本。
	否

	
	4.2
	实时质控管理
	4.2.1
	支持数据质量任务管理
	支持任务创建，质量规则配置和任务结果查看。
	否

	
	
	
	4.2.2
	支持数据质量规则配置
	支持表级，字段级数据质量规则的配置，包括不限于：完整性，一致性，有效性，唯一性规则的配置。
	否

	
	4.3
	元数据模型管理
	4.3.1
	元数据采集
	支持技术元数据自动采集和业务元数据关联。
	否

	
	
	
	4.3.2
	自动化注释
	▲4.3.2.1支持AI自动化注释，产品厂商3年内需依据业务需求提供免费定制化迭代优化。
	否

	
	
	
	
	
	4.3.2.2支持对AI生成的注释内容进行人工审核和纠偏。
	否

	
	
	
	4.3.3
	元数据检索
	提供跨数据源、全范围的元数据关键字模糊检索；
支持在全部、术语、表等不同范围内按关键字进行元数据检索；
支持结果筛选与逐级下钻。
	否

	
	4.4
	可信多源标准管理
	4.4.1
	数据标准管理
	▲提供全面灵活的数据标准设置功能和多模态医疗数据模型；
支持根据医疗行业特性、专业领域需求、数据清洗规则、参考字典和编码规范等多个维度制定数据标准；
支持字段级和非字段级标准创建。
	否

	
	
	
	4.4.2
	数据标准代码
	支持标准码表管理；
支持维护医疗行业通用编码体系，如ICD-10疾病分类编码、手术操作分类编码、药品编码、科室编码等。
支持数据标准引用已维护的标准码表，建立数据标准与代码表之间的关联关系，在数据质量校验过程中自动调用对应码表进行枚举值合法性验证。
	
否

	
	4.5
	可信数据溯源
	4.5.1
	数据血缘分析
	基于数据处理任务、ETL脚本、SQL执行记录，实现基于区块链的自动解析和构建从原始数据源到最终数据产品的完整血缘链路，无需人工配置。
数据支持按调用路径方式查看数据血缘关系，以可视化图形展示指定数据表或字段的上下游依赖关系。
	否

	
	4.6
	智能标签平台
	4.6.1
	标签管理
	4.6.1.1提供标签体系的层级化管理功能；支持创建标签类目和标签，可基于医疗业务场景构建患者特征标签体系，多维度标签分类体系。
	否

	
	
	
	
	标签视图与市场
	4.6.1.2支持标签值配置与标签分析和检索。
	否

	
	4.7
	术语管理
	4.7.1
	支持术语库建设
	支持术语管理；
支持创建多级术语类目，建立覆盖医疗业务全域的术语分类体系。支持基于字段数据特征（如身份证、手机号、邮箱等格式特征）定义通用特征规则。
	
否

	
	
	
	4.7.2
	支持术语分类自动打标
	支持基于术语规则的自动化分类任务，通过预设的术语规则对元数据字段进行自动化分类打标。
	否

	
	
	
	4.7.3
	术语视图
	支持通过术语视角查看元数据分类情况，以可视化形式展示术语与元数据之间的关联关系。
	否

	
	4.8
	智能指标管理
	4.8.1
	支持数据集管理
	提供图形化的数据集创建界面；
支持通过可视化拖拽方式进行跨源、跨库的数据表关联。
支持通过自定义SQL语句创建数据集，满足复杂查询逻辑需求；
提供SQL编辑器和执行功能；
支持查看字段信息和数据血缘关系。
	否

	
	
	
	4.8.2
	支持指标定义
	支持原子指标，派生指标和复合指标的新建，编辑，查看，删除和排序功能。
提供指标详情查看功能；
支持查看指标的基本信息、指标探索视图和指标血缘关系，可追踪指标从数据集到业务展示的完整链路。
	否

	
	4.9
	分布式数据管理
	4.9.1
	支持数据资产地图
	通过可视化方式呈现医院数据资产全貌，以地图形式展示各类数据资产的分布状况、关联关系和使用热度。
	否

	
	
	
	4.9.2
	分布式数据权限
	提供数据权限、用户权限、应用权限及接口权限的多维管理能力；
支持基于角色的精细化权限控制。 租户隔离，提供多租户数据隔离机制，确保不同租户之间的数据严格隔离，在数据中台中只有授权给租户用户的数据才能被访问使用，防止数据越界访问，保障各租户的数据安全与隐私。
	否

	
	
	
	4.9.3
	数据生命周期管理
	▲支持数据全生命周期管控，对医疗数据资产进行监控,定期执行质量评估任务，生成数据质量评分报告，并以可视化大屏形式展示医院数据质量状况。
	否

	
	4.10 
	数据资产管理
	4.10.1
	数据服务管理
	支持API数据服务的创建，编辑，删除，发布功能。
支持服务订阅，和在线调试与调用情况查看，业务部门或开发人员可浏览并订阅所需数据服务，管理员可配置订阅审核流程，确保数据服务使用的规范性；
支持用户可查询已订阅服务并管理相关配置。
	否

	
	
	
	4.10.2
	数据资产盘点
	自动绘制数据资产图谱，通过技术手段自动识别和分类医院内各种数据资产，包括结构化数据和非结构化数据（检验报告、影像文件），自动形成数据资产全景视图。
	否

	
	4.11
	分布式数据同步
	4.11.1
	数据同步机制
	提供分布式架构下的多节点数据同步能力；
支持中心数据中台与各分院、各科室分布式节点之间的数据双向同步。
支持全量和增量数据同步。
支持对分布式数据同步任务进行实时状态监控。
	否



	平台
	一级标号
	一级功能
	二级标号
	二级功能
	功能描述
	证明材料

	统一认证平台
	/
	★整体需求
	/
	/
	★投标人需要交付统一认证平台；并能够整合联通所有业务系统。
	是，需要提供统一认证平台开发交付承诺函。

	
	1
	组织机构
	1.1
	组织机构列及检索
	支持组织机构查看和检索，可以新增，编辑和备注；支持子项的新增编辑与删除。
	否

	
	2
	用户管理
	1.2
	用户管理
	支持用户账号的新增，编辑，查看，可以重置密码和删除账号。
	否

	
	3
	应用管理
	1.3
	应用管理
	支持应用配置与管理。
	否

	
	4
	登录/退出
	1.4
	登录/退出
	可以统一入口进行登录和退出切换。
	否



5、医疗数据应用协同+应用使用端系统
	平台
	一级标号
	一级功能
	二级标号
	二级功能
	功能描述
	证明材料

	5医疗数据应用协同+应用使用端系统
	5.0 
	★整体需求
	5.0 
	/
	投标人需按要求交付医疗数据应用协同+应用使用端系统。
	否

	
	5.1
	身份管理
	5.1.1
	身份管理
	认证审核，支持对注册用户的实名认证资质进行审核，审核通过即颁发基于区块链的身份凭证，利用区块链技术确保认证过程的透明性和不可篡改性，增强平台的信任度和数据安全性。
	否

	
	
	
	5.1.2
	身份标识管理
	▲5.1.2.1可信端接入标识，支持主体提交可信端注册申请；经审核通过后，生成标识，建立与可信端的映射关系。
	否

	
	
	
	
	
	5.1.2.2支持数据产品/数据资源标识；
支持产品登记后，审核通过后分配产品标识。
	

	
	5.2
	可信部署管理
	5.2.1
	部署管理
	▲5.2.1.1支持通过主体名称和部署状态对可信端部署申请进行检索和查询，实时了解可信端部署进度、在线状态。
	否

	
	
	
	5.2.2
	
	5.2.2.2支持对主体用户提交的可信端部署的申请进行部署排期；
支持部署时间修改；
支持部署指纹的生成和更新。
	否

	
	
	
	5.2.3
	可信端管理
	支持空间管理员根据可信端名称、主体用户名称和部署状态检索查询，实时关注每个主体用户部署的可信端的认证状态。
支持空间管理员对已认证的可信端进行冻结；
支持对已冻结的可信端解冻，对于用户主动注销的可信端可以查看注销原因；
支持删除用户主动注销的可信端。
	否

	
	5.3
	智能合约管理
	5.3.1
	合约策略模板
	支持合约策略以结构化方式承载对合约标的的控制规则；
支持多方选取模板，并根据模版要求完善其中的参数，从而形成合约策略；
支持策略内容配置，包括但不限于：限定数据内容、限定数据交付可信端、限定数据使用可信端、限定数据使用者、限定数据使用操作、限定数据使用次数、限定数据使用时长、限定数据可见范围、限定数据可用范围、数据使用时通知、数据使用后销毁等。
	否

	
	
	
	5.3.2
	合约管理
	支持可信数据空间运营方作为中介，协助多方方完成合约协商及签署；
支持通过可信空间或可信端的方式进行合约创建、协商、签署等流程；
支持合约签订后可信数据空间服务平台按照NDI-TR-225-02确定的数据交易控制指令流程和要求向数据提供方和使用方可信端下发数据交易控制指令，可信数据空间服务平台应基于业务需求对相关信息进行拓展，以支持数字合约执行所必需的使用控制策略下发。
	否

	
	
	
	5.3.3
	合约备案
	支持可信数据空间中已签署的数字合约进行备案。
	否

	
	
	
	5.3.4
	合约解除
	支持合约签署双方解除通过可信数据空间服务平台签署的数字合约，并在合约备案模块标记合约的解除信息。
	否

	
	
	
	5.3.5
	合约验证
	支持合约完整性验证和防篡改验证，保证合约的安全性、正确性和可靠性。
	否

	
	
	
	5.3.6
	合约履行
	支持合约的自动化履行。
	否

	
	5.4
	可信空间管理
	5.4.1
	空间数据分析
	支持用户分析维度、数据产品维度、数据领域维度、合作项目情况等不同维度统计并可视化展示整体概况。
	否

	
	
	
	5.4.2
	自营空间
	▲支持创建多个行业空间；可以对空间基本信息的修改；对废弃空间的删除；
支持查看空间基本信息及空间内成员、上架产品、已成交/总订单的数据统计及展示。
	否

	
	
	
	5.4.3
	
	支持已注册企业用户进行空间入驻，空间成员管理，空间产品上下架管理，空间订单管理。
	否

	
	5.5
	可信端应用项目
	5.5.1
	可信端项目管理
	支持项目创建，项目概览查看，项目添加合作方，项目成员管理；
支持项目数据管理；
支持多方数据使用和数据查询。
	否

	
	5.6
	可信特征工程管理
	5.6.1
	特征工程配置
	支持工程画布形式制定工作流程；
支持特征参数的配置和工程任务的执行与结果查看。
	否

	
	
	可信自定义流程管理
	5.6.2
	自定义流程管理
	▲支持自定义的脚本/算法/模型和镜像的上传、配置与运行；
支持流程调优和结果查看。
	否

	
	5.7
	安全审计
	5.7.1
	审计管理
	支持审计项目管理和统计与查看；
支持审计规则配置。
支持任务信息和任务结果查看和下载，支持审计报告查看与导出。
支持用户管理，组织管理，角色管理，安全管理（账号双重验证、水印模式），多种访问控制管理模式。
	否

	
	5.8
	模型中心
	5.8.1
	模型中心
	支持模型输出到模型中心，支持检索并查看模型详情；
支持查看模型效果评估指标以及模型关联的建模任务信息。
	否

	
	5.9
	产品服务
	5.9.1
	在线预测服务
	支持选择模型发布为在线预测服务。
支持对应用方提交的服务上线申请进行审批。
	否

	
	
	
	5.9.2
	数据服务
	支持查看所有合作方发布的数据服务，并申请使用。
支持在线服务发布、下线。
支持服务单条和和批量查询，提供数据服务API。
可以查看服务详情，包括查看数据服务的查询记录、月度统计、服务详情和申请记录。
	否

	
	5.10 
	站点配置
	5.10.1
	本站设置
	支持本站信息自定义配置包括但不限于logo。
	否

	
	5.11
	监控中心
	5.11.1
	系统监控
	支持服务数、节点数、内存使用量、磁盘使用量、网络流量、CPU使用量等相关指标监控。
	否

	
	
	
	5.11.2
	日志监控
	支持用户日志和服务日志的查看与导出。
	否

	
	5.12
	系统管理
	5.12.1
	系统管理
	支持用户管理，角色管理，权限配置功能。
	否

	
	5.13
	通知管理
	5.13.1
	通知管理
	支持消息查看，对新消息状态进行提醒。
可以按类别设置是否发送消息。
	否


6、医疗专病科研服务软件
	平台
	一级标号
	一级功能
	二级标号
	二级功能
	功能描述
	证明材料

	6医疗专病科研服务软件
	6.0 
	★整体需求
	6.0 
	/
	★投标人需按要求交付医疗专病科研服务软件；并能够整合联通链接医疗数据应用协同系统。
	否

	
	6.1
	专病空间管理
	6.1.1
	主题库
	根据业务需求生成特定环境的主题数据模型。
	否

	
	
	
	6.1.2
	专病库管理
	维护所有通过系统生成专病库，可以修改专病库的查询条件，重新规划专病库的字段提供给相关科室使用；
支持重新生成专病库；
支持设置专病库与项目进行关联、解除、支持增加、删除专病库。
	否

	
	
	
	6.1.3
	项目管理
	支持项目相关信息的修改，删除；
支持项目管理人员，使用人员，项目名称等信息的维护。
	否

	
	
	
	6.1.4
	分组管理
	支持项目中增加任意分组；
支持分组之间以就诊记录进行互斥规则，提供系统功能截图；
支持分组的增加、删除、修改；支持分组关联CRF表单；
支持设计研究人员。
	否

	
	
	
	6.1.5
	病种管理
	支持按照科室进行创建病种进行分类研究；
支持通过权限控制用户是否有权限编辑；
支持病种的增加、删除、修改。
支持通过权限控制用户是否有权限编辑；
支持病种的增加、删除、修改。
	否

	
	
	
	6.1.6
	患者管理
	支持查看患者基本信息，包括姓名、年龄、民族、性别、身份证等信息；
支持查看患者画像，包括就诊记录、诊断、入院时间、年龄、检查报告、检验报告等。
	否

	
	
	
	6.1.7
	CRF管理
	维护表单中使用的字典。
维护表单中的元素可使用的控件类型。
自定义模板设计，可以自由设计表单样式，可以绑定数据源等。        支持CRF表单的数据自动抽取和手工选择抽取；
支持一个模板重新抽取数据；支持一个患者重新抽取数据。
支持CRF表单自定义样式；支持导出电子表格；支持对抽取后的数据二次修改。
	否

	
	
	
	6.1.8
	系统管理
	支持维护系统菜单，支持菜单图标设置，支持菜单地址编辑，支持排序，支持设置启用。
支持新建用户，支持绑定科室人员，支持授权角色，支持重置密码。
支持查看各个科室的信息，支持查看各个科室的用户情况。
支持维护角色，支持授权菜单，支持授权数据，支持设置首页。
支持系统级别的数据字典维护。
	否

	
	6.2
	专病预处理调度引擎
	6.2.1
	数据抽取管理
	6.2.1对数据进行T+1定时抽取，包括患者基本信息，入院情况、检查报告、检验报告、入院记录、出院记录、生命体征、手术记录、医嘱、诊断记录等；支持重要数据资产管理；
▲6.2.2支持所有用药数据的抽取和分析，
	否

	
	
	
	6.2.2
	数据治理管理
	支持空值处理，将信息表中的属性分为数值属性和非数值属性来分别进行处理；
支持规范数据格式，建立集中、规范统一的基础数据标准；
支持拆分数据，以提高创建索引和顺序扫描的效率；
支持自动类型转换与强制类型转换；
支持在建模中数据过滤；
支持字段合并，把可进行连接的两个或多个字段按照一定的规则进行合并；
支持数据标准化、对敏感信息进行脱敏处理，确保患者隐私信息不出现在科研数据中心，保护患者隐私、在线可视化实现数据的清洗转换。
	否

	
	
	
	6.2.3
	调度引擎管理
	根据定时规则进行调度作业抽取或整合执行各类任务。
	否

	
	
	
	6.2.4
	数据模型管理
	支持cron表达式制定更加自由的设置调度时间。
支持不同主流数据源链接。
支持数据抽取日志记录及下载日志。
根据数据质量进行分类形成有效数据资产;
提供合理数据资产展示，通过处理和并入有效数据资产。
根据业务需求生成特定环境的主题数据模型。
支持可视化数据抽取工具。
	否

	
	6.3
	专病空间检索与阅览
	6.3.1
	患者智能筛选
	支持复杂条件的选择对专病库进行数据二次筛选，包括不同数据模型中的并且和或者的关系，独立查询与分组查询，通过不同维度的时间比对查询，首次、末次、每一次的查询。
	否

	
	
	
	6.3.2
	患者智能入组
	支持查看患者基本信息；包括姓名、年龄、民族、性别、身份证等信息；
支持查看患者画像，包括就诊记录、诊断、入院时间、年龄、检查报告、检验报告等。
	否

	
	
	
	6.3.3
	患者数据要素
	支持查看患者画像，包括就诊记录、诊断、入院时间、年龄、检查报告、检验报告等。
支持导出电子表格。
	否

	
	
	
	6.3.4
	数据阅览与展示
	支持查看入组的人员情况，退组一名患者或全部退组。
	否

	
	
	
	
	
	支持查询条件的保存、查询，选用；
	否

	
	
	
	
	
	支持查询某一名患者的相关全部业务信息；
	否

	
	
	
	
	
	支持导出电子表格；
	否

	
	
	
	6.3.5
	样本库管理
	6.3.5.1支持查看各个项目中创建好的样本，可修改样本的条件或字段，帮助科室人员更好的制作样本；
▲6.3.4.2支持样本的增加、删除和修改，对数据样本进行分析决策
	否

	
	
	
	6.3.6
	数据模型
	支持新建模型，修改模型，删除模型；
支持是否启用，支持总数是否读取。支持设置使用权限。
模型字段支持设置主键，支持设置中文名称；
支持字段类型修改，支持控件类型修改，支持设置数据字段，支持设置编码表关联，支持启用设置，支持排序。
模型类别维护支持新增，修改，删除模型类别，支持启用设置，支持权限设置；
字段类型维护支持维护控件类型；
数据字典维护支持数据字典的创建，修改和删除，支持启用设置，支持排序；
	否

	
	
	
	6.3.7
	数据条件保存
	支持查询条件另存；
	否

	
	
	
	6.3.8
	CRF数据检索与阅览
	支持CRF表单的数据自动抽取和手工选择抽取；
支持一个模板重新抽取数据。
支持一个患者重新抽取数据。
支持CRF表单自定义样式。
支持CRF表格自定义样式；
	否

	
	6.4
	专病数据溯源
	6.4.1
	数据抽取日志
	支持数据抽取日志记录及下载日志；
	否

	
	
	
	6.4.2
	数据全流程审批和溯源
	▲6.4.2.1支持调整流程各节点内容及流转顺序，实现自定义流程功能；支持多人审批；
6.4.2.2支持指定参与人审批，流转中支持审批、退回、终止；
6.4.2.3持对流转事项的查看，包括我的申请、待办事项、已办事项、办结事项、提醒等功能。
6.4.2.4支持通过多条件组合筛选数据的功能；支持根据权限浏览数据模型的功能；支持预览显示数据，支持通过配置设置是否显示数据总量；
支持查询某一名患者的相关全部业务信息。
6.4.2.5支持对筛选的数据实时生成数据质量分析；
支持通过年龄分布、性别分布、科室分布、入院信息数目，显示待申请数据的实际情况；
6.4.2.6支持实时显示全部数据及已经授权数据的统计分析。
	否

	
	
	
	6.4.3
	数据流程
	支持申请人设置参与审核的科室负责人员；
支持相关科室负责人数据授权审核后数据才可使用的原则；
支持流程正常结束后科研项目生成。
	否

	
	6.5
	AI 科研辅助
	6.5.1
	智能算法分析
	支持对已经制作好的样本进行算法分析。
	否

	
	
	
	6.5.2
	智能算法因子
	支持选择不同的分组中不同的因子进行算法分析。
	否

	
	
	
	6.5.3
	智能统计分析
	支持算法包括：方差计算、T检验、回归分析、相关性分析、对应分析、主成分分析、分类汇总、极值计算、集类分析、卡方检验。
	否


7、可信医疗数据区块链系统
	平台
	一级标号
	一级功能
	二级标号
	二级功能
	功能描述
	证明材料

	7可信医疗数据区块链系统
	7.0 
	★整体需求
	7.0 
	/
	投标人需按要求交付可信医疗数据区块链系统；并能够整合联通链接医疗数据应用协同系统。
	否

	
	7.1 
	区块链基础服务
	7.1.1
	数据层服务
	支持区块结构与大小配置、链上操作及交易唯一编码；
支持LevelDB、BadgerDB、TiKV、MySQL、TDSQL、达梦等账本存储及MySQL、SQLite、TDSQL等SQL合约存储；
提供时序一致性、可配置密码算法、国密集成、链上存证与链下传输、隐私交易，以及数据库冷热分离、归档、恢复和查询能力。
	否

	
	
	
	7.1.2
	网络层服务
	支持P2P网络动态节点及连接管理、全连接和自发现组网、专有网络穿透转发、多链并行隔离，以及SPV和light两种轻节点模式。
	否

	
	
	
	7.1.3
	共识层服务
	支持TBFT、RAFT、DPOS等共识算法及算法切换插拔；
支持基于DAG的块内交易并行调度、提案与验证，并提供确定性、随机等多种调度方式。
	否

	
	
	
	7.1.4
	合约层服务
	支持证书、节点、链配置、区块与交易查询、线上多签、合约及公钥等系统管理合约；
支持使用Golang、Rust、Solidity、TinyGo、C++等语言开发智能合约；
支持WASMER、WXVM、GASM、EVM、DockerGo等合约运行引擎。
	否

	
	
	
	7.1.5
	跨链服务
	支持基于中继链和事务管理合约实现跨链事务最终一致性，并通过跨链网关对接chainmaker-cross、tcip-chainmaker及异构链正向、逆向操作合约。
	否

	
	7.2 
	区块链BaaS服务
	7.2.1
	区块链管控服务
	支持平台账户、链账户、主机、合约及联盟链管理；
提供监控中心、日志管理、区块链浏览器、RPC服务、Golang/Java/Node.js等SDK、区块/交易/合约事件订阅及通用组件文档查看能力。
	否

	
	
	
	7.2.2
	资源管理服务
	7.2.2.1支持证书生成、签发与管理；
▲7.2.2.2支持联盟邀请、通知等联盟管理；
7.2.2.3支持账户注册、注销、查询、权限及行为日志管理，并提供区块链系统安全审计服务。
	否

	
	
	
	7.2.3
	跨链管理服务
	支持基于中继链的应用链管理、联盟链区块和交易监控、DApp创建提案及联盟商店展示转让，并统一管理联盟治理管理员、审计管理员等用户身份。
	否

	
	
	
	7.2.4
	信创国产自主适配
	支持系统软硬件国产化适配及国产硬件深度融合；
证书公私钥、TLS通信和数据加密等支持国密算法。
	否

	
	7.3 
	区块链代理服务
	7.3.1
	多类区块链接入服务
	代理服务支持封装长安链、BSN链和Fabric链访问SDK，为业务系统提供多类区块链统一接入能力。
	否

	
	
	
	7.3.2
	通用业务服务
	支持区块链事件监听与处理、业务调用区块链的API接口及事件处理接口，并通过智能合约实现具体业务服务。
	否

	
	7.4 
	智能合约
	7.4 
	业务智能合约服务
	▲7.4.1支持医疗数据预处理、上链存证及取证查询；
7.4.2支持数据使用授权与安全传输、链上数据查询、用户行为和任务结果存证；
7.4.3支持取证信息完整性、一致性及防篡改验证；
7.4.4支持数据确权、数据目录发布申请审核、访问控制、组织身份存证、监管审计及数据交易使用量存证。
	否


8、可信医疗数据存储加密系统
	平台
	一级标号
	一级功能
	二级标号
	二级功能
	功能描述
	证明材料

	8可信医疗数据存储加密系统
	8.0 
	★整体需求
	8.0 
	/
	★投标人需按要求交付可信医疗数据存储加密系统；并能够整合联通链接医疗数据应用协同系统。
	否

	
	8.1 
	数据库接入服务
	8.1.1
	接入服务
	▲8.1.1.1支持MySQL、PostgreSQL、Oracle、SQLServer、SQLite、达梦DM8等主流关系型数据库接入；
8.1.1.2支持Linux部署及国产服务器、操作系统、CPU适配方案；
8.1.1.3支持低侵入接入，Java应用可通过Java Agent注入方式接入。
	否

	
	
	
	8.1.2
	适配硬件
	▲支持在可信执行环境中部署，将密钥管理和关键加解密过程限定在可信环境内。
	否

	
	8.2 
	加密策略与透明加解密要求
	8.2.1
	加密策略与透明加解密要求
	支持列级加密及敏感字段策略配置，包括字段名称、数据类型、是否加密、是否可搜索、明文返回类型和搜索索引字段等；
支持授权用户动态加密写入和解密读取，透明处理查询、插入、更新、删除等常用SQL，原则上不改业务SQL；
直接通过数据库原生客户端访问时不得获得明文，并应说明不支持或需改造的SQL、字段类型、索引及启动参数场景。
	否

	
	8.3 
	密钥管理与密码算法要求
	8.3.1
	密钥管理
	▲8.3.1.1支持独立密钥管理，密钥独立生成、保存和管理，不与业务数据库明文混放；
8.3.1.2支持主密钥、数据加密密钥或等效体系的初始化、导入、导出、备份与恢复，并支持SM4、SM2、SM3或等效国密能力。
	否

	
	
	
	8.3.2
	密钥应用
	▲采用TEE时，密钥管理和关键使用过程宜限定在可信执行环境内，密钥不以明文形式出现在普通内存或日志中。
	是，需提供产品截图或第三方测试报告

	
	8.4 
	可搜索加密与查询兼容要求
	8.4.1
	加密搜索服务
	▲支持加密字段的等值查询或精确匹配查询，满足常见业务检索要求。
	否

	
	
	
	8.4.2
	加密查询服务
	▲支持可搜索加密，在不暴露明文字段的情况下完成部分模糊查询、前缀查询或等效安全检索。
	否


9、医疗数据采集+移动端系统
	平台
	一级标号
	一级功能
	二级标号
	二级功能
	功能描述
	证明材料

	9医疗数据采集+移动端系统
	9.0 
	★整体需求
	9.0 
	/
	投标人需按要求交付医疗数据采集+移动端系统；并能够整合联通链接医疗数据应用协同系统。
	是，需提供3年内依据业务方多中心业务需求协助此系统进行免费多中心培训服务承诺函。

	
	9.1
	项目管理
	9.1.1
	创建项目
	支持录入项目基础信息，生成唯一项目ID。
	否

	
	
	
	9.1.2
	项目添加中心
	支持关联参与研究的医疗中心，配置中心负责人与权限，支持多中心管理。
	否

	
	
	
	9.1.3
	为项目添加项目用户
	支持按角色分配用户，配置功能权限与数据权限。
	否

	
	
	
	9.1.4
	模板研究管理
	支持添加项目研究模板管理，提高项目效率。
	否

	
	
	
	9.1.5
	访视设计
	系统支持计划、非计划、动态访视模式。
	否

	
	9.2
	CRF管理
	9.2.1
	普通 CRF 设计
	支持常规临床试验/真实世界研究的标准化CRF表单全流程可视化设计，可自定义表单区段划分，设置必填/选填、格式校验、范围限制等基础规则；
支持嵌入简单字段间逻辑校验，生成符合研究方案要求的基础数据采集表单。
	否

	
	
	
	9.2.2
	公用CRF设计
	▲支持跨项目复用的通用表单，存入CRF库统一管理。
	否

	
	
	
	9.2.3
	事件预约
	支持将某一访视下创建的CRF表单与其他访视进行跨节点关联，实现一次设计、多访视复用。
	否

	
	
	
	9.2.4
	动态CRF设计
	支持基于业务条件触发表单字段/区段的动态显示、隐藏、必填性变更或值自动填充，可配置多维度触发规则。
	否

	
	
	
	9.2.5
	CRF库
	支持普通CRF、公用CRF、动态CRF的集中存储、分类检索、版本管理与复用。
	否

	
	
	
	9.2.6
	区段与变量设计
	支持按业务逻辑将CRF表单划分为多个独立的功能区段；
支持普通区段及数据项;支持创建固定结构的独立功能区段；
支持表格非固定行区段及数据项；支持创建可动态增删行的表格型区段；
支持跨字段数值运算与逻辑关联；
日期类型变量,支持定义日期,日期时间;可配置日期范围限制、自动计算规则、时间窗校验等属性。
	否

	
	9.3
	逻辑核查
	9.3.1
	规则计算
	▲支持规则判断逻辑核查，支持大于，小于等多种逻辑核查运算，支持日期相关函数等配置，BMI计算函数。
	否

	
	
	
	9.3.2
	实验室正常值
	系统支持实验室检查的全流程自动化质控。
	否

	
	
	
	9.3.3
	受试者管理
	支持已经进行招募的受试者信息；
支持受试者全周期状态查看。
	否

	
	
	
	9.3.4
	受试者数据录入
	支持访视视图与表单视图进行录入
	否

	
	
	
	9.3.5
	访视状态
	支持未开始，录入中，已完成
	否

	
	
	
	9.3.6
	CRF状态
	支持未开始，未完成，已完成，与访视状态形成层级联动，
	否

	
	
	
	9.3.7
	CRF数据录入
	支持普通区段录入，表格非固定区段录入，表格固定区段录入，添加页区段录入，保存提交和标记CRF完成提交
	否

	
	
	
	9.3.8
	CRF数据注释
	支持注释录入注释描述与查看
	否

	
	
	
	9.3.9
	数据质疑
	支持人工质疑，系统质疑，质疑报表；覆盖质疑生成、流转、处理、跟踪与统计全流程
	否

	
	
	
	9.3.10
	SDV
	支持SDV设计和验证记录
	否

	
	
	
	9.3.11
	DM 审核
	支持单表单精细化审核与批量模式，支持审核记录全量查询
	否

	
	
	
	9.3.12
	电子签名
	支持电子签名已签名
	否

	
	
	
	9.3.13
	冻结与锁定
	支持冻结和锁定数据
	否

	
	
	
	9.3.14
	稽查轨迹
	支持CRF内稽查轨迹，覆盖所有数据操作的完整记录与追溯。
	否

	
	
	
	9.3.15
	统计报表
	支持研究事件情况报表，显示各中心研究事件对比；数据项缺失情况报表
	否

	
	9.4
	可信事前实时质控
	9.4.1
	分布式质控链接
	▲通过可信硬件和客户端，实现质控数据链接
	否

	
	
	
	9.4.2
	编码管理
	近义词管理，自动编码，手工编码，清除编码，编码审核。
	否

	
	
	
	9.4.3
	近义词管理
	支持医疗术语近义词库
	否

	
	
	
	9.4.4
	自动编码
	支持标准编码库与近义词库，对录入的临床文本数据进行自动匹配与编码
	否

	
	
	
	9.4.5
	手工编码
	支持编码人员进行手工编码
	否

	
	
	
	9.4.6
	清除编码
	持对已编码的数据项进行编码清除操作
	否

	
	
	
	9.4.7
	编码审核
	支持审核人员对自动编码与手工编码的结果进行审核，
	否

	
	9.5
	可信数据归集
	9.5.1
	数据导出
	支持数据库结构导出，数据导出Excel，导出 Data CRF，导出Blank CRF
	否

	
	
	
	9.5.2
	数据迁移
	支持系统内跨 CRF、跨访视的可信数据迁移功能
	否

	
	9.6
	系统管理
	9.6.1
	申办方管理
	支持多申办方项目的统一管理，维护申办方基础信息与项目关联关系。
	否

	
	
	
	9.6.2
	注释类型管理
	支持数据注释进行标准化分类管理
	否

	
	
	
	9.6.3
	单位配置
	支持系统全局统一的计量单位标准体系，规范所有数据录入的单位格式。
	否

	
	
	
	9.6.4
	公告管理
	支持系统内信息发布与通知渠道
	否

	
	
	
	9.6.5
	角色管理
	支持自定义角色名称与描述，如 "数据管理员"、"监查员"、"研究者"、"CRC"、"申办方代表"等
	否

	
	
	
	9.6.6
	用户管理
	支持新增、编辑、删除系统用户，维护用户姓名、登录账号、密码等。
	否

	
	9.7
	参与入组
	9.7.1
	受试者自主参与入组
	支持受试者通过扫码快速进入研究专属页面，完成全流程自主操作：可在线查看并签署电子知情同意书，自主填写筛选期基础信息与健康问卷，提交入组申请；实时查看个人入组状态、访视计划与用药提醒，接收系统自动推送的访视通知、用药提醒与复查提示；支持在线提交不良事件报告与咨询问题，提升受试者参与感与依从性。
	否

	
	9.8
	表单录入
	9.8.1
	移动端便捷表单录入
	适配手机、平板等移动设备屏幕，提供与 PC 端功能一致的 CRF 表单录入能力：支持 CRC、研究者在床边、诊室等现场场景下实时录入生命体征、体格检查、用药记录等数据。
	否

	
	9.9
	分布式多源服务对接
	9.9.1
	多源数据接口对接
	支持标准化数据接口，支持与各类智能医疗设备、可穿戴设备及医院信息系统对接：可自动同步智能血压计、血糖仪、心电仪等设备的测量数据，自动同步可穿戴设备采集的步数、心率、睡眠等连续数据；支持对接医院 LIS、HIS 系统，自动获取检验检查结果与诊疗记录，减少人工重复录入，从源头降低数据错误率。
	否


10、中央随机化管理系统
	平台
	一级标号
	一级功能
	二级标号
	二级功能
	功能描述
	证明材料

	10中央随机化管理系统
	10.0 
	★整体需求
	10.0 
	/
	★投标人需按要求交付中央随机化管理系统；并能够整合联通链接医疗数据应用协同系统。
	否

	
	10.1
	方案设计与管理
	10.1.1
	项目随机方案配置 
	支持随即方案的创建与编辑和删除与发布；支持方案锁定与归档。
	否

	
	
	
	10.1.2
	研究中心管理
	支持关联参与研究中心，支持分组配额管理。
	否

	
	10.2
	分组管理
	10.2.1
	分组定义，分层因素管理
	支持配置分层因素，分组配额，支持分组可视化全流程控制。
	否

	
	　
	随机管理
	10.3.1
	随机序列生成 
	▲在项目启动阶段由后台自动预生成加密随机序列，随机序列全程不可查看、不可预测、不可篡改，仅在受试者入组时按顺序自动分配。
	否

	
	
	
	10.3.2
	重复随机校验
	支持可自动识别同一受试者重复随机、异常请求、非法调用等行为，系统将自动拒绝重复分配并同步记录异常日志。
	否

	
	10.4
	盲态与揭盲管理
	10.4.1
	盲态设计与维护 
	支持单盲与双盲两种试验盲法配置，可对分组信息进行加密存储与权限隔离，默认对所有人员不可见。
	否

	
	
	
	10.4.2
	揭盲管理 
	▲支持基于可信硬件的单例紧急揭盲，试验结束揭盲，破盲监测预警。
	否

	
	10.5
	日志与审计管理
	10.5.1
	操作日志
	支持全流程操作日志自动记录，覆盖用户登录、随机分配、揭盲操作、配置修改、数据导出等所有关键操作，完整留存操作人、操作时间、操作内容与结果状态；支持日志导出功能。
	否

	
	
	
	10.5.2
	异常行为告警 
	对重复随机、越权访问、非法揭盲操作自动审计预警。
	否

	
	
	
	10.5.3
	日志不可篡改 
	支持区块链存证，无法删除修改。
	否

	
	10.6
	数据接口管理
	10.6.1
	EDC 系统接口 
	与电子数据采集系统对接，自动同步受试者信息与随机结果。
	否

	
	
	
	10.6.2
	临床试验项目管理接口 
	对接项目管理平台，同步中心、受试者、用药信息。
	否

	
	
	
	10.6.3
	随机数据导出接口 
	支持标准化格式导出随机表、揭盲表、日志表。
	否

	
	
	
	10.6.4
	权限与安全接口 
	▲支持统一身份认证、电子签名以及基于可信硬件的加密数据管理。
	否


11、人工智能医疗随访智能引擎+随访系统
	平台
	一级标号
	一级功能
	二级标号
	二级功能
	功能描述
	证明材料

	11人工智能医疗随访智能引擎+随访系统
	11.0 
	★整体需求
	11.0 
	/
	★投标人需按要求交付人工智能医疗随访智能引擎+随访系统；并能够整合联通链接医疗数据应用协同系统。
	否

	
	11.1
	AI交互引擎管理
	11.1.1
	过程追溯
	▲系统可以查看、回听机器人和患者的整个交流过程，此功能具备
	是，需提供类似产品或功能的第三方检测机构出具的软件测试报告。

	
	
	
	11.1.2
	AI审核
	▲提供AI结果审核功能，并将随访问卷根据可信度评分划分为高可信、中可信、低可信，便于人工进行审查核对，
	是，需提供类似产品或功能的第三方检测机构出具的软件测试报告。

	
	
	
	11.1.3
	快捷互动
	针对已选中患者，提供一站式快捷操作能力，支持一键手动拨号、短信精准推送、健康宣教推送、随访问卷表单下发、满意度调查问卷推送等功能。
	否

	
	11.2
	语音能力管理
	11.2.1
	语音识别系统
	▲支持将随访过程中患者的语音内容精准转化为标准化文字信息。需支持定向降噪、远场识别等核心技术，可有效优化嘈杂噪声环境、8K 低采样率场景下的识别效果
	是，需提供类似产品或功能的第三方检测机构出具的软件测试报告。

	
	
	
	11.2.2
	语音合成系统
	需支持合成语音流畅自然、高度贴近真人发声
	否

	
	11.3
	自然语言处理管理
	11.3.1
	自然语言处理管理
	智能分析、理解AI电话随访过程中患者的口语化表达，自动完成随访问卷每题填写、答案可信度评分，支持对患者语音回复内容进行关键信息抽取、解析与标准化处理。
	否

	
	11.4
	智能外呼管理
	11.4.1
	随访结果回写自动化
	支持每日待随访任务批量下发至AI语音电话机器人随访自动化引擎，完成随访后，可将各类随访结果实时回写至随访业务系统，实现数据同步、流程闭环，无需人工手动录入。
	否

	
	
	
	11.4.2
	AI 随访自动化
	接收AI随访任务，统一调试任务队列。AI机器人自动给患者打电话进行问题交互，并完成整个随访过程，并提供AI随访实时结果相关API供调用。
	否

	
	
	
	11.4.3
	语音网关服务
	支持AI随访任务自动化下发，完成与医院各电话线路的精准对接，支持多线路并发通讯调用，保障大规模随访任务稳定执行。
	否

	
	
	
	11.4.4
	AI 机器人随访
	支持AI电话机器人全自动拨打随访电话，独立完成全程语音交互、问卷问答、结果汇总，自动生成随访报告。
	否

	
	
	
	11.4.5
	AI机器人调查
	AI电话机器人全自动完成满意度调查通话、问答与结果汇总，无需人工干预，批量高效完成调查任务并自动生成调查报告。
	否

	
	
	
	11.4.6
	AI机器人电话提醒
	支持通过AI机器人电话方式向患者推送复诊提醒。
	否

	
	
	
	11.4.7
	AI机器人电话宣教
	支持AI语音电话自动为患者推送健康宣教知识，实现语音直达宣教。
	否

	
	11.5
	人工智能随访业务服务
	11.5.1
	工作站模块
	支持我的随访、随访任务历史查询功能，自动生成随访任务、展示执行进度，支持历史任务多条件查询复盘。
	否

	
	
	
	11.5.2
	人工智能出院随访模块
	支持随访计划制定、规则设定、多渠道随访、任务推送、结果处理等全流程出院随访业务。
	否

	
	
	
	11.5.3
	人工智能患者服务中心模块
	支持满意度调查等多类患者服务，支持多渠道调查与结果闭环管理。
	否

	
	
	
	11.5.4
	人工智能复诊中心
	支持复诊计划制定、患者自动筛选、复诊消息管理与多渠道提醒。
	否

	
	
	
	11.5.5
	人工智能健康宣教模块
	支持宣教配置、患者筛选、多渠道推送、结果跟踪与效果评价，覆盖在院与出院宣教。
	否

	
	
	
	11.5.6
	大屏实时监控模块
	▲支持可视化大屏实时监控全院随访业务数据，动态展示业务运行状态与核心统计指标
	是，需提供类似产品的功能截图

	
	11.6
	患者健康档案
	11.6.1
	患者信息管理
	支持对接医院 HIS 系统、电子病历系统，自动同步患者全量就诊数据并智能分类，支持人工标注患者标签，精准标记重点关注人群。
	否

	
	
	
	11.6.2
	院内系统对接
	支持与医院HIS、LIS、电子病历等核心业务系统无缝对接，自动同步患者基础信息、就诊记录、检查检验数据、住院信息等内容，实现院内数据互联互通。
	否

	
	11.7
	知识库
	11.7.1
	模板库管理
	支持标准化问卷统一管理能力，集中分类归档随访问卷、满意度调查问卷等，支持创建、编辑、个性化定制与全周期维护。
	否

	
	
	
	11.7.2
	题库管理
	支持集中分类管理问卷标准化问题，统一沉淀题库资源，支持新增、编辑题目及参数配置，支持问卷快速调用复用
	否

	
	
	
	11.7.3
	宣教库管理
	支持宣教内容编辑与排版。
	否

	
	
	
	11.7.4
	提醒/回复短语库管理
	支持集中分类管理，支持个性化定制与更新。
	否

	
	
	
	11.7.5
	复诊模板库管理
	支持复诊模板的编辑与配置。
	否

	
	11.8
	智能计划管理
	11.8.1
	随访计划制定
	支持多维度创建随访计划，支持定制专属随访方案。
	否

	
	
	
	11.8.2
	随访规则设定
	支持自定义随访路径与时间节点，按病区配置差异化问卷，每日自动筛选患者纳入随访计划，实现任务全自动触发。
	否

	
	
	
	11.8.3
	AI模板配置
	支持各病区配置专属 AI 随访模板，适配不同病种、不同康复阶段的随访需求。
	否

	
	
	
	11.8.4
	服务中心规则设定
	支持自定义各类模板与核心参数，以关键时间节点设定随访周期。
	否

	
	
	
	11.8.5
	复诊计划制定
	支持根据患者来源、科室、复诊时间制定标准化复诊计划，自定义复诊时间节点与病区规则。
	否

	
	
	
	11.8.6
	复诊患者筛选
	支持每日定时自动筛查符合复诊周期患者，批量纳入复诊计划并生成提醒任务。
	否

	
	
	
	11.8.7
	宣教业务配
	支持可视化编辑宣教参数，按维度差异化配置宣教时间、内容、推送方式，自动过滤无效患者。
	否

	
	
	
	11.8.8
	宣教患者筛选
	支持每日定时根据预设规则自动筛选目标宣教患者，批量生成宣教推送任务。
	否

	
	11.9
	可信任务执行与推送
	11.9.1
	随访任务推送引擎
	支持实时/定时推送，支持配置多渠道优先级，优先微信随访避免信息骚扰。
	否

	
	
	
	11.9.2
	患者过滤管理
	支持自动过滤死亡、联系方式无效等无效随访对象，提升随访精准度。
	否

	
	
	
	11.9.3
	调查任务推送引擎
	支持实时/定时推送满意度问卷，配置多渠道优先级，减少短信推送频次。
	否

	
	
	
	11.9.4
	调查过滤管理
	支持人工维护过滤名单，自动屏蔽拒绝随访、无效联系方式等对象。
	否

	
	
	
	11.9.5
	复诊消息管理
	自动生成复诊通知，可预设提前通知时长，规避患者遗忘复诊问题。
	否

	
	
	
	11.9.6
	复诊提醒方式
	支持 AI 机器人电话、短信、微信公众号多渠道提醒。
	否

	
	
	
	11.9.7
	宣教任务推送引擎
	支持实时/定时推送，配置微信/短信优先级，优先微信宣教。
	否

	
	11.1
	可信智能跟踪
	11.10.1
	随访结果跟踪处理
	▲支持可视化展示随访状态，自动完结无异常任务，异常结果自动预警并支持二次回访
	是，需提供类似产品的功能截图

	
	
	
	11.10.2
	调查结果跟踪处理
	支持可视化展示调查执行状态，异常结果支持人工回访核查。
	否

	
	
	
	11.10.3
	宣教结果跟踪处理
	支持可视化展示宣教发送、已读 / 未读状态，未触达患者支持二次推送
	否

	
	11.11
	可信智能统计分析
	11.11.1
	异常随访选项统计
	支持智能整理分类异常作答数据，对比分析异常与整体数据，精准统计题目选项次数。
	否

	
	
	
	11.11.2
	随访工作量统计
	支持实时统计随访工作量，多维度筛选展示科室开展情况，支撑绩效考核与复盘
	否

	
	
	
	11.11.3
	综合查询
	支持全业务数据多条件复合查询，快速定位任务、患者与执行结果。
	否

	
	
	
	11.11.4
	题目数据统计
	支持自动统计问卷作答情况、选择分布、完成率，为问卷优化提供依据。
	否

	
	
	
	11.11.5
	实时监控
	支持可视化大屏实时展示全院随访数据、交互记录与业务进度，自动统计核心指标，提供决策支撑。
	否


12、临床试验数据协作系统
	平台
	一级标号
	一级功能
	二级标号
	二级功能
	功能描述
	证明材料

	12临床试验数据协作系统
	12.0 
	★整体需求
	12.0 
	/
	★投标人需按要求交付临床试验数据协作系统；并能够整合联通链接医疗数据应用协同系统。
	否

	
	12.1
	可信空间集市
	12.1.1
	产品检索
	▲支持通过关键词检索数据产品，支持通过上架时间、所属空间、产品分类、数据来源、适用领域等多条件组合检索数据产品。
	否

	
	
	
	12.1.2
	产品查看
	支持数据产品的查看与相关预览。
	否

	
	12.2
	身份与访问管理
	12.2.1
	游客模式
	支持游客模式查看数据产品以及相关内容。
	否

	
	
	
	12.2.2
	注册登录
	支持注册模式进行登录，支持找回密码。
	否

	
	
	
	12.2.3
	实名认证
	12.2.3.1支持用户提交企业的实名认证信息申请实名认证；
▲12.2.3.2支持身份凭证生成、存证与发放；
12.2.3.3支持身份凭证使用、信息修改。
	否

	
	
	
	12.2.4
	用户资料
	支持用户查看自己的主题信息和账号信息；
支持主动修改联系方式等信息、支持注销平台账号。
	否

	
	12.3
	服务应用管理
	12.3.1
	可信端部署申请
	支持查看可信端部署说明，支持申请可信端部署。
	否

	
	
	
	12.3.2
	我的订单
	支持用户根据产品名称和订单状态检索收到的订单；
支持对订单进行审核，同意后在可信端中进行交付。
	否

	
	
	
	12.3.3
	我的申请
	支持用户通过产品名称和申请状态检索已提交的产品申请订单；
支持查看订单的申请状态。
	否

	
	
	
	12.3.4
	我的产品
	支持产品的新增，查看，编辑和发布；
支持产品上下架和删除功能；
支持产品审核进度查看。
	否

	
	
	
	12.3.5
	空间管理
	12.3.5.1支持入住空间的查看与检索。
	否

	
	
	
	
	
	▲12.3.5.2支持申请空间；空间查看，空间解散；空间成员和产品审核。
	否

	
	12.4
	通知管理
	12.4.1
	消息管理
	支持消息查看，消息设置，批量标记功能。
	否

	
	12.5
	智能应用服务合约
	12.5.1
	智能合约管理
	支持订单绑定智能服务合约，按照合约进行业务实现。
	否

	
	12.6
	存证审计
	12.6.1
	数据操作存证
	支持审计账号管理和审计流程；
支持审计日志查看与导出。
	否


二、服务要求
	序号
	重要性
	指标项
	参数要求

	1
	
	

项目质保要求
	（1）供应商质保内容
1）供应商提供针对本项目涉及内容的售后服务承诺书；
2）提供厂商的实施现场督导员，协助投标人保质保量的完成项目；
3）质保期内提供备件服务；
4）质保期内提供每周7*24小时技术支持。

	2
	
	
	（2）投标人质保内容
1）质保期内，每季度提供不少于1次巡检服务，服务范围包括但不限于现场运行状态检查、性能调优和配置调整，并提供相关报告。
2）质保期内提供每周7*24小时技术支持，随时响应用户呼叫并解决所发生的问题。
3）所有软、硬件按质保承诺执行，质保期内免费保修（从合同最终验收开始计算），电话报修后4小时上门服务、12小时内排除故障。
4）本次项目中涉及的硬件产品均提供3年原厂质保和软件升级支持服务及售后服务。

	3
	
	





实施项目管理要求
	（3）项目投标人按照信息系统项目管理体系对项目实现全过程管理，确保项目达到预期目标。需实现：
1）项目整体管理，包括：制定项目章程、制定项目管理计划、制定项目实施计划、监督和控制项目工作、项目收尾等；
2）项目范围管理，包括：范围规划、范围确认、范围控制等；
3）项目时间管理，包括： 排序、资源估算、历时估算、制定进度计划、进度控制等；
4）项目质量管理，包括： 质量规划、执行质量保证、执行质量控制等；
5）项目人力资源管理，包括：人力资源计划编制、组建项目团队、管理项目团队等；
6）项目风险管理，包括：风险管理计划编制、风险识别、风险应对计划编制、风险监控等。
7）项目投标人应组织完成本项目的部署实施方案规划及实施工作，组织完成各项软、硬件的集成、安装、调试工作。
8）项目投标人应根据现场实际环境情况，经院方相关部门确认后详细编写项目实施方案，并严格参照实施。在项目实施各阶段，按医院要求提供相应的项目文档。
9）项目投标人应针对本项目配备专业的实施团队，负责在项目实施过程中保持项目团队成员稳定，协调、统一项目各软、硬件厂商之间的进度，按照建设单位的要求开展工作。投标人应成立专门的项目实施小组，并提供本项目组织结构图，说明各角色的职责、人员姓名、人员数量。
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	供货要求
	按照招标文件列明的“交货时间及地点”进行供货。

	5
	
	


培训要求
	通过培训使建设单位的相关人员充分掌握系统的结构原理、安装调试，熟练掌握系统的操作和使用方法，能独立进行设备的日常维护保养及具备排除系统设备故障的能力。
培训方式：项目实施竣工后使用注意事项培训。
培训内容：包括但不限于本项目涉及的各个系统。
培训时间及人次：不限人次。
培训计划：需制定一套详细、针对性、实用性的培训计划。
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	交货时间及地点
	1、中标人负责办理运输和保险，将货物运抵甲方指定地点，并在运抵前3天通知甲方。
2、中标人交付的货物必须提供未经使用的全新产品，采用厂家原装包装。提供原厂现场安装调试。
3、合同生效后，存储设施30天内；定制化软件设施 90日内。
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验收服务要求
	硬件设备到货且具备实施条件之日起60天内包括所有软、硬件的安装、调试与运行工作。
软件设施开发完成且具备实施条件之日起90天内包括所有软、硬件的安装、调试与运行工作。
安装调试完成后由承建方提出初验申请，并从初验合格之日起进行试运行，
试运行1个月并运行正常后可组织项目终验。测试和验收应符合相应国家相关的标准。
终验时承建方需提供本项目所有相关资料，包含项目实施文档、试运行报告、系统操作手册、系统运维手册、培训文档以及建设单位所需其他与本项目相关的资料。
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★
	驻厂服务要求（需提供驻厂服务承诺函）
	所有系统软件完成验收后，3年内供应商需提供3名全职人员提供每周5*8小时驻厂服务。
1）协助业务方进行软件系统的多中心培训、使用指导和推广。
2）根据业务进展和需求，对已有功能点进行优化迭代；
3）协助业务方进行设备管理、调试和维护；
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	软件人员资格标准
	项目经理和技术负责人需具有承担过同类系统软件开发经验，能够与用户进行良好的沟通，并且精通系统开发架构的理论知识及其实际应用。
投标人应提供《拟投入本项目的团队情况表》及《拟投入本项目的项目经理及技术人员简介》
1）项目经理：
不少于1人；
计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全等计算机相关专业；
具有由中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发的“信息系统项目管理师”证书；
具有5年及以上信息化系统建设项目开发及管理经验，能够与用户进行良好的沟通，担任同等角色；
具备良好的团队协作精神，能利用自身技术能力提升团队整体研发效率，提高团队影响力。
2）设计工程师：
不少于2人；
计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全等计算机相关专业；
精通Java语言，从事Java应用系统软件开发5年以上，有信息化系统建设或维护经验，担任同等角色；
精通常用开源框架，精通Spring、IBATIS(mybatis）等框架；精通使用SQL语句，精通数据库及SQL调优；精通前端技术和常用前端框架，对前端工程化与模块化开发有了解；
具备系统架构设计能力、项目实施能力，能够与用户进行良好的沟通；
具备良好的编程习惯、文档写作及管理能力。
3）需求工程师：
不少于2人；
具备软件需求分析能力、流程设计能力，需具有3年（含）以上信息化系统建设项目需求开发经验；
具备良好的文档写作及管理能力；具备良好的团队协作精神。
4）研发工程师：
不少于10人；
计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全等计算机相关专业；
精通Java语言，从事Java应用系统软件开发3年以上，具有3年（含）以上信息化系统建设项目开发经验。
精通常用开源框架，精通Spring、IBATIS（Mybatis）等框架；精通使用SQL语句，精通数据库及SQL调优；
具备良好的编程习惯、文档写作及管理能力；具备良好的团队协作精神。
5）大数据工程师
不少于3人； 
计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全等计算机相关专业；
具有5年及以上大数据项目开发及管理经验，熟悉大数据架构、数据存储、数据处理、数据分析等相关技术； 具备良好的团队协作精神，能利用自身技术能力提升团队整体研发效率，提高团队影响力。
6）测试工程师：
不少于2人；
计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全等计算机相关专业；
具备测试用例设计、测试执行、功能测试、性能测试的能力，需具有3年（含）以上信息化系统建设项目测试经验；掌握缺陷管理工具的使用；掌握数据库操作，能完成增删改查等操作；掌握 Linux 基本命令；了解自动化测试框架，能编写相关自动化脚本；掌握接口测试和性能测试工具；
7）运维工程师（此处人员要求为项目售后服务阶段，驻场人员要求）：
不少于2人。
计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全等计算机相关专业；
具备网络设备配置、系统部署、运维监控、故障排查与处理的能力。
具有3年（含）以上的信息化系统建设项目运维经验；熟练掌握网络设备配置、系统部署、运维监控等技能，并能快速定位并解决故障。



2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
详见“ 1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求： 二、服务要求”中的“项目质保要求”的相关要求。
3、为落实政府采购政策需满足的要求；
3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。
4、采购标的的其他技术、服务等要求；
4.1、技术证明支持材料
[bookmark: OLE_LINK201][bookmark: OLE_LINK200]4.1.1、对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。
4.1.2、对于技术规格中标注“★”、“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。
5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求
无
（三）验收标准
详见“ 1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求： 二、服务要求”中的“验收服务要求”。
（四）其他要求
无
