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一、采购标的
（一）采购标的
	包号
	标的名称
	数量
	是否接受进口产品

	1
	2026年固定执法办案场所视音频监控系统维护项目
	1项
	否


（二）项目背景/项目概述
1、前端监测设备维护。主要是对采购人视音频采集设备（摄像机、音频采集器）、信号传输线缆（视频线、电源线、网线、数据线等）、资源存储设备（如硬盘录像机、硬盘等）、报警设备进行维护，包括设备日常保养、检测、故障维修、设备更换、迁移、通信设备及线路维护、视频监控客户端维护等保持系统设备正常运转的所有相关维护工作。
2、中心系统及设备维护。主要是对现有的系统设备（管理服务器、配置管理终端、网络交换机等）进行每日巡检、故障维修、搬迁、软件升级、等保测评等维护工作。每天利用中心软件对前端视音频设备运行状态进行监测，保证所维护前端视音频设备按照GB/T 28181协议（以最新版为准）实时接入中心系统，并满足音视频调用需求。
二、商务要求
（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1、服务期限：1年。
2、地点：采购人指定地点。
（二）付款条件（进度和方式）
1、月完好率不低于98%，且中心设备未出现故障支付当月全部费用（不含处罚费用），月完好率低于88%的，扣除当月全部费用。
1.1前端视音频设备月完好率低于98%且不低于88%,按设备故障修复是否符合维护要求进行结算，每个设备每次未按时完成设备维护修复工作扣除3000元。
1.2中心设备出现故障未按照维护要求进行修复的，每出现一次扣除30000元。
1.3其他未按要求进行维护工作或违反采购人规定的，每次扣除1000元。
2、结算周期按3个月计算。
3、每个结算周期结束后，由中标人提供周期内的《维护工作总结》和《维护设备完好率统计表》，由采购人进行确认出具《维护工作确认报告》后，由采购人和中标人双方签字，采购人向中标人付费，中标人同时提供等额发票。若中标人在维护工作中未达到采购人要求的或出现明显过失、采购人认为有必要索赔的，采购人有权在结算时视情况扣除部分费用或拒绝支付此项费用。
三、技术要求
（一）基本要求
1、采购标的需实现的功能或者目标
1.1报价要求
1.1.1投标人应以人民币报出为完成本项目需要涉及的所有费用，包括：主要设备维修费用、维护人工和车辆台班费用、主要设备更换及备品备件费用等。
1.1.2按照维护效果实际发生量总价方式，每3个月结算一次，支付总价不高于合同总金额。
1.2对投标人的要求 
1.2.1投标人应当有专业的维护机构，设立维护热线电话，具备7×24小时的维护和响应能力。
★1.2.2投标人应提供以下承诺（格式见第七章，须加盖投标人公章，否则投标无效）：
1.2.2.1投标人须承诺：合同签订后三个日历日内，按照采购人维护要求设立维护电话，具备每周7×24小时的维护和响应的能力。
1.2.2.2投标人须承诺：为本项目提供一套专业测量、维修工具和充足的线缆辅材，存放于采购人指定地点，用于本项目的应急维修。
1.2.2.3投标人须承诺：为该项目配备的人员及车辆为本项目单独使用，不得同时承担其他项目，投标人调换维护人员需提前7日书面通知采购人，未经采购人同意，不得随意更换。
1.2.2.4投标人须承诺：在合同期结束前负责完成本项目内所有可推定的全部维护工作，不再另行向采购人收取任何费用。
1.2.2.5内部网络设备严禁连接外部网络，投标人须为运维人员配备专用电脑，专用电脑不得外联其他网络，项目结束后必须交给采购人退网处理。
1.2.2.6投标人必须声明，为维护人员购买必要的保险，对于维护人员因为在工作中引起的各种工伤、安全事件和事故，投标人自行承担由此产生的一切责任，并承担由此产生的所有费用。
1.2.2.7投标人须承诺：在合同签订阶段，出具为本项目配备的所有人员就职于投标单位的在职证明。若采购人要求投标人提交项目人员的社保缴费凭证，则投标人应当提交。
1.2.3投标人应与采购人签订相应的保密协议，并对项目人员开展安全生产教育、网络和数据安全教育。
1.3投标人编制维护方案要求
1.3.1日常维护方案：投标人应熟悉本项目中所维护系统的基本情况，设备的安装位置、设备型号和软硬件调试方法。日常维护方案中应详细描述系统日常维护工作机制，人员、车辆、备品备件投入情况，各类故障的解决方法等内容。
1.3.2重大活动保障方案：遇有重大安保任务时，投标人按采购人要求提前进行设备的维护检查，并安排足够的维护力量和专业技术人员随时进行设备抢修。确保设备正常运行，满足采购人使用需求。
1.4其他要求：
1.4.1按照北京市公安局和北京市公安局公安交通管理局的相关规定，在项目执行过程中，采购人发现投标人违约失信情况，将记录在案，并向采购人相关审计、管理部门报备，同时加入北京市公安局《供应商不良行为记录》名单。失信企业，在公安部、北京市公安局和北京市公安局公安交通管理局等单位政府采购活动中存在行贿、弄虚作假等违法违纪行为的企业，以及加入北京市公安局《供应商不良行为记录》名单的企业及法定代表人再次参与采购人项目投标的，采购人政府采购部门应在评标现场将有关情况向各位评标专家进行披露。
1.4.2采购人可根据自身业务需要终止系统维护，但应在合理期限内提前通知投标人。
2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
采购标的需执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，如有更新以最新国家或行业标准执行。
（二）服务内容及要求
1、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：
1.1维护基本要求
1.1.1投标人需为本项目配备充裕的维护人员，并具备在视音频监控技术、计算机网络及安全、计算机软硬件维护、系统运行与项目管理等方面应具有专业经验和知识，并针对本项目进行了专门的技术和管理方面培训。
1.1.2项目团队人员应不少于6人，含项目负责人1人，维护岗位不少于5人。
1.1.3投标人配备的项目负责人，作为本维护项目的技术骨干，具有较好的项目管理能力、技术水平、协调能力和表达能力，作为项目负责人组织过信息化系统项目建设或维护工作，从事信息化系统建设或维护相关工作3年及以上，熟悉视频监控系统和信息化系统，技能娴熟，工作责任心强。具有信息系统项目管理师（高级）证书。
1.1.4投标人应配备运维工程师至少5人（不含项目负责人），包含每周7×24小时中心值守岗1个，不少于3人；每周7×8小时前端巡检岗2个，不少于2人。运维工程师从事信息化系统建设或维护相关工作3年及以上。负责系统平台值守、现场巡检、数据统计及文档整理工作。应至少具备以下证书：
①信息系统运维管理师（高级）；
②ITSS服务经理或服务工程师；
③电工证。
投标人应提供维护人员相关工作经验和履历的相关说明材料及证书扫描件，上述材料须加盖投标人公章。
1.1.5投标人在投标文件中拟配备本项目服务的运维人员需经采购人审核、面试认可后方可上岗，维护期间未经采购人同意不得随意调换。每一名现场值守人员必须经培训后方可上岗，且对采购人工作纪律、工作内容、工作职责熟练掌握。采购人认为维护人员不满足工作要求时，有权随时要求投标人更换维护人员，投标人在收到采购人书面通知之日起7个工作日内必须完成维护人员更换，接替人员也必须经过采购人面试、审核同意后才能开始试用。
1.1.6维护人员应遵守国家法律法规和采购人的各项规定。维护人员因违反法律法规造成的人身伤害和各项损失，投标人承担相关责任。给采购人利益带来损害的，采购人有权追究投标人赔偿责任。
1.1.7投标人配备本项目专用京牌维护车辆不得少于2辆，需确保同一时间至少有2辆维护车辆随时可调用，不受北京限行措施影响。投标人应详细说明维护车辆数量、具体型号、车牌号码，提供维护车辆行驶证扫描件，如为租赁车辆需提供租赁合同扫描件，上述材料须加盖投标人公章。
1.1.8投标人提供的专用维护车辆应符合本地对车辆的管理规定，驾驶员需严格遵守国家各项交通法律法规。对于该机动车和司机的一切交通安全事件和事故，投标人承担相关责任。投标人拟配备的人员及车辆为本项目专用，不允许与其他项目共用。
1.1.9投标人应为本项目配备充足的专用调试工具。
1.1.10投标人提供充足的备品备件。
★1.1.10.1要求投标人长期提供足量各类硬件及线缆配件（包含但不限于中心高清半球摄像机100台），投标人须于合同签订后30日内完成备品备件的准备工作，不得出现因部件损坏，未及时维护导致设备无法正常使用的情况。（投标人须提供承诺函，并加盖投标人公章，否则投标无效，格式详见第七章）
1.1.10.2投标人以列表形式在投标文件中列出备品备件所提供硬件的设备名称、品牌型号、主要参数。
具体参数如下（其中“#”条款须提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）：
1）高清半球摄像机：
传感器不小于1/2.7" Progressive Scan CMOS；
#内置1颗算力不小于8TOPS的CPU、GPU、NPU一体化芯片；
视频输出分辨率不低于2560×1440；
焦距不劣于2.7~13.5mm；
最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx；
红外补光，补光距离不小于50米；
#内置不少于3个双半弧形镜面反射式补光灯，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠；
支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测功能
#支持大模型AI智能编码功能。在同一监控场景下，相比于不开启AI编码功能状态下的H.265编码，在目标清晰度无明显降低的条件下，码率节约不小于30%；
内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512GB；
不少于1路报警输入，1路报警输出；不少于1路音频输入，1路音频输出；内置2个麦克风，1个扬声器；
支持poe供电；
防护等级不低于IP67;
2）数字高清硬盘录像机
支持不低于16路H.264、H.265格式高清码流接入；
配置不少于8个SATA接口，单盘最大容量支持不低于12TB硬盘；
视频接口不少于2个HDMI，2个VGA；
网络接口不少于2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；
报警接口不少于16路报警输入，4路报警输出；
串行接口不少于1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口；
USB接口不少于2×USB 2.0，1×USB 3.0；
输入、输出带宽不低于160Mbps；
1.1.11投标人需按照采购人要求提供必要的网络通信设备及对系统设备的软硬件优化服务。
1.1.12国家法定节假日、休息日按照日常工作日的维护响应、维护要求进行维护工作。因重大活动等保障，需具备指定运维人员不低于连续7×24小时开展运维工作的能力。
1.2运维服务内容
1.2.1热线电话支持：每周7天、每天24小时内，接受电话支持服务请求及电话、传真、电子邮件等方式的咨询，并提供电话响应，如对技术问题的答疑和咨询、系统问题的分析判断、系统问题的处理指导和其他技术咨询。
1.2.2现场技术支持：乙方在得到采购人通知后，在约定时间内派工程师到现场提供技术支持，使系统尽快恢复正常。出现故障后2小时赶到现场，6小时内解决问题。
1.2.3紧急故障排除服务：紧急恢复服务包括紧急电话支持服务、紧急远程接入支持服务和紧急现场支持服务。
1.2.4设备维修与更换：为采购人快速地更换零部件，维修的设备、部件返回时间不得超过约定时间，其中存储介质不回收。
1.2.5备件支持服务：乙方根据系统发生的硬件故障，能为采购人及时提供备件。
1.2.6系统应用软件维护服务：乙方提供系统及应用软件的维护、调整及安全性设置；辅导采购人掌握系统软件的基本操作，并给予技术支持；提供系统优化和性能调整服务；配合采购人应用系统操作人员完成其他相关工作。
1.2.7安全通告服务：随时注意原厂网站或通告，3日内将新发布的安全漏洞、相关补丁、病毒以及病毒专杀工具进行通告给采购人，并提供相应的解决服务。
1.2.8机房巡检服务：每月及时对机房设备进行巡检，并提供巡检报告，发现异常及时解决。法定节假日及国家重大活动前3日，乙方应对所有维护的设备及所属系统进行预防性巡检以及全面检查。
1.2.9技术及维护咨询服务：乙方随时提供与技术及维护有关的咨询服务，采购人随时可以通过乙方技术支持热线电话，或现场技术工程师进行咨询、研讨等方式，获得技术咨询服务。
1.2.10现场培训服务：负责对与系统运行相关的人员进行培训。
1.2.11特殊时期保障要求：提供特殊时期现场保障服务，在系统割接、业务高峰期、国家法定节假日和重大安保活动期间，采购人可要求乙方安排驻场工程师，确保突发故障得到快速、有效处置。
1.2.12人员保障要求：乙方须根据项目要求安排具备较强专业技能和丰富经验的人员，并确保项目实施队伍的稳定。项目实施过程中，乙方如因正当理由需要调整项目技术人员的，新任人员必须熟悉前期工作并具有相应的技术能力，并应当提前7日通知采购人，获得采购人书面同意后方可进行。
1.2.13施工安全要求：投标人应遵守市政施工建设、安装、验收的相关标准，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取完善可行必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于投标人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由投标人承担。
1.2.14备品备件要求：投标人须于合同签订后30日内按照投标文件提供备品备件，不得出现因部件损坏，未及时维护导致设备无法正常使用的情况。投标人需建立备品备件使用出入库文档。并于每月1日向采购人提交前一个月的设备更换记录。
2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
服务期：1年
3、为落实政府采购政策需满足的要求：
（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购服务由中型或小型或微型企业承接的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
（2）监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
（4）鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
（5）鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
[bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK55]（6）实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。
4、采购标的的其他技术、服务等要求：
4.1维护方案要求
4.1.1日常维护：
4.1.1.1远程巡检：投标人按采购人需求在采购人指定场所每周7×24小时安排能够胜任维修工作的技术人员值班，负责接听报修电话、配合调取录像、不间断的远程巡检，及时发现故障并于30分钟内上报采购人；使用平台软件或其他智能运维手段对系统设备运行情况进行辅助巡检，巡检结果以书面报告形式每日18时前报采购人。
4.1.1.2现场巡检：投标人应对采购人指定场所的视频系统软硬件提供每月一次的现场巡检服务，完善平台设备基础台账。包括但不限于对硬件设备运行状态检测（包括且不限于摄像机、补光灯、拾音器、报警按钮、录像机、服务器、交换机等），设备外部环境及机房设备全面清洁，破损线缆更换，强弱电配线整理，设备台账管理，客户端维护等工作。巡检工作需留存工作照片或视频资料备查。
4.1.1.3维修维护：投标人应保证具备每周7×24小时的维护和响应的能力，对于设备设备故障2小时到位，6小时内修复。现场不能修复的，提供全新整机备件保证设备正常运转，更换备件完成后，需主动联系使用单位对维修效果进行签字确认，并于更换当日报采购人确认。
4.1.1.4时钟校时：每日7时前对系统时钟进行检查，确保各视频图像时钟同步，24小时内时钟误差不得超过1秒。
4.1.1.5录像调取：投标人需根据采购人要求，提供每周7×24小时的录像调取服务。
4.1.1.6设备迁移：根据采购人需求，完成设备或系统的迁移服务。
4.1.2重大活动保障：
4.1.2.1远程巡检：重大活动期间，投标人按采购人需求进一步提升设备运维能力，每日2次对系统及设备进行巡检，及时发现故障并安排维修，巡检结果以书面报告形式每日报送采购人单位。
4.1.2.2现场巡检：重大活动前，投标人应根据采购人要求，对当月未完成现场巡检维护的设备进行一次集中维护。包括但不限于对硬件设备运行状态检测，设备外部环境及机房设备全面清洁，破损线缆更换，强弱电配线整理，设备台账管理，客户端维护等工作。巡检工作需留存工作照片或视频资料备查。
4.1.2.3维修维护：重大活动期间，投标人应保证具备每周7×24小时的维护和响应的能力，对于设备设备故障1小时到位，2小时内修复。现场不能修复的，提供全新整机备件保证设备正常运转。遇停电或其他不可抗力等因素导致无法按时维修的，应于到现场30分钟内报采购人备案，并提供应急处置方案。
4.1.2.4时钟校时：重大活动期间，每日2次对系统时钟进行检查，确保各视频图像时钟同步，24小时内时钟误差不得超过1秒。
4.1.2.5录像调取：重大活动期间，投标人需根据采购人要求，提供每周7×24小时的远程录像调取服务。
4.2维护效果要求
4.2.1设备在线：图像每日100%全时段在线；
4.2.2图像质量：图像应保持清晰；无虚焦、无过曝、无干扰、无抖动、无偏色、无遮挡，无明显噪点、无图像拖尾；时钟24小时内偏差不超过1秒。
4.2.3录像质量：存储设备运行正常，硬盘无报警，录像完好率100%。
4.2.4系统要求：可实现实时预览、录像回放等功能，保证系统运行稳定。
4.2.5音频质量：声音清晰可辨，无噪声，无杂音。
4.2.6报警按钮：触发灵敏，无误报。
4.2.7基础台账：登记准确率100%。
4.3应急保障方案
4.3.1投标人在签订合同之日起，制定详细的应急保障方案。
4.3.2投标人需建立备品备件使用出入库文档。并于每月1日向采购人提交前一个月的设备更换记录及被服务单位民警签字确认的更换服务单。
4.3.3投标人每日向采购人提交每日远程及现场巡检记录，用于采购人检查维护情况，统计维护效果。
4.4维护档案管理要求
4.4.1投标人在签订合同之日起，建立系统维护文档。
4.4.2投标人需建立所有设备使用出入库文档。并于每月1日向采购人提交前一个月的设备更换记录。
4.4.3投标人每周向采购人提交每日远程及现场巡检记录，用于采购人检查维护情况，统计维护效果。
4.5维护效果要求
4.5.1投标人应确保及时处置系统报警，系统硬件设备故障维修时间不超过采购人机房维护标准，系统软件不发生影响系统正常使用的事件及安全漏洞。
4.5.2同一设备每6个月出现同类故障的数量不得超过3次。
4.5.3不发生因运维工作疏忽引发的事故或舆情。
4.6其他要求
4.6.1因意外事件致使设备损坏的，投标人应及时完成设备恢复工作。
4.6.2投标人应按时完成采购人提出的部件维护、软件应用功能升级需求。
4.6.3维护的主要部件和整机设备免费质保期为整个项目运维周期。
4.6.4投标人负责协助采购人开展固定资产、机房设备管理工作，详细掌握系统设备型号、数量、安装地点等相关信息，并协助采购人及时做好系统设备固定资产、机房设备信息变更工作，确保固定资产管理信息、机房设备信息与系统设备实际情况一致。由投标人负责提供独立区域供采购人存放待报废设备，并登记妥善保存，直至采购人对该设备进行报废处理。
4.6.5运维到期后，投标人需配合下期运维中标单位做好设备资产核对及运维工作交接，交接完毕前，完好率依照运维期间标准进行考核，结果与尾款进行挂钩。
4.7部件维护和软件功能升级要求
4.7.1硬件部件应选用符合系统运行要求的全新原厂产品。
4.7.2设备需能够与采购人现有的设备兼容，与现有的网络设备实现互联，性能指标和功能应不低于现有设备，确保系统能够正常应用。
4.7.3投标人负责设备的安装调试及设备联网使用所必要的全部设备和厂家许可。
4.7.4投标人应提供采购人设备原厂最新的软件版本升级服务，并按照采购人需求为采购人提供系统应用级服务软件功能升级服务。
4.8维保主要设备情况
4.8.1前端设备情况
	序号
	项目
	品牌
	型号
	单位
	数量
	维护期限

	1
	摄像机
	国产
	定制
	台
	770
	12个月

	2
	补光灯及开关
	国产
	单联开关
	个
	400
	12个月

	3
	硬盘录像机
	海康威视
	DS-8104HF-S
	台
	183
	12个月

	4
	硬盘录像机
	海康威视
	DS-8108HF-S
	台
	11
	12个月

	5
	硬盘录像机
	海康威视
	DS-9108HF-S
	台
	51
	12个月

	6
	拾音器
	快鱼
	E.TRADIO
	台
	190
	12个月

	7
	拾音器
	快鱼
	X.TRADI0
	台
	513
	12个月

	8
	前端报警按钮
	国产
	AR22FOR-11R
	个
	373
	12个月

	9
	液晶显示器
	创维
	M17LP
	台
	51
	12个月

	10
	电脑
	联想
	联想
	台
	68
	12个月

	11
	音响
	冲击波
	SU-203
	对
	10
	12个月

	12
	音箱
	漫步者
	C2
	个
	58
	12个月

	13
	音箱
	中国/的尔
	200S1
	对
	60
	12个月

	14
	硬盘
	希捷
	1T
	块
	724
	12个月

	15
	宽动态红外筒机（核心产品）
	浙江宇视
	IPC-S242-IR@DP-IR3-Z28-F
	台
	163
	12个月

	16
	16路硬盘录像机
	浙江宇视
	NVR-B200-E8@16-B
	台
	37
	12个月

	17
	拾音器
	北京快鱼
	QY1512D-BZ
	台
	163
	12个月

	18
	交换机（含2对光模）
	浙江宇视
	NSW3600-24T2GP2GC-POE
	台
	37
	12个月

	19
	定制支架
	浙江宇视
	TR-WM06-C-IN
	个
	163
	12个月


注：每处设备维护单价包含设备保养、故障维修、设备迁移等费用。

4.8.2中心设备情况
	序号
	项目
	品牌
	型号
	单位
	数量
	维护期限

	1
	24口网络交换
	华三
	LS-S3100-26C-SI
	台
	1
	12个月

	2
	管理服务器
	DELL
	PoweredgeR710（订制）
	台
	4
	12个月

	3
	中心软件维护
	海康威视
	支持前端视音频调取，录像调取，对接其它视频平台等功能
	-
	-
	12个月



（三）验收标准
1、项目运维期满后15日内，投标人需配合采购人完成履约验收报告。
2、具体标准详见第六章“拟签订合同文本”。
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