 采购需求
一、采购标的
1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
[bookmark: _GoBack]以下条款中打“★”号的条款为实质性响应条款，如投标人的《投标文件》中不满足任何一项实质性条款，为不实质性响应《招标文件》，其《投标文件》将被拒绝。打“#”号条款标注的内容为该车辆重点技术指标项，将作为重要评分指标。
本项目不专门面向中小企业采购。
需求一览表
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	是否接受进口产品
	是否核心产品

	1
	新能源越野车
	3
	辆
	否
	否

	2
	越野车（汽油）
	6
	辆
	否
	是



2. 项目背景/项目概述（如有）
拟采购教学用具新能源越野车3辆，越野车（汽油）6辆开展正常教学训练工作。
二、商务要求
1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
★（1）交付期：合同签订后30个日历日内交付车辆（提供承诺书，格式自拟，并加盖投标人公章）；
  （2）交付地点：采购人指定北京市地点。

2. 付款条件（进度和方式）
一次性支付：中标人交付货物，采购人验收合格后3 个工作日内支付合同总价。

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
供应商负责运输。

4. 售后服务（质保期）
（1）整车质量保修期：所投车辆保修期限不低于1年或者行驶里程30,000公里，以先到者为准；新能源车三电（电池、电机、电子系统）质保八年，电池八年内衰减不高于20%；所投车辆三包（修理、更换、退货）有效期限不低于《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》要求。保修期和三包有效期自供应商开具购车发票之日起计算。
提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。
整车质保（包含随车装备）需符合国家“三包”要求，整车质保期为1年（审核依据以“采购需求偏离表”的响应情况为准）。鼓励投标人在整车质保1年的基础上，进一步延长保修期限（所需费用包含在投标报价中，采购人不另行支付），可提供所投车辆售后服务承诺函（须加盖投标人公章）作为证明材料。
质保期间维修时使用原厂机动车配件，保修期和三包有效期自供应商开具发票之日计算。

（2）投标企业应针对车辆使用用途、提供车辆保养服务及全面详细售后个性化服务方案。

三、技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
能够满足车辆驾驶训练需求。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范车辆符合国家相关要求。
.满足机动车生产的相关国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规。
★投标车型必须为列入《道路机动车辆生产企业及产品公告》目录中的产品。投标人须提供道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统查询的页面截图并加盖投标人公章。
投标文件中提供所投产品原材料采购、设计、加工制作、存储、流通、回收等产品全生命周期各环节、详细阐述该产品节能、环保及绿色供应链管理情况，提供相关文件，形式包括证书、图示、文字说明等。

2. 服务内容及要求/货物技术要求
2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
特别说明：
1、标记了“★”的技术参数属于实质性参数，如未响应或响应为负偏离的，按无效投标处理。“★”技术参数响应情况的审核依据：供应商在《投标文件（商务技术文件）》中提供与所投车辆型号一致的型式试验报告或检测报告电子件，或国家工信部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》中所投车辆的公告截图，或车辆官网截图，全部证明资料均须加盖供应商公章。
2、一般技术指标（即未做“★”标记的指标），是指满足本次采购基本功能的技术指标，如供应商所投产品的一般技术指标出现一项或多项负偏离的，将影响其评审分值,但不作为无效投标处理。一般技术指标响应情况的审核依据：供应商在《投标文件（商务技术文件）》中提供与所投车辆型号一致的型式试验报告或检测报告电子件，或国家工信部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》中所投车辆的公告截图，或车辆官网截图，全部证明资料均须加盖投标人公章。

★序号1  购置3辆新能源越野车，车身颜色为黑色。
技术规格及要求
	序号
	名称
	技术参数

	1
	★车型
	越野乘用车

	2
	★能源类型
	插电式混合动力/增程式

	3
	★驱动
	四驱

	4
	★助力类型
	电动助力

	5
	★长（mm）
	≥4850

	6
	★宽（mm）
	≥1950

	7
	★高（mm）
	≥1900

	8
	★车体结构
	非承载式

	9
	★环保标准
	国VI

	10
	★座位数
	5座

	11
	#排 量（mL）
	≥1998

	12
	#发动机最大功率（kW）
	≥150

	13
	#轴距（mm）
	≥2800

	14
	#满载最小离地间隙（mm）
	≥225

	15
	#最大涉水深度（mm）
	≥800

	16
	#轮毂尺寸
	≥17英寸

	17
	#中控屏幕尺寸
	≥15英寸

	18
	#全液晶仪表盘液晶尺寸
	≥12英寸

	19
	#接近角（°）
	≥30

	20
	#离去角（°）
	≥30

	21
	#驾驶辅助影像
	有360度全景影像

	22
	#巡航系统
	有自适应巡航



★序号2  购置6辆越野车，车身颜色为黑色。
技术规格及要求
	序号
	名称
	技术参数

	1
	★车型
	多用途乘用车/越野乘用车

	2
	★能源类型
	汽油

	3
	★驱动
	四驱

	4
	★助力类型
	电动助力

	5
	★长（mm）
	≥4750

	6
	★宽（mm）
	≥1850

	7
	★高（mm）
	≥1850

	8
	★车体结构
	非承载式

	9
	★环保标准
	国VI

	10
	★座位数
	5座

	11
	#排 量（mL）
	≥1950

	12
	#发动机最大功率（kW）
	≥150

	13
	#轴距（mm）
	≥2750

	14
	#满载最小离地间隙（mm）
	≥225

	15
	# WLTC综合油耗(L/100km)
	≤10

	16
	#轮毂尺寸
	≥17英寸

	17
	#中控屏幕尺寸
	≥14英寸

	18
	#全液晶仪表盘液晶尺寸
	≥12英寸

	19
	#接近角（°）
	≥30

	20
	#离去角（°）
	≥30

	21
	#驾驶辅助影像
	有360度全景影像

	22
	#巡航系统
	有自适应巡航





3. 验收标准
（1）验收要求
★要求提供车辆应为合同签订日期前6个月之内或合同签订日期之后生产的产品，整车交付(不含购置税及上牌费) （提供承诺书，格式自拟，并加盖投标人公章）。

4. 其他要求（如有）
（1）投标企业提供应急保障措施详细方案，车辆突发损坏处理方案、车辆交通事故应急处理方案、车辆备件等应急保障措施。

5.环保专项承诺
★（一）根据《北京市财政局 北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）文件的规定，政府采购货物、工程和服务项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，参与本项目的投标人应当执行符合本市和国家的VOCs含量限值标准，并按招标文件规定格式提供专项承诺，未提供该承诺的按照无效投标处理。
（二）根据《北京市财政局 北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）文件的规定，政府采购货物、工程和服务项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于推荐性标准的，应在招标文件中载明优惠幅度，以及评审标准和方法等，以体现优先采购。本项采购中，低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求（GB/T38597-2020）属于国家推荐性标准，投标人可承诺在生产过程中使用的相关材料符合本市和国家相关政策。本项承诺为非实质响应条款，投标人可根据实际情况自行提供。

