[bookmark: _Toc224602908]第五章   采购需求
说明：
[bookmark: _Hlk167284587]1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。
[bookmark: _Hlk168431603]2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。
已发布的需求标准如下：
《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）
《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）
《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）
《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）
《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）
《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）
《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）
《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）
《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）
如有更新或增加，以财政部门发布为准。


一、采购标的
（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	品目号
	标的名称
	数量
	单位
	是否接受进口产品

	1
	1-1
	GPU超融合一体机
	2
	台
	否

	
	1-2
	通用超融合一体机
	4
	台
	否

	
	1-3
	存储
	1
	台
	否

	
	1-4
	光纤交换机
	2
	台
	否


（二）项目背景/项目概述（如有）
北京大学肿瘤医院始建于1976年，是集医、教、研、防于一体的大型现代化三级甲等肿瘤专科医院。是国家肿瘤学重点学科，国家临床重点学科建设项目，肿瘤科、病理科国家临床重点专科建设项目单位；在多种中国常见肿瘤诊治方面居国内领先、国际先进水平。
本项目的依据国家相关政策法规、采购人信息化建设规划以及业务发展需要。医疗机构应加快推进信息化建设，提高医疗服务水平。采购人信息化建设规划中也明确提出推动医疗信息化建设，引入新技术提高数据处理能力。
为满足采购人临床试验的需求，需要对原有资源进行扩充，再算力建设方面医院已于 2025 年完成1节点2张英伟达 A800 算力卡的采购与本地化部署，初步搭建临床试验垂直领域专用试验大模型基础环境，致力于通过 AI 技术实现临床试验方案智能审核、数据合规校验、科研模型推理等关键应用。随着全院临床试验项目数量持续增长、AI 模型应用场景不断拓展，现有单节点 A800 算力已无法满足业务需求，千亿级参数大模型的推理运算对硬件算力要求大幅提升，现有算力难以支撑全院范围大规模、高并发的模型推理任务，亟需更强算力支撑。为充分发挥 AI 技术在临床试验中的赋能作用，突破算力瓶颈，保障试验大模型稳定高效运行，亟需拓展 GPU 硬件算力，建设高性能 AI 算力支撑平台，实现全院范围千亿级参数推理、多模态数据分析与复杂方案合规校验的智能化支撑。
在临床试验数据平台（ESDR）建设方面，医院自 2023 年启动临床试验数据平台建设工作，目前已完成虚拟物理机环境部署，明确了临床试验数据范围，实现了试验数据初步整合与基础应用。但随着临床试验业务全面上线，现有虚拟物理机资源短板日益凸显：一是数据存储容量严重不足，无法承载全院临床试验全周期海量数据的长期存储与安全管理；二是物理机算力与性能有限，难以应对多用户并发访问、数据实时调取、批量分析等高强度业务压力，易出现系统响应迟缓、运行不稳定等问题，直接影响临床试验工作效率与数据安全性。为保障临床试验数据平台高效、稳定、安全运行，满足海量数据存储、高并发访问、规范化管理需求，亟需采购配套超融合设备，升级 ESDR 专用物理机。
本项目建成后，将有效补齐医院临床试验 AI 算力与数据存储短板，提升 IT 资源利用率、运维效率与信息安全保障能力，满足临床试验业务未来数据爆发式增长需求，为医院肿瘤临床试验科研创新、精准诊疗提供坚实的信息化硬件支撑，进一步巩固医院在国内肿瘤临床研究领域的领先地位。
二、商务要求
（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1、交付时间：整个项目必需在签订合同1个月内按照招标方的技术和功能要求进行完整交付。
2、交付地点：北京肿瘤医院指定地点。
（二）付款条件（进度和方式）
首付款支付：在本合同签署后10个工作日内，采购人向中标人支付合同总价30 %。验收款支付：项目验收合格后，采购人向中标人支付合同总价的60%。尾款支付：余款作为质量保证金，由采购人验收合格之日起满一年后（且产品无质量问题）向中标人支付项目余额10%。
（三）包装和运输
投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
（四）售后服务（质保期）
1、服务网络标准：所投设备的原厂需在项目运行地点有服务能力。
2、集成标准：符合国家及行业等相关建设标准，同时还应满足国家相关的法律法规。方案中应体现高性能、高标准、高安全和技术先进性。

三、技术要求
（一）基本要求
1、采购标的需实现的功能或者目标
医院现有的虚拟化物理机及存储已经无法满足临床试验业务不断增长的需求，导致数据存储容量不足、处理速度缓慢、系统响应时间延迟等问题频发。为了解决这些问题，计划采购一批高性能大容量超融合存算一体机，以补充更新其现有系统资源，并提高其数据的处理和存储能力。
该项目的建设要求主要包括以下几个方面：
容量要求：本项目需配备充足存储空间，满足医院临床试验业务数据增长、日常数据存储及长期数据留存需求，结合医院业务规模与数据增量情况，本次采购2台GPU超融合一体机、4台通用超融合一体机、1台高性能大容量存储设备，整体存储总可用容量不低于100TB；同步采购2台24端口光纤数据交换设备，满足集群互联及数据交换需求，全面补齐现有存储容量不足的短板，支撑业务长期稳定存储运行。
性能要求：本项目设备需具备高性能数据处理能力，物理机本地盘采用SSD存储介质，保障业务高效运行。GPU超融合一体机、通用超融合一体机均配置不少于2颗处理器，单颗处理器主频≥2.2GHz、核心数≥28核；其中GPU超融合一体机内存≥512GB，通用超融合一体机内存≥256GB。配套高性能存储设备、高速网络设备，具备低延迟、高吞吐、高并发运行能力，支持集群动态资源调度，有效提升数据处理速度与系统响应效率，满足医院临床试验算力训练、虚拟化通用业务的高性能运行需求。 
安全性：兼顾硬件故障的同时考虑数据逻辑故障，能应对普通的磁盘故障、raid组故障、控制器故障。
实施能力：投标人应能协调派遣原厂的工程技术人员或具备同等能力的工程技术人员进行安装、调试。
系统集成：投标人应具有专业技术工程师，能实施不同品牌物理机和存储的安装、调试、数据互迁移等服务。
2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
符合国家相关要求及规定
详见上文
（二）服务内容及要求/货物技术要求
1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
1.1、GPU超融合一体机
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	1
	#
	品牌
	和通用超融合一体机同一品牌
	是

	2
	
	外型
	标准机架式
	否

	3
	★
	CPU
	[bookmark: OLE_LINK1]配置≥2颗复杂指令集处理器，主频数≥2.2GHz，核心≥28核，缓存≥52MB，支持超线程
	否

	4
	★
	内存
	配置≥512GB（单条容量不低于32GB） 4800MHz DDR5内存，支持≥32个内存插槽
	否

	5
	★
	本地硬盘
	配置≥2块480GB SSD硬盘，≥2块960GB SSD硬盘
	否

	6
	#
	
	支持≥24块3.5英寸硬盘
	是

	7
	★
	阵列控制器
	配置≥1个RAID阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60，≥4GB缓存，配置缓存数据保护
	否

	8
	
	网卡
	配置≥1块双口10Gb网卡，满配10Gb光模块
	否

	9
	★
	GPU
	配置≥11块双宽GPU卡，单卡显存≥80GB，显存带宽≥1930GB/s，FP64≥9TFLOPS，TF32≥150 TFLOPS，FP16 TensorCore≥310TFLOPS，单卡CUDA核心数≥6000个
	否

	10
	★
	冗余电源
	配置≥4个2700W白金版热插拔冗余电源
	否

	11
	
	嵌入式管理
	配置管理控制端口，配置虚拟KVM功能,应能实现与操作系统无关的远程对物理机的完全控制。
	否

	12
	#
	便捷管理
	[bookmark: OLE_LINK2]支持外接USB WIFI模块，提供无线热点，用户可使用手机或者便携机直接登录管理软件，提供厂商官方技术文档证明并盖原厂公章。
	是

	13
	#
	安全性
	支持基于一次性随机动态密码且使用国密算法的双因素认证提供产品彩页截图或官网截图或提供第三方评测机构签字盖章的测试报告复印件并盖原厂公章。
	是

	14
	#
	带外配置BIOS参数
	支持通过BMC页面设置BIOS选项提供产品彩页截图或官网截图或提供第三方评测机构签字盖章的测试报告复印件并盖原厂公章
	是

	15
	[bookmark: OLE_LINK3]#
	安全面板
	提供安全面板，并支持以灯效展示物理机的待机、启动阶段，以及整机负载、硬件故障和预故障等运行状态，提供证明材料并盖原厂公章。
	是

	16
	★
	功能要求
	在超融合管理平台管理界面上提供虚拟机的启动、恢复、重启、关闭、迁移、删除、快照等功能的批量操作。
	否

	17
	#
	
	支持批量修改虚拟机的配置参数，包括：I/O优先级、启动优先级、是否自动迁移、CPU调度优先级、自动启动、CPU个数、内存大小、启用VNC代理、tools自动升级等，提供产品功能截图并盖原厂公章。
	是

	18
	#
	
	支持集群动态资源调度功能，可基于主机的CPU利用率、内存利用率、磁盘I/O、存储利用率、磁盘请求、网络流量等资源对虚拟机进行动态资源调度，提供产品功能截图并盖原厂公章。
	是

	19
	#
	
	支持一键批量启动和批量删除长时间未使用且处于关闭状态的虚拟机提供产品彩页截图或官网截图或提供第三方评测机构签字盖章的测试报告复印件并盖原厂公章。
	是



1.2、通用超融合一体机
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	1
	
	外型
	标准机架式
	否

	2
	★
	CPU
	配置≥2颗复杂指令集处理器，主频数≥2.2GHz，核心≥28核，缓存≥52MB，支持超线程
	否

	3
	★
	内存
	配置≥256GB（单条容量不低于64GB） 4800MHz DDR5内存，支持≥32个内存插槽
	否

	4
	★
	本地硬盘
	配置≥2块480GB SSD硬盘，支持≥8个硬盘槽位，每个硬盘槽位支持的硬盘容量≥8T
	否

	5
	★
	阵列控制器
	配置≥1个RAID阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60，≥4GB缓存，配置缓存数据保护
	否

	6
	★
	本地PCI I/O插槽
	支持≥18个PCIe插槽（非OCP插槽）
	是

	7
	★
	网卡和HBA卡
	配置≥1块双口万兆网卡，满配光模块，≥1块双口16Gb FC HBA卡
	否

	8
	#
	本地GPU
	支持≥14块单宽GPU
	是

	9
	
	冗余电源
	配置≥2个1300W白金版热插拔冗余电源
	否

	10
	
	嵌入式管理
	配置管理控制端口，配置虚拟KVM功能,应能实现与操作系统无关的远程对物理机的完全控制。
	否

	11
	#
	便捷管理
	支持外接USB WIFI模块，提供无线热点，用户可使用手机或者便携机直接登录管理软件，提供厂商官方技术文档证明并盖原厂公章。
	是

	12
	#
	安全性
	支持基于一次性随机动态密码且使用国密算法的双因素认证提供产品彩页截图或官网截图或提供第三方评测机构签字盖章的测试报告复印件并盖原厂公章。
	是

	13
	#
	带外配置BIOS参数
	支持通过BMC页面设置BIOS选项，提供第三方评测机构签字盖章的测试报告复印件并盖原厂公章。
	是

	14
	#
	安全面板
	提供安全面板，并支持以灯效展示物理机的待机、启动阶段，以及整机负载、硬件故障和预故障等运行状态，提供证明材料并盖原厂公章。
	是

	15
	★
	功能要求
	在超融合管理平台管理界面上提供虚拟机的启动、恢复、重启、关闭、迁移、删除、快照等功能的批量操作。
	否

	16
	#
	
	支持批量修改虚拟机的配置参数，包括：I/O优先级、启动优先级、是否自动迁移、CPU调度优先级、自动启动、CPU个数、内存大小、启用VNC代理、tools自动升级等，提供产品功能截图并盖原厂公章。
	是

	17
	#
	
	支持集群动态资源调度功能，可基于主机的CPU利用率、内存利用率、磁盘I/O、存储利用率、磁盘请求、网络流量等资源对虚拟机进行动态资源调度，提供产品功能截图并盖原厂公章。
	是

	18
	#
	
	支持一键批量启动和批量删除长时间未使用且处于关闭状态的虚拟机提供产品彩页截图或官网截图或提供第三方评测机构签字盖章的测试报告复印件并盖原厂公章。
	是



1.3、存储
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	1
	★
	品牌
	投标产品为国产品牌。
	否

	2
	#
	产品要求
	投标产品可以提供100%系统可用性能力，提供产品彩页截图并盖原厂公章。
	是

	3
	★
	体系结构
	多控制器架构，多个控制器之间采用PCI-E总线互联。实际配置≥2个存储控制器，最大可扩展≥16个控制器。
	否

	4
	#
	
	在不更换控制器控制框、不移动硬盘及无需迁移数据的前提下将控制器升级至同系列存储其他型号，实现在线升级控制器性能，提供产品彩页截图并盖原厂公章。
	是

	5
	★
	存储处理器
	配置≥4颗处理器
	否

	6
	★
	主机接口
	配置16Gb FC主机端口≥8个
	否

	7
	★
	高速缓存
	每个控制器配置高速缓存≥128GB
	否

	8
	#
	
	在不更换控制器控制框、不移动硬盘及无需迁移数据的前提下将每个控制器的缓存升级至896GB，实现升级控制器缓存，提供产品彩页截图并盖原厂公章。
	是

	9
	★
	磁盘配置
	配置≥8块7.68TB SSD硬盘，≥52块2.4TB 10K SAS硬盘
	否

	10
	#
	性能可用性
	[bookmark: OLE_LINK4]多控制器下，一个控制器发生故障时，存储整体性能损耗≤30%，提供产品彩页截图并盖原厂公章提供产品彩页截图或官网截图或提供第三方评测机构签字盖章的测试报告复印件并盖原厂公章。
	是

	11
	★
	自动精简
	配置全容量许可的自动精简、快照、克隆、重删压缩、QoS功能，后续扩容无需额外购买许可。
	否

	12
	★
	LUN数量
	存储提供LUN数量≥65500
	否

	13
	#
	跨磁盘柜保护
	在配置多个扩展柜时，当一个扩展柜故障时，仍可保持数据不丢失，业务不中断提供产品彩页截图或官网截图或提供第三方评测机构签字盖章的测试报告复印件并盖原厂公章。
	是

	14
	★
	存储双活
	配置存储双活功能，在不加额外网关的情况下可以组成双活阵列。
	否

	15
	#
	双活切换
	当发生RAID组失效或损坏等情况，双活进行切换，在切换过程中数据不丢失，业务不中断提供产品彩页截图或官网截图或提供第三方评测机构签字盖章的测试报告复印件并盖原厂公章。
	是

	16
	#
	存储OS在线升级
	存储OS升级过程中无需切换、重启控制器，对应用透明，业务不中断提供产品彩页截图或官网截图或提供第三方评测机构签字盖章的测试报告复印件并盖原厂公章。
	是

	17
	#
	VMWare VM性能拓扑功能
	在存储管理界面可以展示VMWare VM的性能拓扑，在一段时间周期内监控虚拟机的IO的性能状态，包括存储系统、存储LUN、VMDK等环节，提供产品彩页截图并盖原厂公章。
	是

	18
	#
	VMWare DataStore性能视图
	在存储管理界面可以展示至少20个VMWare DataStore的性能视图，并通过视图大小反应其工作负载情况，能够根据颜色区分性能异常与否，提供产品彩页截图并盖原厂公章。
	是



1.4、光纤交换机
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	1
	
	系统架构
	机架式安装，无拥塞架构设计，所有FC端口全线速
	否

	2
	★
	端口数量
	可扩展端口≥24
	否

	3
	★
	端口速率
	支持FC 32Gb/s，16Gb/s，8Gb/s速率
	否

	4
	★
	实际配置
	配置并激活≥24个FC端口，配置≥24个16Gb光模块和≥24根5M OM4光纤线
	否



1.5、服务要求
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	1
	#
	售后服务承诺函
	硬件设备（包括核心产品）需要提供针对本项目的服务承诺函，承诺不少于原厂3年每周 7*24小时服务，提供服务承诺函扫描件，加盖公章。
	是

	2
	#
	投标人服务标准
	针对以下内容，投标人须提供服务承诺函并加盖投标人公章）：
1.根据采购人的需求进行定期技术巡检，巡检内容包括但不限于资源使用率、系统健康度、数据的完整性和可恢复性等，并出具巡检报告。
2.项目实行项目经理负责制，当系统故障时，保证采购人可直接联系项目负责人经理，对系统故障做出响应。
3.非工作时间，实行工程师轮流值班制，负责处理和解决采购人问题。
4.对于不能明确是否是硬件或软件出现故障时，投标人尽力配合采购人和软件商进行检查，在必要时，能在采购人要求的响应时间内到达现场协助排除问题。
5.根据采购人需要提供现场随工培训与集中培训。
	是

	3
	#
	硬件、软件制造商服务标准
	提供原厂实施服务，完成所投设备的软硬件安装配置等工作。（须提供承诺函并加盖投标人公章）
	是



①指标按重要性分为“★”、“#”和无标识。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标/响应被拒绝，#代表重要指标，无标识则表示一般指标项。
②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人/响应人须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料可以使用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或其他相关证明材料，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。
★本项目采购的存储属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。否则投标无效。
2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
2.1、实施要求
2.1.1、项目实施过程控制: 整体实施过程中，需包含但不限于项目组织管理控制、供货进度控制、设备质量控制、项目安全风险控制等过程控制标准。
2.1.2、项目实施过程文档管理: 系统开通后中标方应及时把项目执行过程中产生的各种文档、资料等全部移交给用户方，包括本次项目包含硬件设备技术文件和软件系统文件、安装测试文件、维护和操作文件等，如果出现软、硬件系统的修改而导致文件的任何修改，中标方应提供修改更正或补充文件。
2.1.3、项目实施组织架构: 为保障项目的顺利实施，中标方应组建专业的技术服务队伍，负责提供产品所需的所有服务。这支队伍需由经验丰富的项目经理及实施工程师组成实施团队，开展系统安装调试、培训和售后服务，其中项目经理应具有项目经理资质，需提供简历及社保证明。
2.2、系统集成配套要求
项目实施进度要求：要求中标人根据项目建设单位的实际情况，科学合理的定出集成实施的时间表。
对项目实施的各个阶段：需求分析阶段、系统配置方案、系统实施准备、系统部署、系统测试、系统试运行、系统终验阶段的进度做出详细的计划。
对项目实施的进度计划及控制中各阶段中投标人所要做的工作及保障措施做出详细安排。
要求中标人对本项目的工程实施进行风险控制。
2.3、进度要求
由于本项目建设涉及的系统和设备众多，如果要在短期内见到建设效果，需要制定科学、周密的实施计划，系统实施要求不同的主线同时展开，中标方在项目实施前，必须向用户方提交详细的项目实施计划，待用户方确认后方可开始实施。中标方应建立完善的实施组织体系，各角色分工职责明确，并能有机协同进度安排与项目整体进度及各子项建设进度的协调，原厂商进入项目的先后顺序、时间安排互相协调，关键路径应明确。前期阶段、提供详细供货及服务方案、实施阶段、调试验收阶段。
3、为落实政府采购政策需满足的要求；
3.1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
3.2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
3.4.鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.5.鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
[bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK55]3.6.实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。
4、采购标的的其他技术、服务等要求；
4.1、投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“★”和“#”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求
无

（三）验收标准
在项目所有设备全部上线，稳定运行1个月后，中标人必须在合同规定的时间内，以完工验收申请报告形式书面通知招标人以声明整个系统完毕，并进行逐项验收，最后由采购人项目负责人员和其他相关人员签字认可，确定工程完成，系统工作转入免费维护阶段。
项目验收，是项目建设中有组织的主动性行为，它是对项目建设高度负责的体现，也是项目建设成功的重要保证。切实做好项目建设中的验收工作至关重要，应当采取有效措施。为保证项目验收质量，针对不同的验收内容，在实施验收操作中，采取以下的方法： 
对照检查项目各项建设内容的结果是否与合同条款及项目实施方案相一致。
对项目中所涉及的所有硬件软件一一登记，系统运维手册、使用手册等各种技术文档登记、造册和整理完整，并妥善保存。对项目建设中双方共同根据实际进展情况修订的合同条款、协调开发建设中的问题和变更以及执行情况进行记录。
系统实际操作和功能方面，是否在实际环境中正常运行，是否与合同规定的一致，达到了预期的目的。
（四）其他要求
投标人应负责使用人员的培训。培训对象包括信息部门系统管理员、日常维护人员、技术层面人员。
[bookmark: _GoBack]投标人需指定培训方案，为培训对象提供针对本次项目所涉及到的设备已经系统软件的使用、日常维护、故障处理流程，注意事项等进行详细培训。培训人数不低于2人，培训时间不低于2日。
