采购需求

1、 采购标的
（一）采购标的
	序号
	标的名称
	项目最高限价（万元）
	数量（套）

	1
	献血方舱
	150
	1


（二）项目概况
为进一步优化无偿献血服务环境、改善献血者捐献体验、提升采血服务质量与献血人群满意度，贴合无偿献血公益服务标准化、人性化、现代化建设要求。补齐老旧采血设施短板，优化无偿献血服务环境，提升献血者捐献体验与服务满意度，依托硬件换新、布局优化、设施升级、流程提质，全方位升级献血者暖心服务。新方舱投入使用后，从硬件设施、服务环境、采血流程、人文关怀、安全保障五大维度补齐原有短板，全方位优化献血全流程服务，切实为广大无偿献血者打造舒适、便捷、安全、暖心的献血服务空间，服务效能与献血者体验实现跨越式提升。 
方舱外观设计要借鉴使用传统与现代相结合的元素和配色，采用银色航空铝板为主体材质，经阳极氧化工艺处理后具有抗防腐蚀性好、耐用性强的特点。顶部采用双层隔热保温处理，并与灯箱标识融于一体，实现功能性与景观性的和谐统一。
方舱内部装饰风格要将医学元素与现代元素有机融合，兼顾工业美学与功能实用性。舱内遵循献血流程动线合理分区，设置健康检查区、血液采集区、献血者休息区、血液存放区、物料存放区、工作人员休息区等区域。配备中央空调、地暖等设备，满足献血场所温湿度及空气质量相关要求。
以上设计内容需提供效果图，室外效果图不少于2张，室内按照不同空间划分设计，室内效果图不少于4张。
方舱布局符合业务流程要求，应急供电、消防器材和疏散安全等设施均符合献血场所配置行业标准，方舱内部根据使用需求设计不同功能空间，采用一体化设计，包括：吊顶与空调风口及照明灯具一体化，墙体与吊柜、储藏柜一体化，地板与采暖模块一体化，液压装置与底盘一体化，外窗与展示屏一体化等，使方舱可装配设计与一体化设计有机结合。为献血者全方位营造安全、舒适的献血环境。
依据《集装箱模块化组合房屋技术规程》T/CECS334-2013，《20J910-3:模块化钢结构房屋建筑构造》建造一个长为12米，宽为3.6米，高为3.3米，重量不大于10吨，功率不小于18kw，适应温度在-20℃至+45℃之间的可移动献血方舱。
二、商务要求
（一）交货时间和地点：
1.交货时间：合同签订后45个日历日内完成交货。
安装调试：到货后5个日历日内完成安装、调试工作。
2.交货地点：采购人指定地点
（二）付款条件（进度和方式）：见第六章《拟签订的合同文本》
（三）包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

三、技术要求
（一）基本要求
1.采购标的需实现的功能或者目标
本次采购是“献血方舱购置”，供应商应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，以满足招标文件要求的产品、优良的货物和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
★2.1冰箱1、冰箱2、饮水机、微波炉须取得中国强制性产品认证（提供3C认证证书复印件加盖投标人单位公章）
2.2投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准。如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品及其制造商必须符合相应规定或要求，且投标人须提供相关证明文件的复印件加盖投标单位公章。
3.为落实政府采购政策需满足的要求
3.1促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
3.2监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.3促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
3.4鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.5鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.6实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）规定，本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，如供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。
（二）具体要求
一）设计要求
方舱内部设置健康检查区、血液采集区、献血者休息区、血液存放区、物料存放区、工作人员休息区等区域。配备中央空调、地暖等设备。应急供电、消防器材和疏散安全等设施均符合献血场所配置行业标准，方舱内部根据使用需求设计不同功能空间，采用一体化设计，包括：吊顶与空调风口及照明灯具一体化，墙体与吊柜、储藏柜一体化，地板与采暖模块一体化，液压装置与底盘一体化，外窗与展示屏一体化等，使方舱可装配设计与一体化设计有机结合。投标时需提供效果图，室外效果图不少于2张，室内按照不同空间划分设计，室内效果图不少于4张。
二）方舱本体
1.方舱外形：长为12米，宽为3.6米，高为3.3米，总重量≤10吨，总功率不小于18kw，适应温度在-20℃至+45℃之间的可移动献血方舱。
2.主体框架：钢架主材厚度≥6mm,与钢架链接辅材厚度≥3mm，所有钢材均需具备防腐及防锈性能，焊接处均做防腐处理。本体坚固耐用不变形，结构设计牢固安全，使用寿命≥10年，抗风等级≥10级，抗震烈度达到8度及以上，整体为复合钢结构。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]3.舱体：外表采用航空铝板，内外双层；单层厚度≥2.5mm，氧化工艺/烤漆，漆面厚度≥250um；舱体中间≥100mm聚氨酯发泡工艺，防火等级不低于B1级；隔热层铺设；舱体采用整体铝板工艺。
4.舱身：舱身包住整个底盘，四组定制轮胎轮毂，带车轴，可短距离移动，轮毂抛光工艺，机械研磨至镜面效果，光泽度极高，表面光滑如镜，舱身与地面缝隙≤5mm。
5.底盘：使用电动平衡支撑系统，静态时底盘保证稳固。
三）舱体表面装置
1.照明灯（≥30个）：设置景观照明、“首都献血”发光字及“北京市红十字血液中心”发光LOGO。
2.自助登记系统（1套）
2.1屏幕：≥32寸，分辨率：≥1920×1080，电容触控≥十点，可触屏打印。
2.2主板：内存≥16G，固态硬盘≥500GB。
2.3含A4激光黑白打印机（双面打印），纸仓≥550张。
2.4身份证阅读器：公安部认证模块、符合国家标准的非接触卡，感应距离≥50mm，感应面积为≥100mm×120mm。
2.5内置二维码扫描模块：图像尺寸:≥600×450；像素运动容差:100mm/s(4in/s)。
2.6人脸识别摄像头
2.6.1光学尺寸：1/2.7英寸CMOS。
2.6.2传感器分辨率：≥1920（H）×1080（V）。
2.6.3单位像素尺寸：≥3.0um×3.0um。
2.6.4彩色滤光片。
2.6.5快门类型电子滚动快门。
2.6.6光圈F2.0，AEC/增益/白平衡自动，聚焦距离固定30cm,接口USB2.0或3.0。
3.窗户：
3.1八边形造型窗户：4扇，带包边工艺。
3.2方舱头部尾部矩形窗户：2扇，带装饰外框。
3.3上述窗户玻璃为电控雾化钢化玻璃（通电透明，断电雾化），可见光透射比≥70%，厚度偏差±0.2mm，耐高温性能（120℃±5℃），涂膜硬度：≥HB级。
4.电动舱门：配置电动舱门2樘，配置防蚊防蝇设施；门体采用航空铝板，厚度≥3mm，门框钢板厚度≥4mm，符合气密性（50秒内压差≤1.5kPa）和水密性要求，确保开关寿命≥10万次。经项拉伸强度：≥5700N/5cm，纬向拉伸强度≥5100N/5cm，撕裂强度：主方向≥900N，次方向≥80N；使用温度：-30℃~ 70℃，防火等级不低于B1级。
[bookmark: OLE_LINK4]5.遮阳帘（1套）：具备防紫外线、隔热功能，紫外线遮光率≥97%，隔热系数≤0.2，‌厚度‌：0.52±5%毫米，克重440g/㎡±5%，‌防火等级‌：不低于B1级，耐光色牢度不低于4.5级。
四）方舱内装
1.内墙（1套）：航空铝板安装，航空铝板吊顶；隔断定制，空间分隔采用平移电动门3樘。
2.舱内照明（1套），LED灯带，定制棚灯，筒灯等。
2.1光源功率：单颗LED功率：≥5-15mW；输入电压：一般为3.0-3.4V。
2.2发光角度：10°-120°。
2.3可调角设计‌色温‌：普通照明≥6500K‌，显色指数（Ra）：常规照明≥80，高要求场景（采血位）≥99。
2.4平均寿命：普通LED≥60,000小时，新型阵列≥50,000小时（有效寿命≥10,000小时），具有环保性：不含汞等有害物质，光污染低≤45cd/m²。
3.地板（1套）：采用蜂窝板（三层，上下均为铝板）+石英砂地板革。
3.1蜂窝板：
3.1.1面板层：采用双层高锰合金铝板，厚度0.8–1.5mm，表面处理阳极氧化蜂窝芯层：厚度10–25mm，由铝合金箔（厚度0.04–0.06mm）构成六边形阵列，边长5–6mm，密度3.6–7kg/m³，孔隙率≥95%。
3.1.2背板层：厚度0.6–1.0mm，与面板同材质，需具备防潮防锈处理。
3.1.3表面处理：氟碳喷涂，三涂两烤工艺。
3.1.4物理性能：抗压强度≥270MPa，密度6-7kg/m³，平整度≤0.1mm。
3.2石英砂地板革应满足：GB/T 4085-2015（PVC卷材地板）、JG/T 547-2017（防滑地板）标准。
3.2.1厚度：2-3mm，需与蜂窝板结合紧密，避免脱落。‌‌
4.石墨烯电热膜地板采暖系统（1套）
4.1电热转换效率：≥95%。
4.2热导率：石墨烯材料热导率≥5300 W/(m·K)。
4.3升温速度：通电后10-30分钟地面温度≥30-40℃。
4.4功率范围：270W至1400W。
4.5使用寿命：设计寿命≥10年。
4.6防水：不低于IPX7级、防漏电、防过热三重保护，支持智能断电系统。
4.7安装特性，厚度：模块化设计厚度≤15cm，适配层高受限空间；裸膜厚度≤1mm，总系统厚度可控。 
5.全舱智能控制系统（1套）：
#5.1智能门锁：支持远程开锁、指纹识别、密码输入、蓝牙配对等多种开锁方式，可联动灯光、空调等设备，智能开关支持远程控制照明设备开关状态。 
5.2顶部空调/暖气设备：调节温度、风力、模式（如制冷/制热）等。
5.3智能窗帘：控制开合比例、定时开关。
5.4照明系统：亮度调节、开关控制。
5.5安防系统：实时监控画面查看、报警阈值设置等。
5.6环境监测：温湿度显示及调节目标值设定。
5.7远程可控。
6.内装材料及辅材（1套）：内装材料必须符合材料环保标准，所用材料必须符合GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》。甲醛释放量在饰面人造板材≤0.124mg/m³。水性涂料TVOC含量≤80g/L，溶剂型涂料≤20g/L。内部电线，网线，五孔插座/三孔插座/USB开关面板/室外防水插座电源/配电箱等均应符合国标。
7.集成家具（1 套）：投标人承诺按照采购人方舱设计方案要求，提供配套集成家具，并结合内装完工后的剩余空间进行量身定制，产品包含采血台，分别满足采血作业、献血人员休息使用需求。
五）方舱设备
1.采血位（4个）具备良好的人体工程学设计，下方腿部可以抬起，两侧扶手设计需符合人体工程学，支持高度、角度调节，实现半卧位、侧卧位采血。稳固性强，座位承重≥180kg，且在使用过程中无晃动、位移现象。材质应易清洁、消毒，防止交叉感染，表面皮革舒适柔软，符合人体工程学原理，采用防水、抗菌的皮革材质。电源电压：AC 220V 50Hz，电源需配备防触电保护装置，电机电压≤24V，确保操作安全，功率：≤250W，带USB插口。
2.冰箱1（1台）：具有数字显示功能；箱内温度2℃-8℃；有效容积：≥140L；电压：~220v，频率：50Hz；具备断电报警功能；具备高低温报警功能；配备不低于4层搁架。
3.冰箱2（1台）：电压：~220v，频率：50Hz,防触电，保护类别：不低于I类，总容积：≥100L，冷冻室容积：≥20L，冷藏室容积：≥80L。
4.微波炉（1台）：电压：~220v，频率：50Hz,额定输入功率：≥1200W，微波输出功率：≥700W，额定微波频率：2450MHz。
5.饮料柜（1台）：电压：~220v，频率：50Hz，容量≥40L,温度范围：≥35-55℃。
6.饮水机（1台）：额定电压：~220v，频率50Hz，制热功率≥550W，制冷功率≥70W，制冷水能力≤15℃（0.5L/h）,使用环境温度10℃-50℃，使用环境湿度≤90℃，制热水能力≥90℃（5L/h）。
7.中央空调及新风系统（1套）：额定电压：12-24v，频率50Hz，额定制冷容量≥20KW,额定制热量容量≥22.4KW。
8.监控系统：
8.1企业级模块化路由器（1台）：
8.1.1固定接口：3×GE（含1×Combo光电复用接口），≥2个USB 2.0端口，≥1个Mini-USB控制台端口，≥1个串行辅助。
8.1.2扩展插槽：SIC插槽≥4个，支持FE、GE、EPON/GPON、3G/LTE等多种接口模块。
8.2硬盘录像机（1台）：
8.2.1前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别功能。
8.2.2周界前智能性能（路数）：全通道（最大处理6个事件/秒）。
8.2.3人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理6个事件/秒）。
8.2.4接入路数：≥8路。
8.2.5分辨率：支持12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF；QCIF等。
8.2.6报警输入：≥4路；报警输出：≥2路。
#8.2.7硬盘接口：≥4个；SATA，单盘：≥20T。
8.2.8网络接口：≥2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）。
8.3半球摄像机（≥8个）
8.3.1传感器类型：1/3英寸CMOS。
8.3.2像素：≥400万。
8.3.3最大分辨率：≥2560×1440。
8.3.4补光灯：1颗红外灯。
8.3.5镜头类型：定焦。
8.3.6镜头焦距：≥3.6mm。
8.3.7镜头光圈：F2.0。
8.3.8智能编码：H.264：支持；H.265：支持；宽动态：支持；内置MIC：支持。
8.3.9报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；安全异常。
8.3.10预览用户数：≥6个（总带宽：≥24M）。
8.3.11供电方式：DC12V/PoE。
8.3.12防护等级：不低于IP67；外壳防护等级：不低于IK10。
8.4机械硬盘（2块）：单盘容量：≥4TB；缓存：≥256MB；转速：≥5400RPM；
硬盘接口：SATA。
8.5 POE交换机（1台）：
8.5.1交换容量：≥128Gbps。
8.5.2包转发率：≥30Mpps。
8.5.3业务端口：≥16个10/100BASE-T电口(PoE)、≥2个10/100/1000BASE-T电口(Combo)、≥2个1000BASE-X SFP端口环网协议支持STP、RSTP。
8.5.4支持VLAN功能。
8.5.5链路聚合。
8.5.6设备管理：WEB管理、APP管理。
8.5.7供电方式：100～240VAC。
8.5.8空载功耗：≤6W。
8.5.9散热方式：内置风扇散热。
8.5.10安装方式：桌面式、机架式安装。
8.6网卡（1个）：三网通,支持APP控制，无线速率：≥150M，卡插卡，非机卡绑定,含一年流量每月≥2000G。
9.宣传拼接屏
9.1室内宣传拼接屏（1套）：
9.1.1观看距离：3-5米。
9.1.2亮度范围：300-1000cd/㎡，对比度：≥10000:1。
9.1.3功耗：平均12-350W/㎡。
9.1.4散热设计‌：压铸铝合金箱体，无风扇静音结构。
9.1.5防护等级：不低于IP20（仅防尘）。
#9.1.6寿命：≥100,000小时。
9.1.7盲点率：出厂时＜0.0003%。
9.2室外宣传拼接屏（1套）
9.2.1亮度与可视性：白平衡亮度≥5000cd/㎡，可视角度水平。≥100°-170°，垂直≥100°-140°，最佳视距离≥3米。
9.2.2全屏为全彩屏，色彩与刷新：支持16.7M全彩显示，灰度等级不低于256级，对比度≥6000:1。
9.2.3电气与环境适应性：功耗与电压，峰值功耗≤800W/㎡，平均功耗≤240W。
9.2.4防护等级：防水防尘不低于IP65，工作温度范围-20℃至+60℃。
10.外接电源
10.1设置16A电源插座，用于户外照明及音响等设备用电，电源盒嵌入舱体，外开盖板门有安全锁。
六）基本配置清单
	序号
	标的名称
	数量
	备注

	1
	方舱本体
	1套
	

	2
	舱体表面装置

	2.1
	照明灯
	≥30个
	

	2.2
	自助登记系统
	1套
	

	2.3
	窗户
	

	2.3.1
	八边形造型窗户
	4扇
	

	2.3.2
	矩形窗户
	2扇
	

	2.4
	电动舱门
	2樘
	

	2.5
	遮阳帘
	1套
	

	3
	方舱内装

	3.1
	内墙
	1套
	

	3.2
	舱内照明
	1套
	

	3.3
	地板
	1套
	

	3.4
	石墨烯电热膜地板采暖系统
	1套
	

	3.5
	全舱智能控制系统
	1套
	

	3.6
	内装材料及辅材
	1套
	

	3.7
	集成家具
	1套
	

	4
	方舱设备

	4.1
	采血位
	4个
	

	4.2
	冰箱1
	1台
	

	4.3
	冰箱2
	1台
	

	4.4
	微波炉
	1台
	

	4.5
	饮料柜
	1台
	

	4.6
	饮水机
	1台
	

	4.7
	中央空调及新风系统
	1套
	

	4.8
	监控系统

	4.8.1
	企业级模块化路由器
	1台
	

	4.8.2
	硬盘录像机
	1台
	

	4.8.3
	半球摄像机
	≥8个
	

	4.8.4
	机械硬盘
	2块
	

	4.8.5
	POE交换机
	1台
	

	4.8.6
	网卡
	1个
	

	4.9
	宣传拼接屏

	4.9.1
	室内宣传拼接屏
	1套
	

	4.9.2
	室外宣传拼接屏
	1套
	


注：本配置清单为基本配置要求，不得减少配置，投标人可根据设计方案自行增加配置，以满足采购人实际使用需求。
七）其他要求
1.投标人应及时向采购人提供与合同设备有关的设计、制造、监造、检验、安装、调试、验收、试运行、运行、检修、维护、培训等相关的服务、支持、指导。
2.投标人应提供本项目约定的技术服务，并保证任务质量。在接到采购人需要到现场进行技术服务的通知后，投标人应在24小时内作出响应且以书面形式一次性告知采购人必要的进场条件（如有），并且按采购人要求的时间派技术服务人员到现场。未能到场视为技术服务未通过采购人验收扣除违约金。
3.投标人应在交付合同设备的同时，交付采购人随机的备品备件（如有），备品备件的种类、规格/型号、数量应与货物所用数量相同。投标人承诺提供下列与随机配件有关的材料、通知和资料：在随机配件停止生产的情况下，投标人应事先将要停止生产的计划通知采购人使采购人有足够的时间采购所需的随机配件。
4.投标人应根据招标文件采购需求在投标文件中提供详细的设计方案、项目实施方案、售后服务方案及培训方案。‌‌
（三）售后服务
货物质量保证期：≥24个月，自方舱验收合格之日起计算。
投标人应保证其提供的合同设备是全新的、未使用过的，并在各方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。投标人应保证其提供的合同设备经过正确安装、维护保养，在产品寿命期内一切性能达到国家法律、法规、部门规章、政策性文件、本合同的要求。在合同规定的质量保证期内，投标人应对由于设计、制造工艺或材料的缺陷而造成的任何产品缺陷或故障负责。
投标人应保证在合同约定的质量保证期内提供合同内及国家法律、法规、部门规章、政策性文件规定的保修、维修服务。若未按以上要求提供相关服务而造成的损失，不论直接或间接的损失及其他相关索赔均由投标人承担。
在质量保证期内，采购人将尽快以书面形式通知投标人所发现的缺陷。投标人收到通知后应在合同规定的时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的合同设备或部件。如果投标人收到通知后在合同规定的时间内（48小时）没有以合理的速度弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由投标人负责，采购人根据合同规定对投标人行使的权利不受影响。
投标人接到采购人报修通知后，应在12小时内响应，不能远程处理的需48小时内到达现场完成维修工作。
（四）验收标准：详见第六章  拟签订的合同文本
（五）采购标的的其他技术、服务等要求：
1.标注“#”的指标为重要的技术指标，不满足将导致其在第四章评标标准中“对采购需求的响应情况”被扣除相应分值。
2.对于技术规格中标注“#”号的技术指标，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供证明材料，其中证明材料指需提供产品彩页或说明书或检测机构出具的检验/检测报告等。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品证明材料的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的风险由投标人承担。
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