第1包
[bookmark: _Toc233744864][bookmark: OLE_LINK4]第五章   采购需求
说明：
[bookmark: _Hlk167284587]1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。
[bookmark: _Hlk168431603]2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。
已发布的需求标准如下：
《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）
《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）
《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）
《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）
《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）
《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）
《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）
《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）
《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）
如有更新或增加，以财政部门发布为准。


一、采购标的
（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	标的名称
	数量
	是否接受进口产品

	1
	新址开荒服务
	1项
	否


（二）项目背景/项目概述（如有）
北京市疾病预防控制中心新址坐落于通州区宋庄镇双埠头村，项目总建筑面积约12.45万平方米，其中地上建筑面积约8.52万平方米，地下建筑面积约3.93万平方米。院区包含综合业务楼、全球健康中心、微生物检测服务1号楼、微生物检测服务2号楼、健康教育体验中心、突发事件紧急应对中心、公共卫生化验服务1号楼、公共卫生综合服务楼、公共卫生化验服务2号楼共9栋主体楼宇，配套建设危险品库房、厨房、餐厅、地下室等附属基础设施。本次新址开荒服务覆盖园区上述全部建筑区域，针对建筑装修完工后的建筑垃圾清理、浮尘清除、污渍处理、细部洁净等开展精细化开荒作业，消除装修残留污染物，满足中心疾病预防、科研、检验检测、应急处置等功能区域入驻清洁标准，保障新址顺利搬迁启用。
[bookmark: OLE_LINK120][bookmark: OLE_LINK121]针对新址进行的首次全面深度清洁，清除建筑与装修遗留的水泥块、胶渍、油漆点、粉尘、杂物等顽固污染物，达到可入驻及设备安装的清洁条件，为后续正式运营奠定基础。
二、商务要求	
（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1、服务时间：2026年9月15日至2026年10月15日（具体开始日期以采购人通知为准，接到通知后3日内进场）
[bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK50]2、服务地点：北京市通州区宋庄镇双埠头工业园区（市疾控中心新址）。
（二）付款条件（进度和方式）
详见第六章拟签订的合同文本。
（三）包装和运输
如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）
（四）售后服务（质保期）
无。
三、技术要求
（一）基本要求
1、采购标的需实现的功能或者目标
针对新址进行的首次全面深度清洁，清除建筑与装修遗留的水泥块、胶渍、油漆点、粉尘、杂物等顽固污染物，达到可入驻及设备安装的清洁条件，为后续正式运营奠定基础。
2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。符合已颁布的现行中华人民共和国认可的国家标准、地方标准和行业标准。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。

（二）服务内容及要求/货物技术要求
[bookmark: _Toc52057404][bookmark: _Toc55568721]1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
1.1、服务内容
投标人使用专业设备和方法对物体及其表面进行清洗、清除污染物，使其达到清洁卫生状态的过程，包括但不限于除尘、除胶、除漆、除水泥渍、擦拭、刮洗、抛光、结晶等作业，以及设备安装后进行一次性除尘清洁。包括但不限于以下区域的全面清洁：室内区域、设备用房、附属用房（食堂、车库、收发室、人防工程）、实验室、电梯厅、走道、楼梯、卫生间、茶水间、设备层等。停车场、景观小品、水池、明沟等室外区域。以及内墙、外墙、幕墙、天花、吊顶、风口、管线桥架等高处区域并借助攀登或悬吊设备才能清洁的部位。
1.2、服务要求
（一）投标人要求
1.投标人应具有履行合同所必需的专业技术能力，参与开荒保障的设备设施专业人员需具有相对应的给排水、电、特种作业等资格证书。
2.投标人应具备开荒服务项目经验，并在投标文件中提供业绩证明材料。
（二）作业人员要求
1.作业人员应按照操作规程作业，按规定着装，文明用语，礼貌服务。
2.高处作业人员必须持有效的《特种作业操作证（高处作业）》。
3.电器设备操作人员应持有效的电工特种作业证书。
4.所有进场作业人员须经过采购人安全培训并考核合格后方可上岗。
（三）安全生产要求
1.安全管理：投标人应在作业现场配置专（兼）职安全管理人员，履行现场监护职责。
2.制度规程：应制定符合作业现场和作业内容的安全管理制度、安全操作规程及应急预案。
3.危险源辨识：应对作业现场的危险源进行辨识，并告知作业人员。
4.劳动防护：应为作业人员发放合格劳动防护用品，并监督正确佩戴和使用。
5.设备工具管理：
5.1所有作业设备、工具应定期检查、检修、保养，保持完好状态。
5.2特殊设备工具应符合相关安全规定。
5.3高处作业前应检查设施、设备、工具、人员防护装置，严格按照GB3608及《北京市高处悬吊作业安全生产规定》操作。
6.药剂管理：
6.1各类清洁药剂应按属性分类管理，远离火源、热源。
6.2使用腐蚀性、挥发性药剂时，作业人员应佩戴相应防护用品，并保持通风。
7.警示标志：作业时应采取防护措施，设置醒目的安全及作业提示标志。
8.易燃易爆物品：应设专人妥善保管，出入库和使用情况应有详细记录，交接手续齐全完整。
（四）环境保护要求
1.作业用设备、工具及消耗品应符合环保相关标准。
2.作业过程中应做好废水、废渣、废气、噪声防控，不得随意排放。
3.废弃物排放和处置应符合国家和北京市相关规定，建筑垃圾、装修垃圾应分类清运至指定地点。
（五）作业现场要求
1.作业前准备：
1.1按约定将设施、设备、工具及用品放置在指定区域。
1.2按服务方案配备足够人员，结构满足服务要求。
1.3对作业人员进行专项培训，并组织自查自检。
1.4检查工作服和安全防护用品，确保符合要求。
2.现场围护：应设置作业围挡或警戒带，必要时设置照明装置，照明装置应符合用电安全要求。
（六）作业期间要求
1.作业物品应归类使用，作业工具应保持整洁或消毒处理。
2.根据污渍及被污染物种类选择相应工艺，不得损坏饰面。
3.除尘作业应使用适宜设施设备，防止扬尘污染。
4.遵循安全和环保法规，防止人员伤害和环境污染。
5.水系开荒清洁作业时应防止污染水质，所用设备工具应有防水功能。
6.高处悬吊作业应严格遵守《北京市高处悬吊作业安全生产规定》，作业前须向采购人备案。
（七）监督验收要求
1.作业结束后，投标人现场负责人应组织查验，确保关闭照明、电源、用水阀门等。
2.作业期间和全部结束后，由采购人组织抽查、监督和验收。
3.投标人应对采购人提出的不合格项目在要求的整改期限内完成整改。
4.作业验收后，投标人应组织清理临时存放场所、作业人员更衣休息场所等。
1.3、开荒服务标准
（一）室内清洁开荒清洁标准
1.服务功能性用房（设备用房、附属用房等）
1.1踢脚线无污迹、涂料点、水泥渍，清洁光亮。
1.2地面无胶渍、污渍、涂料点、水泥渍，清洁光亮。
1.3大理石墙面无涂料点、水泥渍、胶印，清洁光亮。
1.4内墙面、天花、顶角、转角等无浮尘、污迹。
1.5玻璃门、窗清除保护膜、表面洁净明亮，无胶渍、指印和张贴物。
1.6窗台及上下四周接缝处光洁，无灰尘、无施工遗留物。
1.7门面、门框、门背无油迹、灰尘，金属饰件保持光亮，无锈斑、污迹。
1.8物体表面无灰尘。
1.9辅助设施表面无胶渍、污迹。
2.垂直电梯
2.1召唤面板光亮，无指印、污迹。
2.2轿厢门、内壁面、顶部、通风口洁净光亮，无手印、污迹、胶黏物、张贴物。
2.3轿厢地面无污迹、施工遗留痕迹。
2.4所有覆膜完整撕去，无遗漏、无剐蹭。
2.5电梯槽口内无施工垃圾、杂物。
3.大厅、候梯厅
3.1石材墙面光亮，无污迹、胶渍、涂料斑点。
3.2电梯门光亮洁净，无手印、污迹、胶黏物、张贴物。
3.3踢脚线清洁光亮。
3.4地面无胶渍、污渍、涂料点、水泥渍。
3.5照明灯具表面无污渍、涂料点，清洁光亮。
3.6天棚、吊顶表面无浮尘，风口、检修口格栅无污迹。
3.7辅助设施表面无胶渍、污迹。
4.走道/楼梯（消防梯）
4.1地面无胶渍、污渍、涂料点、水泥渍。
4.2扶手栏杆无污迹、锈斑、涂料点、水泥渍，清洁光亮。
4.3墙面、天花、顶角、转角无浮尘、污迹。
4.4通道设施、消防设施无污迹、涂料点、锈迹，宣传框无积灰、水印。
4.5通风窗框、窗槽、窗沿无积灰、积水、涂料点、杂物、蛛网，玻璃明亮。
4.6照明灯具表面无污渍、涂料点。
4.7天棚、吊顶无浮尘，风口、检修口格栅无污迹。
4.8辅助设施表面无胶渍、污迹。
5.卫生间及洗手间
5.1地面无胶渍、污渍、涂料点、水泥渍。
5.2墙面、天花、顶角、转角无浮尘、污迹。
5.3通风窗框、窗槽、窗沿无积灰、积水、涂料点、杂物、蛛网，玻璃明亮。
5.4照明灯具表面无污迹、涂料点。
5.5天棚、吊顶无浮尘，风口、检修口格栅无污迹。
5.6镜面明净，无污迹。
5.7台盆、台面无污迹、锈迹，打胶痕迹整齐无外溢。
5.8水龙头无污迹、锈迹，表面光亮。
5.9坐便器、大便池内外无污渍、涂料点，打胶整齐，便盖无污迹、涂料点。
5.10隔板表面无污迹、涂料点。
5.11辅助设施表面无胶渍、污迹。
6.茶水间
6.1地面无胶渍、污渍、涂料点、水泥渍。
6.2墙面、天花、顶角、转角无浮尘、污迹。
6.3辅助设施表面无胶渍、污迹。
7.设备用房、其他用房
7.1地面无胶渍、污渍、涂料点、水泥渍。
7.2墙面、天花、顶角、转角无浮尘、污迹。
7.3照明灯具表面无污迹、涂料点。
7.4天棚、吊顶无浮尘，风口、检修口格栅无污迹。
7.5辅助设施表面无胶渍、污迹。
7.6注：设备房清洁不包括各类设施设备本体（如配电柜、水泵等），仅清洁设备房建筑表面及地面。
8.地下车库
8.1地面无胶渍、污渍、涂料点、水泥渍。
8.2墙面、天花、顶角、转角无浮尘、污迹。
8.3照明灯具表面无污迹、涂料点。
8.4下水沟渠无积土、堵塞、装修垃圾遗留。
8.5管线、桥架表面无浮尘、蛛网、污迹。
8.6天棚、吊顶无浮尘，通风口格栅无污迹。
（二）室外开荒标准
1.庭院广场、停车场
1.1地面干净，路面标识清洁清晰。
1.2道路指示牌、照明、栏杆等无污迹、无污垢。
1.3绿化带内无杂物、装修垃圾。
1.4各类设施设备无蛛网、积灰。
1.5明沟下水通畅，无垃圾、落叶、淤泥堆积。
2.天台、停车平台、台阶、屋面
2.1地面干净，路面标识清晰，无污迹、青苔。
2.2指示牌、照明、栏杆等无污迹、污垢。
2.3标识、标签、挂牌清晰，无积灰、污渍。
3.景观小品、水池
3.1各表面干净，无污迹。
3.2标识、标签、挂牌清晰，无积灰、污渍。
（三）高处清洁专项开荒清洁标准
1.作业类型
1.1室内高处攀登作业
1.2室外高处攀登作业
1.3室外高处悬吊作业
2.室内、外高处攀登作业安全及清洁标准
（符合GB3608及《北京市高处悬吊作业安全生产规定》要求，具体安全操作要求以合同约定为准）
3.高处清洁效果标准
3.1外墙明亮，无明显污垢。
3.2外墙面砖装饰表面无明显污垢，色泽光亮。
3.3金属结构平面无明显污垢，有金属光泽。
3.4花岗岩光面石料纹理清晰，有光泽；毛面石料无灰尘感，色泽凝重。
3.5涂料墙面无明显污垢，色泽整体一致，无污垢引起的变色。
3.6外墙面金属结构上的排水孔通畅。
3.7设备层百叶窗平面无污垢，铝合金有光泽。
3.8无使用的清洗剂残留。
（四）石材结晶标准
对大理石等石材地面进行结晶养护处理，处理后表面光亮如新，无明显划痕、无结晶残留，光泽度达到供应商承诺且采购人认可的标准。
1.4、团队人员要求
（一）项目经理要求
1.具有中级及以上职称。
2.具有组织过新建楼宇（5万平方米以上）开荒工作的经验。
3.提供人员简历、资格证书等相关材料。
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK6]（二）特种作业人员要求（技术服务人员）
1.参与开荒保障的设备设施专业人员需具有相对应给排水、电等资格证书，包括但不限于：
1.1电工作业特种作业证书
1.2高处作业特种作业证书
2.人数不少于8人，需提供人员简历、资格证书等相关材料。
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK5]（三）一般开荒作业人员要求
1.所有作业人员须经过岗前培训，熟练掌握安全操作规程和清洁工艺。
2.人员数量应根据开荒面积、工期要求合理配置，确保按时、保质完成。
（四）人员数量要求
该项目根据院区面积实际情况，需配备人员不少于52人，人员岗位及数量基础测算如下：项目经理1人，现场主管不少于2人，安全员不少于1人，特种作业人员（技术服务人员）不少于8人，一般开荒作业人员不少于40人。
1.5、培训要求
投标人应根据本项目特点制定详细的岗前培训计划，内容包括：
1.安全操作规程（特别是高处作业、用电安全）
2.各类药剂的使用方法和注意事项
3.石材结晶等专项工艺操作规范
4.环保要求和废弃物分类处理
5.采购人现场管理制度
培训完成后应进行考核，考核合格后方可上岗作业。培训计划和考核记录应提交采购人备案。

2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
详见上文。

3、为落实政府采购政策需满足的要求；
3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购服务由小型或微型企业承接的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
[bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK56]3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

4、采购标的的其他技术、服务等要求；
详见上文。

5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求
无。

（三）验收标准
（一）验收依据
1.本采购需求中规定的服务标准。
2.国家和北京市相关服务规范。
（二）验收方式
1.分区域验收：按楼层或功能区域分批进行，每个区域完成后由采购人代表现场检查。
2.抽样验收：采购人可随机抽取不少于10%的清洁单元（房间、窗户、地面等）进行详细检查，合格率不低于95%。
3.最终验收：全部作业完成后，采购人组织全面检查，形成书面验收报告。
（三）不合格处理
1.对验收不合格的区域，投标人应在3日内完成整改，并重新提请验收。
2.整改超过两次仍不合格的，采购人有权委托第三方处理，费用由投标人承担。

（四）其他要求
[bookmark: OLE_LINK130]1.投标人须严格遵守采购人新址的各项管理规定，包括但不限于出入管理、保密要求、施工动火审批等。
2.投标人应自行负责作业人员的食宿、交通及人身意外保险。
3.投标人应在投标文件中提供详细的《开荒服务方案》，包括进度计划、人员安排、设备工具清单、安全措施、应急预案等。
4.投标人应承诺在服务期间购买公众责任险（保额不低于200万元），并将保单复印件提交采购人备案。
5.若因投标人违规作业、安全管理疏漏、操作不当等原因造成作业人员、采购人及第三方人员伤亡或产生各类安全、财产损失的，由此引发的全部法律责任、经济赔偿以及善后处置工作均由投标人全权承担，投标文件中须附加盖单位公章的《事故及损害赔偿责任承诺书》。


第2包
第五章   采购需求
说明：
1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。
2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。
已发布的需求标准如下：
《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）
《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）
《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）
《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）
《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）
《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）
《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）
《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）
《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）
如有更新或增加，以财政部门发布为准。


一、采购标的
（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	标的名称
	数量
	是否接受进口产品

	2
	大型设备移机及搬家项目
	1项
	否


具体明细如下：
本项目总预算金额 3274.675156万元，采用总价全包干模式，报价包含完成本项目所需的人工、运输、包装耗材、设备机具、维保、保险、应急、垃圾清运、检测验收、培训、税费、管理等一切相关费用，采购人无需另行支付其他费用；服务范围涵盖旧址四个院区物资转运至通州新址的搬迁、复原调试等工作，包括但不限于预处理、打包、运输、安装复原、调试复测、售后质保等，主要服务内容如下：
1.仪器设备搬迁服务
7430台（套）仪器及配套附属设施搬迁作业，包含设备表面消毒清洁、搬迁前整机性能检测、专业拆解、定制化防护包装、恒温减震运输、新址安装调试、搬迁后整机性能复测、检定计量等服务；搬迁前后双方签字确认的设备性能检测报告，保障设备搬迁前后性能指标一致。
2.实验室配套物资搬迁服务
完成约280间实验室物资转移，包含玻璃实验器皿、非危险化学耗材、生物实验耗材、试剂、小型工具，纸质电子文件资料等物资分类盘点登记、防震防潮分层包装、恒温密闭运输、环境消杀处置。
3.动物标本库搬迁服务
承担病媒生物标本展示室、标本保存室内2551件各类昆虫、动物标本、挂画，约2500盒或箱玻片标本等专项搬迁；采用恒温防震运输方案，完成标本拆装固定、安全防护、受损标本修复工作，保障标本形态完整、无破损。
4.菌毒种库及生物样本搬迁服务
完成5间菌毒种库（含9台超低温冰箱或专业低温冷柜）生物安全三级防护搬迁，负责约123万管/份各类生物样本转运，包含样本分区暂存、三层生物安全防护包装、专用恒温冷链车运输、运输资质合规报备、全程温度监控等生物安全管控作业。
5.档案书籍类搬迁服务
负责多院区档案室、图书室整体搬迁（含档案柜拆装调试），约4万盒档案、约2万册图书转运；服务涵盖档案逐份清点造册、防潮保密包装、保密管理、图书除尘养护、按原有编号顺序上架复原等。
6.办公家具及办公用品搬迁服务
完成约800名工作人员个人办公用品、约140间公共办公区域物资搬迁以及多个会议室约50平米液晶显示屏拆装，30多件运动健身器械，待报废小型设备及家具。包含物品分类打包、隐私信息防护、密闭运输、工位标准化复原，搬迁途中及就位后发生物品损坏、遗失补偿。
7.化学品及放射性物品等其他类搬迁服务
负责理化实验室内除易制毒、易制爆危险化学品外的各类实验用化学试剂（约1500瓶）、标准品（约7500瓶）等搬迁服务，配合采购人逐瓶、逐支登记建档，配置专职现场安全管理员，全程负责化学品搬迁风险排查、作业监督，落实危化品分区转运、现场隔离控制。搬运作业人员具备化学品搬运相关安全知识和技能，有从事化学品搬运的经历。完成1枚Ⅲ类Am-241/Be中子源、1枚Ⅳ类Cs-137放射源、17枚Ⅴ类放射源等安全转运工作，投标人或合作分包企业须满足人员、车辆、设备、容器及作业全部资质和要求。
（二）项目背景/项目概述（如有）
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK17]我中心整体搬迁至通州区宋庄新院区，为保障各类精密仪器、高风险菌毒种、低温生物样本、图书档案、实验配套物资以及放射物质及化学品等在转移全过程完好无损、设备运行性能稳定，保障疾病监测检测、公共卫生应急、科研实验业务搬迁后快速恢复常态化运转，现公开招标具备专业实验室、生物安全搬迁综合服务能力的投标人承接整体搬迁项目。
本次采购包含但不限于仪器设备、实验室配套物资、动物标本库、菌毒种及生物样本、档案图书、办公家具用品、化学品和放射性物品等七方面搬迁服务，投标人需全流程落实生物安全、放射安全和危化品运输、保密管理、精密设备防护相关规范，保障新院区搬迁工作平稳、有序、高效运行。

二、商务要求	
（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1、服务时间：合同签订生效后，须立即进入搬家准备阶段，制定项目搬迁方案，拟定90日历天内完成四个院区分批次、分区域全部物资搬迁、安装调试及验收交付工作，采购人可根据业务实际需求调整搬迁时序，投标人须无条件配合执行，最终搬迁进度以采购人正式书面通知为准。投标人须结合采购人业务工作编制项目实施总方案、分批次搬迁计划表，方案经双方书面确认后方可实施。
2、服务地点：
迁出地址：北京市东城区和平里中街16号（南院区）、和平里中街39号（北院区）、朝阳区南三里屯35号院（东院区）、西城区新街口东光胡同5号（西院区）
迁入地点：北京市通州区宋庄镇徐双路新建院区
（二）付款条件（进度和方式）
详见第六章拟签订的合同文本。
（三）包装和运输
1、包装耗材选用环保可回收材质，精密仪器严格遵循原厂出厂包装标准，配套干燥防潮处理、多层缓冲防护、实木加固木箱等防护措施；包装箱外侧统一印制标准化标识，清晰标注资产编号、原址、新址房间、设备类型、搬运警示要求等信息。
2、全程运输严格落实防雨浸、防积水、防火源、防挤压、防碰撞、防跌落、防震动、防倾斜、防腐蚀等防护标准；精密设备运输车辆加装独立振动记录仪，全程实时采集运输数据留存备查。运输车辆采用4.2米（带液压尾板）为主，其他规格封闭式厢式货车为辅。
（四）售后服务（质保期）
[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28]1、定期巡检：本项目整体最终验收完成1个月内，投标人项目团队每周至少1次上门现场巡检，核查仪器设备运行工况、现场答疑、记录设备隐患并即时处置。
2、质保期限：自本项目最终验收合格之日起，因搬迁操作、运输、拆装导致的仪器设备故障，投标人提供不少于3个月免费质保；质谱、电镜、测序仪等核心精密仪器关键部件质保期限不低于6个月。
3、质保期内售后响应：提供7天×8小时电话技术服务保障，提供全天候电话技术支撑；接到故障报修后2小时内予以响应，24小时内安排持证专业工程师抵达现场处置。普通故障48小时内修复完毕；重大故障72小时内完成维修调试；若无法按期修复，投标人须无偿提供同规格替代设备或出具采购人认可的专项解决方案。
4、书面服务承诺：投标文件中须附加盖单位公章的《售后服务承诺书》，清晰列明巡检服务、故障响应时限、质保期、维修周期、备件保障等承诺条款。
三、技术要求
（一）基本要求
1、采购标的需实现的功能或者目标
完成旧址四个院区全部物资向通州新院区一体化搬迁，所有设备、物资恢复至搬迁前正常使用标准；最大限度降低固定资产搬迁折损，严格按照采购人工作要求实施搬迁工期，保障新院区各项业务工作快速恢复正常运转。
2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
所有仪器拆装、运输、安装、验收作业，均须严格遵循国家、北京市现行最新版法律法规、行业技术标准、采购人内部管理规范；项目涉及实验室搬迁、放射性物质、化学品等危险货物运输、感染性菌毒种及样本转运等专项作业，全部执行对应领域最新国家标准、生物安全规范。
（二）服务内容及要求/货物技术要求
1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
（一）分项服务内容及执行标准
1.仪器设备搬迁专项服务
（1）搬迁前置准备：每台仪器执行标准化消毒清洁、外观完好度检查、搬迁前整机性能检测，由持证专业工程师完成检测并填写设备搬迁前状态确认单，经采购人指定人员签字存档；性能检测内容包含设备开机自检、核心参数校准、标准样品实测（适配机型），留存完整检测原始数据。
（2）标准化拆解作业：测序仪、透射电镜、流式细胞仪、质谱仪、气相/液相色谱仪等高精密仪器，须由原厂认证工程师或具备原厂从业履历工程师实施拆解；单台设备独立建立搬迁档案，留存拆解前全景照片、线缆管路标记、零部件编号记录；水电、供气、通风管路由专业人员切断封堵并标识，所有线路、模块逐一编号拍照存档。
（3）防护包装：采用环保缓冲包装材料，大型精密仪器执行原厂真空封装、干燥除湿、多层缓冲、实木加固流程；箱体粘贴统一标识单，标注设备名称、编号、原址房间、新址落位房间号、搬运防护提示；精密、易碎设备额外粘贴“向上放置”“小心轻放”“防潮防震”醒目警示标识。
（4）运输要求：投标人可采用拖车，液压车、移动平台车、叉车、吊车等辅助运输，所有运输工具做减震防护处理，明确运输设备的基本参数、数量。对可能需要用到的各种特种设备，由投标人安排提供，保证干净且具备检验合格证书，操作人员应具备相应的特种设备作业人员证；封闭式厢式货运车辆，车厢须安装减震气垫或防滑橡胶垫层，设备分区固定、禁止堆叠；精密仪器加装独立振动记录仪，全程实时监控车辆定位、车厢温度、振动数值；搬迁运输路线提前规划并提交采购人备案。
（5）安装与复测：设备运抵新院区后，在采购人监督下开箱，对照装箱清单逐项清点件；由原厂或资深工程师依据拆解记录逆向复原安装，连通水电、气路、网络，调试至待机运行标准；复测搬迁前性能检测项目（包括标准品校准、精度验证），填写设备搬迁后性能确认单，双方签字确认留存。同时保证仪器设备完成检定或校准并提供计量检定/校准报告；相关计量服务须由取得CNAS认可、具备CMA 资质的校准实验室承担并出具正式报告。
（6）性能保证要求：投标人实施本项目实验室精密仪器搬迁作业，须组建专项工程师团队，针对高内涵细胞成像分析系统，电感耦合离子体质谱仪、透射电镜、液相四级杆质谱仪，液相飞行时间质谱仪、液体闪烁分析仪、高纯锗低本底γ谱仪、低本底α、β测量仪等精密仪器，须持有对应设备原厂培训证书或原厂官方正式授权证书，由其进行仪器的状态确认、拆卸、安装及仪器验收，由采购人进行服务项目的监督和验收，确保高精密分析仪器搬迁精度与性能恢复。
（7）维修标准：搬迁交付半年内，凡因搬迁操作造成设备故障，维修完成后重新开展整机性能复测，指标需符合原厂出厂标准。
2.实验室配套物资搬迁专项服务
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]（1）普通实验耗材（实验器皿、防护用品、仪器零配件等）：专人分类清点记录，编制耗材搬迁清单；使用标准纸箱、食品级塑料周转箱分装，内部填充气泡膜、珍珠棉缓冲防护，箱体粘贴物资明细标签（含品名、规格、数量、新址房间号、负责人、联系方式）。
（2）低温试剂、低温耗材等特殊耗材：独立使用恒温保温箱搭配相变蓄冷剂控温，箱内放置独立温度记录仪，温控数据实时本地留存，严禁与常温耗材混装运输。
（3）实验室内纸质资料：按图书档案类搬迁服务要求执行。
（4）运输：按照新址房间分区装车、分批次配送，卸货后直接送达指定实验台、存储货架。
（5）交接验收：单批次搬迁完工后，双方代表确认耗材交接单；若出现耗材破损、缺失，投标人24小时内按原品牌、规格、数量无偿补齐。
3.动物标本库搬迁专项服务
（1）搬迁作业前，投标人须对标本库待转运标本、配套展陈物品开展品类分类梳理、配合采购人逐件登记建档及外观完好度、保存状态专项评估。编制标本资产明细台账，台账收录标本编号、标本名称、生物类别、外形尺寸、保存现状文字描述、拆前实拍影像资料等信息，清单作为标本包装、运输、入库验收基准溯源文件。
（2）小型标本（蚊、蝇、鼠、各类昆虫标本）：昆虫盒、小型哺乳动物标本收纳箱等载体采用单件独立封装或同类别分组集中包装模式；盒体内部填充专用缓冲定型材料，对标本进行限位固定，防止转运过程中标本出现偏移、晃动、磕碰位移。
（3）中型标本（兔、旱獭等中型动物标本）：确需拆解转运的中型标本仅允许持证专职标本运维人员实施拆解作业；拆解前完整留存标本原始姿态、躯体结构衔接点位、皮毛完整度影像与文字记录；拆分后的骨骼、皮毛、躯体零部件逐一独立编号、多角度拍照存档，分件采用防护材料单独封装保管。新址标本复原组装须由原拆解作业人员实施，严格对照拆解原始记录逆向复原组装；组装完成后开展全方位外观、形态比对并留存验收记录，保障标本整体外形、原始姿态、科研展示价值与搬迁前无差异。
（4）标本保存室存储柜及柜内标本搬迁要求：存储柜拆装应由专业施工团队进行全套拆解作业。作业前梳理拆装先后工序，螺丝、导轨、限位五金等配件分类密封收纳、编号留存；柜体拆分完毕后包裹防震防潮防护材料。柜内标本转运全程严格遵循原有编号排序，按照原址顺位取出、同序分类封装、原序入箱转运，保证标本陈列编号顺序完整连贯，不打乱原有存放逻辑。新址落位后须严格按照采购人要求定位摆放，完成展示配套灯光、存储柜传动导轨等配套设施整机调试，各项运行参数达到采购人使用要求。
（5）标本包装、整车运输全流程实施恒温恒湿闭环管控，车厢环境恒定维持温度20℃～25℃、相对湿度40%～60%，规避温湿度剧烈波动引发标本材质脆化、霉变、滋生蛀虫等不可逆损毁问题。标本送达新址入库前，双方逐箱逐件开箱核查，核对台账信息、评估搬运或组装后的标本完整度，严控标本搬迁破损率。
[bookmark: OLE_LINK14]4.实验室冷藏生物样本搬迁专项服务
投标人或其合作分包商具有有效期内的《危险货物运输许可证》或经营范围包含危险货物运输的《道路运输经营许可证》，取得高致病感染性样本运输资质。
[bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK31]（1）一类、二类高致病性感染性样本：样本打包工作由采购人实验室人员协助完成，投标人提供符合UN2814标准三层生物安全包装（主容器、辅助缓冲容器、外层防护箱），包装具备我国感染性材料运输法规包装要求的三防两耐性能（防水、防穿刺、防破损，耐高低温、耐高压）；配合采购人逐支管登记造册，建立感染性样本搬迁明细清单台账；搬迁前提供运输资质证明、包装材料证明等支持性材料协助采购人向卫健主管部门提交运输申请，取得微生物菌（毒）种或生物样本准运资质文件。高致病样本运输须由有运输资质的人员运送，专车运送，每车不少于2人押运；运输过程有防盗抢、防丢失等充足的安防措施，如报警器、反恐装备等。投标文件中须附加盖单位公章的《高致病性感染性样本搬迁要求承诺书》。
（2）三类、四类感染性生物样本：配置UN3373标准B类生物物质专用包装（同样符合法规要求的包装性能），逐份登记造册、全程溯源。
（3）冷链运输要求：合作的冷链承运企业具备ISO9001、ISO14001、ISO45001三项体系认证。投入多温区专用冷链运输车，车厢支持液氮、-80℃、-20℃、4℃分区控温；可以液氮运输，具有专门运输罐。每台车辆配备温度实时监控记录仪，每5分钟自动采集温度数据，生成可导出不可修改的记录文件；全过程视频监控，视频资料本地设备存储，禁止上传云端、网盘，原始视频存档留存不少于6个月。
（4）应急保障措施：投标人配备备用超低温冰箱、冷藏冰箱，搬迁周转阶段保障样本在温度可控环境中暂存；配备感染性物质溢洒等泄露事故紧急处理箱、紧急处理人员防护装备；运输车辆发生故障时，2小时内调度备用冷链车辆完成样本安全转移。
（5）样本验收：样本送达新址后，要确保运送至样本保存间或菌毒种/样本库的相应房间，双方对照清单逐件核验，核查包装完整性、全程温度记录、视频监控存档资料，核对无误后签字确认。
5.档案书籍类搬迁专项服务
（1）档案、图书资料：全部档案、纸质文件、图书逐盒、逐册清点造册，建立完整搬迁档案台账；涉密档案执行双人双锁转运机制：专用保密密封箱封装、双人全程押运、全流程视频监控录像；新院区入库双人同步开锁，逐件核对归档。
（2）老旧文献：搬迁前采用书籍专用除尘机、低功率无尘吸尘器清理书页、夹缝积尘，搭配温湿度调节设备改善存储环境，从根源防止搬迁后图书霉变、虫蛀、脆化；除尘预处理全过程留存作业影像与记录，经采购人档案管理人员核验后方可分类独立打包。
（3）普通档案、常规图书统一采用高强度、防潮防尘专用转运档案箱，箱体抗压防水、不易破损。珍贵古籍、手绘图纸、孤本等特种档案升级防护，内层以无酸纸包裹，夹层填充防震海绵，独立硬质箱体分装，不得与普通书籍混装；零散单页文件、活页资料先用密封文件袋编号收纳后再装箱，避免褶皱、遗失。所有包装箱粘贴统一制式防水标签，完整标注档案类别、箱内资料起止编号/日期、原址存放位置、新址房间及架位号、资料密级（涉密件标注），同步张贴“小心轻放”、“防潮防火”警示标识；每箱内置装箱清单，清单内容与外部标签完全匹配，实现全程快速溯源。档案柜拆装调试后保障全部功能正常。
（4）运输与装卸作业严格遵循严禁箱体倒置、摔砸，作业人员不得踩踏箱体；优先使用平板车转运，降低人工搬抬带来的破损、遗失风险。车辆配齐灭火器等消防器材，装卸、运输全程落实防潮、防火、防水措施，雨天禁止室外转运作业。运抵新址后，严格箱体标签有序上架，不得混放错乱；上架作业轻拿轻放，避免刮擦损毁书页、封皮，档案柜复原后同步更新新址架位标识。
（5）验收标准：搬迁完成后双方对照搬迁清册逐项核对，确保物资数量无缺失、无新增破损、家具柜体功能完好。 
6.办公家具及办公用品搬迁专项服务
（1）实验室家具（实验台、试剂柜、不锈钢操作台、标准品储存柜等）：搬迁前记录家具结构、外观现状；拆解时抽屉、层板等可拆分部件单独缓冲包装，螺丝、五金配件密封分装并编号；运输阶段边角全覆盖防震防护材料；新址按照采购人平面布局图纸精准落位，安装后调平加固，保障结构稳固；完工后配合采购人完成固定资产盘点、资产标签更新。
（2）办公家具（会议桌椅、档案柜、办公桌、仓储货架等）：搬迁前清空柜体内部物品，固定抽屉、柜门等活动构件；档案柜拆装由专业技术人员操作，导轨激光校准，保障推拉顺滑无卡顿；货架分层编号，组装严格按照原始层序复原。
（3）职工办公物品由本人使用投标人提供的标准箱（50*40*40cm）或其他包装材料自主打包；公共办公物资、可拆卸办公设备统一由投标人负责标准化打包作业，设备搬迁前须清空抽屉、锁闭固定柜门等活动构件，防止运输途中散落、磕碰损坏。所有独立包装单元（纸箱、收纳袋）外侧使用粗头记号笔清晰标注完整信息（物品标注归属人员姓名、所属部门、新址工位编号、新址房间号、联系方式可选填）。公共物资统一标注“XX部门公用”并简要说明箱内物品类别。电脑、打印机等电子办公设备实行专项防护包装，屏幕、镜头等易损零部件单独缓冲包裹。
（4）办公用品运抵达后，严格依照包装外部标注信息点对点配送至对应工位、指定房间，直接就位摆放，杜绝集中堆存产生二次转运、物资错乱等问题。个人办公物品配送到位后，投标人可配合通知对应人员前往新工位现场核验包装完好情况，确认无破损、遗失。全部物资就位摆放完毕后，双方现场管理人员联合清点公共办公物资，逐项核查物资落位准确性，核对无误双方签字确认，完成办公用品搬迁分项验收。
7.化学品及放射物质等其他类搬迁专项服务
（1）投标人或其合作分包商须具备有效危化品运输资质，投标文件中须附完整资质证书复印件及合作协议等材料。运输、搬运作业人员须持证上岗，具备道路危险货物运输驾驶员证、押运员证等对应资格证书，熟练掌握危化品搬运安全知识与实操技能，具备相关从业经历，搬运强腐蚀性危化品时作业人员必须穿戴匹配的专用防护用具。项目搬迁实施前，投标人须对所有化学品逐瓶、逐支完成信息登记，详细记录化学品品名、CAS编号、存量、物态、危险分类等关键信息，建立化学品搬迁清单。
危化品搬迁采用标准化安全防护包装，统一使用专用防泄漏包装箱，配置吸附棉、密封防渗袋，对试剂瓶口进行加固密封，箱体内加装防震分隔板，并在外包装张贴符合国家标准的危险品标识及运输警示标志。须采用专用危险品运输车独立转运，严禁与仪器设备、办公物资、生物样本等其他物资混装，不同危险类别化学品禁止混装运输；运输车辆须标配干粉灭火器、泄漏应急处置包，严格按照相关规范悬挂警示标志，钢瓶类危化品须使用专用钢瓶运输车辆，全程直立固定，配齐完好瓶帽、防震圈并按危险类别分类转运。运输过程中须规划路线，规避学校、居民区等人口密集区域，全程开启GPS定位跟踪，配备专职人员随车押运，保障物资无丢失、无破损、标识完整。搬迁至新址卸货后，双方须对照搬迁清单逐瓶核查验收，确认无泄漏、标识完好后完成签字交接；搬迁过程产生的废弃化学品，须由投标人严格按照国家环保规范完成统一无害化处置，相关处置费用全部包含在投标报价内。
（2）投标人或其合作分包企业具备放射性物品同城道路专项危运能力，严禁私家车及非合规车辆自行承运，投标人须严格遵守国家放射性物品道路运输相关规范，满足本次转运全部人员、车辆、设备、容器及作业资质要求。投标人须具备有效7类危险货物（放射性物品）道路运输经营许可证，可合规承运二类（Ⅲ类源）、三类（Ⅳ、Ⅴ类源）放射性物品；投入运输车辆须为全封闭厢式专用危运车辆，搭载GPS实时监控系统，随车配置经检定合格的辐射检测仪及全套应急防护器材，车辆技术状态须满足放射性危运标准。运输作业人员须持双证上岗，驾驶员具备有效危运驾驶证，押运员持有放射性物品道路运输从业资格证，所有作业人员须具备合法有效的放射源操作资质。
（三）其他要求
1.配套综合服务
（1）生物安全消杀：本项目涉及P2实验室、生物安全柜类设备，搬迁前采用过氧化氢蒸汽（VHP）进行熏蒸与消毒操作，并提供具备检测数据的消毒效果验证报告，对产生的医疗废弃物负责规范处置。搬迁前对全部设备、耗材、样本外包装开展合规消毒，使用生物指示剂验证消毒效果；消毒产生废水严格按照医疗污水排放标准处置，杜绝污染。
（2）现场5S标准化整理：搬迁作业全程规范管控现场环境；仪器表面除尘除污、实验台面清洁；配件、耗材按采购人需求规整摆放；统一整理电源线、数据线、设备管路，扎带固定并粘贴分类标识；项目完工交付全套新址设备落位总清单、电子版平面布局图纸。同时做好旧址搬迁后场地基本清洁、杂物清场、垃圾清运等收尾工作。
（3）设施拆改复原：若设备尺寸无法正常通行门、墙体，投标人提前提交拆改方案，取得采购人书面许可后方可实施拆除；搬迁完工后免费完成墙体、门窗修复，现场全部建筑垃圾清运离场。
（4）新址环境维护：投标人每日清理包装废弃物，保持场地整洁有序，统一回收现场全部空纸箱、收纳袋等废弃包装耗材，同步清扫搬迁作业区域，清除包装垃圾、浮尘，保持办公场地干净整洁。搬迁全程轻拿轻放规范搬运，对地面、楼道、门窗、电梯等公共通行区域铺设成品防护垫做好保护。若作业过程造成公共区域墙面、地面、设施破损，由投标人全权承担修复及相关费用。
（5）实验室气瓶配套服务：完成高压、易燃、有毒各类实验气瓶、减压阀、配套管路的拆解、运输、安装，完工后逐套开展气密性检测，出具检测记录。
（6）实验室二次配改造：投标人须提供新院区实验室给水、供电、供气系统整体适配性改造书面专项方案，针对现场可通过基础改造即可满足仪器设备搬迁及运行要求的水、电、气配套问题以及个别仪器设备单独接地点位改造（约10台），投标人须主动、及时完成整改处置，保障实验室搬迁工作高效推进、按期完成。投标文件中须附加盖单位公章的《提供实验室水电气适配性改造的承诺书》。
2.项目流程管理
（1）实施方案编制：合同签订后10个工作日内，投标人提交整体搬迁专项实施方案，内容包含：前期院区现场勘察报告、分批次搬迁时序计划、车辆工具配置清单、运输路线、岗位人员配置表（附全套资质复印件）、七方面物资专项包装运输方案、分级突发事件应急预案；方案经采购人审核通过后方可开工实施。
（2）加强档案管理：建立完整项目管理档案，涵盖设备搬迁流转流程记录（拆前检测、包装、运输、安装、验收各环节台账）、装箱单、装车单、发车单、到货签收单；每一批次搬迁作业验收完毕后72小时内，完成该批次资料电子化整理、归档，纸质档案与电子档案一一对应、全程可追溯。
（3）建立定期例会制度：每周不少于2次向采购人指定对接人提交书面进度报告，列明当期完成工作量、现存问题、处置措施、下步计划；发生安全事故、物资损毁、样本异常等重大事项，即时口头同步并2小时内提交书面说明。
（4）物资信息化追溯：采用二维码/RFID电子标签绑定单台设备、单箱物资，实现旧址至新址快速定位跟踪；配套移动端扫码查询系统，点对点管理并查看物资状态；投标文件提供追溯系统软件著作权证书或合法授权使用证明。
3.项目人员要求
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK36]（1）投标人需配备经验丰富的项目管理负责人及团队人员、项目技术负责人及团队人员，来统筹管理本项目。拟投入本项目至少一位项目管理负责人，具备五年及以上同类型项目的管理经验，高效专业管理整个项目。拟投入至少一位项目技术负责人，应具有三年以上同类项目搬迁技术管理经验，项目管理负责人与技术负责人不能为同一人。投标文件提供项目管理负责人和项目技术负责人的简历、同类项目业绩以及近三个月任意一个月投标人为其缴纳社保证明文件或《劳动合同》复印件并加盖投标人公章。项目实施过程中，应按投标文件中配备的团队人员执行，未经采购人书面许可，项目管理负责人和技术负责人不得随意更换。
（2）拟投入本项目管理团队人员不少于10人，包括但不限于主管、专职安全员、质量管控、运输调度、文档管理等人员；
（3）拟投入本项目技术团队人员应不少于50人，可完成仪器设备拆装、通电测试、环境消杀、标本处置、冷链、危化品处置、放射性物质转移、安全风险排查、作业监督等管理工作内容。其中应包含持有核技术利用辐射安全与防护考核证书、病原微生物实验室生物安全管理培训合格证书、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力考核合格证、实验室管理体系内审员证书、特种作业操作证（电工作业）、特种设备安全管理人员证、特种设备作业人员证（快开门式压力容器操作R1）的技术人员；
（4）负责实验室仪器设备测试、拆装工作的工程师应具备相应仪器设备的操作经验；精密仪器设备拆装工程师应持有设备原厂认证工程师或具备原厂从业履历的工程师业绩证明；
[bookmark: OLE_LINK24]（5）配备足够数量、具备专业搬运工作经验的人员，搬运工作人员应熟悉各类设备物资的搬运要点，确保物资搬运过程中的安全；负责实验室仪器设备包装、运输、搬运工作的作业人员应具有精密仪器搬运经验；
（6）搬迁项目过程中所用到的特种机械及工具的操作人员应具备特种行业作业资格并具有精密仪器搬运经验；
（7）所有进场作业人员统一工装、佩戴专属胸卡，标注岗位信息，要求工作人员认真负责、服务态度好、言行文明。投标人对参与搬迁工作的人员进行安全教育和培训，确保安全作业。搬运人员的意见、建议，必须通过搬运企业现场负责人反映，不得直接向采购人现场员工提出；
（8）做好异常气候、车辆故障、事故等应急处置工作。
（9）投标人承诺本项目管理负责人及团队人员、项目技术负责人及团队人员均为本单位正式在岗职工，不存在挂靠、外单位人员借调等违规情形；中标后进场开展搬迁作业前，须向采购人提供项目管理人员、技术人员近三个月任意一个月投标人为其缴纳社保证明文件或加盖投标人公章的《劳动合同》复印件。人员劳动关系不达标不得进场施工，并承担相应违约责任。
4.分类应急管理
投标人编制搬迁突发事件专项应急预案，明确应急组织架构、人员清单、应急物资储备清单、应急演练计划；搬迁正式开工前组织一次综合应急演练，预案覆盖以下突发事件处置：
①危险化学品泄漏：现场隔离警戒、人员有序疏散、吸附棉/中和剂现场处置、强制通风、同步上报采购人及监管部门；
②感染性生物样本泄漏：第一时间封锁事发区域，高浓度含氯消毒剂全覆盖消杀，作业人员穿戴生物安全防护装备处置，由专业生物安全人员处理；
③仪器设备跌落、损毁：现场多角度拍照固定证据，第一时间告知采购人，同步启动保险理赔流程，一周内出具设备修复或整机更换完整方案；
④运输车辆故障、道路交通事故：快速调度备用车辆转运物资；涉及危化品、生物样本的同步上报公安、生态环境、卫健主管部门；
⑤火灾、触电、机械伤害：现场常备灭火器、急救箱，快速疏散人员，同步对接消防、医疗机构开展救援。
5.保密管理
投标人及进场作业人员须严格遵守国家保密相关法律法规及采购人内部保密管理制度。投标人须与每一名进场作业人员签订个人保密协议，对项目实施过程中接触、获取的采购人各类涉密信息，内部文件，包括但不限于实验室原始数据、样本信息、精密设备参数、内部业务档案、院区平面布局、人员信息、技术资料及其他内部涉密、敏感信息，承担永久保密责任。
项目搬迁及实施过程中，如需拍摄现场影像资料，所有照片、视频等涉密影像资料仅在本地设备存储，项目完工后移交采购人统一封存，严禁通过网盘、云服务器、各类第三方线上平台传输、备份、留存任何涉密资料；严禁作业人员私自拍摄、录像、复制、传播、外泄采购人各类内部信息。项目结束后，投标人不得留存采购人任何纸质、电子类档案及内部资料，须全部完成移交清零。
针对涉密档案、内部资料搬迁工作，投标人严格落实国家保密规范要求，制定双人双锁专项搬迁方案，独立密封归档，规范管控涉密资料流转。
若投标人或其作业人员发生任何信息泄密、资料留存、信息外泄等违规情形，投标人须承担全部法律责任，并全额赔偿采购人因此产生的一切经济损失。投标人须在投标文件中提交加盖单位公章的《保密责任承诺书》。
6.安全管理要求
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK13]投标人须具备科学健全的搬运安全管理制度与管控措施，编制包含人员人身安全、运输车辆安全、采购人财物及设备资产安全的安全保障方案；搬运作业严格按照轻拿、轻放、轻拆、轻装、轻摆的作业规范，对搬运物资做好固定、隔离防护，严格落实防雨、防水、防火、防压、防震、防撞、防跌落要求；派驻驾驶员须严格控制车速、平稳规范行车，防止运输物资发生损坏、丢失；现场作业人员严禁在作业区域内抽烟、饮酒、大声喧哗等违规行为；投标人须对所有派驻人员开展岗前安全及保密教育，全部作业人员的自身安全及作业安全责任由投标人承担。
备注：文中标注“★”为实质性要求，未按要求响应或响应不全的，视为未实质性响应招标文件，投标无效。全部服务实施全过程须严格遵守国家环保、安全生产、生物安全相关法律法规与现行标准。
7.搬迁仪器设备清单及其他服务事项，详见附件Excel文件（搬迁设备及其他事项清单），清单中列明设备数量为预估量，具体需以实际发生为准。

2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
详见上文。

3、为落实政府采购政策需满足的要求；
3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购服务由小型或微型企业承接的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

4、采购标的的其他技术、服务等要求；
详见上文。

5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求
无。

（三）验收标准
1、到货清点验收：仪器、物资运抵新址指定房间后，双方共同开箱，对照装箱清单逐项核对物资型号、资产数量、外观完好度，核对无误签署到货签收单，若出现破损、缺失，投标人须更换、补齐。
2、设备性能检测验收：分别出具搬迁前、搬迁后两份完整设备性能检测报告，保障设备搬迁前后核心性能指标保持一致；两份报告均需采购人授权人员签字确认留存。
3、7天试运行验收：设备安装调试完毕后启动7天试运行，试运行周期内设备无故障、指标稳定方可进入最终整体验收；冷链生物样本验收资料需包含样本清单、双方签字确认单、温度监控原始记录等。
4、整体最终验收：对照招标文件、投标各项承诺、国家现行行业标准逐项核验设备性能指标，项目过程管理资料（搬迁实施方案、实施计划表、人员资质台账、装箱/装车流转单据、分项验收报告等），全部内容核验无误后，出具正式书面验收报告，双方签字盖章确认最终验收报告，作为尾款结算、质保期起算唯一依据。
5、验收完成后，投标人安排专业工程师开展现场实操培训，培训内容包含设备开机自检、常规操作流程、紧急停机处置、生物安全及设备安全注意事项。培训结束后提供含设备操作、日常维保、故障排查指南等书面资料。

（四）其他要求
★1、保险要求
[bookmark: OLE_LINK46]投标人须为本项目全部搬迁物资、运输车辆、现场作业人员投保全流程综合保险，保险保障覆盖搬迁全部作业环节。投标文件中须附加盖单位公章的《保险责任承诺书》（格式自拟）。
★2、事故及损害赔偿责任
搬迁作业期间，若因投标人搬迁操作不当、管理不严，培训不到位等造成仪器跌落损坏、道路交通事故、物资遗失、设备重装失效、化学品泄漏、火灾、以及作业人员和采购人或第三方人员伤亡等各类安全、财产损失，由投标人承担相应的经济赔偿和法律责任。投标文件中须附加盖单位公章的《事故及损害赔偿责任承诺书》。（格式自拟）
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