采购需求
1、 采购标的
	序号
	标的名称
	单位
	数量
	单价最高限价（元）
	分项最高限价（元）
	是否为核心产品

	1
	AED除颤仪（教学用）
	台
	4
	1580
	6320
	否

	2
	CPR训练模拟假人（半身）
	个
	30
	850
	25500
	否

	3
	CPR训练模拟假人（全身）
	个
	4
	9580
	38320
	否

	4
	保护卡
	点
	41
	580
	23780
	否

	5
	机柜
	个
	2
	2800
	5600
	否

	6
	交换机24口
	台
	1
	4200
	4200
	否

	7
	交换机48口
	台
	1
	5133
	5133
	否

	8
	扩声设备-时序电源
	台
	3
	1500
	4500
	否

	9
	扩声设备-无源音箱
	个
	12
	2700
	32400
	否

	10
	扩声设备-处理器
	台
	3
	3802
	11406
	否

	11
	扩声设备-专业级功放
	台
	3
	4112
	12336
	否

	12
	扩声设备-无线话筒
	个
	3
	5000
	15000
	否

	13
	扩声设备-12路调音台
	台
	3
	5130
	15390
	否

	14
	录播教师摄像机
	台
	3
	13000
	39000
	否

	15
	录播控制面板
	台
	1
	850
	850
	否

	16
	录播嵌入式导播控制系统
	套
	1
	9800
	9800
	否

	17
	录播嵌入式教师摄像机图像处理系统
	套
	3
	6200
	18600
	否

	18
	录播嵌入式流媒体处理系统
	套
	1
	9800
	9800
	否

	19
	录播嵌入式学生摄像机图像处理系统
	套
	3
	6200
	18600
	否

	20
	录播拾音麦克风
	个
	6
	800
	4800
	否

	21
	录播学生摄像机
	台
	3
	8000
	24000
	否

	22
	录播一体机
	台
	1
	25550
	25550
	否

	23
	录播有源音箱
	对
	1
	600
	600
	否

	24
	切屏器
	个
	5
	899
	4495
	否

	25
	摄像头
	台
	2
	3555.47
	7110.94
	否

	26
	手持无线话筒
	个
	2
	3980
	7960
	否

	27
	中央控制器
	台
	3
	18025
	54075
	是

	28
	嵌入式无线麦克风音频处理系统
	套
	1
	300
	300
	否

	29
	课堂管理系统
	套
	5
	10798
	53990
	否

	30
	98寸大屏幕
	台
	1
	31000
	31000
	否

	31
	系统集成费
	项
	1
	3136.25
	3136.25
	否

	32
	
	
	1
	8342.5
	8342.5
	否

	33
	
	
	1
	15556.25
	15556.25
	否



二、商务要求
（一）交货时间和地点：
1.项目完成期：合同签订后90个日历日内完成全部货物的送货、安装、调试工作。
2.交货地点：采购人指定地点
（二）付款条件（进度和方式）：见第六章拟签订的合同文本
（三）包装和运输（如适用）：须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）
三、技术要求
（一）基本要求
1.采购标的需实现的功能或者目标
本次采购是“改善办学保障条件-北京财贸职业学院产教融合实训中心建设开办费项目（教务处）”，供应商应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，以满足招标文件要求的产品、优良的货物和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求。
3.为落实政府采购政策需满足的要求
3.1促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
3.2监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.3促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
3.4鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.5鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.6实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）规定，本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，如供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。
（二）具体要求
标的1：AED除颤仪（教学用）
1.机型设计为仿商用AED真机造型，操作面板、按键布局与真机一致，适配教学实操。
2.核心功能：模拟除颤全流程操作，支持电极片贴附、心律识别、除颤指令模拟。
标的2：CPR训练模拟假人（半身）
1.具备耐撕耐磨软质材料，抗反复按压变形，内部结构稳固，适配高频训练
标的3：CPR训练模拟假人
1.具备耐撕耐磨软质材料，抗反复按压变形，内部结构稳固，适配高频训练
标的4：保护卡
#1.支持B/S管理架构，可通过移动设备通过网页方式对机房进行远程管理，包括远程开关机、时间同步、系统切换、消息广播等操作。（提供功能界面截图加盖投标人公章）
2.支持对Ubuntu、Redhat、Centos、Fedora等系统的立即还原和ip地址自动分配。
#3.支持电脑本地硬盘操作系统的立即还原和还原点瞬间创建。（提供功能界面截图加盖投标人公章）
4.支持MBR分区系统和GPT分区系统混合安装,可支持多个不同操作系统。
#5.支持对客户端内多块硬盘进行分区、系统装载、还原、还原方式设置，满足多硬盘系统还原和管理。（提供功能界面截图加盖投标人公章）
#6.支持从WINDOWS等系统界面对1000台以上的电脑进行数据差异拷贝，非增量拷贝、变量拷贝、进度同步等上一代部署方式。根据网络状况可选择广播、组播、单播等方式。（提供支持1000台机位的界面截图加盖投标人公章）
#7.支持差异拷贝接收端网络环境检测，可检测接收端网卡连接速度，提前发现问题网点，排查处理影响差异拷贝的终端；(提供可检测接收端连接速度的功能界面截图加盖投标人公章)
#8.支持操作系统分权管理，可分配不同的管理员管理不同的操作系统。(提供功能界面截图加盖投标人公章)
#9.支持学期课表的编辑，可设置学期开始和结束时间，按学期课表时间自动启动相应的操作系统，支持操作系统拖拽式导入学期课表。(提供功能界面截图加盖投标人公章)
10.管理员可给教师单独分配用户名和密码，教师可凭此用户名和密码在教学的电脑上瞬间创建自己独立的备课系统，其他人员不可见，也不影响正常的教学系统。
11.支持将当前的教学系统，无需新增分区的情况下瞬间复制一个不保护的系统，用于学生自主实验
#12.支持文件夹穿透，可在当前保护的分区下设定一个开放的文件夹,保存更新设置，重启分区还原其它数据还原，此文件夹中的数据不还原。（提供功能界面截图加盖投标人公章）
#13.支持批量修改用户登录名、计算机名和IP地址。（提供功能界面截图加盖投标人公章）
14.具有硬件虚拟化功能，针对硬件识别码的软件可实现软件统一注册。
#15.支持流量限制策略，能够设定上行流量、下行流量，并可设置流量限制生效时间。（提供功能界面截图加盖投标人公章）
#16.支持网络限制策略，能够设定禁用外网或禁用全部网络，并支持设置例外，例外类型包括ip地址、网址、端口，并设置生效时间区间，能够精确到秒，支持按天执行、按周执行、按月执行。(提供功能界面截图加盖投标人公章)
17.能够针对学生软件使用、上网操作进行记录，并支持按照应用、访问网址进行查询，能够根据时间段进行搜索，搜索时间精确到秒，针对上网操作，能够展示网址及网站标题信息，支持表格导出
#18.支持程序限制策略，支持黑名单、白名单两种模式，能够根据手动添加、游戏进程、应用进程、系统自带进程进行设置，并能够通过客户端实时识别操作系统进程进行控制，并设置生效时间区间，能够精确到秒，支持按天执行、按周执行、按月执行。(提供功能界面截图加盖投标人公章)
标的5：机柜
1.容量：≥42U；
2.门材质：玻璃门带锁；
3.材料及工艺：冷轧钢板；
4.尺寸：≥高度2000mm×宽度600mm×深度600mm。具体尺寸根据实际场地为准。
标的6：交换机24口
1.交换容量≥432Gbps，包转发率≥144Mpps，
2.≥24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机，
3.固化≥4个SFP+万兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能。
标的7：交换机48口
1.交换容量≥432Gbps，包转发率≥144Mpps，
2.≥48个10/100/1000Mbps自适应电口交换机，
3.固化≥4个SFP+万兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能。
标的8：扩声设备-时序电源
1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）≥8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
2.具有当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。
3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。
4.USB接口≥1路。
标的9：扩声设备-无源音箱
1.阻抗≤8Ω
2.频响：≥60Hz~20KHz
3.额定功率≥200W
4.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°
5.高音≥1.4"压缩高音单元×1；低音≥8"低音×1
标的10：扩声设备-处理器
1.处理器≥4核，主频≥2.0GHz。
2.后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。
▲3.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥16段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。（提供功能界面截图并加盖投标人单位公章）
4.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围≥-72dB--12dB。
▲5.音频处理器具有跨平台软件，可运行于windows操作系统或国产操作系统或macOS系统或Ubuntu桌面版操作系统。（提供功能界面截图并加盖投标人单位公章）
6.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端、IOS手机移动端、IOS平板端不同控制方式，可以同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。
7.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。
8.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。
9.设备具有统一集中控制功能，支持60000台以上设备通过软件集中控制。
▲10.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（提供功能界面截图并加盖投标人单位公章）
11.支持双机热备份；当主机出现故障时，备用主机自动承担服务，切换时间≤2s。
12.采用AI人工智能宽度学习算法进行噪声抑制，根据不同使用场景提供≥3个AI语音降噪档位可调整，降噪能力≥40dB。
标的11：扩声设备-专业级功放
1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。
2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。
3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。
4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 
5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇功能。
6.输出功率：立体声8Ω ：≥350W×2；立体声4Ω：≥600W×2；桥接16Ω：≥700W ；桥接8Ω：≥1200W。
标的12：扩声设备-无线话筒
1.支持数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2.具有≥1台接收主机、≥2只领夹腰包；频率范围≥470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。
▲3.接收机前面板具有≥2个TFT-LCD显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个显示屏、≥4个实体按键（包括≥1个静音键、≥1个音量减少键、≥1个音量增加键、≥1个电源开关键）、≥1个电源状态指示灯、≥1个静音指示灯。（提供设备接口图佐证）
▲4.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15620个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。（提供检功能界面截图并加盖投标人单位公章）
5.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2190种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。
6.具有长时间续航，发射机连续使用时长≥10小时。
7.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码。
8.接收机具有≥2个LCD显示屏；发射机具有OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。
标的13：扩声设备-12路调音台
1.支持≥8路麦克风输入兼容≥6路线路输入接口，CH1-CH6线路输入接口带48V幻象开关独立控制；≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入接口。
2.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出 、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。
3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。
4.具备≥12个60mm行程的高精密碳膜推子。
5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。
标的14：录播教师摄像机 
1.传感器尺寸≥CMOS 1/2.8英寸。
2.传感器有效像素：≥800万。
#3.变焦≥40倍。（提供检测报告复印件并加盖投标人公章）
4.扫描方式：逐行。
5.支持畸变矫正功能，畸变≤±0.5%。
6.亮度灵敏度≤0.2Lx @ (F1.8, AGC ON)。
7.镜头：F1.82 ～ F2.78。
8.快门：1/30s ～ 1/10000s。
9.支持自动白平衡功能、支持背光补偿功能、支持图像冻结功能。
10.支持POE供电。
11.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB 。
12.支持预置位个数≥255个，预置位精度≤0.1°。
13.支持水平翻转、垂直翻转，水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30°～+90°。
14.支持水平视场角≥75°，支持水平转动速度≥100°/s，垂直转动速度≥69°/s。
15.为确保运行稳定，使用平均无故障运行时间(MTBF)≥25万小时。
标的15：录播控制面板
1.基础功能
1.1.整机为可嵌入式设计，可嵌入讲台、墙壁内安装。
1.2.支持控制录播主机开关机、支持控制录播开启录制、直播和结束录播、直播。
1.3.支持通过按键切换自动导播和手动导播。
1.4.支持手动切换教师全景、教师特写、学生全景、学生特写、多媒体画面和板书画面，方便老师自由的切换需要的录制/直播画面。
1.5.支持通过控制面板和远端建立远程连接，实现远程互动。
1.6.支持通过控制面板控制拉起3个远端进行发言、挂断三个远端的发言。
1.7.支持一键静音。
1.8.支持按键灯设计、按键灯可显示当前录播主机工作状态。
2.设备接口
2.1.按键数量：≥19个。不仅限于开关、录制、直播、结束、导播、摄像机画面切换等。
2.2.USB接口：≥1个。
2.3.RS485接口：≥1个。
2.4.RS422接口：≥1个。
2.5.RS232接口：≥1个。
2.6.电源接口：≥1个。
标的16：录播嵌入式导播控制系统
1.支持通过浏览器及电脑应用程序，对主机进行画面切换控制。
2.支持通过浏览器访问主机，进行视频管理，可对主机中录制的视频进行下载及预览。
3.支持通过浏览器，设置主机的输入配置，调整麦克风音量及设置摄像机信号。
4.支持通过浏览器，设置主机录制清晰度、音频码率；设置本地录制画面及互动课录制画面的保存画面；设置直播清晰度、直播GOP、互动清晰度；音频输出音量。
5.支持通过浏览器，设置≥3种导播模式；设置主机网络ip；设置主机存储空间覆盖模式；查看主机系统、设备、软件等信息。
6.录制模式支持电影模式、资源模式两种，能同时支持1路电影模式加6路资源录制，实时录制合成画面、教师全景、教师特写、学生全景、学生特写、板书画面、电脑画面。可通过勾选录制对应画面，实现资源模式录制。录制的所有视频均有声音
7.支持开始录制、暂停录制、停止录制。录制开始后系统自动计时。支持开启直播或关闭直播。
8.支持选择≥3种导播模式，具备手动、半自动、全自动可选。
9.支持通过鼠标点击切换按钮或双击画面进行画面导播切换。
10.支持全屏放大预览画面。
11.支持≥9种多画面合成布局选择，可自定义选择布局中的画面，选择后自动更新布局中画面的名称。
12.支持≥16种转场特效的选择。选择对应特效后，切换画面将应用该特效。特效过渡时间0.5～1.5秒可调。
13.支持片头播放/播放并开始录制，可调节图片播放时间为1~10秒任意值。支持批量管理片头片尾，可批量勾选并删除。
14.支持显示/隐藏控制，支持拖拽调节字幕任意位置，或通过≥6个预设位置调整字体位置;支持通过≥3个预设字号调整字体大小；支持通过≥5种预设颜色调整字体颜色。支持批量管理字幕，可批量勾选并删除。
15.支持显示/隐藏控制，支持拖拽调节台标任意位置，或通过≥5个预设位置调整台标位置。支持批量管理台标，可批量勾选并删除。
16.支持设置背景图片显示/隐藏控制，可批量勾选并删除。
标的17：录播嵌入式教师摄像机图像处理系统
1.支持≥4种编码等级，包含baseline、mainprofile、highprofile、svc-t等。
2.支持AAC、G711A等音频编码格式。
3.支持TCP/IP,HTTP,RTSP,RTMP,Onvif,DHCP,组播等网络协议。
4.支持设置摄像机分辨率、帧率、码率等。
5.支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度等。
6.支持图像左右镜像、上下翻转。
7.支持对摄像机网络进行管理，包括设置IP地址/网关/DNS等，支持组播协议搜索IP地址，并修改摄像机IP。
8.支持RTMP推流，RTSP拉流，地址可设置。
9.支持ONVIF协议，可预览ONVIF画面。
10.支持GB28181协议。
#11.支持演讲者模式、学生全景模式、学生特写模式、教师全景模式、教师特写模式、板书模式等模式切换。（提供检测报告复印件并加盖投标人公章）
#12.支持人脸检测、人形检测AI算法。（提供具检测报告复印件并加盖投标人公章）

标的18：录播嵌入式流媒体处理系统
1.支持“1+3+直播接入”的互动授课模式，可接入1个主讲教室、3个听课教室和直播听课教室。
2.支持在系统总丢包率≥50%的网络环境下，视频清晰流畅无卡顿，语音（声音）连贯。
#3.支持互动过程中，进行性能监控，可监控丢包率、上行带宽、下行带宽、最大虚拟内存、当前虚拟内存、当前物理内存、当前句柄数量、当前进程数量、当前CPU使用率。（提供检测报告复印件并加盖投标人公章）
#4.支持互动过程中，进行推流质量查看。可查看视频分辨率、质量、延时、丢包率、视频帧率、视频码率、音频帧率、音频码率等。（提供检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
5.支持通过浏览器及电脑应用程序，对主机进行画面切换控制。
6.支持≥9种多画面合成布局选择，可自定义选择布局中的画面，选择后自动更新布局种画面的名称。
7.支持通过浏览器，设置≥3种导播模式；设置主机网络ip；设置主机存储空间覆盖模式；查看主机系统、设备、软件等信息。
8.支持≥16种转场特效的选择。选择对应特效后，切换画面将应用该特效。
9.支持选择≥3种导播模式，具备手动、半自动、全自动可选。
10.支持片头片尾。
11.支持拖拽调节字幕任意位置，或通过≥6个预设位置调整字体位置;支持通过≥3个预设字号调整字体大小；支持通过≥5种预设颜色调整字体颜色。支持批量管理字幕。
12.支持拖拽调节台标任意位置，或通过≥5个预设位置调整台标位置。支持批量管理台标，可批量勾选并删除。
标的19：录播嵌入式学生摄像机图像处理系统
1.设备采用ARM硬件架构，linux操作系统。
2.支持≥4种编码等级，包含baseline、mainprofile、highprofile、svc-t。
3.支持AAC、G711A两种音频编码格式。
4.支持TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播等网络协议。
5.支持设置摄像机分辨率、帧率、码率。
6.支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度。
7.支持图像左右镜像、上下翻转。
8.支持对摄像机网络进行管理，包括设置IP地址/网关/DNS等，支持组播协议搜索IP地址，并修改摄像机IP。
9.支持RTMP推流，RTSP拉流，地址可设置。
10.支持ONVIF协议，可预览ONVIF画面。
11.支持GB28181协议。
#12.支持演讲者模式、学生全景模式、学生特写模式、教师全景模式、教师特写模式、板书模式等模式切换。（提供检测报告复印件并加盖投标人公章）
#13.支持人脸检测、人形检测AI等算法。（提供具检测报告复印件并加盖投标人公章）

标的20：录播拾音麦克风
1.基础能力
1.1.麦克风支持降噪、回声抵消、混响抑制、自动增益控制、多麦融合多种音频算法。
1.2.麦克风支持≥8个麦克风拾音单元。
1.3.麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整。
2.设备接口
2.1.麦克风TypeC接口：≥1个。
2.2.麦克风数字音频接口：≥2个。
3.设备配置
▲3.1.数字音频传输接口支持盲插。（提供检测报告复印件并加盖投标人公章）
3.2.麦克风频率响应范围：50Hz~16KHz。
3.3.麦克风拾音半径：≥8m。
3.4.麦克风信噪比：≥65dB。
3.5.麦克风声压级：≥130dBSPL，10%THD@1 KHz。
3.6.麦克风支持在线OTA，可在线对麦克风进行升级，无需人员现场维护。
4.产品功能
4.1.支持全频带全双工自适应回声消除算法。
4.2.支持全频自适应AI降噪，降噪电平≥20dB。
4.3.支持自动增益控制。
4.4.支持啸叫抑制。
4.5.支持智能混音，可智能选择最佳麦克风采集音频。
4.6.支持多通道音频矩阵，可根据场景需求进行相应设置。
4.7.支持音频参数调节。
4.8.支持波束成形。
4.9.支持远程OTA升级。
4.10.支持连接录播主机作为录播音频输入设备使用，也可连接Windows系统，并为其提供音频输入。
标的21：录播学生摄像机
1.传感器尺寸≥CMOS 1/2.8英寸。
2.传感器有效像素≥800万。
▲3.变焦≥40倍。（提供检测报告复印件并加盖投标人公章）
4.扫描方式：逐行。
5.支持畸变矫正功能，畸变≤±0.5%。
6.亮度灵敏度≤0.2Lx @ (F1.8, AGC ON)。
7.镜头： F1.82 ～F2.78。
8.快门： 1/30s ～1/10000s。
9.支持自动白平衡功能。
10.支持背光补偿功能。
11.支持图像冻结功能。
12.支持POE供电。
13.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB 。
14.支持预置位个数≥255个，预置位精度≤0.1°。
15.支持水平翻转、垂直翻转，水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30°～+90°。
16.支持水平视场角≥75°。
17.支持水平转动速度≥100°/s，垂直转动速度≥69°/s。
18.为确保运行稳定，使用平均无故障运行时间(MTBF)≥25万小时。
标的22：录播一体机 
1. 基础能力
1.1.主机需采用集成化设计，内置导播系统、互动系统、视频处理系统。具备音视频采集、音视频编解码、音视频处理、录制、直播、远程互动、视频会议、导播、物联控制、远程运维参数设置等能力。未来可扩展行为分析。
1.2.主机需采用Linux操作系统。
1.3.主机内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机即可实现智能图像识别跟踪分析与处理功能。
1.4.主机平均噪声≤13dB（A）。
1.5.支持通过浏览器或电脑应用程序，连接互联网查看主机SN码、IP地址、MAC地址。支持查看系统版本信息、软件版本信息、设备信息，并可通过手动更新查找最新安装包，进行升级。
1.6.支持网络认证功能，可选择网络认证的线路，选择http协议或https协议。
1.7.支持双网卡设计。
2.设备接口
2.1.HDMI输入接口：≥2个，HDMI输出接口：≥3个。
2.2.网络接口：≥5个，其中POE接口：≥3个。
2.3.线路立体声音频输入接口：≥2个，线路立体声音频输出接口：≥2个。
2.4.数字麦克风输入接口：≥1个。
2.5.Type-C接口：≥2个。
3.设备配置
3.1.主机集成触控电容屏，屏幕尺寸：≥15英寸。
3.2.内置≥8核心ARM架构处理器，最高主频：≥1.8GHz。
3.3.硬盘存储：≥1TB。
3.4.支持：≥1个多功能按键，通过按键可以实现开机、关机、待机。
3.5.支持：≥1个复位按钮，可实现整机设置恢复出厂设置。
4.产品功能
4.1.支持通过Type-C接口实现音视频输出，输出音频可通过主机控制软件实现混音，兼容标准互动协议下的主流视频会议硬件与软件。
#4.2.支持完全断电的情况下，从主机的音频输入通道上输入的音频，可以从主机的音频输出通道实现输出，且≥2个音频输入通道可以支持该功能。（提供检测报告复印件并加盖投标人公章）
4.3.支持设置视频录制计时，计时设置支持≥5种计时时间选择。最长计时时间≥12小时。开启计时后，在录制过程中可查看已录制时长。
4.4.支持选择多路画面同时录制，可选择同时≥7路画面同时录制。
4.5.支持录制清晰度设置，分辨率可设置1080P、720P，并估算视频录制的大小。
#4.6.支持Mic in及无线麦克风压制策略设置，可选择开启、关闭或自定义。可设置最大压制幅度0～60dB可调，压制策略阈值上/下界可联动调节。（提供检测报告复印件并加盖投标人公章）
#4.7.支持内置网络监测功能，可检测主机的服务联通性、网络稳定性、上下行速度、网络追踪性、网卡信息。支持各项单独检测及一键检测，检测时可动态展示实时数据变化。（提供检测报告复印件并加盖投标人公章）
4.8.支持上电自启动，设备通电后系统可自动启动，可设置开启或关闭上电自启动功能，支持自动开关机，可设置定时开关机时间。
4.9.支持直播清晰度设置，分辨率可设置1080P、720P。支持直播清晰度自定义设置，可设置分辨率为1080P、720P、VGA、QVGA，可设置帧率为60、30、25FPS，可设置画质≥4种档位，可设置码率为静态码率、动态码率。设置后可显示对应码流大小。
4.10.支持拾音麦克风采集音量大小调节，并通过音量条动态显示麦克风拾音情况。
4.11.支持录制视频文件支持自动归档，按照年月日创建文件夹，录制视频自动归档到对应的文件夹下。
4.12.支持通过互联网控制主机的关机、重启。可设置定时开关机，并设置对应时间。支持设置主机通电开机。
4.13.支持视频录制，并可兼容1920×1080p、1280×720p、640×480p。
4.14.支持设置主机储存空间覆盖模式，可选择循环覆盖或非循环覆盖。

标的23：录播有源音箱
1.功放与互动音箱一体化，内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。
2.双音箱有线连接
3.输出额定功率≥2*15W。
4.配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。
5.支持教师扩声和输入音源叠加输出。

标的24：切屏器
1. HDMI1.4KVM切换器8进1出 
2.功能:8台主机共享一套键鼠/显示器 
3.输入接口:HDMI≥8个，IR红外线接口≥1个，DC供电口≥1个
4.具备Mini USB≥1个
5.具备 输出接口:HDMI×1,USB-A×4
6.具备 HDMI接口: HDMI1.4(向下兼容) 
7.USB接口:≥USB2.0
8.分辨率:4K30Hz(向下兼容)

标的25： 摄像头
1.视频监控摄像头视频输出≥2560×1440@25fps，分辨力≥1400TVL，红外距离≥于300米，光学变焦≥20倍，支持音频采集。
2.综合布线网线至弱电间
3.综合布线强电至配电室

标的26：手持无线话筒
1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。
▲3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。（提供设备接口图佐证）
4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。
▲4.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15500个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。（提供功能截图佐证）
5.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2100种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。
6.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。
7.具有ID码防串扰功能，具有32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码。
8.接收机具有≥2个LCD显示屏；发射机具有OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。
标的27：中央控制器
1.内置音频切换模块、视频切换模块、红外学习及发射模块、设备电源管理模块、电动幕布控制模块、功放模块、网络广播模块、控制接口模块、视频解码模块、无线投屏模块等。
2.内置高清视频切换与坐席键鼠实时控制功能，具有≥3路HDMI输入，≥3路HDMI输出，≥1路HDbaseT输出，≥7路USB接口，具备任意视频切换输出功能，实现≥4路输出接口的控制显示屏与任意输入接口的电脑信号源双向同步控制和显示，视频输出分辨率≥4K@30fps。
3.设备具有≥7路音频输入：其中有≥1路座式话筒输入接口；≥1路教学一体机音频输入接口；≥1路电脑音频输入接口；≥1路录播系统音频输入接口；≥1路模拟桌面式麦克风输入接口；≥2路无感教学麦克风输入接口。具有≥4路音频输出接口：其中有≥1路线路音频输出接口；≥1路录播系统音频输出接口；≥1路前端音频输出接口；≥1路中后端音频输出接口。具有≥4路200W MAX的定阻功放接口。
4.具有≥8口交换机：其中有≥4路采用AT标准POE供电的RJ45网络接口；≥4路10/100/1000Mbps网络自适应标准RJ45网络接口。
5.设备具有≥1路红外学习端口、≥1路3.5mm红外对频扩展接口、≥2路独立可编程红外IR/IO复用接口、≥2路可编程电源控制接口、≥1路220V电动幕布控制接口、≥2路弱继电器控制接口、≥3路RS-232/RS-485双向通讯接口、≥1路RS-485控制面板接口、≥1路韦根协议接口。
6.集成网络广播功能，内置一体化网络IP解码模块，可作为数字广播解码终端使用，配合网络广播系统可实现定时打铃、音频播放、手机端远程点播节目、广播喊话功能，可搭配消防采集器对接消防短路输入信号，实现全区和分区消防报警功能。
▲7.具有≥2路反馈抑制，并且每路≥5级移频抑制效果；具有≥5路输入增益调节，可单独对每一路输入端设置静音和增益调节，调节范围-72dB~12dB输入；具有≥5路可调节的输入噪声门设置，可单独设置开关，阈值-72dB~0dB，建立时间1ms~500ms，释放时间50ms~3000ms；具有≥3路输入信号，并且每路信号具备≥15段均衡调节；具备≥4路输入和≥4路输出的音频矩阵功能；具有≥4路输出信号，并且每路信号具备≥15段均衡调节；具备≥4路输出增益调节，可单独设置静音和增益-72dB~12dB；具备≥2路输出可调节的限幅器功能，可单独设置开关，阈值-60dB~0dB,建立时间1ms~500ms，释放时间50ms~3000ms，并具备≥4种音效快捷保存启动功能。（提供功能界面截图并加盖投标人单位公章）

标的28：嵌入式无线麦克风音频处理系统
1.支持全频带全双工自适应回声消除算法。
2.支持全频自适应AI降噪技术，降噪电平≥24dB。
3.支持自动增益控制。
4.支持啸叫抑制。
5.支持智能混音，可智能选择最佳麦克风采集音频。
6.支持多通道音频矩阵，可根据场景需求进行相应设置。
7.支持音频参数调节。
8.支持波束成形。
9.支持远程OTA升级。
10.支持连接录播主机作为录播音频输入设备使用，也可连接Windows系统，并为其提供音频输入。

标的29：课堂管理系统
▲1.共享白板：支持教师通过共享白板与选定的学生共同完成相同的学习任务或绘画作品，并提供多种不同的工具，包括插入图片、插入截图、设置背景颜色、设置背景图片等，还可选择画笔、图形、颜色、文本、填充、橡皮擦等功能，供教师和学生绘制时使用。支持查看历史记录，调阅过往绘制的白板，支持批量导入和导出白板记录。（提供功能截图并加盖投标人单位公章）
▲2.多系统兼容支持：全面兼容Windows 10、Windows 11操作系统，以及银河麒麟、统信、中科方德、鸿蒙等国产桌面操作系统，支持Windows操作系统和国产桌面操作系统的混合使用。（提供检测报告并加盖投标人公章）
3.屏幕广播：学生在接收屏幕广播时可进行拍照保存、自主更改显示模式包括自动对焦、平移、缩放显示三种。支持主控端选定一台学生机来远程控制主控机，代替主控端来完成相关教学操作。支持4K画质的屏幕广播，支持屏幕广播时硬件编解码，支持设置广播帧率和码率。支持教师机有双屏时，可选择广播主屏或副屏内容。
4.屏幕录制：支持教师直接或在屏幕广播时开启屏幕录制，支持设置屏幕广播后自动开启屏幕录制，录制时可通过屏幕笔进行批注，支持选择录制音频的输入设备，录制过程支持暂停，录制的格式为MP4，支持设置录制文件的默认文件夹位置。
5.学生演示：可以选择一名或多名学生，让其向主讲屏、分组屏和其他学生机演示其桌面上的操作。
#6.文件收集：支持预定义多个文件收集任务，并支持教师预设学生文件收集类型、收集路径、收集后保存路径，从而实现对学生文件的批量收集，支持收集完成后直接打开文件夹。（厂家提供功能截图并加盖投标人公章）
7.文件共享:支持通过课件点播实现教师上传文件供学生查看和下载，支持教师对已上传的文件进行删除或重命名；支持通过共享中心实现教师和学生上传文件，支持教师对已上传的文件进行删除或重命名，供全体师生查看和下载。
8.学生举手：支持学生发起举手寻求主控端的帮助，主控端端可远程遥控帮助学生解决问题。
▲9.互动：支持教师实时通过截屏、添加本地图片、手动输入问题三种方式发起互动答题，答题类型支持单选、多选、判断、算数、简答、投票、演示等，答题模式支持全体作答、挑人、抢答。（提供检测报告并加盖投标人公章）
10.答题统计：支持主控端对客观题预设答案，学生作答完成后即时接收反馈，全体学生作答完成后，主控端将会收到学生的作答详情及答题数据统计。
11.课堂报告：支持主控端查看正在进行课堂和已结束课堂的参与人数、发起答题数、答题正确率、答题详情、答案分布等信息。
▲12.答题卡编辑工具：支持教师在家中编辑试题，支持导入word、excel、ppt、pdf、txt等文档类型作为试题，支持选择、判断、填空、简答和手写题，支持设置试卷名称、教师名称、班级、考试时间和总分。（提供检测报告并加盖投标人公章）
▲13.考试：支持对全体学生发起统一的考试，支持添加ABCD卷对不同组别的学生发送不同试卷。支持主控端实时查看学生答题进度。（提供功能截图并加盖投标人单位公章）
14.阅卷评分：支持客观题自动评分，主观题教师手动打分并支持将考试结果发送给学生和导出。
15.快速考试：主控端可使用快速答题卡用于学生作答，输入考试名称、考试时间、试题类型、试题数量和试题分数即可快速发起考试，试题类型包含选择题、判断题、填空题、论述题和手写题。
▲16.网络影院：采用流媒体技术，可实现教师机播放的视频同步无延时广播到学生机，学生无需下载该文件，教师也无需共享该文件。支持MP4、DAT、MP3、VOB、WMV、MOV、MPG、MPEG、AVI等主流文件格式，支持720p、1080p、4K高清视频。（提供检测报告并加盖投标人公章）
17.签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比，支持csv 格式的导出。
18.分组讨论：支持教师按随机、配对、按行分组、按列分组、固定分组等方式将学生分成若干组，同组的组员之间可以相互讨论，教师可以参加任意组的讨论。在讨论对话框，支持教师发送文字、画布、图片、文件、截屏等与学生进行讨论，教师与学生均可以查看共享的文件和历史记录。
19.主题讨论：支持教师建立若干个主题，学生选择自己感兴趣的主题开展讨论。
20.文件提交：支持学生把做好的作业主动提交到教师电脑，教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件；支持教师预设学生提交的文件的存储路径并限制学生提交文件的数目和大小。
21.自动锁屏：独有的断线保护自动锁屏技术，通过网卡的是否激活来锁定屏幕，避免学生拔掉网线违反纪律。
22.班级模型：支持创建和编辑不同班级的学生名单列表，并支持将学生名单导入和导出。
23.防杀进程：为安全起见，学生端程序运行后，防止学生通过任务管理器结束学生端程序进程来逃脱主控端控制。
24.请求帮助：学生端遇到问题可请求帮助，主控端端可远程遥控帮助学生解决问题。
25.黑屏肃静：主控端可以对单一、部分、全体学生执行或解除黑屏操作，主控端可自定义黑屏的内容与图片。
26.键鼠禁用：主控端可以对单一、部分、全体学生禁用键鼠操作，禁用时学生端鼠标和键盘被锁定，学生无法进行任何操作。
27.网页限制：支持对学生访问网站权限的设定（全部开放、黑名单、白名单、完全阻止四种策略），对学生可以访问的Internet站点进行管理，并支持多浏览器限制。
28.学生属性：支持主控端远程查看学生机登录名、IP地址、系统类型、MAC地址、磁盘空间、进程、CPU使用情况、内存使用情况、网络利用率等信息。
29.控制中心：支持通过单独的控制中心界面，快速开启或关闭面向学生机的行为控制，包括自动连接、黑屏安静、联网权限、举手权限、发送消息权限、发送文件权限、键鼠权限、U盘权限等。
30.远程设置：支持选择学生机连接主控端机的登录方式包括选择主控端登录、自动登录、IP段登录；支持调节音量、设置学生端密码、学生机是否自动登录计算机、学生恶意离线时是否锁定学生机屏幕、是否隐藏设置名称按钮、是否显示学生端浮动工具栏等高级设置。
31.远程消息：支持主控端与学生使用远程消息进行交流，并支持设置消息在学生机显示时长、消息提示音等。
32.远程命令：支持教师进行远程开机、关机、重启、注销、关闭应用程序、打开网页、自定义命令等操作。
▲33.图标监看：支持通过班级模型显示学生机桌面的缩略图，缩略图显示大小也可自由设定。缩略图右下角可以显示正在被应用的状态，也可对学生图标按规则进行排序，规则包括按名称、按状态、按IP，也支持学生图标显示自定义名称，包括学生姓名、计算机名称、登陆名称、学生IP等,支持在学生图标上显示电池电量、显示组图标、显示系统类型。（提供检测报告并加盖投标人公章）
▲34.加密方式：服务器端授权、在线序列号加密、离线文件加密、自定义短码激活、mac地址预置激活等多种方式的激活方式。（提供功能截图并加盖投标人单位公章）
35.学生限制：可以对学生机设置U盘、网页、应用程序的使用限制。
36.集控管理：支持本地服务器通过主控端对多个教室的电脑进行远程管控、合班授课、分发文件、监控、广播等功能，实现和机房教学同样的管理。
▲37.大屏广播：支持教师将教学互动终端（非教师机）的实时显示画面广播给单一、部分或全体学生机和其他分组教学互动终端。在对学生机进行大屏广播时可选择全屏或窗口方式，学生可进行拍照保存、自主更改显示模式等操作，显示模式包括自动对焦、平移、缩放显示三种可选。（提供检测报告并加盖投标人公章）
▲38.弹幕消息：支持开启消息弹幕，教师和学生发送的消息都可以以弹幕的形式在教师机和学生机屏幕上进行滚动播放，支持弹幕显示发送者，支持弹幕循环显示，支持设置弹幕的显示区域大小、文字大小、文字颜色、背景色，并对弹幕效果进行预览。（提供检测报告并加盖投标人公章）
▲39.多视图模式：提供学生列表视图、文件分发视图、文件提交视图、文件共享视图、策略管理视图、课程报告视图、考试试图、共享白板视图等。（提供功能截图并加盖投标人单位公章）
40.登陆模式：支持选择教师登录、自动登录和IP段登录，选择教师登陆模式下，同一局域网的学生机搜索到教师后点击连接，教师可选择接收或拒绝，自动登录模式下，教师和学生在同一频道下即可登陆，IP段登陆模式下，教师设定好连接的IP地址段，在地址段内的学生机即可自动连接到教师。
▲41.切换控制器：支持在教师端软件上直接调用打开教学互动终端控制软件，可针对教学互动终端进行切屏、布局、录制、批注等操作。（提供检测报告并加盖投标人公章）
42.另具备全体遥控、屏幕监看、登录模式、学生管控、分组管理、举手、发言、防杀进程、黑屏肃静、文件分发、文件收集等功能。
标的30：98寸大屏幕
1.屏幕要求：整机屏幕采用98英寸显示比例16:9，屏幕图像分辨率3840×2160，钢化玻璃表面硬度≥9H；
2.整机接口要求：侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232（RJ45形态）、1路USB接口。侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出，1路HDMI输出接口，支持最大4K@60Hz分辨率输出，前置输入接口3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。
▲3.触控方式及要求：采用红外触控技术，支持进行50点或以上触控，支持进行50点或以上触控，整机支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作；（提供检测报告并加盖投标人公章）
▲4.内置系统要求：嵌入系统，内存≥4GB，存储空间≥64GB。（提供检测报告并加盖投标人公章）
▲5.屏幕采用≤3mm纳米蚀刻防眩光钢化玻璃保护，屏幕支持防眩光功能，显示屏幕采用全贴合方式，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广。（提供测报告并加盖投标人公章）
6.支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效；
▲7.内置摄像头：整机内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥5000万像素数的照片。（提供检测报告并加盖投标人公章）
▲8.整机内置非独立广角高清摄像头，视场角≥135度且水平视场角≥120度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；支持清晰度为≥3840x2160（4K）分辨率的视频输出，支持画面畸变矫正功能。（提供检测报告并加盖投标人公章）
9.全功能Type-C接口：支持前置和侧置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过标准TypeC线连接至整机TypeC口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线；
▲10.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，12W高音扬声器≥2个，上朝向30W中低音扬声器≥2个，最大功率≥80W。（提供检测报告并加盖投标人公章）
11.整机支持蓝牙5.4标准。
12.一键录屏：设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。
13.嵌入式系统：无PC模块状态下，嵌入式操作系统下可实现教学应用功能，包括 白板书写、网页浏览。
14.护眼模式：整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。（提供检测报告并加盖投标人公章）
15.防光干扰：触摸屏在照度100K LUX（勒克司）环境下可正常工作。
16.教学互动软件
16.1支持智能书写功能，书写文字自动识别为标准印刷体，支持图形识别功能，可将多种手绘图形转化为矩形、三角形、圆形等标准图形。
▲16.2整机自带AI书写美化能力，智能识别批注的书写轨迹，进行笔锋智能美化，模拟纸上书写的起笔、行笔和收笔效果。（提供检测报告复印件并加盖投标人公章）
▲16.3智能表格绘制：整机白板软件支持智能图表绘制，可将手绘表格转化为智能表格，形成表格对象后表格中书写区域可根据书写内容自适应调整大小，支持将表格外书写内容一键拖动到表格中。（提供检测报告复印件并加盖投标人公章）
▲16.4板书结构化编辑：交互式白板软件支持手写笔迹的智能编辑，支持通过手绘置换符快速置换前后文字语序，支持手动涂抹笔迹对象进行快速删除，支持圈选笔迹对象进行手写笔迹缩放，支持文字间手绘竖线进行文字间距的快速调整。（提供检测报告复印件并加盖投标人公章）
▲16.5整机内置微课制作工具，支持对全屏或区域的屏幕内容、整机声音、麦克风声音、摄像头内容进行录制，支持切换录制分辨率，支持录制过程中进行画笔标注与擦除；支持中途暂停录制和继续录制。（提供检测报告复印件并加盖投标人公章）
▲16.6整机侧边栏内置智能语音转文字工具，支持实时拾取整机系统播放的音视频源内容并进行文字转译，以悬浮字幕形式将文字显示在屏幕上。（提供检测报告复印件并加盖投标人公章）

标的31：系统集成
1.本项目含各项布线所需设备主材及辅材,配线架、理线器、辅料、双绞线、弱电机柜、地面护槽、PVC线槽、金属线槽、信息模块等；含录播系统集成、音视频系统集成等
2.本项目含各项布线所需设备主材及辅材,配线架、理线器、辅料、双绞线、弱电机柜、地面护槽、PVC线槽、金属线槽、信息模块等；含音视频集成、课堂管理系统集成及保护卡集成等。
3.本项目含各项布线所需设备主材及辅材,配线架、理线器、辅料、双绞线、弱电机柜、地面护槽、PVC线槽、金属线槽、信息模块等；含智慧中控系统集成、音视频系统集成等。


（三）总体要求
一）软件类
1.知识产权
1.1供应商应保证采购人在使用该数字资源或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，供应商须与第三方交涉并承担由此发生的一切经济责任，如果出现诉讼，供应商承担包括但不限于因诉讼发生的诉讼、律师费用和经济赔偿。
1.2本合同所有内容的数字资源，采购人享有全部知识产权。
2.交货方式
2.1完成全部软件后，保存在存储介质（光盘）上，现场查验后交货（附资源清单）。
2.2必须对所提供的软件在采购人指定的服务器上进行安装，其中包括：安装、测试和联网调试。在系统开始投入正式使用时进行验收，按设计要求试运行正常后交付；
2.3提交本合同所列内容功能的可编译开发源代码及相关软件开发素材等，存放在存储介质中（附资源清单）。
2.4 加密数据文件应交付解密工具，或永久序列号，或使用授权书和绑定硬件设备序列号生成服务承诺书。
3.技术资料
3.1软件到达时，供应商向采购人提交下列文件和资料：
（1）软件全部使用说明书；
（2）软件源发运和装箱的详细资料、产品合格证明书等；
（3）本合同指定开发的软件项目，应提交全部可编译源程序代码。
4.检验和验收：
4.1由供应商完成项目全部内容的交付，并派专业人员到现场进行安装、调试，直至能够按设计要求正常运行。
4.2加密数据应提供解密工具（软件狗）或永久序列号，或绑定硬件设备序列号生成服务承诺书和软件授权书。
4.3软件被检验或测试不符合规格要求，采购人可以拒绝接受该软件，供应商应更换被拒绝的软件。
4.4本合同最终要通过采购人组织的信息化专家组验收。
5.质量保证要求：
5.1所投产品实行“三包”，质量保证期为≥3年，3年内供应商全部免费更新补丁及版本升级，提供三年免费上门服务。并同时享有原厂商的所有保修承诺。
5.2保修期内所有产品发生故障时，2小时响应，接到故障电话4小时到达现场，24小时内解决问题，提供24小时热线电话及在线技术解答。每个月电话回访一次，客户指定专门联系人。如果供应商在收到通知后7天内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由供应商承担。
5.3终身提供技术支持，计算机软件产品终身提供免费安装、升级及技术支持。保修期外提供维修并仅收取成本费（成本费只包括配件成本，但不包括人员工时、交通、住宿费等配件成本以外的费用）。
5.4提供软件原厂商的售后服务承诺或证明；
5.5由于软件自身存在的技术问题导致无法正常使用，由供应商负责免费升级；
6.培训要求：
6.1供应商应就项目等有关内容拟订出现场培训计划，并完成对采购人5名人员的现场使用培训，培训发生的各种费用包括在合同报价中，具体培训时间由双方商定。
6.2培训合格的标准为：能独立、正确地对软件进行安装、使用等。
7.其他要求：
7.1供应商保证北京财贸职业学院所购货物不高于市场价格，如果高于市场价格，供应商保证将高于部分双倍返还。
7.2为完成本合同，采购人所提供的包括技术标准、各种原始资料均不能泄露给第三方。

二）货物类
1.投标人须仔细阅读招标文件的全部条款；投标人没有按照招标文件要求提交招标文件要求的文件是为投标人不响应招标文件。
2.技术规格及要求中的技术指标及条款为招标人的要求，如投标人所投货物的性能及参数高于招标文件的规定，投标人应详细叙述。
3. 除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、货物和系统，应符合下列要求：
3.1符合中国大陆所有地区使用环境的室内温度和湿度要求
3.2电源线符合中国制式，货物安全性符合中国国家安全标准
4.如果仪器货物需特殊的工作条件（如：水、电、气、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
5.投标人所提供的标准配置的部件之间及货物之间的连线或连接插件均视为货物内部部件，应包含在响应的配置中。
6.所投货物制造商在中国大陆境内必须设有备件库，并能提供本地化服务。
7.从验收签字之日起进入保修服务期，保修范围应包括提供的所有货物和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的货物或部件、排除所完成系统出现的故障。凡制造厂商未提供满足招标文件要求的免费保修服务的货物，投标人应提供满足招标文件要求的质量保证期的服务报价，该报价计入投标总价中。
8.投标人需保证所投标货物应符合现行我国有关部门的质量控制标准，需注明该标准证明文件的编号，并提供相关投标货物的质量证明文件。
9.投标人所投货物必须是国家批准正式生产和市场准入的成熟货物。应保证投标货物正常使用年限内的备件供应需求。使用未正式在中国大陆销售的货物，或者使用已经停产货物进行投标，将被视为无效投标。此证明由原厂家承诺并提供。
10.所有投标货物必须符合中国相关法律及规定，必须具有合法性。
（四）安装调试、技术培训及售后服务要求
1.安装和调试：
中标人负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格；中标人应在货物运抵现场一周前，向采购人提供安装调试及运行的进度计划表。上述工作均已包含在投标总价中。
2.技术培训：中标方应负责对买方人员进行不少于2员人员的专业培训，直至买方能独立、正确地对产品进行安装、使用等，提供详细培训计划。培训发生的各种费用包括在合同报价中，具体培训时间由双方商定。
3.售后服务承诺：
3.1所投产品实行“三包”，质量保证期为三年，并同时享有原厂商的所有保修承诺。产品如有质量问题3个月内免费更换；质保期内免费上门服务。对投标产品负责终身维修。
3.2保修期内所有产品发生故障时，2小时响应，接到故障电话4小时到达现场，24小时内解决问题，提供24小时热线电话及在线技术解答。每个月电话回访一次，客户指定专门联系人。如果卖方在收到通知后7天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。
3.3终身提供技术支持。保修期外提供维修并仅收取成本费（成本费只包括配件成本，但不包括人员工时、交通、住宿费等配件成本以外的费用）。
4.投标人保证采购人所购货物不高于市场价格，如果高于市场价格，投标人保证将高于部分双倍返还。
（五）其他要求 
投标人应在投标文件中提供：
1.供货、安装、验收方案，内容包括但不限于：
1.1供货保障方案；
1.2安装实施方案；
1.3验收标准与流程方案；
1.4项目进度保障措施。
2售后服务方案：内容包括但不限于：
2.1售后服务承诺（售后响应及处理周期等）及保障措施；
2.2售后备品备件情况；
2.3售后人员配置及回访方案。
3培训方案：内容包括但不限于：
3.1培训的时间、培训方式、培训内容；
3.2培训师资与保障措施、培训效果评估及考核方案。
（六）特别说明
1.对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。
2.标注“▲”的指标为重要的技术指标，不满足将导致其在第四章评标标准中“对采购需求的响应情况”中被扣除相应分值。
3.对于采购需求“三、技术要求”的“（二）具体要求”中标注“▲”号的技术指标，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，其中证明材料除招标文件中有明确规定的证明材料（如有）外，其余“▲”号的技术指标需提供产品说明书或产品彩页或检测机构出具的检验/检测报告。如投标人技术响应与证明材料不一致，将以证明材料为准。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供证明材料的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的风险由投标人承担。
4.对于采购需求“三、技术要求”的“（二）具体要求”中的技术指标，如应提供且可以提供设备的真实技术指标参数但投标人不提供，只照抄招标文件参数要求的，经评标委员会认定，该项指标为负偏离。
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