第五章   采购需求
说明：
[bookmark: _Hlk167284587]1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。
[bookmark: _Hlk168431603]2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。
已发布的需求标准如下：
《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）
《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）
《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）
《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）
《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）
《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）
《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）
《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）
《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）
如有更新或增加，以财政部门发布为准。
一、采购标的
（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	标的名称
	数量
	是否接受进口产品

	11
	教学硬件设备
	1批
	否


具体明细：
	序号
	安全域
	建设内容
	数量
	总价（元）

	1
	教学多媒体LED显示终端（P1.25）
	屏幕
	59.5平米
	1,321,788.00

	2
	拼接显示单元（55寸）支架单元
	屏幕
	36
	324,000.00

	3
	高清视频矩阵
	图书馆1层，教学运行保障中心
	1
	23,000.00

	4
	教学多媒体LED显示终端（P3）
	图书馆1层，教学运行保障中心
	4.48平米
	21,952.00


注：1）投标人所报数量不能低于上述具体明细中列明的数量，所报总价不能高于明细中的总价，否则按废标处理。
2） 如涉及中小企业声明函填报，应包含上述具体明细中所有标的。


（2） 项目背景
北京卫生职业学院新校区将于2026年正式投入使用，依托智慧校园建设规划，全面推进教育数字化、教学场景智能化升级。为进一步优化新校区教学实训环境，搭建高清、稳定、一体化的多媒体教学展示平台，完善智慧教室、实训教室、多功能报告厅教学配套设施，保障教学画面高清传输、稳定显示、无缝展示，提升课堂教学可视化、智能化水平，助力信息技术与职业教学深度融合，现计划统一采购LED拼接显示单元、专用支架、HDMI光纤线缆、高清视频矩阵等全套教学多媒体LED显示终端设备，全面满足新校区常态化教学、实训、会议展示等场景使用需求。

投标人应根据招标文件所提出的技术规格、参数、数量和服务要求，综合考虑适应性，选择具有最佳性能价格比的产品前来投标。
二、商务要求	
（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1、交付时间：
[bookmark: _GoBack]第11包：签订合同后1个月内。
2、交付地点：北京市通州区漷县镇北京卫生职业学院新院区。
（二）付款条件（进度和方式）
详见第六章拟签订的合同文本。
（三）包装和运输
第11包：如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）
（四）售后服务（质保期）
1）供应商应在投标文件中提供详细的售后服务计划，包括质保期后的维修等内容，提供最长的保修时间。质保期内非采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。质保期外为设备提供维护，按成本价提供元器件。
2）验收合格之日起不少于3年。质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人综合运行验收合格后开始计算（以上费用包含在投标报价中）。


3、培训要求
[bookmark: OLE_LINK70][bookmark: OLE_LINK71]项目交付后，根据采购人要求提供免费培训服务，直至完全会使用为止。投标人应详细制定人员培训方案，培训方案应包括培训目的、培训时间安排、人数、次数、内容、组织方式等。
三、技术要求
（一）基本要求
1、采购标的需实现的功能或者目标
1.1、梯教室教学多媒体LED显终端，完成阶梯教室日常教育教学显示需求。
1.2、图书馆1层教学运行保障中心拼接显示单元、高清视频矩阵、教学多媒体LED显示终端，完成日常工作显示需求

2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
货物应首先按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。


（二）服务内容及要求/货物技术要求
1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
[bookmark: OLE_LINK53]第11包 教学硬件设备
	[bookmark: _Toc437616357]项目
	技术要求

	教学多媒体LED显示终端
	★1、显示尺寸: 宽度≥4200mm，高度≥2362.5mm（1套尺寸，共6套）;点间距: ≤1.25mm,LED采用COB集成封装技术，显示屏像素点红绿蓝分别由倒装红蓝绿LED芯片组成:显示屏应防潮、防尘、防水、防湿、防撞。
▲2、LED屏在D65色温下，全白场持续工作条件下最大亮度≥600nits；可视角度（水平/垂直）≥175°/175°；刷新率:≥ 3840Hz ，对比度: ≥10000:1 ，色温: 600K-25000K可调，亮度均匀性≥98%；
▲3、内置电源具备PFC，功率因数≥0.95，电源效率≥85%;温升：室温25℃环境下，LED在显示屏600nits亮度全白场画面下，工作30分钟后，LED显示屏表面温升≤15℃。带有智能(黑屏)节电功能，智能节能50%以上；LED 显示屏符合 GB 21520-2023标准， 能效一级。
▲4、箱体机械内部支撑强度， 抗拉强度≥300MPa，屈服强度≥170MPa，硬度 ＞50HBS；抗拉力测试数值≥5000N/㎡，抗压力测试数值≥48000N/㎡;
▲5、浮动接插件连接支持模块平整度调节和左右缝隙调节，模块可调节范围：Z方向±0.125mm，XY方向±1.75；
6、亮度均匀性≥99%，色度均匀性≤±0.002Cx，Cy。支持原生色域表达，达到100%sRGB ; 98%AdobeRGB,不低于DCI-P3 98%;
▲7、 PCB 设计、 板材选用、 加工过程的管控， 能有效耐受 CAF 离子迁移异常， 板厚≥2.0mm， 铜厚≥1 盎司， TG≥170， 具有防潮/防尘/防静电/抗氧化功能。 
▲8、具备NTSC、PAL、EBU、DCI-P3、SRGB 等不同色域标准的图像处理能力;具备12位4：4：4超高清视频源画质处理能力；具备HDR、HDR10、HDR10+等高动态色彩处理能力；具备YUV、RGB、sRGB、Adobe RGB、XYZ 等色彩空间定 义的不同颜色格式转换显示的能力。
▲9、电源保护功能，LED显示屏的开关电源，具备欠压保护功能、输出过压保护、过流保护、短路保护、过温保护等功能。屏幕正面反射比≤6.0%，反光率≤1%，屏幕表面黑度＞40，墨色一致性△E＜0.5.符合IP67相关标准。 表面可湿布擦拭清洁，LED附着力≥100N;
▲10、支持低蓝光认证标准测试，保证LED显示屏对人 眼观看的安全及其光辐射无危害≤1W/㎡/sr，LED屏的视网膜蓝光危害幅度不大于7.0x10-1W/㎡/sr;
▲11、显示屏具备良好的可靠性：MTBF时间＞12万小时，MTTR修复时间小于1分钟。 
12、支持 125%的 sRGB、 支持≥120%的 DCI-P3、 支持≥128%的 NTSC、 支持 115%的 Adobe RGB、 支持≥90%BT2020，支持高动态 范围图像，支持 HDR10，支持 HLG。
13、自检功能：具有通讯检测、电源检测、温度检测等自检功能：可 单箱脱轨自检：具备实时监控显示屏工作状态，具有 故障自动告警功能：具有电源温度控制系统，提供电 源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温 失效。
14、除湿：具有开机或定时能够自动切入除湿保护功能，支持手动或自动方式进行防潮除湿功能箱体内部无任何线材 连接，模块与转接板间无任何线材连接；电源、接收 卡、主板采用插拔式无线连接。
15、防火等级：PCB板需符合阻燃等级V-0级。
16、拼装精度：拼缝、平整度模组拼缝 ≤0.05mm，箱体拼缝≤0.05mm。
17、平均使用寿命：≥120000小时
18、含配套发送卡、接收卡、配电箱、结构、强弱电内部线缆及装饰包边等

	拼接显示单元
	▲1、液晶屏采用原装A级及以上液晶面板模组，采用硬屏技术。（提供液晶面板技术相关证明文件，并加盖投标人公章）
★2、液晶拼接整机双边物理拼接缝隙≤1.7mm，有效显示面积1209.6(H)mm × 680.4(V)mm，分辨率为≥1920*1080，可视角度≥178°，响应时间≤8ms，色彩还原能力≥16.7M。
▲3、液晶拼接整机水平分辨率≥910TVL；亮度均匀性≥90%，图像重显率≥99%，白平衡误差≤0.01。
4、液晶拼接整机采用图像增强处理功能，具备自动彩色及图像增强引擎技术
▲5、液晶拼接显示单元需通过抗电强度试验，电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间，应能承受1.5KV 交流电压，历时 1min 的抗电强度试验，应无击穿和飞弧现象。
▲6、全场信号对比度试验采用全白场、全黑场信号源测试，全白场和全黑场亮度比值应>50000:1。
7、图像质量主观评价应达到《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-2011)规定的五级损伤评分等级五级要求。
▲8、产品采用动态背光调节技术，支持智能漏光消除，屏幕四周漏光≤0.001cd/m²。
9、产品无残影、无灼烧、无漏光、无眩光、无亮点、无暗点、无其他坏点。
▲10、产品应通过高温试验、低温试验、恒定湿热试验、正弦振动试验、绝缘电阻试验、抗电强度试验、泄漏电流试验、抗强光试验、系统稳定性测试（屏稳功能测试）、噪声试验。
11、含配套专业液压杆，支持上下前后微调，双挂钩设计；配套辅材。
12、HDMI 光纤线缆长度≥20，支持分辨率≥8K@60，线径≥4.4±0.3

	高清视频矩阵
	1、纯硬件设计架构，19英寸标准机架式安装，金属结构机箱;
2、整机规模不低于同时接入15个输入卡和9个输出卡，输入接口支持单链路和双链路输入模式切换; 
3、输出板卡支持不少于8个图层，支持图层在输出接口间漫游，可进行图层参数设置; 
4、支持双电源、双主控卡热备份，主备卡实时同步设备固件程序和用户数据，主卡掉线的情况下，备卡自动接管设备; 
5、支持不少于2000个用户场景，支持多场景分组合、场景一键轮巡等; 
6、可监测设备温度、电压、 风扇在线状态，可监测板卡信号状态，输入源信号丢失时，可上报预警提示信息； 
7、可通过移动终端进行无线控制，实现图层编辑、信号更换，场景调取、场景轮巡、画面控制等操作;
8、支持用户权限分级管理和设置，超级管理员用户可分配用户使用权限，支持多用户同时在线编辑、 控制、 上屏操作， 可预览其他用户操作;
9、支持实时上屏和预编上屏两种模式，实时上屏模式可实现用户编辑实时上屏显示； 
10、系统需具备良好的兼容性，拼接器配置软件至少需支持windows 、麒麟、IOS、Android 、Linux等操作系统访问设备及交互操作;

	教学多媒体LED显示终端
	★1、像素间距：≤2.5mm；屏幕像素密度≥160000点/m2 ；
2、平整度：平整度等级C级（<0.5mm）；水平相对错位等级C级（5%）；垂直相对错位等级0a（<6%）；
3、对比度：≥9000: 1 ；
4、可视角度（水平/垂直）：≥175°/ 175°；
5、灰度等级：16Bit; 
6、刷新率（Hz）：≥3840Hz；
7、色温范围：范围1000K-15000K，支持范围内调节；
8、亮度：产品亮度>600cd/㎡
9、亮度均匀性：校正前≥98%，校正后≥99%；
10、色度均匀性：±0.0001Cx,Cy；
▲11、接插件要求：采用镀金工艺，镀层厚度≥1um；
▲12、防蓝光：VICO舒适度指数：1级，蓝光辐射功率≤0.11W/㎡·sr·nm；
13、LED表面硬度测试：具备HRC3级硬度。
14、安全性：具备防数据传输泄密，防信号远程泄密，防电力远程泄密，符合GB 4943.1-2011 信息技术设备安全第1部分通用要求；
15、含配套发送卡、接收卡、配电箱、结构、强弱电内部线缆及装饰包边等；



2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
2.1、完成本项目所需设备的采购、安装、系统集成、加工服务工作，交付同时完成验收工作、相关培训工作。
2.2、本项目采购产品安装环境所涉及的电源、网线敷设及走线工作，由投标人自行负责实施。
2.3、售后技术支持要求：完成本项目相关的售中、售后服务，在质保期内投标人应向采购人免费提供运行、维护等支持，有责任在保证期内提供热线电话、远程在线诊断和故障排除、现场响应以及Email和传真支持服务，对于接到的用户技术咨询，应在2小时内提出解决方案。其中现场响应要求自收到用户的服务请求起4小时内（路程时间除外），指派技术人员赶赴现场完成故障处理恢复。遇到重大技术问题，投标人应及时组织有关技术专家进行会诊，并在8小时内采取相应措施以确保恢复设备、系统的正常运行。

2.5、采购的项目所涉及的产品标准、规范，验收标准等应符合国家有关条例及规范。
2.6、投标人须对需要文件中涉及产品知识产权负责，并保证不伤害采购单位的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，采购人概不负责。
2.7、保密要求：投标人须与采购人在合同签订当日同时签订由采购人提供的《数据信息安全保密协议》，项目执行过程中及售后服务过程中，投标人需严格遵守《数据信息安全保密协议》所列各条款，妥善保护数据信息安全。保密协议的内容包括且不限于如下内容：
1）项目中涉及的技术信息和技术资料，以及有关会议文件，纪要和决定；
2）甲乙双方之间工作往来的传真，信函，电子邮件等；
3）投标人在数字校园及其相关系统日常维护中需要掌握的所有数据信息；
4）项目实施过程中各有关当事人拥有的知识产权；
5）项目实施过程中确认的需要保密的其他信息。

3、为落实政府采购政策需满足的要求；
3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
[bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK55]3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

4、采购标的的其他技术、服务等要求；
4.1、项目实施需求：
1）投标人必须提供针对本项目的需求理解与实施方案，同时严格按照采购人及合同要求的工期完成安装调试工作。
2）投标人应当做好安全管理工作，负责货物安装及施工现场的安全。
3）投标人必须保证提供的货物是全新的未经使用的产品，投标人必须提供满足技术要求的设备。投标人免费提供全套、完整的中文书面技术资料，包括操作手册等。
4.2、供货及安装要求	
[bookmark: OLE_LINK202][bookmark: OLE_LINK203]4.2.1、投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
4.2.2、投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
4.2.3、投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
4.2.4、工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

5、 需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求
无

（三）验收标准
第11包：
项目建设单位在项目建成后一个月内，完成项目终验。终验日期十日前，供应商对照双方签署的合同及附件等国家政策法规及技术标准，完成竣工自验，并向项目建设单位递交自验文档。项目终验时，供应商需向采购人递交完整的项目资料，包括但不限于：产品说明书、功能测试文档、使用手册、联调测试验收报告。
（四）其他要求
无。

