海淀区人民检察院知识产权检察保护基地展示设备公开招标公告

[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：2608-HXTC-IF1493
2.项目名称：海淀区人民检察院知识产权检察保护基地展示设备
3.项目预算金额：252.371512万元、项目最高限价（如有）：同预算金额万元
4.采购需求：
	包号
	标的名称
	采购包
预算金额
（万元）
	单位
	数量
	简要技术需求或服务要求

	1
	LED显示屏
	252.371512
	平米
	12.85 
	像素点间距≤1.538mm

	
	LED接收系统
	
	张
	13.00 
	支持8bit色深视频源输入输出；

	
	4K视频控制器
	
	台
	1.00 
	不少于1×1路HDMI2.0输入卡；

	
	电源控制设备
	
	台
	12.00 
	带载方式1带6

	
	播控工作站
	
	台
	1.00 
	机箱规格：2U 19”

	
	显卡
	
	台
	1.00 
	显存容量：不低于12G

	
	功率放大器
	
	台
	1.00 
	立体声双通道 (4 Ω)：不低于300 W 

	
	扩声器
	
	个
	2.00 
	全频驱动单元频率范围 (-10 dB): 50 Hz – 16 kHz或更大范围

	
	综合播控系统
	
	套
	1.00 
	支持服务端部署，内置Java、FFmpeg 等运行依赖，可手动配置系统环境变量

	
	控制软件
	
	套
	1.00 
	LED大屏拼接、异形拼接控制软件

	
	互动桌面
	
	套
	1.00 
	按照终端展示以整体需求，制作符合需求、满足整体风格的互动交互UI界面；

	
	55寸高清显示屏
	
	套
	2.00 
	显示屏尺寸不低于55英寸

	
	控制工作站
	
	台
	2.00 
	系统存储不低于512固态硬盘。

	
	固定支架
	
	套
	2.00 
	承重：10kg-30kg或更大

	
	智能播控系统
	
	套
	2.00 
	支持服务端部署，内置Java、FFmpeg 等运行依赖，可手动配置系统环境变量

	
	互动桌面
	
	套
	1.00 
	按照终端展示以整体需求，制作符合需求、满足整体风格的互动交互UI界面；

	
	沉浸式投影成像设备
	
	台
	4.00 
	分辨率：不低于1920×1200

	
	吊架
	
	套
	4.00 
	承重范围：10-15kg或更大。

	
	短焦镜头
	
	套
	6.00 
	焦距：短焦镜头焦距3.3mm–12mm之间

	
	高清背景漆
	
	平米
	39.00 
	表面效果：全哑光（Matte finish），有效降低漫反射高光斑，避免产生阴影

	
	信号放大器
	
	个
	4.00 
	最高分辨率：支持不低于4K@60Hz、4K@30Hz 或向下兼容 1080P

	
	信号放大器
	
	个
	4.00 
	最高分辨率：支持不低于4K@60Hz、4K@30Hz 或向下兼容 1080P

	
	媒体工作站
	
	台
	1.00 
	机箱规格：2U 19”

	
	显卡
	
	个
	1.00 
	显存容量：不低于12G

	
	功率放大器
	
	台
	1.00 
	立体声双通道 (4 Ω)：不低于300 W 

	
	扩声器
	
	台
	4.00 
	全频驱动单元频率范围 (-10 dB): 50 Hz – 16 kHz或更大范围

	
	融合软件
	
	套
	4.00 
	色彩技术：支持投影设备颜色一致性，支持投影设备亮度差调节；

	
	互动桌面
	
	套
	1.00 
	按照终端展示以整体需求，制作符合需求、满足整体风格的互动交互UI界面；

	
	55寸高清显示屏
	
	套
	4.00 
	显示屏尺寸不小于55英寸

	
	控制工作站
	
	台
	4.00 
	支持左右声道，支持扩展5.1和7.1声道。

	
	固定支架
	
	套
	4.00 
	承重与尺寸：10kg-30kg或更大

	
	智能播控系统
	
	套
	4.00 
	显示系统采用C/S架构，多终端可同步控制。

	
	互动桌面
	
	套
	4.00 
	按照终端展示以整体需求，制作符合需求、满足整体风格的互动交互UI界面；

	
	LED透明屏
	
	台
	2.00 
	屏幕比例：16：9

	
	多屏宝
	
	台
	2.00 
	1路 HDMI/2.0；单路输出‌1920×1080~3840×2160@60Hz‌或更大范围

	
	驱动盒
	
	套
	2.00 
	点对点超高清最高支持2K或FUHD显示或更高。

	
	控制工作站
	
	台
	2.00 
	系统内存不低于16G。

	
	扩声器
	
	台
	1.00 
	全频驱动单元频率范围 (-10 dB): 50 Hz – 16 kHz或更大范围

	
	固定支架
	
	套
	2.00 
	承重与尺寸：10kg-30kg或更大

	
	智能播控系统
	
	套
	2.00 
	支持服务端部署，内置Java、FFmpeg 等运行依赖，可手动配置系统环境变量

	
	互动桌面
	
	套
	2.00 
	按照终端展示以整体需求，制作符合需求、满足整体风格的互动交互UI界面；

	
	55寸高清显示屏
	
	套
	1.00 
	显示屏尺寸不小于55英寸

	
	控制工作站
	
	台
	1.00 
	系统内存不低于16G。

	
	固定支架
	
	套
	1.00 
	承重与尺寸：10kg-30kg或更大

	
	智能播控系统
	
	套
	1.00 
	显示系统采用C/S架构，多终端可同步控制。

	
	互动桌面
	
	套
	1.00 
	按照终端展示以整体需求，制作符合需求、满足整体风格的互动交互UI界面；

	
	55寸高清显示屏
	
	套
	1.00 
	显示屏尺寸不小于55英寸

	
	控制工作站
	
	台
	1.00 
	系统内存不低于16G。

	
	固定支架
	
	套
	1.00 
	承重与尺寸：10kg-30kg或更大

	
	智能播控系统
	
	套
	1.00 
	支持服务端部署，内置Java、FFmpeg 等运行依赖，可手动配置系统环境变量

	
	互动桌面
	
	套
	1.00 
	按照终端展示以整体需求，制作符合需求、满足整体风格的互动交互UI界面；

	
	65寸高清显示屏
	
	台
	1.00 
	屏幕尺寸不小于65寸

	
	控制工作站
	
	台
	1.00 
	系统内存不低于16G。

	
	固定支架
	
	套
	1.00 
	承重与尺寸：10kg-30kg或更大

	
	互动软件
	
	套
	9.00 
	定制开发交互逻辑处理软件

	
	UI定制设计
	
	项
	9.00 
	根据交互框架内容定做多层级UI界面及按钮

	
	互动桌面
	
	套
	1.00 
	按照终端展示以整体需求，制作符合需求、满足整体风格的互动交互UI界面；

	
	32寸高清显示屏
	
	台
	2.00 
	.显示屏尺寸不小于32英寸、16:9 (W:H)

	
	控制工作站
	
	台
	2.00 
	系统内存不低于16G。

	
	固定底座
	
	套
	2.00 
	承重与尺寸：10kg-30kg或更大

	
	智能播控系统
	
	套
	1.00 
	显示系统采用C/S架构，多终端可同步控制。

	
	互动桌面
	
	套
	1.00 
	按照终端展示以整体需求，制作符合需求、满足整体风格的互动交互UI界面；

	
	55寸高清显示屏
	
	台
	8.00 
	显示屏尺寸不小于 55英寸

	
	控制工作站
	
	台
	8.00 
	系统内存不低于16G。

	
	固定支架
	
	套
	8.00 
	承重与尺寸：10kg-30kg或更大

	
	互动软件
	
	套
	8.00 
	定制开发交互逻辑处理软件

	
	UI定制设计
	
	项
	8.00 
	根据交互框架内容定做多层级UI界面及按钮

	
	互动桌面
	
	套
	1.00 
	按照终端展示以整体需求，制作符合需求、满足整体风格的互动交互UI界面；

	
	LED显示屏
	
	平米
	6.00 
	使用寿命：≥ 50,000 小时

	
	屏幕结构
	
	套
	1.00 
	LED大屏专用屏幕结构

	
	控制软件
	
	套
	1.00 
	LED大屏拼接、异形拼接控制软件

	
	中控工作站
	
	套
	1.00 
	嵌入式 CPU，主频≥1GHz；内存≥3G;

	
	中扩扩展模块RS232/485
	
	套
	1.00 
	波特率‌：不低于9600、19200、38400、57600

	
	灯光控制模块
	
	套
	4.00 
	产品功耗：<5w

	
	继电器
	
	个
	15.00 
	吸合时间：≤15ms

	
	接触器
	
	个
	20.00 
	额定工作电压‌：交流220V

	
	分励脱扣器
	
	台
	4.00 
	额定控制电源电压的70%-110%

	
	音频处理器
	
	台
	1.00 
	不少于12路平衡 MIC/Line 输入

	
	理线器
	
	个
	10.00 
	材质工艺‌：冷轧钢板/锌合金，表面烤漆或喷塑

	
	PDU
	
	个
	8.00 
	功率：不低于2500w 

	
	无线讲解扩声设备
	
	台
	2.00 
	.频率响应（100Hz-12.5kHz或更大范围）

	
	86型灯光控制面板
	
	套
	1.00 
	86型灯光控制面板

	
	互动桌面
	
	套
	14.00 
	按照终端展示以整体需求，制作符合需求、满足整体风格的互动交互UI界面；

	
	系统工作站
	
	台
	1.00 
	系统内存: 不低于16GB  DDR4 3200 RAM

	
	六类非屏蔽网线
	
	米
	6,000.00 
	传输速率：不低于1000 Mbps

	
	音箱线
	
	米
	700.00 
	国标专业舞台音箱线

	
	网络机柜
	
	台
	2.00 
	国标网络机柜

	
	无线AP
	
	台
	8.00 
	工作频段：支持 2.4GHz 和 5GHz 双频并发。

	
	AC控制器
	
	台
	1.00 
	网络协议 PPP，CHAP，PAP，MS-CHAP，PPPoE，DHCP 客户端，DHCP服务器，NAT，NTP，DDNS 

	
	网络交换机
	
	台
	4.00 
	不少于8个10/100/1000BASE-T自适应以太网端口

	
	串口分配器
	
	台
	2.00 
	接口类型：支持 RS-232/RS-485、RS-422 或 TTL 电平。

	
	强电控制器
	
	台
	4.00 
	额定电流≥30A

	
	电源时序器
	
	台
	2.00 
	不少于8路单独控制。

	
	控制模块
	
	套
	30.00 
	设备专用开关机控制模块

	
	智能控制终端
	
	台
	1.00 
	连接方式：Wi-Fi；蓝牙

	
	桥架200*100
	
	米
	300.00 
	桥架200*100

	
	JDG25
	
	米
	700.00 
	内径25/外径33

	
	中控界面
	
	项
	1.00 
	支持终端展示需求功能以及界面定制开发

	
	APP软件授权
	
	项
	1.00 
	APP程序授权

	
	中控软件系统
	
	套
	1.00 
	实现对视频文件、图片文件的内容解析与管理功能

	
	配电柜
	
	台
	1.00 
	600*800*200,18回路

	
	配电柜
	
	台
	1.00 
	600*800*200,15回路

	
	配电柜
	
	台
	1.00 
	600*800*200,18回路

	
	配电柜
	
	台
	1.00 
	600*800*200,15回路

	
	嵌装筒灯
	
	套
	53.00 
	5寸，28W，5000K

	
	调光射灯
	
	套
	43.00 
	吊装轨道安装，20W,3000K,20°，Ra90，IP20

	
	灯带
	
	套
	350.00 
	功率9W/m

	
	开关面板
	
	套
	2.00 
	安装方式:距地1.4m暗装

	
	墙面插座
	
	套
	12.00 
	安装方式:暗装

	
	地插
	
	套
	3.00 
	安装方式:暗装

	
	顶面预留五孔插座
	
	套
	25.00 
	安装方式:暗装

	
	设备五孔插座
	
	套
	37.00 
	安装方式:暗装

	
	JDG20
	
	m
	1,820.00 
	配置形式:吊顶内明配

	
	JDG32
	
	m
	270.00 
	配置形式:吊顶内明配

	
	凿(压、切割)槽
	
	m
	450.00 
	垃圾消纳

	
	ZR-BYJ-3*4
	
	m
	3,300.00 
	材质:铜芯

	
	ZR-BYJ-3*2.5
	
	m
	3,300.00 
	材质:铜芯

	
	WDZ- YJY-5*6
	
	m
	270.00 
	电压等级（kV）：1k V

	
	轨道动力系统
	
	套
	6.00 
	额定转速不低于3000转

	
	行星减速器
	
	套
	6.00 
	定制减速比，斜齿行星减速机，超静音，齿面磨齿，终生免维护。

	
	弧形横移滑轨结构
	
	米
	40.00 
	耐折度不小于1000000次

	
	软件控制系统
	
	套
	1.00 
	滑轨系统联动交互软件，支持独立运行，整体联动运行，智能开关运行等功能。


5.合同履行期限：自合同签订后1个月内完成供货、安装、调试并通过验收。
6.本项目是否接受联合体投标：□是 ■否。

[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
□本项目专门面向  □中小 □小微企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：__________________。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否属于政府购买服务：
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.2其他特定资格要求：/ 。
3.3本项目是否接受分支机构参与投标：□是 ■否；

[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]三、获取招标文件
1.时间：_2026_年_8_月_25_日至_2026_年_9_月_1_日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至16:30（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台
3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。
4.售价：0元。

[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1. 投标截止时间、开标时间：_2026_年_9_月_15_日_09_点_30_分（北京时间）。
2. 地点：北京市政府采购电子交易平台。
3. 解密时限：解密时限为北京市政府采购电子交易平台开启投标人自行解密功能后 30 分钟。
4. 开标、解密地点及方式：本项目采用远程电子开标方式，由投标人自行对电子投标文件进行解密，不接受纸质文件，无须投标人到达现场。
注意事项：本项目采用远程电子开标方式，为保证开标解密顺利进行，请投标人务必远程参加并保持联系人电话畅通，同时确保使用制作上传本项目电子投标文件的计算机设备及自身CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台进行自行解密操作，请投标人务必于解密功能开启后及时操作。
解密阶段技术电话：010-86483801
（1）	未在电子投标截止时间前按程序上传电子投标文件的投标无效。
（2）	电子投标文件制作、上传等注意事项详见招标文件《电子投标文件制作及上传说明》。
（3）	开标时具体操作流程及注意事项详见招标文件《投标人须知》“开标、解密及唱标”。

[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：《中华人民共和国政府采购法》、《关于中国环境标志产品政府采购实施的意见》、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》、《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》、《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》等。
2.本项目的采购年限为____年、预算金额为____万元、当年安排数为____万元。（本项目不适用）
3.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA数字证书服务热线 010-58511086
电子营业执照服务热线 400-699-7000
技术支持服务热线    010-86483801
3.1办理CA数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
3.2注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
3.3驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。
3.4 获取电子招标文件
供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。
供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。
3.5编制电子投标文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
3.6提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
3.7电子开标
供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名称：北京市海淀区人民检察院
地址：北京市海淀区厂洼西路8号
联系方式：刘老师，010-59554931
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]名称：北京宏信天诚国际招标有限公司
地址：北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦11层1110室
联系方式：修海龙、成歌、吉国侠、吴众为、彭怡、陈博维、赵洁、姬小雪、闫文娟、孙银英、王思晨、刘京、杨晓楠、王东衍、郝路、刘海英、黄艳、孙佳、陈曦，010-63974645、010-63961210
3.项目联系方式
项目联系人：修海龙、成歌、吉国侠、吴众为、彭怡、陈博维、赵洁、姬小雪、闫文娟、孙银英、王思晨、刘京、杨晓楠、王东衍、郝路、刘海英、黄艳、孙佳、陈曦
电话：010-63974645、010-63961210
