[bookmark: _Toc225498656][bookmark: OLE_LINK33]第五章   采购需求
说明：
[bookmark: _Hlk167284587]1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。
[bookmark: _Hlk168431603]2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。
已发布的需求标准如下：
《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）
《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）
《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）
《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）
《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）
《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）
《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）
《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）
《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）
如有更新或增加，以财政部门发布为准。


一、采购标的
（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK24]标的名称
	数量
	是否接受进口产品

	2
	会议系统
	1批
	否


具体明细：
	[bookmark: OLE_LINK59][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK60]序号
	产品名称（标的名称）
	数量
	单位
	单价限价（元）

	1． 
	86寸液晶电视
	19
	台
	7000

	2． 
	98寸液晶电视
	4
	台
	15000

	3． 
	65寸液晶电视（反看）
	2
	台
	3600

	4． 
	75寸液晶电视（吊装）
	4
	台
	4600

	5． 
	OPS主机
	19
	台
	5000

	6． 
	46寸液晶屏
	18
	台
	8000

	7． 
	55寸液晶屏
	9
	台
	9000

	8． 
	全彩LED显示屏1
	49
	平米
	20000

	9． 
	全彩LED显示屏2
	28
	平米
	20000

	10． 
	电子会标
	9
	平米
	3000

	11． 
	支架结构
	9
	套
	2000

	12． 
	固定结构
	1
	台
	20000

	13． 
	控制卡
	1
	台
	1500

	14． 
	鹅颈会议话筒
	9
	只
	2000

	15． 
	无线手持话筒（一拖二）
	25
	只
	5000

	16． 
	无线领夹话筒（一拖二）
	1
	只
	5000

	17． 
	天线分配器
	11
	台
	5000

	18． 
	有源宽频天线
	14
	台
	1700

	19． 
	耦合器
	8
	台
	2500

	20． 
	全频功率放大器
	3
	台
	4800

	21． 
	反馈抑制器
	5
	台
	3500

	22． 
	数字音频处理器1
	5
	台
	12000

	23． 
	16路数字调音台
	7
	台
	25000

	24． 
	32路数字调音台
	2
	台
	40000

	25． 
	数字音频处理器2
	5
	台
	37000

	26． 
	多合一有源垂直阵列音柱
	4
	台
	43000

	27． 
	强指向性音柱功率放大器
	6
	台
	7000

	28． 
	强指向性音柱
	12
	台
	6000

	29． 
	壁挂架
	20
	套
	500

	30． 
	150W吸顶音箱功率放大器
	4
	台
	1500

	31． 
	350W吸顶音箱功率放大器
	12
	台
	3000

	32． 
	吸顶音箱
	80
	台
	1000

	33． 
	数字会议设备主机1
	2
	台
	22000

	34． 
	数字会议发言单元（主席）
	9
	只
	4000

	35． 
	线阵列音箱
	10
	台
	20000

	36． 
	线阵列低音音箱
	2
	台
	15000

	37． 
	配套吊架
	2
	套
	21000

	38． 
	线阵列音箱功率放大器
	3
	台
	24000

	39． 
	线阵列低音音箱功率放大器
	1
	台
	9000

	40． 
	超低音箱1
	2
	台
	23000

	41． 
	超低音箱功率放大器1
	1
	台
	20000

	42． 
	拉声像主音箱
	2
	台
	17000

	43． 
	拉声像主音箱功率放大器
	1
	台
	7000

	44． 
	中置音箱
	2
	台
	16500

	45． 
	中置音箱功率放大器
	1
	台
	7000

	46． 
	返送音箱
	4
	台
	6000

	47． 
	返送音箱功率放大器
	1
	台
	20000

	48． 
	台唇音箱
	4
	台
	6000

	49． 
	台唇音箱功率放大器
	1
	台
	18500

	50． 
	补声音箱
	12
	台
	7700

	51． 
	补声音箱功率放大器
	3
	台
	18500

	52． 
	专业播放解码器
	2
	台
	12000

	53． 
	左、中、右声道音箱
	3
	台
	8500

	54． 
	四通道功率放大器
	1
	台
	18000

	55． 
	超低音箱2
	1
	台
	17000

	56． 
	超低音箱功率放大器2
	1
	台
	9000

	57． 
	环绕音箱
	8
	台
	7500

	58． 
	环绕音箱功率放大器
	2
	台
	18500

	59． 
	升降显示终端
	30
	台
	11500

	60． 
	数字会议设备主机2
	1
	台
	18000

	61． 
	桌面升降显示屏管理主机
	1
	台
	43000

	62． 
	桌面升降终端
	30
	台
	12000

	63． 
	视频编码器
	1
	台
	10000

	64． 
	LED聚光灯
	37
	台
	4900

	65． 
	LED染色灯
	49
	台
	1000

	66． 
	LED数字平板柔光灯
	48
	台
	6000

	67． 
	电脑摇头灯
	16
	台
	10000

	68． 
	调光台
	2
	台
	25000

	69． 
	8路放大器
	6
	台
	1200

	70． 
	解码控制器
	2
	台
	12000

	71． 
	12路直通柜
	4
	台
	6600

	72． 
	追光灯
	2
	台
	10000

	73． 
	灯杆
	3
	根
	3000

	74． 
	匀速拉幕机(底幕)
	1
	套
	12000

	75． 
	幕布轨道
	1
	套
	6000

	76． 
	固定灯光吊杆杆体
	8
	套
	3000

	77． 
	固定幕布吊杆杆体
	1
	套
	3000

	78． 
	钢丝绳
	800
	米
	25

	79． 
	主席台电动控制箱
	1
	台
	8000

	80． 
	会标杆体
	1
	套
	3000

	81． 
	滑轮固定装置
	10
	个
	1900

	82． 
	极限开关
	4
	个
	700

	83． 
	主席台葡萄架
	1
	套
	200000

	84． 
	机械辅助机构
	1
	套
	30000

	85． 
	底幕
	336
	米
	120

	86． 
	沿幕
	84
	米
	120

	87． 
	12U机柜
	13
	台
	700

	88． 
	37U机柜
	2
	台
	1800

	89． 
	47U机柜
	7
	台
	3200

	90． 
	48口交换机
	5
	台
	7000

	91． 
	16口交换机
	13
	台
	900

	92． 
	多媒体桌插
	63
	个
	700

	93． 
	监听音箱
	6
	台
	2800

	94． 
	55寸信息展示终端4（液晶电视）
	3
	台
	6200

	95． 
	集成费
	1
	项
	138610


注：1）投标人所报产品单价不能超过上述单价限价金额，否则按废标处理。
2）如涉及中小企业声明函填报，应包含上述具体明细中所有标的。

（二）项目背景/项目概述
依据《北京市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《“健康北京 2030”规划纲要》《“十四五”时期健康北京建设规划》《中共北京市委北京市人民政府关于加强首都公共卫生应急管理体系建设的若干意见》《北京市疾病预防控制中心中长期发展规划》（2024 -2030 年）等文件精神，北京市疾病预防控制中心（以下称“市疾控中心”）开展了新址迁建项目，机房工程及配套为迁建项目的配套项目，为满足新址信息化支撑、会议室建设等需求，需开展机柜等机房配套设备、机房改造工程、建筑智能化工程等系统建设。
市疾控中心现址在会商室、213会议室等房间配置有液晶拼接屏、会议一体机、话筒、音频处理器、视频会议摄像机等各类多媒体设备，此类设备利旧至疾控中心新址继续使用。 
市疾控中心新址为满足理论教学等教室、健康知识大讲堂、应急指挥大厅、报告厅、学术研讨室、中型会议室、实战应急演练厅等房间的日常会议、教学培训、视频会议、学术交流等多功能用途，已经购置了部分多媒体会议系统设备，包括高清混插矩阵、HDMI输入输出卡等矩阵系统设备，中心控制管理平台、电源控制器、电源时序器等中控系统设备，分布式综合管理主机、全编全解高清MCU、视频会议终端、SMC等视频会议系统设备。
本项目投标人应按照采购人要求完成本项目拟购置设备与利旧多媒体设备、新址已购置多媒体会议系统设备的集成、对接、联调和统一纳管工作。（投标人需提供承诺书并加盖投标人公章）。

二、商务要求	
（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1、采购项目（标的）实施的时间：合同签订之日起，本项目建设周期为45个日历日交付完成。
2、采购项目（标的）实施的地点：北京市疾病预防控制中心指定地点。
（二）付款条件（进度和方式）
详见第六章拟签订的合同文本。
（三）包装和运输
投标人应确保所有货物均按照相关标准（《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））进行妥善包装，以防止在运输和存储过程中受到损坏。包装材料需环保、可回收，并符合国家对包装物的环保要求。运输过程中，投标人应负责货物的安全，确保按时、无损地送达指定地点。
（四）售后服务（质保期）
投标人须承诺为本项目所投全部设备提供不少于3年免费质量保证服务，质保期为自货物通过最终验收之日起36个月，投标人须随投标文件提供（液晶屏、全彩LED显示屏、16路数字调音台、32路数字调音台、数字会议设备主机）设备生产厂家出具的原厂质保承诺函，确保上述质保服务由设备原厂予以保障。
质保期内投标人须提供每周7×24小时全天候技术服务保障；设备发生故障接报后工程师10分钟内响应，4小时内抵达项目现场，一般故障8小时内完成故障排查与修复，系统故障24小时内完成故障排查与修复。
质保期内因产品自身质量问题产生的零部件更换、人工、交通等全部费用均由投标人承担，采购人无需支付任何费用。
三、技术要求
（一）基本要求
1、采购标的需实现的功能或者目标
市疾控中心新址会议室主要包括教室（理论教学、公共卫生技能训练室、理论培训与桌面推演室）、健康知识大讲堂（多功能厅2）、应急指挥大厅、报告厅（多功能厅1）、学术研讨室、中型会议室、实战应急演练厅等，需要建设一套集日常会议、培训、视频会议、多功能用途等为一体的多媒体会议系统，确保设计理念先进、系统稳定、功能完善、扩展性强。
本次会议建设需满足疾控中心开展日常各类会议的功能需求：
（1）满足日常会议、讨论屏幕显示分享的需求
（2）满足满足日常会议、学术讨论的高保真扩声需求
（3）满足会议系统设备集中控制与管理的需求
（4）满足日常视频会议及视频会议的需求
（5）满足会议室系统预约需求（利旧）
（6）满足培训教室、重要会议的录播需求
（7）满足疾控中心组织专业学术会议报告及讨论的需求
（8）满足疾控中心对外健康教育宣传
（9）满足会议系统操作便捷，易维护的要求
2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
1. 专业扩声设计规范
· 《厅堂、体育场馆扩声系统设计规范》（GB/T28049-2011）
· 《室内混响时间测量规范》（GB/T50076-2013）
· 《扩声系统工程施工规范》（GB50949-2013）
2. 远程视频设计规范
· 《会议电视会场系统工程设计规范》（GB50635-2010）ITU-TG.711a\G.711u\G.722\G.722.1\G.7221c\OPUS音频信号传输标准
· ITU-TH.264\H.265视频编码推荐的标准
· IEEE802.310Base-T 网络标准
· IEEE802.3100Base-TX 快速以太网标准
· 网络层和传输层TCP/IP 协议并兼容IPX 协议，支持PPP 和SLIP 协
· 国际电联ITUT 标准视频会议通信协议H.323
3. LED 显示屏通用标准
（1） 《发光二极管（LED）显示屏通用规范》SJ/T11141-2017
（2） 《发光二极管（LED）显示屏测试方法》SJ/T11281-2017
（3） 《通用用电设备设计规范》GB50055－2011
（4） 《建筑物防雷设计规范》GB50057－2010
4. 灯光设备设计规范
· 建筑照明设计标准GB50034-2013
遇新标准或规范发布，按最新有效的标准和规范执行。

（二）服务内容及要求/货物技术要求
[bookmark: OLE_LINK53]1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
第2包 会议系统
一、技术需求
1、7间教室（A2 一层）
教室分理论教学（3间，每间约60 ㎡。）、公共卫生技能演练（2间，约116 ㎡）、公共技能培训教室（2间约116 ㎡），用一套中控设备（本项目中控主机系统由采购人原有配置，中标供货设备须兼容现有中控系统，配套完成线路对接及整体联调工作）
理论教学教室配备液晶显示设备、配套主机；一键管控设备、切换各类音视频信号。
计算机技能训练教室采用液晶拼接大屏搭配视频处理设备；完整配置会议扩声设备，人声清晰无杂音啸叫；（本项目中录播系统由采购人原有配置，中标供货设备须兼容系统，配套完成线路对接及整体联调工作）。
普通公共卫生技能训练室配置液晶显示设备与主机；扩声系统标准与计算机教室保持统一，满足实操教学、现场讲解扩声需求。
2、学术研讨室（C2 四层，面积：约80 ㎡）
采用液晶拼接大屏与配套处理设备；配置集成麦克风的升降一体化桌面会议终端，搭配会议主机、画面同步流媒体服务设备；配备全套无线拾音、数字调音、音频处理及分布式扩声系统；搭载高清音视频矩阵设备（本项目中矩阵设备由采购人原有配置，中标供货设备须兼容系统，配套完成线路对接及整体联调工作），实现多路信号自由切换分配，用于日常会议、学术研讨和交流、来访接待、国际交流等。
3、中型会议室（B2四层2间、A3与B3连廊2间、A1二层1间、A2一层1间）
分两种显示配置，A3与B3连廊2间用于视频会议使用每间配置86寸显示终端1台，其余4间每间配置86寸液晶电视1台，每间均配备多媒体信号接入接口与标准机柜网络设备；3间建设视频会议的中型会议室配套无线话筒、功放、摄像全套视频会议硬件，其余预留标准化音视频接口，用于专项会议讨论、与市卫健委、市疾控局、国家疾控局、中国疾控中心、17个区疾控中心的视频会议等。
4、多功能厅1（学术报告厅，C1 三层，面积：约600 ㎡）
配置高清LED主显示大屏，具备开窗、漫游、跨屏等信号处理能力，搭配多组辅助液晶副屏、主席台专用长条电子会标及全套安装支撑结构；采用专业线阵主扩声体系，配套舞台返听、台唇、环绕补声、超低低音整套音箱功放，搭载多路数字调音、音频处理设备，配备无线、有线多类型发言话筒与带优先权限数字会议单元；高清混合矩阵（本项目中矩阵设备由采购人原有配置，中标供货设备须兼容系统，配套完成线路对接及整体联调工作），实现视频会议多路信号统一调度；配套全套专业舞台灯光、电动幕布、升降吊杆、升降党徽等舞台机械；载大型会议、工作报告、教学培训、学术研讨、来访接待、国际交流等。
5、多功能厅2（健康知识大讲堂，B1一层，面积：约250 ㎡。）
配置一套显示设备用于显示信号源的文字、图片、视频画面等信号；扩声系统搭配无线发言话筒、数字调音及音频处理设备；部署矩阵设备，用于室内的音视频信号的分配、切换等；配套专业舞台灯光与控制设备；用于日常会议、培训、健康教育、科普讲座，开展面向公众的健康科普讲座。
6、实战应急演练厅（B2 二层，面积：900m²）
实战应急演厅在使用会，会根据演练需要通过可推拉式隔断划分为8个房间右端房间面积约160平方米，且侧墙有立柱，因此配置86寸显示终端*2，中间7个房间配置86寸液晶电视*1/间；全域覆盖专业阵列扩声与分区补声音箱，搭载多路数字调音、音频处理及多套无线移动话筒；部署多机位全景摄像与一体化录播设备，针对远程视频、多功能会议、会议培训等音视频记录、管理和发布等需求,解决会议室高清、标清视频并存的录播需求；结合会场的多路输入信号的设备以及输出信号的设备，需要进行信号的分配和切换，而且接口类型多，配置一套混插矩阵，满足多媒体会议功能需求；配套集中中控、标准机柜与多路多媒体接口，用于定期应急演练、应急队伍培训等。
7、指挥决策调度大厅（B2四层，面积：187m²）
配置一套LED显示设备，用于显示信号源的文字、图片视频画面等信号，视频接口可随时接入电脑、摄像头、DVD、视频终端等信号源，这些信号源通过显示设备显示出来，配套辅助液晶副屏；部署多类型拾音话筒、数字调音与专业扩声系统；配置配置一套混插矩阵（本项目中矩阵设备由采购人原有配置，中标供货设备须兼容系统，配套完成线路对接及整体联调工作），用于会议室内的音视频信号的分配、切换等；满足应急指挥调度、决策等
二、技术参数
指标按重要性分为“★”、“▲”和一般指标项。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，▲代表重要指标，其它为一般指标项。
““证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人/响应人须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料按对应条款说明提供，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。
采购需求应当规范使用计量单位，如电子产品的显示屏对角线长度、建筑材料中对管材的公称直径、机械硬盘的尺寸规格、扬声器发声单元直径、摄影摄像设备 CCD 或 CMOS 感应单元尺寸等，以“英寸”为单位，采购需求中简写的“in”、“inch”、“吋”均按英寸处理。
	[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK10]序号
	名称
	标的参数
	证明材料要求

	1. 
	86寸液晶电视
	1.屏幕显示尺寸≥86英寸，分辨率≥3840*2160，显示比例16:9，亮度≥600cd/㎡；
	否

	2. 
	
	2.机身内存不少于32G ROM，运行内存不少于3G RAM；
	否

	3. 
	
	3.整机屏幕占比≥90%；
	否

	4. 
	
	4.提供液晶电视配套支架；
	否

	5. 
	98寸液晶电视
	1.分辨率≥3840*2160；
	否

	6. 
	
	2.背光方式：直下式LED；
	否

	7. 
	
	3.亮度≥500nits，对比度≥1200：1 ，刷新率≥120Hz；
	否

	8. 
	
	4.屏幕比例：16：9；
	否

	9. 
	
	5.最大可视角度：≥178°；
	否

	10. 
	
	6.支持Android11、HarmonyOS、Linux及以上或同等级操作系统，处理能力不低于4核处理器，主内存≥4G DDR4，内置闪存≥128G，内置wifi5双频无线模块，支持蓝牙5.1及以上；
	否

	11. 
	
	7.接口不少于HDMI 2.1*2、HDMI 2.0*1、USB3.0*1、USB2.0*1、网络接口*1、AV接口*1、RF*1，同轴音频输出*1；
	否

	12. 
	
	8.支持AI待机功能，支持远场语音；
	否

	13. 
	
	9.支持在线替换开机画面、动画、视频；搭载第三方运用；支持第三方APK适配对接；
	否

	14. 
	
	10.内置会议、播控、投屏等办公应用；
	否

	15. 
	
	11.提供液晶电视配套支架；
	否

	16. 
	65寸液晶电视（反看）
	1. 分辨率≥3840*2160，屏幕尺寸：≥65英寸；
	否

	17. 
	
	2. 背光方式：直下式LED；
	否

	18. 
	
	3. 整机工艺：屏占比达95%以上；
	否

	19. 
	
	4. 亮度≥200nits,对比度≥5000：1 ；
	否

	20. 
	
	5. 屏幕比例：16：9；
	否

	21. 
	
	6. 最大可视角度：≥178°；
	否

	22. 
	
	7. 支持Android 9.0、HarmonyOS、Linux及以上或同等级操作系统，处理器≥4核，主频≥1.8GHz，主内存≥2G DDR4，内置闪存≥64G，内置双频wifi模块，支持802.11 a/b/g/n；
	否

	23. 
	
	8. 支持不少于HDMI2.0*2、AV三合一接口*1、同轴接口*1、RF（DTMB）接口*1、USB2.0*2、网络接口*1、RS232接口*1；
	否

	24. 
	
	9. 支持替换开机画面、动画、视频；搭载第三方运用；支持远程控制开关机；
	否

	25. 
	
	10. 支持开机画面设定,开机动画设定,开机logo设定,开机音量控制,最大音量控制,开机频道设置与锁定,TV频道设置,DTMB频道设置,默认信号源,上电开机,无操作待机,无信号待机,AI语音待机,开机恢复,通电状态记忆,时针功能（RTC）, U盘克隆,定时开关机,主页替换,U盘安装应用,爱投屏禁用,恢复出厂；
	否

	26. 
	
	11. 支持一键直达信号源，一键直达主页，支持快捷键自定义；
	否

	27. 
	
	12. 支持远场语音功能；
	否

	28. 
	
	13. 提供液晶电视配套支架；
	否

	29. 
	75寸液晶电视（吊装）
	1. 分辨率≥3840*2160，屏幕尺寸：≥75英寸；
	否

	30. 
	
	2. 背光方式：直下式LED；
	否

	31. 
	
	3. 整机工艺：屏占比达95%以上；
	否

	32. 
	
	4. 亮度≥200nits,对比度≥5000：1 ；
	否

	33. 
	
	5. 屏幕比例：16：9；
	否

	34. 
	
	6. 最大可视角度：≥178°；
	否

	35. 
	
	7. 支持Android 9.0、HarmonyOS、Linux及以上或同等级操作系统，处理器≥4核，主频≥1.8GHz，主内存≥2G DDR4，内置闪存≥64G，内置双频wifi模块，支持802.11 a/b/g/n；
	否

	36. 
	
	8. 支持不少于HDMI2.0*2、AV三合一接口*1、同轴接口*1、RF（DTMB）接口*1、USB2.0*2、网络接口*1、RS232接口*1；
	否

	37. 
	
	9. 支持替换开机画面、动画、视频；搭载第三方运用，支持远程控制开关机；
	否

	38. 
	
	10. 支持开机画面设定,开机动画设定,开机logo设定,开机音量控制,最大音量控制,开机频道设置与锁定,TV频道设置,DTMB频道设置,默认信号源,上电开机,无操作待机,无信号待机,AI语音待机,开机恢复,通电状态记忆,时针功能（RTC）, U盘克隆,定时开关机,主页替换,U盘安装应用,爱投屏禁用,恢复出厂；
	否

	39. 
	
	11. 一键直达信号源，一键直达主页，支持快捷键自定义；
	否

	40. 
	
	12.提供液晶电视配套支架；
	否

	41. 
	OPS主机
	1.采用模块化方案，抽拉式设计；需要与86寸液晶电视配套使用；
	否

	42. 
	
	2.处理器：国产；内存规格：≥8G内存；硬盘：≥256G固态硬盘。集成声卡、显卡、网卡，内置WIFI模块，具有独立非外扩展的电脑USB接口：USB接口≥4个，输出HDMI≥1个;
	否

	43. 
	46寸液晶屏
	1. 屏幕尺寸：≥46寸，背光类型：LED背光源；
	否

	44. 
	
	2.双边物理拼缝≤1.7 mm；视角≥178°(H) / 178°(V)；
	否

	45. 
	
	3.分辨率不低于1920*1080，屏幕比例：16:9，色彩表现能力:≥8bit，色彩数:≥16.7M；
	否

	46. 
	
	4.视频接口：不少于1路VGA接口, 不少于1路DVI接口, 不少于1路HDMI接口,不少于1路BNC接口，控制接口：不少于2路RJ45(RS485)IN，不少于1路RJ45(RS485)OUT；
	否

	47. 
	
	[bookmark: OLE_LINK110]5.屏体亮度：≥500cd/m²，原装A+级液晶面板；
	否

	48. 
	
	6.具备基于FPGA的视频图像增强功能，具备图像引擎处理功能；
	否

	49. 
	
	7.具备智能消除残影功能，具有图像防灼伤功能;
	否

	50. 
	
	8.液晶显示屏背光源采用点阵式LED或同等技术;
	否

	51. 
	
	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK13]▲9.需满足以下功能及标准：
1）具备内置图像边缘融合处理功能，显示时可有效消除因液晶屏黑边造成的错位显示;
2）液晶拼接单元光学拼缝符合液晶拼接系统验收规范相关标准，液晶显示单元拼接安装后，相邻两个拼接屏物理拼缝安装精度≤1mm，相邻两个拼接屏显示单元平整度≤1mm;
(以上功能需提供具有CMA标识的第三方机构检验报告，并加盖原厂公章）
	是

	52. 
	
	10.液晶显示单元支持Mura矫正，屏幕所有像素点亮度均匀性达≥95%，色彩均匀性≥90%，图像显示清晰度≥1000TVL，亮度鉴别等级≥11 级，图像重显率≥99%，几何失直≤3%;
	否

	53. 
	
	11.盐雾等级：≥10 级，抗震等级：≥8级，噪声≤8dB; 
	否

	54. 
	
	12.配置不少于2台视频处理器，每台不少于8路HDMI输入，12路HDMI输出；设备需选用DSP+FPGA 硬件式处理结构，模块化设计，双电源冗余备份；
	否

	55. 
	
	13.需提供壁挂液压安装结构，组成2组3*3屏；
	否

	56. 
	55寸液晶屏
	1.屏幕尺寸：≥55 寸，背光类型：LED背光源;
	否

	57. 
	
	2.双边物理拼缝≤1.7 mm；视角≥178°(H) / 178°(V)；
	否

	58. 
	
	3.分辨率不低于1920*1080，屏幕比例：16:9。色彩表现能力:≥8bit，色彩数:≥16.7M；
	否

	59. 
	
	4.视频接口：不少于1路VGA接口, 不少于1路DVI接口,不少于1路HDMI接口,不少于1路BNC接口，控制接口：不少于2路RJ45(RS485)IN，不少于1路RJ45(RS485)OUT；
	否

	60. 
	
	5.屏体亮度：≥500cd/m²，原装A+级液晶面板；
	否

	61. 
	
	6.产品具备基于FPGA的视频图像增强功能，具备图像引擎处理功能；
	否

	62. 
	
	7.产品具备智能消除残影功能，具有图像防灼伤功能;
	否

	63. 
	
	8.液晶显示屏背光源采用点阵式LED或同等技术;
	否

	64. 
	
	[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK8]9.产品具备内置图像边缘融合处理功能; 
	否

	65. 
	
	10.产品具备宽动态功能，自动适应处理不同场频下的图像信号衰减和失真现象;
	否

	66. 
	
	11.液晶屏的电源电路具有防雷放电结构；
	否

	67. 
	
	12.具备护眼模式，具有实时分析当前画面亮度分布比例，自动调整亮度值的功能，具有动态调节画面对比度的功能;
	否

	68. 
	
	13.支持7x24小时不间断运行，平均无故障运行时间，拼接显示单元满足不低于120000小时无故障运行； 
	否

	69. 
	
	14.配置不少于2台视频处理器，每台不少于8路HDMI输入，12路HDMI输出；设备选用DSP+FPGA 硬件式处理结构，模块化设计，双电源冗余备份；
	否

	70. 
	
	15.提供壁挂液压安装结构
	否

	71. 
	全彩LED显示屏1
	★1.点间距≤1.54mm，像素点≥422500点/m²，屏幕尺寸：宽：≥10.24m，高≥4.8m；（需提供具有CMA标识的第三方机构检验报告或技术白皮书或其它材料并加盖原厂公章）
	是

	72. 
	
	2.单元箱体尺寸：640mm×480mm，整机采用压铸铝合金箱体，保证箱体拼接的平整度和密闭防尘性、防火性能，箱体拉伸强度≥300Mpa，硬度≥80HB；
	否

	73. 
	
	3.亮度≥800cd/m²，0-100%任意可调，软件0-255级可调，亮度鉴别等级不低于C级BJ≥20；
	否

	74. 
	
	4.前维护设计，可在正面拆卸、安装，支持带电维护，热插拔，支持单点维修更换；
	否

	75. 
	
	▲5.基色主波长误差满足C级，ΔλD≤5±1nm；（需提供具有CMA标识的第三方机构检验报告，并加盖原厂公章） 
	是

	76. 
	
	6.色域覆盖率 100% ，YLV(PAL) 色域覆盖率≥170% ，支持 BT.2020、DCI-P3、BT.709、SRGB 等多种色域转换；
	否

	77. 
	
	7.静态对比度 ≥10000:1，动态对比度≥15000:1；色温≥1000K-15000K 可调，可支持 100%、75%、50%、25%四挡电平白场调节色温温差≤200K；
	否

	78. 
	
	8.亮度均匀性≥99%，整屏平整度≤0.05mm，模组间缝隙≤0.1mm，发光点中心距偏差≤0.15%，刷新率≥3840Hz；
	否

	79. 
	
	9.换帧频率：50/60/120/240Hz，支持帧率倍频，刷新帧率倍频；
	否

	80. 
	
	▲10.具备以下功能：
1）灯驱合一，支持 PCB 采用沉金工艺，镀金厚度≥2μ，支持机械性能，电性能，耐高湿性能，耐焊接性能，符合GB/T 4588.3-2002； 
2）峰值功耗：≤400W/m²，平均功耗：≤120W/m²，带电黑屏的睡眠功率：≤30W/m²；
3）平均无故障运行时间（MTBF）≥150000小时，平均修复时间（MTTR）≤3分钟，使用寿命≥150000小时，像素失控率≤1/1000000；
4）屏体正面为黑色亚光处理，反光率≤1.5%，防眩光，亮度误差值在3%；
5）蓝光危害辐亮度≤5.7W/㎡/sr对人眼无伤害；
6）符合在10Lux/5600K照度下，对屏幕表面进行光反射率试验，屏幕表面光反射率(单位面积反射亮度)＜3cd/m²；
（以上功能需提供具有CMA标识的第三方机构检验报告，并加盖原厂公章）
	是

	81. 
	
	11.显示屏电源功率因数 ≥0.95，电源效率≥90%；
	否

	82. 
	
	12.LED支架结构及边条：
1）LED支架结构及边条安装结构具有耐盐雾腐蚀性能和抗氧化性；
2）有防高温、阻燃、防静电防护措施；
3）采用钢结构支架设计；
4）支持前维护安装，镀锌方管焊接；
5）定制边条;
	否

	83. 
	
	13.LED大屏供电及控制设备：
1）纯硬件设计架构，19英寸标准机架式安装，金属结构机箱;
2）整机机箱可接入不少于28路信号输入、不少于16路信号输出，输入接口支持单链路和双链路输入模式切换，本次配置要求不低于16路HDMI信号输入，不低于16路HDMI信号输出；
3）输出板卡支持不少于8个图层，支持图层在输出接口间漫游，可进行图层参数设置;
4）支持双主控卡热备份功能，主备卡实时同步设备固件程序和用户数据，主卡掉线的情况下，备卡自动接管设备;
5）支持对输入图像画面添加台标，可调整台标文字背景、位置；支持 OSD 文字叠加显示，并可对OSD属性进行调节，包括但不限于字体间距、颜色、透明度等;
6）支持场景设置，支持多场景分组合、场景一键轮巡等;
7）可监测设备温度、电压、风扇在线状态，可监测板卡信号状态，可上报预警提示信息；
8）系统具备良好的兼容性，拼接器配置软件至少支持windows 、麒麟、IOS、Android 、Linux等操作系统访问设备及交互操作;
9）满足LED显示屏带载数量的发送盒；
10）LED专用PLC智能配电箱不低于40kw。
11）控制工作站1台，CPU性能≥6核，硬盘容量≥1T，内存≥8G。
	否

	84. 
	全彩LED显示屏2
	★1.点间距≤1.54mm，像素点≥422500点/m²，屏幕尺寸：宽≥8.32m，高≥3.36m；（需提供具有CMA标识的第三方机构检验报告或技术白皮书或其它材料并加盖原厂公章）
	是

	85. 
	
	2.单元箱体尺寸：640mm×480mm，整机采用压铸铝合金箱体，保证箱体拼接的平整度和密闭防尘性、防火性能，箱体拉伸强度≥300Mpa，硬度≥80HB；
	否

	86. 
	
	3.亮度≥800cd/m²，0-100%任意可调，软件0-255级可调，亮度鉴别等级不低于C级BJ≥20；
	否

	87. 
	
	4.前维护设计，可在正面拆卸、安装，支持带电维护，热插拔，支持单点维修更换；
	否

	88. 
	
	5.基色主波长误差满足C级，ΔλD≤5±1nm；
	否

	89. 
	
	6.色域覆盖率 100% ，YLV(PAL) 色域覆盖率≥170% ，支持 BT.2020、DCI-P3、BT.709、SRGB 等多种色域转换；
	否

	90. 
	
	7.静态对比度 ≥10000:1，动态对比度≥15000:1；色温≥1000K-15000K 可调，可支持 100%、75%、50%、25%四挡电平白场调节色温温差≤200K；
	否

	91. 
	
	8.换帧频率：50/60/120/240Hz，支持帧率倍频，刷新帧率倍频；
	否

	92. 
	
	9.灯驱合一，支持 PCB 采用沉金工艺，镀金厚度≥2μ，支持机械性能，电性能，耐高湿性能，耐焊接性能，符合 GB/T 4588.3-2002；
	否

	93. 
	
	10.峰值功耗：≤400W/m²，平均功耗：≤120W/m²，带电黑屏的睡眠功率：≤30W/m²；
	否

	94. 
	
	11.平均无故障运行时间（MTBF）≥150000 小时，平均修复时间（MTTR）≤3 分钟，使用寿命≥150000 小时，像素失控率≤1/1000000；
	否

	95. 
	
	12.屏体正面为黑色亚光处理，反光率≤1.5%，防眩光，亮度误差值在3%；
	否

	96. 
	
	13.蓝光危害辐亮度≤5.7W/㎡/sr对人眼无伤害；
	否

	97. 
	
	14.显示屏电源功率因数 ≥0.95，电源效率≥90%；
	否

	98. 
	
	15.LED支架结构及边条
	否

	99. 
	
	1）安装结构具有耐盐雾腐蚀性能和抗氧化性；
	否

	100. 
	
	2）有防高温、阻燃、防静电防护措施；
	否

	101. 
	
	3）采用高精度钢结构支架设计；
	否

	102. 
	
	4）支持前维护安装，镀锌方管焊接；
	否

	103. 
	
	5）定制边条。
	否

	104. 
	
	16.LED大屏供电及控制设备
	否

	105. 
	
	1）纯硬件设计架构，19英寸标准机架式安装，金属结构机箱;
	否

	106. 
	
	2）整机机箱可接入不少于28路信号输入、不少于16路信号输出，输入接口支持单链路和双链路输入模式切换，配置要求不低于16路HDMI信号输入，不低于16路HDMI信号输出；
	否

	107. 
	
	3）输出板卡支持不少于8个图层，支持图层在输出接口间漫游，可进行图层参数设置;
	否

	108. 
	
	4）支持双主控卡热备份功能，主备卡实时同步设备固件程序和用户数据，主卡掉线的情况下，备卡自动接管设备;
	否

	109. 
	
	5）支持对输入图像画面添加台标，可调整台标文字背景、位置；支持 OSD 文字叠加显示，并可对OSD属性进行调节，包括但不限于字体间距、颜色、透明度等;
	否

	110. 
	
	6）支持场景设置，支持多场景分组合、场景一键轮巡等;
	否

	111. 
	
	7）可监测设备温度、电压、 风扇在线状态，可监测板卡信号状态，可上报预警提示信息；
	否

	112. 
	
	8)系统具备良好的兼容性，拼接器配置软件至少支持windows 、麒麟、IOS、Android 、Linux等操作系统访问设备及交互操作;
	否

	113. 
	
	9)满足LED显示屏带载数量的发送盒；
	否

	114. 
	
	10)LED专用PLC智能配电箱不低于30kw。
	否

	115. 
	
	11)控制工作站1台，CPU性能≥6核，硬盘容量≥1T，内存≥8G。
	否

	116. 
	电子会标
	1.点间距≤2.5mm，像素点≥160000点/m²，单元尺寸:320mmX160mm；
	否

	117. 
	
	2.亮度≥800cd/m²，0-100%任意可调，软件0-255级可调，亮度鉴别等级不低于C级BJ≥20；
	否

	118. 
	
	3.基色主波长误差满足C级，ΔλD≤5±1nm；
	是

	119. 
	
	4.静态对比度 ≥10000:1，动态对比度≥15000:1；色温≥1000K-15000K 可调，可支持 100%、75%、50%、25%四挡电平白场调节色温温差≤200K；
	否

	120. 
	
	5.亮度均匀性≥99%，整屏平整度≤0.05mm，模组间缝隙≤0.1mm，发光点中心距偏差≤0.15%，刷新率≥3840Hz；
	否

	121. 
	
	6.低亮高灰：100%亮度时，16bit 灰度；50%亮度时，14bit 灰度；20%亮度时，12bit 灰度；
	否

	122. 
	
	7.换帧频率：50/60/120/240Hz，支持帧率倍频，刷新帧率倍频；
	否

	123. 
	
	8.灯驱合一，支持 PCB 采用沉金工艺，镀金厚度≥2μ，支持机械性能，电性能，耐高湿性能，耐焊接性能，符合 GB/T 4588.3-2002；
	否

	124. 
	
	9.峰值功耗：≤400W/m²，平均功耗：≤120W/m²，带电黑屏的睡眠功率：≤30W/m²； 
	否

	125. 
	
	10.蓝光危害辐亮度≤5.7W/㎡/sr对人眼无伤害；
	否

	126. 
	
	11.显示屏电源功率因数 ≥0.95，电源效率≥90%；
	否

	127. 
	支架结构
	1.安装结构具有耐盐雾腐蚀性能和抗氧化性；
	否

	128. 
	
	2.有防高温、阻燃、防静电防护措施；
	否

	129. 
	
	3.采用高精度钢结构支架设计；
	否

	130. 
	
	4.支持前维护安装，镀锌方管焊接；
	否

	131. 
	固定结构
	1.定制支架，现场定制型材结构;
	否

	132. 
	
	2.需由原厂商制作和安装钢结构;
	否

	133. 
	控制卡
	1.设备处理器不低于4核心，每个核心处理器不低于1.8GHz；
	否

	134. 
	
	2.带载宽度不少于4096；
	否

	135. 
	
	3.支持主流视频格式：MPG、AVI、MP4、RMVB、MKV、MOV。支持主流图片格式：JPG、PNG、GIF、BMP、JPEG。支持主流文档格式：PDF、PPT、WORD、EXCEL。支持流媒体协议：HLS、RTMP、RTSP;
	否

	136. 
	
	4.支持4K @60Hz、H265, H264、VP9 视频硬解码播放。支持多路视频开窗，2路4K、6路1080P、10路720P、20路360P;
	否

	137. 
	
	5.支持USB3.0接口，支持U盘节目导入播放和即插即播两种方式;
	否

	138. 
	
	6.支持不少于板载1路继电器，可以实现显示屏远程断上电功能。支持不少于2路航空插头，可以定时或者手动调节显示屏亮度;
	否

	139. 
	
	7.支持Wifi ap和Wifi sta可以随时切换。支持同步异步双模式，支持外部HDMI输入与内部播放功能；并且支持HDMI 环出功能;
	否

	140. 
	
	8.HDMI环出输出功能，支持外部HDMI输入的环出也可以切换到内部播放内容的环出;
	否

	141. 
	
	9.支持千兆以太网通信。支持板载4G模块和5G模块;
	否

	142. 
	
	10.支持手动、射频模块、GPS和NTP对时同步播放机制;
	否

	143. 
	
	11.支持不少于1路3.5mm音频输出接口;
	否

	144. 
	
	12.支持网页自动浏览刷新等;
	否

	145. 
	
	13.支持SNMP协议或标准SDK协议;
	否

	146. 
	
	14.使用环境温度-20—60摄氏度;
	否

	147. 
	
	15.操作系统不低于Android 11、HarmonyOS、Linux及以上或同等级操作系统;
	否

	148. 
	鹅颈会议话筒
	1.话筒具有LED红色指示灯；
	否

	149. 
	
	▲2.可采用48V或内置电池或电源适配器供电；（需提供接口截图并加盖原厂公章）；
	是

	150. 
	
	3.换能方式：电容式；
	否

	151. 
	
	4.频率响应：≥20Hz-20kHz；
	否

	152. 
	
	5.指向性：超心型向性；
	否

	153. 
	
	6.输出阻抗（欧姆）：≥200Ω；
	否

	154. 
	
	7.灵敏度：-48dB±2dB；
	否

	155. 
	
	8.最高输入音量：≥118dB声压；
	否

	156. 
	
	9.信噪比：≥81dB； ；
	否

	157. 
	
	▲10.开关:电子轻触(带LED)（需提供产品实物图片并加盖原厂公章） ；
	是

	158. 
	无线手持话筒（一拖二）
	发射机功能参数：
	否

	159. 
	
	1.管身材质：全铝金属管体；
	否

	160. 
	
	2.振荡模式：PLL相位锁定频率合成； 
	否

	161. 
	
	3. 频率范围可选470-510MHz，530-598MHz，630-698MHz，807-830MHz
	否

	162. 
	
	4.谐波幅射：＜55dBc；
	否

	163. 
	
	5.最大偏移度：±48KHz；
	否

	164. 
	
	6.音头：动圈式；
	否

	165. 
	
	7.操作显示：LCD同时显示电池容量，频道；
	否

	166. 
	
	接收机功能参数：
	否

	167. 
	
	8.频率范围可选470-510MHz，530-598MHz，630-698MHz，807-830MHz
	否

	168. 
	
	9.频率宽度：≥50MHz；
	否

	169. 
	
	10.综合S/N比：≥102dB；
	否

	170. 
	
	11.综合T.H.D：＜0.5%@1KHz；
	否

	171. 
	
	▲12.前面板具有通道选择按键，视窗可显示电量显示和欠压警告，数字音量、频率信道、信号指示和工作状态等信息功能；（需提供面板截图并加盖原厂公章）；
	是

	172. 
	
	13.配套带有充电底座可支持手持与领夹头戴充电使用；
	是

	173. 
	无线领夹话筒（一拖二）
	发射机功能参数：
	否

	174. 
	
	1.管身材质：全铝金属管体；
	否

	175. 
	
	2.振荡模式：PLL相位锁定频率合成；
	否

	176. 
	
	3. 频率范围可选470-510MHz，530-598MHz，630-698MHz，807-830MHz；
	否

	177. 
	
	4.谐波幅射：＜55dBc；
	否

	178. 
	
	5.最大偏移度：±48KHz；
	否

	179. 
	
	6.音头：动圈式；
	否

	180. 
	
	7.操作显示：LCD同时显示电池容量，频道；
	否

	181. 
	
	接收机功能参数：
	否

	182. 
	
	1.频率范围可选470-510MHz，530-598MHz，630-698MHz，807-830MHz；
	否

	183. 
	
	2.频率宽度：≥50MHz；
	否

	184. 
	
	3.综合S/N比：≥102dB；
	否

	185. 
	
	4.综合T.H.D：＜0.5%@1KHz；
	否

	186. 
	
	▲5.前面板具有通道选择按键，视窗可显示电量显示和欠压警告，数字音量、频率信道、信号指示和工作状态等信息功能；（需提供具有CMA标识的第三方机构检验报告，并加盖原厂公章）
	是

	187. 
	
	6.配套带有充电底座可支持手持与领夹头戴充电使用；
	是

	188. 
	天线分配器
	1.高频信号输入：≥2路BNC输入；
	否

	189. 
	
	2.输入端信号灵敏度：不劣于+32dBm；
	否

	190. 
	
	3.放大信号输出: ≥8路BNC输出+ ≥2路BNC备用级联输出；
	否

	191. 
	
	4.系统DC输出：≥4路DC  12V/1A 输出（为接收机供电）；
	否

	192. 
	
	5.输出/入阻抗： 50 Ω；
	否

	193. 
	有源宽频天线
	1.天线类型：对数周期指向（LPDA）；
	否

	194. 
	
	2.频率范围：400-950MHz；
	否

	195. 
	
	3.输出接口：卡口母座（BNC)；
	否

	196. 
	
	4.天线阻抗：50 Ω；
	否

	197. 
	
	▲5.内置强波器：+2db,+6db,+8db,+12db（四档可调）（需提供档位截图并加盖原厂公章）；
	是

	198. 
	
	6.工作状态指示：具有电源与增益量LED指示；
	否

	199. 
	
	7.指向性：水平≥90°垂直≥60°；
	否

	200. 
	
	8.指向极性：垂直极化；
	否

	201. 
	耦合器
	1.具备≥2路射频信号集合成1路射频信号功能，具备12V增幅电压传送功能；
	否

	202. 
	
	2.BNC接口不仅能传输射频信号，也可以传送增幅电压；
	否

	203. 
	
	3.頻率范围：450～970MHZ；
	否

	204. 
	
	4.增益：≥-3dB；
	否

	205. 
	
	5.输入接口：BNC；
	否

	206. 
	
	6.输出接口：BNC；
	否

	207. 
	
	7.阻抗：50Ω；
	否

	208. 
	全频功率放大器
	▲1.网络接口：≥2路，前面板具有液晶显示屏，实时查看功放各通道运行状态，通道数据.显示增益.温度等信息（需提供面板截图并加盖原厂公章）；
	是

	209. 
	
	2.串音衰减(1kHz)：≥70dB；
	是

	210. 
	
	3.功放具备独立欧姆接口、卡农接口，能够结合项目现场使用环境，适配不同连接方案；
	否

	211. 
	
	4.额定功率：≥2×300W/8Ω，≥2×450W/4Ω；
	否

	212. 
	
	5.频率响应：20Hz～20kHz±1dB；
	否

	213. 
	
	6.输入灵敏度：0dBu（0.775V）；
	否

	214. 
	
	7.输入阻抗：平衡20kΩ，非平衡10kΩ；
	否

	215. 
	
	8.总谐波失真(1kHz)：≤0.1%；
	否

	216. 
	
	9.信噪比(A计权)：≥100dB；
	否

	217. 
	反馈抑制器
	1.具有全自动一键智能反馈技术；
	否

	218. 
	
	▲2.配备双网口，RS-485，USB接口实现快速配置及远程调试和监控；（需提供接口截图并加盖原厂公章）；
	是

	219. 
	
	3.具备输入电平检测指示；
	否

	220. 
	
	4.具备电子平衡输入和输出端口：XLR和TRS；
	否

	221. 
	
	5.输入通道：≥2通道平衡/非平衡；
	否

	222. 
	
	6.输出通道：≥2通道平衡/非平衡；
	否

	223. 
	
	7.频率响应：40HZ-20KHZ；
	否

	224. 
	
	8.信噪比：≥105DB；
	否

	225. 
	
	9.陷波器点数：动态自动切换；
	否

	226. 
	
	10.倍超取样，采样率：48KHZ；
	否

	227. 
	
	11.谐波失真：＜0.03%；
	否

	228. 
	数字音频处理器1
	1.具备可视化反馈啸叫显示功能，有效抑制更多啸叫点的形成；
	否

	229. 
	
	2.内置双DSP芯片；
	否

	230. 
	
	3.支持PC、中控平台、按键面板、触摸面板等方式进行多重控制；
	否

	231. 
	
	4.不少于8路平衡式话筒\线路输入，采用凤凰插接口；
	否

	232. 
	
	5.不少于8路平衡式输出，采用凤凰插接口；
	否

	233. 
	
	6.内置不少于16通道数字信号输入及16通道数字信号输出的Dante网络音频传输接口；
	否

	234. 
	
	7.所有Dante输入通道及输出通道的信号处理具有与模拟通道一样的信号处理功能；
	否

	235. 
	
	8.至少具备以下算法功能：内置信号发生器、自动混音（AM）、自动增益控制（AGC）、反馈消除（AFC）、回声消除（AEC）、噪声消除（ANC）；
	否

	236. 
	
	9.输入每通道具备以下功能：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、31段参量均衡；
	否

	237. 
	
	10.内置自动摄像跟踪功能，支持场景预设功能，断电自动保护记忆功能；
	否

	238. 
	16路数字调音台
	1.可触摸屏幕尺寸≥10英寸；
	否

	239. 
	
	2.支持中文系统；
	否

	240. 
	
	3.电动推子≥9个；
	否

	241. 
	
	▲4.MIC话筒输入物理接口≥16路（需提供具有CMA标识的第三方机构检验报告，并加盖原厂公章）；
	是

	242. 
	
	▲5. BUS总线输出接口≥6路；主输出接口≥2路，耳机监听接口≥1路，卡农监听接口≥2路；（需提供产品接口图片并加盖原厂公章）
	是

	243. 
	
	▲6.FBC反馈抑制器≥4路；（需提供产品功能图片并加盖原厂公章）
	是

	244. 
	
	7.自动混音≥16路;
	否

	245. 
	
	8.采样率≥96KHz；
	是

	246. 
	
	9.蓝牙模块≥1个；
	否

	247. 
	
	10.OTG内录音频接口≥1个；
	否

	248. 
	
	11支持TCP中控协议控制；
	否

	249. 
	
	12.支持电脑软件安卓、IOS APP无线局域网控制；
	否

	250. 
	32路数字调音台
	1.触屏≥10英寸；
	否

	251. 
	
	▲2.MIC话筒输入物理接口≥31路，采样率96KHz设置；（需提供具有CMA标识的第三方机构检验报告，并加盖原厂公章）
	是

	252. 
	
	▲3.BUS总线输出接口≥16路；主输出接口≥2路，耳机监听接口≥1路，卡农监听接口≥2路；（需提供接口截图并加盖原厂公章）;
	是

	253. 
	
	▲4.数字矩阵MXT≥8路，User Keys 用户快捷键≥16个，FBC反馈抑制器≥8路，Ducker闪避器≥24路，Group DCA编组≥16组，Group MUTE编组≥8组，TB/OSC（临时信号强切）模组；（需提供产品功能图片并加盖原厂公章）
	是

	254. 
	
	5.AES立体声输出≥1路；
	否

	255. 
	
	6.可扩展输入通道≥12路；
	否

	256. 
	
	7.User Layer 用户层≥4层；
	否

	257. 
	
	8.带有PINK测试信号≥2种频率；
	否

	258. 
	
	9.支持中文系统；
	否

	259. 
	
	10.带有31段EQ（图示均衡器）模组；
	否

	260. 
	
	11.Auto Mixer（自动混音）模组≥16路；
	否

	261. 
	
	12.支持TCP中控协议控制网口≥1路；
	否

	262. 
	
	13.支持 电脑 软件 安卓、IOS APP无线局域网控制；
	否

	263. 
	数字音频处理器2
	1.具备可视化反馈啸叫显示功能，有效抑制更多啸叫点的形成；
	否

	264. 
	
	2.具备内置双DSP芯片；
	否

	265. 
	
	3.不少于16路平衡式话筒\线路输入，采用凤凰插接口；
	否

	266. 
	
	4.不少于16路平衡式输出，采用凤凰插接口；
	否

	267. 
	
	5.内置不少于16通道数字信号输入及不少于16通道数字信号输出的Dante网络音频传输接口；
	否

	268. 
	
	6.所有Dante输入通道及输出通道的信号处理具有与模拟通道一样的信号处理功能；
	否

	269. 
	
	7.具备以下主要算法功能：内置信号发生器、自动混音（AM）、自动增益控制（AGC）、反馈消除（AFC）、回声消除（AEC）、噪声消除（ANC）；
	否

	270. 
	
	8.输入每通道至少具备以下：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡；
	否

	271. 
	
	9.具备内置自动摄像跟踪功能，支持场景预设功能；断电自动保护记忆功能；
	否

	272. 
	
	▲10.RS-232双向串行控制接口；可控制外部其它设备如：视频矩阵、摄像机等RS-232设备，或接收第三方RS-232控制；（需提供具有CMA标识的第三方机构检验报告，并加盖原厂公章） 
	是

	273. 
	多合一有源垂直阵列音柱
	1.单元类型：MF:≥16×3.5”；HF:≥2×1"；（需提供具有CMA标识的第三方机构检验报告，并加盖原厂公章）
	是

	274. 
	
	2.频率响应：40-20000Hz；
	否

	275. 
	
	3.水平指向角度：大于或等于120°；
	否

	276. 
	
	4.额定功率：不少于800W；
	否

	277. 
	
	5.最大声压级：不少于136dB；
	否

	278. 
	
	6.具有多重限幅，过载保护；
	否

	279. 
	
	7.多合一有源垂直阵列音柱配套低音扬声器设备;
	否

	280. 
	
	8.单元类型：LF：2×12"或更优；
	否

	281. 
	强指向性音柱功率放大器
	▲1.网络通道接口：≥2路（需提供面板截图并加盖原厂公章）
	是

	282. 
	
	▲2.前面板具有液晶显示屏，实时查看功放各通道运行状态，通道数据、显示增益、温度等信息;（需提供具有CMA标识的第三方机构检验报告，并加盖原厂公章）
	是

	283. 
	
	3.功放具有独立的欧姆和凤凰端子接口，根据使用环境不同选择链接方式;
	否

	284. 
	
	4. 功率：≥8Ω 2×800W/≥4Ω 2×1400W;
	否

	285. 
	
	6.随动式电压转换;
	否

	286. 
	
	7.信噪比(A计权)>106dB;
	否

	287. 
	
	8.频率响应（±0.5dB）20Hz-20kHz;
	否

	288. 
	
	9.阻尼系数（63Hz）>500;
	否

	289. 
	
	10.失真（1kHz）<0.03%;
	否

	290. 
	强指向性音柱
	1.驱动组件: ≥8x4.5"全频单元直射排列;
	否

	291. 
	
	2.频率响应: 100Hz-20kHz(±3dB);
	否

	292. 
	
	3.平均功率: ≥320W;
	否

	293. 
	
	4.峰值功率: ≥640W;
	否

	294. 
	
	5.阻抗: ≥8Ω;
	否

	295. 
	
	6.灵敏度(1W/1M): ≥99dB;
	否

	296. 
	
	7.输出声压级: ≥126dB;
	否

	297. 
	
	8.扩散角度(HxV): ≥160° x 10°;
	否

	298. 
	
	▲9.信号连接件: ≥2xNL4音箱插座，4P凤凰端子;（需提供设备截图并加盖原厂公章）;
	是

	299. 
	壁挂架
	1.水平方向可调≥45°;
	否

	300. 
	
	2.垂直方向可调≥30°;
	否

	301. 
	
	3.载重不小于20KG;
	否

	302. 
	
	4.采用冷轧钢，静电喷塑工艺，防腐等级大于等于C1 ；
	否

	303. 
	150W吸顶音箱功率放大器
	1.保护系统：直流、短路、过热、软启动、输出/输入过载保护；
	否

	304. 
	
	2.冷却系统：智能温控连续变速风扇；
	否

	305. 
	
	3.  8Ω额定功率RMS：≥4×350W；
	否

	306. 
	
	4.频率响应：20Hz-20kHz（±0.5dB）；
	否

	307. 
	
	5.转换速率：≥45V/μs；
	否

	308. 
	
	6.阻尼系数：>1000；
	否

	309. 
	
	7.信噪比：≥109dB；
	否

	310. 
	
	8.分离度：>100dB@8Ω 1KHz；
	否

	311. 
	
	9.总谐波失真：≤0.05%@8Ω1KHz；
	否

	312. 
	
	10.输入连接器：至少具有2个三芯XLR母座/2个三芯XLR公座；
	否

	313. 
	
	▲11.输出连接器：具有凤凰插/2个NL4FX四芯音箱连接器（需提供接口截图并加盖原厂公章）。
	是

	314. 
	350W吸顶音箱功率放大器
	1.保护系统：直流、短路、过热、软启动、输出/输入过载保护；
	否

	315. 
	
	2.冷却系统：具备智能温控风扇；
	否

	316. 
	
	3. 8Ω额定功率RMS：≥4×350W；
	否

	317. 
	
	4.频率响应：20Hz-20kHz（±0.5dB）；
	否

	318. 
	
	5.转换速率：≥45V/μs；
	否

	319. 
	
	6.阻尼系数：>1000；
	否

	320. 
	
	7.信噪比：≥109dB；
	否

	321. 
	
	8.分离度：>100dB@8Ω 1KHz；
	否

	322. 
	
	9.总谐波失真：≤0.05%@8Ω1KHz；
	否

	323. 
	
	10.输入连接器：至少具有2个三芯XLR母座/2个三芯XLR公座；
	否

	324. 
	
	▲11.输出连接器：具有凤凰插/2个NL4FX四芯音箱连接器（需提供接口截图并加盖原厂公章）。
	是

	325. 
	吸顶音箱
	1.具备定压定阻多档位旋钮；
	否

	326. 
	
	2.低音单元: 不低于6.5英寸×1；
	否

	327. 
	
	3.频率响应(1Watt@1m):65Hz-20kHz(-3dB)；
	否

	328. 
	
	4.灵敏度:≥96dB；
	否

	329. 
	
	5.最大声压级:≥113dB；
	否

	330. 
	
	6. 标称阻抗：8Ω
	否

	331. 
	
	▲7.具有功率切换旋钮支持:15W/30W/60w(AES)； 
	是

	332. 
	
	8.支持具备定压定阻两用功能；
	否

	333. 
	数字会议设备主机1
	1.采用数字化处理和传输技术，传输距离不低于250米;
	否

	334. 
	
	2.具备内置环境噪音消除器、数字均衡电路、自适应反馈抑器等功能;
	否

	335. 
	
	3.连接方式支持6芯DIN带屏蔽线缆或超六类带屏蔽网线;
	否

	336. 
	
	4.系统主机具有双机热备份模式功能，可把主机设为热备份模式级联进行系统备份;
	否

	337. 
	
	5.触摸屏尺寸不少于4英寸，内嵌式Linux、Android、HarmonyOS控制系统，支持中文操作界面;
	否

	338. 
	
	▲6.会议模式：自由模式、轮替模式、限制模式、申请模式、计时模式、声控模式、PTT模式、VIP模式;
	是

	339. 
	
	7.具有1路5V消防联动警报接口;
	否

	340. 
	
	8.具有USB录播功能，可对会议进行录音，并能播放U盘存储的音频文件;
	否

	341. 
	
	9.内置不少于4进4出高清摄像跟踪切换模块，无须配置电脑，可脱机进行视频跟踪;
	否

	342. 
	
	10.单机具备不少于512个摄像机位置自动跟踪控制点;
	否

	343. 
	
	11主机可以集中调节会议单元的输出增益，并可设定设置音频调节锁定;
	否

	344. 
	
	12.具有DATA网络控制接口，控制网线可延长至1000米;
	否

	345. 
	
	13.系统支持接入电容麦克风或动圈麦克风;
	否

	346. 
	
	14.不少于4路话筒输出六芯单元每路可接驳至少30个会议发言单元，单台主机可接驳至少120个会议单元。不少于4路话筒输出网线单元每个接口可接驳至少15个会议发言单元，单台主机可接驳至少60个会议单元;
	否

	347. 
	
	15.系统主机具备级联多台扩展主机可挂载不少于200席表决单元或不少于4000席发言单元同时进行会议;
	否

	348. 
	
	16.具有中控接口，PC接口，可实现管理软件、中控、触控屏、手机等设备控制指令;
	否

	349. 
	
	17.具备配合电话耦合器可以进行远程电话会议;
	否

	350. 
	
	18.具备配合网络会议软件及视频会议终端，可实现远程视频会议;
	否

	351. 
	数字会议发言单元（主席）
	1.内置不小于14mm电容音头，支持麦克风阵列技术；
	否

	352. 
	
	▲2.内置IPS高清显示屏≥2.8寸，可显示话筒开关状态、ID号、音量大小、当时时间等信息；（需提供具有CMA标识的第三方机构检验报告，并加盖原厂公章）
	是

	353. 
	
	3.换能方式：电容式；
	否

	354. 
	
	4.指向性：超心型指向；
	否

	355. 
	
	5.频率响应：20Hz-20kHz；
	否

	356. 
	
	6.灵敏度：≥-35dB±2 dB；
	否

	357. 
	
	7.供电电压：DC24V；
	否

	358. 
	
	8.咪管长度：≥240mm；
	否

	359. 
	线阵列音箱
	1.支持不小于2x8″全频单元；
	否

	360. 
	
	2.频率响应:65Hz-20kHz(-10dB)；
	否

	361. 
	
	3.覆盖角度(HxV):≥90°x10°；
	否

	362. 
	
	4.灵敏度:≥101dB；
	否

	363. 
	
	5.连续声压级：≥129dB；
	否

	364. 
	
	6.标准阻抗:8Ω；
	否

	365. 
	
	7.额定功率:≥800W； 
	否

	366. 
	线阵列低音音箱
	1.低频单元不低于1x18″;
	否

	367. 
	
	2.频率响应:40Hz-1000Hz(-10dB)；
	否

	368. 
	
	3.连续声压级：≥131dB；
	否

	369. 
	
	4.峰值压级:≥137dB；
	否

	370. 
	
	5.标准阻抗:4Ω；
	否

	371. 
	
	6.额定功率：≥1100w;
	否

	372. 
	配套吊架
	1.吊架壁厚：≥30mm,承载重量：≥1000kg,≥4.2T吊带一套，U型扣一套；采用冷轧钢，静电喷塑工艺，防腐等级大于等于C1；
	否

	373. 
	线阵列音箱功率放大器
	1.保护系统：直流、短路、过热、软启动、输出/输入过载保护；
	否

	374. 
	
	2.冷却系统：具备智能温控风扇；
	否

	375. 
	
	3.功率：8Ω≥4×980W/4Ω≥4×1500W；
	否

	376. 
	
	4.频率响应：20Hz-20kHz（±0.5dB）；
	否

	377. 
	
	5.转换速率：≥45V/μs；
	否

	378. 
	
	6.阻尼系数：>1000；
	否

	379. 
	
	7.信噪比：≥110dB；
	否

	380. 
	
	8.分离度：>100dB@8Ω 1KHz；
	否

	381. 
	
	9.总谐波失真：≤0.03%@8Ω1KHz；
	否

	382. 
	
	10.输入连接器：至少具有2个三芯XLR母座/2个三芯XLR公座；
	否

	383. 
	
	▲11.输出连接器：具有凤凰插/2个NL4FX四芯音箱连接器（需提供接口截图并加盖原厂公章）。
	是

	384. 
	线阵列低音音箱功率放大器
	1.网络接口≥2路（需提供接口截图并加盖原厂公章）；
	是

	385. 
	
	▲2.前面板具备液晶显示屏，实时查看功放各通道运行状态，通道数据、显示增益、温度等信息；（需提供具有CMA标识的第三方机构检验报告，并加盖原厂公章）
	是

	386. 
	
	3.功率≥8Ω2×1100W/4Ω2×1900W； 
	否

	387. 
	
	4.信噪比(A计权)>110dB；
	否

	388. 
	
	5.频率响应（±0.5dB）20Hz-20kHz；
	否

	389. 
	
	6.失真（1kHz）<0.03%；
	否

	390. 
	
	7.输入阻抗平衡20kΩ不平衡10kΩ；
	否

	391. 
	超低音箱1
	1.系统类型：≥双18"超低音；
	否

	392. 
	
	2.频率范围：40Hz-1000Hz(±3dB)；
	否

	393. 
	
	3.频率响应：45Hz-150Hz；
	否

	394. 
	
	4.灵敏度：≥103db half space；
	否

	395. 
	
	5.输入阻抗：4 ohms；
	否

	396. 
	
	6.额定功率：≥1200W；
	否

	397. 
	
	7.声压级：≥139dB SPL,144dB SPL Peak；
	否

	398. 
	
	8.输入接口：≥2x Neutrik NL4MP；
	否

	399. 
	超低音箱功率放大器1
	1.网络接口≥2路（需提供接口截图并加盖原厂公章）；
	是

	400. 
	
	▲2.前面板具备液晶显示屏，实时查看功放各通道运行状态，通道数据、显示增益、温度等信息；（需提供具有CMA标识的第三方机构检验报告，并加盖原厂公章） 
	是

	401. 
	
	3.功率：8Ω≥ 2×1400W/4Ω≥2×2400W；
	否

	402. 
	
	4.信噪比(A计权)>110dB；
	否

	403. 
	
	5.频率响应（±0.5dB）20Hz-20kHz；
	否

	404. 
	
	6.阻尼系数（63Hz）>500；
	否

	405. 
	
	7.失真（1kHz）<0.03%；
	否

	406. 
	
	8.输入阻抗平衡20kΩ不平衡10kΩ；
	否

	407. 
	拉声像主音箱
	1.系统类型: ≥15寸全频音箱；
	否

	408. 
	
	2.频率范围：55Hz-20kHz(±3dB)；
	否

	409. 
	
	3.频率响应：48Hz-20kHz；
	否

	410. 
	
	4.灵 敏 度：≥100db SPL 1w/1m；
	否

	411. 
	
	5.输入阻抗：8 ohms；
	否

	412. 
	
	6.额定功率：≥430W；
	否

	413. 
	
	7.最大声压级：≥131dB  SPL
	否

	414. 
	
	8.声场辐射范围：≥90°x 60°
	否

	415. 
	
	9.输入接口：≥2x Neutrik  NL4MP
	否

	416. 
	拉声像主音箱功率放大器
	1.网络接口≥2路（需提供接口截图并加盖原厂公章）；
	是

	417. 
	
	▲2.前面板具备液晶显示屏，实时查看功放各通道运行状态，通道数据、显示增益、温度等信息；（需提提供具有CMA标识的第三方机构检验报告，并加盖原厂公章） 
	是

	418. 
	
	3.功放具有独立的欧姆和凤凰端子接口，根据使用环境不同选择链接方式；
	否

	419. 
	
	4.功率：8Ω≥2×800W/4Ω≥2×1400W；
	否

	420. 
	
	5.信噪比(A计权)>106dB；
	否

	421. 
	
	6.频率响应（±0.5dB）20Hz-20kHz；
	否

	422. 
	
	7.阻尼系数（63Hz）>500；
	否

	423. 
	中置音箱
	1.系统类型: ≥15寸全频音箱；
	否

	424. 
	
	2.频率范围：55Hz-20kHz(±3dB)；
	否

	425. 
	
	3.频率响应：48Hz-20kHz；
	否

	426. 
	
	4.灵 敏 度：≥100db SPL 1w/1m；
	否

	427. 
	
	5.输入阻抗：8 ohms；
	否

	428. 
	
	6.额定功率：≥430W；
	否

	429. 
	
	7.最大声压级：≥131dB  SPL； 
	否

	430. 
	
	8.声场辐射范围：≥90°x 60°；
	否

	431. 
	
	9.输入接口：≥2x Neutrik NL4MP；
	否

	432. 
	中置音箱功率放大器
	1.网络接口≥2路（需提供接口截图并加盖原厂公章）；
	是

	433. 
	
	▲2.前面板具备液晶显示屏，实时查看功放各通道运行状态，通道数据、显示增益、温度等信息；（需提供具有CMA标识的第三方机构检验报告，并加盖原厂公章） 
	是

	434. 
	
	3.功放具有独立的欧姆和凤凰端子接口，根据使用环境不同选择链接方式；
	否

	435. 
	
	4.功率：8Ω≥2×800W/4Ω≥2×1400W；
	否

	436. 
	
	5.信噪比(A计权)>106dB；
	否

	437. 
	
	6.频率响应（±0.5dB）20Hz-20kHz；
	否

	438. 
	
	7.阻尼系数（63Hz）>500；
	否

	439. 
	返送音箱
	1.系统类型：≥12"全频专业音箱；
	否

	440. 
	
	2.频率范围：50Hz-20kHz(±3dB)；
	否

	441. 
	
	3.输入接口：≥2x Neutrik NL4MP；
	否

	442. 
	
	4.灵 敏 度：≥97db  SPL 1w/1m；
	否

	443. 
	
	5.输入阻抗：8 ohms；
	否

	444. 
	
	6.额定功率：≥400W；
	否

	445. 
	
	7.最大声压级： ≥123dB  SPL,129dB SPL Peak；
	否

	446. 
	
	8.声场辐射范围：≥90°x 60°；
	否

	447. 
	返送音箱功率放大器
	1.网络接口≥2路（需提供接口截图并加盖原厂公章）；
	是

	448. 
	
	2.前面板具备液晶显示屏，实时查看功放各通道运行状态，通道数据、显示增益、温度等信息；
	否

	449. 
	
	3.功放具有独立的欧姆和卡农接口；
	否

	450. 
	
	4.功率：8Ω≥4×800W/4Ω≥4×1300W；
	否

	451. 
	
	5.频率响应：20Hz～20kHz±0.5dB；
	否

	452. 
	
	6.输入灵敏度：0dBu（0.775V）；
	否

	453. 
	
	7.输入阻抗：平衡不低于20kΩ，非平衡不低于10kΩ；
	否

	454. 
	
	8.总谐波失真(1kHz)：≤0.03%；
	否

	455. 
	
	9.信噪比(A计权)：≥110dB；
	否

	456. 
	
	10.串音衰减(1kHz)：≥70dB；
	否

	457. 
	台唇音箱
	1.系统类型：≥8"喉口压缩单元；
	否

	458. 
	
	2.频率范围：65Hz-20kHz(±3dB)；
	否

	459. 
	
	3.输入接口：≥2x Neutrik NL4MP；
	否

	460. 
	
	4.灵敏度：≥96dB SPL 1w/1m；
	否

	461. 
	
	5.输入阻抗：8 ohms；
	否

	462. 
	
	6.额定功率：≥200 W； 
	否

	463. 
	
	7.声压级：≥123dB  SPL,129dB SPL Peak；
	否

	464. 
	台唇音箱功率放大器
	1.网络接口≥2路（需提供接口截图并加盖原厂公章）；
	是

	465. 
	
	2.前面板具备液晶显示屏，实时查看功放各通道运行状态，通道数据.显示增益.温度等信息；
	否

	466. 
	
	3.功放具有独立的欧姆和卡农接口；
	否

	467. 
	
	4.功率：8Ω≥4×300W/4Ω≥4×500W；
	否

	468. 
	
	5.频率响应：20Hz～20kHz±1dB；
	否

	469. 
	
	6.输入灵敏度：0dBu（0.775V）；
	否

	470. 
	
	7.输入阻抗：平衡不低于20kΩ，非平衡不低于10kΩ；
	否

	471. 
	
	8.总谐波失真(1kHz)：≤0.03%；
	否

	472. 
	
	9.信噪比(A计权)：≥100dB；
	否

	473. 
	
	10.串音衰减(1kHz)：≥70dB；
	否

	474. 
	补声音箱
	1.系统类型：≥8"全频专业音箱；
	否

	475. 
	
	2.频率范围：50Hz-20kHz；
	否

	476. 
	
	3.输入接口：≥2个Neutrik NL4MP；
	否

	477. 
	
	4.灵 敏 度：≥94db SPL 1w/1m；
	否

	478. 
	
	5.输入阻抗：8 ohms；
	否

	479. 
	
	6.额定功率：≥200W； 
	否

	480. 
	
	7.声压级：≥123dB SPL，峰值压级:129dB；
	否

	481. 
	
	8.声场辐射范围：≥90°x60°；
	否

	482. 
	补声音箱功率放大器
	1.网络接口≥2路（需提供接口截图并加盖原厂公章）；
	是

	483. 
	
	2.前面板须具备液晶显示屏，实时查看功放各通道运行状态，通道数据、显示增益、温度等信息；
	否

	484. 
	
	3.功放具有独立的欧姆和卡农接口；
	否

	485. 
	
	4.功率：8Ω≥4×300W/4Ω≥4×500W； 
	否

	486. 
	
	5.频率响应：20Hz～20kHz±1dB；
	否

	487. 
	
	6.输入灵敏度：0dBu（0.775V）；
	否

	488. 
	
	7.输入阻抗：平衡不低于20kΩ，非平衡不低于10kΩ；
	否

	489. 
	
	8.总谐波失真(1kHz)：≤0.03%；
	否

	490. 
	
	9.信噪比(A计权)：≥100dB；
	否

	491. 
	
	10.串音衰减(1kHz)：≥70dB；
	否

	492. 
	专业播放解码器
	1.HDMI版本不低于2.0，支持4K分辨率, 不低于4进2出音视频处理能力;
	否

	493. 
	
	2.支持音频格式不少于以下格式: PCM、Dolby DIGIT 7.1、Dolby DIGIT DTS 7.1、DTS ES采样率不低于24BIT192K;
	否

	494. 
	
	3.支持ARC\eARC电视信号回传功能；
	否

	495. 
	
	4.均衡调节： EQ Input 输入支持不少于 2路的话筒独立10段调节、音乐7段调节、混响回声各4段调节;
	否

	496. 
	
	5.支持SPDIF/I2S接口功能；
	否

	497. 
	
	6.支持SSP处理器；
	否

	498. 
	
	7.内置防啸叫功能；
	否

	499. 
	
	8.具备通过USB实时连接电脑；
	否

	500. 
	左、中、右声道音箱
	1.单元组成:低音不低于1x12"；
	否

	501. 
	
	2.单元组成:高音不低于1x1.25"；
	否

	502. 
	
	3.频率响应:55Hz-20kHz(-10dB)；
	否

	503. 
	
	4.覆盖角度(HxV):不低于90°x60°；
	否

	504. 
	
	5.灵敏度:不低于97dB；
	否

	505. 
	
	6.连续声压级：不低于122dB；
	否

	506. 
	
	7.标准阻抗:8Ω；
	否

	507. 
	
	8.额定功率:≥300W；
	否

	508. 
	四通道功率放大器
	1.网络接口：≥2路（需提供接口截图并加盖原厂公章）；
	是

	509. 
	
	2.前面板具备液晶显示屏，实时查看功放各通道运行状态，通道数据、显示增益、温度等信息；
	否

	510. 
	
	3.功放具有独立的欧姆和卡农接口；
	否

	511. 
	
	4.功率：8Ω≥4×580W/4Ω≥4×900W;
	否

	512. 
	
	5.频率响应：20Hz～20kHz±0.5dB；
	否

	513. 
	
	6.输入灵敏度：0dBu（0.775V）；
	否

	514. 
	
	7.输入阻抗：平衡不低于20kΩ，非平衡不低于10kΩ；
	否

	515. 
	
	8.总谐波失真(1kHz)：≤0.03%；
	否

	516. 
	
	9.信噪比(A计权)：≥100dB；
	否

	517. 
	
	10.串音衰减(1kHz)：≥70dB；
	否

	518. 
	超低音箱2
	1.单元组成:低音不低于1x18"；
	否

	519. 
	
	2.频率响应:40-1000Hz(-10dB)；
	否

	520. 
	
	3.灵敏度:不低于99dB；
	否

	521. 
	
	4.连续声压级：不低于127dB；
	否

	522. 
	
	5.标准阻抗:8Ω；
	否

	523. 
	
	6.额定功率:≥600W； 
	否

	524. 
	超低音箱功率放大器2
	1.网络接口≥2路；（需提供接口截图并加盖原厂公章）；
	是

	525. 
	
	2.前面板具备液晶显示屏，实时查看功放各通道运行状态，通道数据、显示增益、温度等信息；
	否

	526. 
	
	3.功率：8 Ω≥2×1100W/4Ω≥2×1900W；
	否

	527. 
	
	4.信噪比(A计权)>110dB；
	否

	528. 
	
	5.频率响应（±0.5dB）20Hz-20kHz；
	否

	529. 
	
	6.失真（1kHz）<0.03%；
	否

	530. 
	
	7.输入阻抗：平衡不低于20kΩ不平衡不低于10kΩ；
	否

	531. 
	环绕音箱
	1.系统类型：≥8"全频专业音箱；
	否

	532. 
	
	2.频率范围：≥50Hz-20kHz；
	否

	533. 
	
	3.频率响应：65Hz-18kHz(±3dB)；
	否

	534. 
	
	4.灵 敏 度：≥94db SPL 1w/1m；
	否

	535. 
	
	5.输入阻抗： 8 ohms；
	否

	536. 
	
	6.额定功率：≥200W；
	否

	537. 
	
	7.声压级：≥123dB SPL；
	否

	538. 
	
	8.声场辐射范围：≥90°x 60°；
	否

	539. 
	
	9.输入接口：≥2个Neutrik NL4MP；
	否

	540. 
	环绕音箱功率放大器
	1.网络接口≥2路（需提供接口截图并加盖原厂公章）；
	是

	541. 
	
	2.前面板具备液晶显示屏，实时查看功放各通道运行状态，通道数据、显示增益、温度等信息；
	否

	542. 
	
	3.功放具有独立的欧姆和卡农接口；
	否

	543. 
	
	4.功率：8Ω≥4×300W/4Ω≥4×500W； 
	否

	544. 
	
	5.频率响应：20Hz～20kHz±1dB；
	否

	545. 
	
	6.输入灵敏度：0dBu（0.775V）；
	否

	546. 
	
	7.输入阻抗：平衡不低于20kΩ，非平衡不低于10kΩ；
	否

	547. 
	
	8.总谐波失真(1kHz)：≤0.03%；
	否

	548. 
	
	9.信噪比(A计权)：≥100dB；
	否

	549. 
	
	10.串音衰减(1kHz)：≥70dB；
	否

	550. 
	升降显示终端
	1.屏幕与升降器一体化设计，屏幕尺寸≥16寸，分辨率≥1920×1200；显示比例16:10，屏幕亮度≥300流明，电容屏，不低于10点触控；电容屏边框（左、上、右）小于等于6.5mm；
	否

	551. 
	
	2.升降器面板航空铝材材质，面板宽度≤50mm；
	否

	552. 
	
	3.升降器支持手拉手485、232、遥控、手动，可统一控制也可以任意分组控制升降器上升、暂停、下降等运动状态，升降器面板具备：一键升降循环按键（上升/暂停/下降）、显示信号切换按键和USB接口；
	否

	553. 
	
	4.升降器支持自动仰角，屏幕升起后，自动后仰角度≥15度，支持手掰调节角度，支持≥0-40度之间角度调节；
	否

	554. 
	
	5.接口配置不少于2个HDMI、1个220V电源接口、1个环出220V电源接口、2个RJ45控制接口；
	否

	555. 
	
	6.含升降式话筒，采用超心型指向的电容话筒，拾声距离不低于50－70CM，灵敏度-47±1dB，可通过手动开启话筒，也可用过声控开启话筒，当话筒拾到声音后，自动开启发言，升降话筒可配合显示屏进行统一升降，无需手动扶正话筒杆，可自动捋直话筒杆并下降隐藏；
	否

	556. 
	数字会议设备主机2
	1. 满足同时发言人数1－12之间任意设置；
	否

	557. 
	
	2. 主机具有多种发言模式：主席模式、讨论模式、自动模式、全开模式、先进先出、后进先出；
	否

	558. 
	
	3. 主机具备声控功能，单元具备手动与声控的两种打开方式；
	否

	559. 
	
	4. 主机具备设置开机密码；
	否

	560. 
	
	5. 支持视频跟踪发言，配合视频切换器至少可使用6 个摄像机，使用中控系统可使用6 个以上的摄像机；
	否

	561. 
	
	6. 多种音频输出方式，不少于平衡输出、6.35mm输出、两路辅助莲花输入与输出等接口，满足会议录音，需配合更多种扩声设备的连接要求；
	否

	562. 
	
	7. 自带不少于一路6.35mm监听耳机接口；
	否

	563. 
	桌面升降显示屏管理主机
	硬件技术需求：
	否

	564. 
	
	1.硬件配置：国产不低于八核2.3GHz主频处理器、内存不低于16G DDR4、不低于128GB固态硬盘、不低于1T机械硬盘，配套国产操作系统；
	否

	565. 
	
	2.前置接口不少于2个USB、1个电源键、1个重启键、1个电源灯、一个硬盘灯；
	否

	566. 
	
	3.网络不少于2个10/100/1000MbpsLANRJ45；
	否

	567. 
	
	4.电源采用：DCATX24+8供电，支持S0、S1、S4、S5，支持国产自主安全固件、国产操作系统、安全可信模块；
	否

	568. 
	
	5.支持管理人员通过浏览器远程访问无纸化后台，同时管理多个无纸化会议室；
	否

	569. 
	
	6.具备数据库备份及恢复、会议文件、系统日志备份（定时机制、手动备份），系统崩溃后，能够指定恢复到就近备份节点；
	否

	570. 
	
	7.设置终端软件具备快捷浮窗按键至少包含以下下功能：开始主讲、返回桌面、快捷批注、数据展板、视频会议、外部信号与会议标语等，具备配置数据展板访问页面、终端打开第三方软件路径；
	否

	571. 
	
	8.快速建会具备如下要求：
1)后台具备快速建会功能，会务人员登录后台后，只需点击快速建会按键，上传建会文件夹，系统根据用户单位的议程表安排，可自动完成建会，建会时间≤10秒；
2)建会后，终端能自动生成会议信息，包括但不限于：会议主题、会议地点、会议时间、主持人、参会人员、列席人员、请假人员等会议信息；
3)建会后，上传后的议题、议程与会议材料会自动根据议程表的会议安排顺序，进行排序及展示，无需人为干预；
4)建会后，系统自动根据议程表添加参会人员，同时进行座次关联安排，自动分配参会人员会控、阅文、同屏、异步、签到、投票等权限；
5)建会后，系统根据议程表安排，终端可自动显示议题或议程下的：汇报人、列席人、承办部门、汇报时间等备注信息，同时具备自定义设置；
6)建会后，系统根据议程表系统自动生成投票表决，同时关联到相关议题或议程中；
	否

	572. 
	
	9.会议归档与查询开发需满足：参会人员会后可通过浏览器登录后台，查看自己参加过的历次会议文件、批注文件、投票表决结果、会议记录与会议纪要，结束过的会议可再次重新启动；
	否

	573. 
	桌面升降终端
	1.硬件技术需求：国产不低于八核2.3GHz主频处理器、内存≥8G、≥128GB固态硬盘，配套国产操作系统；
	否

	574. 
	
	2.软件需求：
1）软件首页显示内容包括但不限于：会议主题、参会人员、警示语、滚动提示语与进入系统按键，同时具备字体、字号与显示位置调整；
2）具备拖拽快捷浮窗按键，按键中至少包含：发起主讲、返回桌面、快捷批注、数据展板、视频会议、跟踪主讲、外部信号、会议标语功能按键，点击数据展板后可直接打开外部信息；
3）进入系统后显示内容至少包括：会议信息、议题、议程、会议材料；
4）具备不少于七种阅文方式：长文件具备目录导航阅文，阅文时可添加收藏，阅文时可输入页码跳转，阅文时可上下翻页，阅文时可通过页码拖动快速翻页，阅文时具备手势放大缩小；阅文时可通过滑动缩略图快速阅文，阅文方式需满足分屏操作；
5）具备批注功能：可通过鼠标左键进行批注，批注后无需其它操作可通过滚轮直接翻页，多人批注同一份文件，可通过批注颜色对应人名颜色进行快速查找；
6） 软件具备同屏权限、同步信号、异步权限，软件在任何界面具备一键快速同步功能，会场中任何席位终端都可设置为汇报席，汇报席信号可同步给会场其他终端；
7） 会议结束后，无需建会也可使用此系统，满足非正式会议场景下的使用要求，可将任何一台升降终端屏幕所有的操作内容进行同步分享到大屏幕或其它会议终端同屏显示；
	否

	575. 
	视频编码器
	1.采用国产处理器、主频≥2.3GHz、内存≥8GDDR4、固态硬盘≥128GROM，配套国产操作系统；
	否

	576. 
	
	2.至少具备以下功能：信号显示，签到实时数据显示，标语显示，投票表决结果统计与显示，评分、测评统计结果显示；
	否

	577. 
	
	3.具备信号处理模块；
	否

	578. 
	
	4.具备编码及解码功能，具备视频信号与网络信号互转功能，需要具有屏幕投屏功能；
	否

	579. 
	
	5.具备不少于1路3.5mm音频输入接口与不少于1路3.5mm音频输出接口，实现音视频同步输入输出，外部笔记本在播放带有音频的文件时，声音可以通过此设备解码音频信号并完成输出到会议音响设备进行扩声；
	否

	580. 
	LED聚光灯
	1.光源不小于200W，寿命不少于50000小时；
	否

	581. 
	
	2.额定功率不小于320W；
	否

	582. 
	
	3.色温可调节，范围不小于3200-5600K任意调整；
	否

	583. 
	
	4.显色指数Ra不小于95；
	否

	584. 
	
	5.调光不小于0～100% 线性调节；
	否

	585. 
	
	6.操作界面LCD液晶显示，恒流驱动  ；
	否

	586. 
	
	7.出光角度不小于10°～65°范围手动调节  ；     
	否

	587. 
	
	8.不少于6CH；
	否

	588. 
	LED染色灯
	1.光源不少于18颗15w 四合一大功率 LED灯珠；
	否

	589. 
	
	2.功率不小于280w；
	否

	590. 
	
	3.寿命不少于50000小时 ，光束角度25°/45°（可选）；
	否

	591. 
	
	4.色温不小于5600K；
	否

	592. 
	
	5.0-100%电子调光 ；
	否

	593. 
	
	6.RGBW线性混色，颜色可达到16.7万种以上；
	否

	594. 
	
	7.四位数码管显示功能菜单；
	否

	595. 
	
	8.控制通道不少于8通道；
	否

	596. 
	LED数字平板柔光灯
	1.电压AC90-250V，50/60Hz；
	否

	597. 
	
	2.功率不小于230W；
	否

	598. 
	
	3.光源不少于432颗x0.5w 高亮度贴片LED灯珠；
	否

	599. 
	
	4.显色指数Ra不小于95；
	否

	600. 
	
	5.色温可调节，范围不小于3200-5600K任意调整；
	否

	601. 
	
	6.LED 寿命不小于50000 小时；  
	否

	602. 
	
	7.调光不小于0～100% 线性调节 ，控制模式：DMX512,主从模式，自走模式；
	否

	603. 
	
	8.散热系统无风扇自然散热；
	否

	604. 
	
	9.不少于3CH/4CH两种通道模式任意选择，防水等级:IP20；
	否

	605. 
	电脑摇头灯
	1.电压AC90-250V 50/60Hz；
	否

	606. 
	
	2.光源不小于350W；
	否

	607. 
	
	3.平均寿命不少于2000H；
	否

	608. 
	
	4.颜色不少于13种颜色+白光，带有半色功能；
	否

	609. 
	
	5.固定图案不少于13个金属图案+白光；
	否

	610. 
	
	6.旋转图案不少于9个玻璃图案+白光，图案片能自由拔插更换；
	否

	611. 
	
	7.双片式频闪，不少于0-13次/秒, 带随机频闪 ，不少于2个棱镜，一个8排镜+一个8棱镜，可双向旋转带定位功能；
	否

	612. 
	
	8.柔光效果：可调节柔光的光斑角度，线性等雾化调节功能；
	否

	613. 
	
	9.调焦：电子调焦，可线性放大调节；
	否

	614. 
	
	10.光束角度不小于 3°-30°三级光束调节；
	否

	615. 
	
	11.不小于0-100%线性调节；
	否

	616. 
	
	12.控制方式：主从模式，自走模式，LCD液晶显示屏；
	否

	617. 
	调光台
	1.不小于128G固态硬盘，不小于8G内存；
	否

	618. 
	
	2.支持中文菜单显示，且内置多国语言；
	否

	619. 
	
	3.内置一个不小于15寸触摸屏，并可扩展一个触摸屏；
	否

	620. 
	
	4.不少于12个DMX输出端口；
	否

	621. 
	
	5.支持Artnet,并可扩展至不少于20个DMX输出口，10240个通道；
	否

	622. 
	
	6.不少于10个宏按键，可编辑任何程序；
	否

	623. 
	
	7.不少于20个重放推杆，支持不少于1000个虚拟重放；
	否

	624. 
	
	8.不少于2个以太网接口；
	否

	625. 
	
	9.不少于4个USB接口；
	否

	626. 
	
	10.支持Art-Net，sACN灯光协议；
	否

	627. 
	8路放大器
	1.电源AC100V-240V / 50-60Hz；
	否

	628. 
	
	2.一路DMX512数码输入，一路DMX512直接输出；
	否

	629. 
	
	3.输入/输出支持光电隔离；
	否

	630. 
	
	4.不少于8路独立放大驱动输出；
	否

	631. 
	
	5.信号放大整形功能，延长信号传输距离；
	否

	632. 
	
	6.增强数据总线接入设备数量的能力；
	否

	633. 
	
	7.保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离；
	否

	634. 
	
	8.应具有数字式灯光控制系统的安全运行可靠性；
	否

	635. 
	解码控制器
	1.支持多台串联扩展通道；
	否

	636. 
	
	2.支持以太网连接；
	否

	637. 
	
	3.支持ArtNet、DMX512、RDM协议；
	否

	638. 
	
	4.支持扩展控制台的DMX输出口；
	否

	639. 
	
	5. 不少于8个DMX端口都可以配置为输入或输出；
	否

	640. 
	
	6.所有DMX端口需配备不少于3芯NeutrikXLR卡侬插；
	否

	641. 
	
	7.支持所有输入/输出口之间100％的电气隔离：支持1个端口上有问题不会影响其他端口；
	否

	642. 
	
	8.支持TFT液晶彩屏可显示各种参数；
	否

	643. 
	
	9.支持每路输入输出需带LED指示灯；
	否

	644. 
	
	10.支持宽电压输入；
	否

	645. 
	12路直通柜
	1.供电：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%，额定功率不少于12路x4KW；可适用于任何负载；
	否

	646. 
	
	2.支持每路带独立指示灯；
	否

	647. 
	
	3.支持过载与短路双重保护，高分断空气开关；
	否

	648. 
	
	4.支持160A输入，电流电压表直观显示输出电压电流；
	否

	649. 
	追光灯
	1.光源：LED模组；
	否

	650. 
	
	2.色温：3200K/5600K/8000K可选；
	否

	651. 
	
	3.平均寿命：≥50000小时；
	否

	652. 
	
	4.显色指数：CRI＞72；
	否

	653. 
	
	5.光通量：≥74000lm；
	否

	654. 
	
	6.光斑角度：不小于4°~12°；
	否

	655. 
	
	7.透镜：非球面透镜；
	否

	656. 
	
	8.输入电压：AC100-240V/50/60Hz；
	否

	657. 
	
	9.调光：手动电子调光0-100%线性调光；
	否

	658. 
	
	10.冷却：冷却传导方式采用导热管散热或内置风扇散热；
	否

	659. 
	灯杆
	结合现场需求定制；
	否

	660. 
	匀速拉幕机(底幕)
	1.拉幕机牵引力：≥400N；
	否

	661. 
	
	2.对开额定速度：不低于0.5m/s（对开）匀速；
	否

	662. 
	
	3.对开行程：不少于14m（单边行程）；
	否

	663. 
	
	4.重复定位精度：对开：≤±10mm；
	否

	664. 
	
	5.运行噪音：≤45dB；
	否

	665. 
	
	6.须配套电动升降党徽系统 1 套，设备外形、升降高度、驱动方式、安装结构可结合现场安装条件定制调整，满足现场实际使用需求；
	否

	666. 
	幕布轨道
	1.规格:不低于40*40角钢+100槽钢；
	否

	667. 
	
	2.配件：100滑轮、限位，钢丝绳，挂钩；
	否

	668. 
	
	3.其他:稳定结构轨道，钢缆与框架之间通过挂钩扣连接低噪音导轨，用于对开幕布的悬挂、开闭运动轨道；
	否

	669. 
	固定灯光吊杆杆体
	1.吊杆:不低于φ50双管桁架结构，分上、下两层，中间采用不低于40*20方管连接，防锈底漆、黑色面漆；
	否

	670. 
	固定幕布吊杆杆体
	1.吊杆:不低于φ50双管桁架结构，分上、下两层，中间采用不低于40*20方管连接，防锈底漆、黑色面漆；
	否

	671. 
	钢丝绳
	1.选用不低于φ5.1mm，符合GB/T8918-2006重要用途钢丝绳规定的无油镀锌航空钢丝绳；
	否

	672. 
	
	2.钢丝绳结构型式：不低于6×19+FC线接触纤维芯钢丝绳；
	否

	673. 
	
	3.钢丝绳的安全系数：不低于10；需符合WH/T28-2007《辅助机械设备台上设备安全》规范关于钢丝绳的安全系数必须等于或大于10的规定；
	否

	674. 
	主席台电动控制箱
	1.支持辅助机械设备控制台规格，支持可以控制吊杆上升或下降，支持可以控制对开幕的开、闭及自动限位等功能，模拟控制，支持具有点控、急停控制保护等功能，设有电锁，电源指示、相序保护器等设施；
	否

	675. 
	会标杆体
	1.吊杆；不低于φ50双管桁架结构，分上、下两层，中间采用不低于40*20方管连接，防锈底漆、黑色面漆；
	否

	676. 
	滑轮固定装置
	1.定制，与顶面钢结构平台焊接固定；
	否

	677. 
	极限开关
	1.支持舞台限位开关需由接触点、传动机构、机壳和固定支架等部分组成，当电动舞台或灯光设备移动到达限位位置时，机械传动机构会将接触点闭合，触发限位开关，切断电源，停止设备的继续移动；
	否

	678. 
	主席台葡萄架
	1.整个吊顶采用钢架焊接，满足灯光承重要求，钢结构件应设计合理，强度、刚度及稳定性能均符合要求，同时满足舞美设计需求；
	否

	679. 
	机械辅助机构
	1.含金属桥架、五金配件、焊条油漆、切割片、打磨片、钢丝绳卡子等、滑轮、复合滑轮、灯笼、极限开关、收线框等；
	否

	680. 
	底幕
	1.采用防火阻燃处理，万里绒，垂直法达到防火不低于B1级；缝纫轨迹要均、直、牢固，缝纫接针要套正，缝到边口处必须打加针，垂直燃烧损毁长度≤150mm，续燃时间≤5s，阴燃时间≤15s，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃幕布整体倒顺光顺向一致。褶间距应均匀。主席台幕布防火要求不低于B1级。折比不低于1比3；色牢度：不低于2级；（宽8m*高7m*3折2块）；
	否

	681. 
	沿幕
	1.采用麻绒，采用防火阻燃处理，垂直法达到防火不低于B1级；缝纫轨迹要均、直、牢固，缝纫接针要套正，缝到边口处必须打加针。垂直燃烧损毁长度≤150mm，续燃时间≤5s，阴燃时间≤15s，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃！幕布整体倒顺光顺向一致。褶间距应均匀。主席台幕布防火要求达到不低于B1级。折比不低于1比3；色牢度：不低于2级；（宽14m*高2m*3折1块）
	否

	682. 
	12U机柜
	1.采用冷轧钢材，负载不少于1000kg，不少于8口PDU国标电源插排×1，固定板部件×3,风扇×2,2"重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×40，内六角扳手×1
	否

	683. 
	37U机柜
	1.采用冷轧钢材，负载不少于1000kg，不少于8口PDU国标电源插排×1，固定板部件×3,风扇×2,2"重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×40，内六角扳手×1
	否

	684. 
	47U机柜
	1.采用冷轧钢材，负载不少于1000kg，不少于8口PDU国标电源插排×1，固定板部件×3,风扇×4,2"重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×40，内六角扳手×1
	否

	685. 
	48口交换机
	1.千兆电口≥48个，万兆光口≥4个；
	否

	686. 
	
	2.交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥120Mpps；
	否

	687. 
	16口交换机
	1.端口：≥16x10/100/1000MbpsRJ45端口
	否

	688. 
	
	2.背板带宽：≥32Gbps
	否

	689. 
	
	3.包转发率：≥24Mpps
	否

	690. 
	
	4.交换方式：存储-转发
	否

	691. 
	
	5.供电：非POE(外部电源适配器)
	否

	692. 
	多媒体桌插
	1.接口至少具备HDMI/VGA等；
	否

	693. 
	
	2.输出：1路HDBaseT信号、1路解嵌音频信号，可组合安装功能模块，同时具备发射和接收。
	否

	694. 
	监听音箱
	1.两分频有源监听扬声器；
	否

	695. 
	
	2.中低音单元尺寸≥5.25英寸，带电磁屏蔽；
	否

	696. 
	
	3.高音单元尺寸≥1英寸，带电磁屏蔽；
	否

	697. 
	
	4.输入口：具有卡侬式的平衡口，大三芯的平衡/非平衡口；
	否

	698. 
	
	5.功率：≥70W；输出功率（低音）：≥40W；输出功率（高音）：≥30W；
	否

	699. 
	
	6.信噪比：≥90dB，全输出20kHz频宽时；
	否

	700. 
	
	7.前面板具有电源开关指示灯；
	否

	701. 
	
	8.输入阻抗：平衡口不低于20k ohms，非平衡口不低于10k ohms；
	否

	702. 
	55寸信息展示终端4（液晶电视）
	1.显示尺寸≥55";
	否

	703. 
	
	2.亮度（nit）≥500；
	否

	704. 
	
	3.显示比例16:9；
	否

	705. 
	
	4.分辨率≥3840*2160；
	否


三、实施要求
	序号
	内容
	实施标准

	1． 
	项目实施过程控制
	具有完整严格的项目实施过程控制计划表，设备安装前应根据货物类别、数量及使用需求进行配套深化设计，图纸经确认后进行设备采购。进度控制依据：项目进度表、项目进展报告、变更请求等。进度控制的结果：项目时间表更新、补救的行动、总结等。

	2． 
	项目实施过程文档管理
	对文档进行明确分类，包括但不限于技术类文档、安装计划类文档、配置计划类文档、手册类文档、测试类文档、试运行类文档及验收类文档等。及时地、分阶段地提交文档，以保证项目文档的完整性和实时性。终验后，投标人负责全部建设文档的归档工作，内部资料由采购人负责整理。

	3． 
	项目实施组织架构
	投标人应针对本项目建立完整的、行之有效的组织体系，明确各职能组的人员、职责和组间关系，保证项目组协调运行，以便顺利完成任务。

	4． 
	项目实施进度安排
	投标人应按照结合实际情况制订全面详尽切实可行的进度计划，并经采购人确认。投标人应采取必要和适当的措施来保证整体项目按照批准的进度计划或按照经过修订并批准的进度计划进行建设实施。在整体项目实施过程中，投标人应定期检查各相关工作配合方的实施进度，有责任督促各工作任务负责方（货物制造商、需求方）按照计划进行系统实施。若对项目推进过程中的实施进度要求、多方配合机制有疑问，应及时以书面形式通报采购人相关管理部门，并与采购人相关管理部门一起协调处理。

	5． 
	项目验收安排
	制订完备的验收方案和验收计划、严格按照验收计划执行验收过程，提交准确完整的验收报告，同时保存好验收相关文档。

	6． 
	项目培训安排
	投标人需制定系统的培训方案，并为所培训人员提供培训资料。



2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
2.1、采购标的需满足的服务标准、效率要求
[bookmark: OLE_LINK76]2.2.1由于会议系统重要性高且使用要求严格，投标人需承诺为本项目所有设备及系统软件提供以下（1）-（3）服务内容（提供承诺函，格式自拟）：
（1）提供不少于3年质保服务；
（2）提供每周7×24小时技术服务；
（3）质保期内若发生故障，工程师10分钟内响应，4小时内到达现场，12小时内排除故障；
（4）投标人需提供售后服务方案，方案内容包括但不限于：1.售后服务范围与内容、2.售后服务方式、3.售后服务响应计划、4.故障处理与保障等详细售后服务。
2.2.2、其他要求：
2.2.2.1、实施人员：拟投入项目经理同时具有高级信息系统项目管理师和IT服务项目经理证书。其他项目成员具有音视频设计工程师专业技术证书。
2.2.2.2、投标人需对采购人需求有正确全面的理解，了解系统建设现状，能够理解本项目的背景、目标、原则。
2.2.2.3、投标人需提供项目实施方案，方案须包含以下5项内容：①针对本项目制定的设计方案；②针对本项目的实施进度计划；③针对本项目实施保障措施详细阐述；④实施过程中的质量控制方案；⑤项目应急及相关风险控制措施详细阐述。
2.2.2.4、投标人需提供会议系统集成方案，能够与利旧多媒体设备进行集成、对接、联调和统一纳管工作。

3、为落实政府采购政策需满足的要求；
3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
[bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK56]3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

4、采购标的的其他技术、服务等要求；
[bookmark: OLE_LINK200][bookmark: OLE_LINK201]4.1、对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。
4.2、技术参数中“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人/响应人须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料按对应条款说明提供，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。
4.3、供货及安装要求
[bookmark: OLE_LINK202][bookmark: OLE_LINK203]4.3.1、投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
4.3.2、投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
4.3.3、投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
4.3.4、工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
4.4、培训要求：
培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求
无。
（三）验收标准
项目验收按照招标文件、合同执行，验收包含到货查验、安装分项、系统试运行、竣工终验四阶段，覆盖所有设备、管线、软件及集成功能，到货核对型号资质，安装检查施工工艺，试运行测试等全部功能，验收不合格由中标单位免费整改并承担全部费用，未通过终验采购人可暂缓付款，完整移交全套竣工资料后方可完成验收。

（四）其他要求
无。
[bookmark: _GoBack]
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