采购需求
1、 采购标的
1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

	序号
	标的名称
	数量
	单位
	备注（核心产品）

	1
	内网业务专用电脑
	320
	台
	/


说明：本项目不接受进口产品。
2. 项目背景/项目概述
根据我院业务需求，采购新街口病房及医技科室内网业务专用电脑。
2、 商务要求
1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
交货日期：签订合同或采购人指定后45个日历日内，所有货物到齐。
交货（安装、调试、服务）地点：北京市昌平区回南北路68号 北京积水潭医院。
2. 付款条件（进度和方式）
[bookmark: _GoBack]2.1合同签字盖章，且采购人收到中标人提供的正式发票并审核无误后，采购人向中标人支付不低于合同总价50%的合同款，剩余尾款采购人将根据财政资金拨付情况向中标人履行付款义务。
2.2因财政资金拨付等原因延迟支付或者最终支付比例变化的，不构成采购人逾期付款或其他违约责任。采购人支付费用前，中标人应将对应金额的法定发票提供给采购人审核，待审核通过后采购人按照合同约定向中标人支付费用。如发票审核不合格或中标人未提供发票，则采购人有权拒绝支付相关费用。
2.3本项目为政府财政投资项目，中标人充分理解并承诺若政府财政资金不能及时到位，自身的资金保证能力可以保证该项目的进度和质量。中标人应按照约定履行本合同义务，不以采购人付款作为进行开发工作的前提或不得以采购人未按时足额付款作为拒绝进行开发工作的抗辩理由。
2.4中标人在合同签订后，以银行保函形式向采购人提交合同总金额的5%履约保函。中标人提供的履约保函期限为1年，保函到期后60个工作日内，采购人向中标人退还其提交的履约保函。中标人违反前述约定未按时按要求提供履约保函的，每逾期1日，中标人应按履约保函金额的千分之五向采购人支付违约金。
3. 包装和运输（须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
中标人负责交付现场的清理打扫及保存设备包装箱。
4. 售后服务（质保期）
质量保证期：从验收合格之日起进入质量保证服务期，质量保证期不少于5年原厂质保（验收时提供可查询的证明材料）。
投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，需指派三名专业维护人员进行为期不少于五年（5*8）的驻场运维服务，新街口、新龙泽、回龙观三院区均独立配备一名驻场人员，并保证投标产品停产后5年的备件供应。
中标人负责对采购人操作人员进行设备使用等方面的知识和方法培训，直至采购人的操作人员能独立熟练操作为止。 
所投各类电脑设备需要提前预装满足本院医疗业务系统的专业版正版操作系统。
★5.与前期项目关系
我院已采购千余台电脑，均使用云桌面进行统一管理，在我院的日常管理与使用工作中得到了工作效率的提升和信息管理安全的提升，因本次购买的电脑类设备数量较大，为方便统一管理和技术支持，提高工作效率和信息安全管理能力，需统一纳入医院已完成的云桌面平台当中统一管理。（投标人需提供统一管理对接承诺书并加盖公章，否则作无效投标处理）
★6. 功能测试
本项目要求中标人在签订合同后七日内进行相关设备功能测试，如不满足招标要求，将视为虚假应标，采购人保留追究其法律责任的权利。（投标人需提供承诺书并加盖公章，否则作无效投标处理）
演示设备及功能要求：要求中标人在签订合同后七日内提供所有投标的电脑类产品样品并预装相关软硬件系统后，与我院建设的云桌面平台兼容对接，完成对电脑的统一管理，软件的统一下发等功能。

3、 技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
根据我院业务需求，采购新街口病房及医技科室内网业务专用电脑，满足相关科室及人员使用需求。
2. 货物技术要求
指标要求中如有“投标人/供应商给出......”等表述要求的，请投标人明确提供响应具体内容；
技术需求中“★”的指标为采购文件中的实质性要求，不满足该指标项将导致投标被拒绝；#代表重要指标，不满足重要指标要扣分。投标人在响应采购需求时，应就采购产品进行逐条响应。投标人在投标、响应环节出具关于所提供相关产品满足采购文件要求承诺函的，即视为符合要求。
（一）内网业务专用电脑
	序号
	指标分类
	二级指标
	是否可以
作为评分
因素
	指标要求

	1
	产品规格
	★CPU信息
	否
	供应商给出CPU信息，包含CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及内存的最高速率、通道数和位宽

	2
	产品规格
	★ 内存配置容量
	否
	≥16GB 

	3
	产品规格
	★ 内存类型
	否
	支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上内存类型

	4
	产品规格
	★内存条配置数量（板载内存不涉及）
	是
	≥2

	5
	产品规格
	★ 主板集成模块
	否
	集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现

	6
	产品规格
	★ 主板支持的CPU和内存情况
	否
	供应商给出主板支持的CPU和内存型号和数量

	7
	产品规格
	#主板内置PCIe插槽数量
	是
	支持PCIe插槽数量不少于3个，主板提供不少于1个PCIe x16，不少于1个PCIe x8扩展槽，不少于1个PCIe x1扩展槽（提供证明文件，并加盖公章）

	8
	产品规格
	特殊孔位及接口
	否
	预留满足USB3.0数据传输规范的接口，工作电压5V，最大过电流应不小于0.9A；

	9
	产品规格
	★ 主板其他内置接口
	否
	供应商给出相关SATA、M.2、USB接口数量及占用状态

	10
	产品规格
	★单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）
	否
	≥16GB 

	11
	产品规格
	★ 内存插槽满配时提供的最高内存总容量
	否
	≥64GB 

	12
	产品规格
	★ 固态盘数量
	否
	≥1个

	13
	产品规格
	★ 固态存储容量
	否
	≥512GB 

	14
	产品规格
	★ 机械硬盘数量
	否
	≥0个

	15
	产品规格
	★ 机械硬盘总容量
	否
	≥0GB 

	16
	产品规格
	★ 机械硬盘转速
	否
	不涉及

	17
	产品规格
	机械硬盘接口协议
	否
	不涉及

	18
	产品规格
	★ 机械硬盘形态
	否
	不涉及

	19
	产品规格
	固态存储接口协议
	否
	UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议

	20
	产品规格
	★ 固态存储形态
	否
	采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2标准的插卡形态

	21
	产品规格
	存储设备扩展盘位
	否
	≥1块M.2 SSD

	22
	产品规格
	★ 存储设备其他参数要求
	否
	固态盘应符合NVME SSD的相关规定

	23
	产品规格
	★ 显卡类型
	否
	独立显卡

	24
	产品规格
	★ 独立显卡显存类型
	否
	配置独立显卡，显存类型应为DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4

	25
	产品规格
	★ 独立显卡显存位宽
	否
	配置独立显卡，显存位宽≥64位

	26
	产品规格
	★ 独立显卡显存容量
	否
	配置独立显卡，显存容量≥2GB

	27
	产品规格
	独立显卡接口协议
	否
	支持PCIe协议版本大于等于2.0或HT（HyperTransport）协议版本大于等于3.0的独立显卡接口协议

	28
	产品规格
	★ 显示屏屏占比
	否
	≥88% 

	29
	产品规格
	★ 显示屏分辨率
	否
	≥1920x1080 

	30
	产品规格
	#显示屏像素密度
	是
	≥92像素/英寸（提供证明文件，并加盖公章）

	31
	产品规格
	显示屏可视角度
	否
	水平≥178°

	32
	产品规格
	★ 显示屏尺寸
	否
	≥23.8英寸

	33
	产品规格
	★ 显示屏屏幕比例
	否
	16 :9

	34
	产品规格
	★ 显示器外观颜色
	否
	黑色

	35
	产品规格
	# 显示屏防蓝光
	是
	支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.00045/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）（提供证明文件，并加盖公章）

	36
	产品规格
	# 显示屏低频闪
	是
	显示屏应支持低频闪≤-61.7dB（提供证明文件，并加盖公章）

	37
	产品规格
	#显示屏防炫目
	是
	显示屏镜面反射率≤3.8%（提供证明文件，并加盖公章）

	38
	产品规格
	传声器数量
	否
	≥0 

	39
	产品规格
	扬声器数量
	否
	≥0 

	40
	产品规格
	★ 鼠标数量
	否
	≥1 个

	41
	产品规格
	★ 键盘数量
	否
	≥1 个

	42
	产品规格
	摄像头数量
	否
	≥0 个

	43
	产品规格
	光驱数量
	否
	≥0 个

	44
	产品规格
	★ 键盘按键数目
	否
	104键

	45
	产品规格
	摄像头像素
	否
	≥0

	46
	产品规格
	摄像头分辨率
	否
	≥0

	47
	产品规格
	扬声器功率
	否
	≥0

	48
	产品规格
	扬声器频率范围
	否
	无

	49
	产品规格
	扬声器总谐波失真
	否
	无

	50
	产品规格
	扬声器最大声压级
	否
	无

	51
	产品规格
	★ 键盘连接方式
	否
	有线

	52
	产品规格
	★ 键盘键程
	否
	2.3mm~4.0mm

	53
	产品规格
	★ 键盘按键压力
	否
	按键压力应在0.54N±0.14N

	54
	产品规格
	★ 有线键盘连接线
	否
	≥1.5 米

	55
	产品规格
	★ 键盘颜色
	否
	黑色

	56
	产品规格
	键盘其他要求
	否
	键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T14081的相关规定

	57
	产品规格
	★ 鼠标连接方式
	否
	有线

	58
	产品规格
	★ 有线鼠标连接线
	否
	≥1.5 米

	59
	产品规格
	★ 鼠标DPI分辨率
	否
	800~1600 

	60
	产品规格
	★ 鼠标颜色
	否
	黑色

	61
	产品规格
	★ 鼠标其他要求
	否
	其它参数应符合GB/T26245的相关规定

	62
	产品规格
	内置光驱
	否
	支持内置光驱

	63
	产品规格
	★ 有线网卡数量
	否
	≥1 

	64
	产品规格
	无线网卡及天线数量
	否
	≥0

	65
	产品规格
	单无线网卡天线数量
	否
	≥0 

	66
	产品规格
	#USB接口数量
	是
	 USB接口不少于8个（其中前置USB3.0接口≥4个；后置USB3.0接口≥4个）（提供证明文件，并加盖公章）

	67
	产品规格
	USB母座接口要求
	否
	机箱前面板USB孔位采用横向排列中心间距应不小于5mm

	68
	产品规格
	★ 视频接口数量
	否
	≥2

	69
	产品规格
	#音频接口数量
	是
	≥5个音频接口：前置麦克风口1个，耳机口1个 后端3个Audio音频接口 （提供证明文件，并加盖公章）

	70
	产品规格
	存储卡接口数量
	否
	≥0 

	71
	产品规格
	★ 整机外观
	否
	a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固

	72
	产品规格
	★ 状态指示灯
	否
	在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数

	73
	产品规格
	★整机基础规格
	否
	a)机箱应符合GB/T4208、GB/T26246的相关规定；机箱标配散热风罩，配置双面脚贴，可立可卧；
b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求；
c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；
d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它
控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；
f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；
g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；
h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理， 需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；
i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；
j) 各插头位置和插拔方向应合理， 应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；
k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；
l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；
m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴
牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；
n)其它要求应符合GB/T9813.1的相关规定

	74
	产品规格
	★ 机箱防护要求
	否
	机箱应符合GB/T4208中IP20防护要求

	75
	产品规格
	★ 整机噪音
	否
	静音舒适性：考虑工作环境的静音舒适，要求设备的噪声声功率级≤4Bel，噪声声压级≤22dB

	76
	产品规格
	★ 整机散热
	否
	环境适应性：考虑使用环境差异，要求设备通过温度0~40℃/低气压61.6kPa（4000m）的环境适应性认证

	77
	产品规格
	★ 整机能效限定值
	否
	产品能效限定值应达到GB 28380-2012标准中能效等级2级及以上

	78
	产品规格
	★ 机身材质
	否
	塑料/金属等

	79
	产品规格
	★ 机身颜色
	否
	黑色

	80
	产品规格
	#机箱尺寸容量
	是
	机箱体积≤14L， （提供证明文件，并加盖公章）

	81
	性能要求
	★CPU物理核数
	否
	≥8

	82
	性能要求
	★CPU主频
	否
	≥3.0GHz 

	83
	性能要求
	★CPU末级缓存容量
	否
	≥16MB 

	84
	性能要求
	★CPU支持的内存最高速率
	否
	≥3200MT/s 

	85
	性能要求
	★ 内存读写速率
	否
	≥3200MT/s 

	86
	性能要求
	★ 显示分辨率
	否
	≥1920x1080 

	87
	性能要求
	★ 显卡显示芯片核心频率
	否
	≥300MHz 

	88
	性能要求
	★ 显存等效频率
	否
	≥1000MT/s 

	89
	性能要求
	★ 显卡可支持多屏同时显示数量
	否
	显卡应支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080，支持VGA+HDMI视频输出显示 

	90
	性能要求
	★ 显示屏刷新率
	否
	≥100Hz 

	91
	性能要求
	★ 显示屏位深
	否
	≥8位

	92
	性能要求
	★ 显示屏色域
	否
	≥99%sRGB

	93
	性能要求
	★ 显示屏色准
	否
	无

	94
	性能要求
	★ 显示屏响应时间
	否
	≤8ms 

	95
	性能要求
	★ 显示屏亮度
	否
	≥250尼特

	96
	性能要求
	★ 显示屏亮度一致性
	否
	≥75% 

	97
	性能要求
	#显示屏对比度
	是
	≥3000：1 （提供证明材料，并加盖公章）

	98
	性能要求
	★ 显示屏其他参数
	否
	其它参数应符合SJ/T11292的相关规定

	99
	性能要求
	★ 有线网卡速率
	否
	最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应

	100
	性能要求
	支持无线网络通信技术协议
	否
	不涉及

	101
	性能要求
	无线网卡频宽
	否
	不涉及

	102
	功能要求
	#内存扩展接口(板载内存不涉及)
	是
	≥4 个（提供证明文件，并加盖公章）

	103
	功能要求
	存储扩展接口(板载存储不涉及)
	否
	供应商给出主板支持存储扩展接口类型，如UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2等类型接口

	104
	功能要求
	★ 主板USB瞬间过流保护
	否
	支持有瞬间过流保护功能

	105
	功能要求
	★ 主板防静电保护
	否
	支持防静电保护功能

	106
	功能要求
	#I/O接口功能
	是
	提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O接口，应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力;BIOS级USB屏蔽及智能USB数据保护：USB支持BIOS下全部接口一键开关、前后置USB口分组开关 针对存储设备支持全部USB接口一键切换、前后置USB口分组切换禁止访问模式/只读模式。（提供功能性截图证明及相关证明文件，并加盖公章）

	107
	功能要求
	★ 显卡外接显示接口
	否
	显卡至少支持VGA、HDMI 2种显示接口，并与显示器接口相匹配

	108
	功能要求
	独立显卡数量
	否
	≥1 

	109
	功能要求
	★ 显示器接口
	否
	显示器应与显卡外接显示接口匹配

	110
	功能要求
	★ 显示器支架
	否
	不涉及

	111
	功能要求
	★ 显示器参数调节
	否
	a)提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等；b)支持色温、亮度、对比度调节

	112
	功能要求
	摄像头物理隐私保护开关
	否
	不涉及

	113
	功能要求
	传声器降噪
	否
	不涉及

	114
	功能要求
	键盘背光
	否
	不涉及

	115
	功能要求
	光驱功能
	否
	光驱应支持只读、刻录等类型；最大读取速度CD不低于24×150KB/s；
最大读取速度DVD不低于8×358KB/s；
最大刻录速度CD不低于24×150KB/s；最大刻录速度DVD不低于6×1358KB/s； 
兼容光盘类型包含只读光盘、可读写
光盘、可擦写光盘等

	116
	功能要求
	★ 存储功能
	否
	通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能

	117
	功能要求
	内置控制器固态存储加密
	否
	固态存储通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。a)支持加密功能，且加密功能开启不影响SSD读写性能；b)支持固件加密、安全启动和安全升级；c)支持数据的安全擦除

	118
	功能要求
	★ 网络功能
	否
	a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能

	119
	　
	无线网卡频段
	否
	不涉及

	120
	功能要求
	物理开关
	否
	支持在BIOS、OS下开关

	121
	功能要求
	★ 数据传输
	否
	支持数据传输能力

	122
	功能要求
	蓝牙协议
	否
	若支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于5.0版本

	123
	功能要求
	★ 有线网卡接口类型
	否
	支持RJ45接口

	124
	功能要求
	无线网卡标准
	否
	若配备无线网卡，产品应符合GB15629.11所有部分

	125
	功能要求
	★ 网络设备拆装
	否
	网络设备支持物理拆装，包括无线网卡蓝牙模块等

	126
	功能要求
	★ 音频接口类型
	否
	支持3.5mm孔径3段式或4段式接口

	127
	功能要求
	★ 视频接口类型
	否
	至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口

	128
	功能要求
	★HDMI 、DP、Type-C显示接口要求
	否
	若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出

	129
	功能要求
	其他接口
	否
	无

	130
	功能要求
	存储卡接口类型
	否
	不涉及

	131
	功能要求
	#电源线适配能力
	是
	电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求，电源功率≥200W；电源通过80PLUS认证（网站可查, 提供证明文件，并加盖公章）；

	132
	功能要求
	★ 中文信息处理要求
	否
	Online update安装KB后可以满足GB 18030的相关规定

	133
	功能要求
	#操作系统备份及还原功能
	是
	终端出厂预装系统和OS镜像备份软件，支持用户选择需要恢复的操作系统；选择维护系统，即等待部署；选择恢复操作系统后即可进行镜像制作；（提供证明文件，并加盖公章）

	134
	功能要求
	★ 固件备份还原能力
	否
	支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级

	135
	功能要求
	★ 操作系统及驱动升级
	否
	支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级

	136
	功能要求
	★ 固件升级
	否
	支持BIOS关闭以太网及USB接口

	137
	功能要求
	★BIOS支持关闭通讯接口
	否
	产品应具备查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能

	138
	功能要求
	★ 固件查看信息
	否
	产品应具备设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动

	139
	功能要求
	★ 固件设置启动顺序
	否
	产品应具备设置口令、修改口令、验证口令功能

	140
	功能要求
	★ 固件设置口令
	否
	产品应具备网络引导启动和关闭功能

	141
	功能要求
	★ 固件设置网络引导
	否
	支持网络引导启动和关闭功能，专属打印机管理模块，支持打印机的个性化管理。需提供满足该技术指标的功能截图 

	142
	功能要求
	指纹识别
	否
	不涉及

	143
	功能要求
	人脸识别
	否
	不涉及

	144
	功能要求
	静脉识别
	否
	不涉及

	145
	功能要求
	NPU/GPU等AI加速模块
	否
	不涉及

	146
	功能要求
	视频编解码加速模块
	否
	不涉及

	147
	功能要求
	影像处理加速模块
	否
	不涉及

	148
	可靠性要求
	★ 固态存储寿命
	否
	TBW≥80TB（条件：240GB硬盘容量）

	149
	可靠性要求
	★ 机械硬盘寿命
	否
	通电时间≥5万小时

	150
	可靠性要求
	★ 显示屏屏幕失效点
	否
	符合GB/T9813.2的要求

	151
	可靠性要求
	★ 键盘按键寿命
	否
	≥1000万次

	152
	可靠性要求
	★ 鼠标按键寿命
	否
	≥300万次

	153
	可靠性要求
	★ 键盘鼠标线材寿命
	否
	键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好

	154
	可靠性要求
	★ 风扇寿命
	否
	≥4 万小时

	155
	可靠性要求
	★ 电磁兼容性要求的抗扰度
	否
	电磁兼容性：考虑设备工作稳定：要求设备通过浪涌（冲击）抗扰度的适应性认证

	156
	可靠性要求
	★ 环境条件要求的气候环境适应性
	否
	环境适应性：产品通过工作温度下限检测认证；IP防护等级：产品通过IP5X等级防尘测试标准认证 ；恶劣供电稳定性：使用交流电时，产品可以在165V-265V，50Hz供电时正常工作。

	157
	可靠性要求
	★ 环境条件要求的振动适应性
	否
	符合GB/T9813.1中规定

	158
	可靠性要求
	★ 环境条件要求的冲击适应性
	否
	符合GB/T9813.1中规定

	159
	可靠性要求
	★ 环境条件要求的碰撞适应性
	否
	符合GB/T9813.1中规定

	160
	可靠性要求
	★ 环境条件要求的运输包装件跌落适应性
	否
	符合GB/T9813.1中规定

	161
	可靠性要求
	#MTBF测试
	是
	MTBF(m1)≥100万小时（提供证明文件，并加盖公章）

	162
	兼容要求
	# 常用软件兼容
	是
	支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件；提供IP占位功能，可以为故障终端保留IP，不会因为单点故障影响整体计算机名、IP等信息的排序；（提供截图证明，并加盖公章）

	163
	兼容要求
	#数据库兼容
	是
	兼容3个及以上厂商的数据库产品；支持多种帐户类型设置，支持分级管理，多个管理员可进行多任务管理，管理员能设置不同权限；（提供截图证明，并加盖公章）

	164
	兼容要求
	#中间件兼容
	是
	兼容3个及以上厂商中间件产品；同一个国产系统镜像可以自动适配不同磁盘大小，不需要多次制作不同硬盘大小的系统镜像；（提供截图证明，并加盖公章）

	165
	兼容要求
	# 平台软件兼容
	是
	兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台；软件支持对分组中的所有终端统一设置还原策略，也可以单独对某台终端进行还原策略的设置；（提供截图证明，并加盖公章）

	166
	包装及运输要求
	★ 标志、包装、运输和贮存
	否
	符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定

	167
	服务要求
	★ 配置检查工具
	否
	供应商提供自检测试工具

	168
	服务要求
	★ 服务响应
	否
	a) 供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b)供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；
c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务

	169
	服务要求
	★ 服务周期
	否
	a)设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；
b)产品停止服务时间应提前1年告知；
c) 应明确产品发布日期

	170
	服务要求
	★ 预装操作系统
	否
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统

	171
	服务要求
	★ 培训服务
	否
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容

	172
	服务要求
	★ 典型问题解决手册
	否
	供应商提供典型问题解决说明文档或视频

	173
	服务要求
	★ 厂家升级软件与扩容服务
	否
	供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务

	174
	服务要求
	★ 整机质量服务要求
	否
	免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年；恶劣供电稳定性：使用交流电时，产品可以在165V-265V，50Hz供电时正常工作，需提供证明资料；产品通过工作温度下限检测认证，需提供证明资料 ；产品通过IP5X等级防尘测试标准认证，需提供证明资料

	175
	服务要求
	★ 合格证书要求
	否
	供应商提供产品合格证

	176
	服务要求
	★开箱组装/使用指导要求
	否
	供应商提供开箱组装/使用指导

	177
	服务要求
	★ 驱动下载服务要求
	否
	供应商提供驱动光盘或下载方式

	178
	服务要求
	★ 兼容适配软件下载服务要求
	否
	供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）

	179
	服务要求
	跨架构平台应用兼容
	否
	供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用

	180
	供应保障要求
	★ 产品部件保障
	否
	供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品；

	181
	供应保障要求
	★ 抗干扰性
	否
	当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障

	182
	供应保障要求
	★ 供应能力证明
	否
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货

	183
	安全要求
	★ 关键部件安全要求3 
	否
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求,需提供相关证明材料

	184
	安全要求
	★ 密码算法实现
	否
	CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定

	185
	安全要求
	#USB端口管控
	是
	支持USB端口管控，BIOS级USB屏蔽及智能USB数据保护：USB支持BIOS下全部接口一键开关、前后置USB口分组开关，针对存储设备支持全部USB接口一键切换、前后置USB口分组切换禁止访问模式/只读模式。（提供证明文件，并加盖公章）

	186
	安全要求
	安全物理锁
	是
	支持安全物理锁，支持侧板挂环锁、Kensington锁（提供证明文件，并加盖公章）

	187
	安全要求
	★ 信息安全基本要求
	否
	a)产品应符合GB/T39276的5.2的规定；
b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；
c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口

	188
	安全要求
	★ 固件安全启动
	否
	产品应具备安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动

	189
	安全要求
	★ 限用物质的限量要求
	否
	符合GB/T26572中规定

	190
	软件需求
	#镜像
	是
	支持超级镜像功能，可通过一个标准镜像可以支持多种不同硬件配置，可覆盖不同品牌、跨越不同代的CPU，在原有操作系统上运行其他具有兼容性的操作系统。需提供满足该技术指标的功能截图

	191
	
	#推送
	是
	支持通过推送安装包、应用磁盘的方式，为桌面提供应用管理能力，同时推送安装包、应用磁盘的能力需包含IDV、TCI两种类型。

	192
	
	#快速恢复
	是
	为满足在桌面故障后能在3分钟内快速恢复桌面环境，并确保原C盘（系统盘）文件不被删除，便于用户恢复数据。 支持在桌面还原后，保留历史系统盘的能力。能够在还原桌面后，自动将故障系统盘作为数据盘挂载到新桌面内，便于用户拷贝数据。

	193
	
	#个性化
	是
	支持用户桌面个性化数据(包括应用程序配置文件、注册表、系统的修改和配置等用户个性化文件)重向至定个人磁盘中，管理员在统一更新、升级镜像后不会影响个人数据。

	194
	
	#定时
	是
	支持定时及远程开启IDV/TCI终端，使用WOL和WOW两种技术可以同时实现局域网和跨三层网络的终端开机。通过远程开机功能可以使针对终端本地的配置快速生效，同时也可根据岗位需求设置定时任务使得终端在使用者到岗前即完成启动，提升使用体验。

	195
	
	#还原
	是
	还原桌面镜像更新后，第二天终端开机，用户可自由选择系统更新或后台静默更新，同时直接进入桌面操作系统开展对应的工作。

	196
	
	#打印机
	是
	支持激光、条码、针式、热敏等主流打印机配置的Web端管理，包括PNP和非PNP打印机；支持同型号不同配置的打印机参数配置的上传及备份；同型号同配置的打印机无需再次进行打印机参数的配置，只需手动下载对应的配置即可。



3. 验收标准
验收方式由采购人确定。
货验验收：中标人提前一天提出货物到货验收申请，由采购人组织相关人员与中标人人员共同对合同产品进行到货开箱检验验收。
项目初/终验，由中标人提交《项目验收申请》，由相关人员协助采购人组织相关人员对合同进行验收。
合同初验须满足以下条件：①全部货物通过采购人和相关人员验收、货物安装完毕，并完成相关配置和调试；②运行稳定、达到设计目标。
合同终验须满足以下条件：①已完成合同要求的全部工作；②提交实施过程中所产生的全部文档，如技术文档、实施文档、用户使用手册等；③从系统初验通过之日起，进行试运行，在此期间设备正常稳定运行无问题；④部署、调试、测试和试运行时出现的问题均已被解决。
中标人交付的货物未能通过初验或终验，视为中标人未完成交付，中标人应在货损证明要求的期限内补足、更换货物（包括软件、硬件及相应设备）、重新调试软硬件或其他设备方式等进行整改。整改期间不予顺延，中标人应承担延迟交付的违约责任。

