[bookmark: _Toc225498656][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20]第五章   采购需求
说明：
[bookmark: _Hlk167284587]1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。
[bookmark: _Hlk168431603]2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。
已发布的需求标准如下：
《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）
《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）
《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）
《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）
《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）
《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）
《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）
《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）
《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）
如有更新或增加，以财政部门发布为准。


一、采购标的
（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	品目号
	标的名称
	数量
	是否接受进口产品

	3
	3-1
	新址档案智能库房建设
	1批
	否


具体明细：
	序号
	标的名称
	单位
	数量
	单价限价（元）

	1
	智能驱鼠器
	台
	3
	1200

	2
	除酸型恒湿净化一体机（含水车）
	台
	3
	6500

	3
	酸性气体净化机
	台
	2
	11000

	4
	霉菌防护净化机
	台
	3
	7300

	5
	新风净化机
	台
	4
	5800

	6
	RFID档案标签
	枚
	36000
	1.3

	7
	RFID档案架签
	枚
	1236
	4

	8
	RFID档案盘点车
	台
	1
	33000

	9
	RFID工作站
	台
	1
	34800

	10
	RFID手持机
	套
	1
	3800

	11
	RFID通道门
	台
	2
	18000

	12
	RFID档案管理系统
	套
	1
	60000

	13
	漏水报警器
	台
	2
	3600

	14
	漏水感知点
	个
	6
	800

	15
	档案级光盘刻录、存储设备
	台
	1
	150000


注：1）投标人所报数量不能低于上述具体明细中列明的数量，否则按废标处理。
2）投标人所报产品单价不能超过上述单价限价金额，否则按废标处理。
3）本项目档案室使用面积约200平方米，投标人中标后须根据现场实际尺寸进行深化设计，确保所有装具安装后符合档案库房管理规范。（投标人需提供承诺函并加盖公章，格式自拟）。
4）如涉及中小企业声明函填报，应包含上述具体明细中所有标的。

（二）项目背景
北京市疾病预防控制中心作为首都公共卫生核心机构，承担着疾病预防控制、卫生监测检验、健康教育与促进等重要职能，在长期业务活动中积累了大量的文书档案、业务档案、科研档案、财务档案等珍贵资料。这些档案不仅是疾控工作的重要历史记录，也是突发公共卫生事件应急处置、疫情溯源分析、科学研究决策的关键依据。
随着中心新址建设工作的推进，为全面提升档案管理规范化、智能化和安全化水平，适应新时代档案管理要求，需配套建设一个集智能存储、环境调控、自动盘点、安全防护于一体的现代化档案智能库房。
本项目依托RFID物联网技术、智能环境控制技术及自动化管理手段，通过采购部署智能驱鼠器、除酸型恒湿净化一体机、酸性气体净化机、霉菌防护净化机、新风净化机、RFID档案管理系统及相关硬件设备、漏水报警系统、档案级光盘刻录存储设备等，构建符合国家档案管理标准的库房环境与高效的档案管理体系。投标人应根据招标文件所提出的技术规格、参数、数量和服务要求，综合考虑适应性，选择具有最佳性能价格比的产品前来投。
二、商务要求	
（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1、交付时间：
第3包：自签订合同之日起3个月内。
2、交付地点：采购人指定地点。
（二）付款条件（进度和方式）
详见第六章拟签订的合同文本。
（三）包装和运输
第3包：如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）
（四）售后服务（质保期）
第3包：质保3年。
3、培训要求
[bookmark: OLE_LINK70][bookmark: OLE_LINK71]项目交付后，根据采购人要求提供免费培训服务，直至完全会使用为止。投标人应详细制定人员培训方案，培训方案应包括培训目的、培训时间安排、人数、次数、内容、组织方式等，针对档案管理员、系统维护员等不同角色设计了差异化、实操性强的课程大纲。培训师资专业，计划周密，并承诺提供长效的技术咨询支持与效果考核。
三、技术要求
（一）基本要求
1、采购标的需实现的功能或者目标
本项目为北京市疾病预防控制中心新址建设档案智能库房，旨在构建一个集档案长期安全保存、智能高效管理与环境主动调控于一体的现代化档案管理空间。
本次采购的“新址档案智能库房建设”项目（1批），需依据约200平方米的档案室实际尺寸进行深化设计，并集成全部硬件设备与管理系统，以实现以下核心目标。
2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
第3包：
（1）满足国家标准，满足现行的国家标准及其相关规范；货物需为合格产品，投标人供货时应当提供有关货物的质量合格证明材料等。相关标准详见技术指标。
（2）投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

（二）服务内容及要求/货物技术要求
1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
[bookmark: OLE_LINK53]第3包 品目3-1 新址档案智能库房建设
一、具体需求参数：
1. 智能驱鼠器：
	序号
	重要性
	功能项
	指标要求
	证明材料要求

	1
	
	驱鼠模式
	设备应至少具备超声波与仿生猫叫两种驱鼠模式，支持模式切换或定时功能。
	否

	2
	
	显示规格
	屏幕尺寸需≥2英寸的显示屏，显示当前工作模式、运行状态及参数设置。
	否

	3
	▲
	电气安全
	投标人所投产品具备有效的电气安全检测报告。（需提供由具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的、依据GB 4943.1标准的正式产品安全检测报告复印件或生产厂家官方网站截图或产品白皮书等其他相关材料，并加盖投标人公章。报告需覆盖关键安全项目（如绝缘材料和要求、安全防护的强度、设备稳定性等）
	是


2. [bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK42]除酸型恒湿一体机（含水车）：
	序号
	重要性
	功能项
	指标要求
	证明材料要求

	1
	
	加湿技术
	需采用湿膜加湿，湿膜材质为高分子材料，加湿量为6-8kg/h。
	否

	2
	▲
	除湿技术
	需采用冷冻除湿：除湿量为70-100kg/24h 。（需提供由具有CMA或CNAS资质的第三方权威检测机构出具的、针对所投产品除湿量型式检验报告或专项性能检测报告复印件，或生产厂家官方网站截图或产品白皮书等其他相关材料，并加盖投标人公章。报告中除湿量检测结果需满足上述要求）
	是

	3
	
	净化配置
	初效过滤器高效过滤器+气体过滤器+纳米光氢离子净化装置+离子水净化装置。
	否

	4
	▲
	除菌功能
	具备去除室内霉菌、微生物的功能，除菌率≥99.9%。（投标人需提供提供具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件或生产厂家官方网站截图或产品白皮书等其他相关材料，并加盖生产厂家公章）
	是

	5
	▲
	净化功能
	具备去除有害气态污染物的功能，要求如下：PM2.5、TVOC、二氧化氮、二氧化硫去除率均≥99.9%。（投标人需提供提供具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件或官方网站截图或产品彩页或产品白皮书等其他相关材料，并加盖生产厂家公章。）
	是

	6
	
	风量
	0-1600m³/h；需采用EC变频风机，依据湿度和空气质量标准自动节能运行。
	否

	7
	
	防漏水
配置
	需具备多重保护措施，包括但不限于：双层水箱结构、常闭电动阀、机械自闭阀装置、两点式漏水报警、取水源遥感闭阀控制装置。
	否

	8
	★
	质保
	整机质量保证期为自设备最终验收合格之日起36个月，并提供原厂质保服务承诺函并加盖原厂公章。
	是


3. 酸性气体净化机：
	序号
	重要性
	功能项
	指标要求
	证明材料要求

	1
	
	控制器规格
	控制器采用≥7寸彩色触摸屏，功能层级不低于三级界面，需采用PLC智能控制系统，标配YnRS485通讯，USB数据导出功能，空气质量以年月周日形成数字或曲线报表功能。
	否

	2
	
	净化配置
	初效过滤器+复合式过滤器+活性氧化铝过滤器+有机气体过滤器+气体过滤器+高效过滤器+主动微生物净化装置。
	否

	3
	▲
	净化功能
	需具备去除有害气态污染物的功能，要求如下：TVOC、甲醛去除率均需≥98%；二氧化氮、二氧化硫去除率均需≥99%；（投标人需提供提供具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件或生产厂家官方网站截图或产品白皮书等其他相关材料，并加盖生产厂家公章）
	是

	4
	▲
	除菌功能
	需配置主动消杀装置：可快速去除室内的霉菌、微生物等，黑曲霉的去除率≥99.9%。（投标人需提供提供具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件或生产厂家官方网站截图或产品白皮书等其他相关材料，并加盖生产厂家公章）
	是

	5
	★
	质保
	整机质量保证期为自设备最终验收合格之日起36个月，并提供原厂质保服务承诺函并加盖原厂公章。
	是


4. 霉菌防护净化机：
	序号
	重要性
	功能项
	指标要求
	证明材料要求

	1
	▲
	除菌功能
	采用定位杀菌技术，结合主动消杀技术，实现人员工作与消杀作业互不干扰。具体要求：空气中自然菌、白色葡萄球菌、黑曲霉菌灭杀率≥99.9%；（投标人需提供提供具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件或生产厂家官方网站截图或产品白皮书等其他相关材料，并加盖生产厂家公章）
	是

	2
	
	洁净空气量
	洁净空气量（CADR，颗粒物）：实测值须≥770 m³/h。
	否

	3
	▲
	净化模式
	设备运行期间，档案库房内臭氧浓度须低于国家规定的环境安全浓度，其臭氧泄漏量最大值须≤0.06mg/m³。（投标人需提供提供具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件或生产厂家官方网站截图或产品白皮书等其他相关材料，并加盖生产厂家公章）
	是

	4
	▲
	安全照度
	安全紫外照度须≤0.2（μW/cm²）。（投标人需提供提供具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件或生产厂家官方网站截图或产品白皮书等其他相关材料，并加盖生产厂家公章）
	是

	5
	
	净化配置
	净化级别需达到G3初效过滤及H12高效过滤。
	否

	6
	★
	质保
	整机质量保证期为自设备最终验收合格之日起36个月，并提供原厂质保服务承诺函并加盖原厂公章。
	是


5. 新风净化机：
	序号
	重要性
	功能项
	指标要求
	证明材料要求

	1
	▲
	洁净空气量
	颗粒物洁净空气量：≥290 m³/h；甲醛洁净空气量：≥150 m³/h。（投标人需提供提供具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件或生产厂家官方网站截图或产品白皮书等其他相关材料，并加盖生产厂家公章）
	是

	2
	
	累计净化量
	累计净化量（颗粒物）：P4
	否

	3
	▲
	净化能效
	颗粒物净化能效需≥5³/(h·w)；甲醛净化能效需≥2³/(h·w)。（投标人需提供提供具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件或生产厂家官方网站截图或产品白皮书等其他相关材料，并加盖生产厂家公章）
	是

	4
	
	风量
	风量范围：0-400m³/h。
	否

	5
	
	运行噪声
	设备在额定工况下正常运行时，噪声应≤42dB。
	否

	6
	★
	质保
	整机质量保证期为自设备最终验收合格之日起36个月，并提供原厂质保服务承诺函并加盖原厂公章。
	是


6. RFID档案标签：
	序号
	重要性
	功能项
	指标要求
	证明材料要求

	1
	
	规格
	需自带不干胶标签，粘贴到位后不易撕毁、脱落。
	否

	2
	
	工作频率
	840～960MHz。
	否


7. RFID档案层架签：
	序号
	重要性
	功能项
	指标要求
	证明材料要求

	1
	
	规格
	需自带单面不干胶粘贴于档案架上；标签上可印制层位和架位代号及馆标。
	否

	2
	
	工作频率
	840～960MHz。
	否

	3
	
	标签绑定
	层架标签排序、张贴、系统绑定。
	否

	4
	
	基材材质
	ABS（黑、白、灰色）+滴胶+合成纸印刷。
	否


8. RFID档案盘点车：
	序号
	重要性
	功能项
	指标要求
	证明材料要求

	1
	
	人机交互
	配置≥21寸全视角工业级电容触摸屏，分辨率≥1920×1080。
	否

	2
	▲
	嵌入系统
	[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK12]RFID档案盘点车须兼容国产自主可控操作系统。（需提供设备与国产化操作系统厂家软件适配认证复印件。）
	是

	3
	▲
	嵌入系统功能
	1）档案盘点：可以通过识别RFID档案标签并结合密集架层架标签，对档案进行盘点，纠错、清空等操作；可以档案模糊查询与实物档案模糊搜寻。
2）密集架远程控制：可以实时显示密集架当前运行状态，可以按不同库房分区远程控制密集架左右移动、解锁、停止、闭架等。
3）档案借阅、归还：可以通过识别RFID档案标签，对在库档案办理借阅手续，对在借档案办理归还手续；可以进行档案模糊查询与实物档案模糊搜寻。
4）档案上架、下架：可以通过识别RFID档案标签，进行档案上架、下架。
5）语音引导：可以提供语音引导操作使用。
[bookmark: OLE_LINK9]（以上5项功能需提供产品彩页或白皮书作为佐证材料，材料中需明确标明功能具体位置，且加盖生产厂商公章）
	是

	4
	★
	质保
	整机质量保证期为自设备最终验收合格之日起36个月，并提供原厂质保服务承诺函并加盖原厂公章。
	是


9. RFID工作站：
	序号
	重要性
	功能项
	指标要求
	证明材料要求

	1
	
	人机交互
	配置≥21寸全视角工业级电容触摸屏，分辨率≥1920×1080。
	否

	2
	▲
	嵌入系统
	RFID工作站须兼容国产自主可控操作系统。（需提供设备与国产化操作系统厂家软件适配认证复印件。）
	是

	3
	▲
	嵌入系统功能
	1）可以对密集架进行远程管理，可按不同密集架库房分区。
2）可以采用RFID标签对借阅档案进行身份识别，办理借阅手续，对在借档案办理归还手续。
3）可关联档案标签，将档案信息写入档案盒标签，对档案实物使用状态进行跟踪。
4）可对新添加库房生成层架信息，并可以选择密集架层架信息写入层架标签。
5）可通过识别档案标签，进行档案的上架、下架。
6）档案整理：支持微净化及除尘功能，并切换工作模式。
[bookmark: OLE_LINK10]（以上6项功能需提供产品彩页或白皮书作为佐证材料，材料中需明确标明功能具体位置，且加盖生产厂商公章。）
	是

	4
	★
	质保
	整机质量保证期为自设备最终验收合格之日起36个月，并提供原厂质保服务承诺函并加盖原厂公章。
	是


10. RFID手持机：
	序号
	重要性
	功能项
	指标要求
	证明材料要求

	1
	
	人机交互
	界面：配置≥6英寸全视角工业级电容触摸屏，分辨率≥1520×720。
	否

	2
	▲
	嵌入系统功能
	1）档案盘点：可以通过识别RFID档案标签并结合密集架层架标签，对档案进行盘点，纠错、清空等操作；可以档案模糊查询与实物档案模糊搜寻。
2）密集架远程控制：可以实时显示密集架当前运行状态，可以按不同库房分区远程控制密集架左右移动、解锁、停止、闭架等。
3）档案借阅、归还：可以通过识别RFID档案标签，对在库档案办理借阅手续，对在借档案办理归还手续；可以进行档案模糊查询与实物档案模糊搜寻。
4）档案上架、下架：可以通过识别RFID档案标签，进行档案上架、下架。
[bookmark: OLE_LINK7]5）语音引导：可以提供语音引导操作使用。
（以上5项功能需提供产品彩页或白皮书作为佐证材料，材料中需明确标明功能具体位置，且加盖生产厂商公章）
	是


11. RFID通道门：
	序号
	重要性
	功能项
	指标要求
	证明材料要求

	1
	
	人机交互
	配置≥10英寸全视角工业级电容触摸屏，分辨率≥800×1280。
	否

	2
	▲
	软入系统
	RFID通道门须兼容国产自主可控操作系统。（需提供设备与国产化操作系统厂家软件适配认证复印件。）
	是

	3
	▲
	嵌入系统功能
	1)支持档案异常出库报警，档案未办理借阅手续私自带出时，系统可进行语音报警、光导报警，并在界面显示报警。
2)系统具备自动进行人员统计功能。
3)支持档案报警信息查询。
4)须具备空气质量展示功能，可以实时显示温湿度、PM2.5、SO2等空气质量数据。(以上4项功能需提供产品彩页或白皮书作为佐证材料，材料中需明确标明功能具体位置，且加盖生产厂商公章）
	是

	4
	★
	质保
	整机质量保证期为自设备最终验收合格之日起36个月，并提供原厂质保服务承诺函并加盖原厂公章。
	是


12. RFID档案管理系统：
	序号
	重要性
	功能项
	指标要求
	证明材料要求

	1
	
	远程控制
	支持密集架远程控制，支持按不同密集架库房分区；支持左移、右移、通风、闭架、工作模式、手自动切换等功能。
	否

	2
	
	设置规则
	支持密集架自定义规则、起始序号。
	否

	3
	
	档案收集
	支持根据档案著录规范进行验证，验证失败的数据不可导入，可生成导入失败报表，提示失败原因。
	否

	4
	
	档案利用
	可进行任意著录项自定义组合查询，查询结果可显示详细内容；系统可支持记录借阅人信息以及操作人信息。
	否

	5
	▲
	档案管理
	具有档案设置、著录档案、查询档案、修改档案、借阅档案、在借档案、档案借阅历史记录、归还档案、档案整理、档案整理记录、档案转库、档案数据导入、导出、条码打印、打开密集架、档案统计、档案盘点、操作日志等功能。（需提供产品彩页或白皮书作为佐证材料，材料中需明确标明功能具体位置，且加盖生产厂商公章。）
	是


13. 漏水报警器：
	序号
	重要性
	功能项
	指标要求
	证明材料要求

	1
	
	运行模式
	具备本地独立运行能力、独立完成漏水探测、本地声光报警等核心功能；同时具备云端接入能力，支持将报警信息上传至云平台，短信、电话报警。
	否

	2
	▲
	报警方式
	系统报警方式须同时支持以下多种模式：
1）本地语音播报报警、光导闪烁报警。
2）电话语音报警、微信消息远程推送报警。（以上2项需提供产品彩页或白皮书作为佐证材料，材料中需明确标明功能具体位置，且加盖生产厂商公章。）
	是


14. 漏水感知点：
	序号
	重要性
	功能项
	指标要求
	证明材料要求

	1
	
	功能参数
	工作温度范围：0℃ 至 +50℃。
工作湿度范围：20% 至 90% RH（无冷凝）
	否


15. 档案级光盘刻录、存储设备：
	序号
	重要性
	功能项
	指标要求
	证明材料要求

	1
	
	库体规格
	桌面式光盘库，支持叠放，支持通过托盘放在19英寸标准机柜上。
	否

	2
	
	库体容量
	库体内装有光盘载具1个，单个光盘载具可以装载光盘≥100张，库体在线管理光盘数量≥100张，装载200GB光盘存储容量≥20TB。
	否

	[bookmark: _Hlk231907354]3
	
	光盘兼容
	支持100GB/128GB/200GB档案级蓝光光盘，向下兼容。
	否

	4
	
	移盘技术
	应采用光盘载具到驱动器的距离较短的技术，防掉盘设计，支持库体满盘移机。
	否

	5
	▲
	蓝光光驱
	标配≥2部吸入式蓝光光驱，单库体仅有1部光驱时仍可读取。（需提供产品彩页或白皮书作为佐证材料，材料中需明确标明功能具体位置，且加盖生产厂商公章。）
	是

	6
	
	数据刻录方式
	将电子档案制作成映像文件，采用全盘一次刻完方式进行光盘数据刻录，并可设置为追加刻录模式。
	否

	7
	
	数据兼容性
	光盘文件系统采用国际标准格式，支持单张光盘离开本系统后在通用设备环境下仍然可读取数据。
	否

	8
	
	备份数据规范
	符合《GB/T18894和《DA/T 74中关于电子文件的存储要求。 
	否

	9
	
	国产化产品兼容
	支持国产化处理器及操作系统适配。
	否



2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
2.1、售后技术支持要求：完成本项目相关的售中、售后服务，在质保期内投标人应向采购人免费提供运行、维护等支持，有责任在保证期内提供热线电话、远程在线诊断和故障排除、现场响应以及Email和传真支持服务，对于接到的用户技术咨询，应在2小时内提出解决方案。其中现场响应要求自收到用户的服务请求起4小时内，指派技术人员赶赴现场完成故障处理恢复。遇到重大技术问题，投标人应及时组织有关技术专家进行会诊，并在8小时内采取相应措施以确保恢复设备、系统的正常运行。
2.2、投标人须对需要文件中涉及产品知识产权负责，并保证不伤害采购单位的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，采购人概不负责。

3、为落实政府采购政策需满足的要求；
3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
[bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK55]3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

4、采购标的的其他技术、服务等要求；
4.1、项目实施需求：
1）投标人必须提供针对本项目的实施方案，同时严格按照采购人及合同要求的工期完成安装调试工作。
2）投标人必须保证提供的货物是全新的未经使用的产品，投标人必须提供满足技术要求的设备。投标人免费提供全套、完整的中文书面技术资料，包括操作手册等。
4.2、供货及安装要求	
[bookmark: OLE_LINK202][bookmark: OLE_LINK203]4.2.1、投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
4.2.2、投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
4.2.3、投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
4.2.4、工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求
[bookmark: OLE_LINK84][bookmark: OLE_LINK85]第3包：投标人提供包括但不限于技术设计方案、安装实施方案（包括但不限于对其项目组织管理的科学性、施工部署的合理性、进度与质量控制的严谨性，以及应对库房特殊环境的专项保障措施）、售后服务方案和培训方案等。

（三）验收标准
第3包：
[bookmark: OLE_LINK4]本项目为北京市疾病预防控制中心新址建设档案智能库房，旨在构建一个集档案长期安全保存、智能高效管理与环境主动调控于一体的现代化档案管理空间。
本次采购的“新址档案智能库房建设”项目，需依据约200平方米的档案室实际尺寸进行深化设计，并集成全部硬件设备与管理系统，以实现以下核心目标。
本项目验收分为到货验收、安装调试初验、试运行及最终验收四个阶段，各阶段标准如下：
1、到货验收
（1）所有设备设施运抵采购人指定地点后，由采购人与中标人共同进行到货验收。
（2）核对货物型号、规格、数量、材质、品牌、产地等与招标文件要求、投标文件承诺及供货清单是否一致，无缺货、错货、以次充好情况。
（3）检查货物外观是否完好，有无破损、变形、划痕、污渍、锈蚀等损伤，包装是否完整。
（4）查验产品的合格证明、质量检验报告、保修卡、中文使用说明书、操作手册、安装手册等随机资料是否齐全。
（5）如发现货物与约定不符或存在质量缺陷，采购人有权拒收，中标人应在规定时间内无条件更换、补足，因此产生的一切费用由中标人承担。
2、安装调试初验
（1）全部设备设施按照经采购人确认的深化设计方案完成安装、布线、连接、调试工作，各系统运行正常，设备通电试运行无故障。
（2）环境控制类设备（除酸型恒湿净化一体机、酸性气体净化机、霉菌防护净化机、新风净化机、智能驱鼠器等）安装位置合理、固定牢固、管路连接严密、排水顺畅，运行参数达到技术规格要求，库房温湿度、洁净度等环境指标初步达标。
（3）RFID智能管理系统（RFID档案标签、架签、盘点车、工作站、手持机、通道门、管理系统软件等）安装部署完成，各硬件设备通讯正常、软件系统运行稳定，档案标签数据录入与绑定准确，系统功能满足招标文件要求。
（4）漏水报警系统完成安装调试，漏水感知点布局合理、报警功能正常，本地声光报警及远程推送报警均能及时响应。
（5）档案级光盘刻录、存储设备安装到位，刻录功能正常、数据读写稳定，与管理系统数据交互正常。
（6）各系统间联动控制功能调试正常，操作界面友好、响应迅速。
（7）中标人应提供完整的安装调试记录、测试报告、系统配置文档等技术资料。
3、试运行
（1）全部系统安装调试初验合格后，进入不少于30日历日的试运行期。
（2）试运行期间，所有设备设施应持续稳定运行，无重大故障、停机现象。环境控制类设备应连续运行，库房温湿度、空气质量等环境参数持续满足档案库房管理规范要求。
（3）RFID管理系统应完成不少于一次全库档案盘点测试，盘点准确率应达到100%（标签读取率100%），系统各项功能操作流畅、数据准确。
（4）漏水报警系统应在试运行期内进行不少于一次模拟漏水触发测试，报警响应及时、准确，报警信息推送成功。
（5）档案级光盘刻录、存储设备应完成不少于一次完整的数据刻录、读取、校验测试，刻录成功率和数据完整率均应达到100%。
（6）试运行期间出现的所有问题、故障，中标人应及时免费修复，修复后重新计算相应设备的试运行时间。试运行期满且所有问题解决后，方可进入最终验收。
4、最终验收
（1）试运行期满且各项运行指标稳定达标后，由采购人组织最终验收。
（2）所有采购设备设施型号、规格、数量、材质、性能参数完全符合招标文件要求及投标承诺，无缺货、错货、以次充好情况，外观完好无破损、变形、划痕、污渍。
（3）各系统功能、性能指标全面达到招标文件第五章《采购需求》中全部技术规格要求及投标人承诺标准，系统运行稳定可靠。
（4）库房环境质量经检测（温湿度、PM2.5、TVOC、酸性气体浓度、臭氧浓度等关键指标）符合国家档案库房管理相关标准及招标文件要求。
（5）项目整体符合国家及行业相关安全标准、环保标准、办公设备设施施工安装规范，适配疾控办公场地使用环境。
（6）中标人已按照招标文件要求完成全部培训服务，采购人管理人员及操作人员能够独立、熟练地进行设备操作和系统管理。
（7）中标人已向采购人移交完整的竣工资料，包括但不限于：设备清单、产品合格证、检测报告、认证证书、操作手册、维护保养手册、安装调试记录、测试报告、系统配置文档、竣工图纸（含深化设计图、布线图、系统拓扑图等）、培训记录、备品备件清单等。
（8）最终验收合格后，由采购人与中标人共同签署《最终验收报告》，作为合同履约完成及支付尾款的依据。若验收不合格，中标人应在采购人要求的期限内完成整改并重新申请验收，由此产生的全部费用由中标人承担，且工期延误责任由中标人承担。
（9）项目最终验收不免除中标人在质保期内的售后服务责任和义务。

（四）其他要求
无。
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