[bookmark: _Toc99301424]第五章   采购需求
说明：
[bookmark: _Hlk167284587]1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。
[bookmark: _Hlk168431603]2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。
已发布的需求标准如下：
《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）
《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）
《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）
《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）
《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）
《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）
《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）
《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）
《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）
如有更新或增加，以财政部门发布为准。

一、采购标的
1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	单价（元）
	预算金额（元）

	1
	可移动密封式单舱犬舍成品
	20
	台
	18,700.00
	374,000.00

	2
	可移动智能模块化集成式可伸缩型犬舱成品
	2
	台
	150,000.00
	300,000.00

	3
	可移动密封式双舱犬舍成品
	20
	台
	34,800.00
	696,000.00

	总计
	42
	台
	1,370,000.00


2. 项目背景/项目概述：为满足警犬训练、教学科研和实战支援需求，现需购置可移动智能犬舍成品42台（套），包括可移动密封式单舱犬舍成品20台、可移动智能模块化集成式可伸缩型犬舱成品2台、可移动密封式双舱犬舍成品20台。
二、商务要求
1.交付期：合同签订之日起60个日历日内完成全部货物的到货及安装调试。
2.实施地点：采购人指定地点。
3.验收
3.1 验收方式：采购人有权按照一次性终验方式对投标人履约情况进行验收，投标人应向采购人提交到货清单、质量证明文件（检测报告等）等验收材料，并配合采购人完成履约验收程序。
3.2 验收标准：根据验收情况，双方如实填写《合同履约验收报告》，形成验收结论。
3.3 具体要求：
（1）交付时，投标人应向采购人提供两份到货清单，采购人应按照到货清单对所供货物的质量、规格和数量等进行检验，并签字确认，双方各执一份。
（2）采购人在到货时发现货物存在数量短缺的，投标人应当及时补货；采购人对货物的规格、外观等有异议，或对货物的性能进行测试后，发现货物存在质量、技术性能等方面的问题，可要求投标人免费换货或直接要求退货。
（3）履约验收后，采购人在任何时间发现货物存在假冒伪劣、以次充好或者质量不符合国家标准、合同要求等情况的，均有权要求投标人更换货物或退货，并有权要求投标人赔偿所有的经济损失。
4.付款方式
合同签订生效后15个工作日内，采购人向投标人支付合同总价的50%预付款；投标人交付货物，采购人验收合格后15个工作日内，采购人向投标人支付合同总价50%。
5.售后服务
5.1质量保证期不少于2年，自采购人验收合格之日开始计算。
5.2质保期内，投标人在接到采购人报修电话或通知后24小时内进行响应，3个日历日内应维修或更换有缺陷的货物（相关费用均包含在投标总价内），如不能及时完成维修或更换的，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由投标人承担。
5.3质保期内，投标人应提供货物配套软件的升级、改版和更新服务（相关费用均包含在投标总价内）。
5.4投标人负责为采购人提供必要的培训服务及现场技术支持（相关费用均包含在投标总价内）。
6.包装和运输
包装须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）要求。运输所发生的所有费用由投标人承担。
7.保险
货物运输保险由投标人负责办理并承担费用。
三、技术要求
（一）购置可移动密封式单舱犬舍成品（20台）
1.外观尺寸适用于单犬放置，主舱体尺寸：1800mm（长）×1450mm（宽）×2250mm（总高）（长、宽、总高误差均≤50mm）；
2.内部平整无突出物，内部单犬活动范围≥2m²；
3.外壳材料为≥1.5mm镀锌金属板，表面防腐喷塑处理；内部设置≥1.0mm防抓花纹铝板金属板；外壳整体焊接密实；不得采用成品拼装式结构或简易组装房结构；
4.门板门材料为镀锌金属板，表面防腐喷塑处理采用金属板，具备防喷涂、防腐蚀功能材质，尺寸可满足人员进出进行清洁工作的需求；
5.窗采用双层中空玻璃材质，门扇透光面积不得小于门扇总面积的50%；
#6.设置隔音措施，犬只在犬舍内吠叫情况下，10米以外环境噪声≤75分贝，50米以外≤60分贝；（投标人应针对此项提供承诺函并加盖公章，格式自拟）
#7.具备保暖隔热层，夏季户外温度30℃以上时，非太阳直射状态下，犬舍内温度≤30℃；（投标人应针对此项提供承诺函并加盖公章，格式自拟）
8.底部设置排泄物收集器，排污口直径设计达到≥100mm；犬舍地面具备网格状加宽脚踏板；
9.内部设置可拆卸双喂食器皿等。
（二）可移动智能模块化集成式可伸缩型犬舱成品（2台）
1.外形尺寸：≥3200mm（宽）×7800mm（长）×3300mm（高）；
2.舱体表面采用≥1.5mm镀锌金属板，表面防腐喷塑处理，具备耐腐蚀、抗氧化功能；
3.犬舱内部材质具备耐磨、易清洁等功能；
4.舱体内部具备保温层，可抵御至少-30℃的低温环境；
5.具备犬粮储藏和加工功能，可储藏犬粮、需要冷藏或冷冻的食材等
可同时具备轻加工（例如切配等）的条件；
6.具备全自动清洁功能：配备高压水雾喷头、旋转毛刷和UV-C消毒灯等，实现自动清洁、消毒等功能；
7.具备除臭功能；
8.具备自动温度调节功能；
9.舱门具备手触识别开启功能，舱门具备隔音、防盗功能，具备甲级防火标准；
10.舱内设置智能温控可调节温度、启动消毒，饲养管理智能机显示犬粮余量（低于20%告警）；安装4K红外摄像机，犬只配置AI管理设备，支持AI算法，实时分析焦躁踱步、睡眠、进食等行为；
11.环境系统依据舱内外温湿度及雨雪、光照数据自动调控：高温时启动顶部喷雾及侧窗负压通风降温，低温时启动地暖及空气循环加热，湿度超标时启动除湿，维持适宜犬只的舱内微气候；
12.主舱内设计模块化可抽拉犬只生活内舱，生活内舱需要可拉出主舱体≥1000mm，该设计需要能扩大犬只生活区域≥0.6倍；该生活内舱可独立开门，结构可直通舱外；
（三）购置可移动密封式双舱犬舍成品（20台）
1.外观尺寸适用于双犬放置，主舱体尺寸≥3600mm（长）×1800mm（宽）×2400mm（总高）（宽度不包含空调外挂机等）；
2.内部平整无突出物，内部单犬活动范围≥3m²；
3.外壳材料为金属板，具备防腐功能，内部设置防抓金属铝制板；
4.门板材料为金属板，具备防腐蚀功能，尺寸满足人员进出进行清洁工作的需求；
5.窗采用双层中空玻璃材质，中控透光窗面积不低于舱体总表面积的15%；
#6.设置隔音措施，犬只在犬舍内吠叫情况下，10米以外环境噪声≤75分贝，50米以外≤60分贝；（投标人应针对此项提供承诺函并加盖公章，格式自拟）
#7.需具备保暖隔热层，夏季户外温度30℃以上时，非太阳直射状态下，犬舍内温度≤30℃；（投标人应针对此项提供承诺函并加盖公章，格式自拟）
8.底部设置排泄物收集器，排污口设计达到≥100mm；犬舍地面具备网格状加宽脚踏板；
9.内部设置可拆卸双喂食器皿等。
（四）其他要求
1.投标人所投产品应为全新、未使用过的原厂合格正品。
2.投标人应提供产品的中文使用说明书、操作手册等技术资料。
四、投标人应在投标阶段，结合项目采购需求，提供供货方案、安装调试方案、质量保证方案、售后服务方案、培训及现场技术支持方案等内容。
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