[bookmark: _Toc225498656]第五章   采购需求
说明：
[bookmark: _Hlk167284587]1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。
[bookmark: _Hlk168431603]2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。
已发布的需求标准如下：
《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）
《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）
《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）
《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）
《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）
《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）
《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）
《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）
《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）
如有更新或增加，以财政部门发布为准。


一、采购标的
（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	品目号
	标的名称
	数量
（台/套）
	是否接受进口产品

	2
	2-1
	43部件创伤评估模块
	1
	否

	
	2-2
	压疮（褥疮）护理模型
	1
	否

	
	2-3
	手臂皮内注射模型
	4
	否

	
	2-4
	手臂静脉穿刺及三角肌注射模型（带血液循环装置）
	4
	否

	
	2-5
	臀部肌肉注射与解剖结构模型
	4
	否

	
	2-6
	外周穿刺、中心静脉穿刺插管模型
	2
	否

	
	2-7
	五人共览显微镜
	1
	否

	
	2-8
	十人共览显微镜+照相系统
	1
	否

	
	2-9
	儿童心肺复苏模拟人
	2
	否

	
	2-10
	儿童护理模拟人
	2
	否

	
	2-11
	婴儿护理模拟人
	2
	否

	
	2-12
	数字化儿童综合急救技能训练系统
	1
	否

	
	2-13
	心理咨询/治疗基本技能培训用音视频录制系统
	1
	否

	
	2-14
	教学讲台设备
	1
	否

	
	2-15
	教学显示设备
	1
	否

	
	2-16
	教学扩声设备
	1
	否

	
	2-17
	教学中控设备
	1
	否

	
	2-18
	教学录播设备
	1
	否

	
	2-19
	教学视频采集设备
	2
	否

	
	2-20
	教学辅助设备
	1
	否

	
	2-21
	教学讲台设备
	1
	否

	
	2-22
	教学显示设备
	1
	否

	
	2-23
	教学扩声设备
	1
	否

	
	2-24
	教学中控设备
	1
	否

	
	2-25
	教学录播设备
	1
	否

	
	2-26
	教学视频采集设备
	2
	否

	
	2-27
	教学辅助设备
	1
	否

	
	2-28
	教学管理系统
	1
	否



（二）项目背景/项目概述（如有）
[bookmark: OLE_LINK178][bookmark: OLE_LINK179]本次招标采购项目为2026年首都儿童医学中心临床教学设备购置项目，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
二、商务要求	
（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1、交付时间：签订合同后90日内。
2、交付地点：首都医科大学附属首都儿童医学中心。
（二）付款条件（进度和方式）
详见第六章拟签订的合同文本。
（三）包装和运输
投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
（四）售后服务（质保期）
1、质保期：
第2包：品目2-1至2-12质保5年，2-13至2-28质保3年。

三、技术要求
（一）基本要求
1、采购标的需实现的功能或者目标
[bookmark: OLE_LINK180]本次招标采购项目为2026年首都儿童医学中心临床教学设备购置项目，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
★1.1 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。
★1.2 投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。
★1.3 投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人和制造商的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。
★1.4 投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
1.5投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

（二）服务内容及要求/货物技术要求
1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
第2包 品目2-1 43部件创伤评估模块
数量：1台（套）
1、 技术参数:
1.基本技能：
1.1伤口识别；
1.2止血；
1.3清洗、消毒；
1.4包扎、固定、搬运；
2.特点：
2.1采用高分子材料；
2.2可固定在“伤者”身上，模拟真实的大出血环境，血流量大小可调节；
2.3可练习止血、清洗、消毒、包扎、固定和搬运等急救现场常用技术；
2.4创伤组件包括：前额撕裂伤、下颚伤、胸部吸吮性创伤、锁骨开放性骨折与胸膛挫伤、腹部外伤，伴小肠突出、手掌的枪伤、肱骨、前臂开放性骨折、股骨、大腿开放性骨折、胫骨、小腿开放性骨折、前臂撕裂伤、右腿的截肢、小腿刺伤、足部复合型骨折、子弹贯穿伤、休克脸、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ脸部烧伤（一个）、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ背部烧伤（一个）、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ手部磷烧伤（一个）、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ前臂烧伤（一个）、不同程度撕裂伤、开放性骨折模块（二十四个）。
2、 基本配置（单台/套）：
1.43部件创伤评估模块：1套。
2.说明书保修卡合格证：1套。

第2包 品目2-2压疮（褥疮）护理模型
数量：1台（套）
一、技术参数:
1、该模型是以中老年人为原形，形象逼真，皮肤手感真实，可进行压疮（褥疮）的最基本护理技术练习，可进行创伤清洗、分类、分级及评估训练。
二、主要功能：
1.由压力溃疡所形成的四个阶段的褥疮均有显示。
2.显示错综复杂的褥疮类型：窦、瘘、腐痂、褥疮感染、骨头暴露、焦痂、缝合的伤口、疮疹和念珠菌感染。
3.学员可以在其上练习伤口的清洗，对伤口进行分类，并且对伤口发展的各个阶段进行评估，同时也可对伤口的长度、深度进行测量。
三、基本配置（单台/套）：
1.褥疮模型：1套。
2.说明书保修卡合格证：1套。

第2包 品目2-3手臂皮内注射模型
数量：4台（套）
一、技术参数:
1.主要功能特点：
1.1手臂共提供8个部位进行皮试练习，其中四个部位有不同等级红丘色标志。
1.2如果液体注射正确，皮肤上就会出现一个皮丘，抽出液体后这个皮丘就会消失。
1.3每个位置可以进行≥100次注射练习，也可用封闭剂进行恢复。
二、基本配置（单台/套）：
1.皮内手臂模型：1套。
2.说明书保修卡合格证：1套。

第2包 品目2-4手臂静脉穿刺及三角肌注射模型（带血液循环装置）
数量：4台（套）
1. 技术参数:
1.该模型由仿真手臂与蠕动泵(电子血液循环装置)组成，具有真实的血流动力学所产生的血液循环功能。
2.手臂上分布的八条主要静脉血管系统，可进行静脉的注射、输液(血)抽血等穿刺训练功能。
3.演示血液循环功能。
4.可进行三角肌部位的肌肉注射。
5.上肢可旋转180度，可模仿真人手臂转动。
6.进针有明显的落空感，正确穿刺有明显的回血产生。
7.静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受≥100次，反复穿刺不渗漏。
二、基本配置（单台/套）：
1.静脉手臂模型：1套。
2.循环泵：1个。
3.输液架：1个。
4.输液套装：1套。
5.说明书保修卡合格证：1套。

第2包 品目2-5臀部肌肉注射与解剖结构模型
数量：4台（套）
1、 技术参数:
1.体表解剖结构准确，包括：近端股骨、大转子、髂前上棘、髂后上棘及骶骨。
2.左臀部外上四分之一可卸下，便于观察确认其内部结构、臀中肌、臀大肌的肌肉、坐骨神经和血管结构。可进行三种肌肉注射方法的训练：背侧臀部注射法、腹侧臀部注射法和骨外侧肌注射法。
3.材料采用塑胶弹性体材料，由不锈钢模具经高温浇注而成，手感质地真实，进针痕迹不明显。
二、基本配置（单台/套）：
1.臀部模型：1套。
2.5ML注射器：1个。
3.说明书保修卡合格证：1套。

第2包 品目2-6外周穿刺、中心静脉穿刺插管模型
数量：2台（套）
1、 技术参数:
1.模型为成人上半身躯干、右侧上臂至腕部。体表标志明显，包括：胸骨上切迹、胸锁乳突肌、锁骨、肋骨。
2.主要静脉分布为：上腔静脉、颈内静脉、锁骨下静脉、头静脉、贵要静脉、肘正中静脉等。
3.静脉穿刺插管：胸锁乳突肌外缘有明显的标志，可进行锁骨下静脉穿刺及颈内静脉穿刺，也可进行肘窝静脉穿刺。
4.可进行心肌漂浮(Swan-Ganz)导管的插管练习。
5.皮肤和血管可更换，进针时有明显的落空感。
二、基本配置（单台/套）：
1.中心静脉穿刺插管模型：1套。
2.穿刺套装：1套。 
3.说明书保修卡合格证：1套。

第2包 品目2-7五人共览显微镜
数量：1台（套）
1、 技术参数: 
1.工作条件
1.1适于在电源220V（10%）/50Hz、气温5℃～40℃和最大相对湿度80%的环境条件下运行。
1.2配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。
2.主要技术指标
2.1研究级正置显微镜。
▲2.1.1可作明场观察，齐焦距离为45mm。
2.1.2光学系统：无限远校正光学系统。
2.1.3调焦系统：载物台垂直运动方向距离≥25mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1μm。
2.1.4目镜：倾角可调，倾斜角度范围≥5-35度，三档分光100/0,50/50，0/100。
2.1.5照明装置：LED≥14W。光源可支持相差、DIC微分干涉、偏光、暗视野等观察方式。
2.1.6物镜：
4X（N.A.≥ 0.1）；
10X（N.A.≥ 0.25）；
20X（N.A.≥ 0.40）；
40X（N.A.≥ 0.65）；
100XO（N.A.≥ 1.25）。
2.1.7载物台：右手、低位置同轴驱动选钮。
2.1.8目镜：10X宽视野目镜，视场数F.N.≥22，带屈光度校准±500°。
2.1.9物镜转盘：≥6孔物镜转盘。
2.1.10聚光镜：摇摆聚光镜，N.A.≥0.9。
▲2.2 共览装置：可五人同时进行观察，图像完全一致；采用环保无铅玻璃；箭头指示器有红、绿两种颜色，操作人员可操纵指示器调节器，提示其它观察者目标所在。
2.3 显微成像系统：
2.3.1传感器：芯片尺寸≥1/1.2，像素尺寸≥2.90µm×2.90µm。
2.3.2 最大图像分辨率：≥2000万，5760X3600。
2.3.3 感光灵敏度：（ISO 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400）。
2.3.4 传输方式：PCI Express。
2.3.5 HDMI传输模式无需电脑主机，可有线/无线操控，操控距离≥5米。
2.4 图文分析软件：
2.4.1 采集图像：支持多种型号显微相机，支持TWAIN接口。
2.4.2 可对图像中的直线显示线上灰度强度变化，从而反映图像中的变化特性。
2.4.3 黑平衡校正：具备全黑背景图像降噪（用于拍摄荧光图片）。
2.4.4 具备在图像上添加注释、箭头等功能，可以方便的表示图像中的重点关注部位。
2.4.5 可调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度，具备添加伪彩色、改变色彩模式以及色阶位数等功能，可以改变图像分辨率、旋转图像等各种操作，支持反转、低通、高通、锐化等滤镜。
2.4.6 可对单荧光通道图片做色彩合成，方便显示多染标本的图像；可合成透射光和荧光图像,组合荧光在细胞上的定位图像。
2.4.7 输入硬件信息即可实现添加标尺功能，显示图像的放大比例关系。
2.4.8 可以做景深扩展,不同景深位置合成图像。
2.4.9 可以对多幅视野相邻的图像做大图拼接，获取高分辨率大视野图像；实时预览拼接图片,实时获取大视野图片。
2.4.10 可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL。
2.4.11 可以从之前软件获取的图像中再次调入设备和采集参数的信息，用相同的参数成像。
二.基本配置（单台/套）：
1. 显微镜主机：1套。
2. LED照明装置：1套。
3. 倾角可调三目观察镜筒：1个。
4. 超宽视野目镜：1对。
5. 物镜转换器：1个。
6. 载物台：1个。
7. 聚光镜：1个。
8. 物镜4X、10X、20X、40X、100XO：1套。
9. 共览装置：1套。
10. 显微成像系统：1套。
11. 图形分析工作站：1套。

第2包 品目2-8十人共览显微镜+照相系统
数量：1台（套）
一、主要功能：
1.满足病理科多人示教及会诊，具备10人同时观察目镜。其他可观察普通染色的切片，可实现明场，偏光观察方式，可升级荧光等组件。
二、技术参数:
1.主机：
1.1.1光学系统:无限远校正光学系统，齐焦距离50-80mm。
1.1.2具有明场观察功能、简易偏光观察方式，满足10人镜下同时观察。
1.1.3照明装置：LED照明，使用寿命不低于60000小时。
1.1.3.1内置“复眼”照明光学系统，保证视野照明亮度均匀。
1.1.4具有光源指示器。
▲1.1.5主机机身自带快捷拍照按钮，机身带显示屏，可以实时显示当前物镜倍数信息。
1.1.6机身具有光强管理功能，每颗物镜都可以单独设定光强度。
1.1.7具备节能模式，15分钟后无操作，主机可以自动关机。
1.2聚光镜：摆出式聚光镜，适用于1X－100X物镜。
1.3物镜转盘：≥6孔，带简易偏光插槽。
1.4调焦：多功能调焦，粗调扭矩可调，微调焦精度为≤0.1mm/转。
1.4.1 微调装置：左右手微调旋钮可互换，调焦行程≥30mm。
1.5载物台：抗氧化表面，耐酸碱腐蚀抗磨损。
1.5.1行程≥X轴78mm×Y轴54mm。
1.6水平X-Y移动把手：左右手可选，操作手柄高度可调，扭矩可调。
1.7三档三目观察镜筒：支持视野数≥25mm。
1.7.1目镜：防霉型，视野为≥25mm,双目屈光度可调节。
1.7.2配备简易偏光装置：起偏器和检偏器。
1.8物镜系统：
1.8.1平场消色差物镜2倍（N.A.≥0.06，W.D.≥7.5mm）。
1.8.2平场半复消色差物镜4倍（N.A.≥0.13，W.D.≥17.1mm）。
1.8.3平场半复消色差物镜10倍（N.A.≥0.30，W.D.≥16mm）。
1.8.4平场半复消色差物镜20倍（N.A.≥0.50, W.D.≥2.1mm）。
1.8.5平场半复消色差物镜40倍（N.A.≥0.75，W.D.≥0.66mm）。
1.8.6平场消色差物镜100倍油镜（N.A.≥1.25，W.D.≥0.2mm）。
1.9共览部分：
1.9.1共览图像：十人共览装置是并列成直线型，每个观察口可保持亮度高度均一。
1.9.2共览指针：主观察者位置，装置LED指示针可360°旋转，且红、绿两种颜色可随意改变，指针亮度可调；能够进行灵活自由的移动，确保准确定位。
1.9.3共览支撑结构：采用大底座支撑结构；每个立柱都带关节调节装置，自动适应支撑桌面的水平变化，确保系统光路稳定。
1.9.4可升级支持暗场、相差、荧光等观察方式。
2.照相系统：与显微镜为同一品牌。
2.1实际物理像素：≥2300万，非像素移动成像。
▲2.2芯片大小：≥35mmx23mm。
3.量子效率：≥75%。
4.图像采集速度≥6000x3980，分辨率≥9幅/秒；≥1920x1080，分辨率≥66幅/秒。
5.专用显微镜2.5X的F型接口。
6.电脑配置不低于：cpu：i5处理器；操作系统：64位；内存：≥16G；显示器：≥23英寸宽屏显示器，硬盘：≥1T 硬盘,显卡≥2G独立显卡。
7.≥70英寸高清显示器，且可实现一键投屏幕功能。
三、基本配置（单台/套）：
1.显微镜主机:1台。
2.物镜2X、4X、10X、20X、40X、100X:各1个。
3.相机:1个。
4.共览装置:1套。
5.台式电脑:1套。
6.高清大屏幕显示器（70英寸及以上）:1套。

第2包 品目2-9儿童心肺复苏模拟人
数量：2台（套）
1、 技术参数:
1功能特点：
1.1模拟标准气道开放显示。
1.2人工手位胸外按压显示报警：
1）数码计数显示功能；
2）指示灯显示功能；
3）语音提示功能；
1.2.1按压位置正确、错误的指示灯显示及错误的报警；实时数码计数显示；语音提示错误的具体原因。
1.2.2具备按压强度正确（≥4cm区域）、错误（＜4cm区域）的指示灯显示功能及错误的报警功能；正确、错误的实时数码计数显示；语音提示错误的具体原因。
1.3人工口对口呼吸（吹气）显示报警；
1）数码计数显示功能；
2）指示灯显示功能；
3）语音提示功能；
1.3.1吹入的潮气量＜30ml及＞50ml时指示灯显示及报警；实时数码计数显示；语音提示错误的具体原因。
1.3.2吹入的潮气量在30ml-50ml之间正确指示灯显示；实时数码计数显示。
1.3.3吹入潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示及报警，实时数码计数显示；语音提示错误的具体原因。
1.4按压与人工呼吸比：30：2/单人比或15：2/双人。
1.5操作周期：30次有效人工胸外按压，再2次人工吹气，再按压与人工吹气30：2五个循环周期CPR操作。
1.6操作频率：最新2020国际标准：至少100~120次/分。
1.7操作方式：训练操作；考核操作。
1.8工作状态：采用220V电源，经过稳压器稳压输出电源5V。
2、 基本配置（单台/套）：
1.标准配置：
1.1儿童复苏人体模型:1具；
1.2数码显示器:1台；
1.3 CPR 屏障面膜(50张/盒)：1盒；
1.4可换肺囊装置：4套；
1.5可换面皮：1只；
1.6国际最新操作指南光盘:1盘；
1.7现场急救常用技术使用手册:1本；
1.8合格证、保修卡；1套；
1.9使用说明书：1本。

第2包 品目2-10儿童护理模拟人
数量：2台（套）
1、 技术参数:
1.功能特点：
1.1双侧瞳孔正常、散大对比观察。
1.2气管切开护理。
1.3气道管理技术：逼真的口、鼻、舌、牙龈、咽、喉、食道、会厌、气管、气管环，可经口气管插管、吸痰、吸氧。
1.4一般护理：皮肤护理、穿换衣服、口腔护理、耳道清洗、包扎训练、更换尿布、冷热疗法。
1.5静脉输液/穿刺：手臂静脉、股静脉、足背静脉。
1.6肌肉注射：双侧三角肌、双侧股外侧肌。
1.7皮下注射：大腿外侧皮下。
1.8骨髓穿刺：胫骨明显的体表标志，有模拟骨髓流出。
1.9插胃管：可进行洗胃、罝肠减压操作，支持腹部听诊检测插管位置，插管成功后可抽吸出胃液。
1.10导尿和灌肠：可更换男/女会阴，进行男/女导尿术。
1.11回肠、直肠、膀胱造瘘口护理。
1.12 CPR操作训练：可进行口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式，电子监测吹气计数、吹气量、按压计数、按压深度，实时数据显示。
二、基本配置（单台/套）：
1.五岁儿童模拟人：1套；
2.儿童鼻饲管：1个；
3.儿童气道插管：1个；
4.可换男性外生殖器：1个；
5.可换前臂皮肤：1个；
6.胫骨骨髓穿刺模块：1块；
7.骨髓穿刺针：1个；
8.模拟血粉：1盒；
9.调节输液架：1个；
10.吊瓶：1个；
11.注射器5ml：1个；
12.橡皮止血带：1个；
13.橡皮管夹：4个；
14.一次性防水尘布垫：1个；
15.CPR电子显示器：1个；
16.CPR外接电源适配器：1个；
17.一次性CPR训练屏障面膜（50只装）：1个；
18.润滑粉：1盒；
19.使用说明书：1份；
20.产品合格证：1份；
21.保修卡：1份；

第2包 品目2-11婴儿护理模拟人
数量：2台（套）
1、 技术参数:
1.功能特点：
1.1婴儿头颈部、四肢自由活动，男婴/女婴胸皮可更换。
1.2婴儿头静脉穿刺。
1.3婴儿脐带静脉穿刺。
1.4婴儿口鼻插管护理。
1.5洗胃、灌肠、导尿术。
1.6造瘘引流术。
1.7三角肌、臀部肌肉注射。
1.8整体护理、洗澡、哺乳、更换衣物、尿片更换。
二、基本配置（单台/套）：
1.婴儿护理模型：1套；
2.一次性肝门管：1个;
3.一次性导尿管：1个；
4.5ML注射器：1个；
5.50ML注射器：1个；
6.一次性输液器：1个;
7.婴儿气管插管：1个;
8.输液架：1个：
9.可更换胸皮：1个；
10.防水垫：1个；

第2包 品目2-12数字化儿童综合急救技能训练系统
数量：1台（套）
一、技术参数：
1 头颈部：
1.1观察瞳孔，一侧正常，一侧散大。软件Flash动画显示瞳孔对光反射、直径大小变化等。
1.2可模拟气道异物梗塞状态：咽部异物梗阻、主气道梗塞、颈动脉搏动。
1.3呼吸模式：正常呼吸、呼吸过浅、呼吸过深、库斯穆尔呼吸、潮式呼吸、间停呼吸、叹气样呼吸、不规则喘息、呼吸暂停。
1.4语音：包括噪声、笑声、呻吟声、咳嗽、喘息以及各程主诉等。
1.5气道管理：逼真的口、鼻、舌、牙龈、咽喉、食道、会厌、气管（模拟气道直径9mm）；可经口气管插管，吸痰。
1.6可模拟气道异物梗阻状态（咽部及主气道梗阻）；可进行气管切开。
2胸腹部：
2.1模拟人脏器有：双肺、胃、膀胱、直肠，双肺可通气，膀胱和直肠可灌入或引流出液体。
2.2模拟自主呼吸，胸部起伏，可实现双侧胸部起伏。
3.股动脉搏动：
3.1听诊音：包括心音、呼吸音、肠鸣音；其中正常心音、呼吸音可随监视器心率、呼吸频率自动产生相应的变化。
3.2插胃管：可进行洗胃、胃肠减压操作，支持腹部听诊检测插管位置，插管成功后可抽吸出胃液。
3.3生命体征监视器：心电图、心率、呼吸频率、血压、体温、血氧饱和度、呼气末CO2分压等等；flash可通过软件模拟抽搐状态。
3.4导尿：可更换男/女会阴，进行男/女导尿术。
3.5CPR：支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口（BVM）、气管插管等多种通气方式，气管插入深度、吹气次数和吹气量、按压次数和深度，自动判断按压与人工呼吸比例。全程中文语音提示。
3.6AED、除颤及起搏：多媒体动画展示AED、除颤过程。
4四肢：
4.1手动血压测量手臂，可模拟测血压过程。
4.2静脉穿刺/输液：手臂静脉、股静脉、足背静脉。
5.皮肤护理：
5.1肌内注射：双侧三角肌，双侧股外侧股肉注射。
5.2骨髓穿刺：胫骨，明显的体表标志，有模拟骨髓流出。
5.3可活动的颈椎、肩关节、腕关节、膝关节、踝关节；可摆放成坐位、卧位等各种体位。
二、基本配置（单台/套）：
1.ACLS五岁儿童模拟人：1套；
2.血压测量训练仪：1个；
3.心肺听诊组件：1个；
4.心电发生器：1个；
5.除颤转换器：1个；
6.简易呼吸机、听诊器、咽镜、气管套管、输液套装：1个；
7.急救系统控制器：1个；
8.医用空气压缩机：1个；
9.局域网内教师机应用软件：1个；
10.局域网内学生机应用软件：1个；
11.脚本编辑软件：1个；

第2包 品目2-13心理咨询/治疗基本技能培训用音视频录制系统
[bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK39]数量：1台（套）
（一）数码摄像机
一、技术参数:
1.1像素：600万以上。
1.2分辨率：≥4K。
1.3传感器尺寸：≥1/2.8英寸。
1.4防抖功能：电子防抖。
1.5对焦方式：自动/手动。
1.6光学变焦：≥12倍。
1.7数字变焦：≥50倍以上。
二、基本配置（单台/套）：
1.主机：1台。
2.128G内存卡：1张。
3.电池：2块。
4.DV包：1个。
5.充电器：1个。
6.充电/数据USB线：1根。
7.遥控器：1个。
8.镜头盖：1个。
9.HDMI线：1根。
（二）专业录音麦克风
一、技术参数：
1.传输方式：无线。
2.内录功能不支持。
3.供电方式可换电池。
4.连接方式：直插式。
5.蓝牙、2.4G。
二、基本配置（单台/套）：
1.发射器×4、接收器×1、充电盒×1、充电线×1、磁吸配件×4、3.5mm相机音频线×1、磁吸防风罩×4。

第2包 品目2-14教学讲台设备
数量：1台（套）
[bookmark: OLE_LINK300][bookmark: OLE_LINK301]一、技术参数：
1、教学讲台
1.1材质：钢木结合，整体结构板材厚度不低于2mm。
1.2支持电脑等多设备连接，下部支持储物柜。
1.3尺寸：不低于1000*700*750，人体工学高度。
二、基本配置（单台/套）：
1、教学讲台：1张。

第2包 品目2-15教学显示设备
数量：1台（套）
[bookmark: OLE_LINK304][bookmark: OLE_LINK305]一、技术参数
1、电视
1.1 4K超高清电视，分辨率≥3840*2160，屏幕尺寸：不低于55英寸。
1.2背光方式：支持直下式/DLED；低蓝光。
1.3色域值：100%。
1.4屏幕比例：16：9。
1.5 HDMI2.0接口数：≥1个。
1.6 USB2.0接口数：≥1个。
2、显示屏
2.1屏体尺寸≥5.7m*1.7m。
2.2点间距：≤1.25mm；像素密度：≥640000点/㎡；模组尺寸：320*160mm；白平衡亮度：≥500cd/㎡。
2.3水平相对错位等级，符合 SJ/T 11141-2017 标准C 级；CS≤5%；垂直相对错位等级，符合 SJ/T 11141-2017 标准C 级：CC≤5%。
2.4支持RC自适应技术，采用黑白电平延伸数字处理技术，；采用 3D 数字梳状滤波和3D 数字图像降噪技术；具有H2S宽动态处理技术。
2.5具有PFC的次级控制功能。
2.6本项目为交钥匙工程，需包含屏体所需电源、接收卡，处理器、钢结构及不锈钢包边；辅材、线材、系统集成等相关设备，保证LED显示屏正常使用。
3、视频处理器
3.1采用纯硬件 FPGA 架构设计,上电即可正常工作，无需任何其它设置。
3.2输入接口至少包括1路HDMI2.0+LOOP,2路HDMI1.3，1路USB3.0，最大可支持4096*2160@60HZ信号输入。
3.3视频输出支持不少于12路千兆网口输出，2路10G-OPT光口，最大带载可达780万像素，最宽支持10240,最高8192。
3.4音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及3.5mm独立音频口输出。
3.5支持不少于6个2K图层或1个4K图层+2个2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。
3.6支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表计切换效果支持自定义编排，支持多种种图片切换特效。
3.7支持平板对控制器进行快捷控制，包括但不限于亮度调节、图层布局调节、画面冻结、黑屏、场景切换、音量大小、OSD开关等功能。
4、控制终端
[bookmark: _Hlk223379680]4.1 CPU：不低于8核16线程。
4.2内存：不低于16G。
[bookmark: OLE_LINK32][bookmark: _Hlk223381874]4.3硬盘：不低于512G。
4.4显示器：≥21.5寸显示器。
5、控制平板
5.1屏幕类型：电容式多点触控。
5.2屏幕尺寸：≥10寸。
5.3内存：≥6GB。
5.4存储：≥128G。
二、基本配置（单台/套）：
1、电视：2台。
2、显示屏：1套。
3、视频处理器：1台。
4、控制终端：1台。
5、控制平板：1台。

第2包 品目2-16教学扩声设备
数量：1台（套）
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]一、技术参数
1、指向性麦克风
[bookmark: OLE_LINK307][bookmark: OLE_LINK308]1.1频率响应：100Hz～18KHz。
1.2指向性：360度全向拾音，拾音半径≥6米，最大声压级：≥3dB(@THD≤0.5%,1KHz)。
1.3输出阻抗：≥100Ω。
1.4幻象供电：12V-48V（4mA）。
1.5等效噪声级：≤20dBA。
1.6信噪比：≥60dB（A)（re 94dBSPL=1Pa@1KHz)。
2、无线麦克
2.1支持接收机选择频率，一键红外对频确定发射器工作频率。
2.2支持频率范围：600-670MHz。
2.3支持调制方式：FM。
2.4通道数量：双通道。
2.5领夹发射器：
2.5.1频率稳定度：≤±0.005%。
2.5.2最大声压级：≥126 dB。
3、功放
[bookmark: OLE_LINK42]3.1 ≥二路话筒输入、≥四路音频输入，≥一路音频输出。
3.2 ≥一路RS232控制接口。
3.3 额定功率：2×100W/8Ω。
3.4 最大功率：2×200W/8Ω。
3.5 频率响应：20Hz-20KHz。
3.6 信噪比:≥100dB（A计权）。
4、音箱
4.1额定功率：≥65W。
4.2最大功率：≥130W。
4.3额定阻抗：≥8Ω。
4.4频率响应：75Hz-20kHz。
4.5灵敏度：≥87dB/1W/1M。
5、音频处理器
5.1采用嵌入式架构，专用芯片和嵌入式操作系统。
5.2 ≥8路平衡输入,音频输入阻抗≥100KΩ ，支持48V幻象供电。
5.3 ≥4路Line-in输入，最大输入电平6 dBV，输入阻抗≥100KΩ。
5.4 ≥4路平衡输出，混音输出。
5.5远程回声消除：128ms，256ms，512ms。
5.6回声抑制比：≥60dB。
5.7环境噪声消除：稳态噪声消除比≥30dB。
6、电源时序器
6.1电力线接入端口：单相空气开关。
6.2可输出通道数：≥8通道。
6.3非时序输出辅助通道：万能插座。
6.4每通道输出电流容量：≥30A。
6.5时序控制每步时间间隔：1秒。
7、鹅颈麦克风
7.1频率范围：100-18000Hz。
7.2灵敏度：-34dB（@1kHz）。
7.3指向性：超心形。
7.4最大声压级：≥128dB(@THD≤0.5%,1KHz)。
7.5输出阻抗：≥200Ω。
7.6等效噪声级：≥24dBA。
二、基本配置（单台/套）：
1、指向性麦克风：6支。
2、无线麦克：1套。
3、功放：1台。
4、音箱：4只。
5、音频处理器：1台。
6、电源时序器：1台。
7、鹅颈麦克风：1台。

第2包 品目2-17教学中控设备
数量：1台（套）
[bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK41]一、技术参数
1、中控
1.1采用2U插卡式机箱，外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20标准要求，平均无故障运行时间（MTBF）≥300000小时。
1.2CPU≥四核，主频≥2.0GHz，32位工业级处理器，内存≥16GB EMMC，2GB DDR，支持数据实时存储/掉电存储，上电后数据智能恢复。
[bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK38]1.3整机支持≥50路全双向通讯串行接口，接口无需转接可兼容RS232/RS422/RS485/DMX512/Modbus等协议；支持不少于40路I/O输入输出控制接口；支持≥60路RELAY接口；支持≥1路IR学习接口和30路IR输出接口。
1.4支持≥1路CAN总线接口，≥2路USB接口，支持离线升级和在线升级两种模式，支持接入U盘进行升级，支持软件进行升级，支持单设备升级和多设备批量升级。
1.5支持≥1路ETHERNET控制接口，10/100/1000Mbps千兆网口，兼容TCP、UDP组播、UDP广播。
1.6支持Windows、iOS、Android、鸿蒙等操作系统，可通过触摸一体机、PC、平板、手机、触控面板、按键面板等多平台设备进行同时操作，实现跨平台、跨系统的交互控制。
2、控制器
2.1纯硬件设计架构，整机不低于同时接入7个输入卡和4个输出卡，输入接口支持单链路和双链路输入模式切换；≥8路HDMI输入，支持单路4096×2160@60Hz超高清信号接入；支持≥8路HDMI输出。
2.2输出板卡支持≥8个图层，支持图层在输出接口间漫游，可进行图层参数设置。
2.3支持双主控卡热备份，主卡掉线的情况下，备卡自动接管设备。
2.4可通过移动终端进行无线控制，实现图层编辑、信号更换，场景保存／调取、画面控制等操作。
2.5支持用户权限分级管理和设置，超级管理员用户可分配用户使用权限，支持多用户同时在线编辑、控制、上屏操作，预览其他用户操作。
2.6支持输入源画面任意截取，并可对截取的画面开窗调用，并可作为一个新的输入源，不影响原输入源的使用。
2.7系统需具备兼容性，软件至少需支持windows、麒麟、IOS、Android、Linux等操作系统访问设备及交互操作。
二、基本配置（单台/套）：
1、中控：1台。
2、控制器：1台。

第2包 品目2-18教学录播设备
数量：1台（套）
一、技术参数
1、屏幕采集系统
▲1.1根据采集设备的不同，屏幕信号采集需支持软件采集和硬件采集两种方式，（提供有效证明材料并加盖制造商公章）。
1.2支持远程VGA，采集电脑客户端画面、支持采集屏幕码流和帧率、支持捕获区域选择。
2、教学系统
2.1支持Web远程管理功能，支持录制编码设置、多模式智能导播、视频会议控制等功能。
2.2需具备≥11路信号的加载预监功能，包括：摄像机信号*4、多媒体信号*2、远程同频互动*2、医疗仪器信号*3；对多路信号等画面进行智能切换。
2.3支持可编程的中控系统功能，可自定义中控的按键名称、按键命令码、按键的位置、按键的跳转页码等功能。
2.4支持远程电脑画面采集，采集电脑画面、支持采集屏幕码流和帧率、支持捕获区域选择；同时，支持对VGA画面图像分析功能，可以根据授课PPT切换，无需手动干预完成智能切换。
2.5支持≥8种特效切换功能，支持≥5种多视频叠加模式，可以将多个视频自由叠加在同一个视频窗体中，支持对话模式、画中画、三分屏、四分屏多画面模式等。
2.6支持软件调音台功能，支持语音降噪力度门限调节、支持自动增益噪声底线信噪比增益值调节、支持回声抑制噪声调节、支持滤波频率调节。
▲2.7支持视频会议功能，可根据网络情况选择多种分辨率及码流进行互动，支持SIP 协议，H.323协议；同时支持自动修复功能；课程录制过程中，支持对设备异常断电造成的视频文件损坏进行自动修复；支持应用程序网络升级模块，可以通过网页进行一键升级；支持NTP服务自动校时功能（提供第三方检测报告并加盖制造商公章）。
2.8能够根据幻灯及讲稿文字内容的字数长短，自动预估时长，调整切换时间；同时生成文字索引：能够根据授课幻灯及讲稿文字，自动生成章节索引，实现视频播放的快速跳转和查找（提供有效证明材料并加盖制造商公章）。
▲2.9支持课堂互动查看功能，查看课堂数据、查看课堂互动情况等；同时，支持课堂互动中实时线上签到功能、弹幕开启/关闭功能；支持语音转写功能，支持通过对演讲人的语音、语速进行识别，并转换成文字，支持双语字幕显示功能（提供第三方检测报告并加盖制造商公章）。
2.10支持视频编码设置，码流支持：500kbps～16000kbps可调，支持TCP/UDP/RTSP/RTMP/H.323/SIP等媒体协议。
2.11支持多通道直播，可实现主、子码流直播功能；支持标准RTMP流媒体协议的高清直播和标清直播功能。
2.12支持课件格式转换功能。
2.13系统支持视频资源课件加密和课件上传安全防护功能。
2.14提供以下相关著作权证书：课件转换系统、课件加密系统、课件上传系统。
3、教学终端
3.1采用一体化设计，纯嵌入式架构，内置嵌入式操作系统。
3.2设备接口：支持≥2路HDMI输入接口；支持≥2路HDMI输出接口；支持≥8路MIC-IN输入，支持48V幻象供电和≥2路3.5mm LINE-IN线性输入；支持≥2路LINE-OUT输出；支持≥1路USB接口，支持≥6路RJ45网口，其中≥4路网口支持POE功能；支持≥8路本地RS232接口，≥1路GPIO接口（提供第三方检测报告并加盖制造商公章）。
★3.3支持视频录制过程中自动启停功能，完全无人工值守，保证每堂课视频都是完整独立的视频资源（提供自动启停方案并加盖制造商公章）。
3.4支持视频文件自动上传至平台，实现按照教室、教师、课程分级分类管理。
3.5实现录制的视频文件自动带课程相关标签信息。
3.6支持录制后的视频直接在本地磁盘文件访问；插入U盘可直接对硬盘内的课件进行拷贝。
3.7支持教室物联网管控功能，可以控制幕布升/降，麦克风、音箱音量大/小，电动窗帘，多媒体管理等。
▲3.8支持与多种会议终端（新老设备）进行互动，实现点对点、点对多点、多点对多点的音视频互动，实现教室与医院多间示教室，以及远程院区教室的音视频互动，开展多种形式的直播、示教学术交流（提供有效证明材料并加盖制造商公章）。
3.9教学终端噪声≤28dB(A)。
二、基本配置（单台/套）：
1、屏幕采集系统：1套。
2、教学系统：1套。
3、教学终端：1台。

第2包 品目2-19教学视频采集设备
数量：2台（套）
[bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK57]一、技术参数
1、摄像机
1.1图像传感器：≥1/2.7英寸CMOS。
1.2有效像素：≥200万像素。
1.3光学变焦：≥12倍，数字变焦≥16倍。
1.4信噪比：≥50dB。
1.5水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30°～+90°。
▲1.6设备接口：≥1路HDMI，≥1路SDI，≥1路CVBS；≥1路RJ45网口，10/100M自适应以太网口；≥1路3.5mm的音频采集接口；≥1路USB接口；≥1路RS232IN，≥1路RS232OUT，≥1路RS485（提供第三方检测报告并加盖制造商公章）。
1.7支持学员人脸识别考勤方式，支持统计分析考勤结果，并在WEB端网页呈现，如：签到、缺勤、迟到、请假、早退等；同时支持对每节课的考勤结果推送给教师或督导人员，学员可以查看个人的考勤推送提醒；无需额外设备实现学员考勤分析、学情分析、行为分析，支持通过WEB页面查看相关数据统计。
1.8支持对接通过集控平台实现远程物联管理，运维管理运维编号、资产类型、微信公众号通知；故障编号、故障类型、创建人、批量导入导出功能；支持设备管理功能，设备名称、设备运行状态、注册方式、注册时间；产品类别添加编辑删除操作功能应用；支持巡检功能，巡检人、巡检状态、资产、位置、巡检时间、按照巡检编号进行导入导出功能。
二、基本配置（单台/套）：
1、摄像机：2台。

第2包 品目2-20教学辅助设备
数量：1台（套）
一、技术参数
1、机柜
1.1材质：冷轧钢材。
1.2颜色：黑色。
1.3高度：≥1200mm。
1.4宽度：≥600mm。
1.5深度：≥600mm。
2、交换机
2.1端口数：≥8个端口。
2.2端口：10/100/1000Mbps RJ45 端口。
2.3 传输模式：全双工/半双工自适应。
2.4网络标准: IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x。
3、系统集成施工：按照行业标准要求，进行标准化系统施工，包括项目中所有施工材料。
二、基本配置（单台/套）：
1、机柜：1个。
2、交换机：1台。
3、系统集成施工：1项。

第2包 品目2-21教学讲台设备
数量：1台（套）
一、技术参数：
1、教学讲台
1.1材质：钢木结合，整体结构板材厚度不低于2mm。
1.2支持电脑等多设备连接，下部支持储物柜。
1.3尺寸：不低于1000*700*750，人体工学高度。
二、基本配置（单台/套）：
1、教学讲台：1张。
第2包 品目2-22教学显示设备
数量：1台（套）
一、技术参数
1、电视
1.1 4K超高清电视，分辨率≥3840*2160，屏幕尺寸：不低于55英寸。
1.2背光方式：支持直下式/DLED；低蓝光。
1.3色域值：100%。
1.4屏幕比例：16：9。
1.5 HDMI2.0接口数：≥1个。
1.6 USB2.0接口数：≥1个。
2、液晶屏
2.1屏幕尺寸≥55寸液晶拼接。
2.2物理拼缝≤3.5mm，亮度≥500cd/㎡。
2.3背光方式：直下式LED，无边界暗影现象。
3、控制终端
3.1 CPU：不低于8核16线程。
3.2内存：不低于16G。
3.3硬盘：不低于512G。
3.4显示器：≥21.5寸显示器。
4、控制平板
4.1屏幕类型：电容式多点触控。
4.2屏幕尺寸：≥10寸。
4.3内存：≥6GB。
4.4存储：≥128G。
二、基本配置（单台/套）：
1、电视：2台。
2、液晶屏：4台。
3、控制终端：1台。
4、控制平板：1台。

第2包 品目2-23教学扩声设备
数量：1台（套）
一、技术参数
1、指向性麦克风
1.1频率响应：100Hz～18KHz。
1.2指向性：360度全向拾音，拾音半径≥6米，最大声压级：≥3dB(@THD≤0.5%,1KHz)。
1.3输出阻抗：≥100Ω。
1.4幻象供电：12V-48V（4mA）。
1.5等效噪声级：≤20dBA。
1.6信噪比：≥60dB（A)（re 94dBSPL=1Pa@1KHz)。
2、无线麦克
2.1支持接收机选择频率，一键红外对频确定发射器工作频率。
2.2支持频率范围：600-670MHz。
2.3支持调制方式：FM。
2.4通道数量：双通道。
2.5领夹发射器：
2.5.1频率稳定度：≤±0.005%。
2.5.2最大声压级：≥126 dB。
3、功放
3.1 ≥二路话筒输入、≥四路音频输入，≥一路音频输出。
3.2 ≥一路RS232控制接口。
3.3 额定功率：2×100W/8Ω。
3.4 最大功率：2×200W/8Ω。
3.5 频率响应：20Hz-20KHz。
3.6 信噪比:≥100dB（A计权）。
4、音箱
4.1额定功率：≥65W。
4.2最大功率：≥130W。
4.3额定阻抗：≥8Ω。
4.4频率响应：75Hz-20kHz。
4.5灵敏度：≥87dB/1W/1M。
5、音频处理器
5.1采用嵌入式架构，专用芯片和嵌入式操作系统。
5.2 ≥8路平衡输入,音频输入阻抗≥100KΩ，支持48V幻象供电。
5.3 ≥4路Line-in输入，最大输入电平6 dBV，输入阻抗≥100KΩ。
5.4 ≥4路平衡输出，混音输出。
5.5远程回声消除：128ms，256ms，512ms。
5.6回声抑制比：≥60dB。
5.7环境噪声消除：稳态噪声消除比≥30dB。
6、电源时序器
6.1电力线接入端口：单相空气开关。
6.2可输出通道数：≥8通道。
6.3非时序输出辅助通道：万能插座。
6.4每通道输出电流容量：≥30A。
6.5时序控制每步时间间隔：1秒。
7、鹅颈麦克风
7.1频率范围：100-18000Hz。
7.2灵敏度：-34dB（@1kHz）。
7.3指向性：超心形。
7.4最大声压级：≥128dB(@THD≤0.5%,1KHz)。
7.5输出阻抗：≥200Ω。
7.6等效噪声级：≥24dBA。
二、基本配置（单台/套）：
1、指向性麦克风：4支。
2、无线麦克：1套。
3、功放：1台。
4、音箱：2只。
5、音频处理器：1台。
6、电源时序器：1台。
7、鹅颈麦克风：1台。

第2包 品目2-24教学中控设备
数量：1台（套）
一、技术参数
1、中控
1.1采用2U插卡式机箱，外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20标准要求，平均无故障运行时间（MTBF）≥300000小时。
1.2CPU≥四核，主频≥2.0GHz，32位工业级处理器，内存≥16GB EMMC，2GB DDR，支持数据实时存储/掉电存储，上电后数据智能恢复。
1.3整机支持≥50路全双向通讯串行接口，接口无需转接可兼容RS232/RS422/RS485/DMX512/Modbus等协议；支持不少于40路I/O输入输出控制接口；支持≥60路RELAY接口；支持≥1路IR学习接口和30路IR输出接口。
1.4支持≥1路CAN总线接口，≥2路USB接口，支持离线升级和在线升级两种模式，支持接入U盘进行升级，支持软件进行升级，支持单设备升级和多设备批量升级。
1.5支持≥1路ETHERNET控制接口，10/100/1000Mbps千兆网口，兼容TCP、UDP组播、UDP广播。
1.6支持Windows、iOS、Android、鸿蒙等操作系统，可通过触摸一体机、PC、平板、手机、触控面板、按键面板等多平台设备进行同时操作，实现跨平台、跨系统的交互控制。
2、控制器
2.1纯硬件设计架构，整机不低于同时接入7个输入卡和4个输出卡，输入接口支持单链路和双链路输入模式切换；≥8路HDMI输入，支持单路4096×2160@60Hz超高清信号接入；支持≥8路HDMI输出。
2.2输出板卡支持≥8个图层，支持图层在输出接口间漫游，可进行图层参数设置。
2.3支持双主控卡热备份，主卡掉线的情况下，备卡自动接管设备。
2.4可通过移动终端进行无线控制，实现图层编辑、信号更换，场景保存／调取、画面控制等操作。
2.5支持用户权限分级管理和设置，超级管理员用户可分配用户使用权限，支持多用户同时在线编辑、控制、上屏操作，预览其他用户操作。
2.6支持输入源画面任意截取，并可对截取的画面开窗调用，并可作为一个新的输入源，不影响原输入源的使用。
2.7系统需具备兼容性，软件至少需支持windows、麒麟、IOS、Android、Linux等操作系统访问设备及交互操作。
二、基本配置（单台/套）：
1、中控：1台。
2、控制器：1台。

第2包 品目2-25教学录播设备
数量：1台（套）
[bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK50]一、技术参数
1、屏幕采集系统
1.1根据采集设备的不同，屏幕信号采集需支持软件采集和硬件采集两种方式。
1.2支持远程VGA，采集电脑客户端画面、支持采集屏幕码流和帧率、支持捕获区域选择。
2、教学系统
2.1支持Web远程管理功能，支持录制编码设置、多模式智能导播、视频会议控制等功能。
2.2需具备≥11路信号的加载预监功能，包括：摄像机信号*4、多媒体信号*2、远程同频互动*2、医疗仪器信号*3；对多路信号等画面进行智能切换。
2.3支持可编程的中控系统功能，可自定义中控的按键名称、按键命令码、按键的位置、按键的跳转页码等功能。
2.4支持远程电脑画面采集，采集电脑画面、支持采集屏幕码流和帧率、支持捕获区域选择；同时，支持对VGA画面图像分析功能，可以根据授课PPT切换，无需手动干预完成智能切换。
2.5支持≥8种特效切换功能，支持≥5种多视频叠加模式，可以将多个视频自由叠加在同一个视频窗体中，支持对话模式、画中画、三分屏、四分屏多画面模式等。
2.6支持软件调音台功能，支持语音降噪力度门限调节、支持自动增益噪声底线信噪比增益值调节、支持回声抑制噪声调节、支持滤波频率调节。
2.7支持视频会议功能，可根据网络情况选择多种分辨率及码流进行互动，支持SIP 协议，H.323协议；同时支持自动修复功能；课程录制过程中，支持对设备异常断电造成的视频文件损坏进行自动修复；支持应用程序网络升级模块，可以通过网页进行一键升级；支持NTP服务自动校时功能。
2.8能够根据幻灯及讲稿文字内容的字数长短，自动预估时长，调整切换时间；同时生成文字索引：能够根据授课幻灯及讲稿文字，自动生成章节索引，实现视频播放的快速跳转和查找。
2.9支持课堂互动查看功能，查看课堂数据、查看课堂互动情况等；同时，支持课堂互动中实时线上签到功能、弹幕开启/关闭功能；支持语音转写功能，支持通过对演讲人的语音、语速进行识别，并转换成文字，支持双语字幕显示功能。
2.10支持视频编码设置，码流支持：500kbps～16000kbps可调，支持TCP/UDP/RTSP/RTMP/H.323/SIP等媒体协议。
2.11支持多通道直播，可实现主、子码流直播功能；支持标准RTMP流媒体协议的高清直播和标清直播功能。
2.12支持课件格式转换功能。
2.13系统支持视频资源课件加密和课件上传安全防护功能。
3、教学终端
3.1采用一体化设计，纯嵌入式架构，内置嵌入式操作系统。
3.2设备接口：支持≥2路HDMI输入接口；支持≥2路HDMI输出接口；支持≥8路MIC-IN输入，支持48V幻象供电和≥2路3.5mm LINE-IN线性输入；支持≥2路LINE-OUT输出；支持≥1路USB接口，支持≥6路RJ45网口，其中≥4路网口支持POE功能；支持≥8路本地RS232接口，≥1路GPIO接口。
3.3支持视频录制过程中自动启停功能，完全无人工值守，保证每堂课视频都是完整独立的视频资源。
3.4支持视频文件自动上传至平台，实现按照教室、教师、课程分级分类管理。
3.5实现录制的视频文件自动带课程相关标签信息。
3.6支持录制后的视频直接在本地磁盘文件访问；插入U盘可直接对硬盘内的课件进行拷贝。
3.7支持教室物联网管控功能，可以控制幕布升/降，麦克风、音箱音量大/小，电动窗帘，多媒体管理等。
3.8支持与多种会议终端（新老设备）进行互动，实现点对点、点对多点、多点对多点的音视频互动，实现教室与医院多间示教室，以及远程院区教室的音视频互动，开展多种形式的直播、示教学术交流。
3.9教学终端噪声≤28dB(A)。
二、基本配置（单台/套）：
1、屏幕采集系统：1套。
2、教学系统：1套。
3、教学终端：1台。
第2包 品目2-26教学视频采集设备
数量：2台（套）
一、技术参数
1、摄像机
1.1图像传感器：≥1/2.7英寸CMOS。
1.2有效像素：≥200万像素。
1.3光学变焦：≥12倍，数字变焦≥16倍。
1.4信噪比：≥50dB。
1.5水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30°～+90°。
1.6设备接口：≥1路HDMI，≥1路SDI，≥1路CVBS；≥1路RJ45网口，10/100M自适应以太网口；≥1路3.5mm的音频采集接口；≥1路USB接口；≥1路RS232IN，≥1路RS232OUT，≥1路RS485。
1.7支持学员人脸识别考勤方式，支持统计分析考勤结果，并在WEB端网页呈现，如：签到、缺勤、迟到、请假、早退等；同时支持对每节课的考勤结果推送给教师或督导人员，学员可以查看个人的考勤推送提醒；无需额外设备实现学员考勤分析、学情分析、行为分析，支持通过WEB页面查看相关数据统计。
1.8支持对接通过集控平台实现远程物联管理，运维管理运维编号、资产类型、微信公众号通知；故障编号、故障类型、创建人、批量导入导出功能；支持设备管理功能，设备名称、设备运行状态、注册方式、注册时间；产品类别添加编辑删除操作功能应用；支持巡检功能，巡检人、巡检状态、资产、位置、巡检时间、按照巡检编号进行导入导出功能。
二、基本配置（单台/套）：
1、摄像机：2台。

第2包 品目2-27教学辅助设备
数量：1台（套）
一、技术参数
1、交换机
1.1端口数：≥8个端口。
1.2端口：10/100/1000Mbps RJ45 端口。
1.3 传输模式：全双工/半双工自适应。
1.4网络标准: IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x。
2、系统集成施工：按照行业标准要求，进行标准化系统施工，包括项目中所有施工材料。
二、基本配置（单台/套）：
1、交换机：1台。
2、系统集成施工：1项。

第2包 品目2-28教学管理系统
数量：1套
一、技术参数
1、管理系统
1.1系统支持笔记本电脑、平板电脑、手机等多终端访问，包括录制、直播、互动、资源管理、巡课、学情分析、考勤分析、综合评估、院区管理、用户管理、存储管理、教室管理、教学团队管理、分角色管理、教师管理、学员管理、培训课程管理、教学任务管理、考评管理、公告管理、跨系统管理、多媒体管理等功能。
1.2支持管理员依据不同身份自由创建对应角色，并根据角色身份进行对应权限设定；设定权限包含功能操作和数据查询使用范围等权限。
[bookmark: _Hlk223943334]▲1.3支持按照课程时间轴进行评价，可实现每个时间节点插入点评内容，并截取当前时间点的视频画面，实现点评内容与视频的联动；点评内容能够以弹幕形式出现在视频画面中（提供有效证明材料并加盖制造商公章）。
1.4支持按照课表设定录播策略。录播策略至少涵盖：是否开启录制、录制状态设置、录制画面选择（包括教师画面、学员画面、屏幕画面、全景画面等）、设定视频评论是否开启等方面。
1.5支持根据不同权限分配管理，支持按院系观看巡课；可观摩有课教室，也可以观摩所有教室。
1.6支持四分屏、三分屏、二分屏、单画面等模式，其中每个分屏窗口可以独立全屏幕观看。
[bookmark: _Hlk223943552]1.7学情分析功能：支持查看学情分析课程组织机构、教师、标题、日期、应到人数/实到人数、出勤率、训练过程抓拍等信息；学情分析结果支持多种形式等可视化形式显示，可显示每个时间节点中实到人数和学习人数统计；支持查看每个时间节点课堂抓拍图片。
1.8支持按照时间、教室、标题等关键字检索考勤分析结果。
1.9支持设定人脸考勤策略，按课表自动开启人脸考勤；支持设置考勤类型，如扫码签到、人脸识别、线上签到、手动签到等。
[bookmark: _Hlk223945851]1.10支持按课表查看学生考勤名单，显示已到、缺勤、迟到等信息；支持按学生证件图片进行人脸比对；支持学生人脸抓拍；支持根据开课教室的抬头率、前排率、出勤率、精准出勤率以及行为分析和教师出勤状态进行实时显示（提供有效证明材料并加盖制造商公章）。
1.11电视墙叠加教室状态显示在网页端进行学情分析数据排序呈现；同时支持多画面叠加的教室状态显示，支持显示录播状态、物联环境、智能分析数据（学员专注度、学员出勤率）等；支持训练室状态统计功能，支持筛选上课、在线等教室。
1.12支持按照后台设定自动对存储的资料进行删除。
1.13建设以本系统为基础，实现培训数据采集、汇总和分析，培训保障管理统一运维入口，统一的培训数据中心，并进行多维度培训数据分析及可视化呈现。
1.14支持直播管理功能，支持应到人数设置，支持班级、学员选择添加。
1.15支持会议管理功能，支持发起人、会议密码、人数、开始结束时间、时长管理；支持历史会议记录查询，设备查询，入会时间离会时间、会议密码、开始时间、结束时间。
[bookmark: _Hlk190601215]1.16支持评课权限管理，教师评分类别管理和学生评分类别管理；同时统计教师评测数据展现，支持对评审内容查看，支持查看所有评审教师的平均得分，同时支持查看每个评审教师具体评价的内容，支持将评审内容进行一键导出并支持二次编辑。
[bookmark: _Hlk223944161][bookmark: _Hlk190601232]▲1.17支持评价预警管理，支持设置培训课程平均分数阈值，低于阈值分数会在单独预警名单中显示（提供第三方检测报告并加盖制造商公章）。
1.18支持多维度数据统计及可视化呈现，如基础资源建设、基础数据统计，互动数据统计、督导评价统计、训练区域使用和训练设备运行统计等。
1.19支持以可视化图表的方式显示培训过程考勤分析内容或占比，并且可以导出报表。
1.20支持以可视化图表的方式显示培训过程学情分析内容或占比，并且可以导出报表。
1.21支持以可视化图表的方式显示培训过程行为分析内容或占比，并且可以导出报表。
1.22支持单独授权教师具有评课功能权限。
1.23支持板书测评，板书培训重点内容，板书条理分明，板书内容完整性。
▲1.24系统要与采购人原有的教学管理系统、教务系统、考试系统、在线学习系统等进行无缝对接；可融入到用户已有的数字化管理平台中，或在此基础上进行二次开发（提供承诺函并加盖制造商公章）。
[bookmark: _Hlk223943771]▲1.25建设数据交换中心，与采购人教学管理系统能够进行数据共享、上报和协同管理（提供承诺函并加盖制造商公章）。
1.26建立师资队伍数据库并通过数据接口提供数据服务，要求与现有教学管理系统实现无缝对接。
[bookmark: _Hlk223944239]1.27支持新增设备及原有设备采集信息数据实时自动上传到此次平台管理系统中。
[bookmark: _Hlk223943856]1.28系统支持自身安全防护功能。
[bookmark: _Hlk223943060]1.29提供以下相关著作权：统一身份认证系统、实训管理系统、行为分析与学情感知管理系统等。
▲1.30提供信息系统安全等级保护备案证明资质证书（三级及以上）和安全等级保护测评报告（三级及以上）并加盖制造商公章。
1.31提供制造商针对本项目的售后服务承诺函并加盖制造商公章。
[bookmark: _Hlk223373852]2、服务终端
[bookmark: OLE_LINK70][bookmark: OLE_LINK69]2.1尺寸：机架式服务器。
2.2处理器： 
（1）核心数量：≥四核。
（2）线程数量：≥八线程。
（3）主频：≥3.4GHz。
（4）动态加速频率：≥3.8GHz。
2.3主板
（1）PCI插槽≥1个PCI-E3.0x16。
（2）USB接口≥4×USB2.0。
（3）并口串口 ≥1×COM接口。
（4）网络：主板支持不低于千兆网络端口。
2.4硬盘
（1）容量：≥4T。
（2）硬盘位：≥4x 3.5" SATA2 HDDs。
2.5内存：≥16GB。
3、直播系统
3.1支持笔记本电脑、平板电脑及手机等多种设备收看示教内容，支持浏览器访问，无需安装客户端或插件即可收看。
3.2支持在线人数控制、观看密码控制、观看权限控制。
3.3保证在提供标准音视频输出格式的情况下，其他系统可以直接获取并正常使用直播音视频数据，无须二次开发。
4、交互系统
4.1系统支持互动课堂管理功能，具有多种用户权限的设置，包括建立互动小组，添加、删除、修改互动教室，开始和停止互动过程等。
4.2当互动时，具有申请发言功能，可以对听课教室做静音，哑音等操作。
4.3可设置互动设备参数、查看互动状态、控制互动发言等。
4.4支持在互动中，进行直播和录制教学场景。
4.5保证其他系统可以直接获取并正常使用交互音视频数据，无须二次开发。
二、基本配置（单套）：
1、智慧管理系统：1套。
2、服务终端：1台。
3、直播系统：1套。
4、交互系统：1套。

2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
2.1质量保证期（保修期）及服务要求：除非在每包技术规格中另有规定外，本项目所供设备的质量保证期（保修期）为调试验收合格后60个月。
2.2投标人和制造商需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。
2.3保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。
2.4在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。
2.5投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。
2.6投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

3、为落实政府采购政策需满足的要求；
3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业）。
3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
[bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK55]3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

4、采购标的的其他技术、服务等要求；
4.1、技术证明支持材料
4.1投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料）。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“★”和“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料并按照招标文件要求加盖相应公章，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料并按照招标文件要求加盖相应公章。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求加盖公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。
[bookmark: OLE_LINK8]4.2投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
4.3投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
4.4投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
4.5工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
4.6培训要求：
培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准）。

（三）验收标准
1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在7个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。
3. 投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

（四）其他要求
无。
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