采购需求

一、采购标的
1.采购标的（货物需求一览表）
	[bookmark: RANGE!J9]包号
	标的名称
	数量
（台/套）
	是否允许采购进口产品

	1
	分布式存储节点
	3
	否



二、商务要求
1.交货时间和地点：
[bookmark: _Toc256196753][bookmark: _Toc24278][bookmark: _Toc8925][bookmark: _Toc14802][bookmark: _Toc23382]1.1 交货时间：设备交付时间合同签订之日起60天内；
[bookmark: _Toc19535][bookmark: _Toc8853][bookmark: _Toc194115436][bookmark: _Toc6107][bookmark: _Toc30936]1.2 交货地点：采购人指定地点。
2.付款条件（进度和方式）：
详见“拟签订的合同文本”。
3.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
[bookmark: _GoBack]4.质保服务：三年原厂维保、7*24小时售后电话服务响应，2小时内到客户现场排除故障。
三、技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
本次招标采购是为首都医科大学附属北京天坛医院配置分布式存储设备，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择具有最佳性能价格比的货物前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
★(1)投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件。
2.服务内容及要求/货物技术要求
2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
	序号
	重要性
	功能项
	指标要求

	1.
	★
	品牌要求
	分布式存储软件和分布式存储硬件设备统一品牌，提供分布式存储软件的自主知识产权证明。

	2.
	★
	扩容兼容性要求
	此次扩容设备须与现有PACS分布式存储集群MC27000无缝兼容对接扩容，进行统一管理并构建统一资源池，满足前端业务系统的存储需求；若不满足与现有PACS分布式存储集群MC27000无缝兼容对接扩容，则需在提供本次扩容硬件的基础上额外提供一套配置及性能不低于现有PACS分布式存储集群MC27000的硬件设备以构建统一集群（现有分布式存储集群MC27000配置三节点，单节点配置为：192GB内存，2颗国产C86架构 CPU（单颗24C 2.2GHz），2块 480GB SSD 硬盘，2块 3.84TB NVMe SSD硬盘，9块16TB 7200转 SATA硬盘，4个10GE主机接口，2个GE接口），提供原厂承诺函；

	3.
	★
	设备要求
	1）本次集群扩容3节点；
2）单节点CPU需求：
3）国产C86架构CPU≥2颗；单核心≥24核；总核心≥48核；基本频率≥2.2GHz；
4）单节点内存需求：≥192 GB；
5）单节点网口需求：万兆光口（含光模块）≥4个；千兆电口≥2个；
6）单节点硬盘：
≥2块 480GB SSD；
≥2块 3.84TB NVMe SSD；
≥35块 16TB 7200转 SATA；
7）本地硬盘槽位≥36个；3.5英寸热插拔槽位；
8）冗余电源1+1；
9）提供以按节点授权为方式的分布式存储软件。

	4.
	▲
	系统要求
	本次扩容提供的分布式存储设备需满足信创要求，提供原厂承诺函；

	5.
	
	存储架构
	分布式并行存储体系架构，支持全对称和非全对称方式部署，支持元数据节点集群与存储节点集群分离或融合的方式构成单套系统，所有元数据节点和存储节点都同时在线提供服务。

	6.
	
	存储规模
	分布式存储单目录支持文件数量≥1亿，单套存储集群支持文件数量≥1000亿。

	7.
	▲
	冗余策略
	以目录为单位设定数据保护策略，可同时对目录配置多副本、N+M纠删码及文件RAID冗余模式，可根据数据重要程度对各级目录和子目录灵活设置不同的目录冗余模式，目录深度不限。（提供功能截图，并加盖原厂公章）

	8.
	
	快照策略
	同时具备文件级和块级快照功能，快照采用增量快照，快照数量可达到十万级；支持定时快照。

	9.
	
	数据加密
	具备分布式并行协议的目录级文件加密。

	10.
	
	冷数据扫描
	存储系统具备冷数据扫描功能，可设定周期性扫描。

	11.
	▲
	防病毒
	具备防病毒扫描功能，防病毒功能支持标准的防病毒协议。（提供软件功能截图并加盖原厂公章）

	12.
	
	QoS
	具备QoS限制每秒创建的文件个数、每秒删除的文件个数、每秒创建目录的个数、每秒删除目录的个数、每秒检索的次数、每秒使用readdir接口的个数。

	13.
	▲
	应用访问接口
	具备对含相同前缀的临时 URL 的批量处理功能并提供相应 API 接口，满足大量文件、文件夹同时上传、下载需求（提供软件功能截图并加盖原厂公章）

	14.
	
	在线解压缩
	具备文件在线压缩、多选文件夹压缩，具备zip文件在线解压，并保持原始的目录结构，提供直接阅览压缩包中的文件。

	15.
	
	协议
	支持NFS协议、CIFS协议、Swift协议与S3协议互通访问；

	16.
	▲
	维保服务
	提供3年7x24原厂软硬件保修与技术支持、原厂上门安装，承诺每年续保金额不超设备采购金额5%；提供原厂出具的售后服务承诺函，并加盖原厂公章。



2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求
1.供应商发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供应商需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
2.供应商应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。供应商技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。供应商安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
3.供应商应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。供应商或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后至少10年的备件供应。
4.应提供原厂维修配件明细表及报价单(如提供公开信息渠道可查询到的，可免提供，但须注明查询方法及来源)。
5.供应商应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，供应商售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。
6.供应商应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）
7.在合同执行期和质量保证期内，供应商应保证在收到要求提供维修服务的通知后1小时内给予反馈，4小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，供应商应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。
8.投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。
9.货物运输符合的相关国际惯例，试剂、耗材运达所产生的费用由供应商负责。运输途中的货物破损及损失风险由供应商承担，供应商承担运费。
（2）采购标的需满足的服务期限要求
1. 质量保证期（保修期）及服务要求：详见本章“采购需求中商务要求4.质保服务”。
2.3为落实政府采购政策需满足的要求；
（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
（2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）
（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）
（4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。
5）实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。
2.4采购标的的其他技术、服务等要求；
[bookmark: _Toc7340]（1）对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。
（2）须在投标文件中提供所投设备油印彩页并加盖公章。
（3）投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。 
（4）投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
（5）工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
（6）培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。
3.采购标的的验收标准
3.1、采购标的的验收标准
（1）投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
[bookmark: _Toc13153][bookmark: _Toc746423714][bookmark: _Toc26384][bookmark: _Toc24181]（2）货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在 7 个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。
[bookmark: _Toc1691379071][bookmark: _Toc20392][bookmark: _Toc14846][bookmark: _Toc14175]（3）投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。
