[bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK33]采购需求
说明：
[bookmark: _Hlk167284587]1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。
[bookmark: _Hlk168431603]2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。
已发布的需求标准如下：
《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）
《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）
《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）
《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）
《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）
《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）
《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）
《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）
《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）
如有更新或增加，以财政部门发布为准。
一、采购标的
（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	是否接受进口产品

	1-老旧录像主机更新
	

	一
	安防设备
	
	
	

	1
	24盘位网络录像主机
	8
	台
	否

	2
	24盘位主机存储扩展柜
	8
	台
	否

	3
	监控级硬盘
	24
	块
	否

	4
	48盘位网络存储扩展柜
	1
	台
	否

	5
	48盘位存储一体化硬盘
	6
	组
	否

	2-IP求助系统
	

	一
	安防设备
	
	
	

	1
	求助可视报警终端
	200
	台
	否

	2
	语音报警管理机
	1
	台
	否

	3
	报警管理系统
	1
	套
	否

	4
	接入交换机
	5
	台
	否

	二
	管线材料
	
	
	

	5
	超五类网线
	46
	箱
	否

	6
	PVC管
	2000
	米
	否

	7
	软管
	200
	米
	否

	8
	PVC线槽
	700
	米
	否

	9
	辅材
	1
	项
	否

	3-监控线路维修
	

	一
	安防设备
	
	
	

	1
	光缆标识桩
	30
	根
	否

	2
	光纤跳线
	66
	根
	否

	3
	光纤跳线
	300
	根
	否

	4
	中型室外机柜
	8
	个
	否

	5
	小型室外机柜
	3
	个
	否

	6
	主配电箱
	1
	套
	否

	7
	配电箱
	9
	套
	否

	8
	4口千兆收发器
	33
	台
	否

	9
	单纤光模块
	33
	个
	否

	10
	手孔井
	15
	个
	否

	11
	PDU
	33
	套
	否

	二
	管线材料
	
	
	

	12
	六类网线
	1
	箱
	否

	13
	超五类网线
	4
	箱
	否

	14
	主干电源线
	750
	米
	否

	15
	分支电源线
	3780
	米
	否

	16
	前端电源线
	2000
	米
	否

	17
	UPS主电缆
	80
	米
	否

	18
	48芯光缆
	3450
	米
	否

	19
	24芯光缆
	2280
	米
	否

	20
	12芯光缆
	3000
	米
	否

	21
	48口ODF光纤机柜配线架
	2
	套
	否

	22
	24口ODF光纤机柜配线架
	12
	套
	否

	23
	8口光纤小型终端盒
	40
	个
	否

	24
	光纤耦合器
	600
	个
	否

	25
	尾纤
	1600
	根
	否

	26
	光纤熔接
	1600
	点
	否

	27
	PE管
	1500
	米
	否

	28
	网络机柜
	2
	台
	否

	29
	钢制隔热防火门
	2
	套
	否

	30
	辅材
	1
	项
	否

	4-中控老旧设备更新
	

	一
	安防设备
	
	
	

	1
	视频智能服务终端
	1
	套
	否

	2
	数据专用硬盘
	5
	块
	否

	3
	人脸识别摄像机
	20
	台
	否

	4
	壁装支架
	20
	个
	否

	5
	门禁、巡更、车辆终端
	3
	台
	否

	6
	视频综合平台
	1
	台
	否

	7
	交流电源模块
	1
	块
	否

	8
	HDMI输入卡
	2
	个
	否

	9
	HDMI解码输出卡
	8
	个
	否

	10
	NTP时间校时器
	1
	台
	否

	11
	光口交换机
	5
	台
	否

	12
	万兆双纤光模块
	10
	个
	否

	13
	千兆双纤光模块
	40
	个
	否

	14
	单纤光模块
	100
	个
	否

	15
	4口千兆收发器
	30
	台
	否

	二
	管线材料
	
	
	

	16
	光纤跳线
	130
	根
	否

	17
	高清视频线
	32
	根
	否

	18
	超五类网线
	5
	箱
	否

	5-电子巡更系统
	

	一
	安防设备
	
	
	

	1
	智能巡更手持机
	4
	台
	否

	2
	巡更标签
	300
	个
	否

	3
	综合安防管理平台-巡更模块
	1
	套
	否

	4
	辅材
	1
	项
	否

	6-车辆道闸
	

	一
	安防设备
	
	
	

	1
	4MP杆式抓拍显示机
	8
	台
	否

	2
	无簧道闸（含可视防砸雷达）
	4
	台
	否

	3
	两栏栅栏杆
	4
	根
	否

	4
	触发雷达
	8
	台
	否

	5
	出入口防砸/触发雷达立柱
	8
	套
	否

	6
	人员通道门
	2
	套
	否

	7
	7寸智能门禁
	2
	套
	否

	8
	门禁立柱
	2
	个
	否

	9
	数据管理终端
	1
	套
	否

	二
	管线材料
	
	
	

	10
	超五类网线
	1
	箱
	否

	11
	前端电源线
	200
	米
	否

	7-安消可视化
	

	一
	安防设备
	
	
	

	1
	用户信息传输装置
	2
	台
	否

	2
	信息传输接口卡
	2
	台
	否

	3
	打印接口转换板
	2
	台
	否

	4
	智慧化视频网关
	7
	台
	否

	5
	平台私有部署
	1
	台
	否

	6
	消防云服务终端
	1
	台
	否

	7
	接入交换机
	1
	台
	否

	二
	管线材料
	
	
	

	8
	超五类网线
	1
	箱
	否

	9
	前端电源线
	100
	米
	否

	10
	金属穿线管
	20
	米
	否

	11
	辅材
	1
	批
	否

	8-危化品库、中药室、E区、B区、D区安防设备增补
	

	一
	安防设备
	
	
	

	1
	网络半球摄像机
	1
	台
	否

	2
	网络筒型摄像机（核心产品）
	33
	台
	否

	3
	壁装支架
	30
	个
	否

	4
	壁装支架
	3
	个
	否

	5
	防爆筒型摄像机
	1
	台
	否

	6
	接入交换机
	2
	台
	否

	7
	门禁控制器
	1
	台
	否

	8
	读卡器
	2
	台
	否

	9
	电磁锁
	4
	把
	否

	10
	玻璃破碎
	2
	个
	否

	11
	防爆出门按钮
	2
	个
	否

	12
	防爆红外双鉴
	6
	个
	否

	13
	8路报警主机
	1
	台
	否

	14
	报警主机蓄电池
	1
	块
	否

	15
	警灯警号
	1
	个
	否

	16
	报警键盘
	1
	个
	否

	17
	室外键盘防水罩
	1
	个
	否

	18
	开关量光端机
	1
	套
	否

	19
	报警按钮
	2
	个
	否

	20
	双防区地址模块
	1
	个
	否

	21
	室外设备箱
	2
	个
	否

	22
	防爆壁挂机柜
	1
	台
	否

	23
	光纤收发器
	1
	对
	否

	24
	立杆
	1
	根
	否

	二
	管线材料
	
	
	

	25
	超五类网线
	8
	箱
	否

	26
	前端电源线
	810
	米
	否

	27
	12芯光缆
	560
	米
	否

	28
	8口光纤小型终端盒
	4
	个
	否

	29
	光纤耦合器
	32
	个
	否

	30
	尾纤
	32
	根
	否

	31
	光纤熔接
	32
	点
	否

	32
	金属穿线管
	230
	米
	否

	33
	防爆软管
	7
	米
	否

	34
	PVC管
	200
	米
	否

	35
	软管
	50
	米
	否

	36
	PVC线槽
	200
	米
	否

	37
	PE管
	20
	米
	否

	38
	防爆配套组件
	1
	批
	否

	39
	辅材
	1
	批
	否

	9-安装调试
	

	1
	安装调试
	1
	项
	否


（二）项目背景/项目概述
[bookmark: OLE_LINK179][bookmark: OLE_LINK178]本次招标采购项目为2026年北京小汤山医院安防设施增补项目，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
[bookmark: OLE_LINK368]二、商务要求	
（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1、交付时间：合同签订之日起≤90个日历日内全部交货并安装调试完毕。2、交付地点：北京小汤山医院指定地点。
（二）付款条件（进度和方式）
详见第六章拟签订的合同文本
（三）包装和运输
投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
[bookmark: OLE_LINK370][bookmark: OLE_LINK369][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK367]（四）售后服务（质保期）
[bookmark: OLE_LINK72][bookmark: OLE_LINK71]质量保证期（保修期）及服务要求：质保期2年，提供24小时畅通的维保服务电话；紧急故障2小时内到场处理，一般故障24小时内修复；核心设备故障无法当场修复时，需提供备用设备以保障系统持续运行。施工过程需严格遵守医院院区安全管理规范，做好工作区域防护，避免影响医院正常诊疗秩序。
三、技术要求
（一）基本要求
1.采购标的需实现的功能或者目标
采购人院区安防系统自2017年建设使用至今，现有视频监控、一键报警、车辆道闸、门禁等各子系统已汇聚至总中控室进行统一管理。由于建设时间较早，当前安防系统的智能化程度不足，难以满足现今的智能化防控需求。同时，各子系统平台及设备运行多年，硬件老化严重。此外，院区近年多次施工建设，多处安防网络线路遭挖断破坏，虽经应急修补，但线路逐渐老化、磨损，稳定性大幅下降故障频发，结合以上现状该系统稳定性与数据处理能力下降，已成为安防系统高效运行的瓶颈。
本项目将对安防中控及机房的老旧宇视录像主机（部分硬盘利旧）、视频综合平台、视频智能分析平台、子系统平台终端等配套设备进行更新，对院区老旧安防线路进行维修更换，对院区出入口车辆道闸系统进行更换，并新增IP求助系统与巡更系统，对各区域科室增补安防设备，完成安消可视化，以此构建标准化、智能化的管理系统，提升安全防范的规范性与有效性，为医患人员营造更安全可靠的院区环境。
2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
[bookmark: OLE_LINK64][bookmark: OLE_LINK73]★2.1 投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
2.2需符合《北京市市属医院安防系统建设指南》《医院安全技术防范要求》《北京市医院安全秩序管理规定》等医院建设管理相关标准。
（二）服务内容及要求/货物技术要求
1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：


[bookmark: OLE_LINK53]第1包 安防设施
[bookmark: OLE_LINK371][bookmark: OLE_LINK372]（一）老旧录像主机更新
1.24盘位网络录像主机（8台）
(1)IPC接入数≥128路, 存储接口≥24盘位，配置双电源冗余
(2)接入带宽≥768Mbps，转发带宽≥768Mbps
(3)视频输出接口：支持≥2个HDMI、1个VGA；HDMI1、HDMI2、VGA异源输出；HDMI最高支持4K显示输出；
(4)解码能力：支持H.265、H.264解码格式，解码能力不低于：3 x 12MP@30, 5 x 4K@30, 20 x 1080P@30, 24 x 1080P@25, 40 x 960P@25, 45 x 720P@30, 54 x 720P@25, 96 x D1 
(5)支持硬盘热插拔，支持RAID0/1/5/6/10/50/60阵列存储；支持N+1热备功能
#(6)支持对前端IPC的主要图像参数进行远程配置（提供公安部或第三方检测机构出具的报告）
(7)支持前端智能，包括不限于：人脸检测、人脸比对、车辆检测、深度周界、热成像、智能运动检测、视频结构化、道路监控；支持前端智能路数全通道128路；
(8)支持人脸库、库容不低于：128个人脸库，30万张人脸
(9)支持录像采用不分段存储；数据具备安全性，对于存储介质上的数据只可以在同款型号和软件版本匹配的设备被读取，不可被直接复制
(10)可接入符合 ONVIF、RTSP 协议的第三方摄像机，支持国标 GB/T 28181；
(11)支持实况分屏：VGA：1/4/6/8/9/16/25/36，回放分屏：1/4/9/16，回放走廊分屏：1/3；
(12)支持即时回放、普通回放、事件回放、标签回放、智能回放、日志回放、图片回放、外部文件回放，备份模式：支持录像备份、图片备份、回放剪辑备份；
#(13)支持24个硬盘指示灯与硬盘一一对应，实时显示硬盘运行状态、运行指示灯、告警指示灯、网络状态指示灯、2个扩展柜指示灯（提供公安部或第三方检测机构出具的报告）
(14)接口不低于：报警输入：24路，报警输出：8路；USB：2个USB2.0、2个USB3.0；RCA音频输入：1路，RCA音频输出：1路；eSATA：1个，miniSAS：2个；网络接口：4个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网电口。
2.24盘位主机存储扩展柜（8台）
(1)4u24盘位网络存储扩展柜
(2)支持≥24个SATA接口，单盘最大支持24TB
(3)支持一对一硬盘指示灯
(4)支持前面板热插拔安装
3.监控级硬盘（24块）
(1)容量:≥8TB
(2)尺寸:3.5英寸
(3)转速:≥5400RPM
(4)缓存:≥256MB
(5)接口类型:SATA 
(6)硬盘类型：监控级
4.48盘位网络存储扩展柜（1台）
(1)盘位：≥48
(2)尺寸：4U
(3)扩展接口：≥2×Mini SAS HD（4×12Gb）
(4)接口：SATA
(5)容量:支持≥20TB企业级硬盘
(6)支持冗余的、负载均衡的热插拔电源设计
#(7)支持与医院现有宇视磁盘阵列（型号VX1848）平滑兼容，保证视频扩容过程不中断监控录像存储、回放调取等核心业务，保障医院视频监控系统 7×24 小时稳定运行（提供制造商出具的兼容性承诺函）
5.48盘位存储一体化硬盘（6组）
(1)硬盘容量：≥20TB*2
(2)硬盘尺寸：3.5英寸
(3)硬盘类型：企业级
(4)硬盘缓存：≥256MB
(5)硬盘转速：≥7200RPM
(6)硬盘外部传输速率：≥6Gb/s
（二）IP求助系统
1.求助可视报警终端（200台）
(1)求助可视报警终端
(2)内置高清广角摄像头，像素≥200W，支持ICR红外滤片式自动切换
(3)支持1080P（1920*1080）可视全双工对讲，对讲音频采样率≥16KHz
(4)支持标准ONVIF协议和GB/T28181协议
#(5)支持移动侦测报警，对视频画面指定的区域进行实时监测，检测到指定区域有人员或物体移动时自动向主机报警，可设置指定时间段启用；（提供公安部或第三方检测机构出具的报告）
#(6)支持喧哗报警，当环境噪声超过设定阈值时，可自动向管理机机发出报警（提供公安部或第三方检测机构出具的报告）
(7)支持防拆报警，当设备被拆除时，可自动向对讲主机发出报警
(8)支持应急广播功能，支持接收文件广播、喊话广播
(9)接口不少于:LAN网口*1、电源输入*1、RST*1；外部设备接口:外接咪头*1、有源音箱*1、录音输出*1、门磁*2、报警/解除按钮*1、门灯接口*1
(10)电源:DC12V~24V，支持PoE供电
(11)防暴等级:IK10
2.语音报警管理机（1台）
(1)≥10寸报警管理机，屏幕分辨率≥1280x800
(2)内置鹅颈话筒和手柄
(3)支持1080P高清可视全双工对讲，本地摄像头视频可手动开关；
(4)支持广播功能，支持全区广播、分区广播、定时广播、语录音广播、U盘文件广播
(5)支持多级管理架构，≥5级，各级设备可互联互通，可设置上下级管理关系；
(6)支持呼叫排队功能，支持同时接收多路呼叫报警信息，支持选择其中任意一路进行通话
(7)本机可同屏显示≥4路监控画面
(8)支持服务器离线工作，对讲主机在服务器离线状态下可正常接收呼叫、可视对讲、多方通话、文件广播、录音录像存储
(9)接口不少于:LAN网口*1、电源输入*1、电源输出*1、USB 2.0*1、麦克风*1、耳机*1、485A*1、485B*1、报警按钮*1、报警输出*1、常开输出*1、录音输出*1、音频输入*1
3.报警管理系统（1套）
(1)支持设备管理，支持管理系统内的对讲终端注册、设备状态监控
(2)支持音视频代理功能，实现设备在跨网段跨路由环境下可视对讲、监听监视等功能
(3)支持对本地数据库的备份和还原
(4)支持与NTP服务器时间同步，并提供系统时间同步服务，实现系统内设备时间同步
(5)支持查看系统内所有主机的录音录像文件和呼叫报警记录
(6)支持遇忙转移、关机转移、手动转移等
(7)支持监听监视功能:报警管理机可对所管理的求助报警终端进行单路监听监视或多路自动循环监听监视，每路监听监视时长可设置
(8)报警管理机支持平面地图模式，平面地图模式可上传场景图片，支持多级地图管理。报警管理机可通过电子地图可呼叫指定对讲设备，在通话过程中可在电子地图上显示对方位置信息
(9)不低于：处理器：≥1颗高性能国产化CPU(8核16线程，3.0GHz) 内存：≥1*16GB；内存插槽数：≥4个；硬盘：≥1*【3.5寸 7.2K SATA】 8TB；硬盘扩展：≥4个3.5英寸硬盘槽位；管理网口：≥1*GE；业务网口：≥2*GE；PCI-E插槽：≥2个；视频输出接口：≥1个后置VGA接口；USB接口：≥4个USB口；电源功率：≥500W；电源输入：AC:110V/220V
4.接入交换机（5台）
(1)端口结构 非模块化
(2)端口数量 ≥28个
(3)端口描述 ≥24个10/100/1000Base-T端口，≥4个万兆SFP端口
(4)交换方式 存储-转发
(5)背板带宽 ≥336Gbps
(6)包转发率 ≥108Mpps
(7)MAC地址表 支持黑洞MAC
(8)网络协议 支持STP/RSTP/MSTP协议，支持STP Root Protection，支持BPDU Protection，支持G.8032以太网环保护协议ERPS,支持RRPP，支持QinQ，支持协议VLAN
(9)电源电压 AC：100-240V/50，支持POE供电
5.超五类网线（46箱）
(1)规格：超五类千兆非屏蔽
(2)线芯材质：铜芯
(3)线芯结构：八芯双绞
6.PVC管（2000米）
(1)规格：PVC穿线管；
(2)外径尺寸：≥φ25mm；
7.软管（200米）
(1)规格：PVC塑料波纹管；
(2)外径尺寸：≥φ25mm；
8.PVC线槽（700米）
(1)规格：PVC方线槽，
(2)颜色：白色；
(3)规格：≥40mm*20mm。
9.辅材（1项）
(1)配套。
（三）监控线路维修
1.光缆标识桩（30根）
(1)规格：≥1000mm×150mm×150mm
(2)混凝土强度：≥C30
(3)配筋：主筋4×Φ6～Φ8mm，箍筋Φ6mm，间距≤200mm
(4)抗压强度：≥30MPa；抗折强度：≥4.5MPa
2.光纤跳线（66根）
(1)适用场景：室内
(2)颜色：黄色
(3)类型：LC-SC单模3米
3.光纤跳线（300根）
(1)适用场景：室内
(2)颜色：黄色
(3)类型：LC-LC单模3米
4.中型室外机柜（8个）
(1)规格：≥27U，高≥1400*宽≥600*深≥600MM
(2)材质：SPCC冷轧钢板
(3)类型：双坡室外防雨柜
(4)基础：配套水泥基础
5.小型室外机柜（3个）
(1)规格：≥12U，高≥650*宽600*深600MM
(2)材质：SPCC冷轧钢板
(3)类型：双坡室外防雨柜
(4)基础：配套水泥基础
6.主配电箱（1套）
(1)结构：主开关：≥150A（1个），分开关:≥63A(6个）≥32A（6个）及接地线
(2)材质：冷轧钢板
(3)尺寸：≥长600*宽800*高1000mm
(4)安装方式：壁挂
7.配电箱（9套）
(1)类型：室内配电箱
(2)尺寸：≥长350*宽200*高450mm
(3)结构：含≥1只空开及接地线
(4)材质：冷轧钢板
(5)安装方式：壁挂
8.4口千兆收发器（33台）
(1)接口：≥1×SC千兆光口+4×RJ45千兆电口（10/100/1000Mbps自适应）
(2)光纤：单模单纤
(3)波长：≥1310nm
9.单纤光模块（33个）
(1)速率：≥1.25Gbps
(2)传输距离：单模单纤≥20km
(3)接口：LC 单纤
(4)波长：≥1310nm
10.手孔井（15个）
(1)尺寸：≥600*600*500mm
(2)材质：复合树脂
11.PDU（33套）
(1)规格：≥6位总控
(2)插孔电流：10A
12.六类网线（1箱）
(1)规格：六类千兆非屏蔽
(2)线芯材质：铜芯
(3)线芯结构：八芯双绞
13.超五类网线（4箱）
(1)规格：超五类千兆非屏蔽
(2)线芯材质：铜芯
(3)线芯结构：八芯双绞
14.主干电源线（750米）
(1)YJY5*4.0。
15.分支电源线（3780米）
(1)RVV3*4.0。
16.前端电源线（2000米）
(1)RVV3*1.5。
17.UPS主电缆（80米）
(1)YJV5*25。
18. 48芯光缆（3450米）
(1)48芯。
(2)波长：≥1310nm
(3)防护结构：钢铠装
19. 24芯光缆（2280米）
(1)24芯。
(2)波长：≥1310nm
(3)防护结构：钢铠装
20.12芯光缆（3000米）
(1)12芯。
(2)波长：≥1310nm
(3)防护结构：钢铠装
21.48口ODF光纤机柜配线架（2套）
(1)LC接口96芯。
22.24口ODF光纤机柜配线架（12套）
(1)LC接口48芯。
23. 8口光纤小型终端盒（40个）
(1)LC接口12芯。
24.光纤耦合器（600个）
(1)LC双工。
25.尾纤（1600根）
(1)LC单模3米。
26.光纤熔接（1600点）
(1)现场光纤熔接。
27.PE管（1500米）
(1)PE穿线管，≥φ32mm。
28.网络机柜（2台）
(1)≥600mm*≥1000mm*≥2000mm。
(2)材质：SPCC冷轧钢板
29.钢制隔热防火门（2套）
(1)规格：≥甲级门A1.5H，
(2)板材厚度：≥0.8mm，
(3)门框厚度：≥1.2mm。
30.辅材（1项）
(1)配套。
（四）中控老旧设备更新
1.视频智能服务终端（1套）
(1)设备支持视频业务、数据管理业务、智能管理业务、存储管理业务、告警联动业务、车辆布控等业务
(2)支持本域≥4000路摄像机接入，配置≥2000路摄像机授权
(3)支持≥100个在线用户同时上线 
(4)本次配置≥112路200万视频流全结构化分析或≥511张/s人脸图片流解析分析；
(5)流媒体转发功能：媒体流入口性能≥1024Mbps，出口性能≥2048Mbps；视图库对接功能：人脸/车辆图片接入、转发性能≥256Mbps； 
(6)人脸图片检测功能：在人脸、张嘴、皱眉、闭眼、耳朵遮挡、带眼镜、半边脸遮挡等情况下，均可正确识别人脸。人脸识别准确率≥99%
(7)支持对行为分析检测项进行配置与检测，包括区域入侵检测、攀高检测、起身检测、值岗异常检测、人员逗留检测、绊线检测、人员聚集检测、人员发散检测、区域人数统计、绊线人数统计、人群密度估计检测、剧烈运动检测、睡岗检测、消防车通道占用、消防通道阻塞检测、吸烟检测、违规停车检测、烟火检测、跌倒检测、未穿工服检测等行为分析
(8)数据分级存储：支持热、温、冷数据分级存储到内存、SSD硬盘、HDD硬盘中
(9)支持在地图上选择摄像机，可进行框选，圈选，多边形操作；支持摄像机查询，查询成功后会在地图上居中显示；支持在地图上根据地图像素距离，对摄像机进行聚合展示；用户可以根据摄像机状态（在线，离线，计算，未计算）进行筛选展示；
#(10)视频人车筛选：选定人员查询、机动车查询或非机动车查询标签，单个相机实况画面圈出特定范围内，选定时间范围，展示该时间区段内圈出范围内的人员或车辆或非机动车信息（提供公安部或第三方检测机构出具的报告）
#(11)支持一键布控：对搜索结果进行识别过程中，如果发现目标，可以一键布控，将其加入布控目标中，如果系统发现该目标进入或离开区域，将会自动预警，也可将无关人员排除嫌疑。（提供公安部或第三方检测机构出具的报告）
#(12)支持选择搜索结果，按时间顺序，在地图上绘制嫌疑人的点位轨迹；地图上支持同时展示12条轨迹，颜色区分，各点位抓拍信息展示；支持针对可识别车牌的机动车图搜结果，可根据车牌号自动绘制出车辆轨迹图（提供公安部或第三方检测机构出具的报告）
(13)以图搜人，支持导入人员图片快速检索目标物体，检索结果按照相似度高到低排序呈现
#(14)对研判轨迹结果支持归档；对归档的结果支持查看，编辑，删除等基本操作；对归档的结果进行还原；对归档的结果支持导出，包括导出图片、视频、文档（提供公安部或第三方检测机构出具的报告）
(15)支持目标人脸布控 ，支持下发相似度阈值等布控条件；支持布控结果分页展示，支持人员布控信息编辑/删除，支持根据筛选条件检索布控信息；
#(16)支持界面水印功能，开启水印后，除了不生效用户以外，都有水印；支持关闭水印，所有用户均无水印；支持配置水印的透明度,以及是否显示用户名和手机号码；支持设置水印不生效用户（提供公安部或第三方检测机构出具的报告）
#(17)支持预警感知，可实时统计预警总数、最新预警信息，可将布控的所有预警点位实时显示在地图上，点击最新预警或者地图上预警点位时展示预警详情；（提供公安部或第三方检测机构出具的报告）
#(18)支持人脸静态大库库容≥100万支持过人库（过人特征数据）库容≥2400万（提供公安部或第三方检测机构出具的报告）
(19)不低于：CPU 国产化≥8核16线程 主频3.0，内存：≥64GB内存，支持12个硬盘槽位，支持插入4张智能分析卡，整机≥32颗GPU芯，接口：≥3个10/100/1000 Base-T网口，≥1个VGA接口；≥4个USB，配置冗余电源。
2.数据专用硬盘（5块）
(1)硬盘容量：≥8TB
(2)硬盘尺寸：3.5英寸，硬盘类型：企业级；
(3)硬盘缓存：≥256MB；
(4)硬盘转速：≥7200RPM
3.人脸识别摄像机（核心产品）（20台）
(1)采用≥400万像素，≥1/2.7"传感器靶面尺寸，最高分辨率≥2688*1520
(2)电动变焦镜头
(3)最低照度：≤0.002lux（AGC ON，彩色），≤0.001lux（AGC ON，黑白）
(4)支持红外补光、白光补光；补光距离≥30m
(5)支持光学宽动态≥120dB；
(6)内置Mic：≥2个，内置扬声器：≥1个；
(7)支持人脸检测；支持周界布防；支持混行检测；支持人数统计；支持道路监控；
(8)支持越界检测、进入区域、离开区域、区域入侵不少于4种布防模式
(9)供电方式：DC12V±25%、POE。
4.壁装支架（20个）
(1)配套壁装支架。
5.门禁、巡更、车辆终端（3台）
(1)不低于：处理器≥8 核3.0GHz，≥4个DIMM插槽，集成独立显卡VGA+HDMI接口，≥4个千兆电口，≥1个M.2接口、≥4个SATA接口，≥4个USB3.0，≥2 个串口，≥1组音频接口，≥4个PCIE插槽，≥3个PCI插槽； 
6.视频综合平台（1台）
(1)框架式结构，设备为模块化设计，输入卡、输出卡、控制卡、级联卡、风扇、电源等全部采用模块化设计
(2)≥8个HDMI输入口，≥32个HDMI输出口，配置解码性能：≥380路1080P@30Hz
(3)输入输出板卡支持热插拔，直接拔插后，上墙业务可自动恢复,输入板卡槽位和输出板卡槽位可进行混插并正常工作
(4)单输出口可解码≥2路8192×4320＠30fps、≥8路4096×2160＠30fps、≥32路1080P＠30fps、≥72路720P＠30fps、≥144路D1＠30fps
#(5)当设备内部温度超出设定阈值或者内部风扇未正常运转时可给出告警提示（提供公安部或第三方检测机构出具的报告）
(6)支持1、2、3、4、5、6、7、8、9、 10、13、 16、25、36、64分屏显示
(7)可一键开／关窗，开窗可选择固定布局或自定义行列数两种方式
(8)支持窗口任意比例缩放、漫游、叠加、画中画以及多窗口拼接，漫游过程中无明显黑屏现象
(9)可通过鼠标右键拖拽方式开窗，或者通过输入坐标以及窗口大小进行开窗操作，单输出口支持64个漫游窗口叠加
(10)可更改虚拟LED字幕的大小、颜色、字间距，虚拟LED字幕字体大小会随着背景框大小的变化自适应文字大小
#(11)支持远程大屏开关机，支持多家大屏厂家协议开关机，并支持2种自定义开关机协议（提供公安部或第三方检测机构出具的报告）
(12)可控制外接拼接屏或者LED屏的手动、定时、倒计时开关机以及延时关机
#(13)将100路视频场景切换至另100路视频场景并正常显示的时间≤0.4s（提供公安部或第三方检测机构出具的报告）
(14)可在接入的电视墙上显示视频窗口的边框和窗口序号等信息，边框颜色、宽度可设置。
#(15)具有密码找回功能（提供公安部或第三方检测机构出具的报告）
7.交流电源模块（1块）
(1)≥350W交流电源模块。
8.HDMI输入卡（2个）
(1)≥4路HDMI视频输入口
(2)输入分辨率支持:不低于XGA：1024*768@60Hz、720P：1280*720@50Hz、720P：1280*720@60Hz、SXGA：1280*1024@60Hz、WXGA+：1440*900@60Hz、UXGA：1600*1200@60Hz、1080P：1920*1080@50Hz、1080P：1920*1080@60Hz、WUXGA：1920*1200@60Hz
9.HDMI解码输出卡（8个）
(1)≥4口HDMI解码输出卡
(2)视频输出分辨率:不低于XGA：1024*768@60Hz、720P：1280*720@60Hz、SXGA：1280*1024@60Hz、WXGA+：1440*900@60Hz、UXGA：1600*1200@60Hz、1080P：1920*1080@60Hz、WUXGA：1920*1200@60Hz、4K@30Hz：3840*2160@30Hz、 4K@60Hz：3840*2160@60Hz
(3)解码能力:单板卡：不低于3路7680*4320@30Hz、12路3840*2160@30Hz、48路1080P@30Hz、108路720P@30Hz、144路D1@30Hz。
10.NTP时间校时器（1台）
(1)信号：北斗、GPS、GLONASS（多模自动切换）
(2)跟踪：首次定位≤30s
11.光口交换机（5台）
(1)端口：≥48个100/1000BASE-X SFP端口（含2个10/100/1000BASE-T combo电口）；≥4个1/2.5/10GE SFP+端口；
(2)交换容量：≥672Gbps/6.72Tbps；
(3)包转发率：≥207Mpps。
12.万兆双纤光模块（10个）
(1)万兆双纤光模块。
(2)双工‌LC接口
(3)波长1310nm单模
(4)传输距离10KM
13.千兆双纤光模块（40个）
(1)千兆双纤光模块。
(2)双工‌LC接口
(3)波长1310nm单模
(4)传输距离10KM
14.单纤光模块（100个）
(1)封装：SFP（可热插拔）
(2)速率：≥1.25Gbps（千兆）
(3)传输距离：单模≥ 20km
(4)接口：LC单纤（小方口）
(5)波长：≥1310nm
15.4口千兆收发器（30台）
(1)接口：≥1×SC千兆光口+4×RJ45千兆电口（10/100/1000Mbps自适应）
(2)光纤：单模单纤
(3)波长：≥1310nm
16.光纤跳线（130根）
(1)颜色：黄色
(2)类型：LC-LC单模光纤3米
17.高清视频线（32根）
(1)工程级HDMI光纤4K高清线 15米 
18.超五类网线（5箱）
(1)规格：超五类千兆非屏蔽
(2)线芯材质：铜芯
(3)线芯结构：八芯双绞
（五）电子巡更系统
1.智能巡更手持机（4台）
(1)≥四核2.0GHz处理器，2GB RAM，32GB ROM
(2)后置≥1300万PDAF相位对焦摄像头，前置≥500万像素相机
(3)支持1080P高清录像并支持高清网传
(4)支持4G全网通，支持双SIM卡，具备通信录管理、拨号盘、VOIP通话功能
(5)内置卫星定位模块，支持北斗，GPS，Glonass定位
(6)防水、防尘、防摔（IP68）
2.巡更标签（300个）
(1)NFC巡更打卡标签，3M背胶设计，可直接粘贴于墙面，也可通过中间固定孔进行螺丝固定。
3.综合安防管理平台-巡更模块（1套）
(1)支持配置门禁点、报警器、NFC卡、二维码作为巡查点，配置巡查路线、巡查计划，形成巡查排班；支持将巡查计划指派给对应巡查人员；
（2）支持巡查人员在移动端查看排班计划，查看排班执行情况和详情；支持巡查人员按照排班在规定时间到达指定巡查点打卡完成巡查任务，巡查事件信息上报到平台；支持巡查人员使用巡更棒进行离线式巡查打卡，巡查事件信息最终可通过USB连线方式回传到平台。
(3)支持配置监控点作为巡查点，配置巡查路线、巡查计划，形成巡查排班；支持将巡查计划指派给对应巡查人员；支持巡查人员在客户端查看排班计划，查看排班执行情况和详情；支持巡查员按照排班在客户端查看对应巡查点实时视频判断巡查点位是否存在异常，并可抓图上报问题。
(4)支持配置图上位置坐标作为巡查点，配置巡查路线、巡查计划，形成巡查排班；支持将巡查计划指派给对应巡查人员；支持巡查人员在移动端查看排班计划，查看排班执行情况和详情；支持巡查员按照排班到达巡查点对应位置查看巡查点位是否存在异常，并通过移动端上报GPS信息完成巡查打卡、记录历史轨迹上报到平台。
(5)支持巡查员巡查时发现异常问题进行上报，问题上报后由对应的整改人员进行整改、整改后由专人审核，问题闭环处理。
(6)支持按照巡查点、巡查路线、巡查员等维度统计排班个数、准时率、漏巡率、晚巡率、补漏巡率等信息。
(7)设备设施巡查应用可对特定的设施设备进行巡查，可通过平台添加要巡查的设备设施，配置巡查计划。其中要巡查的设备设施可指定巡查类型，每种巡查类型都包含有不同的设备部件和巡查标准，可方便巡查人员对比检查，并支持导出相关巡查报表；
(8)支持对特定的区域进行巡查。可通过平台添加巡查区域，配置巡查计划。其中巡查区域中可指定多种巡查项，每种巡查项都有自己的检查内容，方便巡更人员对比和巡查相应区域；
(9)巡更并发性能：不少于100条/秒
（10）支持巡更记录数据最大存储数量800万条
4.辅材（1项）
(1)配套。
（六）车辆道闸
1.4MP杆式抓拍显示机（8台）
(1)集成抓拍、显示、语音播报、语言对讲功能
(2)成像器件:≥1/1.8 英寸400万像素CMOS图像传感器，采集制式:≥2688*1520@25
(3)镜头类型:电动变焦镜头，焦距≥2.8mm~12mm，最低照度:彩色≤0.0005lux
(4)屏尺寸≥300mm×300mm，亮度≥1500cd/㎡，显示字数≥四行，中文16字或英文32字，显示分辨率≥64×64，像素间距5mm，
(5)内置喇叭，支持麦克风，支持语音播报和信息告警提醒，
(6)内置补光≥2颗LED补光灯，补光距离1-4m
(7)车辆检测方式:默认视频触发，支持地感线圈、雷达触发
(8)支持车牌在水平夹角（-45°~45°）的情况下，应能对车辆的特征进行识别，包括车牌号码、车牌颜色、车型识别、车标识别、车款识别、车身颜色
(9)车牌颜色支持不少于:蓝、黄、黑、白、绿、渐变绿色、黄绿双色 
(10)天气晴朗无雾气，车牌无遮挡、无污损，白天环境光照不低于200lux，夜间环境光照不低于100lux,白天、夜间对车辆号牌各抓拍100次，车牌号牌捕获率不低于99次，准确率≥99%
(11)针对允许和禁止通行名单内车辆号牌，具有精准匹配和模糊匹配功能
(12)支持主副相机配置，混进混出配置
(13)扩展存储:支持microSD卡，最大支持512GB
(14)接口不低于：韦根接口:1路输入，RS485:2路，开关量:1路输入，2路输出，网口:100M/10M自适应以太网电口*2，支持手拉手
(15)电源供电:AC220V，工作环境:-30~60℃，≤90%RH，防护等级:IP54
2.无簧道闸（含可视防砸雷达）（4台）
(1)电机类型：直流无刷，传动结构:蜗轮蜗杆+齿轮
(2)档杆方向:左右向，升降时间:2~6秒可调节，升降次数:≥500万次
(3)支持双闸对开，开关闸时间准确同步
#(4)机芯支持30s内完成换向（提供公安部或第三方检测机构出具的报告）
(5)支持通过遥控器对道闸进行开启、关闭、暂停，人工遥控操作，遥控距离≥30m
(6)支持防砸雷达：内置相机:≥200万像素，定焦镜头，F2.1光圈大小，检测范围:横向宽度默认±1m，横向±1.5m可配置；纵向长 度默认2.6m，1-6m内可配置；支持人车区分；支持大小车兼容检测
#(7)支持防砸雷达，防砸雷达支持抓拍图像，远程查看视频（提供公安部或第三方检测机构出具的报告）
#(8)防砸雷达支持录像查询、录像下载、开始、暂停、停止、抓图、数字放大、音量控制、倍速控制、倍速播放、上一段、下一段、时间轴放大、缩小（提供公安部或第三方检测机构出具的报告）
(9)含档杆类型:栅栏，档杆长度:定制
3.两栏栅栏杆（4根）
(1)4米两栏栅栏杆。
4.触发雷达（8台）
(1)车辆触发雷达，支持79Ghz技术
(2)支持精确识别区分人、车目标
(3)雷达检测距离可调，检测宽度可调，横向宽度：默认±0.5米，纵向长度：默认3米（1-6米内可配置）
(4)支持双向检测
(5)支持RS485通信与蓝牙通信 
(6)表面LED指示灯设计，支持显示雷达工作状态
5.出入口防砸/触发雷达立柱（8套）
(1)触发雷达立柱。
6.人员通道门（2套）
(1)门体总宽度能够自由调节，可调范围870~1500mm
(2)开门方式：可扩展IC刷卡、智能识别、人证核验等方式；
(3)开关门速度：支持开、关门速度独立调节，开关门速度:2~100秒
(4)自动关门：开门一段时间后，可自行关门，开门保持时间可设置
(5)开门保持时间:0~60秒
(6)支持智能遇阻、推门反转保护
(7)断电通行：广告门结构简单，在断电情况下，可手动轻轻推开
(8)灯箱广告：LED平板灯发光均匀，支持光感开启广告灯，可以根据周边环境的明暗程度开启/关闭广告灯
(9)支持电机过流、过载、短路保护，电机故障保护，电源反接保护
(10)使用寿命≥300万次
7.7寸智能门禁（2套）
(1)显示屏:≥7英寸触摸屏，屏幕比例:9:16，屏幕分辨率:≥600*1024，按键:触摸屏虚拟按键
(2)内置IC卡读卡器，支持刷脸、刷卡、密码开门
(3)设备采用双目摄像头，一路可见光摄像头，一路红外摄像头	
(4)支持图像调节，调节内容包括：亮度、饱和度、对比度、锐度、2D降噪、3D降噪，且每个调节功能设置内容均可实时生效
(5)支持H.265编码，支持录像视频、图像输出
#(6)人脸识别通过率≥99.8％，500次平均响应时间应≤120ms（提供公安部或第三方检测机构出具的报告）
(7)支持在0.001lux低照度环境下正常实现人脸识别
(8)设备在距离屏幕正前方0.2m～2.7m范围内，应能有效识别设备在距离地面1.5m安装高度情况下，在距离屏幕正前方0.75m时，应能对1.1m～2.2m高度的人脸进行有效识别
(9)支持节能休眠并支持设置节能休眠时间
(10)支持web界面自定义广告播放，广告文件支持图片，支持统计各广告播放时长；支持自定义广告播放顺序
#(11)支持单个人员导入最多6张底库照片（提供公安部或第三方检测机构出具的报告）
(12)支持分时段设置识别成功提示语音，支持自定义内置提示音语音，支持离线语音提示
(13)具备防拆、门开超时、认证超次等报警功能，支持接入消防信号，实现火灾报警联动开门
(14)IC卡号库容≥20000，人脸库容≥20000，支持≥16个人员库，本机记录容量不带图：≥100000条；带小图≥20000；
(15)接口不低于：IO:2路告警输入、1路告警输出，门锁接口:一组门锁接口,支持接入磁力锁，门磁，开门按钮
(16)防水等级:≥IP65
8.门禁立柱（2个）
(1)门禁立柱
9.数据管理终端（1套）
(1)融视频、人行、车行、运维、安保、智能等各类管理业务于一体
(2)内存≥32GB；系统盘：SSD≥128GB；存储盘≥SATAx16，eSATAx1、miniSaS x2；
(3)支持接入带宽700Mbps，转发带宽700Mbps，存储带宽700Mbps
(4)支持局域网接入并管理IPC、NVR、智能分析盒、解码器、人脸门禁、通用门禁、可视对讲设备、出入口设备、巡更设备、消防主机报警、访客设备、雷达设备；
(5)支持GB/T28181国标协议、GA/T1400视图库协议、ONVIF标准协议；
(6)支持实况、回放、轮巡、视图、电视墙、电子地图、语音对讲、语音广播、报警联动等视频业务
(7)支持门禁控制、访客管理、园区车辆业务、人员管理业务、停车管理、报警系统、运维等扩展功能；
#(8)支持接入300路门禁设备，支持16车道（提供公安部或第三方检测机构出具的报告）
(9)支持增、删、改、查门禁权限组；支持按人员、门禁、部门、楼栋授权；支持刷脸、刷卡、指纹、密码等四种核验方式开门；支持增、删、改、查计划模板；支持配置假日模板；支持配置设置胁迫码开门；支持查看人员的门禁权限
(10)支持查看门禁实时画面，并展示实时过人信息；支持抓拍图片、放大实况画面、远程开/关门等操作
#(11)支持通过客户端和访客机进行访客登记；客户端支持访客签离；支持设置访客机权限组；支持查看访客访问记录、记录导出；支持对访客进行签离、查看授权状态、 编辑、删除、导出、查询等操作（提供公安部或第三方检测机构出具的报告）
(12)支持设置自动计算考勤时间；支持配置时间段、班次管理、排班管理；支持假日配置；支持人员请假/出差处理；支持补签处理、查看补签记录；支持查询考勤原始数据和导出；支持查询考勤明细数据、导出、考勤计算；支持汇总考勤数据和导出
(13)支持配套车辆抓拍摄像机、对讲设备等停车场设备；支持在出入口配置入口LED、出口LED；支持车辆进入权限、增加权限组、包期车管理、授权车管理、车辆分组、禁行车管理；支持临时车收费规则、包期规则、异常收费规则；支持过车查询、场内车辆查询、充值记录、临时车缴费记录、呼叫记录；支持收费统计、车流量统计；支持在界面视频画面中远程开闸；支持停车场工作人员（本系统用户）查看出入口设备的实况视频，手动控制车辆放行，发起呼叫
#(14)支持自定义标题和功能模块，支持功能菜单根据License规格和用户权限显示，自定义显示/隐藏（提供公安部或第三方检测机构出具的报告）
(15)支持网络容错、负载均衡、多IP设定、安全密码、IP地址过滤；
(16)支持查看服务器状态、设备通道在线情况、在线用户、带宽统计、日志查询等运维统计功能；
(17)接口不少于：视频输出：HDMIx2、VGAx1；网络接口：GbE x 4；USB：USB2.0 x2、USB3.0x2；开关量：24进8出；音频口：RCA 1进1出；串口：RS232：RJ45x1；RS485：RJ45x1；
10.超五类网线（1箱）
(1)规格：超五类千兆非屏蔽
(2)线芯材质：铜芯
(3)线芯结构：八芯双绞
11.前端电源线（200米）
(1)RVV3*1.5
（七）安消可视化
1.用户信息传输装置（2台）
(1)执行标准：GB 26875.1-2011。
(2)线制： RS232（三芯电缆），TCP/IP（标准网线）。
(3)输出容量：≥2组DC12V 200mA有源输出。
(4)输入容量：≥2组具有线路检测功能无源输入端
(5)主电：AC187~242V，50Hz；备电：DC12V≥4Ah；
(6)安装方式：壁挂式
(7)外形尺寸：≥310mm长×≥110mm宽×≥420mm高。
2.信息传输接口卡（2台）
(1)支持火灾报警控制器与系统进行有线通讯的联网
(2)DC24V供电
3.打印接口转换板（2台）
(1)可将监控主机的打印输出信号（并口、串口、TTL）转换成传输装置可接收的串口信号。
(2)额定电压：DC5V 或DC(12-24)V
4.智慧化视频网关（7台）
(1)视频接入：≥200路
(2)并发：≥6路
(3)电源：AC220V
5.平台私有部署（1台）
(1)本地化部署的集中管控平台‌，所有报警主机、子系统的接入、数据处理、分析计算和存储环节全部在本地服务器完成，同时支持离线、联网两种运行模式
6.消防云服务终端（1台）
(1)处理器：≥2颗主频2.1GHz处理器
(2)内存：≥32G*2 
(3)固态硬盘：≥480G*2 / 机械硬盘：≥4TSATA*2 
(4)阵列卡：≥SR430-1G*1 
(5)网口：≥2个千兆以太网接口
(6)电源：≥900W电源模块*2
7.接入交换机（1台）
(1)端口数量：≥28个
(2)端口描述：≥24个10/100/1000Base-T端口，≥4个万兆SFP端口
(3)交换方式：存储-转发
(4)背板带宽：≥336Gbps
(5)包转发率：≥108Mpps
(6)电源电压：AC100-240V，支持POE供电。
8.超五类网线（1箱）
(1)规格：超五类千兆非屏蔽
(2)线芯材质：铜芯
(3)线芯结构：八芯双绞
9.前端电源线（100米）
(1)RVV3*1.5
10.金属穿线管（20米）
(1)规格：金属穿线管
(2)外径尺寸：φ25mm
11.辅材（1项）
(1)配套。
（八）危化品库、中药室、E区、B区、D区安防设备增补
1.网络半球摄像机（1台）
(1)采用≥400万像素，1/3"传感器靶面尺寸；
(2)采用电动变焦镜头，
(3)最低照度：≤0.003lux（F1.6 AGC ON）;0lux(开启红外)；
(4)红外补光距离≥30m；
(5)支持光学宽动态≥120dB；
(6)网络接口：RJ45 10M/100M自适应以太网电口；
(7)供电方式：DC12V±25%;POE；
2.网络筒型摄像机（核心产品）（33台）
(1)采用≥400万像素；
(2)变焦方式：定焦；焦距：4.0 mm；
(3)补光模式：红外补光；补光距离：≥30m；
(4)支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域
(8)网络接口：RJ45 10M/100M自适应以太网电口；
(5)供电方式：DC12V±25%;POE；
3.壁装支架（30个）
(1)配套壁装支架
4.壁装支架（3个）
(1)定制，1米壁装支架
(2)材质：铝合金
5.防爆筒型摄像机（1台）
(1)采用≥500万像素，传感器类型≥1/2.7"；最大图像尺寸≥2880*1620；
(2)定焦，焦距：4.0 mm 
(3)补光模式：红外补光；补光距离：≥30m；
(4)支持越界入侵、进入区域、离开区域、区域入侵4种检测模式，可通过Web客户端对检测线段进行设置；支持目标自动过滤，可过滤光影、树叶、小型狗、猫、玩具等目标，仅对穿行过检测线段的机动车、非机动车、行人等目标进行分类抓拍，并支持告警上传及联动报警输出。
(5)音频输入：≥1入；音频输出：≥1出；报警输入：≥1入；报警输出：≥1出；
(6)外壳材质：304不锈钢；
(7)防水防尘：≥IP68；防暴等级：≥IK10（除视窗外）；
(8)工作温度和湿度：-40℃~60℃；湿度：5%~95%RH(无冷凝)；
6.接入交换机（2台）
(1)端口数量：≥28个
(2)端口描述：≥24个10/100/1000Base-T端口，≥4个万兆SFP端口
(3)交换方式：存储-转发
(4)背板带宽：≥336Gbps
(5)包转发率：≥108Mpps
(6)电源电压：AC100-240V，支持POE供电。
7.门禁控制器（1台）
(1)箱体：镀锌板喷塑，开箱时软件有相应的报警信号，支持开箱自动照明；
(2)电源输入：AC 110V~220V;
(3)内置空气开关；
(4)电源管理：内置门禁专用电源，读卡器位于门外易攻击区域，读卡器独立供电，支持扩展铅电池备用电源供电；支持读卡器电源短路报警提醒；
(5)脱网运行能力：系统采用分布式计算，现场控制模式，在脱网情况下仍可正常工作记录数据；
(6)RS485接口：可支持接入4个读卡器，加密方式，支持手拉手布线，通讯距500m以上，支持读卡器防撬报警并置于紧急模式；
8.读卡器（2台）
(1)电源：DC12V±20％；
(2)产品尺寸：≤90*90*17mm，86盒安装；
(3)材质：外壳材质铝合金，面板须采用钢化玻璃
(4)非接触卡支持：ISO14443A（M1、CPU、NFC、银联Q-Pass），ISO14443B（身份证），ISO15693，支持Psam验证，支持开启卡片加密认证，防止手机NFC复制；
(5)先进性：支持Keyfree手机蓝牙开门，支持门铃呼叫至手机端，支持真人语音；
(6)扩展性：支持2路开关量输入，用于接入门状态等信息；
9.电磁锁（4把）
(1)工作电压：DC 12V
(2)工作电流：≤250mA（12V）
(3)安全类型：通电上锁，断电开锁
(4)最大直线拉力：≥280kg
(5)材质：高强度铝合金
10.玻璃破碎（2个）
(1)外形尺寸：≤86×86×50mm（明装）
(2)面板材质：ABS/PC 防火阻燃（UL94 V0 级）
(3)玻璃：特制钢化玻璃，易碎、防误触
(4)颜色： 绿色（门禁逃生）
(5)触点配置：NO/NC/COM（单组或两组）
(6)触发方式：击碎玻璃，机械触点动作
(7)输出信号：开关量（无源干接点）
11.防爆出门按钮（2个）
(1)材质：铝合金；
(2)开关材质：PC阻燃材质；
12.防爆红外双鉴（6个）
(1)防爆外壳材质：压铸铝合金一体成型
(2)防护等级：≥IP66
(3)探测原理：被动红外+微波+AI智能三鉴复合探测
(4)探测范围：≥12m，广角 ≥110°
(5)探测速度：≥0.3～3m/s
(6)抗白光：≥10000Lux
(7)防宠物：过滤 20kg 以下小动物干扰
(8)工作电压：DC 9～16V
(9)工作电流：整机≤30mA
(10)报警输出继电器：常开/常闭（NO/NC）可选
13.8路报警主机（1台）
(1)载防区：8路
(2)扩展防区：最大可扩展248路（其中无线防区上限为64个）
(3)板载警号输出：1路
(4)板载继电器输出：4路
(5)扩展输出：最大可扩展252路
(6)键盘：32个
(7)主电源：AC220V
(8)电池接口：铅酸蓄电池接口x1
(9)辅电输出：DC12V/1A
(10)警号接口：≥1路
(11)防区输入接口：≥8路
(12)报警输出接口：≥4路
(13)总线接口：≥2路
(14)RS-485接口：≥1路
(15)网络接口：≥1路，支持扩展
(16)外壳材质：金属
14.报警主机蓄电池（1块）
(1)电池规格：DC12V7AH
(2)停止供电电压：10.5V
(3)电池类型：阀控密封式铅酸蓄电池
(4)外壳材质：ABS阻燃（V-1）
15.警灯警号（1个）
(1)外壳材质：PC+ABS 阻燃塑料，上白下红透光罩
(2)安装设计：内置水平仪，壁挂固定
(3)报警响度：≥105dB
(4)灯光：提供警灯闪烁和报警音频输出；支持仅闪光静音模式
(5)防护等级：≥IP54
16.报警键盘（1个）
(1)显示屏：LCD
(2)尺寸：≥80X25mm
(3)指示灯：5个
(4)按键数量：20个
(5)蜂鸣器：支持
(6)支持对报警系统防区报警状态进行实时指示，包括指示灯变化，提示音变化，文字内容变化等
(7)支持通过键盘对报警主机进行参数配置，包括密码修改、防区类型配置、上报中心参数配置等
(8)供电：DC 12V
17.室外键盘防水罩（1个）
(1)不锈钢 ≥210*150*120mm
18.开关量光端机(1套）
(1)开关量接口：≥8路接线端子；
(2)输入电压220V；
(3)光纤类型：单模单纤；
(4)光纤接口：SC接口
19.报警按钮（2个）
(1)触点类型：无源开关，常开 NO / 常闭 NC 双输出可选
(2)复位方式：内置钥匙复位，按下锁定报警，钥匙解锁恢复
(3)外壳：ABS 阻燃塑料
(4)安装方式：室内明装壁挂，配备固定底座
20.双防区地址模块（1个）
(1)类型：双防区总线扩展模块（MBUS总线）
(2)功能：扩展2个防区，支持常开(NO)/常闭(NC)设备
(3)防区数量：≥2 路独立防区
(4)输入类型：NO/NC可配置，支持线尾电阻 (EOL)防拆/短路监测
(5)工作电压：DC12V（由总线供电）
(6)工作电流：≤ 20mA
21.室外设备箱（2个）
(1)外部尺寸：≥W500 × H600 × D200 mm
(2)板材厚度：箱体 0.7mm，门板 0.9mm
(3)材质：201 不锈钢板材
(4)表面：拉丝本色，抗氧化、防锈
(5)结构：采用强弱电物理分离布局，集成独立接地排、分级空开保护
22.防爆壁挂机柜（1台）
(1)规格：≥6U
(2)材质：不锈钢；
(3)安装方式：挂式；
(4)防腐等级：≥IP66
23.光纤收发器（1对）
(1)千兆单模≥20公里
24.立杆（1根）
(1)高度：≥4米、3支臂
(2)材质：镀锌钢管
(3)壁厚：1.5-3MM
25.超五类网线（8箱）
(1)规格：超五类千兆非屏蔽
(2)线芯材质：铜芯
(3)线芯结构：八芯双绞
26.前端电源线（810米）
(1)RVV3*1.5
27.12芯光缆（560米）
(1)12芯。
(2)波长：≥1310nm
(3)防护结构：钢铠装
28. 8口光纤小型终端盒（4个）
(1)LC接口12芯。
29.光纤耦合器（32个）
(1)LC双工。
30.尾纤（32根）
(1)LC单模3米。
31.光纤熔接（32点）
(1)现场光纤熔接。
32.金属穿线管（230米）
(1)规格：金属穿线管
(2)材质：JGD镀锌钢管
(3)外径尺寸：φ25mm
33.防爆软管（7米）
(1)规格：防爆软管
(2)材质：304不锈钢
(3)外径尺寸：φ25mm
34.PVC管（200米）
(1)规格：PVC穿线管
(2)外径尺寸：φ25mm
35.软管（50米）
(1)规格：PVC塑料波纹管
(2)外径尺寸：φ25mm
36.PVC线槽（200米）
(1)规格：PVC方线槽
(2)颜色：白色
(3)规格：40mm*20mm
37.PE管（20米）
(1)规格：PE穿线管
(2)外径尺寸：φ32mm。
38.防爆配套组件(1批）
(1)含防爆支架、防爆软管、防爆盒、防爆三通直通、防爆接头等
39.辅材（1项）
(1)配套。

2、 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
    详见（四）售后服务（质保期）。
3、为落实政府采购政策需满足的要求；
3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
[bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK55]3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目投标人所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。
4、采购标的的其他技术、服务等要求；
4.1对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。
4.2 针对招标文件所有带“#”标识的关键技术指标，投标人须提供第三方检测报告复印件作为证明材料，如检测报告无法涵盖本项内容的的投标人需提供产品官方说明书或原厂技术白皮书或原厂正式彩页，并加盖制造商公章。未按要求提供或证明材料无效的，视为该项技术指标不满足招标要求，并扣除相应分值。
4.3供货及安装要求	
[bookmark: OLE_LINK203][bookmark: OLE_LINK202]4.3.1、投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
4.3.2、投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
4.3.3、投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
4.3.4、工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
4.4培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（包括但不限于培训计划、培训方式、培训目标、管理质量、考核计划等内容）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。
4.5质量保证措施:投标人须提供质量保证措施（包括但不限于实施进度、计划安排、保障进度措施以及质量保证措施）。
4.6项目实施方案:投标人提供的项目实施方案（包括但不限于项目实施队伍配置、实施方案的合理性以及质量控制及技术措施）。
5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求
无
（三）验收标准
安装调试完成后，投标人向采购方提交验收申请，自投标人提交验收申请之日起，采购方应在7天内组织相关人员进行验收，验收合格后双方签署验收报告；如验收不合格，投标人应在规定时间内进行整改，整改完成后重新申请验收，直至验收合格。具体验收要求如下：
1.设备数量、型号、技术参数均与合同及需求文件保持一致，各类文档资料完整齐全。
2.摄像设备安装牢固、角度合理，监控范围无死角，满足需求，视频画面清晰、流畅，无卡顿、花屏、噪点等问题，夜视效果符合要求。
3.各系统功能正常，线路铺设规范、整齐，防护措施到位。

（四）其他要求
[bookmark: _GoBack]无。

