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1、 采购标的
	序号
	标的名称
	单位
	数量
	单价最高限价（元）
	分项最高限价（元）
	是否为核心产品

	1
	音响功放
	套
	1
	2500
	2500
	否

	2
	logo发光字
	组
	1
	7080
	7080
	否

	3
	校名logo、楼宇名称发光字
	组
	1
	16000
	16000
	否

	4
	亚克力被喷高清打印名牌
	组
	22
	140
	3080
	否

	5
	亚克力被喷高清打印名牌磁吸铁艺底座背板
	组
	22
	120
	2640
	否

	6
	立体字浮雕展示版亚克力面板
	组
	1
	925
	925
	否

	7
	立体字浮雕展示版亚克力背板
	组
	1
	925
	925
	否

	8
	“战略合作伙伴”中英文立体发光字 中文字
	个
	6
	90
	540
	否

	9
	“PARTNERS"英文字母
	个
	8
	90
	720
	否

	10
	定制LED触摸屏
	组
	1
	25800
	25800
	否

	11
	楼层引导牌
	组
	1
	5000
	5000
	否

	12
	电梯厅墙面展示系统
	组
	50
	2890
	144500
	否

	13
	新技术研发中心
	个
	7
	70
	490
	否

	14
	New Technology Research and Development Center
	个
	41
	45
	1845
	否

	15
	智慧建造训练中心
	个
	8
	70
	560
	否

	16
	Smart Construction Training Center
	个
	28
	45
	1260
	否

	17
	智慧财经训练中心
	个
	8
	70
	560
	否

	18
	Smart Finance Training Center
	个
	26
	45
	1170
	否

	19
	智慧商贸训练中心
	个
	8
	70
	560
	否

	20
	Smart Business & Trade Training Center
	个
	32
	45
	1440
	否

	21
	智慧文旅训练中心
	个
	8
	70
	560
	否

	22
	Smart Cultural Tourism Training Center
	个
	34
	45
	1530
	否

	23
	职业技能大赛场
	个
	7
	70
	490
	否

	24
	Professional Skills Competition Venue
	个
	34
	45
	1530
	否

	25
	职业素养培训基地
	个
	8
	70
	560
	否

	26
	Professional Literacy Training Base
	个
	33
	45
	1485
	否

	27
	教室及功能区门牌标识
	个
	96
	490
	47040
	否

	28
	公共区域功能标识
	个
	480
	175
	84000
	否

	29
	垃圾桶
	个
	48
	535
	25680
	否

	30
	全楼宇智能指示牌
	个
	55
	1712
	94160
	否

	31
	全楼宇安全标识牌
	个
	290
	250
	72500
	否

	32
	楼宇北面墙体楼宇标识大字
	平方米
	47
	370
	17390
	否

	
	
	平方米
	8
	1195
	9560
	否

	33
	楼宇南面墙体楼宇标识大字
	平方米
	47
	370
	17390
	否

	
	
	平方米
	8
	1195
	9560
	否

	34
	logo发光圆形校标
	组
	1
	2680
	2680
	否

	35
	北京财贸职业学院 中文字
	个
	8
	1620
	12960
	否

	36
	北京财贸职业学院英文字母 
	个
	34
	190
	6460
	否

	37
	LED洗墙灯
	米
	24
	415
	9960
	否

	38
	LED庭院灯
	组
	2
	1550
	3100
	否

	39
	窄光束投光灯
	套
	300
	517
	155100
	是

	40
	洗墙灯
	米
	300
	270
	81000
	否

	41
	轮廓灯
	米
	494.9
	183
	90566.7
	否

	42
	开关电源
	台
	160
	336
	53760
	否

	43
	配电箱
	套
	3
	2576
	7728
	否

	44
	线槽
	米
	150
	78
	11700
	否

	45
	线槽
	米
	500
	15
	7500
	否

	46
	PVC25
	米
	300
	2
	600
	否

	47
	YJV-0.6/1KV-5*10
	米
	200
	99
	19800
	否

	48
	YJV-0.6/1KV-3*4
	米
	500
	15
	7500
	否

	49
	RVV-2*4
	米
	500
	10
	5000
	否

	50
	网线
	米
	127
	2
	254.2
	否

	51
	主控
	台
	1
	2405
	2405
	否

	52
	分控
	台
	3
	1863
	5589
	否

	53
	配电箱底座支架
	组
	3
	300
	900
	否

	54
	投光灯灯具支架/抱箍
	组
	300
	2
	600
	否

	55
	建筑周边绿地照明
	组
	24
	760
	18240
	否

	56
	楼宇外围宣传栏
	组
	8
	8047
	64376
	否

	57
	导视标牌
	组
	27
	2950
	79650
	否

	58
	窗帘
	平方米
	2280
	58
	132240
	否

	59
	安装调试费
	
	
	
	
	

	60
	轨道及配件费
	
	
	
	
	

	61
	水加热器
	台
	8
	5525
	44200
	否

	62
	镜面玻璃
	平方米
	110
	138
	15180
	否

	63
	手纸架
	个
	148
	84
	12432
	否

	64
	挂钩
	个
	148
	16
	2368
	否


特别说明：
1）本项目立项批复的项目预算金额为145.34989万元，因财政申报时存在申报误差，导致本项目按照上述表格中的单价及数量计算的合计金额为145.48789万元。
2）采购标的中的“安装调试费”及“轨道及配件费”应理解为相关费用已包含在相应标的的投标报价中，投标人就“安装调试费”及“轨道及配件费”的投标报价均应为“0”。
3）投标人的投标报价须包含本项目采购需求的全部标的且投标报价总价不得超过项目预算金额，且每个标的的单价和分项总价均不得超过对应的单价最高限价或分项总价最高限价。投标人的投标报价不满足上述要求的将导致其投标无效。
二、商务要求
（一）交货时间和地点：
1.项目周期：合同签订后，所有方案经甲方同意后，60个日历日内完成全部货物的送货、安装、调试工作。
2.交货地点：采购人指定地点
（二）付款条件（进度和方式）：见第六章拟签订的合同文本
（三）包装和运输（如适用）：须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）
三、技术要求
（一）基本要求
1.采购标的需实现的功能或者目标
本次采购是“改善办学保障条件-北京财贸职业学院产教融合实训中心建设开办费项目（基建处）”，供应商应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，以满足招标文件要求的产品、优良的货物和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求。
3.为落实政府采购政策需满足的要求
3.1促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
3.2监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.3促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
3.4鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.5鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.6实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）规定，本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，如供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。
（二）具体要求
标的1：音响功放
1.音响
1.1低音单元：不低于3x4"低音单元；
1.2高音单元：不低于1x1"钕磁高音；
1.3音箱功率：≥120W(RMS) ≥200W(PEAK)；
1.4频率响应：不劣于120Hz~20kHz (±3dB)； 
1.5灵敏度：≥95dB/1W/1M；
1.6最大声压：≥105dB (RMS) 122dB (PEAK)； 
1.7覆盖角度：不劣于80°×30°；
1.8标称阻抗：≥8Ω；
▲1.9可旋转的恒品质号角；（提供检测报告或功能界面截图并加盖投标人单位公章）
▲1.10可选择内置分频或外置分频；（提供检测报告或功能界面截图并加盖投标人单位公章）
▲1.11通过撞击试验、冲击试验、应力消除试验等检验项目；（提供检测报告或功能界面截图并加盖投标人单位公章）
2. 功放
2.1.输出功率立体声：不低于8Ω2X200W，
2.2.频响：不低于30Hz～20KHz，
2.3灵敏度：不低于0.775V/1.4V，
2.4输入阻抗：20KΩ，
2.5信噪比：≥90Db
标的2：logo发光字
1. logo字设计：采用学院官方标准logo，结合“产教融合知行合一”办学理念文字。
2.整体布局适配宽7650mm×高500mm横梁尺寸；
3.单个logo字高度400mm，文字高度250mm，整体宽度与横梁适配，预留合理间距；
4.logo金属烤漆边框，亚克力uv面板≥4mm。
标的3：校名logo、楼宇名称发光字
1.内容：学校logo、产教融合实训中心；
2.字体：采用不锈钢锻造材质，表面氟碳喷涂，单个logo直径1米，单字高度600mm，发光字，亚克力烤漆发光字，内置蓝景LED光源；参考尺寸：7500mm*1700mm。
标的4：亚克力被喷高清打印名牌
1.亚克力被喷高清打印名牌可替换面板 ；
2.尺寸：500mm*500mm 厚度≥5+3mm被喷装饰企业logo名称，磁吸，可替换。
标的5：亚克力被喷高清打印名牌磁吸铁艺底座背板	
1.亚克力被喷高清打印名牌磁吸铁艺底座背板，立体，悬空浮雕感不锈钢支架腿；
2.尺寸：500mm*500mm，厚度≥5+3mm 内嵌磁吸扣。
标的6：立体字浮雕展示版亚克力面板	
1.参考尺寸：1600mm×1050mm，厚度≥5+3mm被喷装饰企业logo名称，磁吸，可替换。
标的7：立体字浮雕展示版亚克力背板	
1.参考尺寸：1600mm×1050mm，厚度≥5+3mm被喷装饰企业logo名称，磁吸，可替换；
2.底座立体 悬空浮雕感不锈钢支架腿。
标的8：“战略合作伙伴” 中英文立体发光字 中文字	
1.中文字参考尺寸200mm×200mm，厚度≥10mm。
标的9：“PARTNERS"英文字母	
1.英文字母参考尺寸200mm×200mm，被发光立体字，厚度≥10mm。
标的10：定制LED触摸屏：
1.屏幕尺寸：1755mm×1900mm×100mm，±5%；
2.外观参考尺寸：1755×1900×600mm，±5%；
3.内置led彩屏，隔空互动；
4.屏幕分辨率：1920×1080(16：9)；
5.亮度：≥500cd/m；
6.对比度：≥5000：1；
7.可视角度：≥178°全视角；
8.功率/电压：≥55W/110V-240V；
9.触摸分辨率：≥32767×32767；
10.响应速度：≥8ms；
11.适用操作系统：支持win7/win8/Liunx/Android等；
12.可承受≥6千万次的单点触摸；
13.温度：-40度至-70度；
14.功率/电压：DC5V功率≤1W。
标的11：楼层引导牌	
1.参考：2400mm*800mm*100mm；
2.主体≥1.2mm厚铝合金板，表面氟碳喷涂（颜色为学院标准色，与整体标识系统风格统一）；
3.信息展示区≥5mm厚亚克力板（UV打印，呈现楼层功能分区图、文字指引及公共信息符号，分辨率≥300dpi，确保清晰易读）；
4.边缘采用圆角处理，配备隐藏式安装支架。
标的12：电梯厅墙面展示系统
1.材质与工艺：主体采用≥1.2mm厚铝合金板（防腐蚀、易清洁，适配楼宇长期使用需求），表面氟碳喷涂（颜色为学院标准色，与整体标识系统风格统一）。
2.信息展示区采用≥5mm厚亚克力板（UV打印，呈现楼层功能分区图、文字指引及公共信息符号，分辨率≥300dpi，确保清晰易读）。
3.边缘采用圆角处理（避免人员磕碰，提升安全性），配备隐藏式安装支架（与墙面贴合，不占用通行空间）。
4.尺寸≥800mm×2400mm。
标的13：新技术研发中心
1.中文尺寸≥305mm×305mm，厚度≥15mm；
2.不锈钢锻造材质，表面氟碳喷涂，亚克力烤漆字。
标的14：New Technology Research and Development Center
1.尺寸≥200mm×200mm，厚度≥15mm；
2.不锈钢锻造材质，表面氟碳喷涂，亚克力烤漆字。
标的15：智慧建造训练中心
1.中文参考尺寸：≥305mm×305mm，厚度≥15mm；
2.不锈钢锻造材质，表面氟碳喷涂，亚克力烤漆字。
标的16：Smart Construction Training Center
1.尺寸≥200mm×200mm，厚度15mm；
2.不锈钢锻造材质，表面氟碳喷涂，亚克力烤漆字。
标的17：智慧财经训练中心
1.中文尺寸≥305mm×305mm，厚度≥15mm；
2.不锈钢锻造材质，表面氟碳喷涂，亚克力烤漆字。
标的18：Smart Finance Training Center
1.尺寸≥200mm×200mm，厚度≥15mm；
2.不锈钢锻造材质，表面氟碳喷涂，亚克力烤漆字。
标的19：智慧商贸训练中心
1.中文尺寸≥305mm×305mm，厚度≥15mm；
2.不锈钢锻造材质，表面氟碳喷涂，亚克力烤漆字。
标的20：Smart Business & Trade Training Center
1.尺寸≥200mm×200mm，厚度≥15mm；
2.不锈钢锻造材质，表面氟碳喷涂，亚克力烤漆字。
标的21：智慧文旅训练中心
1.中文尺寸≥305mm×305mm，厚度≥15mm；
2.不锈钢锻造材质，表面氟碳喷涂，亚克力烤漆字。
标的22：Smart Cultural Tourism Training Center	
1.尺寸≥4275mm×200mm，厚度≥15mm；
2.不锈钢锻造材质，表面氟碳喷涂，亚克力烤漆字。
标的23：职业技能大赛场
1.中文尺寸≥305mm×305mm，厚度≥15mm；
2.不锈钢锻造材质，表面氟碳喷涂，亚克力烤漆字。
标的24：Professional Skills Competition Venue
1.尺寸≥200mm×200mm，厚度≥15mm；
2.不锈钢锻造材质，表面氟碳喷涂，亚克力烤漆字。
标的25：职业素养培训基地
1.中文参考尺寸305mm×305mm，厚度≥15mm；
2.不锈钢锻造材质，表面氟碳喷涂，亚克力烤漆字。
标的26：Professional Literacy Training Base
1.参考尺寸：200mm×200mm，厚度≥15mm；
2.不锈钢锻造材质，表面氟碳喷涂，亚克力烤漆字。
标的27：教室及功能区门牌标识
1.可更换内容门牌，实训教室专用标识与配套设备，每间教室含定制门牌≥0.4m×0.3m；
2.材质：亚克力材质+插入信息式。
标的28：公共区域功能标识
1.楼层公共区域实训辅助设施，其他公共区域功能性标识系统及设施如卫生间蹲坑标识、男、女标识、无障碍厕所标识、小心地滑标识、节约用水、保持卫生、门牌强电间、弱电间、开水间、新风井等；
2.尺寸≥100mm×100mm，亚克力喷绘打印。
标的29：垃圾桶
1.材质：不锈钢，外侧热转印浅棕色胡桃木纹，内侧电解抛光易清洁；
2.尺寸与容量：常规款（800mm×400mm×350mm，≥50L）适配电梯厅/走廊；迷你款（600mm×300mm×280mm，≥30L）适配教室/研讨室，均为圆角设计（R20mm）。适配场景：电梯厅每部电梯旁放1台常规款、走廊拐角放置1个，
3.材质：木纹色调适配各楼层风格，符合环保与抗菌标准。
标的30 全楼宇智能指示牌： 
1.材质：不锈钢，外侧热转印浅棕色胡桃木纹，铝合金+丝印；
2.参考尺寸：1.2m×0.4m。
标的31：全楼宇安全标识牌
1.八层、七层、六层、五层、四层、三层、二层各30个，一层28个，负一层27个，负二层25个，共计290个;
2.安全出口标识牌（94个，自带应急电源，符合消防标准）；疏散指示标识（78个，地面贴装+墙面挂装）；消防设施标识（49个，指向灭火器、消防栓位置）；禁止吸烟、禁止明火等警示标识（69个）。
标的32：楼宇北面墙体楼宇标识大字
1.“产教融合实训中心”中英文名牌，中文字体为8个，英文字体为47个。金属烤漆包边立体字1000mm×1000mm单字中文尺寸+英文单子200mm×200mm，含加金属背架，安装于楼宇墙体外侧。
2. 安装过程中产生的费用包括但不限于（高空作业电动吊篮使用费、安装费及高空作业安全措施费、辅材费、运输费）以上内容均包含在总包价中，同时要满足甲方颜色和方案的调整需求。
标的33：楼宇南面墙体楼宇标识大字
1.“产教融合实训中心”中英文名牌，中文字体为8个，英文字体为47个。金属烤漆包边立体字1000×1000mm单字中文尺寸+英文单子200mm×200mm，含加金属背架，安装于楼宇墙体外侧。
2.安装过程中产生的费用包括但不限于（高空作业电动吊篮使用费、安装费及高空作业安全措施费、辅材费、运输费）以上内容均包含在总包价中，同时要满足甲方颜色和方案的调整需求。
标的34：logo发光圆形校标
1材质：不锈钢锻造，氟碳喷涂，夜间发光。
标的35：北京财贸职业学院 中文字
1.尺寸：900×900mm，±2%；
2.材质：不锈钢锻造，氟碳喷涂，夜间发光。
标的36：北京财贸职业学院英文字母
1.尺寸：211mm×211mm，±2%；
2.材质：不锈钢锻造，氟碳喷涂，夜间发光。
标的37：LED洗墙灯
1.尺寸：宽10米*2.24米；
2.功率：≥10W/米；
3.色温：≥4000K；
4.防水等级：不低于IP65；
5.环绕logo布置，实现logo轮廓打光，突出标识立体感。
标的38：LED庭院灯
1.功率：≥20W/盏；
2.色温：≥3000K；
3.照射半径：≥5m；
4.防水等级：不低于IP65。
标的39：窄光束投光灯
1.LED投光灯；额定功率：≥24W，工作电压：DC24Y；
2.防护等级：不低于IP65；
3.控制方式：开关；额定寿命：≥30000小时；
4.灯体材质：铝合金；外观颜色：灰色；
5.接线方式：L/N；
6.光学器材：钢化玻璃+PC透镜；
7.安装方式：可调支架；发光角度：3°可选；
8.色温：≥300K，显色指数（CRI）：≥80。
标的40：洗墙灯
1.额定功率：≥24W，工作电压：DC24V；
2.防护等级：不低于IP65；
3.控制方式：开关，额定寿命：≥30000小时；
4.灯体材质：铝合金，外观颜色：灰色；
5.接线方式：L/N；
6.光学器材：钢化玻璃+PC透镜；
7.安装方式：发光角度：≥30°；
8.色温：≥4000K，显色指数（CRI）：≥80。
标的41：轮廓灯
1.額定功率：功率：≥15W；工作电压：DC24V；
2.防护等綴：不低于IP65；
3.控刺方式：开关；額定寿命：≥30000小时；
4.灯休材质：僕质航空锠；外观顏色：灰色；
5.接线方式：LN；
6.光学器材：钢化玻璃+PC透镜；
7.安装方式：发光角度：≥120°；
8.色温：≥3000K；显色指数（CRI）：≥80。
标的42：开关电源
1.开关电源350/24V防雨。
2.功率：≥400W
3.输出：DC12V，33·3A
4.输入：AC200-240V 50/60Hz
5.壳体：铝壳半灌胶，防水等级 IP65防溅雨
6.散热：自然风冷
7.保护：短路、过载、过压、过温保护
8.工作温度：-30℃～+60℃，高温需降载
9.适用：户外LED发光字、标识标牌
标的43：配电箱
1.配电箱落地安装。
2.基础：浇筑混凝土基座，高出地面≥200mm，预埋地脚螺栓
3.固定：箱体与基座螺栓紧固，水平垂直校正
4.防护：户外箱体选用防雨型，底部预留电缆进出孔、封堵防水
5.接地：箱体可靠接地，设置接地端子
6.间距：箱前预留≥800mm操作空间

标的44：线槽
1.规格：≥宽100mm×高200mm
2.材质：镀锌金属线槽（户外可选防火/喷塑）
3.连接：连接板+螺栓固定，跨接接地线
4.盖板配套，直线、弯通配件齐全
5.敷设：支架固定，户外做好防腐防水。
标的45：线槽
1.规格：≥宽50mm×高30mm
2.材质：热镀锌/喷塑金属线槽，防腐防锈。
3.配套盖板、连接配件，全线跨接接地。
4.支架固定，户外敷设做好接缝防水处理。
标的46：PVC25
1.聚氯乙烯：PVC25。
标的47：YJV-0.6/1KV-5*10
1.电缆：YJV-0.6/1KV-5*10
标的48：YJV-0.6/1KV-3*4
1.电缆：YJV-0.6/1KV-3*4
标的49：RVV-2*4
1.电缆：RVV-2*4
标的50：网线
1.网线连接智能照明控制箱使用 超六类8芯网线 墙内高3米敷设。
标的51：主控
1.智能照明控制箱 控制所有灯光系统。
标的52：分控
1.分控控制：洗墙灯4000K24V、RGBWDMX512窄光束投光灯24V、轮廓灯≥15W 三组分控。
标的53：配电箱底座支架
1.配电箱底座支架：铝合金/金属材质。
2.厚度≥2.5mm，承重≥100kg，高度≥10cm。
3.防锈防腐，适配配电箱安装固定。
标的54：投光灯灯具支架/抱箍
1.投光灯灯具支架/抱箍：热镀锌/304不锈钢，厚度≥2.0mm，承重≥50kg，可调节角度0-90°，适配户外泛光灯具安装。
标的55：建筑周边绿地照明
1.光源：原装高亮LED芯片，无频闪、无眩光。
2.参照功率：18W/36W（需根据树木高度安装）。
3.色温：≥3000K 。
4.显色指数：Ra≥85，参考色彩光束角：15°/30°/45°（需根据树木高度安装）。
5.光效：≥110lm/W，节能高效等规格。
6.树木及绿地，地面投影灯。绿地照明动态亮化水纹灯及照树灯，线路从AL2电箱，树木及绿地，地面投影灯 树木及绿地，地面投影灯 
7.含运输安装费灯具类型：LED户外防水照树灯（投树灯/地插射树灯）
8.适用场景：校园绿化景观、行道树、景观乔木、灌木组团夜间照明
9.符合GB/T 7000.1-2023《灯具 第1部分：一般要求与试验》和GB 7000.203-2013《灯具 第2-3部分：特殊要求道路与街路照明灯具》标准。
标的56：楼宇外围宣传栏
1.立柱：100mm*100mm镀锌矩管：切割、烤漆、激光镂空；
2.横眉材质：镀板；
3.版面：宣传栏总宽3900mm，内框规格3000mm×1200mm；镀锌矩管；透明耐力板；
4.安装：地笼；法兰盘等扣件。
标的57：导视标牌
1.区域导视类标牌（核心导航功能）建筑标识类标牌（建筑识别功能），南门北门校园总导视牌2个、分区导视牌6个、建筑入口导视牌3个、公共服务类标牌（便民提示功能）、设施指示牌、安全警示标牌交通引导类标牌（人流车流管理功能）、道路指示牌、临时导视牌。
标58：窗帘
1.室内卷轴窗帘；
2.面料（阳光面料）
2.1材质：玻璃纤维 PVC 阳光面料；
2.2开孔率：≥5%，遮光≥40%，透光≥60%，克重≥320g/㎡，厚度≥0.3mm；
2.3阻燃：不低于B1级、防紫外线、防水防尘、色牢度：不低于4级；
3.铝制配件，顶槽：77×70mm 铝合金，壁厚≥1.0mm，卷管：≥Φ38mm 铝管，底杆：≥30mm配重扁铝。
4.驱动（手动拉珠），循环拉珠传动，静音齿轮。
标59：安装调试费：
1.人工、搬运、安装
标60：轨道及配件费
2.铝合金轨道+配件
标的61：水加热器
1.参考尺寸（长*宽*高）：720mm×570mm×1825mm，±5%
2.电源：220V 50Hz
3.功率：≤6KW
4.水胆容量：≥60L
5.出水方式：一开一直饮
6.制水能力：开水≥50L/h；直饮水≥60L/h
▲7.过滤配置：不低于5级过滤（PP棉+颗粒活性炭+压缩活性炭+反渗透+颗粒活性炭），净水流量≥1.05L/min；内胆容量：≥60L。（提供检测报告或功能界面截图并加盖投标人单位公章）
★8.提供与投标产品型号一致的整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件并加盖投标人单位公章
▲9.根据GB34914—2021《净水机水效限定值及水效等级》,投标产品高于一级水效。（提供与投标产品型号一致的中国水效标识图以及中国水效标识网产品备案信息公示查询截图）
10.整机机材质：黑钛钣，接水位及背板采用银色不锈钢搭配，触摸出水，主机液晶显示屏：≥10寸。步进加热逐层烧开，快速出水不间断，杜绝阴阳水。
▲11.产品材质：水槽、门板、侧板、背板、面板等采用不锈钢制作；（提供检测报告或功能界面截图并加盖投标人单位公章）
▲12.食品安全：（提供检测报告或功能界面截图并加盖投标人单位公章）
（1）涉水部件不锈钢内胆依据GB4806.9-2023检测要求，（砷、镉、铅、锑等元素）杂质元素迁移量符合标准；（铝、铬、钴、铜、锰、钼、镍、锡、锌等元素）合金元素迁移量符合标准，检测结论合格。
（2）涉水部件水位电极探针依据GB4806.9-2023检测要求，（砷、镉、铅、锑等元素）杂质元素迁移量符合标准；（铝、铬、钴、铜、锰、钼、镍、锡、锌等元素）合金元素迁移量符合标准，检测结论合格。
▲13.产品箱体防腐蚀符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准，箱体试验周期≥720小时盐雾测试报告。（提供检测报告或功能界面截图并加盖投标人单位公章）
▲14.出水水质需符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》要求。（提供检测报告或功能界面截图并加盖投标人单位公章）
▲15.核心涉水部件：波纹管、发热管、加热内胆组件、龙头。需提供符合《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2023)《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》(2001)附录A标准的检测报告。（提供检测报告或功能界面截图并加盖投标人单位公章）
▲16.所用饮水设备工作噪音≤50dB。（提供检测报告或功能界面截图并加盖投标人单位公章）
▲17.智能要求：所投产品具有物联网平台，可通过厂家自有平台软件在手机端或对接电脑端实时查看设备状态，运行状况、维保记录、远程一键式开关机、锁机、远程设置设备工作参数、过滤自冲洗、监控水位、监控原水TDS值、净水TDS值，滤芯更换提醒、实时推送设备故障提醒，所投设备制造商申请的符合GB4706.1-2005、GB4706.36-2014、GB4806.9-2023要求。（提供检测报告或功能界面截图并加盖投标人单位公章）
标的62：镜面玻璃
1.厚镜面玻璃：≥8mm，每个卫生间放置一个镜面玻璃，每个玻璃≥2.2平米。
标的63：手纸架
1.材质：不锈钢挂钩。
标的64：挂钩
1.材质：不锈钢支撑架。



（三）总体要求
1.投标人须仔细阅读招标文件的全部条款；投标人没有按照招标文件要求提交招标文件要求的文件是为投标人不响应招标文件。
2.技术规格及要求中的技术指标及条款为招标人的要求，如投标人所投货物的性能及参数高于招标文件的规定，投标人应详细叙述。
3.除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的货物，应符合下列要求：电源线符合中国制式，货物安全性符合中国国家安全标准。
4.投标人所提供的标准配置的部件之间及货物之间的连线或连接插件均视为货物内部部件，应包含在响应的配置中。
5.所投货物制造商在中国大陆境内必须设有备件库，并能提供本地化服务。
6.从验收签字之日起进入保修服务期，保修范围应包括提供的所有货物和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的货物或部件、排除所完成系统出现的故障。凡制造厂商未提供满足招标文件要求的免费保修服务的货物，投标人应提供满足招标文件要求的质量保证期的服务报价，该报价计入投标总价中。
7.投标人所投货物必须是国家批准正式生产和市场准入的成熟货物。应保证投标货物正常使用年限内的备件供应需求。使用未正式在中国大陆销售的货物，或者使用已经停产货物进行投标，将被视为无效投标。此证明由原厂家承诺并提供。
8.所有投标货物必须符合中国相关法律及规定，必须具有合法性。
9.安装和调试：中标方应根据甲方要求出标识标牌的效果图或意向图片确定最终的样式，以甲方确认后，才能进行安装和调试。标识标牌中包含不限于所涉及的配件、保证安全（基础墩、敷线、绿化恢复、渣土清运、线路安装等等）、安装人工费、安全措施费、台班等均包含在整体材料的报价费用，合同为总价合同，所有费用均包含在整体报价内。本项目属于产教融合实训中心开办费（财政资金），资金支付以财政到账资金支付为准，中标单位不能以财政资金未到账为由，不履行相关义务。中标方负责派技术人员到现场免费进行安装调试，直至验收合格；中标方应在货物运抵现场一周前，向买方提供安装调试及运行的进度计划表。
10技术培训：中标方应负责对买方人员进行不少于2员人员的专业培训，直至买方能独立、正确地对产品进行安装、使用等，提供详细培训计划。培训发生的各种费用包括在合同报价中，具体培训时间由双方商定。
11.售后服务承诺：所投产品实行“三包”，质量保证期为三年，并同时享有原厂商的所有保修承诺。产品如有质量问题3个月内免费更换；质保期内免费上门服务。对投标产品负责终身维修。
12.保修期内所有产品发生故障时，2小时响应，接到故障电话4小时到达现场，24小时内解决问题，提供24小时热线电话及在线技术解答。每个月电话回访一次，客户指定专门联系人。如果卖方在收到通知后7天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。
13.终身提供技术支持。保修期外提供维修并仅收取成本费（成本费只包括配件成本，但不包括人员工时、交通、住宿费等配件成本以外的费用）。
（四）其他要求 
投标人应在投标文件中提供：
1.供货、安装、验收方案：
1.1供货保障方案；
1.2安装实施方案；
1.3验收标准与流程方案；
1.4项目进度保障措施。
2.标识标牌设计方案：
2.1设计效果图：提供成品效果图，需包含白天、夜间效果图；
2.2设计说明：体现底板材质和颜色、发光方式（亮度、色温、均匀度等）、动态效果、字体尺寸及间距等设计说明情况；
2.3电源接入位置和走线及隐蔽方案；
2.4针对产品防风、防水、防雷接地措施方案。
3.实施人员要求：
3.1投标人拟派实施人员具有特种作业操作证（电工作业）≥2人
3.2投标人拟派实施人员具有特种作业操作证（高处作业）≥2人
4.售后服务方案： 
4.1售后服务承诺（售后响应及处理周期等）及保障措施；
4.2售后备品备件情况；
4.3售后人员配置及回访方案。
5.培训方案： 
5.1培训的时间、培训方式、培训内容；
5.2培训师资与保障措施、培训效果评估及考核方案。
（五）特别说明
1.对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。
2.标注“▲”的指标为重要的技术指标，不满足将导致其在第四章评标标准中对采购需求的响应情况被扣除相应分值。
3.对于采购需求“三、技术要求”的“（二）具体要求”中标注“▲”号的技术指标，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，其中证明材料除招标文件中有明确规定的证明材料（如有）外，其余“▲”号的技术指标需提供产品说明书或产品彩页或检测机构出具的检验/检测报告。如投标人技术响应与证明材料不一致，将以证明材料为准。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供证明材料的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的风险由投标人承担。
4.对于采购需求“三、技术要求”的“（二）具体要求”中的技术指标，如应提供且可以提供设备的真实技术指标参数但投标人不提供，只照抄招标文件参数要求的，经评标委员会认定，该项指标为负偏离。
