采购需求

一、采购标的
1.采购标的（货物需求一览表）
	[bookmark: RANGE!J9]包号
	品目号
	标的名称
	数量
	是否允许采购进口产品

	1
	1-1
	超融合一体机
	4台
	否

	
	1-2
	配件-内存
	24条
	否


二、商务要求
1.交货时间和地点：
[bookmark: _Toc23382][bookmark: _Toc24278][bookmark: _Toc8925][bookmark: _Toc14802][bookmark: _Toc256196753][bookmark: _Toc194115436][bookmark: _Toc19535][bookmark: _Toc6107][bookmark: _Toc8853][bookmark: _Toc30936]1.1 交货时间：合同签订后30天内
1.2 交货地点：北京市朝阳区工体南路8号
2.付款条件（进度和方式）：详见“拟签订的合同文本”
[bookmark: _GoBack]3.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
4.质保服务：
4.1.设备自安装、调试、验收合格并签署验收文件后开始计算质保期。设备的质保期不得少于36个月。
4.2.质保期内软件免费升级，产品出现质量问题，须予以免费维修或更换。
4.3.对质保期内的维修服务，中标人在接到采购人通知后，到达现场无偿负责设备的调试或更换已损坏的零部件，响应时间请投标人在投标文件中明确。
4.5.质保期内未完成的维修服务，超出质保期后，中标人仍需无偿完成维修服务，并保证设备正常运行。
5.服务要求：本项目要求中标人完成项目所有产品的安装调试工作，项目实施过程中造成医院系统意外中断，影响医院业务正常开展所带来的一切后果及损失由中标人承担。
三、技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
本次招标采购是为首都医科大学附属北京朝阳医院配置超融合平台硬件扩容，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择具有最佳性能价格比的货物前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
★(1)投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件。
2.服务内容及要求/货物技术要求
2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
品目1-1：超融合一体机
（1）产品用途：
超融合一体机用于构建虚拟化资源池，整合计算、存储和网络资源，为业务系统提供统一、稳定、高效、可扩展的基础运行平台，满足业务系统部署、资源扩容、数据存储及运维管理需求。
（2）产品技术参数：
	序号
	参数类型
	功能项
	指标要求
	是否提供证明材料

	1
	[bookmark: OLE_LINK1]★
	总体要求
	采用单实例集群部署架构；计算、存储等资源全面池化管理与调配，虚拟化平台具备高可用（HA）功能。
	否

	2
	[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]★
	硬件配置
	本次采购4节点超融合一体机，每台硬件配置要求如下：
CPU：国产海光架构处理器，单节点CPU性能≥海光 7390，单节点≥2颗
内存：单节点内存总容量≥512GB DDR4，单条容量≥64GB
缓存盘：总裸容量≥7.68TB，单盘≥3.84T，读密集型NVMe U.2 SSD硬盘
系统盘：2 块480G SATA SSD +，配置独立Raid卡，支持Raid0、1；
数据盘：≥8块 8TB HDD硬盘，配置独立Raid卡，支持JBOD模式；
网卡：≥ 1 块四口千兆电口网卡；≥ 2 块双口万兆光口网卡含满配光模块 10G 光模块
硬件维保服务：一体机软硬件维保服务3年，包含硬盘不返回服务。

	否

	3
	
	软件资产授权
	超融合软件授权对单台设备不限制每颗cpu核心数、内存容量，保证用户日后基于配件级扩容。交付软件授权为永久授权，且软件授权不锁定硬件，支持将软件 license 转移到其他（Intel、海光、鲲鹏）硬件平台设备。提供原厂盖章证明文件。
	是

	4
	　
	平滑扩容
	支持在不中断业务的情况下通过控制台将新节点加入现有集群中，实现存储资源的扩展，将数据重新自动分布至均衡状态。
	否

	5
	#
	存储策略
	支持整合所有节点磁盘为统一存储池，允许不同存储策略(两副本、三副本和纠删码)的虚拟机共享该单一存储池。（提供产品功能截图或官方产品文档证明、并加盖厂商公章）
	是

	6
	　
	缓存加速
	支持 SSD 作为读写缓存，加速 I/O 访问性能。系统自动将经常访问的随机数据缓存到 SSD 磁盘上，而将不常用的数据放在 SATA/SAS HDD 数据磁盘上，无需手工干预。
	否

	7
	　
	IOPS管理
	具备IOPS及带宽数值限速，以单个虚拟机为最小控制单位。
	否

	8
	#
	兼容性要求
	分布式存储软件支持和至少2种虚拟化软件融合部署为超融合平台。超融合软件兼容≥5种服务器品牌，并支持融合部署。（提供官网兼容性证明或官方产品文档证明、并加盖厂商公章）
	是

	9
	
	一键提升虚拟机副本
	虚拟机及对应的虚拟磁盘写入数据后，可通过图形界面调整副本策略，支持 2 副本虚拟磁盘提升为 3 副本，且保证原有虚拟磁盘中的数据完整性。（提供产品功能截图和官方产品文档证明、并加盖厂商公章）
	是

	10
	　
	监控功能
	具备基本资源监控功能：查看CPU、网络和磁盘实时数据信息；可设置告警阈值；可配置告警通知。具备监控集群节点和虚拟机实时及历史性能数据，呈现视图和图表分析结果。可依据虚拟机历史监控数据分析，识别长期未用虚拟机，判断CPU、内存资源是否过剩或紧张。
	否

	11
	#
	故障隔离
	缓存盘故障仅影响其自身，不影响容量盘正常使用，不降低集群可用容量空间。（提供产品功能截图或官方产品文档证明、并加盖厂商公章）
	是

	12
	　
	自动巡检
	支持集群的自动化巡检。可自定义巡检对象与细项；可图形化展示历史巡检记录、风险项目分布及统计；支持导出巡检报告。
	否

	13
	#
	缓存常驻
	支持将虚拟机数据长期保留在缓存中，不交换至机械硬盘，以保障关键业务虚拟机的存储性能不会因为缓存空间不足而降低性能。（提供产品功能截图或官方产品文档证明、并加盖厂商公章）
	是

	14
	#
	机架感知
	具备基于机架拓扑智能分布副本。支持图形界面调整机架位置，后台自动根据拓扑重新分布副本。（提供产品功能截图或官方产品文档证明、并加盖厂商公章）
	是

	15
	
	文件存储
	可提供不少于超融合可用容量的分布式文件存储空间授权，不能提供开源或非商用产品，文件存储的容量和性能可按需扩展，任意单节点损坏，NAS 访问都可自动切换，无需手动干预。（提供产品功能截图或官方产品文档证明、并加盖厂商公章）
	是

	16
	　
	虚拟网络交换机
	支持创建分布式虚拟交换机，统一配置集群间不同物理机节点的网卡设备，并支持网卡故障切换以及负载均衡功能，无需授权限制数量
	否

	17
	
	虚拟防火墙安全
	支持创建分布式虚拟防火墙，通过标签 和/或 安全组实现对不连续IP地址的策略简化；统一安全策略的执行效果应做到与虚拟机所在的主机、网段和IP地址无关。虚拟机在不同主机、不同集群之间迁移时，或虚拟机发生高可用恢复（HA）时，既定安全策略应当自动跟随虚拟机，无需重新设置（提供产品功能截图或官方产品文档证明、并加盖厂商公章）
	是

	18
	　
	防火墙观测审计
	配合分布式防火墙进行安全策略的观测与审计，监控策略的执行效果是否符合预期
	否

	19
	#
	网络安全隔离
	支持将可疑、被感染虚拟机设置为“隔离”状态，避免被隔离虚拟机上的安全威胁扩散，并可以对隔离中的虚拟机设置有条件的访问策略，以便进行远程修复。（提供产品功能截图或官方产品文档证明、并加盖厂商公章）
	是

	20
	#
	网络流量可视化
	不需要启用防火墙，流量分析功能可以展示每个数据流的源/目的 IP 地址、协议、源/目的端口号、收/发数据量、包转发率、往返延时等信息，并可以自动关联到虚拟机名、物理主机名、网卡等信息，支持在虚拟机网络上展示数据流的完整路径（提供产品功能截图或官方产品文档证明、并加盖厂商公章）
	是



品目1-2：配件-内存
（1）产品用途：
内存配件用于服务器业务运行时高速数据缓存，满足业务程序加载、计算任务临时数据读写、虚拟机内存资源调度及系统管理通信等需求。配件应支持多通道冗余适配部署，为业务计算平台提供稳定、高效、可扩展的内存缓存能力，保障业务系统连续稳定运行。
（2）产品技术参数：
	序号
	重要性
	技术指标
	要求
	是否提供证明材料

	1
	★
	内存规格
	 DDR4-2933MHz RDIMM 32GB
	否



2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求
（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求
1.供应商发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供应商需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
2.供应商应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。供应商技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。供应商安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
3.供应商应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。维保期内的设备发生故障，供应商为院方提供7天/周×24小时/天全天候原厂维保服务，供应商在接到院方通知（电话、书面、传真等方式均可）4小时内到达现场并排除故障。若供应商不能在双方约定的时间内现场维修成功或本合同项下设备需要返厂和返回中标方维修，那么中标方应提供备用机供院方免费使用，直至院方所购买的设备修好能够正常使用为止，备用机的质量不得低于本项目合同项下的设备要求，同时返厂或返回乙方维修的，供应商应保证在运走设备后10日内维保成功并交付院方。如果中标方未在上述时间内作出响应，中标方应承担由此发生的全部费用。
4.如供应商技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则院方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守院方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从院方的现场管理，如发生任何人身财产损害以及各种意外情况，均由卖方自行负责及处理，与院方无关，同时卖方派驻的人员无论与卖方是否存在劳动劳务关系，如给院方造成各种损失，无论与履行职务是否相关，卖方应承担赔偿等相关法律责任。
5.供应商应及时提供质量合格的维保服务，院方有权要求供应商撤换质保维修技术人员，因撤换而产生的费用应由供应商承担。在不影响质保期服务并且征得院方同意的条件下，供应商也可自负费用更换其技术人员。
6.供应商应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由院方签字确认，并在质量保证期结束后提交给院方。
7、投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。
8.货物运输符合的相关国际惯例，试剂、耗材运达所产生的费用由供应商负责。运输途中的货物破损及损失风险由供应商承担，供应商承担运费。
（2）采购标的需满足的服务期限要求
1. 质量保证期（保修期）及服务要求：详见本章“采购需求中商务要求4.质保服务”。
2.3为落实政府采购政策需满足的要求；
（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
（2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）
（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）
（4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。
5）实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。
2.4采购标的的其他技术、服务等要求；
[bookmark: _Toc7340]（1）对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。
（2）投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”或“＃”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。 
（3）投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。 
（4）工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件： 
1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。 
2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
（5）培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。  
3.采购标的的验收标准
1）符合采购人服务范围要求。
2）供应商配置的硬件设备或相关服务符合采购人要求。
3）完成采购人要求的工作内容。
4）达到采购人要求的服务和质量标准。

