**分项报价表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **分项名称** | **品牌** | **规格、型号** | **单价（元）** | **数量** |
| 1 | 10P水源热泵热水机 | 恒信诺金 | SRS50 | 58000 | 2 |
| 2 | 20P水源热泵热水机 | 恒信诺金 | SRS100 | 88000 | 5 |
| 3 | 水源机废水泵 | 南方 | TD40-14G/2 | 2000 | 7 |
| 4 | 10P超低温空气源热泵 | 普瑞斯顿 | LWH-100CZN1H | 20000 | 11 |
| 5 | 空气源循环泵 | 威乐 | PH-751QH | 1950 | 2 |
| 6 | 空气源循环泵 | 南方 | TD50-15G/2 | 2400 | 2 |
| 7 | 空气源循环泵 | 南方 | TD65-15G/2 | 3000 | 4 |
| 8 | 热泵机组连接管道 | 联塑 | 国标，水管材质采用 PPR规格：Φ20～Φ90 | 2000 | 18 |
| 9 | 热泵机组连接电线 | 江南 | 国标，采用铜芯电线或电缆 | 1500 | 18 |
| 10 | 变频供水泵 | 南方 | CDM5-8 | 2500 | 6 |
| 11 | 变频供水泵 | 南方 | CDM5-9 | 3000 | 2 |
| 12 | 变频供水泵 | 南方 | CDM10-6 | 3800 | 8 |
| 13 | 不锈钢供热水箱 | 昕旺 | 1.内胆采用食品级 304 不锈钢材质，厚度满足承受载荷；2.外壳采用 201 不锈钢或更高标准的材质，厚度应符合国标要求；3.保温层采用 5CM 及以上聚氨酯整体发泡保温；4. 3.5m×2m×2.5m（H）\*1 个、5m×3m×2.5m（H）\*1个、4.5m×4m×2.5m（H）\*1个、4m×3m×2m（H）\*1 个 | 900 | 124 |
| 14 | 不锈钢废水箱 | 昕旺 | 1.内胆采用食品级 304 不锈钢材质，厚度满足承受载荷；2.外壳采用 201 不锈钢或更高标准的材质，厚度应符合国标要求；3.保温层采用 5CM 及以上聚氨酯整体发泡保温；4. 2.5m×2.5m×2.5m（H）\*1 个、4m×3m×2.5m（H）\*2个、3.5m×2.5m×2m（H）\*1个 | 900 | 93.125 |
| 15 | 水箱条形砼基础 | / | 定制 | 210 | 123 |
| 16 | 控制柜及控制系统 | / | 定制 | 12000 | 4 |
| 17 | 硅凝晶水处理器 | 思立康 | 国标，20L 定制罐体 | 1000 | 2 |
| 18 | 硅凝晶水处理器 | 思立康 | 国标，40L 定制罐体 | 2000 | 2 |
| 19 | 自来水管道对接 | 联塑 | 国标，水管材质采用PPR，规格：Φ20～Φ90 | 2000 | 4 |
| 20 | 废水收集管道对接 | 君如 | 国标，根据室内室外接管道不同要求，水管材质采用 PRCR（内 PPR 管，外PVC 管，中间聚氨酯保温层）或 PVC 管外包橡塑保温棉保温处理 | 2450 | 8 |
| 21 | 浴室供回水管道对接 | 君如 | 国标，水管材质采用PRCR 复合保温管（内 PPR管，外 PVC 管，中间聚氨酯保温层） | 3800 | 8 |
| 22 | 淋浴屏 | 花生唐 | 国标，不锈钢材质，定制尺寸 900\*200/顶喷 108孔/混水阀 | 180 | 393 |
| 23 | 水控一体机(含电源) | 凯路 | M750-MM | 400 | 393 |