[bookmark: _Toc28359022][bookmark: _Toc35393809][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK34]道路交通信号灯专用设备采购项目（第四期）（第1、2、3包）-中标公告
一、项目编号：11000026210200176165-XM001，招标编号：0701-264106120374
二、项目名称：道路交通信号灯专用设备采购项目（第四期）
三、中标信息
第1包 东城、西城、朝阳、海淀、丰台、昌平、房山区264处路口信号机、信号灯采购安装
供应商名称：北京北大千方科技有限公司
供应商地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期27号楼B座201号
中标金额（人民币元）：¥17,658,904.00
第2包 市政配套工程
供应商名称：北京市市政二建设工程有限责任公司
供应商地址：北京市延庆区百泉街10号3幢A座二层215室(中关村延庆园)
中标金额（人民币元）：¥21,008,843.00
第3包 5G无线通信网卡（含硬切片、CPE、国密服务）
供应商名称：中国联合网络通信有限公司
供应商地址：北京市西城区金融大街21号
中标金额（人民币元）：¥1,210,176.00
四、主要标的信息
	包号
	包名称
	品目号
	标的名称
	数量
	单位
	品牌
	规格型号
	单价（人民币元）

	1
	东城、西城、朝阳、海淀、丰台、昌平、房山区264处路口信号机、信号灯采购安装
	1-1
	交通信号控制机
	104
	台
	千方
	不低于 24 相位，根据
路口实际需求配置扩展相位，朝阳区 49 台，昌平区 55 台、XHJ-CW-GA-CT6100
	30118

	
	
	
	交通信号控制机
	86
	台
	予途
	不低于 24 相位，根据
路口实际需求配置扩展相位，东城区 14 台，西城区 31 台，海淀区41 台、XHJ-CW-GA-MCU-7
	30118

	
	
	
	交通信号控制机
	74
	台
	易华录
	不低于 24 相位，根据
路口实际需求配置扩展相位，丰台区 31 台，房山区 43 台、XHJ-CW-GA-MT2048
	30118

	
	
	1-2
	机动车信号灯
	1486
	组
	安邦
	Φ400，具有倒计时功能、JD400-3-3D
	2508

	
	
	1-3
	非机动车信号灯
	800
	组
	安邦
	Φ300、FJ300-3-3
	1408

	
	
	1-4
	非机动车信号灯
	42
	组
	安邦
	Φ400、FJ400-3-3
	1879

	
	
	1-5
	人行横道信号灯
	1831
	组
	安邦
	Φ300，具有语音提示
（声响可设置），倒计时功能、RX300-3-3
	2510

	
	
	1-6
	单面行人过街自助信号灯
	24
	套
	安邦
	Φ300，具有语音提示（声响可设置），倒计时功能JXG3000-3E01
	7489



	包号
	包名称
	品目号
	标的名称
	参考工作量
	单位
	品牌
	规格型号
	单价（人民币元）

	2
	市政配套工程
	2-1
	4m悬臂灯杆撤除
	43 
	根
	市政二
	定制
	695

	
	
	2-2
	4m悬臂灯杆安装（含材料和基础）
	43 
	根
	法马
	T7.4-4
	14500

	
	
	2-3
	6m悬臂灯杆撤除
	238 
	根
	市政二
	定制
	695

	
	
	2-4
	6m悬臂灯杆安装（含材料和基础）
	246 
	根
	法马
	T7.4-6
	15200

	
	
	2-5
	8m悬臂灯杆撤除
	45 
	根
	市政二
	定制
	695

	
	
	2-6
	8m悬臂灯杆安装（含材料和基础）
	49 
	根
	法马
	T7.4-8
	16780

	
	
	2-7
	10m悬臂灯杆撤除
	40 
	根
	市政二
	定制
	700

	
	
	2-8
	10m悬臂灯杆安装（含材料和基础）
	40 
	根
	法马
	T7.4-10
	21800

	
	
	2-9
	12m悬臂灯杆撤除
	15 
	根
	市政二
	定制
	700

	
	
	2-10
	12m悬臂灯杆安装（含材料和基础）
	16 
	根
	法马
	T7.4-12
	22990

	
	
	2-11
	单柱式灯杆（5m）撤除
	778 
	根
	市政二
	定制
	390

	
	
	2-12
	单柱式灯杆（5m）安装（含材料和基础）
	778 
	根
	法马
	φ133-5
	3985

	
	
	2-13
	检查井更换井盖（含砌筑）
	1346 
	座
	文斌
	φ600*700 重型井盖
	1090

	
	
	2-14
	检查井新建交通手孔井
	528 
	座
	市政二
	定制
	2095

	
	
	2-15
	地下管线步道路面（双排管）
	4509 
	米
	来旺全通
	内径φ80*4
	235

	
	
	2-16
	地下管线沥青路面（四排管）
	5066 
	米
	来旺全通
	φ80
	789

	
	
	2-17
	电源电缆的地下管线步道路面（双排管）
	2640 
	米
	来旺全通
	内径φ80*4
	235

	
	
	2-18
	信号机基础施工
	264 
	座
	市政二
	定制
	1237

	
	
	2-19
	自助杆基础施工
	24 
	座
	市政二
	定制
	3998

	
	
	2-20
	电源电缆YJV-3*4
	8429 
	米
	津川
	YJV 0.6/1KV 3*4
	16

	
	
	2-21
	控制线缆五芯（含拆除旧线）
	210749 
	米
	津川
	KVV 450/750V 5*1
	10



	包号
	标的名称
	数量
	单位
	服务范围
	服务要求
	服务时间
	服务标准

	3
	5G无线通信网卡（含硬切片、CPE、国密服务）
	264
	处
	采用租用运营商链路的方式，通过5G无线硬切片接入交管局智慧交通感知网，实现交通信号的控制与管理，提升道路通行能力，缓解交通拥堵。
	租用通信链路须满足业务系统的通信需求，能够提供从下端到上端稳定的、基于TCP/IP合同标准的全双工、端到端的数据传输通道。
	在接到采购人链路安装通知后，30天内完成需求点位通信设备的安装、开通，并具备使用条件。
	投标人在所有需求点位通信链路接入完成后，须及时向采购人提交书面验收申请，提交书面验收申请前，投标人须自行组织内部预验收工作，预验收工作形成的相关文档随书面验收申请一并提交。


五、评审专家名单：王波、陈学亮、王辉、康健、王豫炜、赵希、王鑫
六、代理服务收费标准及金额：按照招标文件规定的收费标准。
本项目总代理服务费金额：27.721813万元。第1包：12.356507万元；第2包：13.863979万元; 第3包：1.501327万元
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
用途：自用
简要技术要求：
第1包：合同签订后18个月内完成施工，具备市政初验条件，施工完成后1个月内完成初验，初验合格后投入试运行，试运行期为3个月，试运行结束后，1个月内开展项目终验。终验合格视为投标人完成工程建设。
第2包：合同签订后18个月内完成施工，具备市政初验条件，施工完成后1个月内完成初验，初验合格后投入试运行，试运行期为3个月，试运行结束后，1个月内开展项目终验。终验合格视为投标人完成工程建设。
第3包：租用通信链路须满足业务系统的通信需求，能够提供从下端到上端稳定的、基于TCP/IP合同标准的全双工、端到端的数据传输通道。
合同执行期、质保（服务）要求：
第1包：本项目建设完成并通过最终验收后，进入质保期，质保期3年，质保期内由于质量问题导致需更换的设备，应免费更换。
第2包：本项目质保期自项目终验合格之日起计算。质保期3年，质保期内由于质量问题导致工程维修、设施更换，由中标人免费实施。
第3包：在接到采购人链路安装通知后，30天内完成需求点位通信设备的安装、开通，并具备使用条件。
招标公告发布日期：2026年7月6日
定标日期：2026年8月3日
第1包中标供应商评审总得分：96.43分
第2包中标供应商评审总得分：88.99分
第3包中标供应商评审总得分：94.28分
九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc28359023][bookmark: _Toc35393810][bookmark: _Toc35393641][bookmark: _Toc28359100]1.采购人信息
名    称：北京市公安局交通管理局
地    址：北京市西城区阜成门北大街1号
联系方式：010－68399073
[bookmark: _Toc28359101][bookmark: _Toc28359024][bookmark: _Toc35393811][bookmark: _Toc35393642]2.采购代理机构信息
名    称：中技国际招标有限公司
地　  址：北京市丰台区西营街1号院通用时代中心C座9层
联系方式：010－81168492、81168272
[bookmark: _Toc28359102][bookmark: _Toc28359025][bookmark: _Toc35393643][bookmark: _Toc35393812]3.项目联系方式
项目联系人：姚玮、柳勋伟、孙薇
电     话：010－81168492、81168272
十、附件
1、招标文件 
[bookmark: _GoBack]2、中标公告
