**北京国际招标有限公司**

北京市第二儿童福利院新院区开办费-窗帘与床上用品项目变更公告

原招标文件“第八章货物需求一览表及技术规格第二部分技术规格”（招标文件第75页-80页）“窗帘”部分变更为：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **规格（cm）** | **参数** | **位置** | **单位** | **数量** |
| **（三）** | **窗帘** | | | | | |
| **1** | **1、2、3号儿童宿舍楼** | | | | | |
| （1） | 儿童居室窗帘 | 窗户尺寸：450\*280 | 规格：宽度为窗户宽度的2倍；技术参数：遮光布，面料成分：100%聚酯纤维，阻燃达到GB50222-1995标准B1级（#提供省级检测报告）。含安装杆。 | 宿舍楼 | 套 | 318 |
| （2） | 儿童居室纱帘 | 窗户尺寸：450\*280 | 规格：宽度为窗户的2倍；技术参数：纱帘，面料成分：80%聚酯纤维，20%棉，阻燃达到GB50222-1995标准B1级（#提供省级检测报告）。含安装杆。 | 宿舍楼 | 套 | 318 |
| （3） | 儿童居室窗帘 | 窗户尺寸：540\*280 | 规格：宽度为窗户宽度的2倍；技术参数：遮光布，面料成分：100%聚酯纤维，阻燃达到GB50222-1995标准B1级（#提供省级检测报告）。含安装杆。 | 宿舍楼 | 套 | 3 |
| （4） | 儿童居室纱帘 | 窗户尺寸：540\*280 | 规格：宽度为窗户的2倍；技术参数：纱帘，面料成分：80%聚酯纤维，20%棉，阻燃达到GB50222-1995标准B1级（#提供省级检测报告）。含安装杆。 | 宿舍楼 | 套 | 3 |
| （5） | 儿童居室窗帘 | 窗户尺寸：180\*280 | 规格：宽度为窗户宽度的2倍；技术参数：遮光布，面料成分：100%聚酯纤维，阻燃达到GB50222-1995标准B1级（#提供省级检测报告）。含安装杆。 | 宿舍楼 | 套 | 6 |
| （6） | 儿童居室纱帘 | 窗户尺寸：180\*280 | 规格：宽度为窗户的2倍；技术参数：纱帘，面料成分：80%聚酯纤维，20%棉，阻燃达到GB50222-1995标准B1级（#提供省级检测报告）。含安装杆。 | 宿舍楼 | 套 | 6 |
| （7） | 起居游戏室 | 窗户尺寸：550\*280 | 规格：宽度为窗户宽度的2倍；技术参数：遮光布，面料成分：100%聚酯纤维，阻燃达到GB50222-1995标准B1级（#提供省级检测报告）。含安装杆。 | 宿舍楼 | 套 | 18 |
| （8） | 起居游戏室 | 窗户尺寸：450\*280 | 规格：宽度为窗户宽度的2倍；技术参数：遮光布，面料成分：100%聚酯纤维，阻燃达到GB50222-1995标准B1级（#提供省级检测报告）。含安装杆。 | 宿舍楼 | 套 | 54 |
| （9） | 卫生间 | 窗户尺寸：440\*280 | 规格：宽度为窗户宽度的2倍；技术参数：面料成分：100%聚酯纤维，阻燃达到GB50222-1995标准B1级（#提供省级检测报告）。含安装杆。 | 宿舍楼 |  | 36 |
| （10） | 配餐室 | 窗户尺寸：320\*280 | 规格：宽度为窗户宽度的2倍；技术参数：面料成分：100%聚酯纤维，阻燃达到GB50222-1995标准B1级（#提供省级检测报告）。含安装杆。 | 宿舍楼 | 套 | 18 |
| （11） | 淋浴间、更衣间、储藏间 | 窗户尺寸：250\*280 | 规格：宽度为窗户宽度的2倍；技术参数：面料成分：100%聚酯纤维，阻燃达到GB50222-1995标准B1级（#提供省级检测报告）。含安装杆。 | 宿舍楼 | 套 | 72 |
| （12） | 医生 护士办公室 | 窗户尺寸：250\*280 | 规格：宽度为窗户宽度的2倍；技术参数：遮光布，面料成分：100%聚酯纤维，阻燃达到GB50222-1995标准B1级（#提供省级检测报告）。含安装杆。 | 宿舍楼 | 套 | 30 |
| **2** | **4号儿童宿舍楼** | | | | | |
| （1） | 儿童居室布帘 | 窗户尺寸：330\*280 | 规格：宽度为窗户宽度的2倍；技术参数：遮光布，面料成分：100%聚酯纤维，阻燃达到GB50222-1995标准B1级（#提供省级检测报告）。含安装杆。 | 宿舍楼 | 套 | 168 |
| （2） | 布帘 | 窗户尺寸：240\*280 | 规格：宽度为窗户宽度的2倍；技术参数：遮光布，面料成分：100%聚酯纤维，阻燃达到GB50222-1995标准B1级（#提供省级检测报告）。含安装杆。 | 宿舍楼 | 套 | 24 |
| （3） | 儿童居室纱帘 | 窗户尺寸：330\*280 | 规格：宽度为窗户的2倍；技术参数：纱帘，面料成分：80%聚酯纤维，20%棉，阻燃达到GB50222-1995标准B1级（#提供省级检测报告）。含安装杆。 | 宿舍楼 | 套 | 168 |
| （4） | 儿童居室纱帘 | 窗户尺寸：240\*280 | 规格：宽度为窗户的2倍；技术参数：纱帘，面料成分：80%聚酯纤维，20%棉，阻燃达到GB50222-1995标准B1级（#提供省级检测报告）。含安装杆。 | 宿舍楼 | 套 | 24 |
| （5） | 儿童居室靠走廊窗户布帘 | 窗户尺寸：250\*280 | 规格：宽度为窗户宽度的2倍；技术参数：遮光布，面料成分：100%聚酯纤维，阻燃达到GB50222-1995标准B1级（#提供省级检测报告）。含安装杆。 | 宿舍楼 | 套 | 84 |
| （6） | 儿童居室靠走廊窗户布帘 | 窗户尺寸：250\*280 | 规格：宽度为窗户的2倍；技术参数：纱帘，面料成分：80%聚酯纤维，20%棉，阻燃达到GB50222-1995标准B1级（#提供省级检测报告）。含安装杆。 | 宿舍楼 | 套 | 84 |
| **3** | **医疗楼** | | | | | |
| （1） | 地下室宿舍窗帘 | 窗户尺寸：310\*280 | 规格：宽度为窗户宽度的2倍；技术参数：遮光布，面料成分：100%聚酯纤维，阻燃达到GB50222-1995标准B1级（#提供省级检测报告）。含安装杆。 | 医务楼 | 套 | 15 |
| （2） | 办公室布帘 | 窗户尺寸：410\*280 | 规格：宽度为窗户宽度的2倍；技术参数：遮光布，面料成分：100%聚酯纤维，阻燃达到GB50222-1995标准B1级（#提供省级检测报告）。含安装杆。 | 医务楼 | 套 | 51 |
| （3） | 二层药库，体液室窗帘 | 窗户尺寸：350\*300 | 规格：宽度为窗户宽度的2倍；技术参数：遮光布，面料成分：100%聚酯纤维，阻燃达到GB50222-1995标准B1级（#提供省级检测报告）。含安装杆。 | 医务楼 | 套 | 8 |
| （4） | 遮光布艺窗帘 | 窗户尺寸：250\*280 | 规格：宽度为窗户宽度的2倍；技术参数：遮光布，面料成分：100%聚酯纤维，阻燃达到GB50222-1995标准B1级（#提供省级检测报告）。含安装杆。 | 医务楼 | 套 | 25 |
| （5） | 医用隔帘 | 规格：4.8延米L型 | 规格：4.8延米L型；技术参数：100%聚酯纤维，面料克重≥630g/㎡ 阻燃达到GB50222-1995标准B1级（#提供省级检测报告）含铝塑轨道 | 医务楼 | 套 | 42 |
| **4** | **行政办公楼** | | | | | |
| （1） | 窗帘 | 窗户尺寸：420\*300 | 规格：宽度为窗户宽度的2倍；技术参数：遮光布，面料成分：100%聚酯纤维，阻燃达到GB50222-1995标准B1级（#提供省级检测报告）。含安装杆。 | 办公楼 | 套 | 143 |
| （2） | 地下室窗帘 | 窗户尺寸：390\*300 | 规格：宽度为窗户宽度的2倍；技术参数：遮光布，面料成分：100%聚酯纤维，阻燃达到GB50222-1995标准B1级（#提供省级检测报告）。含安装杆。 | 办公楼 | 套 | 33 |
| （3） | 窗帘 | 窗户尺寸：250\*300 | 规格：宽度为窗户宽度的2倍；技术参数：遮光布，面料成分：100%聚酯纤维，阻燃达到GB50222-1995标准B1级（#提供省级检测报告）。含安装杆。 | 办公楼 | 套 | 30 |
| **5** | **康复特教楼** | | | | | |
| （1） | 窗帘 | 窗户尺寸：430\*310 | 规格：宽度为窗户宽度的2倍；技术参数：遮光布，面料成分：100%聚酯纤维，阻燃达到GB50222-1995标准B1级（#提供省级检测报告）。含安装杆。 | 康复楼 | 套 | 125 |
| （2） | 窗帘 | 窗户尺寸：380\*310 | 规格：宽度为窗户宽度的2倍；技术参数：遮光布，面料成分：100%聚酯纤维，阻燃达到GB50222-1995标准B1级（#提供省级检测报告）。含安装杆。 | 康复楼 | 套 | 64 |
| （3） | 窗帘 | 窗户尺寸：280\*310 | 规格：宽度为窗户宽度的2倍；技术参数：遮光布，面料成分：100%聚酯纤维，阻燃达到GB50222-1995标准B1级（#提供省级检测报告）。含安装杆。 | 康复楼 | 套 | 39 |
| （4） | 窗帘 | 窗户尺寸：180\*310 | 规格：宽度为窗户宽度的2倍；技术参数：遮光布，面料成分：100%聚酯纤维，阻燃达到GB50222-1995标准B1级（#提供省级检测报告）。含安装杆。 | 康复楼 | 套 | 8 |
| **6** | **综合楼** | | | | | |
| （1） | 窗帘 | 窗户尺寸：310\*300 | 规格：宽度为窗户宽度的2倍；技术参数：遮光布，面料成分：100%聚酯纤维，阻燃达到GB50222-1995标准B1级（#提供省级检测报告）。含安装杆。 | 综合楼 | 套 | 14 |
| （2） | 窗帘 | 窗户尺寸：280\*300 | 规格：宽度为窗户宽度的2倍；技术参数：面料成分：100%聚酯纤维，阻燃达到GB50222-1995标准B1级（#提供省级检测报告）。含安装杆。 | 综合楼 | 套 | 31 |
| （3） | 窗帘 | 窗户尺寸：430\*300 | 规格：宽度为窗户宽度的2倍；技术参数：面料成分：100%聚酯纤维，阻燃达到GB50222-1995标准B1级（#提供省级检测报告）。含安装杆。 | 综合楼 | 套 | 24 |
| （4） | 多功能厅窗帘 | 窗户尺寸：435\*670 | 规格：宽度为窗户宽度的2倍；技术参数：遮光布，面料成分：100%聚酯纤维，阻燃达到GB50222-1995标准B1级（#提供省级检测报告）。含安装杆。 | 综合楼 | 套 | 14 |
| （5） | 多功能厅电动轨道系统 | 规格：435 | 技术参数：铝合加厚金轨道  内含消音皮带  电机可停电手拉  自行启动 | 综合楼 | 套 | 14 |
| （6） | 水帘帘头 | 窗户尺寸：435\*150 | 技术参数：布艺帘，面料成分：100%聚酯纤维，阻燃达到GB50222-1995标准B1级（#提供省级检测报告）。含安装杆。 | 综合楼 | 套 | 14 |

其他内容不变。

本变更公告与招标文件具有同等法律效力，变更公告与招标文件表述不一致之处，以变更公告为准。

北京国际招标有限公司

2017年5月16日