**第二十三包**

**品目一名称：三节拉梯**

**数量：37架**

**技术规格：**

**符合《强制性产品认证实施规则 消防装备产品》（CNCA-C18-04:2014）、《强制性产品认证实施细则》（CCCF-XFZB-03）要求，提供有效期内的强制性产品认证证书；符合GB 137-2007《消防梯》标准, 提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告。**三节拉梯由上、中、下三个梯节、支撑杆以及升降装置组合而成。采用铝合金材料，工作长度标称尺寸12 m，最小梯宽标称尺寸350 mm，标称质量≤95kg，梯蹬间距标称尺寸300㎜。

**品目二名称：挂钩梯**

**数量：58架**

**技术规格：**

**符合《强制性产品认证实施规则 消防装备产品》（CNCA-C18-04:2014）、《强制性产品认证实施细则》（CCCF-XFZB-03）要求，提供有效期内的强制性产品认证证书；符合GB137-2007《消防梯》标准，提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告。**

挂钩梯主要材质为竹制，挂钩为钢制材料，工作长度标称尺寸4 m，最小梯宽标称尺寸250 mm，标称质量≤12kg，梯蹬间距标称尺寸340㎜。

**品目三名称：折叠式救援梯**

**数量：3架**

**技术规格：**

折叠梯由铝合金材料制成的，连接销为不锈钢，可快速组装，操作简便且使用安全可靠。折叠梯重量轻，折叠后体积小，携带方便，适用于处理各种紧急情况，例如人质救援，也可以用于水上救援时做跳板用。材质：高强度铝合金，连接销：不锈钢螺栓固定，最大负荷≥170KG，折叠尺寸约65×30×10（cm），展开长度≥4米,重量≤20Kg。