**通州区门诊部家具及办公用品项目**

**合同公告**

项目名称：通州区门诊部家具及办公用品项目

招标编号：BJJF-2017-1641

|  |
| --- |
| 采购人名称：首都医科大学附属北京友谊医院 |
| 采购人地址：北京市西城区永安路95号 |
| 采购人联系方式：63014411 刘主任 |
|  |
| 采购代理机构全称：北京市京发招标有限公司 |
| 采购代理机构地址：北京市东城区崇文门外大街90号 |
| 采购代理机构联系方式：67178958 马若莎 |
|  |
| 采购数量：1批 |
| 采购用途：用于通州区运河车大街市政府办公楼门诊部家具及办公用品 |
| 简要技术需求：对北京友谊医院城市副中心门诊部家具及办公用品进行采购 |
| 合同履约期：自合同签订之日起25日内 |
| 招标公告日期：2017年12月4日 |
| 定标日期：2017年12月20日  合同日期：2017年12月20日 |
| 中标供应商名称：北京欣正阳商贸有限公司 |
| 中标供应商地址：北京市海淀区信息路28号6层B座 |
| 中标金额：人民币98.7502万元 |
| 中标信息： |
| | **序号** | **货物名称** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **规格型号** | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 普通冰箱－双开门400升 | 台 | 2 | 4990 | BCD-410WK变频两门，总容积410升。 | | 2 | 冰箱－左右开门600升 | 台 | 2 | 7490 | RS62MAJOOFE无霜对开门，总容积638升，变频。 | | 3 | 小药车 | 台 | 8 | 2500 | 不锈钢，一体框架焊接，长\*宽\*高≥60cm\*40cm\*80cm，桌面配护栏，配抽屉及药盘。 | | 4 | 有冷冻的冰箱 | 台 | 1 | 4398 | 奈硕双波800升 | | 5 | 升降诊床 | 张 | 2 | 9100 | 床体可载重≥250KG;背板动态载重≥150KG;摇杆系统；调节范围：背部调节高度：0-75度，腿部调节高度：0-45度。 | | 6 | 理疗床（诊床） | 张 | 8 | 10200 | 1. 规格：长\*宽\*高2000\*620\*585-900mm。2. 型钢表面静电喷涂,床面采用优质抗菌耐磨皮革。3. 采用直线电机。4. 电源参数：AC220V 50HZ。5. 最大推力：≥6000N。6. 额定载荷：≥140kg。 | | 7 | PT训练床 | 张 | 2 | 29880 | 进口电机，脚控或手控升降高度。双电机，可调节手托高度，前后部分倾斜度。尺寸198\*68\*（55-96）厘米 | | 8 | PT凳 | 个 | 4 | 968 | 1. 规格：长\*宽\*高600\*430\*420-530mm。2. 参数：主体结构为钢架喷涂，可调液压缸，座面采用优质抗菌耐磨PU皮革发泡一次成型。 | | 9 | 下肢功率自行车 | 个 | 2 | 11500 | 尺寸：长\*宽\*高171\*34\*76cm；坐椅：背靠式带滑轨调节；无障碍跨越；驱动系统：电磁控系统；阻力范围：32级电控调节；电源：220V；承重：≥150KG；显示：时间 速度 转速 距离 段数 卡路里 WATT值 心跳值 | | 10 | 悬吊训练系统 | 套 | 1 | 248000 | 铝合金架体，外形尺寸2010mm×1700mm×2300mm。 | | 11 | 肩关节回旋训练器 | 台 | 1 | 3000 | 1. 规格：长\*宽\*高78\*35\*98cm。2. 由滑动杆、阻尼件、旋转臂、可调节组件构成。3. 滑动杆是提供器械主体上下移动的轨道由金属管材制成。4. 可调节阻力。 | | 12 | 巴氏球（大） | 个 | 2 | 750 | 直径：100CM材质：PVC承重：200KG | | 13 | 中医治疗床 | 张 | 6 | 2980 | 长\*宽\*高≥185cm\*65cm\*75cm。 | | 14 | 按摩床 | 张 | 1 | 2980 | 长\*宽\*高≥185cm\*65cm\*75cm，有头洞。 | | 15 | 带光源的放大镜 | 个 | 1 | 920 | SLZ7Z带光源/40\*24mm/40倍/口径21mm，白色镜身，黑色镜头 | | 16 | 视力表投影仪+验光镜片箱 | 个 | 1 | 970 | ACP-1800光学系统，电脑控制，机械系统 | | 17 | 多功能超声雾化治疗仪 | 台 | 2 | 1450 | 1、药物要能够到达鼻腔、鼻窦、咽喉、及下呼吸道，以便治疗鼻-鼻窦炎、咽喉炎、气管炎。2、注意雾化时间不能太长，压缩机流量不能太小。3、雾化颗粒化为微小颗粒 | | 18 | 病床 | 个 | 2 | 2980 | 床体可载重≥250kg；背板动态载重≥150kg,摇杆系统：摇杆为含油带极限位置保护螺杆。采用进口高强度轴承钢制的螺杆，立杆万向接采用45#精钢制成，更安全、耐磨、轻便省力、无噪音（提供螺杆专利证明书）；调节范围：背部调节高度：0°—75°±5°，腿部调节高度：0°—45°±5°。 | | 19 | 床头桌 | 个 | 2 | 850 | 柜体、顶面材质为ABS工程塑料，材质耐消毒液，反复消毒不变色不变形，整体色调、与病床配置一致。 | | 20 | 过餐桌 | 个 | 2 | 1050 | 桌面采用食品级塑料PP吹塑成形，立柱采用用铝型材，静电喷涂，自然时效后氧化处理。四脚采用全制动双轴承橡塑脚轮，转动灵活，承载力大，可靠耐用，升降装置采用进口优质可调阻尼器调节高度。 | | 21 | 塑封机 | 个 | 1 | 3850 | U-L83全自动装订，0—30mm，具有温控系统，有一键退纸功能，功率≥1200w，胶辊≥8，过塑宽度≥330mm，过塑温度90-160℃，过塑厚度≤1.2mm。 | | 22 | 微波炉 | 个 | 3 | 980 | NN-GF351X微电脑平板式23L，1级能效，智能蒸汽感应，快速解冻，有烧烤功能 | | 23 | 消毒碗柜 | 个 | 1 | 4600 | RTP980-B2消毒温度30-130℃可调消毒时间0-120min可调层架载物重量15 Kg额定功率(w)1840 W外形尺寸长1160(宽)\*475(深)\*1810(高) MM | | 24 | 保温柜 | 个 | 1 | 3500 | TF-BWG尺寸：950\*465\*600mm | | 25 | 洗浴用品架 | 个 | 8 | 260 | 双层不锈钢，吸壁式浴室收纳架毛巾架卫浴洗漱收纳 双层免打孔安装 | | 26 | 公用垃圾桶(不锈钢） | 个 | 8 | 330 | 直径25\*60cm不锈钢材质，带烟灰缸 | | 27 | 饮水机 | 个 | 12 | 1450 | MYR827S-W 三档智能水位，立式温热型， 外制沸腾胆，三重防干烧，制热≥95度，8L/H双门防尘 | | 28 | 生活垃圾桶 | 个 | 90 | 360 | 加厚塑料脚踏，颜色:灰、蓝、绿240L | | 29 | 医疗垃圾桶 | 个 | 30 | 360 | 加厚塑料脚踏，240L。 | | 30 | 整理箱 | 个 | 30 | 65 | PP材质，尺寸535\*390\*325 | | 31 | 梯子 | 个 | 1 | 730 | 人字梯折叠梯升降楼梯加厚爬梯，材质铝合金，德标4.8mm直梯7.0米=人字3.4米 | | 32 | 治疗筐大 | 个 | 10 | 22 | 塑料多功能镂空尺寸40\*20.5\*19.5cm | | 33 | 治疗筐小 | 个 | 10 | 17 | 塑料多功能镂空尺寸29\*13.5\*12.5cm | | 34 | 手消液架 | 个 | 12 | 35 | V-8502手动按压挂墙式双头皂液器，容量1000毫升 | | 35 | 砂轮机 | 个 | 1 | 940 | GBG60-20输入功率600瓦，3000转/分钟，砂轮直径200毫米，砂轮厚度25毫米，轴心直径32毫米。 | | 36 | 启瓶器 | 个 | 2 | 18 | A01不锈钢多功能 | | 37 | 电话 | 个 | 30 | 280 | D1802C数字无绳答录中文菜单，背光大屏，免提通话，内部对讲，三方通话 | | 38 | 无绳电话 | 个 | 4 | 360 | DCTG182数字无绳子母机，免提通话，中文显示，闪断功能，分机扩展，三方通话，免费对讲 | | 39 | 定时器 | 个 | 3 | 135 | 520381工作环境：-10摄氏度—+50摄氏度，相对湿度：<80%，走时精度：日误差<3秒。 | | 40 | 干手纸巾盒 | 个 | 30 | 68 | MRDZ252304不锈钢，壁挂式，方款尺寸28\*27.1\*11，长款尺寸28\*36\*11 | | 41 | 对讲机 | 个 | 5 | 1580 | C1200频道数量=16个，频率范围403-480MHZ，模拟/数字双模式，语音播报，直通模式下双时隙同时通话，预编程文字短信息，IP54防尘防水，尺寸120\*55\*41.7mm，距离1-5KM | | 42 | 台灯 | 个 | 4 | 340 | TG199TS-WH五档调光调色，25种光线选择，LED面光源，USB接口、开关记忆功能、触控按钮，功率10瓦，尺寸约430\*200\*340mm | | 43 | 卫生纸装置 | 个 | 9 | 65 | K8优质不锈钢，螺钉嵌入式，出纸口11.5CM | | 44 | 洗手液装置 | 个 | 9 | 30 | 手动按压吸壁式迷你双头皂液器。 | | 45 | 地车 | 个 | 2 | 2400 | 载重量3000KG，手动导向，板材厚度4MM，钢板厚度4MM。 | | 46 | 冰箱 | 个 | 5 | 3550 | NR-C32WP2-S医用冰箱，低温 2-8度，含报警功能，强制风冷，自动除霜，可调节搁架，有效容积≥800升 | | 47 | 电水壶 | 个 | 4 | 230 | PD105-50G304不锈钢，智能保温，双出水， 5L容量，LED夜视暖光灯 | | 48 | 平车 | 个 | 1 | 9800 | XD-10461、平车适用于外伤、急救、转运、检查、治疗的病人使用。坚固耐用，内外表面光滑，容易擦拭清洁消毒，耐腐蚀。全长透X线床板，安全载重250kg。 | | 49 | 治疗车 | 个 | 12 | 3200 | XD-2011治疗车自重轻，坚固耐用，容易擦拭清洁消毒，耐腐蚀。 | | 50 | 治疗盘 | 个 | 10 | 98 | 长\*宽\*高27\*21\*3cm | | 51 | 消毒剂架子 | 个 | 10 | 120 | 消毒架规格长\*宽\*高178\*65\*49mm。上层不锈钢板面有三个平行等大等圆开口,直径45mm，其中两个配备直口不锈钢小杯(放入架子边缘高于架子平面10mm左右），可取下清洁。 | | 52 | 采血架 | 个 | 10 | 110 | 不锈钢管架，304不锈钢 拉丝板，304不锈钢，坚固耐用，耐酸碱，通常管架孔径比需要放置的管外径大1—2mm。 | | 53 | 仪器车 | 个 | 15 | 1980 | 1、仪器车自重轻，坚固耐用，容易擦拭清洁消毒，耐腐蚀。2、上层台面外围三面有整体护栏，坚固耐用，推拉使用不易松动。3、仪器车为双层抽屉，抽屉内带隔板，并可使用隔板随意调整格子大小。4、台面夹层有拉板，使用时方便摆放物品。5、仪器车两侧分别有挂桶和挂筐，高度适合随手放置物品（不需要弯腰），易清洁消毒擦拭。6、上层围栏配备挂钩，方便放置物品。7、抽屉内及所有台面，均需配备保护垫，防治表面磨损。8、仪器车车轮灵活，推动时无噪音，容易清洁,易推拉并有车轮制动开关。 | | 54 | 移动点滴架 | 个 | 8 | 1200 | SHD-03移动点滴架中间层设置圆形托盘。 | | 55 | 电子体重立式 | 台 | 1 | 48500 | HW-900Y智能计算体质指数（BMI）。热敏打印测量结果。 | | 56 | 体重计普通型台式 | 台 | 2 | 650 | 120kg。 | | 57 | 习步器 | 台 | 2 | 598 | CA842高度可多档调节。 | | 58 | 氧气袋 | 个 | 2 | 50 | SY-30L0.42L(大号)。 | | 59 | 氧气瓶 | 个 | 2 | 1960 | 3l防撞。 | | 60 | 紫外线灯车 | 辆 | 1 | 798 | 紫外线灯车可推拉，表面光滑容易清洁消毒。紫外线灯管方便收起可折叠，容易更换。 | | 61 | 紫外线灯 | 个 | 10 | 190 | ZSZ石英紫外线杀菌灯管，照射面积40㎡以内，灯体尺寸490\*190mm,无线遥控操作，消毒、螨虫、异味、霉菌 | | 62 | 按压板 | 个 | 2 | 480 | YJK-CPR-1厚度8mm。 | | 63 | 量杯 | 个 | 2 | 98 | 2000ml、1000ml | | 64 | 电子体温枪 | 个 | 1 | 780 | MC-872J非接触式电子体温枪除了体温测量外，还可以测量室温、水温、表面温度等。 | | 65 | 电子体温计 | 个 | 2 | 120 | 为非接触的电子体温计，，红外线测量环保无污染。体温测量准确快捷，有一定的存储记忆功能。非接触式电子体温计除了体温测量外，还可以测量室温、水温、表面温度等。 | | 66 | 发药框 | 个 | 40 | 28 | 绿色PP材料，耐热耐寒，尺寸10.7\*15.6\*26.8cm | | 67 | 电子血压计 | 个 | 4 | 3880 | HEM-1000肘式血压脉搏表。 | | 68 | 屏风 | 个 | 2 | 1500 | 采用松木框架，环保水性漆，雕刻喷图，2000\*450\*2000mm。 | | 69 | 正压泵 | 个 | 1 | 39500 | 输出流量：在0.5 MPa输出压力时，110-126 L/min（带干燥）。压力开关启/闭压力设置：6.0/7.8 Bar。储气罐容量：20 L，内壁喷涂有含银离子的特殊材料，防腐抑菌。 | | 70 | 负压泵 | 个 | 1 | 58500 | 1、抽吸流量：在-100mBar的负压时，600 L/min。2、液体处理量：最大10L/min,可处理含70%泡沫液体，并可同时处理痰盂下水。3、电机转速：2850 r/min,一体化组合式湿抽结构（即抽吸泵与分离器同轴）。4、真空度：170mbar。5、具有多重电路保护功能电器控制器和旁通气阀，带自动延时关机功能6、噪音水平：≤63 dB(A)100%连续工作制，即使有大量液体进入也不发生停机保护。 | | 71 | 医疗垃圾桶（大） | 个 | 2 | 360 | 加厚塑料脚踏，240L。 | | 72 | 冰箱三门 | 台 | 1 | 4990 | NR-C31PX3-NL风冷无霜三门冰箱，总容积≥258L，智能除霜，2级能效。 | | 73 | 哑铃车 | 个 | 1 | 2000 | 20付 规格：长\*宽\*高82\*52\*80cm。 哑铃数量:2-10磅各2个。 | | 74 | 沙袋 | 个 | 4 | 1494 | 规格：长\*宽\*高68\*35\*76cm。通用5种规格优质绑式砂袋。 | | 75 | 弹力带 | 个 | 12 | 130 | 规格：长\*宽15\*150cm材质：热塑橡胶 | | 76 | 移动姿势镜 | 个 | 2 | 2100 | JY-JZJ-1长\*宽\*高86\*68\*90cm。 | | 77 | 毛巾被 | 个 | 20 | 180 | 纯棉单色，长\*宽\*高150\*200cm。 | | 78 | 被子 | 套 | 16 | 330 | 全棉被芯新疆棉花被，长\*宽150\*200cm，2kg。 | | 79 | 床单 | 套 | 42 | 160 | 纯棉，单色，长\*宽120\*230cm。 | | 80 | 枕头 | 个 | 30 | 85 | 乳胶，长\*宽61\*35cm。 | | 81 | 枕套 | 套 | 30 | 65 | 纯棉，长\*宽48\*74cm。 | | 82 | 褥子 | 套 | 24 | 190 | 记忆棉，防滑，长\*宽150\*200cm。 | | 83 | 被套 | 套 | 28 | 280 | 纯棉、纯色，长\*宽200\*230cm。 | | 84 | 呼叫器 | 个 | 4 | 1500 | C1999电源供电：AC220V/50Hz。工作环境：温度-20℃～60℃，相对湿度＜85%。产品功耗：＜60W。产品寿命：平均使用寿命≥10W小时，MTBF≥20000小时。 | | 85 | 晾药架（定做） | 个 | 1 | 3500 | 可移动不锈钢金属架，带移动轮。 | | 86 | 晾药台（定做） | 个 | 1 | 3500 | 可移动大理石台面不锈钢车，带移动轮。 | |
|  |
| 项目联系人：马若莎 |
| 联系方式：67178958 |
| 2018年1月16日 |