1. 采购需求

|  |
| --- |
| 1.指标按重要性分为“★”、“#”和无标示指标。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标无效， #代表重要指标，无标识则表示一般指标项。▲代表核心产品。 |
| 货物类★备注：学生学习终端和教师教学终端须为同一品牌。 |
| 序号 | 货物名称 | 数量（单位） | 指标项 | 重要程度 | 指标需求 | 证明材料 | 产地 |
| 1 | ▲学生学习终端 | 585（台） | 指标项1：处理器 | ★ | 核心数≥8，主频≥4\*2.36GHz+4\*A53 1.7GHz | 网上截图 | 中国境内 |
| 指标项2：系统内存 | ★ | 系统内存≥3G |
| 指标项3：存储容量 | ★ | 存储容量≥32G |
| 指标项4：屏幕尺寸 | ★ | 屏幕尺寸≥10英寸 |
| 指标项5：屏幕分辨率 | # | 屏幕分辨率≥1920×1200 |
| 指标项6：主摄像头 | ★ | 主摄像头≥800 万像素 |
| 指标项7：副摄像头 | # | 副摄像头≥200 万像素 |
| 指标项8：屏幕色彩 | 无标示指标 | 屏幕色彩≥1600万色 |
| 指标项9：电池类型 | 无标示指标 | 锂聚合物电池 |
| 指标项10：电池容量 | # | 电池容量≥7500mAh |
| 指标项11：屏幕比例 | # | 屏幕比例16:10 |
| 指标项12：操作系统 | 无标示指标 | Android 8.0以上 |
| 指标项13：连接方式 | # | 有wifi、蓝牙 | 网上截图 | 中国境内 |
| 2 | 教师教学终端 | 26（台） | 指标项1：处理器 | ★ | 核心数≥8，主频≥4\*2.36GHz+4\*A53 1.7GHz | 网上截图 | 中国境内 |
| 指标项2：系统内存 | ★ | 系统内存≥4G |
| 指标项3：存储容量 | ★ | 存储容量≥64G |
| 指标项4：屏幕尺寸 | ★ | 屏幕尺寸≥10英寸 |
| 指标项5：屏幕分辨率 | # | 屏幕分辨率≥1920×1200 |
| 指标项6：主摄像头 | ★ | 主摄像头≥800 万像素 |
| 指标项7：副摄像头 | # | 副摄像头≥200 万像素 |
| 指标项8：屏幕色彩 | 无标示指标 | 屏幕色彩≥1600万色 |
| 指标项9：电池类型 | 无标示指标 | 锂聚合物电池 |
| 指标项10：电池容量 | # | 电池容量≥7000mAh |
| 指标项11：屏幕比例 | # | 屏幕比例16:10 |
| 指标项12：操作系统 | 无标示指标 | Android 8.0以上 |
| 指标项13：连接方式 | # | 有wifi、蓝牙 | 网上截图 | 中国境内 |
| 3 | 扫描仪 | 13（台） | 指标项1：产品类型  | 无标示指标 | 平板式  | 网上截图 | 中国境内 |
| 指标项2：幅面  | 无标示指标 | A3幅面  |
| 指标项3：纵向 | ★ | 纵向：A3/Ledger/B4/Legal/Letter/A4/B5/A5 |
| 指标项4：横向 | 无标示指标 | 横向：Letter/A4/B5/A5 |
| 指标项5：扫描速度 | ★ | 扫描速度≤ 4秒/页  |
| 指标项6：接口类型 | 无标示指标 | 接口类型USB2.O |
| 指标项7：扫描光源 | 无标示指标 | LED光源 |
| 指标项8：色彩位数 | 无标示指标 | 输入：16位，输出：8位 |
|  |  |  | 指标项9：光学分辨率 | ★ | 600\*600 |  |  |
|  |
| 服务 |  |  |  |
| 序号 | 服务名称 | 服务需求 | 重要程度 | 证明材料 |  |  |  |
| 1 | 质量保证 | 1年免费包修，1年内质量问题无条件更换 | 无标示指标 | 承诺 |  |  |  |
| 2 | 售后服务 | 1小时内上门服务 | 无标示指标 | 承诺 |  |  |  |
| 如4小时内不能修复，需提供备机 | # | 承诺 |  |  |  |
| 3 | 培训服务 | 1年内免费上门培训2次 | # | 承诺、方案 |  |  |  |

项目履约地点：房山教委下属10所学校（良乡二中、房山四中、昊天中学、朗悦十二中分校、岳各庄中学、葫芦垡中学、长沟中学、长阳中学、良乡六中、交道中学）

付款方式：1 预付款 签订采购合同后 50% ，2 余 款：项目整体验收合格后 50%。