改善办学保障条件-良乡校区一期供水管线更新改造项目变更内容附件

1、砖排水沟具体尺寸和规格大小为：恢复排水沟长度2.5m，排水沟净尺寸宽×深=300×300mm，排水沟侧墙为240mm厚，采用M5预拌水泥砂浆砌筑MU15非粘土实心砖，排水沟底板为200mm厚，采用C20素混凝土现浇，宽度为780mm。
 栽植花卉规格为：绿化恢复以鸢尾、麦冬为主，以萱草、女贞、波斯菊、黄杨适当点缀，以上花草比例按1:1:0.2:0.2:0.2:0.2 考虑，每平米不少于 36 株，具体栽种排布方式以现场实际为准。

 2、原竞争性磋商文件中第一章竞争性磋商公告“四、响应文件提交，截止时间：2024年3月4日14点30分（北京时间）。五、开启，时间：2024年3月4日14点30分（北京时间）。”

现变更为：“四、响应文件提交，截止时间：2024年3月7日9点00分（北京时间）。五、开启，时间：2024年3月7日9点00分（北京时间）。”