**更正公告**

**一、项目基本情况**

项目名称：团队宣传标识（服装、装备）制作项目

项目编号：ZYZB-2024-0423

首次公告日期：2024年6月19日

更正日期：2024年6月24日

**二、更正信息**

更正事项：招标文件 第五章 项目需求

**①更正内容：**

**第一包 贴身服装**

1-1 短袖T恤3.材料

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 材料名称 | 规格 | 用途 |
| 主面料 | 珠地布  面料成分：55%棉，45%聚酯纤维，允差±5  克重：175 g/m²，允差±5% | 前后片，袖子，门襟 |
| 拼接面料  （浅灰色） | 成分： 100%聚酯纤维 | 双侧腋下拼接区域 |
| 领口内门襟撞色 面料 | 珠地布  面料成分：55%棉，45%聚酯纤维，允差：±5  克重：175 g/m²，允差±5% | 门襟 |
| 门襟粘合衬 | 无纺衬 | 门襟 |
| 人字带 | 100%棉 | 内领，下摆 |
| 拼接牙子  （橘色） | 网眼布  成分： 100%聚酯纤维 | 双侧拼接线 |
| 横机领（黄色） | 罗纹布，密度（16±2 ）针/cm  95%聚酯纤维 5%氨纶，允差：±3 | 领子 |
| 领子镶边  （橘色） | 95%聚酯纤维 5%氨纶，允差：±3 | 领子 |
| 等级区分撞色 | 经编织带100%聚酯纤维 | 门襟底部 |
| 纽扣 | 树脂扣纽扣 | 门襟\*2 备扣\*1 |
| LOGO | 环保水性胶浆 | 左胸前 |
| 水洗标号型标 | 柔软、舒适 | 左下侧内部距下摆12cm |

1-2 长袖T恤3.材料

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 材料名称 | 规格 | 用途 |
| 主面料 | 珠地布  成分：95%棉，5%氨纶，允差±3  克重：180g/m²，允差±5% | 前后片，袖子，门襟 |
| 拼接面料  （浅灰色） | 成分： 100%聚酯纤维 | 双侧腋下拼接区域 |
| 领口内门襟撞色 面料 | 珠地布  成分：95%棉，5%氨纶 允差±3  克重：180g/m²，允差±5% | 门襟 |
| 门襟粘合衬 | 无纺衬 | 门襟 |
| 人字带 | 100%棉 | 内领，下摆开气 |
| 拼接牙子  （橘色） | 网眼布  成分： 100%聚酯纤维 | 双侧拼接线 |
| 罗纹布（黄色） | 95%棉 5%氨纶允差±3 | 袖子 |
| 领子 | 95%聚酯纤维 5%氨纶 ±3 | 领子 |
| 领子镶边  （橘色） | 95%聚酯纤维 5%氨纶 允差±3 | 领子 |
| 等级区分撞色 | 经编织带100%聚酯纤维 | 门襟底部 |
| 纽扣 | 树脂扣纽扣 | 门襟\*2 备扣\*1 |
| LOGO | 环保水性胶浆 | 左胸前 |
| 水洗标号型标 | 柔软、舒适 | 左下侧内部距下摆12cm |

**现变更为：**

**第一包 贴身服装**

1-1 短袖T恤3.材料

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 材料名称 | 规格 | 用途 |
| 领子（黄色） | 95%聚酯纤维 5%氨纶 ±3 | 领子 |
| 领子镶边（橘色） | 95%聚酯纤维 5%氨纶 允差±3 | 领子 |

1-2 长袖T恤3.材料

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 材料名称 | 规格 | 用途 |
| 领子（黄色） | 95%聚酯纤维 5%氨纶 ±3 | 领子 |
| 领子镶边（橘色） | 95%聚酯纤维 5%氨纶 允差±3 | 领子 |

**②更正内容：**

**第二包2-2 冲锋衣 3.材料**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 | 规格参数 | 用途部位 | 备注 |
| 衣身主面料 | 155g/㎡ 、100%聚酯纤维 | 前后身、袖、帽子 | 黄色 |
| 里料A | 100%聚酯纤维 | 前后身里、帽里部位 | 深灰色 |
| 撞色面料A | 155g/㎡、100%聚酯纤维 | 衣身侧、袖底 | 浅灰色 |
| 撞色面料B | 155g/㎡、100%聚酯纤维 | 肩部、袖子 | 橘色 |
| 门襟主拉链 | 5号树脂拉链 | 门襟 | 高强注塑 |
| 帽子拉链 | 3号尼龙 | 帽口下沿 | 黄色 |
| 侧兜口袋拉链 | 3号尼龙 | 前身两侧 | 尼龙 |
| 四件扣 | 面顺色 底金属色 | 门襟 | 牢固，不脱落，扣与扣眼及四合扣上下要对位 |
| 弹力绳 | 高弹弹力松紧绳 | 前帽口、下摆 | 黄色 |
| LOGO | 环保印制 | 左前胸 |  |
| 水洗、尺码号 | 柔软、舒适 | 左下侧内部距下摆15cm | 里布标识 |
| 卡扣 | 注塑弹簧卡扣 | 帽口、下摆 | 顺色 |
| 气眼 | 0.8cm金属气眼 | 帽口、下摆 |  |
| 明线 |  | 明线部位 |  |
| 暗线 |  | 暗线部位 |  |
| 反光条 | 高亮反光条 | 袖子、兜口，后背 | 非反光时为灰色 |
| 摇粒绒 | 333g/㎡ 100%聚酯纤维 | 内胆 | 黄色 |

**5.制作工艺说明**

5.1款式说明

长袖带帽三合一冲锋衣，活帽可脱卸，前中塑脂明拉链，立领。侧片及袖底浅灰色搭配，肩部橘色搭配，袖子及后背加高亮反光条，上衣右胸一个口袋，前侧左右各一个直插袋，袋口加拉链及反光条，前片左胸印有圆形logo。里身左上部一口袋。帽口，下摆内抽弹力绳。袖口半松紧带袢，加顺色魔术贴。（见图2-1-1冲锋衣成品样式图）

5.6 logo工艺

印制样式如上图所示，logo大小：直径5.5cm。

**现变更为：**

**第二包2-2 冲锋衣 3.材料**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 | 规格参数 | 用途部位 | 备注 |
| 撞色面料A | 155g/㎡、100%聚酯纤维 | 衣身侧 | 浅灰色 |
| 四件扣 | 面顺色树脂 底金属色 | 门襟 | 牢固，不脱落，扣与扣眼及四合扣上下要对位 |

5.制作工艺说明

5.1款式说明

长袖带帽三合一冲锋衣，活帽可脱卸，前中塑脂明拉链，立领。侧片浅灰色搭配，肩部橘色搭配，袖子及后背加高亮反光条，上衣右胸一个口袋，前侧左右各一个直插袋，袋口加拉链及反光条，前片左胸印有圆形logo。

5.6 logo工艺

印制样式如上图所示，logo大小：直径6cm。

**③更正内容：**

**四、样品及检验报告递交要求**

2-2冲锋衣具体检测项目如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 标准值 | 方法标准 |
| 主面料、撞色面料A、撞色面料B纤维含量/% | | | 按照招标文件材质要求规定，允差符合GB/T29862-2013要求 | GB/T2910（系列） |
| 甲醛含量/（mg/kg） | | | 符合  GB18401-2010 C类 | GB/T2912.1 |
| pH值 | | | GB/T7573 |
| 异味 | | | GB18401-2010 |
| 可分解致癌芳香胺染料/（mg/kg）  （投标环节可不检） | | | GB/T17592 |
| 防水性能 | 静水压/kPa ≥ | | 洗后：面料50 | 40GB/T4744 |
| 耐光色牢度/级 ≥ | | | 4 | GB/T8427-219 |
| 耐皂洗色牢度/级≥ | | 变色 | 4 | GB/T3921-2008 |
| 沾色 | 4 |
| 外观缝制质量 | | | 符合招标文件款式及GB/T32614- 2016标准。 | |

3-1羽绒服具体检测项目如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 标准值 | 方法标准 |
| 面、里料 | 主面料、撞色面料A纤维含量/% | 按照招标文件材质要求规定，允差符合GB/T29862-2013要求 | GB/T2910（系列） |
| 甲醛含量/（mg/kg） | 符合  GB18401-2010 C类 | GB/T2912.1 |
| pH值 | GB/T7573 |
| 异味 | GB18401-2010中6.7 |
| 可分解致癌芳香胺染料/  （mg/kg）  （投标环节可不检） | GB/T17592 |
| 羽绒品质 | 含绒量 /% （投标必检） | ≥85 白鸭绒 | GB/T14272-2021附录A |
| 绒子含量/%（投标必检） | ≥72 | GB/T10288-2016 |
| 蓬松度/cm（投标必检） | ≥14.0 | GB/T14272-2021附录C |
| 浊度/ mm（投标环节可不检） | ≥500 | GB/T10288-2016中A法 |
| 耗氧量/mg/100g（投标环节可不检） | ≤5.6 | GB/T10288-2016 |
| 气味（投标环节可不检） | 合格 | GB/T10288-2016 |
| 残脂率/%（投标环节可不检） | ≤1.2 | GB/T10288-2016 |
| 充绒量偏差/%  （XL号300g） | | ≥-3.0 | GB/T14272-2021附录B |
| 钻绒值 /根/m2  （高密防钻绒胆布，缝迹线封胶） | | ≤70 | GB/T14272-2021附录D |
| 外观缝制质量 | | 符合招标文件款式及GB/T14272标准 | |

**现变更为：**

**四、样品及检验报告递交要求**

2-2冲锋衣具体检测项目如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 标准值 | 方法标准 |
| 主面料、撞色面料A、撞色面料B纤维含量/% | | | 按照招标文件材质要求规定，允差符合GB/T29862-2013要求 | GB/T2910（系列） |
| 甲醛含量/（mg/kg） | | | 符合  GB18401-2010 C类 | GB/T2912.1 |
| pH值 | | | GB/T7573 |
| 异味 | | | GB18401-2010 |
| 可分解致癌芳香胺染料/（mg/kg）  （投标环节可不检） | | | GB/T17592 |
| 防水性能 | 静水压/kPa ≥ | | 洗前面料50 | GB/T4744 |
| 耐光色牢度/级 ≥ | | | 4 | GB/T8427-219 |
| 耐皂洗色牢度/级≥ | | 变色 | 4 | GB/T3921-2008 |
| 沾色 | 4 |
| 外观缝制质量 | | | 符合招标文件款式及GB/T32614- 2016标准。 | |

3-1羽绒服具体检测项目如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 标准值 | 方法标准 |
| 面、里料 | 主面料、撞色面料A纤维含量/% | 按照招标文件材质要求规定，允差符合GB/T29862-2013要求 | GB/T2910（系列） |
| 甲醛含量/（mg/kg） | 符合  GB18401-2010 C类 | GB/T2912.1 |
| pH值 | GB/T7573 |
| 异味 | GB18401-2010中6.7 |
| 可分解致癌芳香胺染料/  （mg/kg）  （投标环节可不检） | GB/T17592 |
| 羽绒品质 | 含绒量 /% （投标必检） | ≥85 白鸭绒 | GB/T14272-2011附录C |
| 绒子含量/%（投标必检） | ≥72 | GB/T10288-2016 |
| 蓬松度/cm（投标必检） | ≥14.0 | GB/T14272-2021附录C |
| 浊度/ mm（投标环节可不检） | ≥500 | GB/T10288-2016中A法 |
| 耗氧量/mg/100g（投标环节可不检） | ≤5.6 | GB/T10288-2016 |
| 气味（投标环节可不检） | 合格 | GB/T10288-2016 |
| 残脂率/%（投标环节可不检） | ≤1.2 | GB/T10288-2016 |
| 充绒量偏差/%  （XL号300g） | | ≥-3.0 | GB/T14272-2021附录B |
| 钻绒值 /根/m2  （高密防钻绒胆布，缝迹线封胶） | | ≤70 | GB/T14272-2021附录D |
| 外观缝制质量 | | 符合招标文件款式及GB/T14272标准 | |

**其他内容不变**

**三、其他补充事宜**

需要变更的招标公告地址：http://www.ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/sjzfcggg/sjzbgg/t20240619\_1597617.html

**四、凡对本次公告内容提出询问，请按照以下方式联系。**

1、采购人信息：

名 称：首都精神文明促进中心

地 址：北京市通州区运河东大街56号院4号楼

联系方式：方老师、55569586

2.采购代理机构信息

名 称：中钰招标有限公司

地 址：北京市丰台区东旭国际中心C座11层1106室

联系方式：崔鹏、刘晶晶、李倩、王世杰、朱艳梅、金俐成、卢雪、张书玲010-60624505转810或816

3.项目联系方式

项目联系人：崔鹏、刘晶晶、李倩、王世杰、朱艳梅、金俐成、卢雪、张书玲

电 话：010-60624505转810或816

**五、附件**

无