说明

项目名称：北京安贞医院通州院区信息化项目-安贞医院开办费-信息化软硬件设备

采购编号：BGPC-G24089

更正事项：采购文件

更正内容：

一、第五章采购需求01包3.2.1. 内网-网络控制器服务器、3.2.2. 内网-数据中心控制器服务器、3.2.3.安防网-网络控制器服务器、3.2.4.外网-网络控制器服务器、3.2.6.HIS/EMR/医技服务器、3.2.7.门诊应急服务器、3.2.8.PACS服务器、3.2.9. 数据湖服务器、3.2.10.数据中心扩容-数据库服务器、3.2.11.数据中心扩容-报表服务器参数中：

1、第12条“最大支持32个DDR4内存插槽”更正为“支持≥32个DDR4内存插槽”。

2、第14条“▲配置≥22块1.2TB SAS硬盘；≥2块3.8TB sata硬盘；≥2块 1.9TB SSD硬盘；”更正为“▲配置≥12块3.8TB SSD固态硬盘；”。

3、第131条“a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年；”更正为“a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 5 年；”。

4、将第21条HBA卡端口数量、第31条电源冗余模式、第38条CPU个数与机柜高度单位(U)比、第47条机柜电源规格、第54条内存校验、第57条RAID卡RAID级别支持、第65条BMC固件增强功能、第108条RAID卡缓存容量大小、第109条FC HBA卡速率、第115条FC HBA卡兼容性、第116条RAID卡兼容性、第123条虚拟化软件兼容、第146条提供网络连接线修改为★号项。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 内容 | 更正 |
| 1 | 第12条 | 最大支持32个DDR4内存插槽 | 支持≥32个DDR4内存插槽” |
| 2 | 第14条 | ▲配置≥22块1.2TB SAS硬盘；≥2块3.8TB sata硬盘；≥2块 1.9TB SSD硬盘； | ▲配置≥12块3.8TB SSD固态硬盘； |
| 3 | 第131条 | a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年； | a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 5 年； |
| 4 | 第21条HBA卡端口数量、第31条电源冗余模式、第38条CPU个数与机柜高度单位(U)比、第47条机柜电源规格、第54条内存校验、第57条RAID卡RAID级别支持、第65条BMC固件增强功能、第108条RAID卡缓存容量大小、第109条FC HBA卡速率、第115条FC HBA卡兼容性、第116条RAID卡兼容性、第123条虚拟化软件兼容、第146条提供网络连接线 | ★号项 |

二、第五章采购需求01包3.2.5. HIS核心数据库服务器参数中，

1、第12条“最大支持24个DDR4内存插槽”更正为“支持≥24个DDR4内存插槽”。

2、第14条“▲配置≥12块3.84TB SATA\_SSD硬盘；”更正为“▲配置≥12块3.8TB SSD固态硬盘；”。

3、第21条HBA 卡端口数量“≥2”更正为“≥6个32GB含接口模块”。

4、第38条“CPU个数≥4颗”更正为“CPU个数≥2颗”。

5、第131条“a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年；”更正为“a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 5 年；”。

6、第50条扩展功能“无特殊需求”更正为“具备双机复制软件”。

7、将第21条HBA卡端口数量、第31条电源冗余模式、第38条CPU个数与机柜高度单位(U)比、第47条机柜电源规格、第54条内存校验、第57条RAID卡RAID级别支持、第65条BMC固件增强功能、第108条RAID卡缓存容量大小、第109条FC HBA卡速率、第115条FC HBA卡兼容性、第116条RAID卡兼容性、第123条虚拟化软件兼容、第146条提供网络连接线修改为★号项；

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 内容 | 更正 |
| 1 | 第12条 | 最大支持24个DDR4内存插槽 | 支持≥24个DDR4内存插槽 |
| 2 | 第14条 | ▲配置≥12块3.84TB SATA\_SSD硬盘；  | ▲配置≥12块3.8TB SSD固态硬盘； |
| 3 | 第21条 | ≥2  | ≥6个32GB含接口模块 |
| 4 | 第38条“ | CPU个数≥4颗 | CPU个数≥2颗 |
| 5 | 第50条 | 无特殊需求 | 具备双机复制软件 |
| 6 | 第131条 | a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年； | a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 5 年； |
| 7 | 第21条HBA卡端口数量、第31条电源冗余模式、第38条CPU个数与机柜高度单位(U)比、第47条机柜电源规格、第54条内存校验、第57条RAID卡RAID级别支持、第65条BMC固件增强功能、第108条RAID卡缓存容量大小、第109条FC HBA卡速率、第115条FC HBA卡兼容性、第116条RAID卡兼容性、第123条虚拟化软件兼容、第146条提供网络连接线 | ★号项 |

三、第一章投标邀请 一、项目基本情况 5.合同履行期限：“合同签订后，采购人出具交货通知后，30天内交货”更正为“合同签订后，采购人出具交货通知后，15天内交货”。第五章采购需求01包、02包中5.交货时间及地点（服务期限）中，“合同签订后，甲方出具交货通知后，30天内交货”更正为“合同签订后，甲方出具交货通知后，15天内交货”。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 内容 | 更正 |
|  | 第一章投标邀请 一、项目基本情况 5.合同履行期限 | 合同签订后，采购人出具交货通知后，30天内交货 | 合同签订后，采购人出具交货通知后，15天内交货 |
|  | 第五章采购需求01包、02包中5.交货时间及地点（服务期限） | 合同签订后，甲方出具交货通知后，30天内交货 | 合同签订后，甲方出具交货通知后，15天内交货” |

首都医科大学附属北京安贞医院

2024年6月24日