更正内容：

**对本项目第4包招标文件第五章采购需求三、技术要求（二）具体要求的变更：**

**标的名称1：安防网防火墙**

1.将“1.1吞吐量≥20G，应用层吞吐量≥10G，全威胁吞吐量≥1G，并发连接数≥210万，每秒新建连接数≥13万”。修改为“1.1吞吐量≥20G，并发连接数≥210万，每秒新建连接数≥13万”。

2.将“2.硬件：2U机箱。内存≥8G，支持冗余电源。”修改为“2.硬件：支持冗余电源”。

**标的名称2：外网业务防火墙**

1.将“1.1吞吐量≥40G，应用层吞吐量≥25G，全威胁吞吐量≥2G，并发连接数≥420万，每秒新建连接数≥19万”。修改为“1.1吞吐量≥40G，并发连接数≥420万，每秒新建连接数≥19万”。

**标的名称3：互联网出口防火墙**

1.将“1.1吞吐量≥40G，应用层吞吐量≥25G，全威胁吞吐量≥2G，并发连接数≥420万，每秒新建连接数≥19万。”修改为“1.1吞吐量≥40G，并发连接数≥420万，每秒新建连接数≥19万”。

**标的名称5：设备专网防火墙**

1.删除“1.2开启 IPS、AV、应用识别后，吞吐性能≥18Gbps”。

2.将“1.3≥16个千兆电接口，≥8个千兆光接口，≥8个千兆光模块，≥8个万兆光接口，≥8个万兆光模块，≥4个40G光接口，≥4个40G多模光模块，≥5个扩展槽”。修改为“1.3≥16个千兆电接口，≥8个千兆光接口，≥8个千兆光模块，≥8个万兆光接口，≥8个万兆光模块，≥4个40G光接口，≥4个40G多模光模块”。

**标的名称6：业务应用防火墙**

1.删除“1.2开启 IPS、AV、应用识别后，吞吐性能≥18Gbps”。

2.将“1.3≥16个千兆电接口，≥8个千兆光接口，≥8个千兆光模块，≥8个万兆光接口，≥8个万兆光模块，≥4个40G光接口，≥4个40G多模光模块，≥5个扩展槽。”修改为“1.3≥16个千兆电接口，≥8个千兆光接口，≥8个千兆光模块，≥8个万兆光接口，≥8个万兆光模块，≥4个40G光接口，≥4个40G多模光模块”。

**标的名称8：三院区内网互联防火墙**

1.删除“1.2开启 IPS、AV、应用识别后，吞吐性能≥18Gbps”。

2.将“1.3≥16个千兆电接口，≥8个千兆光接口，≥8个万兆光接口，≥4个40G光接口，≥4个40G多模光模块，≥4个扩展槽。”修改为“1.3≥16个千兆电接口，≥8个千兆光接口，≥8个万兆光接口，≥4个40G光接口，≥4个40G多模光模块”。

**标的名称18：日志审计系统**

1.删除“▲4.1系统应支持界面配置即可完成未识别日志接入，无需编写xml（提供第三方检测报告复印件加盖投标单位公章）”。

**标的名称20：服务器虚拟化安全扩容**

1.将“1.配置参数：提供一套控制中心授权，500点客户端授权。提供防病毒、防火墙、入侵防御、防暴力破解、webshell检测、安全基线、应用程序控制、网络可视化及管理功能”。改为“1.配置参数：提供一套控制中心授权，500点客户端授权。提供防病毒、入侵防御、防暴力破解、webshell检测等管理功能”。

2.将“2.1需支持一套管控中心统一管理，包括有代理、无代理部署模式统一管理；物理服务器、虚拟服务器统一管理；Windows、Linux、信创操作系统统一管理；私有云、公有云、容器环境统一管理；”修改为“2.1需支持一套管控中心统一管理，对Windows、Linux系统进行管理”。