2024年医疗设备购置临床检验设备采购项目招标文件第五章采购需求中：

（一）第1包 品目1-7 G实验、Gm实验酶标仪

原参数：

二、技术参数：

4、滤光片轮≥8位，配备405±5nm、4505nm、620nm5nm滤光片：

修改为：

二、技术参数：

4、滤光片轮≥8位，配备405±5nm、450±5nm、620±5nm滤光片：

第1包 品目1-10 卡氏配血离心机

原参数：

一、主要用途：用于血型卡或其他试剂卡的特殊离心；

二、技术参数：

1、适用于血型血清学、血型常规检测、微柱凝胶、免疫检测等试验；

2、转速调节范围：1500-4000r/min；

3、最大离心力：≥2200×g；

4、容量：≥24个血型试剂卡；

5、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%，功率≤200W；

修改为：

一、主要用途：用于血型卡或其他试剂卡的特殊离心；

二、技术参数：

1、适用于血型血清学、血型常规检测、微柱凝胶、免疫检测等试验；

2、转速调节范围：1500-4000r/min；

3、最大离心力：≥850×g；

4、容量：≤12个微柱凝胶卡；

5、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%，功率≤200W；

招标文件其他内容不变