更正内容：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 章节 | 序号 | 二级指标 | 指标参数 | 指标参数更正为 |
| 第五章采购需求第二包 台式机类2.1台式机采购需求 | 第72条 | ★状态指示灯 | 在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数机箱前置指示灯：≥3个，具备前置网络故障指示灯，便于快速诊断网络连接状态 | 在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数 |
| 第80条 | ★机箱尺寸容量 | 机箱体积应不≤20L，具备顶置提手 | 机箱体积应不大于30L |
| 第126条 | ★音频接口类型 | 支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口，大于等于7.1声道 | 支持3.5mm孔径3段式或4段式接口 |
|  |  |  |  |