**变更后的参数：**

**品目4-2：心脏电生理刺激仪**

1、食管刺激：脉宽10ms，电压0～40V可调；

2、心内刺激：脉宽1 ms，电压0～8V可调；

▲3、R波感知灵敏度：体表≥1mv；

▲4、基础刺激S1S1连续：S1S1配对间期60 ms～1999 ms；S1S1刺激频率30～1000次/分；

5、S1S1定时时间：1秒～99秒；

6、S1S1定数数量：1个～99个；

7、S1S1起搏刺激：72次/分；

8、扫描步长：-10、-5、0 ＋5，＋10；

▲9、短阵猝发爆发：食管：180、200、250次/分；心内：180、200、230次/分；

10、高频刺激限制功能：刺激频率超过257次／分需用“0＋9”组合键解除；

11、早搏程控刺激S1S2比例：食管：8︰1、4︰1；心内：8︰1、4︰1；

12、早搏程控刺激S1S2 、S2S3、S3S4可配对间期：60ms～999ms；

13、早搏程控刺激RS2比例：食管：8︰1、4︰1；心内：8︰1、4︰1；

14、S1S1递增、递减刺激：逐次；

15、RS2 S2S3 S3S4可配对间期：60ms～999ms；