#### 北科创业大厦首层4-13层装修施工图12.2版本说明

北科创业大厦首层4-13层装修施工图12.2版本替换北科创业大厦部分科研办公用房装修改造项目图纸

变更内容：

1. 首层架空地板取消；
2. 首层原米黄洞石取消，改为600\*1200仿大理石瓷砖；
3. 十三层所有聚酯纤维吸音板做法取消，墙面白色涂料处理；
4. 十三层木饰面与铝板包柱做法取消，仅三十人会议室保留木饰面，详见图13F-EL-05A立面；
5. 本项目新建200厚轻钢龙骨石膏板墙（双层75龙骨内填岩棉+双面双层9.5厚石膏板）改为新建200厚轻钢龙骨石膏板墙（100龙骨内填岩棉+双面单层9.5厚石膏板）。