**丰台区基层卫生诊疗中心（分中心）信息化模板建设项目-宛平眼科分中心信息化建设招标公告**

## 一、项目基本情况

1.项目编号：11010625210200019626-XM001

2.项目名称：丰台区基层卫生诊疗中心（分中心）信息化模板建设项目-宛平眼科分中心信息化建设

3.项目预算金额：142.277万元、项目最高限价（如有）：142.277万元

4.采购需求：

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内网核心交换机 | 台 | 1 | 交换容量≥51Tbps包转发率≥38400Mpps |
| 2 | 内网接入交换机 | 台 | 5 | 交换容量≥672Gbps转发性能≥166Mpps |
| 3 | 内网网管平台 | 套 | 1 | 产品采用纯B/S架构，用户无需安装客户端，通过标准浏览器就能完成对系统的访问。 |
| 4 | 外网核心交换机 | 台 | 1 | 交换容量≥51Tbps包转发率≥38400Mpps |
| 5 | 外网接入交换机 | 台 | 5 | 交换容量≥672Gbps转发性能≥166Mpps |
| 6 | 外网无线控制器 | 台 | 1 | 固化千兆电口数≥10；固化千兆光口数≥2个，固化万兆光口数≥2个 |
| 7 | 外网放装AP | 台 | 25 | 支持802.11ax协议；整机支持≥4条空间流；整机最大无线速率≥2.97Gbps |
| 8 | 供电交换机 | 台 | 6 | 交换容量≥672Gbps转发性能≥126Mpps |
| 9 | 外网网管平台 | 套 | 1 | 产品采用纯B/S架构，用户无需安装客户端，通过标准浏览器就能完成对系统的访问。 |
| 10 | 互联网防火墙 | 台 | 1 | 1U标准机架式设备,内存≥8G，千兆电口≥8个，千兆光插槽≥2个,单电源； |
| 11 | 卫生专网防火墙 | 台 | 1 | 1U标准机架式设备,内存≥8G，千兆电口≥8个，千兆光插槽≥2个,单电源； |
| 12 | 网闸 | 台 | 1 | 千兆电口≥6，千兆光口SFP≥2，整机吞吐量≥400M，并发连接数≥6万，视频并发（4Mbps）不少于50路，设备提供HA工作状态监控灯，电源功率≤150W。 |
| 13 | 日志审计 | 台 | 1 | 千兆电口≥6，千兆光口SFP≥2，扩展槽≥1个，内存≥16G，USB口≥2个，硬盘容量≥2T，50个日志审计对象授权。日志处理性能≥103G/天。 |
| 14 | 一体化控制机柜 | 套 | 1 | 冷热通道全密闭机柜，前门为单开全玻铝型材门，后门双开钣金门，机柜宽\*深\*高：600\*1200\*2000mm； |
| 15 | 服务器机柜 | 台 | 4 | 配置至少4台冷热通道全密闭机柜，前门为单开全玻铝型材门，后门双开钣金门，机柜宽\*深\*高：600\*1200\*2000mm； |
| 16 | 精密空调 | 台 | 1 | 机架式空调制冷量为7.5kW； |
| 17 | KVM | 个 | 1 | 配备1台KVM,8进1出 |
| 18 | 蓄电池 | 块 | 32 | 12V65AH蓄电池≥32块 |
| 19 | 电池柜装配附件 | 个 | 1 | / |
| 20 | 网络适配器 SNMP内置卡 | 个 | 1 | / |
| 21 | 安装配件 | 套 | 1 | / |
| 22 | 安全服务 | 项 | 1 | 本项目实施完毕后，最终成果须经过具备信息安全评估资质的第三方公司进行评测，出具安全风险评估报告 |
| 23 | 系统集成 | 项 | 1 | 所有硬件设备在标书中所规定的地点和环境下，实现正常运行，并达到标书要求的性能和产品技术规格中的性能。 |  |

5.合同履行期限：本项目采购的各软、硬件货物应在合同签订后30天内完成设备和软件到货及安装调试。

6.本项目是否接受联合体投标：□是 ■否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向 □中小 □小微企业 采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：无。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2其他特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

1.时间：2025年2月19日至2025年2月25日，每天上午09:00至12:00，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025年3月11日9点30分（北京时间）。

地点：采用远程电子开标方式，投标人使用 CA 认证证书登陆北京市政府采购电子交易平台参与电子开标。投标人自行对电子投标文件进行解密，不接受纸质文件，无须投标人到达现场。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：

1.1本项目需要落实的政府采购政策：关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知 (财库 (2020) 46号) 、《关于中国环境标志产品政府采购实施的意见》(财库[2006] 90号)、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号) 、《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》 (财库[2011] 124号) 、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 (财库[2014] 68号)、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017] 141号) 。

2. 评标办法和评标标准：综合评分法。

3.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线 010-86483801

3.1办理CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

3.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

3.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

3.4 获取电子招标文件

供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

3.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.7电子开标

供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

**1.采购人信息**

名 称：北京市丰台区宛平社区卫生服务中心

地 址：北京市丰台区晓月苑清音街1号

联 系 人：冯老师

联系方式：83216921

**2.采购代理机构信息**

名 称：北京宝辰工程管理股份有限公司

地 址：北京市丰台区南四环西路188号（总部基地）六区16号楼6层

联系方式：孙建华15801343120

**3.项目联系方式**

项目联系人：孙建华

电 话：15801343120