第5章   采购需求

一、项目概况
（一）精选“丰台历史文化展”主展览中精彩图文与研究成果，以轻量化、便捷化的形式在宛平城内展出，充分体现丰台源远流长的古都文化、丰富厚重的红色文化、特色鲜明的京味文化为一体的多元、厚重的历史文化特色。本项目属于展览深化设计、制作工程。
（二）开展时间：预计于2027年4月（具体执行时间已采购人计划为准）。
（三）“丰台历史文化展”宛平文物回家图文巡回展，以图文展板、场景和仿制品等为主，精选“丰台历史文化展”主展览中精彩图文与研究成果，以轻量化、便捷化的形式丰台各地展出。包括但不限于以下内容：
①项目设计内容：提供项目设计方案大纲（须在投标文件中提供）、设计方案（如有调整，中标后在采购文件要求的基础上按照采购人修改意见进行方案补充、修改、完善）、施工图设计（在修正设计方案取得采购人书面确认后开展施工图设计，经采购人批准后作为展陈制作及布展的实施、验收依据）及竣工图设计；
②项目实施内容：展览大纲深化编纂、展陈深化设计及展陈制作；办理向中国国家博物馆借展6件文物、向故宫博物院购买2件文物仿制品，用于“丰台历史文化展”展览。
③承包方式为：包工包料，报价范围应包括但不限于展览深化设计、制作实施等与本项目相关的内容。
④质量要求为：合格。符合《博物馆陈列展览形式设计与施工规范》（WW/T0089-2018）的各项要求”。
二、商务要求
（一）实施的期限和范围
1、实施的期限（工期）：自合同签订后开始进行项目设计与场外定制工作。预计于2026年12月进行现场实施，预计于2027年4月展览布展完成达到展览开放要求并具备开放条件，并把展厅清理干净，接受采购人对场地进行验收。（最终日期以双方签订的合同为准）。
2、实施的范围（展览场地）：北京市丰台区宛平城内展厅。 
（二）付款条件（进度和方式）
在合同签订后，且财政资金落实到位后30日内，甲方支付乙方合同金额的80%，2026年12月31日前，甲方向乙方支付剩余20%合同款。在展览项目完成，经甲方验收合格，支付剩余合同价额。本合同质保金为合同总额的3%，由供应商在结算项目总额前电汇至采购指定账户。在展览项目完成，经采购人验收合格，之日起30个工作日内，免息返还质保金。
（三）售后服务（保修要求）
1、中标人对本项目的施工质量负责，项目保修期自展览制作完成并验收合格之日起，至文物展品撤场完成之日止。保修期内，中标人应配合采购人进行展览的优化提升工作。
2、保修期内，如出现问题，中标人应在接到采购人通知后24小时内派维修服务人员到场与采购人共同处理。如确属施工造成的质量问题，中标人负责修理，费用由中标人承担。中标人怠于履行保修义务的，采购人有权聘请第三方代为履行，费用由中标人承担，采购人有权从履约保证金中直接扣除相应费用；如果是其他非中标人原因而引起的问题，采购人可委托中标人负责维修，费用由采购人支付。
三、技术要求
（一）基本要求
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]按照提供的展览大纲框架及展厅相关图纸等进行展览的深化设计制作工作。采购内容包括但不限于以下内容：展墙、展板等设计与制作，施工图设计、多媒体互动设计及制作、多媒体相关设备租赁，施工及布展服务工作等。
（三）服务要求
根据提供的展览大纲框架及展厅相关图纸，提炼展览主题思想内容、空间表现脉络节奏并完成概念设计的深化提升（严禁遮挡展厅现有消防、安防设施，如消火栓、烟感、摄像头、入侵报警装置等。）
1、展陈设计总体要求
（1）展览主题突出、内容全面、脉络清晰
以各展厅展览大纲为基础，在保证内容的完整性、逻辑关系和脉络清晰的前提下，对大纲中的框架内容进行分段组合，用展览陈列语言进行解读、创作或升华，以突出重点、亮点和创新点，在体现展览形式设计多样变化的同时，达到展厅风格统一中的多元和谐。
（2）布局合理、展线流畅、层次丰富
采用合理的空间布局划分，运用适合的陈列方式，在考虑消防疏散和观众观展顺畅的基础上，规划好展厅的空间布局和参观流线，做到功能布局合理、参观流线科学。
（3）设计注重细节、运用适合的材料工艺营造展览展示的效果
展陈设计制作在整体和谐的情况下需注重细节，综合运用适合的工艺材料表现展览展示效果，具有一定的创新性。
2、深化设计的具体要求
深化设计具体要求包括但不限于以下内容：
（1）展陈的形式设计方案
要求：依照展览大纲框架和概念设计图，设计出序厅、各单元的效果图。深化各节点的内容汇总，形成完整的立体展示空间，在把握整体展示风格的基础上，充分体现各空间的主题特征；展览的设计应切实可行，切勿浮夸；主次分明，重点突出，生动形象，具有一定的创意。
（2）展陈的空间布局方案
要求：依照展览大纲框架、概念设计图，提供概念设计的平面布置优化方案。能充分结合展览大纲，准确解读重点展项，具有鲜明的创意思路；能统筹规划展厅布局，各章节空间布局合理，层次分明；各功能区间完善，参观动线流畅，无阻滞、无死角，能考虑到不同观展人群的需求。
（3）多媒体展项深化设计方案
要求：多媒体设计制作应贴合展览内容的要求，并对展览内容做出必要的、生动的解读、补充，而非为了多媒体设计而设计；必须由具有相关从业经历的专业制作团队进行创作，避免雷同；互动性多媒体展项应以趣味性、知识性为主，操作界面应简洁明了，设计感强，易于操作。
（4）展陈的平面设计方案
要求：整体平面设计的色调在统一中寻求变化，既能恰当的表现展览各单元的不同内容，又统一在同一套色彩中。版面设计简洁但有特色，可运用多种表现手法，如拼贴、手绘风格、综合材料等表现平面设计；细节经得起推敲；海报等主视觉形象设计感、美术感强。
（5）灯光设计方案
要求：在满足文物保护要求的基础上，光环境定位准确，保证文物的最佳照明效果，整体舒适，重点突出，有层次，光环境控制展线节奏感好，并有效的利用光环境提升展览视觉效果。
3、提交设计图纸及施工阶段相关要求
（1）提交投标文件的内容要求
①设计说明
对本项目做简要设计说明。简述：设计理念、空间分析、；还可包括材料、理念的应用说明。
②展览空间总体设计
设计方案应涵盖项目区域的内容排序、空间划分、颜色方案、参观流线和场景营造等设计，提供展览平面图和流线图，展览空间轴测图，序厅等重点区域的效果图。
③平面版式设计
根据展览大纲，结合展品对文字、图片（表）、照片等展览内容进行版式设计，包括陈列展线上各分级标题、展板的彩立面图设计及说明。版式要具有可视性、识别性和与展厅风格的统一协调性。
④展柜、展台设计
提供展柜、展台的布置图和设计图，展柜的构造图、制作材料的选择及能够达到的技术性能。
⑤光环境设计
提供与展览形式设计方案匹配的光环境设计理念、照明方案、照度计算模拟图和灯具配置方案。
注：签订合同后，10个工作日内按照采购人的要求等相关素材调整并深入设计并完成设计图。经过双方沟通，采购人审核同意后，出详细的施工图等实施相关文件资料。经采购人审批签字后方可进入现场实施阶段，中标人应严格按图纸实施，不得私自改变相关实施内容，确保现场制作与实施图的一致性。
（四）文物保护的技术要求
 1、在布展期间（展品上柜/下柜）严禁在展厅内施工，包括上漆、配电、木工、安装照明、使用梯子或桥式吊车。
2、只允许使用水性油漆。
3、布展所用的材料（尤其是柜内展具）原则上不得含有任何甲醛、醋酸或其它污染物。如实际需要，至少应保证使用材料含有的各类污染物要低于规范要求的限值，并采取包覆等工艺措施。
4、在制作展柜时仅能使用中性材料，即金属（钢、铝）、玻璃和某些塑料（有机玻璃）。
5、制作的展柜外壳与柜内展具不允许使用未经许可的任何压缩木料（严禁胶水外溢）。
6、制作的展柜内点光源与泛光照明相结合。
7、关于文物保护的技术要求包含并不限于以上内容，其他未列出要求以文物保护相关规范为准。
10、展厅环境要求
参照中华人民共和国《博物馆建筑设计规范（JGJ66-2015）》及《博物馆照明设计规范（GB/T 23863-2024）》相应部分的规定，展厅须按照下述所列技术参数提供温度、相对湿度、照度及烟雾尘埃与有害气体浓度限值的条件。
（1）温度：展厅及临时库房须设置温度调节设备，温度保持在20℃±2℃，每日波动不超过2℃。
（2）湿度：展厅及临时库房须设置湿度调节设备，保持相对湿度基本稳定，根据展品的材质确定参数。
四、人员要求
1、投标人需配备项目经理1名，设计团队以及实施团队，投标人应提供针对本项目团队人员名单，要求专业齐全，满足项目内容的实施需要。团队人员应包括但不限于项目经理、总设计师、技术负责人、各类专业设计师、各类专业工程师等。投标人要根据项目进展情况及采购人工作需求，对参与项目的人员进行补充和调剂。
五、其他要求
1、展陈加工制作方案
投标人应具备场外独立施工场地；在外场完成临时展柜、展墙、隔断、展板、展托等构配件的加工制作及预拼装流程，再运至采购人展厅完成展览制作的最终组装工作。场外加工场地需配有能够完成各项制作的设备机具等，确保按需、按期的加工制作。
2、知识产权
采购人对本项目提供的相关资料，具有合法的知识产权及所有权，该部分文件资料仅限于投标人在本项目中使用。
投标人提供的与该项目有关的所有文件资料，均为其实际创作或拥有合法的权力和知识产权。
中标人在与采购人签订合同后，其所有与项目有关的文件资料的所有权及知识产权自动转移至采购人合法拥有。
[bookmark: _Toc119572868]3、保密要求
本项目采购人提供的相关资料，均为保密信息，投标人不得溢出和扩散，如出意外，按照法律程序追究责任。
投标人从采购人获得的与本项目有关的所有信息资源均需保密。
[bookmark: _GoBack]
