第五章  采购需求

一、项目背景
“丰台历史文化展”为背景，在宛平城内展出此次仿制藏品，充分体现丰台源远流长的古都文化、丰富厚重的红色文化、特色鲜明的京味文化为一体的多元、厚重的历史文化特色，仿制藏品共计30件（套）。
二、商务要求 
1、服务期限：合同签订之日起6个月内完成，提供2年质保售后服务。
2、付款方式：合同签订生效后且甲方在财政资金下达后30个工作日内支付乙方50%合同款，2026年12月31日前，甲方向乙方支付剩余50%合同款，本合同质保金为合同总额的10%，由供应商在结算项目总额前电汇至采购人指定账户。供应商递交服务总结报告，仿制文物全部送至指定地点并验收合格之日起30个工作日内，免息返还质保金。
3、项目验收：由采购人按照国家、地方等有关标准组织验收，中标人应当全力配合采购人做好项目验收,验收合格后同步交付全套项目档案与电子数据。
4、售后服务：接到采购人售后服务需求应在8小时内响应，24小时内解决问题。 
5、其他要求：项目实施过程中人员、设施及车辆安全责任等中标人应承担的责任和风险，由中标人自行负责。
三.技术要求
1、高精度文物数据采集与三维建模
1.1对30套原文物进行高精度实地采集，采用三维激光扫描、高清平面采集等专业设备，完整采集文物尺寸、形制、纹饰、肌理、色彩、破损痕迹、岁月特征等全部原始数据。
 1.2完成文物三维建模、数据矫正、细节精修，确保模型1:1还原原文物所有细节，无变形、无缺失、无偏差，建模精度满足文物仿制最高工艺标准。
 1.3建立单件文物仿制数据台账、原始采集影像、建模成果资料，作为仿制、验收依据。
2、文物胎体精工制作
2.1全部仿制材料选用文博专用无酸、耐老化、环保稳定材料，符合文物展示保护标准，无毒无害、防潮防蛀、不易变形、适配长期室内陈列环境。
 2.2根据文物原始模型数据，精准制作胎体基底，严格匹配原文物器型、厚薄、比例、结构，整体规整、线条流畅、结构稳固，无开裂、变形、气泡、瑕疵等工艺缺陷。
3、色彩还原与精工仿制
3.1仿制文物，尺寸误差≤±5mm，外观相似度≥90%，外观材质近似原件。 成品在正常展陈环境下使用寿命≥30 年，材料环保稳定、无有害气体释放；
3.2依据原文物原始色泽、氧化痕迹、岁月风化特征，进行分层调色、逐层上色，高度还原文物历史质感、色差层次、岁月痕迹。
3.3严格复刻原文物纹饰、纹路、刻痕、肌理、磨损特征，细节清晰、比例精准，视觉效果与原件高度一致，满足专业博物馆展陈标准。
4、文物做旧、整体适配处理
结合文物年代特征，开展自然做旧、肌理复原、岁月痕迹模拟处理，使仿制品整体风格、质感、老旧程度与对应历史年代匹配，完全融入整体展陈氛围，观感自然、专业、无违和感。
5、合规标识制作
所有仿制文物成品不得刻意造假，必须在文物背面、底部等隐蔽位置清晰、规范标注“仿制”固定标识，标识工整、不易脱落、合规可查，实现可识别、可区分、合规展陈，杜绝文物真假混淆，符合文博行业展陈管理规定。
6、成品修整、质检与整改
逐件开展成品质检，对瑕疵、色差、细节偏差进行精细化整改修复，确保所有成品无质量缺陷，全部达到博物馆常设展览陈列标准。
7、 全过程资料归档交付
逐件建立文物仿制档案，包含：原件采集照片、三维建模数据、工艺流程记录、材料合格证明、成品前后对比图、质检记录等全套资料，最终形成项目整体工作总结报告，纸质可编辑电子版全部移交采购人。
8、 服务标准
8.1、严格遵循《文物复制拓印管理办法》、《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》、《国务院关于加强和改善文物工作的通知》等文物保护相关法律规范。仿制、复制工作全程以不损害原文物本体为核心前提。优先采用三维扫描、高清影像采集等无损技术手段获取原件形制、纹饰、工艺数据，最大限度减少对馆藏文物的直接接触；确需近距离勘察的环节，需制定专项防护方案，配备专业防护器具，避免对文物造成物理磨损或化学损伤。
8.2、精准复刻文物的形制、纹饰、材质与工艺特征，产出与文物高度契合的仿制复制件，满足展览展示的需求。
9、文物仿制品名单
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量

	1
	凤首玉觽
	树脂
通长：11.8～11.9 cm/最宽处：2.4～2.5 cm/厚度：0.4～0.5 cm
	件
	1

	2
	玉舞人
	树脂
通高：5.4 cm/最大宽度：2.6 cm厚度：0.4 cm
	件
	1

	3
	琉璃垂兽
	树脂
外框标定为 35.09cm × 51.60cm，对应文物本体宽 35cm、高 52cm
	件
	1

	4
	靴形足彩绘陶尊
	树脂
1.通高：29cm/2. 口沿最大外撇口径：38.5cm/3.器身腹部直径：约 26 cm
	件
	1

	5
	金耳饰绿松石串珠红玛瑙珠1套（1金耳环+1红玛瑙+4绿松石珠）
	铜鎏金 树脂
金耳环- 整体通高3.2cm/喇叭口端头最大宽度：0.8cm/金料条直径：约0.2cm
玛瑙珠：直径1.2cm/厚度0.7cm/中孔孔径：0.2cm
绿松石：最长绿松石管珠：长 1.1cm，外径 0.5cm，内径 0.2cm/短款绿松石碎珠：长 0.4–0.6cm，直径 0.4–0.5cm
	件
	1

	6
	三彩孔雀纹扁壶
	树脂
高27.8厘米，最大径17厘米
	件
	1

	7
	玉哀册1套（7件）
	树脂
单块册板通长：28.5 cm/宽度：3.0cm/厚度：1.2 cm ～ 2.1 cm
	件
	1

	8
	陶扑满
	树脂
高13厘米
	件
	1

	9
	清无款设色京师彩绘四郊地图
	纸（清代加厚古法宣纸（皮纸）-具体使用需经检测后使用与原文物纤维基本致的纸张）立轴式装裱，画心四周镶深色棉绫隔水、天头地头绫绢，木轴头
通长118.2厘米，通宽104.5厘米
	件
	1

	10
	宋龟鹤铜烛台
	铜
高35.5厘米
	件
	1

	11
	宋龙纹双耳铜壶
	铜
1.通高：33.3 cm（整体最高处）
2.口沿外撇最大口径：10.2 cm
3.腹部最大鼓腹直径：18.5 cm
4.圈足底径：9.6 cm
5.双耳横向外展总宽度：22.1 cm
6.器身壁厚：0.3–0.5 cm
	件
	1

	12
	高丽青釉葫芦式执壶
	瓷
通高28.3厘米，口径3.1厘米，腹径15厘米，底径9.8厘米
	件
	1

	13
	金青玉荷叶龟游佩
	树脂
通长：10.0 cm/宽度：7.4 cm/厚度：1.3 cm
	件
	1

	14
	战国环耳高足铜鼎
	铜
高23.5厘米，口径8.7 厘米
	件
	1

	15
	元碧玉狮子
	树脂
通长：11.0 cm/通高：4.3 cm/宽度（身体最宽处）约 5.2cm/厚度约 3.1cm
	件
	1

	16
	明嵌宝石刻龙金执壶
	铜鎏金 树脂
通高19.2厘米，口径4.4厘米，底径5.3厘米
	件
	1

	17
	北魏永熙元年造像
	树脂
高16.5厘米，宽14.3厘米，厚6.8厘米
	件
	1

	18
	元景德镇窑青白釉褐彩荷叶形盖罐
	瓷
高8.7厘米，口径6.1厘米，底径6.0厘米
	件
	1

	19
	红陶花梁方井
	陶
高52厘米，口径33.7厘米
	件
	1

	20
	铜弩机
	铜
机郭（机身匣）总长：9.1 cm/郭面宽度：3.3 cm/郭体高度：3.4 cm/望山总高：6.6 cm/
悬刀（扳机）长度：约 5.8 cm/枢轴穿孔直径：0.6 cm
	件
	1

	21
	金铜铺首
	铜兽面底盘外径：12.6 cm（圆形主体直径）/整体通高（含衔环）：15.2 cm/厚度（兽面凸起厚度）：3.1 cm/衔环外径：9.5 cm，环条粗度 0.8 cm
	件
	1

	22
	明兰花纹滴瓦
	树脂
高12厘米
	件
	1

	23
	清錾花金穿心盒
	铜鎏金
1. 整体外径（最大直径）：5.6 cm
2. 盒体通高（厚度）：2.1 cm
3. 中心穿心圆孔内径：2.2 cm
4. 盒壁纯金厚度约 0.12cm
	件
	1

	24
	无款设色燕京八景册·卢沟晓月开
	纸（宣纸，具体使用纸张需经检测后使用与原文物纤维基本致的纸张）画心四周镶绫边，外配多层硬纸板册页夹板，绫绢包面
- 纵（高度）：25.5 cm
- 横（宽度）：33.8 cm
	件
	1

	25
	宋兽面纹铜鼎
	铜
1. 通高：20.6 cm（含双耳整体垂直高度）
2. 口沿外折口径：15.7 cm
3. 腹部最大鼓腹直径：16.2 cm
4. 三足底端外撇跨度：17.5 cm
5. 双耳左右外展总宽度：18.3 cm
6. 圈足（蹄形足）单足高度：8.2 cm
	件
	1

	26
	明御马监随驾铜牌
	铜
长9.6厘米，宽6.9厘米
	件
	1

	27
	明腰牌
	铜
通长11厘米
	件
	1

	28
	唐红陶力士俑残件
	树脂
长14厘米
	件
	1

	29
	陶佛坐像
	树脂
通高：19.2 cm/底座宽度 11.5cm，厚度 6.8cm
	件
	1

	30
	金铜坐龙
	铜
高19.9厘米
	件
	1


四、安全保密要求
1、严格遵守保密规定，严格涉密资料、文字、图片、数据等材料管理工作，不得对外泄密；中标后须签署保密协议。
2、不得将本项目资料内容向无关的第三方单位或人员（个人）泄露，避免造成泄密事件，如有泄密，由供应商承担全部后果；
3、供应商应对在实施服务中获得或产生的所有信息（包括：文件、图片、资料或物品等一切资料形式）承担管理、保护和保密责任；不得在公开场合（互联网信息媒介平台）发布及私自透露采购人委托的服务项目的相关信息，如有需要，应事先通知并征得采购人同意。
[bookmark: _GoBack]五、其他本采购文件中未明确但国家法律、法规有明确规定的，均需满足国家相关法律、法规要求。

