[bookmark: _Toc99301419][bookmark: OLE_LINK13]2026年医疗设备购置（第二批）医用超声波仪器及设备采购项目招标公告
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: OLE_LINK64]一、项目基本情况
1.项目编号：11010626210200030919-XM001
[bookmark: OLE_LINK56]2.项目名称：2026年医疗设备购置（第二批）医用超声波仪器及设备采购项目
3.项目预算金额：604.34万元、项目最高限价（如有）：604.34万元
4.采购需求：本项目不允许采购进口产品
	序号
	设备名称
	数量
	单价最高限价（元）
	简要技术需求（详见招标文件）

	影像科

	1
	[bookmark: OLE_LINK9]全数字化彩色多普勒超声诊断仪
	1
	1,800,000.00
	　成人相控阵心脏探头：单晶体多维阵元，带宽1.0-5.0MHz，支持造影扫描角度≥115°

	眼科

	2
	[bookmark: OLE_LINK10]眼部熏蒸治疗
	1
	110,000.00
	　温控范围：恒温热熏：40℃‑44℃可调；恒温冷熏：7℃‑15℃。

	
	全科

	3
	[bookmark: OLE_LINK15]感觉神经定量检测仪（VPT）
	1
	130,000.00
	　振动输出指标：振动电路最大输出电压有效值≤30VAC；检测手柄振动头振动频率≤55Hz，频率误差±1%；振动头最大振幅峰‑峰值25μm，振幅误差±15%；

	4
	[bookmark: OLE_LINK12]动脉硬化检测仪
	1
	150,000.00
	　压力测量区间：0mmHg～300mmHg；

	5
	[bookmark: OLE_LINK14]无创血流动力学心功能检测系统
	1
	50,000.00
	可检测参数：HR、SVV、SSVR、LSW、LSWI、CO、CI、SV、SI、SVR、TFC、LCW、VI、ACI等;　

	口腔科

	6
	[bookmark: OLE_LINK23]口腔锥形束计算机断层扫描
	1
	580,000.00
	适用于口腔系统的X线诊断分析，具备CBCT、全景、头颅侧位、牙片机等独立拍摄功能的四合一机型　

	7
	[bookmark: OLE_LINK25]负压泵
	1
	37,000.00
	整套机组的抽吸流量：≥2500L/min；　

	8
	[bookmark: OLE_LINK19]净水机
	1
	30,000.00
	供水系统：要求牙椅端微酸水纯水自动定时切换供水；　

	9
	[bookmark: OLE_LINK21]口腔综合诊疗台
	3
	130,000.00
	工作条件：环境温度5℃-40℃；相对湿度≤80%；供气压力范围 0.55—0.80Mpa, 流量≥55L/min；水源水压范围 0.2—0.4Mpa, 流量≥10L/min　

	10
	手术无影灯
	1
	40,000.00
	拥有卓越的照明深度和无影效果，灯光照明深度≥1100 mm;　

	11
	[bookmark: OLE_LINK17]根管治疗用微型马达
	2
	12,000.00
	　转速范围： 50r/min～3100r/min 精度±10%；

	12
	[bookmark: OLE_LINK18]根管热压充填机
	2
	16,000.00
	　可选温度值≥3种温度值；

	13
	牙髓活力测试仪
	1
	6,000.00
	　配有彩色液晶屏，图像清晰，清晰指示工作锉针在根管中的轨迹；

	14
	[bookmark: OLE_LINK22]压力蒸汽灭菌器
	1
	60,000.00
	最大功率:3300VA;　

	15
	[bookmark: OLE_LINK16]超声喷砂牙周治疗仪
	1
	40,000.00
	　输出的尖端主振动偏移（最大值）：90μm，±50%；

	
	康复科

	16
	[bookmark: OLE_LINK80]中频治疗仪
	1
	36,800.00
	调制波形≥7种　

	17
	超短波治疗仪
	1
	36,800.00
	　处理风量：＞360m³/h，实际流量：360m³/h

	18
	[bookmark: OLE_LINK29]恒温电蜡疗仪
	1
	113,900.00
	蜡饼数：≥12层，大中小蜡饼≥15块　

	19
	超声波治疗仪
	1
	69,800.00
	波束不均匀性系数RBN：≤8.0　

	20
	磁振热治疗仪
	1
	69,800.00
	　磁场强度范围：≤38mT；

	21
	[bookmark: OLE_LINK27]艾灸排烟机
	10
	20,000.00
	处理风量：＞360m³/h，实际流量：360m³/h　

	22
	[bookmark: OLE_LINK28]医用电动诊疗床
	2
	16,600.00
	　床体升降行程：0～300mm连续可调

	23
	[bookmark: OLE_LINK65]吞咽神经和肌肉电刺激仪
	1
	89,800.00
	反馈阈值：10μV～1000μV　

	24
	低频交变磁场治疗机
	1
	78,000.00
	治疗帽≥8个电磁体组成　

	25
	低频脉冲磁场治疗仪
	1
	228,000.00
	　磁感应强度：磁感应强度≤25mT，允差±1mT

	26
	[bookmark: OLE_LINK60]空气波压力治疗仪
	1
	42,000.00
	气囊腔数：单侧≥8腔气囊，双侧≥6腔气囊　

	27
	[bookmark: OLE_LINK81]自动体外除颤器
	1
	20,000.00
	　患者阻抗测量范围：≥25-200Ω

	28
	[bookmark: OLE_LINK31]经颅磁刺激仪
	1
	45,800.00
	　磁疗头振动频率3档可调，分别为2Hz，5Hz，10Hz

	29
	红外治疗仪
	10
	3,000.00
	波长范围：0.6μm—2.5μm

	健康管理科

	30
	[bookmark: OLE_LINK112]健康e站
	3
	148,000.00
	　基本功能：通过查询台可有效开展检查诊断、健康干预等各项工作，可集成身高/体重、BMI、体脂、血压、血氧、6/12导心电、体温、血糖、腰围测量等检测功能设备

	31
	[bookmark: OLE_LINK83]免散瞳眼底相机
	1
	95,000.00
	最小瞳孔直径：≤3.5mm；　

	32
	健康查询机
	2
	32,000.00
	触摸功能：全新投射式电容屏，10点以上触摸，支持多点手势；　

	33
	[bookmark: OLE_LINK84]人体成分分析仪
	1
	78,000.00
	信息输入输出：具有USB接口，可与扫码器相连，并可基于TCPIP进行网络连接。信息可自动传输至市民健康信息系统或健康管理查询系统；　

	34
	[bookmark: OLE_LINK96]家庭随诊包
	2
	25,000.00
	身份确认装置：支持二代居民身份证、二/三代医保卡等信息读取；　

	35
	[bookmark: OLE_LINK97]动态血压监测仪器
	1
	18,000.00
	动态血压监测仪器　

	36
	[bookmark: OLE_LINK101]动态心电监测仪器
	1
	24,000.00
	具有独立起搏通道功能，采样率≥10000点/秒；　

	37
	[bookmark: OLE_LINK102]综合数据支持设备
	1
	98,000.00
	第三方对接功能：支持与公共卫生平台，LIS等对接功能，具有数据的上传和下载功能；　

	检验科

	38
	[bookmark: OLE_LINK3]荧光免疫定量分析仪
	1
	100,000.00
	　样本位：≥40个，且支持微量采血管批量上样；

	39
	单道手动移液器（1000ul）
	5
	500.00
	　量程范围广，量程涵盖：0.1ul~20ml

	40
	单道手动移液器（100ul）
	3
	500.00
	　量程范围广，量程涵盖：0.1ul~20ml

	41
	单道手动移液器（10ul）
	2
	500.00
	　量程范围广，量程涵盖：0.1ul~20ml

	42
	[bookmark: OLE_LINK1]扫描枪
	5
	900.00
	可视激光二极管激光，波长650 nm ± 10 nm　

	43
	高压灭菌锅
	1
	20,000.00
	　最高工作温度129℃;控温精度±1℃;灭菌时间0-99min

	44
	离心机
	2
	10,000.00
	　转速≥5500r/min；

	45
	[bookmark: OLE_LINK4]全自动尿液分析工作站
	1
	200,000.00
	检测项目:干化学检测参数≥14项，尿有形成分自动识别≥12项；　

	46
	[bookmark: OLE_LINK6]全自动血液分析仪
	1
	250,000.00
	　单机检测速度：≥100个样本/小时。


[bookmark: _Hlk213783729]5.合同履行期限：合同签订后20日内完成送货、安装、调试完毕。
6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
[bookmark: OLE_LINK33]□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：__/_。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：__/__。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否属于政府购买服务：
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.2其他特定资格要求：_投标产品属于医疗器械的，需提供医疗器械注册证或备案凭证。供应商如为代理商，供应商应具有合法的医疗器械经营资格；供应商如为制造商，使用自身生产的产品投标时应具有合法的医疗器械生产资格。
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]三、获取招标文件
[bookmark: OLE_LINK122]1.时间：2026年11月11日至2026年11月17日，每天上午09:00至12:00，下午12:00至16:00（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台
3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。
4.售价：0元。
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标截止时间、开标时间：2026年12月1日9点30分（北京时间）。
地点：北京市政府采购电子交易平台。
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
[bookmark: OLE_LINK55]1.本项目需要落实的政府采购政策：
1.1本项目需要落实的政府采购政策：关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知 (财库 (2020) 46号) 、《关于中国环境标志产品政府采购实施的意见》(财库[2006] 90号)、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号) 、《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》 (财库[2011] 124号) 、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 (财库[2014] 68号)、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017] 141号) 。 
2. 评标办法和评标标准：综合评分法。
3.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA数字证书服务热线 010-58511086
电子营业执照服务热线 400-699-7000
技术支持服务热线    010-86483801
3.1办理CA数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
3.2注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
3.3驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。
3.4 获取电子招标文件
供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。
供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。
3.5编制电子投标文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
3.6提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
3.7电子开标
供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名    称：北京市丰台区青塔街道社区卫生服务中心 
[bookmark: OLE_LINK42]地    址：丰台区大成南里二区3号楼
联 系 人：邸老师
联系方式：010-63820716
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]名    称：北京宝辰工程管理股份有限公司
[bookmark: OLE_LINK44]地    址：北京市丰台区南四环西路188号（总部基地）六区16号楼6层
[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK59][bookmark: OLE_LINK38]联系方式：孙建华15801343120
3.项目联系方式
项目联系人：孙建华
电      话：15801343120


