1．项目概况
根据《北京市市容环境卫生条例》、《海淀区新增道路环境卫生工作管理办法》及《海淀区道路环境卫生工作分级分类实施方案（2019年修订）》等文件精神，将上庄镇自管道路保洁服务项目纳入市场化运作体系，面向社会进行公开招标确定专业清扫保洁服务承包单位，要求承包单位严格按照《城市道路清扫保洁质量与作业要求》（DB11/T 353—2021）、《海淀区道路环境卫生工作分级分类实施方案（2019年修订）》等市、区、采购单位相关技术标准和要求实施上庄镇自管道路清扫保洁作业。
本次招标为一个包，道路总面积共计639267.15平方米，具体明细见本章附件3“上庄镇自管道路保洁服务项目道路台账”。
2．经费来源
本项目资金来源于财政拨款。
3．作业内容与作业范围
[bookmark: OLE_LINK3]3.1作业内容
道路机械清扫保洁、道路清洗冲刷、道路降尘、人工清扫，人工快速保洁、绿地（不含有管护单位绿地）保洁、扫雪铲冰、雨后推水、白色污染捡拾（含1.5米以下树挂、不含1.5米以上电缆挂物）、果皮箱清掏、步道方砖地杂草清除、可视范围内（不含封闭区域）小广告清除、道路遗撒、无主垃圾清运和突发性公共污染事件应急处理、极端天气环境卫生保障、重大活动任务临时保障等。
3.2 作业范围
道路两侧有房屋、围墙（不包括平台边墙）、栅栏等构筑物的，以构筑物边沿为准；道路两侧有边沟（非封闭边沟）的，以边沟外沿为准；边沟外有构筑物的，以构筑物外沿为准；无房屋、围墙、栅栏等构筑物的，以道路两侧各5米范围内为准。
上述各范围的路面、路牙、便道、步道方砖地、边沟、树坑、雨水口、隔离带、绿地、城市公共设施等都应属于道路清扫保洁、杂草清除、垃圾拾捡、白色污染拣拾、小广告清除作业的范围。
4．作业要求
中标单位应严格按照《城市道路清扫保洁质量与作业要求》（DB11/T 353—2021）、《海淀区道路环境卫生工作分级分类实施方案（2019年修订）》等市、区、采购单位相关技术标准和要求实施清扫保洁作业和招标方所提出的清扫保洁质量要求。作业采用“城市道路（含步道）清扫保洁新工艺”方式进行。
4.1 道路清扫、冲刷、降尘须为机械化作业，保洁作业、扫雪铲冰作业应机械化与人工作业相结合。
[bookmark: _Toc119481283][bookmark: _Toc116556432]4.2 作业时间
每年4月1日至10月31日，道路清扫作业应在6:30以前结束，其它日期应在7:30以前结束。
道路机械冲洗作业结束时间：每日5:00以前结束。
4.3车行道机械清扫频次应≥1次/日，车行道机械清洗频次应≥1次/日；道路洒水冲刷作业频次应根据路面尘土量、天气情况和空气质量确定，一般每日昼间应≥1次/日。
4.4冲洗机械的高压喷水设备应符合有关标准要求。机械冲洗作业频次应≥1次/日，结冰期，即11月1日至次年3月31日不能冲洗时，应采用其它方式进行作业。
4.5道路清扫保洁的垃圾应按照正规消纳途径自行解决消纳问题，不应裸露堆放或扫入排水篦。
4.6作业人员应着反光服，文明作业。清扫作业时及时撮堆，不丢堆，不留堆底。不丢段、不甩段。
4.7道路的路面、路牙、便道、隔离墩（栅）无浮土，无垃圾、渣土，无烟头、纸屑、瓜果皮核、痰迹，无砖头石块等杂物，绿地无污物杂物，树坑、雨水口无污物、边角侧石干净、窨井沟眼畅通干净、果皮箱等环卫设施整齐，人行道无杂草。
4.8清扫公共汽车站时，不留堆，避开汽车进站时间清扫，保洁车不得在车站，过道口停放。
4.9道路两侧的废物箱（果皮箱）每天清理不得少于两次并及时清洗，内外干净；垃圾筒、废物箱（果皮箱）按时出清，周围干净，及时消毒。
4.10可视范围内（不含封闭区域）的小广告要及时清除，责任区域内树木上及绿地内的废弃物污染应及时清理。
4.11雨后应及时上段推水，拣脏，清理雨水口，路面，路牙，路口的污物，淤泥等。保持窨井眼（雨箅子）表面干净无堵塞。
4.12雪天及时进行扫雪铲冰作业，3小时融通；提倡和鼓励使用机械除雪设备进行除雪作业；使用融雪剂进行融雪时，严禁将含有融雪剂的雪扫入绿地、树坑；雪后迅速恢复市容；融雪剂的使用须按照当年北京市市政市容管委的有关要求进行采购和施撒。
4.13完成交办的其他临时紧急任务。
5．承包方式
5.1 中标后中标单位与采购人签订采购合同。
5.2 中标单位一旦中标，不得转包、分包。
5.3 投标时，投标人承诺有环卫清扫、冲刷机械设备，而中标后没有环卫清扫、冲刷机械设备，在60天内中标方又不能解决的，采购人将依法解除与中标单位签订的道路清扫保洁合同。
6．承包期限
6.1本项目服务期限以合同约定之日起1年，具体时间以合同约定为准。在承包期内，中标单位出现2次重大责任事故或3次一般责任事故的，或两个考核期考核得分低于80分的，采购人有权中止合同。
7．服务承诺
7.1中标单位应按政府规定履行企业义务，为职工缴纳相应的保险费用；接受标的地辖区政府有关部门的监督和管理，并与之密切配合。除日常作业外，对突发性、重要性环境问题具有较好的工作方案并能给与积极配合保障。
7.2如出现市、区城市管理体制、机制改革等不可预见因素，确有必要对承包期限进行调整时，中标单位须认同政府或采购方的调整指令和工作要求。
7.3中标单位需按照采购人的要求，提供有关统计数据和资料。
7.4在条件许可的情况下，根据招标方的要求对作业机械车辆加装GPS系统。
7.5投标人承诺在同等条件下优先雇佣当地农民参与本合同项目的服务。
8．提供作业组织方案
8.1作业组织方案的编制须针对作业内容，涵盖以下方面：组织机构设置，人员管理模式，人、财、物的安排，设备清单；作业时间安排，日常值班安排；不同类型作业方式选择，人工与机械作业组织方案；大风、降雪、降雨等特殊天气下作业组织方案；突发事件及重大活动应急保障预案；作业质量、安全保障方案；制定考核标准，内部考核组织方案；档案管理、信息沟通方案等。
8.2道路清扫保洁车辆设备的折旧期限按10年计算。
9．对中标单位服务的考核与责任事故的认定
9.1考核办法
 采购人主要根据区级尘土残存量对中标单位实施考核，同时每季度对采购人对中标单位进行作业验收，并签署验收意见。
9.2 道路清扫保洁作业责任事故认定办法
为保障服务质量水平，适应现代环卫事业的发展，本着“严格管理，争创一流”的原则，招标（采购）方特制定如下责任事故认定办法：
（1）重大责任事故
被新闻单位曝光，经查属实，影响重大的；各种重大政治活动及上级部门检查中，出现问题，造成严重后果的；未经采购方批准擅自停扫干路造成严重影响的；在有重大政治活动或紧急任务的情况下，没有按要求及时完成指令性工作任务的。
（2）一般责任事故
人大代表、政协委员、上级领导及群众反映业务管理及服务质量有问题，经查属实，造成一定影响的；各种重大政治活动或上级部门检查中出现问题，造成不良影响的；未能及时按质按量完成采购方布置的各项临时任务的；对各种检查和群众反映的问题，在规定的期限内未能及时解决的；除雪铲冰工作落实不到位，造成交通拥堵的。
10.付款方式
合同双方签字盖章生效后，采购人按季度支付服务费用，并根据区级尘土残存量成绩计算当月服务费用，当尘土残存量考核成绩不合格时扣除当月问题道路服务费用的50%，如遇区级未考核情况，则全额支付当月服务费用。每季度末汇总后支付当季度服务总费用。
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附件二：
海淀区道路环境卫生工作分级分类实施方案（2019年修订）

为落实蓝天保卫战三年行动计划，加强道路环卫作业，提高道路洁净度，控制道路扬尘，依据《北京市人民政府办公厅关于印发北京市打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（京政办发〔2018〕22号）、《北京市城市管理委员会 北京市财政局关于印发北京市环境卫生作业预算定额的通知》（京管函〔2017〕143号），在《北京市海淀区人民政府关于印发〈海淀区道路环境卫生工作分级分类实施方案〉的通知》（海政发〔2013〕13号）的基础上，对环境卫生作业时间、作业工艺、作业流程、作业经费标准进行调整、补充和完善，形成本方案。
一、全区环境卫生工作的现状
目前，全区共有公共道路1891条、过街道天桥176座、地下通道32个，总面积4102万平方米，分别由市、区、街道（镇）和社区（村）四级作业。
（一）市级作业
市级作业道路条数为12条，面积为513万平方米，占我区道路面积的12.5%，分别由环卫集团、首发集团、公联公司、昊天昊公司等４家单位作业。
（二）区级作业
区级作业道路条数为502条，面积为2752万平方米，占全区道路面积的67.1%。其中，区环卫中心作业面积1876万平方米，占全区道路面积的45.7%，区属市场化公司作业面积876万平方米，占全区道路面积的21.4%。
（三）街镇作业
街镇作业道路条数为1377条，道路面积为837万平方米，占全区道路面积的20.4%。
二、分级分类的重要意义
实施道路环境卫生分级分类管理和作业，是落实蓝天保卫战行动计划的重要措施，是“美化市容、服务群众”的具体体现。根据区域功能定位，实施道路环境卫生分级分类管理和作业，能够科学分配人、财、物等资源，有效指导各作业单位建立和完善环卫作业投入机制，规范作业标准、作业工艺和检查考核工作；通过提升机械化作业能力，控制扬尘污染,降低道路尘土残存量，逐步实现全区道路环境卫生工作精细化管理、专业化作业、日常化考核，有效提高全区环境卫生整体水平，打造整洁、清新、优美的环境，对建设“美丽海淀”具有十分重要的意义。
三、工作依据
道路环境卫生工作分级分类工作依据文件主要有《北京市市容环境卫生条例》《北京市人民政府办公厅关于印发北京市打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（京政办发〔2018〕22号）、《北京市人民政府关于印发〈北京市空气重污染应急预案(2018年修订) 〉的通知》（京政发〔2018〕24号）、《城市道路清扫保洁质量与作业要求》(DB/T353-2014）、《北京市城市管理委员会 北京市财政局关于印发北京市环境卫生作业预算定额的通知》（京管函〔2017〕143号）、《北京市海淀区人民政府办公室关于印发本区大气防治精细化管理办法（试行）的通知》等文件。
四、分级分类原则
根据道路所在区域的功能定位、人车通行特点、人文特征以及环境特征等实际，进行分级分类。
（1） 道路功能优先原则
按照城市高速路、快速路、主干路、次干路、支路、街坊路等道路的等级和功能定位，明确各级各类道路环境卫生工作的标准，建立与道路功能和区域特点相适应的环境卫生作业等级类别，实施道路环境卫生分级分类管理和作业。
（2） 道路作业全覆盖原则
明确道路环境卫生工作范围，做到全面覆盖，实现环境卫生工作无空白、无交叉。
（3） 突出区域特色原则
根据国家机关、科技园区、重点旅游区和繁华商业区等区域特点，将周边道路环境卫生工作按照不同等级，实行分级分类管理和作业。
（4） 动态调整原则
根据道路功能定位的调整、城市规划的升级和其他因素的发展变化，适时进行动态调整，实现道路环境卫生工作等级与区域功能定位相匹配。
五、分级分类标准
根据道路环境卫生分级原则，为合理使用财政资金，满足不同区域环境卫生质量需求，将道路环境卫生工作划分为三个级别五个类别。
（一）一级道路
一级道路主要是指商业网点集中、道路两侧商业店铺占道路长度不小于70%的繁华闹市地段；主要旅游点和车站主干路及其所在地路段；大型文化娱乐、展览等主要公共场所所在路段；平均人流量≥100人次/分钟和公共交通线路较多的路段；重要领导机关、外事机构所在地道路。一级道路由市城市管理委确定。 
（二）二级道路
二级道路环境卫生工作分为二级一类和二级二类两个类别。
二级道路主要是指城市主、次干路及其附近路段；商业网点较集中、占道路长度60%～70%的路段；较大的公共文化娱乐活动场所所在路段。
（三）三级道路
三级道路环境卫生工作分为三级一类和三级二类两个类别。
三级道路主要是指城市支路、商业网点较少的路段；居民区和单位相间的路段；城郊结合部的主要交通路段；居住区街巷道路、村庄街坊路、乡村连接路。
六、质量标准
道路保洁质量应达到“八无”标准：无烟头纸屑、无痰迹、无乱张贴涂写、无泥沙积水、无污水、无结冰、无白色污染、无垃圾焚烧。一级道路尘土残存量≤10克/平方米；二级道路尘土残存量≤15克/平方米；三级道路尘土残存量≤25克/平方米。
七、工艺标准
认真落实《城市道路清扫保洁质量与作业要求》中规定的作业工艺，根据道路级别和类别确定作业工艺标准，以满足环境卫生质量的要求。道路环境卫生作业工艺主要包括清扫作业、保洁作业、道路冲刷、清洗作业、小广告清除、果皮箱清掏作业等。
八、作业规范
一、二级道路每日进行机械清扫、机械冲刷（冬季除外）、机械清洗、机械保洁作业；三级道路，使用小型环卫机械，每日进行机械清扫、机械冲刷（冬季除外）、机械清洗、机械保洁作业。
严格控制车速。机械清扫、机械清洗作业车速不高于8公里／小时，机械冲刷作业车速不高于20公里／小时，机械保洁作业车速不高于15公里／小时。小型环卫作业机械作业车速不高于8公里／小时。
九、应急作业
（一）空气重污染道路降尘应急作业
依据《北京市空气重污染应急预案(2018年修订)》（见京政发〔2018〕24号），在接到预警通知时，按照要求启动道路清扫保洁应急作业，并根据《海淀区空气重污染城市重点道路清扫保洁应急作业预案(2018年修订) 》（见海城市委发〔2018〕163号），在常规作业基础上，对区内重点道路每日增加1次及以上清扫保洁作业，增加的作业工艺为机械冲刷（在气温合适的情况下）、机械清扫保洁、机械清洗作业三种作业工艺任选一种。
（二）扫雪铲冰工作
依据《北京市海淀区扫雪铲冰应急预案（2017年修订）》（见海应急委发〔2018〕7号）按照“提前预防、充分准备、周密部署、快速反应、协调联动、果断处置”的原则，开展全区范围内的扫雪铲冰应急处置工作，增强雪天道路交通应急保障能力，保障雪天道路交通通行条件，保障城市正常运行。
十、检查考核
区城管委、区城市管理服务指挥中心加强环境卫生质量的日常检查，注重道路环境卫生作业过程的控制，利用考核通报形式反映环卫作业的整体水平和管理状况。建设环卫在线监控系统，利用科技和信息技术，对环卫作业进行适时监控。
落实蓝天保卫战行动计划，开展道路尘土残存量检测考核，建立道路尘土残存量检测考核定期通报机制。检测考核工作由区城管委按照《海淀区道路尘土残存量检测考核方案（试行）》进行。 
十一、资金保障
在道路环境卫生分级分类的基础上，建立分层次、有差别、能满足质量要求的环境卫生工作资金保障标准。根据环境卫生分级分类作业质量标准和工艺要求，区环卫中心、各街镇应制定相应的道路保洁作业方案，并编制预算。区城管委每年对各单位台帐进行审核，并报区财政局；区财政局根据审核后的分级分类作业台账按照相应标准安排作业经费。作业经费标准中包含环卫工人岗位补贴，补贴标准按照《北京市人民政府办公厅转发〈市市政市容委等部门关于进一步加强环卫职工权益保障工作的意见〉的通知》（京政办发〔2014〕46号）的规定执行。
十二、工作要求
（一）高度重视，加强领导
道路环境卫生分级分类管理工作是城市运行和管理的重要内容，各单位要高度重视，周密安排，狠抓落实。
（二）精心组织，落实责任
根据道路环境卫生分级分类工作要求，各单位要切实落实分级分类作业工艺流程和质量标准，逐层落实岗位责任，确保作业时间、作业内容、作业流程、作业质量的落实。
（三）突出重点，统筹兼顾
各单位要突出重点、兼顾一般，合理安排人、财、物，实施道路分级分类管理和作业，确保主要道路机械化作业率达到市级要求，普及背街小巷机械化作业，严格控制道路尘土残存量，减少环境污染，努力打造优美清新的市容环境。
本方案自印发之日起实施，《北京市海淀区人民政府关于印发〈海淀区道路环境卫生工作分级分类实施方案〉的通知》（海政发〔2013〕13号）同时废止。

附件：1.海淀区道路环境卫生分级分类质量控制指标
2.海淀区道路环境卫生分级分类作业工艺指标
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附1
	海淀区道路环境卫生分级分类质量控制指标

	道路等级
	道路类别
	白色污染
（处/百平方米）
	砖石杂物
（处/百平方米）
	绿地垃圾
（处/百平方米）
	垃圾停留时间
（分钟）
	小广告
（处/百平方米）
	小广告停留时间（小时）
	道路尘土残存量
（克/平方米）

	一级
	一类
	≤1
	≤1
	≤1
	≤15
	≤1
	≤2
	≤10

	二级
	一类
	≤1
	≤1
	≤1
	≤25
	≤2
	≤6
	≤15

	
	二类
	≤1
	≤1
	≤1
	≤30
	≤2
	≤6
	≤15

	三级
	一类
	≤1
	≤1
	≤2
	≤30
	≤2
	≤6
	≤25

	
	二类
	≤1
	≤1
	≤2
	≤60
	≤2
	≤12
	≤25



	附2                                     海淀区道路环境卫生分级分类作业工艺指标

	级别
	类别
	清扫、保洁时长(小时)≥
	人均清扫面积(M2)
	人均保洁面积(M2)
	保洁频次(分钟/次)
	小广告清除巡回间隔(小时)
	果皮箱清掏(次/日)
	果皮箱
	机械保洁(每日)
	机械快速捡拾(每日)
	机械清扫频次(每日)
	步道冲刷频次(次/周)
	机械冲刷频次(次/日)
	机械清洗频次(次/日)

	一级道路
	
	16
	<3600
	<7000
	15
	2
	3
	清洗1次/周;擦拭7次/周
	≥2
	≥2
	≥1
	≥2
	≥1
	≥1

	二级道路
	一类
	16
	<4500
	<8000
	25
	6
	2
	清洗1次/周;擦拭2次/周
	≥1
	≥2
	≥1
	≥1
	≥1
	≥1

	
	二类
	16
	<5000
	<8500
	30
	6
	2
	清洗1次/周;擦拭2次/周
	≥1
	≥2
	≥1
	≥1
	≥1
	≥1

	三级道路
	一类
	15
	<5000
	<9000
	50
	6
	2
	清洗1次/周;擦拭1次/周
	≥1
	≥1
	≥1
	≥1
	≥1
	≥1

	
	二类
	12
	<5500
	<9500
	60
	12
	2
	清洗1次/周;擦拭1次/周
	≥1
	≥1
	≥1
	≥1
	≥1
	≥1


附件三：
上庄镇自管道路保洁服务项目道路台账
	序号
	道路编码
	路名
	起点
	止点
	平均宽度（m）
	长度（m）
	路面面积（m²）
	两侧硬化及绿化面积（m²）
	总面积（m²）
	备注

	1
	1
	水库南岸路
	上庄水库大桥南
	西马坊桥
	4.5
	3564.01
	18000.86
	2264.19 
	20265.05
	镇自管道路

	2
	2
	御稻苑路
	御稻苑路
	西马坊南路
	4.28
	822.87
	2989.77
	0.00 
	2989.77
	镇自管道路

	3
	4
	南沙河南路东延路
	上庄大桥南（上庄路）
	镇界（西北旺）
	4.9
	1251.48
	6135
	0.00 
	6135
	镇自管道路

	4
	5
	南沙河北路东路
	南玉河东路
	沙阳路
	9.06
	1666.99
	10479.18
	1164.93 
	11644.11
	镇自管道路

	5
	7
	261医院路
	沙阳路
	261医院门口
	7.72
	456.99
	3535.13
	450.73 
	3985.86
	镇自管道路

	6
	9
	皂甲屯南路
	南玉河村西
	李家坟村北
	5.31
	620.13
	3302.33
	1214.82 
	4517.15
	镇自管道路

	7
	10
	东小营村西路
	东小营村西
	沙阳路
	5.55
	619.92
	3437.5
	0.00 
	3437.5
	镇自管道路

	8
	11
	八家北路
	八家村北中路
	八家村西路
	4.94
	1094.48
	5208.49
	0.00 
	5208.49
	镇自管道路

	9
	12
	前章村南路
	前章村猪场
	前章村路
	7.14
	1118.28
	7180.24
	1366.49 
	8546.73
	镇自管道路

	10
	13
	上庄家园西路
	上庄路
	政府东路
	12.5
	550
	13470.05
	776.31 
	14246.36
	2026年更新

	11
	14
	政府东街
	上庄路
	上庄家园东路
	15.5
	714
	17480.02
	314.55 
	17794.57
	2026年更新

	12
	17
	三角湖东路
	三角湖南口
	翠湖别墅南门
	5.86
	451.84
	2654.44
	225.85 
	2880.29
	镇自管道路

	13
	18
	三角湖北路
	三角湖东口
	罗锅桥西
	5.26
	476.28
	2504.49
	238.20 
	2742.69
	镇自管道路

	14
	19
	西马坊路
	上庄路加油站
	西马坊村东
	6.15
	631.79
	3886.08
	1263.18 
	5149.26
	镇自管道路

	15
	20
	东马坊路
	水库南口车站
	东马坊村东
	8.89
	721.63
	6254.86 
	4379.91 
	10634.77
	镇自管道路

	16
	21
	南沙河东路
	上庄水库大桥北
	南玉河村南
	7.22
	3167.27
	22928.91
	1564.72 
	24493.63
	镇自管道路

	17
	22
	东小营村路
	翠湖北路
	东小营村南
	4.62
	550.45
	2554.34
	553.29 
	3107.63
	镇自管道路

	18
	23
	罗家坟村路
	翠湖北路
	罗家坟村南
	7.02
	891.25
	6258.9
	445.63 
	6704.53
	镇自管道路

	19
	24
	八家北路
	沙阳路
	八家村村北
	7.8
	930.77
	7271.86
	930.57 
	8202.43
	镇自管道路

	20
	25
	前章村路(南)
	翠湖北路
	前章村村南
	6.47
	976.18
	5996.17
	1559.22 
	7555.39
	镇自管道路

	21
	26
	八家路环村路（东）
	翠湖北路
	八家村西
	6.13
	537.94
	2937.52
	273.46 
	3210.98
	镇自管道路

	22
	27
	环后河路
	上庄路
	翠湖别墅南门
	3.71
	592.93
	2200.05
	0.00 
	2200.05
	镇自管道路

	23
	28
	渌水亭北路东
	渌水亭北路
	上庄董福生养殖中心西
	5.14
	700.97
	3507.53
	1118.44 
	4625.97
	镇自管道路

	24
	29
	东马坊北路
	东马坊村北
	常乐村南
	7.54
	402.92
	3001.74
	400.00 
	3401.74
	镇自管道路

	25
	30
	常乐南环村路
	常乐村南
	东马坊村南
	6.46
	493.19
	3163.30 
	1762.33 
	4925.63
	镇自管道路

	26
	31
	纳兰园西路
	水库北岸
	翠湖北路口
	7.51
	725.24
	5464.93
	1450.94 
	6915.87
	镇自管道路

	27
	32
	罗家坟南路
	罗家坟东
	上庄路
	5.76
	1311.2
	7485.09
	1953.77 
	9438.86
	镇自管道路

	28
	33
	前章村西路（北）
	（前章村西路）沙阳路
	翠湖北路
	6.23
	733.03
	5527.49
	2968.56 
	8496.05
	镇自管道路

	29
	33
	前章村西路（南）
	（前章村西路）沙阳路
	翠湖北路
	6.23
	1737.06
	8995.74
	0.00 
	8995.74
	镇自管道路

	30
	34
	八家村南路
	翠湖北路
	八家村南
	4.75
	940.63
	4892.33
	2444.20 
	7336.53
	镇自管道路

	31
	35
	双塔西环村路
	东起上庄路
	西至辛章村路
	3.18
	851.18
	2614.4
	961.79 
	3576.19
	镇自管道路

	32
	36
	双塔南路
	北起西闸公交站
	南至梅辛路
	7.95
	1441.07
	10753.9
	0.00 
	10753.9
	镇自管道路

	33
	37
	双塔村南环村路
	农大试验基地
	东至上庄路
	5.95
	1325.07
	5147.86
	1316.60 
	6464.46
	镇自管道路

	34
	38
	西闸南环村路
	西起上庄路
	东至上庄路
	6.17
	287.15
	1770.37
	0.00 
	1770.37
	镇自管道路

	35
	39
	西闸东环村路
	西起泵站
	东至西闸村西
	4.13
	539.77
	2191.8
	1077.54 
	3269.34
	镇自管道路

	36
	40
	C02北路
	西起上庄路
	东至梅所屯村铁道口
	6.41
	1343.83
	8618.46
	1343.56 
	9962.02
	镇自管道路

	37
	41
	梅所屯南一路
	北起铁路
	南至沙阳路
	6.16
	1022.19
	6238.04
	1874.34 
	8112.38
	镇自管道路

	38
	42
	梅所屯村东路
	南起沙阳路
	北至G7高速桥下
	7.33
	900.36
	6649.61
	0.00 
	6649.61
	镇自管道路

	39
	43
	梅所屯环村南路
	东起G7高速桥下
	西至梅所屯南路
	4.98
	1043.11
	5162.88
	1042.41 
	6205.29
	镇自管道路

	40
	45
	林科队西路
	南起梅所屯村委会
	北至温运河北路
	4.77
	410.00 
	1958.96
	815.48 
	2774.44
	镇自管道路

	41
	46
	温榆河北路
	东起彩河（区界）
	西至上庄路
	4.92
	4988.81
	24179.03
	6099.08 
	30278.11
	镇自管道路

	42
	48
	上庄路
	北起双塔村西
	南至白水洼北口
	5.68
	643.37
	4068.99
	2724.02 
	6793.01
	镇自管道路

	43
	48
	上庄路
	北起白水洼
	南至馨悦南街
	5.68
	1551.87
	8920.03
	0.00 
	8920.03
	2026年更新

	44
	48
	上庄路
	原海发路口（沙阳路）
	馨悦南街
	29
	280
	11641.17
	1320.68 
	12961.85
	2026年更新

	45
	49
	辛力屯村路
	南起沙阳路
	北至梅辛路
	9.96
	1217.71
	12125.14
	609.45 
	12734.59
	镇自管道路

	46
	51
	环村北路
	西起环村西路
	东至村北变压器房
	5.03
	592.85
	3033.74
	0.00 
	3033.74
	镇自管道路

	47
	52
	西辛力屯南环村路
	西起辛力屯路
	东至白水洼种鸡厂
	3.99
	1868.75
	7450.54
	0.00 
	7450.54
	镇自管道路

	48
	53
	梅辛路1
	东起梅所屯村委会
	西至白水洼村西敬老院
	5.69
	1039.63
	6008.74
	1281.10 
	7289.84
	镇自管道路

	49
	54
	梅辛路2（东）
	东起敬老院
	西至保温棚
	7.58
	2378.47
	24467.21
	6980.64 
	31447.85
	镇自管道路

	50
	55
	白水洼环村南路
	西起种鸡厂
	东至蛋糕厂
	4.77
	1274.43
	6079.83
	2548.86 
	8628.69
	镇自管道路

	51
	56
	水库北岸路
	水库北岸
	翠湖湿地东
	7.22
	1600.16
	11553.76
	0.00 
	11553.76
	镇自管道路

	52
	57
	白水洼西环村路
	北至采光棚大院
	南至铁道
	3.46
	627.4
	2714.48
	782.13 
	3496.61
	镇自管道路

	53
	58
	白水洼环村东路
	南起梅辛路
	东至种鸡场
	4.91
	395.22
	1881.3
	0.00 
	1881.3
	镇自管道路

	54
	59
	支五路-常乐西路
	东马坊村西
	常乐西路
	5.24
	582.61
	2950.81
	1129.10 
	4079.91
	镇自管道路

	55
	60
	白水洼至梅所屯路
	上庄路
	东至梅所屯环村西路
	5.56
	878.22
	4353.34
	893.03 
	5246.37
	镇自管道路

	56
	61
	辛力屯北路
	西起辛力屯村东菜地
	东至大地公司
	5.1
	963.95
	4911.19
	0.00 
	4911.19
	镇自管道路

	57
	63
	前章村南路河道两侧
	村西南河道两侧
	八家窑坑河道两侧
	4.86
	2131.41
	9618.33
	4066.54 
	13684.87
	镇自管道路

	58
	64
	梅所屯村北路
	南起梅辛路
	北至北沙河河边
	5.12
	291.25
	1491.34
	145.16 
	1636.5
	镇自管道路

	59
	65
	西马坊京西稻景区周边道路
	
	
	4.88
	2938.03
	11723.9
	0.00 
	11723.9
	镇自管道路

	60
	66
	261医院门前至北玉河村口
	北玉河村口
	261医院门前
	5.85
	289.66
	1799.04
	452.00 
	2251.04
	镇自管道路

	61
	67
	八家南路
	八家南物流
	八家村南口
	5.69 
	199.56 
	2064.45 
	945.79 
	3010.24
	镇自管道路

	62
	68
	前章村东路北段
	垃圾楼
	沙阳路
	5.85 
	389.95
	2316.59
	0.00 
	2316.59
	镇自管道路

	63
	69
	双塔中心路
	双塔村南路路口
	镇边界
	8.49 
	712.37 
	6676.69 
	0.00 
	6676.69
	镇自管道路

	64
	69
	双塔中心路
	双塔村南路路口
	镇边界
	8.49 
	125.98 
	856.35 
	0.00 
	856.35
	镇自管道路

	65
	70
	上庄早市路
	上庄路
	皂甲屯村西口
	8.01 
	540.28
	4525.03
	0.00 
	4525.03
	镇自管道路

	66
	71
	南玉河路（东）
	皂甲屯东口
	南玉河牌坊
	6.13 
	843.78
	4411.26 
	360.64 
	4771.9
	镇自管道路

	67
	72
	环河路
	孔雀鸵鸟养殖培育基地北侧无名路
	皂甲屯早市口
	6.51 
	352.86
	2228.49 
	0.00 
	2228.49
	镇自管道路

	68
	73
	分拣中心东路
	资源化处理站门前
	沙阳路
	7.80 
	374.14 
	2809.80 
	0.00 
	2809.8
	镇自管道路

	69
	16
	朴乐朴西
	西辛力屯路
	路头水井房
	4.77
	413.22
	1906.52
	0.00 
	1906.52
	镇自管道路

	70
	71
	南玉河路（西）
	皂甲屯西口
	上庄中路
	6.13 
	458.77
	2364.76 
	0.00 
	2364.76
	镇自管道路

	71
	75
	西牛二路
	G7高速桥下
	福田西路
	7.93
	863.82
	6640.84
	480.00 
	7120.84
	镇自管道路

	72
	76
	福田西路
	尚禧路
	沙阳路
	26.67
	390.45
	9626.91
	8050.78 
	17677.69
	镇自管道路

	73
	77
	双塔河北西边路
	河边石墩
	上庄路
	4.5
	212.78
	1085.75
	0.00 
	1085.75
	镇自管道路

	74
	78
	白水洼铁道北
	上庄路
	原西郊农场鸡场门前
	6.15
	270.4
	1720.23
	0.00 
	1720.23
	镇自管道路

	75
	79
	后章村北路
	西辛力屯路
	后章村火车站西
	4.49
	321.32
	1508.62
	0.00 
	1508.62
	镇自管道路

	76
	80
	三嘉南街
	信苑东路
	三嘉南街东围墙
	6.22
	181.9
	1124.64
	0.00 
	1124.64
	镇自管道路

	77
	81
	渌水亭东路
	渌水亭北路
	渌水亭北路东侧小路
	7.84
	389.21
	3041.73
	0.00 
	3041.73
	镇自管道路

	78
	82
	渌水亭北路东侧南小路
	渌水亭北路东侧小路
	原尚野房北
	4.44
	245.18
	1101.78
	0.00 
	1101.78
	镇自管道路

	79
	84
	支六路
	锦绣山庄门前
	东马坊路
	5.38
	289.57
	1674.97
	0.00 
	1674.97
	镇自管道路

	80
	85
	常乐路
	上庄路
	晋风庄园门前
	6.89
	126.94
	822.66
	0.00 
	822.66
	镇自管道路

	81
	86
	北平房北路
	政府街
	五十七中门前
	4.53
	284.47
	1290.6
	327.61 
	1618.21
	镇自管道路

	82
	87
	清泽园中心路
	政府东路
	翠湖南路
	14
	282
	5708.46
	135.79 
	5844.25
	2026年更新

	83
	88
	1号站路
	上庄路
	1号站门前
	10.73
	154.67
	1636.92
	0.00 
	1636.92
	镇自管道路

	84
	89
	再生水厂路
	翠湖东路
	再生水厂路东头路边
	9.03
	379.19
	3808.94
	2400.89 
	6209.83
	镇自管道路

	85
	90
	双塔河北东边路
	上庄路
	河边限高杆
	4.78
	873.30 
	3915.28
	0.00 
	3915.28
	镇自管道路

	86
	91
	上庄中路
	上庄中路南头
	上庄镇第二办公区桥北
	6.34
	639.84
	4212.16
	0.00 
	4212.16
	镇自管道路

	87
	92
	敬老院西路
	南玉河路
	门前
	6.16
	35.35
	222.99
	0.00 
	222.99
	镇自管道路

	88
	93
	016县道
	周家湾北口
	村界
	4.1
	478.47
	965.27 
	0.00 
	965.27
	镇自管道路

	89
	94
	朴乐朴北
	西辛力屯路
	路头林地边
	7.48
	241.73
	1805.32 
	0.00 
	1805.32
	镇自管道路

	90
	95
	上庄村村内路
	村内路
	村内路
	4.64
	507.39
	2664.69 
	0.00 
	2664.69
	镇自管道路

	91
	96
	上庄村村内路
	村内路
	村内路
	4.32
	291.68
	1328.66 
	0.00 
	1328.66
	镇自管道路

	92
	97
	上庄村村内路
	村内路
	村内路
	3.78
	177.39
	695.07 
	0.00 
	695.07
	镇自管道路

	93
	98
	上庄村村内路
	村内路
	村内路
	4.13
	199.33
	844.91 
	0.00 
	844.91
	镇自管道路

	94
	99
	上庄村村内路
	村内路
	村内路
	3.89
	339.56
	1426.21 
	0.00 
	1426.21
	镇自管道路

	95
	100
	上庄村村内路
	村内路
	村内路
	2.8
	171.13
	491.23 
	0.00 
	491.23
	镇自管道路

	96
	101
	上庄村村内路
	村内路
	村内路
	3.9
	89.09
	348.10 
	0.00 
	348.1
	镇自管道路

	97
	102
	上庄村村内路
	村内路
	村内路
	5.07
	461.41
	2413.47 
	0.00 
	2413.47
	镇自管道路

	98
	103
	上庄村村内路
	村内路
	村内路
	4.3
	88.86
	371.56 
	0.00 
	371.56
	镇自管道路

	99
	104
	上庄村村内路
	村内路
	村内路
	5.28
	235.8
	1317.63 
	0.00 
	1317.63
	镇自管道路

	100
	105
	上庄村村内路
	村内路
	村内路
	3.97
	168.14
	690.04 
	0.00 
	690.04
	镇自管道路

	101
	106
	上庄村村内路
	村内路
	村内路
	4.9
	226.62
	1098.26 
	0.00 
	1098.26
	镇自管道路

	102
	107
	上庄村村内路
	村内路
	村内路
	4.62
	261.95
	1198.08 
	0.00 
	1198.08
	镇自管道路

	103
	108
	上庄村村内路
	村内路
	村内路
	3.99
	472.44
	2000.11 
	0.00 
	2000.11
	镇自管道路

	104
	109
	上庄村村内路
	村内路
	村内路
	5.87
	510.23
	3132.91 
	0.00 
	3132.91
	镇自管道路

	105
	110
	上庄村村内路
	村内路
	村内路
	3.75
	194.33
	738.05 
	0.00 
	738.05
	镇自管道路

	106
	111
	上庄村村内路
	村内路
	村内路
	5.19
	250.18
	1328.76 
	0.00 
	1328.76
	镇自管道路

	107
	112
	南玉河村村内路
	村内路
	村内路
	4.64
	300.1
	1452.35 
	0.00 
	1452.35
	镇自管道路

	108
	113
	南玉河村村内路
	村内路
	村内路
	4.51
	463.49
	2129.48 
	0.00 
	2129.48
	镇自管道路

	109
	114
	南玉河村村内路
	村内路
	村内路
	3.39
	173.35
	560.44 
	0.00 
	560.44
	镇自管道路

	110
	115
	南玉河村村内路
	村内路
	村内路
	5.35
	342.89
	1791.13 
	0.00 
	1791.13
	镇自管道路

	111
	116
	老上庄路
	卫生院南（新上庄路）
	原百丽盛（新上庄路）
	15.5
	860
	16534.29 
	1553.35 
	18087.64
	2026年新增

	112
	117
	沙阳路
	两区交界前章桥
	前章村种猪厂
	17.5
	316
	11134.61 
	6156.69 
	17291.3
	2026年新增

	113
	118
	沙阳路辅路
	原海发路口（上庄路）
	永泰庄西北口
	5.5
	318
	1761.23 
	0.00 
	1761.23
	2026年新增

	合计
	83640.11 
	550307.81 
	88959.34 
	639267.15
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