采购需求
一、采购标的
1.采购标的
	总院

	序号
	配送产品名称
	规格
	纯度
	单位
	是否接受进口产品
	单价限价

	1
	医用氧气（液氧）
	175L焊接绝热气瓶
	≥99.5%
	罐
	否
	650元/罐

	2
	医用氧气1
	40L
	≥99.5%
	瓶
	否
	60元/瓶

	3
	医用氧气2
	10L
	≥99.5%
	瓶
	否
	20元/瓶

	4
	医用氧气3
	8L
	≥99.5%
	瓶
	否
	20元/瓶

	5
	医用氧气4
	3L
	≥99.5%
	瓶
	否
	20元/瓶

	6
	液氮
	根据液氮罐有效容量计算
	≥99.999%
	公斤
	否
	4元/公斤

	7
	高纯氮气
	40L
	≥99.999%
	瓶
	否
	70元/瓶

	8
	高纯二氧化碳（4N）
	40L
	≥99.99%
	瓶
	否
	950元/瓶

	分院

	序号
	配送产品名称
	规格
	纯度
	单位
	是否接受进口产品
	单价限价

	1
	医用氧气5
	40L
	≥99.5%
	瓶
	否
	60元/瓶


2.项目背景/项目概述
无。
二、商务要求
1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
期限：自合同签订之日起1年。
地点：北京市隆福医院指定地点。
2. 付款条件（进度和方式）
气体供应证上或送货三联单上的用量记录，经供需双方签字确认后，每月核对。投标人在每月25日前给采购人开具付款通知，采购人应于收到付款通知10日内进行确认或提出疑义，投标人根据确认付款金额开具发票后，采购人在收到发票后60个工作日内，以汇款方式向合同载明的投标人账户付款。
三、技术要求
（一）基本要求
1.采购标的需实现的功能或者目标
本次招标采购是为北京市隆福医院购买医用气体，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
符合已颁布的现行中华人民共和国认可的国家标准、地方标准和行业标准。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。
（二）服务内容及要求
1.采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
1.1、医用氧气（液氧）纯度≥99.5%。
1.2、医用氧气1纯度≥99.5%。
1.3、医用氧气2纯度≥99.5%。
1.4、医用氧气3纯度≥99.5%。
1.5、医用氧气4纯度≥99.5%。
1.6、液氮纯度≥99.999%。
1.7、高纯氮气纯度≥99.999%。
1.8、高纯二氧化碳（4N）纯度≥99.99%。
1.9、医用氧气5纯度≥99.5%。
2.采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
2.1.货物要求
2.1.1投标人按次提供产品的检验报告。满足国家最新相关规定。
2.1.2.瓶装气体以投标人为采购人实际供应瓶数为准，由双方经办人签字生效。
2.1.3.投标人应根据采购人提供的货物清单、技术指标进行配送，产品灌装计量精准。
2.1.4.投标人应采购人要求，随时协助处理合同履行中出现的应急突发事件。
2.1.5提供的货品应符合国家对医用气体及危险气体的相关规定，对互有禁忌的产品进行分类配送，确保运输及产品安全。 
2.1.6提供的产品应在产品有效期内，保证钢瓶在年检日期内。 
2.1.7投标人需提供气瓶报废的回收服务，并出具接收单，此项服务产生的费用已包含在报价中。 
2.1.8.承担供气期间气瓶的维护保养和检测。保证气瓶安全合法，并在检验合格有效期内。所有气瓶的检验免费。
2.1.9瓶装气体不得出现盛装的气体介质与钢瓶允许充装介质不符的情况发生。 
2.1.10 采购人现使用的气瓶需由投标人无条件接收,包括但不限于气瓶检测、充装、维修等，并不收取额外费用；投标人需确保所有气瓶均能安全正常使用，如采购人检测后不能使用的，投标人应出示具有法律效力的检测报告。 
2.2.运输（车辆）及人员要求
2.2.1、运输车辆在运送气体产品时要严格遵守国家对化学危险品运输的相关规定。
2.2.2、押运人员及司机到达运送现场，须佩戴必要的安全防护用品，持证上岗。
2.2.3、危险品运输车辆进入采购人院区内严格按照采购人的交通标志行驶，并根据采购人要求，按指定的地点卸货，卸货时应严格按照安全操作规程进行操作，完成工作后办理产品交接手续。
2.2.4、投标人需具有应急抢修能力及售后能力，投标人为本项目拟派的其他人员需具有中华人民共和国特种作业操作证（低压电工作业、熔化焊接与热切割作业）。
2.3、订货及供货要求 
2.3.1、采购人采用录音电话或传真订货，投标人需全年7×24小时有人响应。
2.3.2、投标人接到订货方订货电话后48小时内将货品送到采购人指定地点。
[bookmark: OLE_LINK11]2.3.3、如接到临时紧急订单，投标人应保证在收到需求通知后0.5小时内给予反馈，3小时之内供气到采购人指定地点。
2.3.4、无论采购人需用气量多少，投标人应按时将采购人所需气体运送至采购人指定地点，不得因供货量少等理由拒绝供货。
2.3.5、如有重大活动、节假日、极端恶劣天气影响道路交通情况下，投标人需保证有充足的人员及车辆，保证不中断供应。
2.4、项目中标人不准以任何形式将此项目转包给第三方。
2.5、采购人要求投标人对双院区原供应单位投放的气瓶，要求如下：
2.5.1、为了保证采购人用气安全，投标人必须配合采购人对双院区中标单位投放的气瓶由采购人指定评估公司评估后进行资产交接，在当前气瓶运行条件符合国家要求的状态下无需再另行投放，必须免费配合采购人双院区气瓶的相应资产交接手续。（如中标为原供应商此条不适用）
2.5.2、投标人承担在供气服务期间采购人气瓶的维护保养和检测。
2.5.3、投标人负责气瓶的免费检验，确保在检验合格有效期内。
2.6、招标文件中的采购数量仅为预估量，具体采购数量以实际发生为准并进行结算，投标人报价不得超过单价最高限价，总报价不作为最终合同金额，采购按实际采购量进行结算，总结算金额不超过采购预算。
2.7、培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人应答时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。
3.为落实政府采购政策需满足的要求：
3.1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购服务由中型或小型或微型企业承接的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
3.2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
3.4.鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.5.鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
[bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK56]3.6.实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

4.采购标的的其他技术、服务等要求：
★4.1、投标人应具备专用运输车辆和符合国家相关要求的驾驶员、押运人员。其中拟派本项目的驾驶员应持有《中华人民共和国道路运输从业人员从业资格证》（从业资格类别应包含“道路危险货物运输驾驶员或危货驾驶员”），押运人员应持有《中华人民共和国道路运输从业人员从业资格证》（从业资格类别应包含“道路危险货物运输押运人员或危货押运员”）。（若委托第三方单位运输的，第三方单位拟派本项目的驾驶员、押运人员也需满足上述要求）（投标文件中提供车辆行驶证及驾驶员、押运人员相关证明文件加盖投标人公章）
★4.2、驾驶员及押运人员每次到达运送现场操作过程中必须穿工作服佩戴必要的安全防护用品（应提供承诺函），且均需持《特种设备作业人员证》上岗，作业项目应包含移动式压力容器充装（项目代号：R2）。（若委托第三方单位运输的，第三方单位拟派本项目的驾驶员及押运人员也需满足上述要求）（投标文件中提供承诺函及相关证明文件加盖投标人公章）
★4.3、针对本项目涉及的医用氧气（液氧）：投标人应提供所投液氧生产厂家有效《药品注册证书》或《药品再注册批件》或《药品补充申请批件》或《药品再注册批准通知书》或《药品补充申请批准通知书》复印件并加盖投标人公章。（以上包含“氧以及液态”字样）（有效期内））
★4.4、针对本项目涉及的医用氧气：投标人应提供所投医用氧气生产厂家有效的《药品注册证书》或《药品再注册批件》或《药品补充申请批件》或《药品再注册批准通知书》或《药品补充申请批准通知书》复印件并加盖投标人公章。（以上包含“氧”字样）（有效期内））
（三）验收标准
1、采购人有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。
2、检验和测试在交货地或货物的最终目的地进行,具体以采购人要求为准。
3、如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，采购人可以拒绝接受该货物，投标人应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。
4、交货时，投标人应将制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面检验，制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。
5、采购人组成立验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由投标人承担。
6、验收标准：按照合同规定的产品名称、数量、规格等相关项目进行验收，按照国家或行业内相关标准及规范及本项目规定的标准与法规的最高标准执行。

（四）其他要求
无。
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