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1、 采购标的
1. 采购标的：对全区未进行“煤改清洁能源”的村庄、社区，全部实施优质燃煤替代。全区型煤供应点共计4个:永定镇、军庄镇、王平镇、斋堂镇(其中:龙镇、清水镇、潭柘寺镇、东辛房街道办事处、大峪街道办事处居民可就近到周边斋堂镇、永定镇等销售网点购买)，用户凭优质燃煤购煤券到销售网点购买优质燃煤。接受进口产品。
2、 商务要求
1.实施时间：2026-2027年采暖季
[bookmark: _Toc12528][bookmark: _Toc32438]2.供货地点：采购人指定地点，在合同签订后，所有货物均由供货方根据采购人要求免费送货至采购人指定的交货地点。
[bookmark: _Toc851]3.质量保证期：合同签订之日起至本项目采暖季结束
3、 技术要求
[bookmark: _Toc7822]1、基本要求：
[bookmark: _Toc23799][bookmark: _Toc2139][bookmark: _Toc29375]1.1 标的需实现的主要功能或目标：对全区未进行“煤改清洁能源”的村庄、社区，全部实施优质燃煤替代。全区型煤供应点共计4个:永定镇、军庄镇、王平镇、斋堂镇(其中:龙镇、清水镇、潭柘寺镇、东辛房街道办事处、大峪街道办事处居民可就近到周边斋堂镇、永定镇等销售网点购买)，用户凭优质燃煤购煤券到销售网点购买优质燃煤。
1.2 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：由中标公司进行采购、生产优质燃煤，按照优惠价格配送到各镇街的型煤销售网点，由各镇街的型煤销售网点负责销售。用户凭优质燃煤购煤券按照规定时限到销售网点购买优质燃煤,确保燃煤使用安全。（优质燃煤供应计划于2026年10月开始,于2027年3月结束)。
2、采用标准规范：
[bookmark: _Toc32140][bookmark: _Toc16814][bookmark: _Toc27801]满足国家标准，行业标准及相关技术规范等，需要符合质量、安全、技术规格、物理特性等要求。
[bookmark: _Toc5702]3、售后服务要求
[bookmark: _Toc5438]如供货商所提供的货物有任何质量问题，需供货商无条件更换。
[bookmark: _Toc31180][bookmark: _Toc29913][bookmark: _Toc24372]4、验收标准
4.1供应商提供的每批次货物都应出具具有检测资质的北京市检测机构产品合格检验报告；
4.2采购人有权拒绝接受任何不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担；
4.3供应商应保证，在提供本项目的货物、服务或其任何一部分不会产生因第三方依法享有的专利权、商标权或其他知识产权；如果供应商不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在投标文件中附有相关证明文件，如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由供应商承担；
4.4验收按国家有关的规定、规范进行。
5、其他要求
5.1企业必须保证有充足的库存，具备能及时配送的服务体系；
5.2采购单位有权要求对中标单位所提供的产品进行核查，如不符合《商品煤质量管理暂行办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国生态环境部、中华人民共和国商务部、中华人民共和国海关总署、国家工商行政管理总局、国家质量监督检验检疫总局第16号令）和北京市《低硫煤及制品环保技术要求》（DB11/T 097-2019）等文件、标准，采购单位有权取消中标公司的中标资格。（★投标人需提供针对本条款的承诺函原件并加盖本单位公章）；
5.3本项目投标价格包含货物产品价（煤原价）、运费、装卸费、包装费、保险费、利息、税金及预估风险等所有费用，即货物运到指定地点的全部费用的总和；
5.4如供应商中标后无正当理由不与采购人签订合同，或签订合同时提出附加条件，将被取消中标资格；
5.5具体价格以评审为准。


附件：
	序号
	商品名称
	规格要求
	数量
(吨)
	最高限价
（元/吨）

	1
	球形煤
	★符合《商品煤质量管理暂行办法》及北京市《低硫煤及制品环保技术要求》（DB11/T 097-2019）等文件、标准。
⑴灰分≤25%，
⑵挥发分≤10%，
⑶全硫≤0.4%，
⑷发热量≥24MJ/kg，
⑸磷≤0.1%，氯≤0.15%，
砷≤20μg/g，汞≤0.25μg/g，
氟≤200μg/g。
	648.5（最终以实际供货量为准）
	2175

	2
	蜂窝煤

	★符合《商品煤质量管理暂行办法》及北京市《低硫煤及制品环保技术要求》（DB11/T 097-2019）等文件、标准。
类别：圆形，直径Φ125mm。
⑴灰分≤31%，
⑵挥发分≤10%，
⑶全硫≤0.4%，
⑷发热量≥21MJ/kg，
⑸磷≤0.1%，氯≤0.15%，
砷≤20μg/g，汞≤0.25μg/g，
氟≤200μg/g。
	61（最终以实际供货量为准）
	2157

	3
	优质块煤
	★符合《商品煤质量管理暂行办法》及北京市《低硫煤及制品环保技术要求》（DB11/T 097-2019）等文件、标准。
⑴灰分≤16%，
⑵挥发分≤10%，
⑶全硫≤0.4%，
⑷磷≤0.1%，氯≤0.15%，
砷≤20μg/g，汞≤0.25μg/g，
氟≤200μg/g。
	376.5（最终以实际供货量为准）
	1755
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各镇街2026-2027年采暖季优质燃煤需求量汇总表              

	镇街名称
	燃煤类型（单位：吨）

	
	球形煤
	优质块煤
	蜂窝煤
	小计

	斋堂镇
	350
	4
	0
	354

	军庄镇
	139
	153
	0
	292

	龙泉镇
	18
	60
	4
	82

	潭柘寺镇
	14
	38
	0
	52

	永定镇
	0
	40
	0
	40

	王平镇
	70
	0
	0
	70

	清水镇
	22.5
	13.5
	0
	36

	大峪街道办事处
	32
	58
	50
	140

	东辛房街道办事处
	3
	10
	7
	20

	合计
	648.5
	376.5
	61
	1086
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