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[bookmark: _Toc99301419][bookmark: _Hlk241591151]
第一章   投标邀请
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：TC260V0J2
[bookmark: _Hlk242827000][bookmark: OLE_LINK11]2.项目名称：海淀医院信息化升级改造项目 
[bookmark: OLE_LINK19]3.项目预算金额：1174.777181万元、项目最高限价（如有）：1174.777181万元
4.采购需求：
	[bookmark: _Hlk225521968]包号
	标的名称
	采购包
预算金额
（万元）
	数量
	简要技术需求或服务要求

	01
	             信息化升级改造
	[bookmark: OLE_LINK10]1174.777181
	一批
	完成采购需求中各流程治理模块对应软件系统的功能配置、定制开发及部署上线，确保系统功能满足采购人实际业务运营需求。


[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK4]5.合同履行期限：自合同签订之日起至合同项下全部义务履行完毕止
[bookmark: OLE_LINK13]6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
[bookmark: OLE_LINK6]2.1 中小企业政策
■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：__________________。
2.2 其他落实政府采购政策的资格要求（如有）：___________________。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否属于政府购买服务：
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.2其他特定资格要求： 

[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]三、获取招标文件
[bookmark: OLE_LINK14]1.时间：2026年9月30日至2026年10月13日，每天上午9:00至11:00，下午1:30至5:00（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台
[bookmark: OLE_LINK8]3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。
4.售价：0元。

[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标截止时间、开标时间：2026年10月21日14点00分（北京时间）。
[bookmark: OLE_LINK17]地点：北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home），本项目采用远程电子投标及开标方式，由投标人自行对电子投标文件进行解密，不接受纸质文件，无须投标人到达现场。请投标人务必远程参加并保持联系人电话畅通，同时确保使用制作上传本项目电子投标文件的计算机设备及自身CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台自行进行解密操作。

[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
[bookmark: OLE_LINK9]1.本项目需要落实的政府采购政策：
1.1	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；
1.2	政府采购节能产品、环境标志产品；
1.3   《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及相关规定。
具体详见投标人须知 
2.本项目的采购年限为____年、预算金额为____万元、当年安排数为____万元。（仅适用于部门预算分年度安排但不宜按年度拆分的采购项目，本项目不适用）
3.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA数字证书服务热线 010-58511086
电子营业执照服务热线 400-699-7000
技术支持服务热线    010-86483801
3.1办理CA数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
3.2注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
3.3驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。
3.4 获取电子招标文件
供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。
供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。
3.5编制电子投标文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
3.6提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
3.7电子开标
供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。
3.8其他注意事项：
①不按照文件要求上传电子投标文件的，采购人及该授权采购代理均不予受理。
②因投标人忘记数字证书登录密码、解密数字证书发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人放弃投标，由投标人自身承担一切后果。
③若投标人已申请多把数字证书，请注意使用差别，确保制作的投标文件和开标解密时使用的数字证书一致，造成解密失败的，由投标人负责。 
④投标人应充分考虑到网络及系统平台可能存在的非正常情况，在投标文件递交截止时间之前完成上传。
4.采购人监督管理部门联系人、联系方式：张菁、010-82693128

[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名    称：北京市海淀医院
[bookmark: OLE_LINK2]地    址：北京市海淀区中关村大街29号
联系方式：010-62521228
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]名    称：中招国际招标有限公司
[bookmark: OLE_LINK3]地    址：北京市海淀区学院南路62号院1号楼6层(601-615室)、9层(903-915室)
联系方式：010-62108274
3.项目联系方式
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK18]项目联系人：梅建伟、卢燕、张文浩、曹武宁
电      话：010-62108274
电子  邮箱：meijianwei@cntcitc.com.cn

[bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc99301420][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc195842950]
第二章   投标人须知
[bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc127151720]投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
□服务
■货物

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
■否

	2.4
	核心产品
	□关于核心产品本项目__包不适用。
[bookmark: OLE_LINK15]□本项目__包为单一产品采购项目。
[bookmark: OLE_LINK5]■本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：护士PDA

	3.1
	现场考察
	■不组织
□组织，考察时间：__年_月_日_点_分
考察地点：____________。

	
	开标前答疑会
	■不召开
□召开，召开时间：__年_月_日_点_分
召开地点：____________。

	4.1
	样品
	投标样品递交：
■不需要
□需要，具体要求如下：
（1）样品制作的标准和要求：_________；
（2）是否需要随样品提交相关检测报告：
□不需要
□需要
（3）样品递交要求：_________；
（4）未中标人样品退还：_________；
（5）中标人样品保管、封存及退还：_________；
（6）其他要求（如有）：_________。

	5.3.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业

	
11.2
	投标报价
	投标报价的特殊规定：
■无
□有，具体情形：_____。

	12.1
	投标保证金
	投标保证金金额：预算金额1.5%
投标保证金收受人信息： 
电汇或银行转账按照以下方式获取账户信息：
（一）	网上注册：登录中招联合招标采购平台（http://www.365trade.com.cn；以下简称“交易平台”）进行免费注册；
（二）	获取招标文件：经办人凭注册时的用户名、密码验证身份登录，进入中招联合电子招标采购平台在线免费购买招标文件（可选择电汇或者现金方式支付0元标书款，无需缴纳平台服务费）
（三）	保证金账号获取：招标文件购买完成后进入“缴纳保证金”功能模块，填写相关信息后通过平台自动获取保证金收款账户信息。请投标人按此信息将保证金电汇或银行转账至指定账户。
特别注意：该账号为虚拟账号，仅针对本投标人本项目分包有效，对于其他投标人、其他项目或分包无效。
中招国际招标有限公司委托中招联合信息股份有限公司及平安银行股份有限公司北京分行办理投标保证金收、退、转及结账、结算等相关业务。保证金办理相关问题请咨询中招联合（010-86397110）

	12.8.2
	
	投标保证金可以不予退还的其他情形：
■无
□有，具体情形：_____。

	13.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算90日历天。

	18.2
	解密时间
	解密时间：30分钟

	22.1
	确定中标人
	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人：
■否
□是
中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： 
■得分且投标报价均相同的，以评审因素的量化指标评审得分高者为中标人
□随机抽取

	25.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 
□不允许
■允许，具体要求：
（1）可以分包履行的具体内容：__柜式七氟丙烷灭火装置、气体灭火控制器、机房改造（装修配套）___；
（2）允许分包的金额或者比例： 724345.91元   ；
（3）其他要求：_分包商资质要求不低于建筑装修装饰工程专业承包贰级、消防设施工程专业承包贰级_。

	25.6
	政采贷
	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。

	26.1.1
	询问
	询问提出形式：口头询问：请致电010-62108274  
书面询问：请将书面文件递交至：中招国际招标有限公司611C室

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：中招国际招标有限公司综合发展部；
联系电话：010-62108274；010-62108058；
通讯地址：北京市海淀区学院南路62号院中关村资本大厦。

	27
	代理费
	收费对象：
□采购人
■中标人
收费标准：参照原国家计委计价格【2002】1980号文和国家发改委发改办价格【2003】857号文的计算方法收取；
缴纳时间：领取中标通知书的同时。

	28
	通知书
	在公告中标结果的同时，中招国际招标有限公司将在中招联合招标采购平台向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出招标结果通知书。
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[bookmark: _Toc353873932][bookmark: _Toc265228355][bookmark: _Toc305158785][bookmark: _Toc353825542][bookmark: _Toc142311019][bookmark: _Toc226337213][bookmark: _Toc150774722][bookmark: _Toc305158859][bookmark: _Toc195842882][bookmark: _Toc127151517][bookmark: _Toc150480755][bookmark: _Toc353873662][bookmark: _Toc226965790][bookmark: _Toc264969207]投标人须知
[bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc151190145]	一   说  明	
1. [bookmark: _Toc305158861][bookmark: _Toc264969209][bookmark: _Toc265228357][bookmark: _Toc305158787]采购人、采购代理机构、投标人、联合体
0. 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
0. 投标人（也称“投标人”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
0. 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。
1. [bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc226309764][bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc265228358]资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
1. 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
1. 项目属性见《投标人须知资料表》。
1. 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
1. 核心产品见《投标人须知资料表》。
1. 现场考察、开标前答疑会
2. [bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc226965795][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc150480760][bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc226309766][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc150774727][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc265228360]若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
2. 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
1. 样品
3. 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
3. 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
1. 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
4. 采购本国货物、工程和服务
0. 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
0. 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。
0. 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
4. 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
1. 中小企业定义：
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
4. 
4. 
1. 
0. 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。
0. 投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
0. 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
0. 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
1. 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
1. 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
1. 
1. 
2. 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
2. 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
2. 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
2. 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
2. 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
2. 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
1. 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
1. 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
1. 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
4. 政府采购节能产品、环境标志产品
2. 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
2. 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
2. 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
2. 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。
4. 正版软件
3. 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
4. 网络安全专用产品
4. 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。
4. 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）
5. 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
4. 采购需求标准
6. 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。
6. [bookmark: _Hlk164953935]其他政府采购需求标准 
[bookmark: _Hlk164955325]为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。
4. 本国产品标准及相关政策
7. 《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及相关规定。
7. 符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定的本国产品情形的，可享受的本国产品的支持政策，用扣除后的价格参加评审。
（1）当政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

1. 投标费用
5. 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
[bookmark: _1.8_计量单位]
二   招标文件
1. [bookmark: _Toc164229218][bookmark: _Toc149720816][bookmark: _Toc226309767][bookmark: _Toc226965713][bookmark: _Toc151190150][bookmark: _Toc151193765][bookmark: _Toc127151523][bookmark: _Toc226965796][bookmark: _Toc195842888][bookmark: _Toc142311025][bookmark: _Toc164229364][bookmark: _Toc150509274][bookmark: _Toc151193621][bookmark: _Toc305158865][bookmark: _Toc151193837][bookmark: _Toc150480761][bookmark: _Toc265228361][bookmark: _Toc226337219][bookmark: _Toc164608637][bookmark: _Toc151193911][bookmark: _Toc127161437][bookmark: _Toc305158791][bookmark: _Toc150774728][bookmark: _Toc150774623][bookmark: _Toc264969213][bookmark: _Toc164351617][bookmark: _Toc151193693][bookmark: _Toc520356147][bookmark: _Toc164608792][bookmark: _Toc127151724]招标文件构成
6. 招标文件包括以下部分：
1. 投标邀请
1. 投标人须知
1. 资格审查
1. 评标程序、评标方法和评标标准
1. 采购需求
1. 拟签订的合同文本
1. 投标文件格式
6. 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。
1. 对招标文件的澄清或修改
7. 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
7. 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
7. 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
[bookmark: _Toc516367020][bookmark: _Toc151193768][bookmark: _Toc264969216][bookmark: _Toc151190153][bookmark: _Toc195842891][bookmark: _Toc265228364][bookmark: _Toc150509277][bookmark: _Toc150774626][bookmark: _Toc151193914][bookmark: _Toc150480764][bookmark: _Toc226309770][bookmark: _Toc305158868][bookmark: _Toc151193696][bookmark: _Toc151193624][bookmark: _Toc305158794][bookmark: _Toc142311028][bookmark: _Toc226965799][bookmark: _Toc226337222][bookmark: _Toc226965716][bookmark: _Toc151193840][bookmark: _Toc150774731][bookmark: _Toc127151526][bookmark: _Toc520356150]
三   投标文件的编制
1. [bookmark: _Toc127161441][bookmark: _Toc226965717][bookmark: _Toc150480765][bookmark: _Toc151193841][bookmark: _Toc164608641][bookmark: _Toc305158869][bookmark: _Toc151193769][bookmark: _Toc151193915][bookmark: _Toc151193625][bookmark: _Toc164229222][bookmark: _Toc226337223][bookmark: _Toc164608796][bookmark: _Toc226309771][bookmark: _Toc151190154][bookmark: _Toc150774627][bookmark: _Toc151193697][bookmark: _Toc264969217][bookmark: _Toc127151728][bookmark: _Toc150509278][bookmark: _Toc149720820][bookmark: _Toc520356151][bookmark: _Toc226965800][bookmark: _Toc265228365][bookmark: _Toc195842892][bookmark: _Toc164351621][bookmark: _Toc516367021][bookmark: _Toc164229368][bookmark: _Toc150774732][bookmark: _Toc142311029][bookmark: _Toc127151527][bookmark: _Toc305158795]投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言
8. 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
8. 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
8. 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
1. [bookmark: _Ref467306195][bookmark: _Ref467306676][bookmark: _Toc516367022][bookmark: _Toc164229369][bookmark: _Toc142311030][bookmark: _Toc195842893][bookmark: _Toc127151729][bookmark: _Toc151193626][bookmark: _Toc149720821][bookmark: _Toc226337224][bookmark: _Toc264969218][bookmark: _Toc305158870][bookmark: _Toc151190155][bookmark: _Toc150774628][bookmark: _Toc127161442][bookmark: _Toc164351622][bookmark: _Toc226965718][bookmark: _Toc265228366][bookmark: _Toc226309772][bookmark: _Toc151193916][bookmark: _Toc164229223][bookmark: _Toc151193770][bookmark: _Toc164608642][bookmark: _Toc150774733][bookmark: _Toc151193698][bookmark: _Toc305158796][bookmark: _Toc127151528][bookmark: _Toc150480766][bookmark: _Toc150509279][bookmark: _Toc164608797][bookmark: _Toc520356152][bookmark: _Toc151193842][bookmark: _Toc226965801]投标文件构成
9. [bookmark: _Ref467052588]投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
9. 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
9. 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
9. 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
9. 投标人认为应附的其他材料。
1. [bookmark: _Toc127151530][bookmark: _Toc151190157][bookmark: _Toc164229371][bookmark: _Toc150774735][bookmark: _Toc151193700][bookmark: _Toc142311032][bookmark: _Toc164608644][bookmark: _Toc151193844][bookmark: _Toc150480768][bookmark: _Toc150509281][bookmark: _Toc151193628][bookmark: _Toc127161444][bookmark: _Toc150774630][bookmark: _Toc164351624][bookmark: _Toc520356155][bookmark: _Toc164608799][bookmark: _Toc149720823][bookmark: _Toc127151731][bookmark: _Toc151193772][bookmark: _Toc164229225][bookmark: _Toc151193918][bookmark: _Toc195842895]投标报价
10. 所有投标均以人民币为计价货币。
10. 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
1. 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；
1. 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。 
10. 采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
10. 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。
1. [bookmark: _Toc151193919][bookmark: _Toc520356156][bookmark: _Toc149720824][bookmark: _Toc151193629][bookmark: _Toc164229226][bookmark: _Toc150774736][bookmark: _Toc265228369][bookmark: _Toc151193845][bookmark: _Toc226965721][bookmark: _Toc264969221][bookmark: _Toc150774631][bookmark: _Toc151190158][bookmark: _Toc164351625][bookmark: _Toc127151732][bookmark: _Toc151193701][bookmark: _Ref467306513][bookmark: _Toc142311033][bookmark: _Toc150480769][bookmark: _Toc164229372][bookmark: _Toc151193773][bookmark: _Toc164608800][bookmark: _Toc195842896][bookmark: _Toc127161445][bookmark: _Toc127151531][bookmark: _Toc305158799][bookmark: _Toc150509282][bookmark: _Toc226965804][bookmark: _Toc305158873][bookmark: _Toc226309775][bookmark: _Toc164608645][bookmark: _Toc226337227]投标保证金
11. [bookmark: _Ref467306302]投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。
11. 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
11. [bookmark: _Hlk164959831]投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。
11. 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。
11. 投标保证金有效期同投标有效期。
11. 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。
11. 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：
6. 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；
6. 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；
6. 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；
6. 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
11. 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：
7. 投标有效期内投标人撤销投标文件的；
7. 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。
1. [bookmark: _Toc164351626][bookmark: _Toc164229227][bookmark: _Toc127151733][bookmark: _Toc151193774][bookmark: _Toc226965805][bookmark: _Toc164608801][bookmark: _Toc150774737][bookmark: _Toc151193630][bookmark: _Toc226965722][bookmark: _Toc151193846][bookmark: _Toc265228370][bookmark: _Toc305158800][bookmark: _Toc150480770][bookmark: _Toc164608646][bookmark: _Toc305158874][bookmark: _Toc150509283][bookmark: _Toc195842897][bookmark: _Toc149720825][bookmark: _Toc264969222][bookmark: _Toc151193920][bookmark: _Toc127151532][bookmark: _Toc226337228][bookmark: _Toc226309776][bookmark: _Toc142311034][bookmark: _Toc520356157][bookmark: _Toc127161446][bookmark: _Toc151193702][bookmark: _Toc150774632][bookmark: _Toc151190159][bookmark: _Toc164229373]投标有效期
12. 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。
1. [bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc127161447][bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc151193631][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc164351627][bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc151193775]投标文件的签署、盖章
13. [bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc226965724][bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc226309778][bookmark: _Toc150774739][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc265228372]招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。
13. 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交
1. [bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc127161449][bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc150509286][bookmark: _Toc264969225][bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc226965725][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc195842900][bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc305158803][bookmark: _Toc164229376]投标文件的提交
14. 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台投标人操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
14. 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。
1. [bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc151193706][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc305158878][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc150774636]投标截止时间
15. 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。
1. [bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc195842902][bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc150774742][bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc142311039]投标文件的修改与撤回
16. 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
16. 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

[bookmark: _Toc127151538][bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc305158880][bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc305158806][bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc226965811][bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc195842903][bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc264969228][bookmark: _Toc150774638][bookmark: _Toc151193636][bookmark: _Toc142311040][bookmark: _Toc150774743][bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc265228376][bookmark: _Toc151193926][bookmark: _Toc226965728][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc150509289]五   开标、资格审查及评标
1. [bookmark: _Toc226309783][bookmark: _Toc127161453][bookmark: _Toc151193637][bookmark: _Toc164608653][bookmark: _Toc149720832][bookmark: _Toc164351633][bookmark: _Toc195842904][bookmark: _Toc151193927][bookmark: _Toc520356164][bookmark: _Toc264969229][bookmark: _Toc164608808][bookmark: _Toc151193781][bookmark: _Toc226965729][bookmark: _Toc151190166][bookmark: _Toc226965812][bookmark: _Toc151193853][bookmark: _Toc226337235][bookmark: _Toc164229234][bookmark: _Toc305158881][bookmark: _Toc151193709][bookmark: _Toc150774744][bookmark: _Toc150509290][bookmark: _Toc164229380][bookmark: _Toc305158807][bookmark: _Toc265228377][bookmark: _Toc127151740][bookmark: _Toc150774639][bookmark: _Toc142311041][bookmark: _Toc127151539][bookmark: _Toc150480777]开标
17. 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
17. [bookmark: _Hlk167284562]本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。
17. [bookmark: _Toc520356165][bookmark: _Hlk143533942]开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。
17. 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。
17. 投标人不足3家的，不予开标。
1. 资格审查
18. 见第三章《资格审查》。
1. [bookmark: _Toc226965730][bookmark: _Toc164229381][bookmark: _Toc226337236][bookmark: _Toc226309784][bookmark: _Toc142311042][bookmark: _Toc151190167][bookmark: _Toc164351634][bookmark: _Toc305158882][bookmark: _Toc305158808][bookmark: _Toc265228378][bookmark: _Toc264969230][bookmark: _Toc226965813][bookmark: _Toc150774640][bookmark: _Toc151193638][bookmark: _Toc127151741][bookmark: _Toc151193928][bookmark: _Toc127161454][bookmark: _Toc150509291][bookmark: _Toc164608654][bookmark: _Toc164608809][bookmark: _Toc149720833][bookmark: _Toc150480778][bookmark: _Toc164229235][bookmark: _Toc151193782][bookmark: _Toc195842905][bookmark: _Toc151193854][bookmark: _Toc151193710][bookmark: _Toc150774745][bookmark: _Toc127151540]评标委员会
19. [bookmark: _Toc520356166]评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
19. [bookmark: _Toc520356169]评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
1. 评标程序、评标方法和评标标准
20. 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

[bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc127161461]六   确定中标
1. 确定中标人
21. 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。
1. [bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc520356176][bookmark: _Ref467306425][bookmark: _Ref467307090]中标公告与中标通知书
22. 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
22. 中标通知书对采购人和中标投标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标投标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
1. 废标
23. 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
0. 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
0. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
0. 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
0. 因重大变故，采购任务取消的。
23. 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。
1. [bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Toc305158892]签订合同
24. 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
24. 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
24. 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。
24. 政府采购合同不能转包。
24. 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。
24. “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。
1. 询问与质疑
25. 询问
0. [bookmark: _Hlk179293370]投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。
0. 采购人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
25. 质疑
1. 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
1. 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
1. 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
1. 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
25. 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
1. 代理费
26. 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

[bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc99301421][bookmark: _Toc487900382]
第三章   资格审查
[bookmark: _Toc99301422]一、资格审查程序
1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

[bookmark: _Hlk143693557]二、资格审查要求
	[bookmark: _Hlt487972895][bookmark: _Hlk143693460]序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	具体规定见第一章《投标邀请》
	

	1-1
	营业执照等证明文件
	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；
投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；
投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；
投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；
投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
	提供证明文件的电子件或电子证照

	1-2
	投标人资格声明书
	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。
	格式见《投标文件格式》

	1-3
	投标人信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。

	1-4
	法律、行政法规规定的其他条件
	法律、行政法规规定的其他条件
	/

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1
	中小企业政策证明文件
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1-1
	中小企业证明文件
	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。
1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。
	格式见《投标文件格式》

	2-1-2
	拟分包情况说明及分包意向协议
	如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。
对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
	格式见《投标文件格式》

	2-2
	其他落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	

	3-1
	本项目对于联合体的要求
	1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。
2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。
3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。
4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。
7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。
	提供《联合协议》原件的电子件
格式见《投标文件格式》

	3-2
	政府购买服务承接主体的要求
	如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。
	格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书”

	3-3
	其他特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。
	提供证明文件的电子件或电子证照

	4
	投标保证金
	按照招标文件的规定提交投标保证金。
	

	5
	获取招标文件
	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。
注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。
	


[bookmark: _Hlt522424701][bookmark: _Hlt487900425][bookmark: _Toc127161490][bookmark: _Toc353873940][bookmark: _Toc127151779][bookmark: _Toc353825550][bookmark: _Toc226965858]

[bookmark: _Toc99301423][bookmark: _Hlt164229061]第四章   评标程序、评标方法和评标标准
一、评标程序、评标方法
1 [bookmark: _Toc164608655][bookmark: _Toc164351635][bookmark: _Toc305158883][bookmark: _Toc142311043][bookmark: _Toc195842906][bookmark: _Toc150480779][bookmark: _Toc127151742][bookmark: _Toc264969231][bookmark: _Toc164608810][bookmark: _Toc127151541][bookmark: _Toc226309785][bookmark: _Toc151193783][bookmark: _Toc149720834][bookmark: _Toc164229382][bookmark: _Toc151190168][bookmark: _Toc151193855][bookmark: _Toc150509292][bookmark: _Toc305158809][bookmark: _Toc151193929][bookmark: _Toc150774746][bookmark: _Toc151193711][bookmark: _Toc150774641][bookmark: _Toc226965814][bookmark: _Toc164229236][bookmark: _Toc265228379][bookmark: _Toc226965731][bookmark: _Toc226337237][bookmark: _Toc151193639][bookmark: _Toc127161455][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc353825545]投标文件的符合性审查
1.1 [bookmark: _Toc520356167]评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	授权委托书
	按招标文件要求提供授权委托书；

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆分投标；

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	6
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；

	7
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；

	8
	拟分包情况说明（如有）
	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；

	9
	分包其他要求（如有）
	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定；
分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；

	10
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）

	11
	进口产品
（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品；

	12
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求）
3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。

	13
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

	14
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

	15
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	16
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
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2 投标文件有关事项的澄清或者说明
2.1 [bookmark: _Hlk144225607]评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
2.2 [bookmark: _Hlk220085436]异常低价处理
2.2.1  政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2.2.2  评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
2.2.3  评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
2.2.4 [bookmark: _Hlk190337965] 上述投标（响应）报价指按照本章2.4修正后的报价。
2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。
2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：______________
□无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。
2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
2.4.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.5 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.3条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予___%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予___%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
2.6 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.6.1 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.6.3 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。
3 投标文件的比较和评价
3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
3.2 评标方法和评标标准
3.2.1 本项目采用的评标方法为：
□综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
□随机抽取
□其他方式，具体要求：_____
3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。
4 [bookmark: _Toc127151747][bookmark: _Toc127161460][bookmark: _Toc226965736][bookmark: _Toc151193788][bookmark: _Toc150774751][bookmark: _Toc265228384][bookmark: _Toc142311048][bookmark: _Toc226965819][bookmark: _Toc305158888][bookmark: _Toc520356170][bookmark: _Toc164351640][bookmark: _Toc151190173][bookmark: _Toc264969236][bookmark: _Toc151193860][bookmark: _Toc164608815][bookmark: _Toc305158814][bookmark: _Toc151193716][bookmark: _Toc127151546][bookmark: _Toc164229241][bookmark: _Toc226309790][bookmark: _Toc226337242][bookmark: _Ref467307010][bookmark: _Toc164608660][bookmark: _Toc150509297][bookmark: _Toc150480784][bookmark: _Toc149720839][bookmark: _Toc164229387][bookmark: _Toc151193934][bookmark: _Toc151193644][bookmark: _Toc150774646][bookmark: _Toc195842911]确定中标候选人名单
4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
□随机抽取
□其他方式，具体要求：_____
4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐___名中标候选人。
5 报告违法行为
5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。


2、 评标标准
1、评分因素及分值
	序号
	评分标准
	分值
	备注

	1
	价格部分
	30
	详细的评标内容见下述评分标准

	2
	商务部分
	7
	

	3
34
	技术部分
	62
	

	4
	政策功能
	1
	

	合计
	100
	


2、评分标准
	序号
	评审条款
	权重
	评审细则
	分值
	评审标准

	1
	投标报价
	30
	（评标基准价/投标报价）×价格权重×100
	0-30
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标 报价为评标基准价，其价格分为满分。其他 投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。

	2
	技术部分
	62
	技术性能指标
	0-27
	根据投标人按照招标文件“第五章采购需求”中“三、技术要求”的“（二）技术参数”逐项响应情况进行打分。
每有1项#号条款负偏离，扣0.7分，共计30项,21分；
每有1项一般条款负偏离，扣0.02分，共计300项，6分；
注：未按要求提供证明材料或提供的证明材料不符合其技术参数的，视为负偏离。投标人须对本招标文件技术规格参数进行点对点应答，进行逐条逐项答复。

	
	
	
	相关人员
	0-6
	1、 投标人派遣本项目的项目经理具有信息系统项目管理师（高级）证书得2分，没有的不得分。
2、 其他本项目成员具有信息系统项目管理师证书、信息安全工程师证书，提供一个得2分，累计最高得4分。
注：投标人须提供以上人员的相关证书复印件、投标截止时间前 6 个月(不含投标截止时间当月)任意一个月由投标人为其缴交的社保证明材料，并加盖投标人公章，未提供或提供的材料不齐全的本项不得分。

	
	
	
	项目需求分析方案
	0-8
	根据投标人按照招标文件“第五章 采购需求”中的机房建设、信息安全设备、智慧终端、软件实施的相关要求制定的需求分析方案进行打分。
方案需包含但不限于以下内容：①针对本项目业务需求分析、②针对本项目功能需求分析、③针对本项目性能需求分析、④针对本项目安全需求分析等。方案应详细、具体。
针对以上内容，进行综合评审评分：
完整提供符合要求的方案，得8分；方案每有一项缺项或内容不完备扣2分，扣完为止；未单独提供该方案不得分。（内容不完备是指：存在明显错误或不适用本项目的情形、内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾等任意一种情形）

	
	
	
	项目实施方案
	0-10
	[bookmark: OLE_LINK7]根据招标文件要求，结合投标人投标文件中提供的项目实施方案进行评审，方案须包含以下5项内容：①针对本项目必要性和可行性分析；②针对本项目的建设方案（建设方案包含机房建设、信息安全设备、智慧终端、软件实施等内容）；③针对本项目的人员配置及实施进度计划；④针对本项目实施保障措施详细阐述；⑤针对本项目供货服务方案；
针对以上内容，进行综合评审评分：
完整提供符合要求的方案，得10分；方案每有一项缺项或内容不完备扣2分，扣完为止；未单独提供该方案不得分。（内容不完备是指：存在明显错误或不适用本项目的情形、内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾等任意一种情形）

	
	
	
	培训方案
	0-3
	[bookmark: OLE_LINK107][bookmark: OLE_LINK106]根据招标文件要求，结合投标人投标文件中提供的培训方案进行评审，方案包括但不限于：1.培训目的;2.培训对象;3.培训方式;4.培训内容;5.培训计划;6.培训意见反馈。针对以上内容，进行综合评审评分：
完整提供符合要求的方案，得3分；方案每有一项缺项或内容不完备扣0.5分，扣完为止；未单独提供该方案不得分。（内容不完备是指：存在明显错误或不适用本项目的情形、内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾等任意一种情形）

	
	
	
	质保期限
	0-2
	1. 提供针对本项目的售后服务承诺函：
机柜、模块化机房、精密空调、信息安全设备、自助报到机、报告打印机、自动发药机、护士PDA、医生平板等提供原厂售后服务承诺函并加盖原厂公章。全部提供得2分，缺少上述任意一项，不得分。

	
	
	
	售后服务方案
	0-6
	根据投标文件按照招标文件相关要求针对本项目提供的售后服务方案进行打分。
方案需包含但不限于：①服务保障体系、②售后服务内容、③响应及处理周期等。方案应详细、具体，内容及措施合理、有针对性。
[bookmark: OLE_LINK12]完整提供符合要求的方案，得6分；方案每有一项缺项或内容不完备扣2分，扣完为止；未单独提供该方案不得分。（内容不完备是指：存在明显错误或不适用本项目的情形、内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾等任意一种情形）

	3
	商务部分
	7
	投标人资质
	0-4
	提供投标人有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、IEC27001信息安全管理体系认证证书,提供证书扫描件加盖投标人公章，每提供 1 个得 1 分，最高得 4分，未提供或者未按要求提供的不得分。

	
	
	
	相关业绩
	0-3
	根据投标产品（需包含核心产品）近三年在中国境内的销售业绩情况，具有一个业绩得1.5分，最高得3分。
（须提供有效的合同首页、合同内容页、签字盖章页，不按要求提供不得分）。

	4
	政策功能
	1
	节能产品
	0.5
	投标人所投产品中如有属于节能产品品目清单范围的（强制节能产品除外），提供所投产品经由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《中国节能产品认证证书》扫描件并加盖本单位公章，证书有效得0.5分，无效或未提供不得分。

	
	
	
	环保产品
	0.5
	投标人所投产品中如有属于环境标志产品品目清单中的，提供所投产品经由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《中国环境标志产品认证证书》扫描件并加盖本单位公章，证书有效得0.5分，无效或未提供不得分。

	合计
	
	100
	
	100
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第五章   采购需求
一、采购标的
（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	一、机房建设

	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	冷通道列间精密空调
	台
	3

	2
	服务器机柜
	个
	20

	3
	模块化机房
	项
	1

	4
	蓄电池
	节
	80

	5
	电池连线
	根
	80

	6
	UPS至电池连线
	米
	60.00 

	7
	电池架
	套
	4

	8
	电池开关箱
	个
	2

	9
	综合精密市电配电柜
	台
	1

	10
	精密空调
	台
	2

	11
	UPS输出配电柜
	台
	1

	12
	机房进线电缆
	米
	100

	13
	UPS、列头柜输入电缆
	米
	110

	14
	精密空调输入电缆
	米
	140

	15
	阻燃导线
	米
	600

	16
	电池连接线
	米
	11.44

	17
	动环监控系统
	套
	1

	18
	柜式七氟丙烷灭火装置（120kg）
	台
	4

	19
	柜式七氟丙烷灭火装置（70kg）
	台
	1

	20
	气体灭火控制器
	只
	1

	21
	机房改造（装修配套）
	批
	1

	22
	网线
	米
	9500

	23
	网络配线架
	套
	80

	24
	网络跳线（2M）
	条
	300

	25
	网络跳线（3M）
	条
	300

	26
	室内光缆
	米
	400

	27
	光纤配线架（72口）
	套
	8

	28
	光纤配线架（24口）
	个
	22

	29
	光纤跳线（单模双工）
	对
	150

	30
	光纤跳线（多模双工）
	对
	360

	二、信息安全设备

	1
	边界防火墙
	台
	2.00 

	2
	入侵防御系统
	台
	1.00 

	3
	上网行为管理系统
	台
	1.00 

	4
	零信任综合网关（VPN国密版）
	台
	1.00 

	5
	终端管理系统(互联网)
	台
	1.00 

	6
	IT运维系统（互联网）
	套
	1.00 

	7
	无线防火墙(万兆；互联网)
	台
	1.00 

	8
	隔离网闸（安全隔离与信息交换系统）
	台
	1.00 

	9
	负载均衡
	台
	2.00 

	10
	入网规范管理系统
	台
	2.00 

	11
	终端管理系统（业务内网）
	点
	500.00 

	12
	无线防火墙(万兆；业务内网)
	台
	1.00 

	13
	政务网防火墙（万兆)
	台
	1.00 

	14
	IT运维系统（业务内网）
	套
	1.00 

	三、智慧终端

	1
	药剂科、抽血室、输液室自助报到机
	台
	5.00 

	2
	体检中心自助机
	台
	4.00 

	3
	门诊报告打印机
	台
	12.00 

	4
	病房自助机
	台
	28.00 

	5
	南楼发热药房自动发药机
	台
	1.00 

	6
	抽血室、输液室55寸电视
	台
	4.00 

	7
	抽血室22寸综合屏
	台
	10.00 

	8
	药剂科43寸电视
	台
	10.00 

	9
	护士PDA
	台
	186.00 

	10
	医生平板
	台
	155.00 

	11
	电视配套机顶盒
	台
	14.00 

	12
	IC卡读卡器
	台
	184.00 

	13
	门禁发卡器
	台
	1.00 

	14
	门禁管理系统软件
	套
	1.00 

	四、集成费

	1
	系统集成
	项
	1.00 

	五、软件实施

	1
	流程治理
	项
	1.00 

	2
	数据治理
	项
	1.00 



（二）项目背景/项目概述
海淀医院将开展自身信息化基础设施建设，包括重建高效运行的轻量化数据中心机房、补充便捷服务的智慧自助终端、完善稳定可靠的信息安全设备，并且通过海淀统筹诊疗系统建设项目新建、重建、改造海淀医院应用系统，并由海淀医院负责软件的具体实施工作，防止医院业务无法正常开展（如患者退费等业务需要在原有系统上使用旧数据）），进而为海淀区医院的高质量发展提供更加稳定可靠的信息化硬件支撑保障，提升网络与数据安全保障能力，改善患者就医体验、提高医护工作效率，进一步推动业务数字化转型与医院精细化运营管理。
二、商务要求	
（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1、交付时间：合同签订之日起，240日历日内交付完成。
2、交付地点：北京市海淀医院。
（二）付款条件（进度和方式）
详见第六章拟签订的合同文本。
（三）包装和运输
投标人应确保所有货物均按照相关标准（《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））进行妥善包装，以防止在运输和存储过程中受到损坏。包装材料需环保、可回收，并符合国家对包装物的环保要求。运输过程中，投标人应负责货物的安全，确保按时、无损地送达指定地点。
（四）售后服务（质保期）
质量保证期：
★1、提供不少于三年的质保服务，投标人需提供承诺函并加盖公章；
★2、信息安全设备年限要求：为满足采购人长期信息化安全防护使用需求，设备使用寿命需不低于8年；若8年期间因设备硬件寿命不足（人为损坏或不可抗力除外）、原厂停产、系统版本老旧等原因，导致设备无法支持软硬件续保，需免费提供设备更换或升级服务（提供承诺函，格式自拟）。
★3、投标人须对本项目涉及的软件实施部分作出专项承诺，保证采购需求中所列的全部流程治理模块与数据治理模块能够完整落地，达到采购人业务运营的实际使用要求，并通过采购人组织的最终验收。包括但不限于：
（1）完成采购人现有核心业务（包括但不限于门急诊、住院、药学、检验检查、医保结算、财务运营等）的全流程梳理与优化，形成经采购人书面确认的流程方案；
（2）完成采购需求中各流程治理模块对应软件系统的功能配置、定制开发及部署上线，确保系统功能满足采购人实际业务运营需求；
（3）完成各系统与采购人现有在用业务系统的数据对接与集成联调，保障业务流程端到端贯通；
（4）完成面向采购人各相关岗位人员的操作培训，确保相关人员能独立使用系统；
（5）完成全院数据标准的制定与发布，建立数据质量管理制度和评估机制，并交付经采购人确认的数据治理成果文档（含数据标准、数据字典、数据质量报告等）；
（6）完成历史数据的清洗、转换和迁移工作，确保数据的完整性与准确性，且不影响采购人现有业务的正常开展。
三．技术要求
（一）技术需求
海淀医院信息化升级改造项目，主要包括机房建设、信息安全设备、智慧终端以及围绕区属医院诊疗系统部署而展开的流程和数据治理等内容，为海淀区医院的高质量发展提供更加稳定可靠的信息化硬件支撑保障。具体如下：
（1）机房建设
机房建设主要包括微模块、配电系统、动环监控系统、消防系统、综合布线以及装修配套等，提升机房硬件承载、安全防护、稳定运行及智能运维综合能力。其中：
微模块建设冷通道列间精密空调 3台、服务器机柜 20个以及模块化机房配套的封闭冷通道和列头柜供电系统等；
配电系统建设 100KVA 不间断电源 2台、蓄电池 80节、电池架 4套、电池开关箱 2个、综合精密市电配电柜 1台、用于配电室的精密空调 2台、UPS输出配电柜 1台以及配套线缆等。
动环监控主要为动环监控系统1套，含环境监控管理主机及管理平台软件，支持微模块监控，视频监控，门禁系统统一接入管理。
消防系统主要建设柜式七氟丙烷灭火装置（120kg）4台、柜式七氟丙烷灭火装置（70kg）1台、气体灭火控制器 1只、排烟风机 2套、防雨百叶 2套、百叶风口 10个、电动密闭阀 2套、排风机控制箱 2套以及配套的风管等。
综合布线系统包括网络配线架 80套、72 口光纤配线架 8套、24口光纤配线架 22个及配套线缆等。
装修配套包括微孔铝合金天花 265平米、墙面彩钢板 141平米、防静电地板 190平米、不锈钢包封踢脚 100米、入口台阶 1项、防火门 12平米、木门 3套、格栅灯 40套、应急出口指示灯 1套、接地铜排 70米等主材以及相关辅材辅料。
（2）信息安全建设
信息安全系统主要涉及互联网区域、业务内网互联网边界以及业务内网区域，实现互联网边界防护、内外网安全隔离、终端接入管控、访问控制、网络流量防护及运维监测等功能，持续强化医院整体信息安全技术保障能力与综合防护水平。其中：
互联网区域建设边界防火墙 2台、入侵防御系统 1台、上网行为管理系统 1台、零信任综合网关（VPN国密版）1台、终端管理系统（互联网）1台、IT运维系统（互联网）1套、无线防火墙（万兆，互联网）1 台。
业务内网互联网建设边界隔离网闸（安全隔离与信息交换系统）1台。
业务内网区域建设负载均衡 2台、入网规范管理系统 2台、终端管理系统（业务内网）500点、无线防火墙（万兆，业务内网）1台、政务网防火墙（万兆）1台以及 IT运维系统（业务内网）1套。
（3）智慧终端
智慧终端设备主要涵盖自助服务、药品管理、显示、移动、智慧终端配套等设备类型，以及旧门禁系统改造，以优化患者就诊体验、提升医护工作效率、完善院内智能化服务能力。其中：
自助服务设备包括药剂科、抽血室、输液室自助报到机 5台，体检中心自助机 4台，门诊报告打印机 12台以及病房自助机 28台。
药品管理设备包括南楼发热药房自动发药机1台。
显示设备包括病区护理白板一体机 17台，抽血室、输液室 55寸电视 4台，抽血室 22寸综合屏 10台以及药剂科 43寸电视 10台。
移动设备包括护士 PDA 186台和医生平板 155台。
智慧终端配套设备主要为电视配套机顶盒 14台。
旧门禁系统改造包括 IC卡读卡器 184台、门禁发卡器 1台以及门禁管理系统软件1套。
（4）软件实施
软件实施主要涵盖流程治理与数据治理两项内容。围绕智慧医疗、智慧服务、智慧管理三大模块，为医院精细化运营管理提供支撑，实现医院业务标准化、数据资产化以及系统高效运行。具体如下：
一、流程治理主要包含系统数据配置、基础数据维护、流程建模以及审批相关工作。流程治理按照“自上而下”的逻辑对医院业务域进行梳理，依据标准流程模型分析实际流程差异，经优化后达成流程可视化，为系统需求管理、成本核算等工作提供数据支持。
二、数据治理主要从医疗服务域、医疗管理域、临床教学域、临床科研域、疾病预防域、管理决策域、数据基础域、综合管理域、资产域、人力域以及事项域等业务维度开展。在管理方面，组建数据管理组织，制定治理制度和质量标准；在技术层面，统一数据标准，清理并集成主数据，构建数据质量闭环管理机制，统一数据架构并建立安全保障体系，以解决数据分散、不标准等问题。
三、系统部署在区国产政务云平台，并要求免费做好各系统用户电脑终端替代后的系统适配工作。软件系统应满足 IPV6相关要求。
四、在实施过程中，完成数据目录“上链”、数据资源“汇数”等工作，实现与海淀区全民健康信息平台数据共享，进而与海淀区湖仓一体数据底座平台等系统对接和数据共享，为全区各单位提供相关数据支撑，并继续向智慧海淀办公室提交采购技术需求、合同和验收材料等。






（二）技术参数
	序号
	设备名称
	招标技术参数

	一、机房建设

	1
	冷通道列间精密空调
	★1、空调制冷量：≥40KW，风量：≥8000m3/h，采用R410A环保冷媒，风机数量≥2台， 恒温恒湿型，风冷列间空调室内机，自带漏水告警功能，≥7英寸中文真彩触摸屏，含室外机，含必须的低温组件及延长组件等相关配件，R410A冷媒。
2、要求精密空调压缩机采用变频压缩机系统，空调制冷量可实现在20%~100%连续调节功能。
3、为保证系统可靠性并减少空调的风机维护工作，。室内风机应采用N+1冗余配置，任意风机故障，仍可确保全风量运行。
4、空调应具备掉电记忆功能，在异常掉电后来电可自动启动，并且恢复掉电前的运行状态；空调机组具备保护功能，在市电输入缺相、错相时，具备相序告警及保护功能。
5、为保证系统运行的高效性和稳定性，要求精密空调采用电子膨胀阀，需标配双电子膨胀阀（两个电子膨胀阀）系统。

	2
	服务器机柜
	1、19英寸标准机柜设备尺寸（宽*深*高）：600mm×1200mm×2000mm，误差：≤±2mm；高度标准42U。
#2、机柜开孔率≥80%，门开启角度≥150°。提供第三方检测报告并加盖设备制造厂商公章。
3、机柜应采用高强度的优质冷轧钢板，主体骨架采用≥2.0mm厚材料，其它≥1.2mm厚材料。机柜的外观应光洁平整，不得有明显的凹凸不平或机械损伤，不得有裂纹、毛刺、破坏性压痕或严重锈蚀等缺陷。
4、机柜结构应牢固，箱体及内部钣金件装配结束后结构件不扭曲，紧固件连接应牢固、可靠、无松动。内部可安装层板、L导轨，且高度可根据方孔条U位调整并固定。
5、机柜静态承重≥2400KG，动态承重≥1100KG。
6、机柜承载不小于600kg的承重下，满足8、9级烈度抗震能力。
7、每个机柜配置双机柜PDU单元，PDU分配单元支持不低于6KW输入供电，支持24个插口输出，插口支持国标10A及16A插口。
#8、机柜具备抗盐雾能力，提供第三方检测报告并加盖设备制造厂商公章。；
#9、机柜搬运及就位避免暴力施工，机柜满足安全运输要求，提供第三方检测报告并加盖设备制造厂商公章。
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	模块化机房
	★1、模块化机房包含：封闭冷通道（通道门、天窗、通道内照明）、列头柜供电系统等。
2、冷通道门采用平移式开关门，开门后玻璃门隐藏在两侧门框内。冷通道门顶部可设置门楣系统，前门支持设置1套智能门楣系统，后门支持设置logo式门楣系统。 
3、微模块正面≥46英寸交互界面。
4、微模块支持智能氛围灯系统，根据需求设置不同告警级别，可根据用户需要自行设置。
5、前门配置1个通道门楣，门楣系统应支持数据显示，数据显示至少包含温度、湿度、负载量、PUE 数据，并具备图形化展示。
#6、通道天窗采用≥5mm钢化玻璃和铝合金边框结构，通道玻璃天窗透光率不小于90%。提供第三方检测报告并加盖设备制造厂商公章。
#7、整体通道通过8、9级烈度结构抗震测试，提供第三方检测报告并加盖设备制造厂商公章。
8、列头柜配电输入：双路MCCB输入，额定电流160A/3P；每路标配3个输入指示灯，内置于机柜封板上；标配输入C级防雷,带防雷开关32A/4P；
9、列头柜IT配电输出：2路IT配电，每路支持单相24个25A微断输出，满足2N配电架构，标配输出接线排；标配主路及各支路配电全电量监测（电压、电流、功率、电能等）；
10、列头柜柜体尺寸（宽*深*高）：600*1200*2000mm、进出线方式：上进上出线，兼容下进下出；
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	蓄电池
	250AH/12V，铅酸蓄电池

	5
	电池连线
	1、YJV-1*240mm2或铜排；
2、蓄电池单体间连接的铜排或软铜线有绝缘措施；
3、电池与电池间连接线两端有电池绝缘护帽。
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	UPS至电池连线
	1、ZC-YJV-3*240mm2；
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	电池架
	1、冷轧钢板，方管规格 ≥40×40×1.5mm，电池挡条≥1.5mm，表面进行喷塑处理；
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	电池开关箱
	1、柜体主要钣金件（含框架、门板、分隔板、安装板等）均需采用冷轧钢板（厚度符合行业标准，框架≥2.0mm，门板≥1.5mm），表面进行阻燃、防腐、防潮处理
2、直流断路器*2：额定电流≥630A，带分励脱扣及OF辅助触点；
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	综合精密市电配电柜
	1、≥250A/4P双电源×个，≥25A/3P开关×2个，≥63A/3P开关×8个，≥630A/3P×2个，≥400A/3P×2个，400A/4P×2个，≥16A1P×6，≥1个防雷模块，≥2路智能仪表;
2、柜体整体选用优质冷轧钢板，框架壁厚≥2.0mm，门板厚度≥1.5mm;
3、柜内主母线、分支母线采用 T2 高纯紫铜排，表面整体镀锡，镀层厚度≥5μm；铜排尺寸满足额定载流量、长期温升限值以及短路动稳定、热稳定校验要求，相间、对地绝缘间距符合国标规范，加装绝缘护套，杜绝相间短路隐患;
4、双电源、主开关、分路出线塑壳断路器均选用正规一线品牌产品，具备过载长延时、短路瞬时两段保护功能;
5、柜内分区布线，强弱电分离；底部设置可拆式电缆进出线封板与橡胶护线圈，防止线缆磨损；柜体前后均设置专用接地排，框架、柜门、柜体外壳可靠连通接地，整体接地电阻≤4Ω；
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	精密空调
	1、风冷型房间级精密空调，制冷量≥12.5kW，
#2、采用高效变频压缩机，在日常负载情况下具有高能效比，要求50%负荷运行全年能效比（AEER）≥5.5，100%负荷运行全年能效比（AEER）≥4.5。提供第三方检测报告并加盖设备制造厂商公章；
3、精密空调室内机风机采用EC风机，具备自动调节风扇转速和手动调节风扇转速模式。
4、空调机组应具备容错保护功能，输入缺相、错相时，具备相序告警保护功能。
5、来电自启动：空调具备掉电记忆功能，异常掉电后来电可自启动，可自动恢复掉电前运行状态。
#6、精密空调具有冷媒泄露检测功能。提供第三方检测报告并加盖设备制造厂商公章；
7、精密空调应能够在设备的正面进行全面维修，空调本体外部应预留各种管道接口（冷媒管、加湿管、凝水管），包括下、后、侧面三方向预留各种管道接；
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	UPS输出配电柜
	1、≥320A/3P×2 UPS输出总空开，≥320A/3P×4 UPS输出子空开
2、应设置输入、输出、外置维修旁路及零地排,零地排采用优质铜材制作，具有良好的导电性和抗腐蚀性能，确保接地和零线连接的稳定性。
3、断路器规格按照UPS及负载需求，满足实际电力分配和控制的需要。
4、柜体整体选用优质冷轧钢板，框架壁厚≥2.0mm，门板厚度≥1.5mm;
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	机房进线电缆
	1、ZC-YJV-4*185+1*95mm2（双拼线缆）
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	UPS、列头柜输入电缆
	1、ZC-YJV-4*240+1*120mm2
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	精密空调输入电缆
	1、ZC-YJV-4*25+1*16mm2
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	阻燃导线
	1、ZC-YJV-3*4mm2
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	电池连接线
	1、ZC-YJV-3*240mm2
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	动环监控系统
	1、含环境监控管理主机，管理平台软件；支持微模块监控，视频监控，门禁系统统一接入管理。配置不少9个温度传感器，5套水浸传感器（含检测绳），2个烟雾传感器。1个声光告警器，8个≥400万像素红外半球网络摄像机，1台8路NVR网络硬盘录像机，2块4TB硬盘，1台监控主机，1台≥24口千兆PoE交换机，3套人脸识别门禁系统。
2、系统首页：可视化图表方式显示系统能耗、功耗、告警统计、容量、资产概览、展示图等信息；首页布局及样式支持组态化配置；
3、动环监控：监控设备实时运行状态及数据，通过“逐级深入”的空间维度对数据中心所涉动力、环境、安防、微模块等设备进行分类显示；
4、支持设备、环境监控以及智能化门禁机视频系统接入；
5、告警设置：支持告警等级、告警延时、告警滞回值、告警联动；
6、具备：数据管理、能效管理、等功能；
#7、监控系统需具备一定的抗干扰性和物理适应，确保监控系统可靠稳定运行；包含静电放电抗扰度试验、射频电磁场辐射抗扰度试验、抗电强度试验、辐射杂散发射试验（提供第三方检测报告并加盖设备制造厂商公章）。
#8、监控系统需具备一定的抗干扰性和物理适应，确保监控系统可靠稳定运行；包含低温性能试验、高温性能试验（提供第三方检测报告并加盖设备制造厂商公章）。
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	柜式七氟丙烷灭火装置（120kg）
	≥120kg容量罐体，单瓶充装药剂量≥120kg
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	柜式七氟丙烷灭火装置（70kg）
	≥70kg容量罐体，单瓶充装药剂量≥70kg
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	气体灭火控制器
	1、壁挂式，≥4.3寸液晶屏。≥2个报警回路，≥2个灭火回路。报警回路满载≥200点，灭火回路满载≥80点，带打印、联网功能，含备电。与医院消防进行联动调配。
2、配置烟感≥10个、温感≥6个、声光报警器≥2、紧急启停按钮≥2、气体释放灯≥2、手自动转换盒≥2等相关满足机房使用的相关辅材配件。
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	机房改造
（装修配套）
	砌块墙拆除
1.砌体类型、砂浆种类:加气混凝土砌块墙
2.砌体墙厚度:200
3.渣土外运及消纳

	
	
	墙、柱面抹灰铲除
1.墙、柱面抹灰及涂料面层拆除
2.渣土外运及消纳

	
	
	天棚吊顶拆除
1.天棚吊顶（格栅）拆除
2.渣土外运及消纳

	
	
	砌块墙砌筑
1、200厚B05 蒸压加气混凝土砌块，耐火极限≥3 h，干密度≤525 kg/m³，强度级别 A3.5，
2、砌筑砂浆：M7.5专用预拌砂浆砌筑

	
	
	现浇混凝土圈梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

	
	
	圈梁、过梁
1.模板种类:圈梁、过梁模板
2.支撑高度:3.6以内

	
	
	现浇混凝土构造柱
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

	
	
	构造柱
1.模板种类:构造柱模板
2.支撑高度:3.6以内

	
	
	植筋
1.孔深、孔径:15d
2.钢筋种类、规格:A6

	
	
	钢筋
1.钢筋种类、规格:现浇混凝土钢筋

	
	
	防静电活动地板
1.全钢发泡水泥无边静电活动地板安装，H=200mm；
2.20厚DS干拌砂浆找平层
3.除灰后素水泥浆一道

	
	
	防静电地板接地网
1.接地铜箔50*0.2,1200*1200mm间距敷设
2.等电位联接带采用30X3mm紫铜带
3.绝缘子:安装间距800~1000mm

	
	
	金属踢脚线
1.踢脚线高度:80高1mm厚
2.基层材料种类、规格:阻燃板基层
3.面层材料品种、规格、颜色:不锈钢饰面踢脚板

	
	
	挡鼠板
1.成品铝合金挡鼠板
2.高度500mm,厚2.0
3.含龙骨五金

	
	
	墙面一般抹灰
1.5厚DP砂浆罩面
2.钢丝网满挂
3.15mm厚DP砂浆打底
4.墙面基层处理) DB砂浆

	
	
	墙面喷刷涂料
1.乳胶漆底漆一道、面漆三道
2.刮耐水腻子两道

	
	
	装配式墙饰面新做
1.定制成品洁净板
2.规格：2400*1220*10,燃烧等级A级
3.型钢龙骨

	
	
	吊顶防尘处理
1、喷防尘漆两道
2、刮耐水腻子两道

	
	
	平面吊顶天棚新做
1.600*600*0.8铝合金方板
2.铝扣板集成吊顶专用龙骨（次龙骨）
3.U型轻钢龙骨CB38*12中距900(主龙骨)
4.龙骨吸顶吊件中距横向≤1200纵向600用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定
5.现状混凝土楼板

	
	
	木质门带套安装
1.门类型:定制高级木门
2.门代号：M1021
3.五金材料品种、规格:全套五金及配件
4.包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切程序

	
	
	钢质防火门安装
1.门类型:不锈钢框钢化中空防火玻璃门
2.门代号：M1524
2.防火等级:A级
3.含门锁、重型地弹簧、不锈钢门夹、不锈钢长拉手

	
	
	钢质防火门安装
1.门类型:乙级钢制防火门
2.门代号：FM乙1521
3.含防火锁、闭门器、定位器及防火合页

	
	
	控制箱安装
1.名称:排风机控制箱
2.型号:厂家定制
3.规格:厂家定制
4.安装方式:明装

	
	
	配电箱(柜)、盘制作、安装
1.名称:照明配电箱
2.型号:AL1
3.规格:600x800x200
4.安装方式:明装
5.回路数:10

	
	
	荧光灯安装
1.名称:格栅灯
2.规格:600*1200 LED灯
3.安装方式:嵌入式

	
	
	装饰灯安装
1.名称:疏散通道指示灯
2.型号:1W A型LED
3.安装方式:壁装

	
	
	装饰灯安装
1.名称:安全出口标志灯
2.型号:1W A型LED
3.安装方式:壁装

	
	
	装饰灯安装
1.名称:双头应急照明灯
2.型号:1W A型LED
3.安装方式:壁装

	
	
	照明开关安装
1.名称:单联单控开关
2.型号:10A 250V
3.安装方式:暗装

	
	
	照明开关安装
1.名称:单联双控开关
2.型号:10A 250V
3.安装方式:暗装

	
	
	插座安装
1.名称:插座
2.型号:单相二极和三极插座(带防护门)
3.规格:10A 250V 安全型
4.安装方式:暗装

	
	
	插座安装
1.名称:地面插座
2.型号:单相二极和三极插座(带防护门)
3.规格:16A 250V  
4.安装方式:暗装

	
	
	电缆桥架安装
1.名称:镀锌金属桥架
2.规格:600*200
3.类型:槽式

	
	
	电缆桥架安装
1.名称:镀锌金属桥架
2.规格:400*100
3.类型:槽式

	
	
	电气配管
1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格:25
4.配置形式:暗敷

	
	
	电气配管
1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:暗敷

	
	
	金属软管敷设
1.名称:金属软管
2.规格:DN20

	
	
	电气配线
1.配线形式名称:电气配线
2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5
3.敷设部位或线制:穿管敷设

	
	
	电气配线
1.配线形式名称:电气配线
2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4
3.敷设部位或线制:穿管敷设

	
	
	接线盒安装
1.名称:接线盒
2.材质:钢质
3.安装形式:暗装

	
	
	支吊架制作、安装
1.名称:桥架支架
2.材质:镀锌钢制
3.规格:综合考虑

	
	
	等电位接线箱安装
1.名称:局部等电位联接箱
2.型号:LEB
3.规格:综合考虑
4.安装方式:壁挂

	
	
	等电位接线箱安装
1.名称:总等电位联接箱
2.型号:MEB
3.规格:综合考虑
4.安装方式:壁挂

	
	
	接地线、避雷引下线制作、安装
1.名称:接地线敷设
2.接地母线材质、规格:ZR-BVR-6
3.接地母线敷设方式:暗敷

	
	
	接地线、避雷引下线制作、安装
1.名称:接地线敷设
2.接地母线材质、规格:ZR-BVR-25
3.接地母线敷设方式:暗敷

	
	
	接地线、避雷引下线制作、安装
1.名称:接地线敷设
2.接地母线材质、规格:ZR-BVR-50
3.接地母线敷设方式:暗敷

	
	
	风管密闭检修门制作、安装
1.名称:电动密闭阀
2.型号、规格:500*250

	
	
	调节阀安装
1.名称:70℃防火阀
2.型号、规格:400*320

	
	
	风口、散流器(百叶窗)制作、安装
1.名称:定制铝合金百叶风口
2.型号、规格:400*400

	
	
	风口、散流器(百叶窗)制作、安装
1.名称:定制防雨百叶
2.型号、规格:500*250

	
	
	碳钢通风管道制作、安装
1.名称:镀锌薄钢板风管
2.材质:镀锌钢板
3.形状:矩形
4.规格:400*320
5.板材厚度:δ0.75mm
6.接口形式:咬口
7.风管附件设计要求:严密性测试、漏风量测试

	
	
	碳钢通风管道制作、安装
1.名称:镀锌薄钢板风管
2.材质:镀锌钢板
3.形状:矩形
4.规格:500*250
5.板材厚度:δ0.75mm
6.接口形式:咬口
7.风管附件设计要求:严密性测试、漏风量测试

	
	
	通风机(箱)安装
1.名称:轴流排气风机
2.型号、规格:PY4.0,轴流排气风机,风量5700~8500m³/h,AC380/50Hz
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	网线
	六类非屏蔽网线
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	网络配线架
	24口六类网络配线架（含模块）
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	网络跳线（2M）
	2米六类非屏蔽网络跳线
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	网络跳线（3M）
	3米六类非屏蔽网络跳线
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	室内光缆
	室内万兆OM3
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	光纤配线架（72口）
	抽拉式，含72芯满配适配器和尾纤
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	光纤配线架（24口）
	抽拉式，含24芯满配适配器和尾纤
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	光纤跳线（单模双工）
	5米单模双芯LC跳线
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	光纤跳线（多模双工）
	5米万兆OM3 双芯LC跳

	二、信息安全设备

	1
	边界防火墙
	★1、规格要求：产品规格：1U国产自主软硬件一体化安全设备，冗余电源；内存≥16G，硬盘≥512G SSD；网络接口：≥10个千兆电口，≥6个千兆光口；≥4个万兆光口（满配万兆多模光模块），≥2个扩展插槽；含三年AV病毒库升级授权。
2、性能要求：防火墙吞吐≥20Gbps；并发连接数≥500万；每秒新建连接≥16万；应用层吞吐≥16Gbps；
3、路由交换：支持策略路由，支持根据入接口、源/目的IP地址、协议、用户、应用、选路算法、探测等多种条件设置策略路由。
4、策略分析：提供策略分析功能，支持策略命中分析、策略冗余分析、策略冲突检查、策略包含分析，可在WEB界面显示检测结果。
5、IPv6要求：产品支持IPv4/IPv6双栈工作模式，以适应IPv6发展趋势。
6、DDOS防御：支持针对IP、ICMP、TCP、UDP、DNS、HTTP、NTP等协议进行DDOS防护；支持预定义和自定义策略模板。
#7、病毒过滤：支持对HTTP/SMTP/POP3/FTP/IM等协议进行病毒防御，病毒特征库规模超过200万。（提供产品界面截图，加盖制造厂商公章）
8、系统诊断：支持在WEB界面进行网络诊断，支持PING、TRACEROUTE、TCP、HTTP、DNS诊断方式。
9、日志外发：支持日志外发至多个SYSLOG服务器，可设置日志传输协议、外发时间类型、日志语言、合并传输、加密传输等参数。
10、黑名单：内置静态黑名单功能，可设置多个对象条件，如：五元组信息、源MAC、地址范围、应用、用户，实现对特定报文进行快速过滤；
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	入侵防御系统
	★1、规格要求：产品规格：1U标准机架式设备,冗余电源；内存≥32G，系统盘≥256G SSD，数据盘≥4TB；网络接口：≥8个千兆电口，≥4个千兆光口；≥2个万兆光口（满配万兆多模光模块），≥2个扩展插槽；含三年攻击检测规则库、僵尸主机规则库、应用识别库、地理信息库升级许可。
2、性能要求：整机吞吐≥10Gbps；最大并发连接数≥150万；IPS吞吐≥3Gbps；
3、受害者视角分析：支持受害者视角分析，按照受害者、失陷、成功、资产、应用协议分布、风险账号、归属地、事件描述、攻击者、次数、首次发现时间、最近发现时间等条件综合分析受害者信息，支持受害者处置功能。
#4、DDoS分析：支持DDoS视角分析，按照攻击类型分布、受害主机排名、攻击持续时间进行统计分析。包括：受害主机、攻击主机、攻击类型、次数、攻击类型分布等条件综合分析。
5、流量分析：支持流量视角分析，支持按照应用、接口进行流量统计分析。
6、攻击检测与防御：支持检测多种攻击类型，包括：扫描探测、暴力猜解、拒绝服务攻击、后门控制、溢出攻击、代码执行、非授权访问、注入攻击、URL跳转、跨站攻击、WebShell、浏览器劫持、文件漏洞攻击、工控漏洞攻击、车联网漏洞攻击、物联网漏洞攻击、凭据异常等在内的17大类超过10000种以上网络攻击事件。
7、僵尸主机检测与防御：支持独立的僵尸主机检测引擎，至少涵盖11000种以上的僵尸主机规则。规则库支持按照攻击类型、操作系统、风险等级等方式进行分类。
8、异常流量检测与防御：支持针对SMTP、POP3、IMAP等协议的钓鱼邮件检测与防御，识别发件人欺骗、URL欺骗、钓鱼URL等信息，判断可疑钓鱼邮件。
9、IPv6要求：产品支持IPv4/IPv6双栈工作模式，以适应IPv6发展趋势。
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	上网行为管理系统
	★1、基础要求：标准机架式设备，硬盘≥960GSSD，实配千兆电口≥6个，千兆光口≥4个，万兆SFP+接口≥4个（含4个万兆多模光模块），配置冗余电源。网络层吞吐量≥12G，带宽性能≥1.5G，支持用户数≥10000人，每秒新建连接数≥2万，最大并发连接数≥80万。实配不少于 3 年 URL 规则库更新服务。
2、IPv6要求：产品支持IPv4/IPv6双栈工作模式，以适应IPv6发展趋势。
3、信息统计：支持对用户人数、实时流量排行、终端类型分布、违规终端、违规用户等信息进行直接展示。
4、终端识别：设备需支持PC、移动终端、服务器、交换机、摄像头、门禁、投影仪等终端类型识别，并支持获取IP、MAC及操作系统信息。
5、防路由私接：设备需具有防路由私接功能，支持设定白名单，针对私接路由支持设定冻结时间。
6、异常感知：支持网络故障排查，支持PPS异常、丢包异常、ARP异常、内网DOS攻击等异常情况实时监测，显示每日异常事件个数及情况。
7、业务审计：支持针对重点业务系统进行单独审计，业务系统名称、IP、端口或域名支持自定义。
8、访问质量：Web访问质量检测，针对内网用户的web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级。
#9、传输安全：支持SSL中间人解密和客户端解密，确保数据传输的透明性与安全性。（提供产品界面截图，并加盖设备制造厂商公章）。
#10、P2P抑制：支持通过抑制P2P的下行丢包，来减缓P2P的下行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题。（提供产品界面截图，并加盖设备制造厂商公章）。
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	零信任综合网关（VPN国密版）
	★1、基本要求：标准机架式设备，≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，加密流量≥480Mbps，实际配置并发用户授权≥100个（最大可扩容至1000个）。支持国家商用密码算法。
2、部署要求：支持网口聚合，支持将聚合网口作为设备网络部署IP。支持透明代理及智能改写功能。
3、IPv6要求：产品支持IPv4/IPv6双栈工作模式，以适应IPv6发展趋势。
#4、CDN下载：支持配置CDN下载加速功能，支持客户端的下载地址配置为企业的CDN（提供产品界面截图，并加盖设备制造厂商公章）。
5、DNS解析：支持私有DNS解析功能，支持在不额外购买DNS的情况下在内网使用域名访问内网资源；
6、批量授权：支持批量资源授权功能，支持将单个或多个应用授权给用户的组织架构、用户角色或最终用户；
#7、增强认证：支持增强认证，支持在账号首次登录、新终端登录、新地点登录、异常时间登陆情境下进行增强认证（提供产品界面截图，并加盖设备制造厂商公章）。
8、TCP协议优化：支持对TCP协议的优化，支持在网络环境不佳的情况下业务的快速访问；
9、SPA单包授权：支持SPA单包授权功能，支持UDP+TCP组合的单包授权技术，支持未授权客户无法扫描到服务端口场景实现。
10、一人一码：支持一人一码功能，支持绑定登陆用户和SPA安全码，支持在用户与SPA安全不一致时产生安全告警。
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	终端管理系统(互联网)
	1、 平台管理：软硬一体机，机架结构；单电源；6个1000MBASE-T接口；每秒事务数（TPS)：≥2000（次/秒），最大吞吐量：≥1000Mbps，最大并发连接数：2000（条）。含1000点位客户端。配件：1套移动存储介质管理模块。
#2、系统要求:支持与现有内网终端管理系统进行对接，支持全量导入策略至本系统，满足管理连续。(需提供证明材料，并加盖设备制造厂商公章）
3、桌面图片管理：产品需支持统一管理计算机背景图片，包括，桌面背景图片、屏幕保护背景图片、锁屏壁纸、开机背景图片等。
4、客户端：支持客户端安全模式下运行，客户端功能依然生效，并提供安全模式客户端启动的独立配置项；客户端支持自定义配置，包括但不限于是否显示客户端图标、自定义客户端图标显示名称、客户端安装包名称是否加密、是否启用万能卸载码等。
5、终端智能分组：支持基于终端行为对终端进行智能分组，实现基于终端业务属性进行分类，包括安装的软件、本地IP、内存大小、硬盘大小、出厂日期、故障次数、故障项目、操作系统、注册信息等。
6、资产管理：产品必须具备采集硬件资产信息功能，能够获取硬件资产信息，并对资产变动进行预警，产品必须具备采集软件资产信息功能，能够获得计算机软件安装信息，并支持对软件的远程卸载
7、软件分发：文件分发需要支持立即执行，周期（每天/每周/每月）执行，自定义执行分发任务，分发后可以对终端的软件进行判断，能够自动统计分发成功率及软件安装成功率，支持进程、注册表、安装路径等多种参数判断方式；
8、安全基线检查：产品支持对终端弱口令的检测，提供密码字典，支持弱密码字典的导入导出功能，可以实现自定义添加口令进行检查，同时支持冗余账户禁用，弱口令账户设置过期等修复方法。
9、IPv6要求：产品支持IPv4/IPv6双栈工作模式，以适应IPv6发展趋势。
#10、产品资质：网络安全专用产品安全检测证书（提供证书复印件并加盖制造厂商公章）。
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	IT运维系统（互联网）
	★1、产品配置：支持外网不少于270台设备（包括网络、中间件、服务器及硬件、数据库等）的监测。
2、信息化资源的关系管理：支持信息系统的架构管理：依据OBASHI的国际标准对依存关系进行描述，具体包括六个直观的层次：机构、业务、应用系统、服务器系统、硬件、基础设施（网络和存储），六个层次直观的视图，以强化理解，增进信息化部门内部的沟通。
3、业务系统清单：能够建立业务系统清单，记录业务系统的生命周期和关键属性，定义业务系统的关键资源和关键功能，支持定义业务系统的生命周期和未来计划；形成业务系统的全生命周期档案。能够定义业务系统之间的层级关系，并建立系统与业务的映射关系，形成业务和相关系统的整体视图。
4、基础设施性能监测：系统须具备对服务器（物理/虚拟）、容器、网络、存储、数据库及中间件等全栈基础设施的性能指标进行一体化实时监测的能力。监测范围必须包括但不限于：服务器磁盘I/O等待时间、操作系统时间偏差、进程假死等关键深度指标。系统需能自动发现并可视化展示各基础设施组件间的逻辑与物理关联关系，并能提供关联分析视图，支持在同一时间轴下对比支撑同一业务系统的各底层组件性能指标。
5、实时更新调用关系图：当信息系统发生新的调用或变更时，系统能够即时捕捉到这些变化，并将其反映到调用关系图中，确保运维人员始终看到最新的调用关系和调用状态。
6、TCP调用关系自动识别与更新：系统需能够自动识别并展示新增的TCP调用关系，并将新发现的调用路径以特殊标记显示在调用关系图中。
7、TCP调用周期跟踪：能够持续跟踪每一个TCP调用关系的时间周期，显示每一个调用关系已经多长时间没有产生调用。
8、TCP调用延迟监测：能够实时呈现每个TCP端口的RTT传输延时和重传率。
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	无线防火墙(万兆；互联网)
	★1、硬件指标：国产自主软硬件一体化标准设备,双电源；标配≥2个10/100/1000M Base-TX；千兆电口≥8个，万兆光口≥12个（可向下兼容千兆），≥4个40G接口（含模块），≥2个扩展槽；2T机械硬盘；
2、性能指标：网络层吞吐量≥20Gbps，支持IPSec VPN和SSL VPN模块，≥3年IPS库升级许可、≥3年病毒库升级许可、≥3年URL库升级许可。
#3、病毒防护：支持病毒文件隔离、溯源取证，最大支持30层压缩文件病毒检测。支持隔离病毒源地址，防止病毒源主机访问内部网络，提高网络整体安全性（提供产品功能截图，并加盖设备制造厂商公章）。
#4、安全策略：支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现源地址/目的地址、源端口、源MAC/目的MAC、服务、时间调度、安全域、VLAN、用户/用户组、应用对象、URL对象、内容过滤、文件过滤、协议控制、病毒防护、入侵防护、威胁情报、SSL协议、数据防泄漏、审计、垃圾邮件过滤、邮件延迟审计、流量控制、流量异常检测、长连接等条件进行安全访问规则的设置。（提供产品功能截图，并加盖设备制造厂商公章）。
5、系统配置：支持按全部配置、单项配置（包括：地址、服务、安全策略及相关配置、NAT策略及相关配置）、策略配置（包括：入侵防护策略、病毒防护策略、协议控制策略）的导入导出功能，支持关键配置（包括：物理网口、路由配置、地址资源、服务资源、时间资源、防火墙策略、应用防护策略）的导入功能。支持将低版本的全部配置作为新版本的关键配置导入。
6、系统配置：运行状态巡检包含登录页状态、CPU利用率、会话状态、HA状态、接口状态、内存利用率、流量状态、安全事件统计、网络连通性、存储空间、授权状态、核心组件状态。
#7、网络接口：支持路由、透明、链路聚合、trunk、虚拟线、虚拟网桥、虚拟防火墙引用、拨号、旁路、混合等工作模式，满足复杂的网络应用环境的接入需求（提供产品功能截图，加盖原厂公章）。
8、入侵防护：支持细粒度的自定义IPS特征功能，支持自定义事件严重性（包括低、中、高、严重、致命等）、源端口、目的端口、应用协议、CNNVDIS编号、CVEID编号。
9、IPv6要求：产品支持IPv4/IPv6双栈工作模式，以适应IPv6发展趋势。
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	隔离网闸（安全隔离与信息交换系统）
	★1、硬件指标：2U机箱，冗余电源；整机配备2块液晶屏。内网接口：配置≥6个千兆电口，≥6个千兆SFP插槽，≥2个万兆SFP+接口，≥1个扩展槽位。外网接口：配置≥6个千兆电口，≥6个千兆SFP插槽，≥2个万兆SFP+接口，≥1个扩展槽位。
2、性能指标：性能：吞吐≥1.2Gbps，并发≥20万，内部交换带宽≥5Gbps。
#3、系统管理：内、外网主机分别具备三系统，即系统A、系统B和备份系统。支持在WEB界面上配置启动顺序，在A系统发生故障时，可以切换到B系统；支持将当前运行系统备份（提供产品功能截图，并加盖设备制造厂商公章）。
4、系统管理：支持显示网口运行状态，网口运行状态分别为绿色为启用、红色为掉线、灰色为停止。
5、系统管理：支持图形化的并发会话统计，具备并发会话启停按钮，可展示实时、24小时、1周、自定义历史时间范围的并发会话统计。
6、网络与接口：支持将网口配置成VLAN接口，处理相同vlan ID的数据包。
7、文件交换：文件同步客户端支持Windows、Linux等主流操作系统，均具备图形化管理界面；
8、文件交换：支持NFS、CIFS（SAMBA）、FTP、SFTP等文件系统；FTP文件交换支持SSL加密。
9、IPv6要求：产品支持IPv4/IPv6双栈工作模式，以适应IPv6发展趋势。
#10、资质证书：提供《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书》（提供证书复印件并加盖设备制造厂商公章）。
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	负载均衡
	★1、基本要求：标准2U机架式设备，接口配置≥6个千兆电口，配置≥4个千兆光口，配置≥2个万兆光口（配置2个万兆多模光模块）。网络吞吐量≥20Gbps，四层并发连接数≥800万，4层新建连接数 CPS≥21万，7层新建请求数 RPS≥35万，内存≥16G，硬盘≥480G SSD，冗余电源。
#2、多合一功能集成：单一设备可同时支持包括链路负载均衡、全局负载均衡和服务器负载均衡的功能。三种功能同时处于激活可使用状态，无需额外购买相应授权（提供设备操作界面截图证明材料，并提供厂家授权免费开通功能声明并加盖公章)。
3、基础功能：链路负载均衡支持轮询、带宽比例、加权最小流量、动态就近性和加权源IP哈希等算法。
4、基础功能：链路负载均衡支持轮询、带宽比例、加权最小流量、动态就近性和加权源IP哈希等算法。
5、基础功能：负载均衡内置完备的IP地址库，无需手动导入并支持自动全网更新，可查看并编辑国内各省份的IP地址段、国内各大运营商IP地址段和国外各个国家IP地址段，并可灵活匹配IP地址库进行流量调度分发，实现链路负载功能。
6、基础功能：支持DNS内网记录，包含A、AAAA、CNAME、MX和TXT等类型，可识别内网用户并对其DNS请求直接返回相应结果；
#7、基础功能：支持基于HTTP请求和应答的改写，请求支持改写URI、插入头部、删除头部、改写头部和内容改写等方法；应答支持插入头部、插入头部、改写头部、内容改写和返回自定义内容等方法（提供产品功能截图，加盖原厂公章）。
8、基础功能：支持TCP被动健康检查，可配置统计时间、监视类型、保护时间等，并且能开启/关闭调试日志功能。
9、运维管理：支持通过Web页面进行智能选路的路由测试功能。
10、运维管理：支持全中文管理界面HTTPS方式登录、SSH命令行方式管理、用户角色管理、多级授权管理，HTTPS登陆时可设置TLS协议版本SSH登陆时可设置加密算法、SSH MAC算法和SSH密钥交换算法。
11、运维管理：支持设备巡检功能，被检测设备无需访问互联网，实现离线巡检，并且可针对安全巡检、功能巡检以及健康巡检等多场景进行需要巡检的模块。
12、运维管理：设备支持命令行配置，支持Tab键补全操作，支持界面全部模块通过命令行的模式配置，支持命令批量操作，支持配置导入导出命令行操作。
13、IPv6要求：产品支持IPv4/IPv6双栈工作模式，以适应IPv6发展趋势。
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	入网规范管理系统
	★1、性能要求：软硬一体机，1U机架结构；标准配置单电源，可选配冗余电源 ；标准配置≥6个1000MBASE -T接口，可配置1个接口卡每秒事务数（TPS)：≥5000（次/秒），最大吞吐量：≥2Gbps，最大并发连接数：≥4000（条）；含≥1500点位的客户端。
#2、对接要求：为节省终端资源占用，需与现有内网终端管理系统融合共用一个客户端进行功能使用，同时通过同一平台完成产品的策略配置及管理（提供产品功能截图，并加盖设备制造厂商公章）。
3、平台自身安全：为加强平台自身安全防护，防范针对默认系统端口的恶意暴力登录，需支持自定义web业务端口、数据库端口、SSH端口；为转移针对平台的恶意攻击，防范针对平台设备的恶意请求，需支持将指定来源（IP，端口）的访问请求转发到指定目的服务器地址。
#4、准入设备管理：为方便使用平板、智能手机进行准入设备基本操作，需支持移动终端专用管理APP，实现设备快速定位、设备审核、实时报警监控、小助手确认码生成、平台基本信息、关机与重启等操作（提供产品功能截图，并加盖设备制造厂商公章）。
5、哑终端快速入网：我院目前有打印机、摄像头、考勤机等哑终端，为了实现无需人工对哑终端IP进行例外，需支持基于终端类型自动授信入网，接入后可访问指定的安全域，防止越权访问或哑终端被攻陷后作为跳板攻击其他业务网络。
6、自动禁止指定终端入网：为了满足我院严禁指定操作系统接入单位内网的安全管理要求，需支持包括但不限于基于操作系统、终端类型等禁止终端接入单位网络）。
7、准入控制技术：为适应我院复杂的网络环境，需要支持多种准入技术：
支持包含但不限于透明网桥、VLAN隔离、802.1x、策略路由、镜像流量、ARP、DHCP、portal准入、等准入技术；支持多厂商交换机的虚拟网关的VLAN隔离技术，实现无客户端下端口级准入控制。
8、IPv6要求：产品支持IPv4/IPv6双栈工作模式，以适应IPv6发展趋势。
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	终端管理系统（业务内网）
	1、性能参数：现有内网终端安全管理系统设备授权扩容和国产化终端管理软件功能扩容。终端安全管理系统客户端;含对国产化终端电脑进行管理的软件功能模块。
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	无线防火墙(万兆；业务内网)
	1、硬件指标：国产自主软硬件一体化标准设备,双电源；标配≥2个10/100/1000M Base-TX；千兆电口≥8个，万兆光口≥12个（可向下兼容千兆），≥4个40G接口（含模块），≥2个扩展槽；2T机械硬盘；
2、性能指标：网络层吞吐量≥20Gbps，支持IPSec VPN和SSL VPN模块，≥3年IPS库升级许可、≥3年病毒库升级许可、≥3年URL库升级许可。
3、病毒防护：支持病毒文件隔离、溯源取证，最大支持30层压缩文件病毒检测。支持隔离病毒源地址，防止病毒源主机访问内部网络，提高网络整体安全性。
4、安全策略：支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现源地址/目的地址、源端口、源MAC/目的MAC、服务、时间调度、安全域、VLAN、用户/用户组、应用对象、URL对象、内容过滤、文件过滤、协议控制、病毒防护、入侵防护、威胁情报、SSL协议、数据防泄漏、审计、垃圾邮件过滤、邮件延迟审计、流量控制、流量异常检测、长连接等条件进行安全访问规则的设置。
5、系统配置：支持按全部配置、单项配置（包括：地址、服务、安全策略及相关配置、NAT策略及相关配置）、策略配置（包括：入侵防护策略、病毒防护策略、协议控制策略）的导入导出功能，支持关键配置（包括：物理网口、路由配置、地址资源、服务资源、时间资源、防火墙策略、应用防护策略）的导入功能。支持将低版本的全部配置作为新版本的关键配置导入。
6、系统配置：运行状态巡检包含登录页状态、CPU利用率、会话状态、HA状态、接口状态、内存利用率、流量状态、安全事件统计、网络连通性、存储空间、授权状态、核心组件状态。
7、网络接口：支持路由、透明、链路聚合、trunk、虚拟线、虚拟网桥、虚拟防火墙引用、拨号、旁路、混合等工作模式，满足复杂的网络应用环境的接入需求。
8、入侵防护：支持细粒度的自定义IPS特征功能，支持自定义事件严重性（包括低、中、高、严重、致命等）、源端口、目的端口、应用协议、CNNVDIS编号、CVEID编号。
9、IPv6要求：产品支持IPv4/IPv6双栈工作模式，以适应IPv6发展趋势。
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	政务网防火墙（万兆)
	1、硬件指标：国产自主软硬件一体化标准设备,双电源；标配≥2个10/100/1000M Base-TX；千兆电口≥8个，万兆光口≥12个（可向下兼容千兆），≥4个扩展槽；2T机械硬盘；
2、性能指标：网络层吞吐量≥20Gbps，整机TCP新建≥45万/秒，整机TCP并发≥2000万；默认开通审计中心功能；默认支持IPSec VPN和SSL VPN模块（200个并发用户）
3、病毒防护：支持病毒文件隔离、溯源取证，最大支持30层压缩文件病毒检测。支持隔离病毒源地址，防止病毒源主机访问内部网络，提高网络整体安全性。
4、安全策略：支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现源地址/目的地址、源端口、源MAC/目的MAC、服务、时间调度、安全域、VLAN、用户/用户组、应用对象、URL对象、内容过滤、文件过滤、协议控制、病毒防护、入侵防护、威胁情报、SSL协议、数据防泄漏、审计、垃圾邮件过滤、邮件延迟审计、流量控制、流量异常检测、长连接等条件进行安全访问规则的设置。
5、系统配置：支持按全部配置、单项配置（包括：地址、服务、安全策略及相关配置、NAT策略及相关配置）、策略配置（包括：入侵防护策略、病毒防护策略、协议控制策略）的导入导出功能，支持关键配置（包括：物理网口、路由配置、地址资源、服务资源、时间资源、防火墙策略、应用防护策略）的导入功能。支持将低版本的全部配置作为新版本的关键配置导入。
6、系统配置：运行状态巡检包含登录页状态、CPU利用率、会话状态、HA状态、接口状态、内存利用率、流量状态、安全事件统计、网络连通性、存储空间、授权状态、核心组件状态。
7、网络接口：支持路由、透明、链路聚合、trunk、虚拟线、虚拟网桥、虚拟防火墙引用、拨号、旁路、混合等工作模式，满足复杂的网络应用环境的接入需求。
8、入侵防护：支持细粒度的自定义IPS特征功能，支持自定义事件严重性（包括低、中、高、严重、致命等）、源端口、目的端口、应用协议、CNNVDIS编号、CVEID编号。
9、IPv6要求：产品支持IPv4/IPv6双栈工作模式，以适应IPv6发展趋势。
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	IT运维系统（业务内网）
	1、产品配置：支持外网不少于270台设备（包括网络、中间件、服务器及硬件、数据库等）的监测。
2、信息化资源的关系管理：支持信息系统的架构管理：依据OBASHI的国际标准对依存关系进行描述，具体包括六个直观的层次：机构、业务、应用系统、服务器系统、硬件、基础设施（网络和存储），六个层次直观的视图，以强化理解，增进信息化部门内部的沟通（提供产品功能截图，并加盖设备制造厂商公章）
3、业务系统清单：能够建立业务系统清单，记录业务系统的生命周期和关键属性，定义业务系统的关键资源和关键功能，支持定义业务系统的生命周期和未来计划；形成业务系统的全生命周期档案。能够定义业务系统之间的层级关系，并建立系统与业务的映射关系，形成业务和相关系统的整体视图。
4、基础设施性能监测：系统须具备对服务器（物理/虚拟）、容器、网络、存储、数据库及中间件等全栈基础设施的性能指标进行一体化实时监测的能力。监测范围必须包括但不限于：服务器磁盘I/O等待时间、操作系统时间偏差、进程假死等关键深度指标。系统需能自动发现并可视化展示各基础设施组件间的逻辑与物理关联关系，并能提供关联分析视图，支持在同一时间轴下对比支撑同一业务系统的各底层组件性能指标。
5、实时更新调用关系图：当信息系统发生新的调用或变更时，系统能够即时捕捉到这些变化，并将其反映到调用关系图中，确保运维人员始终看到最新的调用关系和调用状态。
6、TCP调用关系自动识别与更新：系统需能够自动识别并展示新增的TCP调用关系，并将新发现的调用路径以特殊标记显示在调用关系图中。
7、TCP调用周期跟踪：能够持续跟踪每一个TCP调用关系的时间周期，显示每一个调用关系已经多长时间没有产生调用。
8、TCP调用延迟监测：能够实时呈现每个TCP端口的RTT传输延时和重传率。

	三、智慧终端
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	药剂科、抽血室、输液室自助报到机
	[bookmark: OLE_LINK16]1、机柜/机壳全钢、壁厚≥1.5mm、表面金属烤漆，表面打砂喷涂去静电处理，内部构件全电镀、防锈；
2、≥四核处理器，≥2G内存；
3、触显≥32英寸，16:9，显示分辨率≥1920×1080@60Hz，面板亮度≥400cd/m²，对比度≥1200:1，红外触摸;
4、条码扫描器支持一维条码/QR二维条码，像素≥1280*800；识读码制：一维条码、二维条码；识读精度：≥4mil(1D)；支持医保电子就医凭证；
5、凭条打印面板式行式热敏，打印宽度80mm(max)，支持纸卷最大直径80mm（小轴），切刀寿命≥100万次，打印寿命≥100km;
6、扬声器功率≥5W；
7、电源控制盒（24V）输入AC200～240V，DC输出24V
8、电源控制盒（12V）输入AC200～240V，DC输出12V
9、漏电保护器+船型开关过载、短路、剩余电流动作，机械寿命≥2万次，电气寿命≥1万次
10、IPv6要求：支持IPv4/IPv6双栈工作模式；  
11、支持通过条形码、医保电子就医凭证进行报到  
12、此设备软件涉及 HIS、LIS、PACS 等系统接口费用由投标人承担，并提供投标人承诺函；
#13、通过高低温老化测试；防尘，防水测试；恒温恒湿测试；防震测试；高湿盐雾腐蚀；符合电磁兼容测试；通过抗菌测试，抗菌率99%以上；（提供第三方实验室认证检测，并提供检测报告加盖制造商公章）
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	体检中心自助机
	1、机柜/机壳全钢、壁厚≥1.5mm、表面金属烤漆，表面打砂喷涂去静电处理，内部构件全电镀、防锈
2、主机：≥两核四线程，主频≥2.8GHz，DDR4 2400MHz 内存≥8G，SSD硬盘≥256G ；
3、触显：≥23.8"投射式电容触摸一体屏；VGA或HDMI接口；比例：16：9亮度：≥250 cd/m2；对比度：≥1000:1； 分辨率：≥1920*1080 @ 60Hz；
4、身份证读卡器：可读范围：二代身份证、港澳台居民居住证、外国人永久居民身份证 ，阅读时间：＜1s，阅读距离：0～3，工作频率：≥13.56MHz±7KHz，通信接口：USB2.0工作温度：0～50℃
5、条码扫描器：支持一维条码/QR二维条码，像素≥1280*800，识读精度≥4mil(1D)
6、条码扫描枪：图像尺寸≥640×480，运动容差1m/s，扫描角度水平≥38°/垂直29°，倾斜角/俯仰角≥±45°，照明白色LED，瞄准光点≥640nm
7、凭条打印内置式：行式热敏，打印宽度≥80mm(Max)，打印速度≥250mm/sec(Max)，支持最大纸卷150mm，纸宽60/80/82.5可选，打印长度≥100km，切刀寿命≥100万次，分辨率≥203bpi。切纸方式：全切、半切，打印监控：有纸检测、出纸检测、纸将尽、堵纸检测等，工作电压：DC 24V，2A，通信接口：支持RS232C、USB
8、数码复合打印机：≥2.4 英寸彩色 LCD 显示屏；A4 黑色打印速度 ≥61 页 / 分钟；首页输出4.2 秒；打印分辨率≥ 1200×1200dpi；，双核 ≥1000MHz；月负荷最大≥ 300000 页；标配≥ 550 页输入 + 100 页多功能进纸，集成双面打印；支持卡片纸、标签、信封、普通纸等多介质；标配千兆网口、USB2.0；工作噪音 ≤58 分贝；
9、装订器：纸张容量≥2000页堆叠，钉盒容量≥5000订书钉/盒，堆叠-顶部出纸盒≥250页A4、装订出纸盒≥2000页A4，装订页数≥65页；
10、标签打印机：行式热敏，分辨率：≥203DPI，打印宽度56mm(Max)，支持纸卷最大直径80mm，切刀寿命≥100万次，切纸方式：全切/半切，打印寿命≥100km，打印监控：有纸检测、开盖检测、纸将尽检测、探缝检测；
11、IPv6要求：支持IPv4/IPv6双栈工作模式；
12、实现功能：
体检预约：读取患者信息，查询体检套餐，患者在自助机上选择套餐预约体检；
体检缴费：查询患者体检待缴费项目跟明细，调用支付宝微信二维码进行缴费；
预约记录查询：查询患者预约的记录；
智能导检：患者缴费后提示患者去排队最少的科室进行检查；
13、体检报告打印：读取患者信息，打印患者体检报告；
14、打印导诊单：患者缴费完成后，打印患者体检套餐中需要检查的科室信息，按提示进行检查；
15、打印条码：打印导诊单相对应的条码信息；
16、此设备软件涉及 HIS、LIS、PACS 等系统接口费用由投标人承担，并提供投标人承诺函。
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	门诊报告打印机
	1、显示装置： ≥18.5寸电容屏，分辨率：≥1920*1080 ，响应时间：≤30ms、防水防尘防暴、寿命：≥5000万次无偏差，免驱
2、主机：≥两核四线程，主频≥2.8GHz，DDR4 2400MHz 内存≥8G，SSD硬盘≥256G ；
3、功率：40~300W
4、二代证阅读器：支持二代身份证、港澳台居民居住证、外国人永久居民身份证
5、医保读卡器——医保读卡器，支持读取医保卡
6、扫描枪——高精扫码枪，可扫医保卡二维码
7、二维码扫码墩——可扫电子医保码
8、打印：热敏宽行打印机 ——可打印宽度≥210MM，最大纸长：375米，≥ 2500张标准A5纸打印量（或黑白激光打印；打印分辨率：≥600*600DPI；进纸容量：≥750张；通信接口：支持千兆以太网 (10/100/1000), 与USB 2.0 规格兼容的USB(类型B)
9、IPv6要求：支持IPv4/IPv6双栈工作模式；
#10、实现功能：支持通过身份证、永居证、社保卡、医保电子就医凭证、电子就诊卡，打印患者检验、检查（超声、病理等）报告。（提供软件功能截图加盖制造商公章）
11、此设备软件涉及 HIS、LIS、PACS 等系统接口费用由投标人承担，并提供投标人承诺函

	4
	病房自助机
	1、显示装置 ≥18.5寸电容触摸屏，分辨率≥：1920*1080 ，响应时间：≤30ms、防水防尘防暴、寿命：≥5000万次，免驱；
2、主机：≥两核四线程，主频≥2.8GHz，DDR4 2400MHz 内存≥8G，SSD硬盘≥256G ；
3、扫描：扫描枪—— 高精扫码枪，可扫医保卡二维码；
4、二代证阅读器：支持二代身份证、港澳台居民居住证、外国人永久居民身份证；
5、水卡读卡器：院方提供；
6、医保读卡器——医保读卡器，支持读取三代医保卡；
7、黑白激光打印；打印分辨率：≥600*600DPI；进纸容量：≥750张；通信接口：千兆以太网 (10/100/1000), 与USB 2.0 规格兼容的USB(类型B)
8、打印 热敏凭条打印机 ——热敏式凭条打印机（80mm*60mm）；
9、IPv6要求：支持IPv4/IPv6双栈工作模式；
#10、实现功能：支持通过身份证、永居证、社保卡、医保电子就医凭证、电子就诊卡，查询住院费用、缴纳住院预交金、充值水卡。（提供软件功能截图加盖制造商公章）
11、此设备软件涉及 HIS、LIS、PACS 等系统接口费用由投标人承担，并提供投标人承诺函；
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	南楼发热药房自动发药机
	1. 基本功能：根据需求，需支持定制。需满足口服药与针剂药品发放功能。需对接外联平台，实现信息传输，如缺药提醒、故障报警等。
2. 凭处方自助发药：支持与HIS系统对接，患者通过刷就诊卡/扫描处方条形码/输处方登记号/扫描缴费条形码，系统自动识别，准确发出医嘱对应药品，处方内药品不足均会有提示。
3. 尺寸要求：受摆放场地限制，设备占地面积长度不能大于3.1米。
4. 容量要求：口服药储药槽长度≥750毫米，药槽数量≥230个（槽宽按照80毫米、槽空间高按照55毫米）计算。针剂发药模块≥30组（每组针剂储量≥15支）。
5. 发药模块：支持采用单槽模块化结构，当某一模块故障，药剂师可以单独抽出来维修，维护，不影响处方取药。
6. 温湿度调节控制：配置恒湿恒温控制系统，支持温湿度（温度20℃及以下，湿度35%-75%）自动调节。若出现系统无法自动调节，且温湿度不在设置范围内，系统可自动报警，报警信息可传输至手机客户端。
7. 自适应：无需通过人工预先设置，药品储存位置自动灵活。应可以根据药品包装盒尺寸，自适应药槽宽度。最大限度节省利用率，节约空间。
8. 补药亮灯指示：具有补药提示灯功能，支持通过手机小程序、扫码器扫描药品的二维码进行补药操作，对应绑定的药道指示灯点亮进行提示放入药品操作，指引补药，确保补药准确性，系统显示药品图片用于核对，加药与出药必须为反向出药结构，加药逻辑自然形成先入库先出原则，非人为货架式摆药模式。
#9. 药品落药方式：口服药或盒装液体采用斜槽平放自由落体式或机械手接药方式发药。其它采用机械手接药方式，药品应有固定措施，避免随意掉落造成损坏，机械手将药品传输到取药口，避免直接掉落损坏（需提供实物照片证明）。
10. 用药指导交代：支持打印取药凭证，用药交待指导说明，用药指导单内容可支持定制，修改，增加内容。操作屏幕为触屏式，取药环节全程语音提示。
11. 取药口：取药口采用敞开式取药口。
12. 多重检测系统：具有多重药品检测功能，能精准检测出药品是否有发出，发出多少，发药是否成功，是否失败。
13. 到期药品自动停发：临到期药品，无需人工操作，系统自动提示并自动关闭货道，到期药品自动停发。
14. 断电保护：设备应具有断电保护开关功能。
15. 开机自检功能：具备开机自检功能，自检中发现异常的部件及时报警提示。
16. 药品信息管理：具备手动录入药品档案，药品条码、名称、规格、批文号、成分、用法与用量、禁忌、储存条件、效期等基本信息的调整功能，保证药品信息的准确与药品存储的合理。
17. 药品效期管理功能：具备药品效期管理和报警功能，支持药品效期管理。
18. 临期药品一键下架：支持临期药品一键下架功能，临期和到期药品不再发出。
19. 设备库存预警：支持实时库存监控及库存预警，并具有统计功能。库存超过上限或下限预警后，系统自动发送预警通知到管理员手机上。
20. IPv6要求：支持IPv4/IPv6双栈工作模式；
21. 出药口监控：支持24小时远程监控，实现全流程可查询、可追溯；提供相关监控取证影像，视频或照片应清晰，且至少保存6个月。设备必须具备正常取药口和药品回收斗功能。
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	抽血室、输液室电视
	1、显示屏尺寸：≥55寸
2、IPv6要求：支持IPv4/IPv6双栈工作模式； 
3、电源： 220V
4、安装方式： 壁挂式横屏（含支架）
5、显示分辨率：  高清显示
6、内存：≥2G
7、内置存储器：≥32G                                                                  
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	抽血室综合屏
	1.全机柜表面打砂喷涂去静电处理，内部构件全电镀、防锈.主板:≥四核处理器，主频最高达≥1.5GHz
2.存储：≥DDR-1G，EMMC-16G
3.多媒体：支持多格式 1080P 60fps 视频解码. 显示器:液晶尺寸：≥21.5"
4.显示比例：≥16:9
5.显示区域：≥476.064mm(H)×267.786mm(V)
6.显示分辨率：≥1920×1080@60Hz
7.面板亮度：≥300cd/m²
8.对比度：≥1000:1
9.视角：水平和垂直≥ 178°(89°/89°)
10.扬声器：≥2*10W(6Ω)
11.IPv6要求：支持IPv4/IPv6双栈工作模式； 
12.此设备软件涉及 HIS、LIS、PACS 等系统接口费用由投标人承担，并提供投标人承诺函
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	药剂科电视
	1、显示屏尺寸：≥43寸
2、IPv6要求：支持IPv4/IPv6双栈工作模式； 
3、电源： 220V
4、安装方式： 壁挂式横屏（含支架）
5、显示分辨率：  高清显示
6、内存： ≥2G
7、内置存储器： ≥32G                                                                  
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	护士PDA
	1、IPv6要求：支持IPv4/IPv6双栈工作模式； 
2、处理器主频≥八核2.0GHz；内存≥RAM4G＋ROM64G；
3、≥5.5英寸720*1440 ；高灵敏电容式触摸屏；
4、支持wifi 802.11a/b/g/n；支持蓝牙4.0+LE；支持高性能GPS；支持全网4G；
5、标准电池≥5000mAh;标配直充;二维软解；≥1300W摄像头；
6、防水≥IP67；跌落等级1.5M。
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	医生平板
	1、≥10.1英寸；分辨率：≥1920*1200
2、IPv6要求：支持IPv4/IPv6双栈工作模式；
3、运行内存：≥4GB；内存容量：≥64GB；
4、网络连接：WiFi：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G/5G；
5、电池容量：≥9000mAh；
6、实体按键设计，便于应用业务快捷切换；
7、后置≥1300万自动对焦摄像头，高亮度LED闪光灯，前置≥500万定焦摄像头；
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	电视配套机顶盒
	1、CPU ：≥四核 64 位，主频≥ 1.8GHz
2、存储 ： ≥4G
3、多媒体： 视频解码: 4K@60fps VP8&IL 265，4K@30fps H.264，视频编码: 4K@25fps H.264，4K@15fps MJPEG
4、显示： 支持 HDMI 显示输出、支持 10M/100M 自适应以太网、支持双频 WIFI6+BT5；支持IPv4/IPv6双栈工作模式， ≥1 个 USB3.0 Host ，≥1 个 USB2.0、HDMI 最高支持 4K@60HZ 输出、≥1 个耳机接口、 ≥1 个 Type-C USB2.0 OTG/host；
5、此设备软件涉及 HIS、LIS、PACS 等系统接口费用由投标人承担，并提供投标人承诺函。

	12
	IC卡读卡器
	1、读卡类型：支持FM1208CPU卡、IC卡；
2、加密算法：支持DES、3DES、MAC加密算法
3、通信接口：RS485；
4、工作频率：≥13.56MHZ；
5、读卡距离：3-6CM；
6、读写次数：大于10万次；
7、读卡时间：≤0.1秒；
8、需要与医院原门禁控制器兼容。
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	门禁发卡器
	1、卡类型：支持FM1208CPU卡、IC卡；
2、接口类型：USB接口，虚拟键盘输入，可读出卡片物理卡号（卡内码)  传输速率：≥13.56MHZ；
3、配套读写软件；

	14
	门禁管理系统软件
	1、混合C/S、B/S模式的多层体系，以“平台+应用”架构,实现门禁管理、考勤管理、人员通道管理、访客管理等，并且可根据以后情况可扩展,同时可实现与其它系统的集成。
2、软件支持多权限分级管理，超级管理员、操作员、查询员等角色权限分离。
3、整套系统具备完整日志，所有人员操作记录、门禁刷卡记录、报警事件。
4、可兼容BONRIC等后备蓄电池配套门禁硬件，可扩展定制对接视频监控，消防联动开门功能。
5、≥600个门授权点
6、人员信息批量导入导出，支持Excel模板批量录入员工姓名、工号、部门、照片、身份证号，支持单条新增编辑；可设置人员有效期，到期自动注销门禁权限。
7、支持IC卡、CPU卡、人脸、密码多种凭证管理；卡片挂失、解挂、注销、批量发卡，支持挂失黑名单下发至门禁控制器。
8、按部门、组别划分权限组，一键给人员分配多个门点通行权限；
9、软件可在线管理双门、四门控制器，实时在线监测设备状态：在线/离线、门磁状态。
10、远程操作：软件界面远程开门、支持常开；支持门磁异常报警（门长时间未关闭、非法闯入），报警提示、声音告警。

	四、集成费

	1
	系统集成
	1.机房建设设备、信息安全设备、智慧终端设备的安装、调试、联调；
2.设备到货验收、上架部署、线缆整理、标签标识、系统优化；
3.整体系统测试、验收配合；
4.竣工图纸、技术文档、操作手册编制提交；
5.操作人员培训、运维交底；
6.质保期内技术支持、故障响应、系统保障。

	五、软件实施

	1
	流程治理
	根据不同的业务岗位或者角色信息配置不同的菜单操作权限

	
	
	配置系统中的菜单操作界面和相关参数

	
	
	配置系统中所使用到的字典数据，包含增加，修改和删除功能

	
	
	根据不同的业务岗位配置相关角色信息

	
	
	查看，踢出在线的用户

	
	
	增加，修改，删除，执行系统的在线任务

	
	
	查看或者清空系统缓存信息

	
	
	查看系统的登陆日志和业务日志

	
	
	监控当前的系统数据

	
	
	业务域类型选择标准业务域，选择上级业务域，再完成其他项目的填写，至此标准业务域添加完成。标准业务域的树是严格设定的，要新增标准业务域需要上级的审批

	
	
	业务域类型选择流程，选择上级业务域和流程中心词，会自动生成流程编码和流程名称。
流程中心词会根据维护时候的对应业务域显示相关的流程中心词。
其中的流程中心词需要在流程中心词的菜单中进行维护

	
	
	组织结构的数据与HR系统同步

	
	
	提供常见的“新增”、“修改”、“删除”以及“导入业务单元”功能

	
	
	岗位新增、删除、修改

	
	
	岗位字典列举

	
	
	岗位技能列举

	
	
	岗位职责列举

	
	
	岗位资质列举

	
	
	岗位学历列举

	
	
	岗位专业列举

	
	
	岗位学位列举

	
	
	管理职务信息需关联对应的职业序列信息和选择对应的机构分类信息。职务类型为管理类别

	
	
	医院专业技术职务维护

	
	
	职位信息同样涉及新增，删除等基础信息的维护操作

	
	
	职级信息要选择对应的职级类型，职级类型数据可以在系统的数据字典中进行维护

	
	
	分为管理职称和技术职称，职称信息需要设置对应的职业序列数据，最高等级和最低等级

	
	
	医院职业序列维护

	
	
	作业维护提供标准的作业库字典，为后续节点配置中选择的作业提供参考。
打开作业维护菜单，可以对作业 信息进行维护，配置作业的业务域、作业中心词、类型信息，会自动按照标准生成作业编码和作业全称，同时还可以对相关联的人员、资源、设备资源信息和物理位置信息进行配置。
作业位置信息和作业制度信息维护同理可进行新增，修改，删除等以便于后面配置节点的信息时使用。

	
	
	作业位置信息同理可进行新增，修改，删除等以便于后面配置节点的信息时使用

	
	
	操作同上

	
	
	操作同上

	
	
	操作同上

	
	
	将医院标准化的业务域梳理出来，业务域一级，业务域二级，业务域三级，业务域四级形成标准化业务结构，维护的时候直接在标准化业务域上进行维护，其中的业务域名称和业务域编码都是按照公司的文件进行编写的，其下面扩展的业务域也是按照编码的规范和规则进行维护

	
	
	根据规则填写岗位中心词，选择业务域后，点击保存，提交归纳岗位中心词的审批

	
	
	根据规则填写流程中心词，选择业务域后，点击保存，提交归纳流程中心词的审批

	
	
	涉及在对应机构下增加用户数据，修改、删除相关用户的信息，冻结用户信息，重置用户密码

	
	
	给不同的角色配置相关用户信息

	
	
	新增，修改，删除相应的发版计划  
内部项目数据的新增，修改，删除

	
	
	配置相关微服务参数和业务服务数据

	
	
	配置流程主任的字典数据

	
	
	可以增加，修改，删除生产要素信息（材料、设备、房间

	
	
	增加，修改，删除流程实例信息和业务注册信息

	
	
	增加，修改，删除业务域产品号、产品名信息

	
	
	增加，修改，删除业务目录和业务目录分类信息

	
	
	恢复删除的业务域数据

	
	
	增加，修改，删除业务域解决方案信息

	
	
	增加，修改，删除业务域的相关oo、op负责人

	
	
	配置相应业务域的二批岗和终批岗

	
	
	配置流程的交付物和交付物载体

	
	
	流程建模的关键在于维护流程树，而维护流程树则需要进入流程维护页面来维护当前角色下的流程树总支和分支。查看流程列表的工具栏中的主要功能，导入流程文件功能

	
	
	创建流程图需要先创建一个名为“流程驱动”的泳道，用于存放“开始”和“结束”两个节点。该泳道没有实际的岗位标识意义，主要是用来区分实际业务岗位的。其次选择具体的纵向泳道的配置，分为三个页签，三个维度三选一

	
	
	流程图属性配置

	
	
	可以维护节点的描述信息，指标信息，关联的流程信息（需要先保存节点信息）

	
	
	指标信息

	
	
	可以配置节点所关联的模块信息，服务之后bos对接需求时关联的产品线，产品模块信息。在模块配置当中，点击新增，即可添加该任务节点可能涉及的模块内容，这样在BOS提需求进行绑定的时候，业务孪生与决策平台可以只显示选定模块相关的业务流程，以便进行关联流程的操作

	
	
	在基础数据中维护的作业信息，作业中包含人员资源，耗材资源，设备资源，物理位置，业务系统，规章制度，任务单等相关信息

	
	
	在对流程设计并配置完成后，需要进行上架操作才能够被使用。点击流程设计器上的工具栏中的“上架”按钮，经过每个oo和op的审批之后即可完成流程上架操作，此时流程才能够被BOS使用。
上架完成后，首页中即可展示绘制的流程图信息

	
	
	查看和操作用户的待办事项

	
	
	查看和操作用户的草稿信息

	
	
	查看和操作用户的在途申请事项

	
	
	查看和操作用户的历史申请事项

	
	
	查看和操作用户的办理记录

	
	
	查看和操作用户的待办任务

	2
	数据治理
	注册服务

	
	
	挂号服务

	
	
	分诊接诊管理

	
	
	中医康复治疗

	
	
	门诊注射

	
	
	门诊标本采集

	
	
	接诊

	
	
	审方管理

	
	
	慢特病管理

	
	
	疾病预防

	
	
	门诊病历

	
	
	门诊临床决策支持

	
	
	门诊危急值管理

	
	
	收费

	
	
	退费

	
	
	门诊慢特病管理

	
	
	门诊诊后康复

	
	
	专病随访

	
	
	满意度调查

	
	
	预住院

	
	
	住院登记

	
	
	临床诊疗

	
	
	公共卫生管理

	
	
	手术管理

	
	
	会诊管理

	
	
	临床路径

	
	
	交班本管理

	
	
	危急值管理

	
	
	住院病历

	
	
	检查管理

	
	
	床旁交互

	
	
	通话报警

	
	
	护理白板

	
	
	医嘱执行

	
	
	输血业务

	
	
	中医护理方案

	
	
	母乳喂养

	
	
	护理交班

	
	
	床位管理

	
	
	标本采集运送

	
	
	不良事件管理

	
	
	护理计划

	
	
	呼叫预警

	
	
	患者床旁自助服务

	
	
	病区临床信息综合监管

	
	
	通话预警

	
	
	巡视患者

	
	
	出院结算

	
	
	出院诊后随访

	
	
	院前急救

	
	
	预检分级

	
	
	急诊会诊

	
	
	急诊抢救

	
	
	急诊留观

	
	
	急诊交班

	
	
	急诊病历

	
	
	急诊流水

	
	
	急诊转归

	
	
	急诊治疗

	
	
	急诊输液

	
	
	急诊标本采集

	
	
	急诊担保管理

	
	
	急诊留观押金管理

	
	
	急诊收费

	
	
	急诊退费

	
	
	急诊诊后随访

	
	
	危重孕产妇救治中心管理

	
	
	危重儿童和新生儿救治中心管理

	
	
	号源管理

	
	
	客户服务

	
	
	体检收费

	
	
	体检报到

	
	
	体检导检

	
	
	常规检查

	
	
	医技检查

	
	
	多功能检查

	
	
	标本采集

	
	
	总检

	
	
	报告归档

	
	
	报告咨询

	
	
	检后随访

	
	
	健康档案

	
	
	健康评估

	
	
	健康干预

	
	
	检查前

	
	
	取材管理

	
	
	技术处理

	
	
	报告处理

	
	
	补充检查

	
	
	资料管理

	
	
	质控管理

	
	
	标本管理

	
	
	检前

	
	
	检中

	
	
	检后

	
	
	检前

	
	
	检中

	
	
	检后

	
	
	检前

	
	
	检中

	
	
	检后

	
	
	核医学

	
	
	预约

	
	
	叫号

	
	
	登记

	
	
	检查

	
	
	报告

	
	
	打印报告

	
	
	标本接收

	
	
	临检

	
	
	生化

	
	
	免疫

	
	
	微生物

	
	
	分子生物

	
	
	质量控制

	
	
	报告查询

	
	
	急诊输血

	
	
	住院输血

	
	
	

	
	
	化疗管理

	
	
	门诊康复治疗

	
	
	住院康复治疗

	
	
	理疗

	
	
	住院重症

	
	
	急诊重症

	
	
	中医治疗

	
	
	门诊药房

	
	
	住院药房

	
	
	急诊药房

	
	
	中草药房

	
	
	西药库管理

	
	
	中药库管理

	
	
	安全用药管理

	
	
	住院药学监护

	
	
	处方点评管理

	
	
	药学门诊

	
	
	药品使用监测

	
	
	临床药学知识管理

	
	
	急诊手术

	
	
	门诊手术

	
	
	住院手术

	
	
	日间手术

	
	
	麻醉

	
	
	住院营养

	
	
	口腔

	
	
	辅助生殖专科门诊

	
	
	辅助生殖中心门诊

	
	
	孕妇门诊保健

	
	
	孕妇住院分娩

	
	
	儿童保健

	
	
	互联网门诊

	
	
	互联网医技

	
	
	互联网体检

	
	
	互联网住院

	
	
	互联网随访

	
	
	互联网统一门户

	
	
	预约挂号

	
	
	检查预约

	
	
	检验预约

	
	
	标本送检

	
	
	双向转诊

	
	
	远程会诊

	
	
	协同门诊

	
	
	档案管理

	
	
	宣教管理

	
	
	疾病筛查

	
	
	消息管理

	
	
	健康咨询

	
	
	健康评估

	
	
	监测数据

	
	
	计划管理

	
	
	云表单

	
	
	人员动态管理

	
	
	实习管理

	
	
	进修管理

	
	
	层级管理

	
	
	科室事务

	
	
	专科护理

	
	
	护理调查

	
	
	专项质控提升

	
	
	敏感指标

	
	
	护士长手册

	
	
	工作量管理

	
	
	护理教学

	
	
	护理科研

	
	
	医师资质授权管理

	
	
	核心制度管理

	
	
	医患关系管理

	
	
	医生排班

	
	
	医疗质量综合管理

	
	
	不良事件管理

	
	
	病历质量管理

	
	
	重点患者质量管理

	
	
	临床路径

	
	
	单病种管理

	
	
	VTE管理

	
	
	ERAS管理

	
	
	住院病案管理

	
	
	电子病案管理

	
	
	门诊病案管理

	
	
	病案统计

	
	
	诊断编码

	
	
	综合监测管理

	
	
	目标性监测管理

	
	
	职业暴露管理

	
	
	手卫生管理

	
	
	三级医院等级评审

	
	
	临床医学知识管理

	
	
	轮转

	
	
	师资带教

	
	
	规培基地

	
	
	进修

	
	
	实习

	
	
	远程医疗教育

	
	
	学分教育管理

	
	
	培训

	
	
	科研随访

	
	
	临床药理试验

	
	
	传染病上报

	
	
	重大非传染性疾病上报

	
	
	食源性疾病报告上报

	
	
	精神疾病管理

	
	
	死亡证明书管理

	
	
	公共卫生网络直报

	
	
	慢性阻塞性肺疾病管理

	
	
	罕见病管理

	
	
	公立医院绩效考核

	
	
	三级医院等级评审

	
	
	院长决策支持

	
	
	经济运行预测

	
	
	持续发展能力

	
	
	人力资源分析

	
	
	财务管理分析

	
	
	预算管理分析

	
	
	成本管理分析

	
	
	资产管理分析

	
	
	设备管理分析

	
	
	物流管理分析

	
	
	采购管理分析

	
	
	绩效考核分析

	
	
	科研管理分析

	
	
	教学管理分析

	
	
	后勤管理分析

	
	
	医保管理分析

	
	
	科室运营分析

	
	
	医疗服务分析

	
	
	医疗收入分析

	
	
	工作效率分析

	
	
	患者负担分析

	
	
	医疗安全分析

	
	
	医疗质量分析

	
	
	药学统计

	
	
	综合统计

	
	
	卫统4统计

	
	
	临床工作量统计

	
	
	临床收入统计

	
	
	资源要素监控分析

	
	
	业务流程监控分析

	
	
	数据湖

	
	
	临床数据中心

	
	
	管理数据中心

	
	
	运营数据中心

	
	
	影像数据中心

	
	
	科研数据中心

	
	
	文件管理

	
	
	业务运行时间管理

	
	
	统一资源管理

	
	
	应用系统框架开发

	
	
	物理空间管理

	
	
	基础数据管理

	
	
	物联网设备接入

	
	
	统一用户管理

	
	
	统一门户管理

	
	
	互联网应用接入

	
	
	集成引擎管理

	
	
	业务集成

	
	
	业务孪生与决策支持

	
	
	生产要素管理

	
	
	权力管理

	
	
	业务规则管理

	
	
	科室成本

	
	
	作业成本法

	
	
	收入比法

	
	
	比率法

	
	
	单病种

	
	
	DRG病种

	
	
	DIP病种

	
	
	绩效评价管理

	
	
	绩效指标采集

	
	
	绩效考评计算

	
	
	绩效结果上报

	
	
	奖金方案管理

	
	
	奖金数据采集

	
	
	奖金方案核算

	
	
	奖金二次分配

	
	
	医保结算清单管理

	
	
	局端质控审核信息处理

	
	
	事前审核提醒

	
	
	事中审核提醒

	
	
	事后审核分析

	
	
	医保基金稽核(飞行检查)

	
	
	商保直赔支付

	
	
	商保快赔支付

	
	
	医保信息管理

	
	
	医保信息查询

	
	
	DRG/DIP盈亏分析

	
	
	DRG/DIP分组管理

	
	
	DRG/DIP局端政策分析

	
	
	DRG/DIP预分组

	
	
	单病种医保费用管理

	
	
	收费管理

	
	
	内控管理

	
	
	内部审计管理

	
	
	审计整改

	
	
	物资管理

	
	
	消毒供应管理

	
	
	试剂管理

	
	
	大型设备效益分析管理

	
	
	供应链管理(药品)

	
	
	部门管理

	
	
	工作团队

	
	
	核算单元

	
	
	新员工入职

	
	
	员工异动管理

	
	
	员工管理

	
	
	人才库管理

	
	
	协议管理

	
	
	考勤上报

	
	
	请假管理

	
	
	销假管理

	
	
	工资方案维护

	
	
	工资档案维护

	
	
	工资数据生成

	
	
	职称评审

	
	
	科研项目管理

	
	
	教学项目管理

	
	
	基建项目管理

	
	
	通用项目管理

	
	
	应急资源调度管理



指标按重要性分为“★”、 “#”和其他。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，#代表重要指标，其他则表示一般指标项。
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第六章   拟签订的合同文本
（合同最终以双方协商签订为准）


合同协议书




               项目名称：                              
项目编号：                      




采购人(甲方)：                   
中标供应商(乙方)：                
	



合同条款专用部分
一、定义
1.采购人名称：            
2.项目编号：              
3.项目名称：              
二、合同标的
1.甲方同意从乙方购买，乙方同意向甲方出售下列设备：
	序号
	货物名称及规格
	数量
	产地及品牌
	总价（元）
	交货时间

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	



2. 交货地点：               。
3. 安装期限：    天，合同签订后240日内完成安装调试并具备验收条件。
三、合同价格
合同总金额为人民币             (大写)，                元(小写)。
四、付款方式
[bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK50]1.预付款：签订合同后甲方收到乙方等额有效发票15日内，甲方向乙方支付总合同金额30%,即             大写)，             元(小写)。
2.中期款：
（1）硬件部分初验合格后，甲方收到乙方等额有效发票15日内，甲方向乙方支付硬件部分合同款项的40%，即             大写)，             元(小写)。
（2）软件实施部分初验合格后：甲方收到乙方等额有效发票15日内，甲方向乙方支付软件实施部分合同款项的40%，即             大写)，             元(小写)。

[bookmark: OLE_LINK47][bookmark: OLE_LINK46]3.尾款：终验合格后，甲方收到乙方等额有效发票15日内，甲方向乙方支付剩余30%合同款项，即人民币              大写)，           元(小写)。
五、交货
1.交货日期：                  。
2.运输方式：        。
3.交货(安装、调试、服务)地点：            。
4.其他约定事项：       
六、质量标准和检验方式
补足或更换的货物应在签署货损证明之日起       日内运达甲方指定地点。
七、技术服务和保修责任方式
1.  乙方对合同货物的质量保修期为验收证书签署之日起     个月。
2.  乙方在合同货物的质量保修期内，免费为甲方提供合同货物的技术指导和维修服务的时间是：每周   天   小时(工作时间)。
3.  乙方保证在合同货物出现故障和缺陷时，或接到甲方提出的技术服务要求后   小时内予以答复，如甲方有要求或必要时，乙方应在接到甲方通知后   小时内派员至甲方免费维修和提供现场指导。
4.  如乙方在接到甲方维修通知后   小时仍不能修复有关货物，乙方应提供与该货物同一型号的备用货物。
5.  如乙方在接到甲方提出的技术服务要求或维修通知后   小时内没有响应、拒绝或没有派员到达甲方提供技术服务、修理或退换货物，甲方有权委托第三人对合同货物进行维修或提供技术服务，因此产生的相关费用由乙方承担。
6.  在合同货物保修期届满后，如果因合同货物硬件或软件的固有缺陷和瑕疵出现紧急故障和事故，乙方应在接到甲方通知之后   小时内到达现场。
7.  软件实施部分，完成数据目录“上链”、数据资源“汇数”等工作，实现与海淀区全民健康信息平台数据共享，与海淀区湖仓一体数据底座平台等系统对接和数据共享，为全区各单位提供相关数据支撑，并继续向智慧海淀办公室提交采购技术需求、合同和验收材料等。
八、违约责任
1.  延期交货或延期付款的违约责任：如乙方延期交货或甲方延期付款，每逾期一天，违约方应按延期交货所折合的金额或延期付款金额每天   ‰的比例向对方支付违约金，但该违约金累计不超过合同总金额的   %；上述逾期超过   天且未交货部分影响已交货部分正常使用或使已交货部分价值显受损害的，甲方有权解除合同，并要求乙方退还货款，承担合同总金额30%的违约责任，并赔偿甲方由此造成的损失。
2.  其他违约责任
违约方应就每一单项违约向对方支付合同总金额   %的违约金。
九、联系方式
甲方：       联系人：    
地址：         邮编：    
电话：         传真：     

乙方：          联系人：    
地址：             邮编：     
电话：            传真：       
开户银行及帐号：               
十、争议的解决
本项目选择合同条款通用部分“争议的解决”所述第   一    种办法解决争议。
十一、履约保证金
1.    中标供应商在收到中标通知书后  /  个工作日内，向甲方提供相当于合同总价  /    %的履约保证金。
2.    中标供应商的履约保证金将在合同货物安装调试完成并经甲方终验合格后   /  个工作日内退还中标供应商。

合同条款通用部分

甲方在本项目中所需货物和服务由******在国内进行公开招标，经评标委员会评定，确定乙方为中标供应商。甲乙双方根据《中华人民共和国民法典(合同编)》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和等相关法律法规以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成合同如下：
一、定义
除非另有特别解释或说明，在本合同及与本合同相关的，双方另行签署的其他文件(包括但不限于本合同的附件)中，下述词语均依如下定义进行解释：
1.  “合同”指甲乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其他一切文件，还包括招标文件、投标文件中的相关内容及其有效补充文件。
2.  “附件”是指与本合同的订立、履行有关的，经甲乙双方认可的，对本合同约定的内容进行细化、补充、修改、变更的文件、图纸、音像制品等资料。
3.  “合同货物”指合同货物清单(附件一)(同投标文件中投标货物数量、价格表，下同)中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。
4.  “服务”指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助服务，包括(但不限于)合同货物的乙方付费办妥清关、乙方付费运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其他类似的义务。
5.  “检验”指按照本合同约定的标准对合同货物进行的检测与查验。
6.  “验收证书”指检验完成后由合同双方签署的最终验收确认书。
7.  “技术资料”指安装、调试、使用、维修合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件。
8.  “保修期”指自验收证书甲方签署之日起，乙方免费对所卖给甲方货物更换整件或零部件，维修、保养，并以自担费用方式保证合同货物正常运行的时期。
9.  “第三人”是指本合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其他经济组织。
10.  “法律、法规”是指由中国有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其他规范性文件以及经全国人民代表大会常务委员会批准的中国缔结、参加的国际条(公)约的有关规定。
11.  “招标文件”指******发布的本项目招标文件。
12.  “投标文件”指乙方按照******发布的本项目招标文件的要求编制和投递，并最终被接受的投标文件。
13.  合同标的
甲方同意从乙方购买，乙方同意向甲方出售合同货物清单(同投标文件中投标货物数量、价格表)中所列未曾销售并未曾使用过的、未曾返修过且崭新的正品合格品货物及相关服务。
二、合同标的
1.  甲方同意从乙方购买，乙方同意向甲方出售下表所列设备:(设备列表见合同条款专用部分)
2.  备件清单、专用工属具清单：详见附件。
三、合同价格
1.  合同总金额详见合同条款专用部分。
2.  本合同价格包括设备金额及运输、财产及第三方损害赔偿保险、安装、调试、及安装位置调整布置、使用环境形成或恢复等费用，是在竣工交付前、交付时所发生或引起的本合同相关的全部成本、费用等，以及依约在交付后所需承担的维修、保养等售后服务价格的总和，且为完税后价格。
3.  合同货物详细目录及销售价格见合同货物清单(同投标文件中投标货物数量、价格表)。
四、支付和结算方式
1.  双方因本合同发生的一切费用均以人民币结算及支付。
2.  双方的账户名称、开户银行及账号以本合同提供的为准。
3.  付款方式：
( 1 ) 到货、检验后付款：合同货物全部运抵交货地点、安装到位、试运行完成，经甲方核对无误、检验合格，双方签署验收报告后七个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的一定比例货款，支付比例、金额见合同条款专用部分；
( 2 ) 保修期满后付款：合同货物的保修期(合同货物的保修期自全部货物验收合格，双方签署验收证书之日起算)期满后七个工作日内，甲方向乙方支付合同余款，支付比例、金额见合同条款专用部分，作为本合同最终结款。
4.  乙方在收到甲方每一笔付款的同时，应向甲方开具相应金额的商业发票。
5.  如乙方根据本合同约定有责任向甲方支付违约金、赔偿金时，甲方有权直接从上述付款中扣除该等款项并于事后通知乙方，该情形下应当视为甲方已经依约行使了合同权利，而所扣乙方的款项金额未达到乙方依照其责任所应当向甲方支付的金额时，乙方仍应向甲方补足。同时，若乙方对甲方的扣款有异议而不能协商解决时，乙方应依照本合同关于解决争议的约定方式解决。但，存在或解决相关争议的期间，乙方不得停滞或减缓其合同的履行，否则对因停滞或减缓合同的履行所引起的任何代价及责任均应由乙方给予赔偿和承担。
五、交货
1.  乙方负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。有关运输、保险和装卸等一切相关的费用由乙方承担。
2.  乙方应办理合同货物从出厂至交货竣工移交期间的保险，保险应按照发票金额的110％办理“一切险”。当实际办理的保险与该要求存在不一致时，相关风险均由乙方承担。
3.  货物应运至甲方指定地点，并卸至甲方指定位置，开箱清点及初步检验时双方应派人员参加，如甲方不到场检验，乙方需承担起检验及保管责任，其责任直至所有货物运抵现场并且安装完毕经检验竣工合格交付甲方。
4.  所有货物运抵现场并且安装完毕经检验竣工合格交付甲方的日期为交货日期。双方签署竣工交付收货单后为交货完毕。该竣工交付收货单或其他名称的收货单一式两份，甲方和乙方各执一份。竣工交货完毕，货物所有权发生转移，在此之前货物毁坏的风险和责任由乙方承担。
5.  乙方应在货物运到甲方地点日七日前，向甲方提供货物卸车、清点计划(内容包括：合同号、设备名称、数量、价格、箱数、型号规格、重量和体积、拟发运的时间及其他必要的说明)，并于发运的同时通知甲方。
6.  在现场交货方式下，乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则乙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。
7.  交货日期详见合同条款专用部分。若由于甲方场地狭窄，乙方必须根据甲方的工程进度和书面通知，安排制造、卸货和交货，否则引起的厂内外库存费用等一切责任由乙方负责。甲方应当根据自身工程进度，在恰当的时间提前书面通知乙方组织制造、交货和安装，如因甲方安排不当，其责自负。
8.  运输方式详见合同条款专用部分。
9.  交货(安装、调试、服务)地点详见合同条款专用部分。
六、包装和标记
1.  乙方交付的所有合同货物应具有适于运输的坚固包装，并且乙方应根据合同货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以确保合同货物安全无损地送达交货地点。
2.  若合同货物采用集装箱装运的，乙方应在每件包装箱相对的二个侧面上，用不褪色的油漆以醒目的中文做出以下标记：
收货单位： 货物名称： 箱号/件号：
毛重(千克)： 尺寸(长×宽×高，以厘米计)：
发货单位： 发货单位详细地址：     乙方应根据合同货物的不同特性和装卸运输上的不同要求，在包装箱相对的二个侧面上用中文标记“勿倒置”、“小心轻放”、“防潮”等标志和“重心”等装卸搬运时适用的通用图案，以利于装卸和搬运。
3.  下列资料包装在合同货物的包装箱中：
( 1 )  装箱单
( 2 )  合同货物数量和质量合格证书、保修证书
( 3 )  产品使用说明书及其他必要的技术资料
4.  凡由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。
七、质量标准和检验方式
1.  乙方应保证提供给甲方的合同货物是货物生产厂商原造的，全新、未使用过的，使用符合要求的工艺和材料制造而成的，并完全满足本项目招标文件规定的质量、性能和规格的要求。
2.  乙方提供给甲方的合同货物应通过货物制造厂商的出厂检验，并提供质量合格证书。乙方承诺提供给甲方的合同货物的技术规范应与本项目招标文件中投标货物清单、质量要求和供货部分中的规定及投标文件中投标货物技术规范偏离表(如果被采购人接受)相一致，同时，乙方提供的货物质量应符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范、本次采购相关文件中的全部相关要求及乙方工厂相关标准及相应的技术规范中之较高者。
3.  乙方保证提供的货物符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准中之较高者；若货物来源于中华人民共和国境外，还要同时符合货物来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准、环保标准中之较高者。上述标准为已发布的且在货物交付时有效的最新版本的标准；当货物来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明，此外，有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本。
4.  乙方应保证所提供的货物经正确安装、合理操作和维护保养在其使用寿命期内具有令甲方满意的性能，并对由于合同货物的设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障负责。
5.  乙方提供的设备抵达甲方指定地点后的开箱清点及初步检验，应依据乙方提供的开箱要求和环境要求，按照装箱清单进行。乙方应在收到甲方的验货通知后三日内到现场参加开箱清点及初步检验，开箱清点及初步检验时双方均应派员参加，并签署验收证书，以此作为乙方履约进度的依据。否则，乙方应承认甲方的单方检验结果。但在任何情形下，上述验收均不具有减少或免除乙方质量相关责任的法律效果。
6.  甲方对合同货物的数量、规格和质量的检验，应依据本项目招标文件中的有关规定进行。采用现场交货方式的，检验在交货地点进行。开箱检验的时间不迟于交货日期后三十日。
7.  若检验时发现货物数量不足、规格与合同要求不符或开箱时虽然货物外包装完好无损，但箱内货物短缺或损伤，双方应签署书面形式证明，乙方应根据该证明及时补足或更换。补足或更换的货物应在签署货损证明之日起规定期限内(详见合同条款专用部分)运达甲方指定地点，相关费用由乙方承担。
8.  若甲方经进一步检验或在使用中发现货物内在的、非显而易见的损坏或缺陷，或者货物的质量与合同规定不符但并非在验收时属于显而易见(下称“A情形”)；或者在货物质量保证期
内(下称“B情形”)、合理使用寿命期限结束前6个月内(下称“C情形”)证实货物或零部件是有缺陷的(包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等)，甲方有权要求乙方免费更换成没有缺陷的货物或零部件，并且，经过该项处理后甲方待遇不得低于国家部委级别发布的“三包”规定的标准。其中：对属于A情形的货物应当用崭新且尚未拆封、未曾使用也未曾展示过的正品合格品整机、整件货物更换而不得仅更换零部件；对属于B情形的货物应当用崭新且尚未拆封、未曾使用也未曾展示过的正品合格品更换；对属于C情形的货物应当用不低于需更换货物成新的正品合格品更换。甲方可以在发现该情形后尽快并且至迟应当在上述各对应期限结束之日起7个工作日内以书面形式通知乙方，乙方应在收到甲方通知后7个工作日内免费完成更换，按本合同前述各条款项规定交付及验收。
9.  乙方保证向甲方提供的技术资料均是清晰的、正确的、完整的，且除原设备提供的英文技术文档以外，其他文档应提供中文版本。如发现缺失或其他有误的情形，乙方应在该情形出现之日起7日内将需补足的资料交付到甲方指定地点，按本合同前述各条款项规定交付及验收。
10.  乙方承认本合同项下需经现场安装、启动、试运行的货物，应经过至少国家规定的月数的时间周期的整套使用或整套试运行期方可以完成最终验收，若无上述时间规定则最低不应少于90天(3个月)。对该类验收不合格或不完全合格的情形，或在本合同约定期限内发现货物缺陷及其他质量的问题或发现不符合设计要求、甲方在招标时的要求，乙方应当严格按照甲方的要求免费给予合理解决直至完全符合招、投标文件要求及本合同约定为止。
11.  本合同各相关条款中凡与乙方责任或义务相关及由乙方原因所引起涉及各项货物、零件、部件、配件及资料的更、换、补、退等情形，所发生相关的任何价款、成本、费用，包括但不限于运输、安装、服务、维修、调试等，以及保险、税、费等，均应当由乙方承担。
12.  甲方应将货物验收单同发票一起入账，作为甲方执行了政府采购的凭证。
八、技术服务和保修责任
关于本条的特别说明：本条中的服务时间，即相关的服务到达现场或完成维修工作所需的时间：小时、天数等，招标文件或有关保修服务的其他文件中有规定的，遵从其规定；若无相关文件或相关文件中并无规定的，或有关的规定明显与本次采购的采购人的实际需求不符的，则应当按照本合同中的相关规定。乙方对合同货物的技术服务和保修责任详见合同条款专用部分。
1.  乙方对合同货物的质量保修期见合同条款专用部分。若厂家规定的保修期或合同货物主要部件的保修期长于本合同保修期，应适用其保修期。(在本次采购文件所规定的期限中，若有不同期限自动适用其中期限较长者)。虽有该期限的约定，但：仅为兜底约定；乙方承诺，本合同项下货物的免费保修期或与质量相关的其他期限均自按照本合同约定方式完成最终验收并由甲方签署了货物最终验收单之日起算；本合同甲方、乙方特别约定对本合同项下货物的包退、免费包换、免费包修、负责保修等期限，应当在约定质量保证期限、约定使用寿命、甲方在招标时所要求的期限或行业认可的平均使用寿命、国家部委以上文件所规定的强制适用的期限等不同的期限中，自动适用其中最长的期限；若各方对该类期限不能达成一致的确认则应当通过本合同中所约定的解决争议的方式裁决出相关期限。
2.  乙方承诺在合同货物的质量保修期内免费为甲方提供合同货物的技术指导和维修服务，提供此项服务的时间见合同条款专用部分。
3.  乙方保证在合同货物出现故障和缺陷时，或接到甲方提出的技术服务要求后规定时间内(具体见合同条款专用部分)内予以答复，如甲方有要求或必要时，乙方应在接到甲方通知后规定时间内(具体见合同条款专用部分)内派员至甲方免费维修和提供现场指导。
4.  如乙方在接到甲方维修通知后的规定时间内(具体见合同条款专用部分)仍不能修复有关货物，乙方应提供与该货物同一型号的备用货物，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。
5.  如乙方在接到甲方提出的技术服务要求或维修通知后的规定时间内(具体见合同条款专用部分)内没有响应、拒绝或没有派员到达甲方提供技术服务、修理或退换货物，甲方有权委托第三人对合同货物进行维修或提供技术服务，由此产生的一切费用由乙方承担。
6.  如因甲方在使用中自行变更货物的硬件或软件而引起的缺陷，或因甲方人员维护不当而损坏的货物或零部件，乙方不负保修责任，乙方应按照或比照本合同相关条款规定提供更换或修理服务，由此引起的合理费用由甲方负担。
7.  如因乙方提供的货物硬件或软件有缺陷，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使合同货物不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应负责按本合同相关条款规定修理或更换，使货物运行指标和技术性能达到合同规定,由此引起的全部费用由乙方承担。若以上原因导致或引起甲方损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由乙方承担。
8.  在合同货物免费保修期内，如果由于乙方更换、修理和续补货物，而造成本合同货物不得不停止运行，货物保修期应依照停止运行的实际时间加以延长，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。
9.  在合同货物免费保修期届满后，乙方保证继续为甲方提供设备的维修服务，甲方应按乙方提供的不差于任何第三方的优惠价格向乙方支付相关费用，乙方保证在合同货物使用期内以不高于本合同货物、相关配件及服务的价格，并且不差于任何第三方的优惠价格，向甲方提供备品、备件及维修服务。
10.  在合同货物保修期届满后，如果因合同货物硬件或软件的固有缺陷和瑕疵出现紧急故障和事故，乙方应在接到甲方通知后立即提供电话支持、远程支持并在规定时间内(具体时间见合同条款专用部分)内到达现场，迅速排除货物故障。
11.  本合同签订后及货物使用中，如涉及增加或改进安全性的软件升级问题，无论甲方是否知晓或是否向乙方提出，乙方均应当在其刚开始应用该等软件时的第一时间内，立即主动地、无条件地给与免费更新并调试完好。
12.  若由于甲方提出增加并不涉及安全性的新功能而引起的软件升级，相关成本费由甲方承担，乙方不得赚取利润或拒绝、拖延。
13.  若由于乙方增加并不涉及安全性的新功能引起软件升级，而且甲方愿意增加该新功能时，由双方协商解决。
14.  乙方保证，乙方依据本合同提供的货物及相关的软件和技术资料，乙方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，乙方负责处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。
九、履约保证金
15.  中标供应商应在收到中标通知书后规定时间内(具体时间见合同条款专用部分)内，以信汇、电汇或履约保函形式向甲方提供履约保证金，保证金金额：见合同条款专用部分。
16.  如果中标供应商没有按照上述规定执行，甲方将有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下甲方可将合同授予排名第二的中标候选人，或重新招标。
17.  若本项目不允许分包或转包的，如果中标供应商在与甲方签订合同以后，将中标项目分包或转包给第三方，甲方将有充分理由终止合同，并没收其履约保证金。
18.  如乙方未能完全履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。
十、审计及检查
如果采购人要求，中标供应商应允许采购人检查中标供应商与实施本合同有关的资金、帐户和记录，并由采购人指定的审计人员对其进行审计。
十一、违约责任
1.  对本合同的任何违反均构成违约。当一方认为对方的违约属于严重违约时，若按照相关法律规定或按照通常的理解或认识，确属对合同的履行有重大影响，则应当被认为属于严重违约。若双方对某一违约是否属于严重违约仍有争议，可以由争议解决机构裁决认定。
2.  若乙方未如期按照合同约定的任何或全部款项内容之要求交付合同货物或提供服务、补足或更换货物且符合要求，或乙方未能履行合同规定的任何其他义务时，甲方有权直接向乙方发出违约通知书，乙方应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任及违约责任：
	( 1 )  在甲方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给甲方造成的直接损失及甲方因此产生的对第三方的责任。
( 2 )  在甲方规定的时间内，用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物，或修补缺陷部分以达到合同规定的要求，乙方应承担此发生的相关费用并承担由此给甲方造成的直接损失及甲方因此产生的对第三方的责任。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长。
( 3 )  根据货物低劣程度、损坏程度以及使甲方所遭受的损失及甲方因此产生的对第三方的责任，经双方商定降低货物的价格或赔偿甲方所遭受的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。
( 4 )  按合同规定的同种货币将甲方所退货物已支付的货款全部退还给甲方，并承担由此发生的直接损失和相关费用及甲方因此产生的对第三方的责任。
	( 5 )  甲方有权部分或全部解除合同并要求乙方赔偿由此造成的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。此时甲方可采取必要的补救措施，相关费用由乙方承担。
( 6 )  此外，上述情形下甲方为采取必要的补救措施或因防止损失扩大而支出的合理费用应由乙方承担。
3.  如果乙方在收到甲方的违约通知书后十日内未作答复也没有按照甲方选择的方式承担违约责任，则甲方有权从尚未支付的合同价款中扣回相当于甲方选择的方式计算的索赔金额。如果这些金额不足以补偿，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。
4.  延期交货或延期付款的违约责任：如乙方延期交货或甲方延期付款，每逾期一天，违约方应按延期交货所折合的金额或延期付款金额的比例(详见合同条款专用部分)向对方支付违约金，但该违约金累计不得超过合同总金额的一定比例(详见合同条款专用部分)；上述逾期超过一定时间(详见合同条款专用部分)且成套集成的货物已交货套数未达合同约定套数90%的以及单套货物未能全部交足的，或非成套、非集成的货物已交货件数未达合同约定件数90%的，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿由此造成的损失。上述逾期超过20天但成套集成的货物已交货套数已达合同约定套数90%的，或非成套、非集成的货物已交货件数已达合同约定件数90%的，守约方不得要求解除合同已经履行的部分只有权决定解除尚未履行的部分，但违约方应当向对方支付相等于比照中国人民银行规定的同期借款利息最高限额的两倍按日计算的金额的违约金。
5.  其他违约责任
( 1 )  如任何一方无故解除合同或有违反本合同规定的任何情形均属于违约行为，违约方应就每一单项违约向对方支付合同总金额一定比例的违约金，具体比例见合同条款专用部分。
( 2 )  若货物为假冒伪劣产品或其中包括该类情形的零、部件，乙方应按照合同总金额的2倍向甲方支付惩罚性赔偿金，若该赔偿未达到给甲方造成损失的2倍，则乙方应当支付给甲方造成损失的2倍的惩罚性赔偿金，且并不当然免除其依法应受的其他处罚。
( 3 )  如乙方在合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为乙方不能交货，甲方有权解除合同，乙方若已经收取了甲方的定金则同时还应双倍返还已收取的定金。
6.  若发生延期交货或延期付款情形之外的任何违约时，违约方在接到对方关于违约的通知时，均应当就每一项违约向对方支付相当于合同金额5%的违约金。当违约行为给对方造成损失时，若违约金不足以弥补全部损失，违约方还应当赔偿对方因此所受全部损失。当构成严重违约时，对方可以单方面决定解除或终止合同履行，违约方同时还应当承担违约或赔偿责任。
7.  以上各项交付的违约金并不影响违约方履行合同的各项义务。
8.  若乙方通过协议、设立控股或分支机构或其他方式就供货或服务等与任何独立或非独立的第三方构成联合、分属或其他关系、相关责任义务等均由乙方与该等组织机构自行协商约定，但在与本协议相关的任何情形下，乙方与其任何一家该等机构二者之间的约定仅属于其内部分担权利义务及其内部约定分担对外责任的办法，乙方与该等机构二者对甲方、用户、相关第三方则应承担连带责任，而乙方依据本合同原所应承担的对甲方、用户或第三方的责任均并不因此被减免。
9.  本次采购的合同项下的任何合同、文件等均应当符合有关环保、知识产权及其他法律法规的规定，包括童工禁用、劳动保护待遇等法律规定。投标人或中标供应商或乙方或乙方代理商等均已清楚本次政府采购招标中的政府或其部门、采购人或使用人等，均已尽声明、提示、审慎核查等注意义务及相关责任，若仍发生任何相关违反法律、法规之情形均属投标人或中标供应商或乙方或乙方代理商等单方面之因素、原因、责任。投标人或中标供应商或乙方或乙方代理商等在相关的投标活动中、合同的签订及履行过程中，其投标或签署履行合同均意味着其已承诺，任何情况下，均将严格遵守法律、法规，并且应当独立承担全部及任何法律责任，包括对采购人、甲方、最终用户或任何第三方的民事侵权赔偿责任。上述该等责任同时亦均属严重违约责任。
十二、不可抗力
1.  不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他因素及事件。
2.  任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后三日内以书面形式向另一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。就上述不可抗力的发生须由受到不可抗力影响的一方负责同时提供由公证机关作出的公证证明。
3.  发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。
4.  合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。
十三、联系方式
1.  合同双方发出与本合同有关的通知或回复，应以专人送递、传真或特快专递方式发出；如果以专人送递或特快专递发送，以送达至对方的住所地或通讯联络地为送达；如果以传真方式发送，发件人在收到传真报告后视为送达；如果采用电话或电子邮件的方式，则应在发送后由对方以书面方式予以确认。
2.    合同双方发出的与本合同有关的通知或回复均应发至合同条款专用部分中的通讯地址，付款或收款应使用合同条款专用部分中的帐号，一方变更通讯地址或帐号，应自变更之日起三个工作日内，将变更后的地址通知对方。变更方不履行通知义务的，应对此造成的一切后果承担法律责任。
3.  上述发出通知、回复的费用由发出一方承担。
十四、保密条款
1.  任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密负有保密义务。
2.  在下列情形下：当发布中标公告和其他公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求投标人/中标供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标供应商的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。
3.  此外的其他情形下，除非法律、法规另有规定或得到本合同之其他各方的书面许可，任何一方不得向第三人泄露前款规定的商业秘密和国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密和国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。
十五、合同的解释和法律适用
1.  任何一方对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则,依照本合同签订时有效的中国法律、法规以及通常的理解进行。
2.  本合同标题仅供查阅方便，并非对本合同的诠释或解释；本合同中以日表述的时间期限均指自然日。
3.  对本合同的任何解释均应以书面作出。
4.  本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。
十六、合同的终止
1.  本合同因下列原因而终止：
( 1 )  本合同正常履行完毕；
( 2 )  合同双方协议终止本合同的履行；
( 3 )  不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；
( 4 )  任何一方行使解除权，解除本合同。
2.  对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。
十七、法律适用
1.  本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。
2.  在本合同履行期间，因中国法律、法规、政策的变化致使本合同的部分条款相冲突、无效或失去可强制执行效力时，双方同意将密切合作，尽快修改本合同中相冲突或无效或失去强制执行效力的有关条款。
十八、权利的保留
1.  任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对其权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其他权利或追究其他责任的放弃。
2.  如果本合同部分条款依据现行有关法律、法规被确认为无效或无法履行，且该部分无效或无法履行的条款不影响本合同其他条款效力的，本合同其他条款继续有效；同时，合同双方应根据现行有关法律、法规对该部分无效或无法履行的条款进行调整，使其依法成为有效条款，并尽量符合本合同所体现的原则和精神。
十九、争议的解决
1.  合同双方应通过友好协商解决因解释﹑执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议。如果经协商不能达成协议，则双方同意：
( 1 )  在甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼；
	( 2 )  由贸易仲裁委员会根据其现行有效的仲裁程序进行仲裁。仲裁裁决为最终裁决对双方均具有约束力。仲裁费除仲裁机关另有裁决外的应由败诉方承担。
本项目选择解决方式：见合同条款专用部分。
2.  本合同甲、乙双方一致认为，本合同仅属于甲、乙双方之间的协议，任何争议均只应当按照本合同的约定方式处理。
3.  在争议解决期间，除了诉讼或仲裁进行过程中正在解决的部分问题外，合同其余部分应继续履行。
二十、合同的补充、修改和变更
1.  双方协商一致，可以对本合同进行补充、修改或变更。
2.  对本合同的补充、修改或变更必须以书面形式进行，补充、修改或变更的协议的签署及生效方式与本合同的签署及生效方式相同。
3.  招投标文件及其全部条款、双方签订的补充协议以及修改或变更的条款与本合同具有同等法律效力。
二十一、合同的生效
1.  本合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
二十二、其他约定事项
1.  本合同中的附件均为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的法律效力。
2.  一方当事人未经另一方事先书面同意，不得将其在合同项下的权利或义务全部或部分转让给第三人，有关分包事项或服务委托等须事先取得甲方书面同意并且须遵守相关法律、法规；有关联合投标须在本次招标允许的情况下并须符合本次招标的全部规定。
3.本合同正本一式肆份，甲、乙双方各执贰份，每份正本具有同等法律效力。
4. 本合同涉及的招标文件和投标文件，正本由******保存。

（以下无正文）



甲方名称(盖章)：                          乙方名称(盖章)：       
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法定代表人(授权代表)签字： 
地址： 
电话： 
日期：      年      月     日
     法定代表人(授权代表)签字： 
地址： 
电话： 
日期：      年       月     日    


附件1
产品交付验收单
	一、交付产品明细

	配件名称
	型号
	单位
	数量
	确认
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	二、交付产品性能

	配件名称
	确认内容
	确认
	备注

	外观
	检查产品外观是否完好
	
	

	性能
	产品是否能正常使用
	
	

	[bookmark: _bookmark6]三、交付产品确认结果：          合格              不合格



	交付厂家
	    
	收货单位
	__________________部门



	交付厂家
盖章
	
	收货单位
盖章
	

	交付代表
	
	签收人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	交付日期
	
	签收日期
	


打“√”表示确认。 
[bookmark: _Toc99301426]第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知
1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。


一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件
（资格证明文件）


项目名称:
项目编号/包号：








投标人名称：



1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1-1 营业执照等证明文件



1-2 投标人资格声明书
投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构
在参与本次项目投标中，我单位承诺：
（1） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（2） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（3） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（4） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（5） 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
（6） 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（7） 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	



上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。
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2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）
2-1 中小企业政策证明文件
说明：
（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。
（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。
（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。
[bookmark: _Hlk145526067]（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。
（5）中小企业声明函填写注意事项
1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。



2-1-1 中小企业证明文件
中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





中小企业声明函（工程、服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





残疾人福利性单位声明函格式       
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：


2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担
主体名称
	分包承担
主体类型
（选择）
	资质等级
	拟分包
合同内容
	拟分包
合同金额
（人民币元）
	占该采购包
合同金额的
比例（%）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	




投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日
注：
如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。


分包意向协议
甲方（投标人）：________
乙方（拟分包单位）：________
甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：
1.分包内容：_____。
2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日   

注：
本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。


2-2 其他落实政府采购政策的资格要求（如有）



3 本项目的特定资格要求（如有）
3-1 联合协议（如有）
联合协议
______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：
1、 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。
2、 联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
3、 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。
4、 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
5、 ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
6、 ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
7、 ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
8、 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：
（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；
（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；
（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。
9、 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
10、 其他约定（如有）：_______。
本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______
盖章：______                           盖章：______


联合体成员名称：______
盖章：______                                



日期：_____年______月______日



注：
1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。
2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。


3-2 其他特定资格要求


4 投标保证金凭证/交款单据电子件




二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件
（商务技术文件）


项目名称:
项目编号/包号：








投标人名称：



1 [bookmark: _Hlt520350918][bookmark: _Hlt520274393][bookmark: _Hlt520343000][bookmark: _Hlt520271212][bookmark: _Hlt520274065][bookmark: _Hlt520343392][bookmark: _Hlt520274407][bookmark: _Hlt520274121][bookmark: _Hlt520355504][bookmark: _Hlt520273711][bookmark: _Toc480942349][bookmark: _Ref467988698][bookmark: _Toc520356217][bookmark: _Toc195842921][bookmark: _Toc226337252][bookmark: _Toc226309800][bookmark: _Toc150774761][bookmark: _Toc226965746][bookmark: _Toc150480794][bookmark: _Toc127151556][bookmark: _Toc226965829][bookmark: _Toc142311058]投标书（实质性格式）

投标书
致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。
1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：
（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：___________。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________
电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________
日期：_____年______月______日    

[bookmark: _Hlt520356243][bookmark: _Hlt520355938][bookmark: _Toc265228395][bookmark: _Toc226965747][bookmark: _Toc127151557][bookmark: _Toc305158899][bookmark: _Toc480942350][bookmark: _Toc150480795][bookmark: _Toc226309801][bookmark: _Toc305158825][bookmark: _Toc264969247][bookmark: _Toc195842922][bookmark: _Toc226965830][bookmark: _Toc520356218][bookmark: _Toc150774762][bookmark: _Ref467988705][bookmark: _Toc142311059][bookmark: _Toc226337253]

2 授权委托书（实质性格式）
授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________
委托代理人（签字或签章）：________________                          
日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：





说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）
兹证明，
姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日



3 开标一览表（实质性格式）
[bookmark: _Toc226337254][bookmark: _Toc226965748][bookmark: _Toc305158900][bookmark: _Toc164608827][bookmark: _Toc195842923][bookmark: _Toc265228396][bookmark: _Toc226965831][bookmark: _Toc264969248][bookmark: _Toc164608672][bookmark: _Toc305158826][bookmark: _Toc226309802]开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：____________
	包号
	投标人名称
	投标报价

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	



注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。

                         
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
[bookmark: _Toc226965749][bookmark: _Toc142311060][bookmark: _Toc226337255][bookmark: _Toc195842924][bookmark: _Toc264969249][bookmark: _Toc305158827][bookmark: _Toc150480796][bookmark: _Toc226309803][bookmark: _Toc305158901][bookmark: _Toc150774763][bookmark: _Toc127151558][bookmark: _Toc226965832][bookmark: _Toc265228397]




4 




5 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

[bookmark: _Hlk217395562][bookmark: _Hlk217395541]（格式示例一，适用于设备采购）
项目编号/包号：________ 项目名称：__________报价单位：人民币元
	序号
	分项名称
	制造商
	产地/国别
	制造商
统一社会信用代码
	制造商
规模
	制造商所属性别
	外商投资类型
	品牌
	规格、型号
	单价（元）
	数量
	合价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价（元）
	
	


[bookmark: _Hlk168431944]说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。
制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。


（格式示例二，适用于服务类项目）
项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元
	序号
	分项名称
	单价（元）
	数量
	合价（元）
	备注/说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	

	总价（元）
	
	






注：1.本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。
[bookmark: _Hlk168431865][bookmark: _Hlk168431972][bookmark: _Hlk144194261]4.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。
                  
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
6 [bookmark: _Toc150774765][bookmark: _Toc305158830][bookmark: _Toc195842927][bookmark: _Toc226309806][bookmark: _Toc226337258][bookmark: _Toc127151562][bookmark: _Toc150480798][bookmark: _Toc142311062][bookmark: _Toc226965835][bookmark: _Toc265228400][bookmark: _Toc226965752][bookmark: _Toc305158904][bookmark: _Toc264969252][bookmark: _Toc226965834][bookmark: _Toc195842926][bookmark: _Toc305158829][bookmark: _Toc226309805][bookmark: _Toc226337257][bookmark: _Toc142311061][bookmark: _Toc150480797][bookmark: _Toc264969251][bookmark: _Toc305158903][bookmark: _Toc226965751][bookmark: _Toc127151561][bookmark: _Toc150774764][bookmark: _Toc265228399]
合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________
	[bookmark: _Hlk144279231]序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）：
□无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

                      
投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
7 
采购需求偏离表（实质性格式）
采购需求偏离表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	招标文件条目号(页码)
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




注：
1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。
2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。



                  
投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
7 
本国产品标准证明文件
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。


公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         


注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。


产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：
为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　  年　  月　  日     


注：
1. 本承诺函应按包分别提供。
2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。
3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。


8 中小企业证明文件
说明：
1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。


中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





中小企业声明函（工程、服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



残疾人福利性单位声明函格式 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：
9 
拟分包情况说明
拟分包情况说明
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担
主体名称
	分包承担
主体类型
（选择）
	资质等级
	拟分包
合同内容
	拟分包
合同金额
（人民币元）
	占合同金额
的比例（%）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	



注： 
1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。
2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。
3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：______
日期：_____年______月______日


[bookmark: _Hlk176956326]分包意向协议
甲方（投标人）：________
乙方（拟分包单位）：________
甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：
1.分包内容：_____。
2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日   

[bookmark: _Hlk176956306]注：
1. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且建议按照采购文件要求在资格证明文件部分提供；
2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可；
3. 投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则不予认可。
10 
招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料
10-1供应商信息采集表
	供应商名称
	供应商所属性别
	外商投资类型

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。
2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

