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[bookmark: _Toc99301419]
第一章   投标邀请
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：TC260V040
[bookmark: OLE_LINK10]2.项目名称：海淀医院急诊医学科改造项目信息化建设部分 
[bookmark: OLE_LINK12]3.项目预算金额：122.114492万元、项目最高限价（如有）：122.114492万元
4.采购需求：
	[bookmark: _Hlk225521968]包号
	标的名称
	采购包
预算金额
（万元）
	数量
	简要技术需求或服务要求

	01
	[bookmark: OLE_LINK11]             海淀医院急诊医学科改造项目信息化建设部分
	122.114492
	一批
	[bookmark: OLE_LINK16]本项目各系统需与院内现有系统完成对接（投标商提供承诺函）


[bookmark: OLE_LINK4]5.合同履行期限：自合同签订之日起至合同项下全部义务履行完毕止
[bookmark: OLE_LINK13]6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
[bookmark: OLE_LINK6]2.1 中小企业政策
■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
[bookmark: OLE_LINK19]□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：__________________。
2.2 其他落实政府采购政策的资格要求（如有）：___________________。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否属于政府购买服务：
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.2其他特定资格要求： 

[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]三、获取招标文件
[bookmark: OLE_LINK14]1.时间：2026年7月9日至2026年7月16日，每天上午9:00至11:00，下午1:30至5:00（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台
[bookmark: OLE_LINK8]3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。
4.售价：0元。

[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标截止时间、开标时间：2026年7月30日09点30分（北京时间）。
[bookmark: OLE_LINK17]地点：北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home），本项目采用远程电子投标及开标方式，由投标人自行对电子投标文件进行解密，不接受纸质文件，无须投标人到达现场。请投标人务必远程参加并保持联系人电话畅通，同时确保使用制作上传本项目电子投标文件的计算机设备及自身CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台自行进行解密操作。

[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
[bookmark: OLE_LINK9]1.本项目需要落实的政府采购政策：
1.1	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；
1.2	政府采购节能产品、环境标志产品；
1.3   《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及相关规定。
具体详见投标人须知 
2.本项目的采购年限为____年、预算金额为____万元、当年安排数为____万元。（仅适用于部门预算分年度安排但不宜按年度拆分的采购项目，本项目不适用）
3.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA数字证书服务热线 010-58511086
电子营业执照服务热线 400-699-7000
技术支持服务热线    010-86483801
3.1办理CA数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
3.2注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
3.3驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。
3.4 获取电子招标文件
供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。
供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。
3.5编制电子投标文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
3.6提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
3.7电子开标
供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。
3.8其他注意事项：
①不按照文件要求上传电子投标文件的，采购人及该授权采购代理均不予受理。
②因投标人忘记数字证书登录密码、解密数字证书发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人放弃投标，由投标人自身承担一切后果。
③若投标人已申请多把数字证书，请注意使用差别，确保制作的投标文件和开标解密时使用的数字证书一致，造成解密失败的，由投标人负责。 
④投标人应充分考虑到网络及系统平台可能存在的非正常情况，在投标文件递交截止时间之前完成上传。
4.采购人监督管理部门联系人、联系方式：张菁、010-82693128

[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名    称：北京市海淀医院
[bookmark: OLE_LINK2]地    址：北京市海淀区中关村大街29号
联系方式：010-62521228
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]名    称：中招国际招标有限公司
[bookmark: OLE_LINK3]地    址：北京市海淀区学院南路62号院1号楼6层(601-615室)、9层(903-915室)
联系方式：010-62108274
3.项目联系方式
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK7]项目联系人：梅建伟、卢燕、张文浩、曹武宁
电      话：010-62108274
电子  邮箱：meijianwei@cntcitc.com.cn

[bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc99301420][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc127151777]
第二章   投标人须知
[bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc520356144]投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
□服务
■货物

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
■否

	2.4
	核心产品
	□关于核心产品本项目__包不适用。
[bookmark: OLE_LINK15]□本项目__包为单一产品采购项目。
■本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：全彩显示屏。

	3.1
	现场考察
	■不组织
□组织，考察时间：__年_月_日_点_分
考察地点：____________。

	
	开标前答疑会
	■不召开
□召开，召开时间：__年_月_日_点_分
召开地点：____________。

	4.1
	样品
	投标样品递交：
■不需要
□需要，具体要求如下：
（1）样品制作的标准和要求：_________；
（2）是否需要随样品提交相关检测报告：
□不需要
□需要
（3）样品递交要求：_________；
（4）未中标人样品退还：_________；
（5）中标人样品保管、封存及退还：_________；
（6）其他要求（如有）：_________。

	5.3.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业

	
11.2
	投标报价
	投标报价的特殊规定：
■无
□有，具体情形：_____。

	12.1
	投标保证金
	投标保证金金额：2万元
投标保证金收受人信息： 
电汇或银行转账按照以下方式获取账户信息：
（一）	网上注册：登录中招联合招标采购平台（http://www.365trade.com.cn；以下简称“交易平台”）进行免费注册；
（二）	获取招标文件：经办人凭注册时的用户名、密码验证身份登录，进入中招联合电子招标采购平台在线免费购买招标文件（可选择电汇或者现金方式支付0元标书款，无需缴纳平台服务费）
（三）	保证金账号获取：招标文件购买完成后进入“缴纳保证金”功能模块，填写相关信息后通过平台自动获取保证金收款账户信息。请投标人按此信息将保证金电汇或银行转账至指定账户。
特别注意：该账号为虚拟账号，仅针对本投标人本项目分包有效，对于其他投标人、其他项目或分包无效。
中招国际招标有限公司委托中招联合信息股份有限公司及平安银行股份有限公司北京分行办理投标保证金收、退、转及结账、结算等相关业务。保证金办理相关问题请咨询中招联合（010-86397110）

	12.8.2
	
	投标保证金可以不予退还的其他情形：
■无
□有，具体情形：_____。

	13.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算90日历天。

	18.2
	解密时间
	解密时间：30分钟

	22.1
	确定中标人
	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人：
■否
□是
中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： 
■得分且投标报价均相同的，以评审因素的量化指标评审得分高者为中标人
□随机抽取

	25.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 
■不允许
□允许，具体要求：
（1）可以分包履行的具体内容：_____；
（2）允许分包的金额或者比例：_____；
（3）其他要求：_____。

	25.6
	政采贷
	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。

	26.1.1
	询问
	询问提出形式：口头询问：请致电010-62108274  
书面询问：请将书面文件递交至：中招国际招标有限公司611C室

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：中招国际招标有限公司综合发展部；
联系电话：010-62108274；010-62108058；
通讯地址：北京市海淀区学院南路62号院中关村资本大厦。

	27
	代理费
	收费对象：
□采购人
■中标人
收费标准：参照原国家计委计价格【2002】1980号文和国家发改委发改办价格【2003】857号文的计算方法收取；
缴纳时间：领取中标通知书的同时。

	28
	通知书
	在公告中标结果的同时，中招国际招标有限公司将在中招联合招标采购平台向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出招标结果通知书。
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[bookmark: _Toc150480755][bookmark: _Toc265228355][bookmark: _Toc195842882][bookmark: _Toc142311019][bookmark: _Toc127151517][bookmark: _Toc353825542][bookmark: _Toc226965790][bookmark: _Toc264969207][bookmark: _Toc305158785][bookmark: _Toc226337213][bookmark: _Toc305158859][bookmark: _Toc353873932][bookmark: _Toc150774722][bookmark: _Toc353873662]投标人须知
[bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc226965708]	一   说  明	
1. [bookmark: _Toc305158861][bookmark: _Toc305158787][bookmark: _Toc264969209][bookmark: _Toc265228357]采购人、采购代理机构、投标人、联合体
0. 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
0. 投标人（也称“投标人”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
0. 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。
1. [bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc226309764][bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc150774620]资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
1. 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
1. 项目属性见《投标人须知资料表》。
1. 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
1. 核心产品见《投标人须知资料表》。
1. 现场考察、开标前答疑会
2. [bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc226965795][bookmark: _Toc150774727][bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc226309766][bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc150480760][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc195842887]若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
2. 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
1. 样品
3. 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
3. 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
1. 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
4. 采购本国货物、工程和服务
0. 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
0. 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。
0. 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
4. 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
1. 中小企业定义：
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
4. 
4. 
1. 
0. 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。
0. 投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
0. 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
0. 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
1. 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
1. 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
1. 
1. 
2. 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
2. 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
2. 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
2. 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
2. 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
2. 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
1. 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
1. 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
1. 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
4. 政府采购节能产品、环境标志产品
2. 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
2. 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
2. 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
2. 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。
4. 正版软件
3. 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
4. 网络安全专用产品
4. 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。
4. 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）
5. 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
4. 采购需求标准
6. 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。
6. [bookmark: _Hlk164953935]其他政府采购需求标准 
[bookmark: _Hlk164955325]为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。
4. 本国产品标准及相关政策
7. 《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及相关规定。
7. 符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定的本国产品情形的，可享受的本国产品的支持政策，用扣除后的价格参加评审。
（1）当政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

1. 投标费用
5. 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
[bookmark: _1.8_计量单位]
二   招标文件
1. [bookmark: _Toc305158865][bookmark: _Toc305158791][bookmark: _Toc164229218][bookmark: _Toc195842888][bookmark: _Toc151190150][bookmark: _Toc151193693][bookmark: _Toc150774623][bookmark: _Toc151193911][bookmark: _Toc164608637][bookmark: _Toc149720816][bookmark: _Toc164229364][bookmark: _Toc164608792][bookmark: _Toc151193765][bookmark: _Toc265228361][bookmark: _Toc127151523][bookmark: _Toc226309767][bookmark: _Toc226965796][bookmark: _Toc150774728][bookmark: _Toc520356147][bookmark: _Toc151193621][bookmark: _Toc127151724][bookmark: _Toc151193837][bookmark: _Toc226965713][bookmark: _Toc164351617][bookmark: _Toc226337219][bookmark: _Toc264969213][bookmark: _Toc150509274][bookmark: _Toc142311025][bookmark: _Toc127161437][bookmark: _Toc150480761]招标文件构成
6. 招标文件包括以下部分：
1. 投标邀请
1. 投标人须知
1. 资格审查
1. 评标程序、评标方法和评标标准
1. 采购需求
1. 拟签订的合同文本
1. 投标文件格式
6. 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。
1. 对招标文件的澄清或修改
7. 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
7. 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
7. 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
[bookmark: _Toc516367020][bookmark: _Toc151193768][bookmark: _Toc264969216][bookmark: _Toc151193840][bookmark: _Toc265228364][bookmark: _Toc151193696][bookmark: _Toc151190153][bookmark: _Toc520356150][bookmark: _Toc150774731][bookmark: _Toc305158868][bookmark: _Toc226965799][bookmark: _Toc226337222][bookmark: _Toc151193624][bookmark: _Toc150480764][bookmark: _Toc305158794][bookmark: _Toc150774626][bookmark: _Toc127151526][bookmark: _Toc150509277][bookmark: _Toc226309770][bookmark: _Toc195842891][bookmark: _Toc142311028][bookmark: _Toc226965716][bookmark: _Toc151193914]
三   投标文件的编制
1. [bookmark: _Toc150774627][bookmark: _Toc151193769][bookmark: _Toc142311029][bookmark: _Toc151193697][bookmark: _Toc164351621][bookmark: _Toc127151728][bookmark: _Toc150774732][bookmark: _Toc151193625][bookmark: _Toc151193841][bookmark: _Toc520356151][bookmark: _Toc226965800][bookmark: _Toc305158795][bookmark: _Toc149720820][bookmark: _Toc150509278][bookmark: _Toc164229222][bookmark: _Toc516367021][bookmark: _Toc151193915][bookmark: _Toc164608641][bookmark: _Toc127161441][bookmark: _Toc265228365][bookmark: _Toc226309771][bookmark: _Toc226337223][bookmark: _Toc151190154][bookmark: _Toc195842892][bookmark: _Toc226965717][bookmark: _Toc305158869][bookmark: _Toc150480765][bookmark: _Toc127151527][bookmark: _Toc264969217][bookmark: _Toc164608796][bookmark: _Toc164229368]投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言
8. 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
8. 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
8. 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
1. [bookmark: _Toc516367022][bookmark: _Ref467306676][bookmark: _Ref467306195][bookmark: _Toc195842893][bookmark: _Toc226965801][bookmark: _Toc164608797][bookmark: _Toc164229223][bookmark: _Toc142311030][bookmark: _Toc265228366][bookmark: _Toc305158796][bookmark: _Toc150774733][bookmark: _Toc127151729][bookmark: _Toc226965718][bookmark: _Toc164229369][bookmark: _Toc520356152][bookmark: _Toc150480766][bookmark: _Toc150774628][bookmark: _Toc127161442][bookmark: _Toc164608642][bookmark: _Toc151193698][bookmark: _Toc151193770][bookmark: _Toc226337224][bookmark: _Toc226309772][bookmark: _Toc151190155][bookmark: _Toc164351622][bookmark: _Toc151193626][bookmark: _Toc264969218][bookmark: _Toc149720821][bookmark: _Toc305158870][bookmark: _Toc150509279][bookmark: _Toc127151528][bookmark: _Toc151193842][bookmark: _Toc151193916]投标文件构成
9. [bookmark: _Ref467052588]投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
9. 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
9. 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
9. 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
9. 投标人认为应附的其他材料。
1. [bookmark: _Toc150509281][bookmark: _Toc151190157][bookmark: _Toc164608799][bookmark: _Toc151193700][bookmark: _Toc164608644][bookmark: _Toc520356155][bookmark: _Toc149720823][bookmark: _Toc142311032][bookmark: _Toc150774735][bookmark: _Toc151193628][bookmark: _Toc150774630][bookmark: _Toc164229225][bookmark: _Toc195842895][bookmark: _Toc150480768][bookmark: _Toc127151530][bookmark: _Toc164229371][bookmark: _Toc151193918][bookmark: _Toc151193844][bookmark: _Toc127161444][bookmark: _Toc127151731][bookmark: _Toc151193772][bookmark: _Toc164351624]投标报价
10. 所有投标均以人民币为计价货币。
10. 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
1. 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；
1. 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。 
10. 采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
10. 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。
1. [bookmark: _Toc151193701][bookmark: _Toc195842896][bookmark: _Toc127161445][bookmark: _Toc151190158][bookmark: _Toc150774736][bookmark: _Toc520356156][bookmark: _Toc264969221][bookmark: _Toc149720824][bookmark: _Toc151193629][bookmark: _Toc151193919][bookmark: _Toc127151531][bookmark: _Toc164608645][bookmark: _Toc164229372][bookmark: _Toc226965804][bookmark: _Ref467306513][bookmark: _Toc226337227][bookmark: _Toc265228369][bookmark: _Toc305158873][bookmark: _Toc164351625][bookmark: _Toc164229226][bookmark: _Toc150480769][bookmark: _Toc142311033][bookmark: _Toc151193773][bookmark: _Toc151193845][bookmark: _Toc150509282][bookmark: _Toc305158799][bookmark: _Toc150774631][bookmark: _Toc164608800][bookmark: _Toc226965721][bookmark: _Toc127151732][bookmark: _Toc226309775]投标保证金
11. [bookmark: _Ref467306302]投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。
11. 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
11. [bookmark: _Hlk164959831]投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。
11. 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。
11. 投标保证金有效期同投标有效期。
11. 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。
11. 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：
6. 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；
6. 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；
6. 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；
6. 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
11. 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：
7. 投标有效期内投标人撤销投标文件的；
7. 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。
1. [bookmark: _Toc265228370][bookmark: _Toc264969222][bookmark: _Toc150480770][bookmark: _Toc127151532][bookmark: _Toc226309776][bookmark: _Toc164229373][bookmark: _Toc151193846][bookmark: _Toc164608646][bookmark: _Toc151193630][bookmark: _Toc226337228][bookmark: _Toc127151733][bookmark: _Toc305158874][bookmark: _Toc151190159][bookmark: _Toc151193774][bookmark: _Toc151193920][bookmark: _Toc164608801][bookmark: _Toc150509283][bookmark: _Toc226965722][bookmark: _Toc226965805][bookmark: _Toc305158800][bookmark: _Toc149720825][bookmark: _Toc127161446][bookmark: _Toc520356157][bookmark: _Toc150774632][bookmark: _Toc164351626][bookmark: _Toc150774737][bookmark: _Toc142311034][bookmark: _Toc164229227][bookmark: _Toc195842897][bookmark: _Toc151193702]投标有效期
12. 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。
1. [bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc151193631][bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc127161447][bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc164351627][bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc142311035]投标文件的签署、盖章
13. [bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc226965724][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc150774739][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc226309778][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc151193776]招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。
13. 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交
1. [bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc264969225][bookmark: _Toc150509286][bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc195842900][bookmark: _Toc226965725][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc305158803][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc127161449][bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc164229376]投标文件的提交
14. 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台投标人操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
14. 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。
1. [bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc305158878][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc151193706][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc150509287]投标截止时间
15. 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。
1. [bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc195842902][bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc150774742][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc226965810]投标文件的修改与撤回
16. 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
16. 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

[bookmark: _Toc195842903][bookmark: _Toc142311040][bookmark: _Toc226965811][bookmark: _Toc150509289][bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc265228376][bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc264969228][bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc305158806][bookmark: _Toc150774638][bookmark: _Toc151193926][bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc305158880][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc226965728][bookmark: _Toc151193636][bookmark: _Toc127151538][bookmark: _Toc150774743]五   开标、资格审查及评标
1. [bookmark: _Toc151193853][bookmark: _Toc151190166][bookmark: _Toc164229234][bookmark: _Toc150774744][bookmark: _Toc226965812][bookmark: _Toc127151740][bookmark: _Toc127151539][bookmark: _Toc195842904][bookmark: _Toc142311041][bookmark: _Toc305158881][bookmark: _Toc150480777][bookmark: _Toc164608653][bookmark: _Toc150774639][bookmark: _Toc127161453][bookmark: _Toc164351633][bookmark: _Toc164608808][bookmark: _Toc151193781][bookmark: _Toc226309783][bookmark: _Toc226337235][bookmark: _Toc150509290][bookmark: _Toc164229380][bookmark: _Toc151193927][bookmark: _Toc264969229][bookmark: _Toc149720832][bookmark: _Toc265228377][bookmark: _Toc226965729][bookmark: _Toc151193709][bookmark: _Toc305158807][bookmark: _Toc520356164][bookmark: _Toc151193637]开标
17. 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
17. [bookmark: _Hlk167284562]本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。
17. [bookmark: _Toc520356165][bookmark: _Hlk143533942]开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。
17. 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。
17. 投标人不足3家的，不予开标。
1. 资格审查
18. 见第三章《资格审查》。
1. [bookmark: _Toc305158808][bookmark: _Toc226337236][bookmark: _Toc305158882][bookmark: _Toc150774745][bookmark: _Toc127161454][bookmark: _Toc151193638][bookmark: _Toc151193710][bookmark: _Toc226965730][bookmark: _Toc149720833][bookmark: _Toc226965813][bookmark: _Toc164229381][bookmark: _Toc127151540][bookmark: _Toc226309784][bookmark: _Toc151193854][bookmark: _Toc265228378][bookmark: _Toc142311042][bookmark: _Toc150774640][bookmark: _Toc164608654][bookmark: _Toc151193782][bookmark: _Toc164229235][bookmark: _Toc150480778][bookmark: _Toc164351634][bookmark: _Toc151190167][bookmark: _Toc164608809][bookmark: _Toc151193928][bookmark: _Toc150509291][bookmark: _Toc195842905][bookmark: _Toc264969230][bookmark: _Toc127151741]评标委员会
19. [bookmark: _Toc520356166]评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
19. [bookmark: _Toc520356169]评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
1. 评标程序、评标方法和评标标准
20. 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

[bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc127161461]六   确定中标
1. 确定中标人
21. 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。
1. [bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc520356176][bookmark: _Ref467307090][bookmark: _Ref467306425]中标公告与中标通知书
22. 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
22. 中标通知书对采购人和中标投标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标投标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
1. 废标
23. 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
0. 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
0. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
0. 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
0. 因重大变故，采购任务取消的。
23. 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。
1. [bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc164608819]签订合同
24. 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
24. 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
24. 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。
24. 政府采购合同不能转包。
24. 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。
24. “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。
1. 询问与质疑
25. 询问
0. [bookmark: _Hlk179293370]投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。
0. 采购人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
25. 质疑
1. 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
1. 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
1. 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
1. 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
25. 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
1. 代理费
26. 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

[bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc99301421][bookmark: _Toc487900382]
第三章   资格审查
[bookmark: _Toc99301422]一、资格审查程序
1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

[bookmark: _Hlk143693557]二、资格审查要求
	[bookmark: _Hlt487972895][bookmark: _Hlk143693460]序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	具体规定见第一章《投标邀请》
	

	1-1
	营业执照等证明文件
	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；
投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；
投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；
投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；
投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
	提供证明文件的电子件或电子证照

	1-2
	投标人资格声明书
	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。
	格式见《投标文件格式》

	1-3
	投标人信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。

	1-4
	法律、行政法规规定的其他条件
	法律、行政法规规定的其他条件
	/

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1
	中小企业政策证明文件
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1-1
	中小企业证明文件
	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。
1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。
	格式见《投标文件格式》

	2-1-2
	拟分包情况说明及分包意向协议
	如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。
对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
	格式见《投标文件格式》

	2-2
	其他落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	

	3-1
	本项目对于联合体的要求
	1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。
2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。
3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。
4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。
7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。
	提供《联合协议》原件的电子件
格式见《投标文件格式》

	3-2
	政府购买服务承接主体的要求
	如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。
	格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书”

	3-3
	其他特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。
	提供证明文件的电子件或电子证照

	4
	投标保证金
	按照招标文件的规定提交投标保证金。
	

	5
	获取招标文件
	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。
注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。
	


[bookmark: _Hlt522424701][bookmark: _Hlt487900425][bookmark: _Toc127161490][bookmark: _Toc226965858][bookmark: _Toc353825550][bookmark: _Toc127151779][bookmark: _Toc353873940]

[bookmark: _Toc99301423][bookmark: _Hlt164229061]第四章   评标程序、评标方法和评标标准
一、评标程序、评标方法
1 [bookmark: _Toc226965814][bookmark: _Toc265228379][bookmark: _Toc142311043][bookmark: _Toc150774746][bookmark: _Toc150480779][bookmark: _Toc151193855][bookmark: _Toc226309785][bookmark: _Toc151193711][bookmark: _Toc151190168][bookmark: _Toc264969231][bookmark: _Toc151193783][bookmark: _Toc226337237][bookmark: _Toc151193639][bookmark: _Toc226965731][bookmark: _Toc127161455][bookmark: _Toc164351635][bookmark: _Toc164229236][bookmark: _Toc195842906][bookmark: _Toc164608655][bookmark: _Toc305158809][bookmark: _Toc149720834][bookmark: _Toc150774641][bookmark: _Toc164229382][bookmark: _Toc127151541][bookmark: _Toc164608810][bookmark: _Toc305158883][bookmark: _Toc150509292][bookmark: _Toc127151742][bookmark: _Toc151193929][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc305158823]投标文件的符合性审查
1.1 [bookmark: _Toc520356167]评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	授权委托书
	按招标文件要求提供授权委托书；

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆分投标；

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	6
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；

	7
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；

	8
	拟分包情况说明（如有）
	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；

	9
	分包其他要求（如有）
	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定；
分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；

	10
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）

	11
	进口产品
（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品；

	12
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求）
3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。

	13
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

	14
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

	15
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	16
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。




1 



2 投标文件有关事项的澄清或者说明
2.1 [bookmark: _Hlk144225607]评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
2.2 [bookmark: _Hlk220085436]异常低价处理
2.2.1  政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值___%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×___%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价___%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×___%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价___%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×___%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2.2.2  评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
2.2.3  评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
2.2.4 [bookmark: _Hlk190337965] 上述投标（响应）报价指按照本章2.4修正后的报价。
2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。
2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：______________
□无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。
2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
2.4.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.5 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.3条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予___%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予___%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
2.6 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.6.1 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.6.3 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。
3 投标文件的比较和评价
3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
3.2 评标方法和评标标准
3.2.1 本项目采用的评标方法为：
□综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
□随机抽取
□其他方式，具体要求：_____
3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。
4 [bookmark: _Toc265228384][bookmark: _Toc164229241][bookmark: _Toc164608815][bookmark: _Toc151193644][bookmark: _Toc520356170][bookmark: _Toc305158888][bookmark: _Toc164608660][bookmark: _Toc150774646][bookmark: _Toc226965736][bookmark: _Toc142311048][bookmark: _Toc195842911][bookmark: _Toc150480784][bookmark: _Toc150509297][bookmark: _Toc127151546][bookmark: _Toc127161460][bookmark: _Toc151193934][bookmark: _Toc150774751][bookmark: _Toc226965819][bookmark: _Ref467307010][bookmark: _Toc127151747][bookmark: _Toc164229387][bookmark: _Toc226337242][bookmark: _Toc164351640][bookmark: _Toc264969236][bookmark: _Toc305158814][bookmark: _Toc151193860][bookmark: _Toc149720839][bookmark: _Toc151193716][bookmark: _Toc226309790][bookmark: _Toc151193788][bookmark: _Toc151190173]确定中标候选人名单
4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
□随机抽取
□其他方式，具体要求：_____
4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐___名中标候选人。
5 报告违法行为
5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。


2、 评标标准
1、评分因素及分值
	序号
	评分标准
	分值
	备注

	1
	价格部分
	30
	详细的评标内容见下述评分标准

	2
	商务部分
	6
	

	3
34
	技术部分
	64
	

	合计
	100
	


2、评分标准
	序号
	评审条款
	权重
	评审细则
	分值
	评审标准

	1
	价格
	30
	（评标基准价/投标报价）×价格权值×100
	0-30
	实质性响应招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。
报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，不能按评标委员会要求时间提交相关证明材料证明其报价合理性的视为无效投标。

	2
	技术
部分
	64
	性能等技术指标响应招标规格要求
	0-30
	评委根据投标人的投标文件打分：
（1）全部满足招标文件技术要求得30分；
（2）一般性技术指标每有一项负偏离扣减0.04分,标记为“#”的指标每有一项负偏离扣减1分。
注：本项共计30分，最低扣至0分。须考察招标参数中要求的证明材料并加盖投标人公章。

	
	
	
	项目总体建设方案
	0-10
	投标人根据采购需求的内容对本项目作出相关的总体建设方案：
（1）规划、建设整体项目设计方案，针对本次急诊科装修改造配套信息化业务需要进行综合布线、计算机网络系统、出入口控制系统、视频监控系统、入侵报警系统、护理呼叫系统、分诊叫号系统、设备定位管理系统及信息发布显示系统方案设计合理、思路清晰、应急保障方案完善，整体方案细节处理完善，完全满足或优于项目需求，设备安排合理，最大限度利用场地空间，得10分；
（2）针对本次急诊科装修改造配套信息化业务需要进行综合布线、计算机网络系统、出入口控制系统、视频监控系统、入侵报警系统、护理呼叫系统、分诊叫号系统、设备定位管理系统及信息发布显示系统方案设计较合理、思路较清晰、应急保障方案较完整，整体方案细节处理较完整，基本满足项目需求，设备安排较合理，很大限度利用场地空间，得7分；
（3）针对本次急诊科装修改造配套信息化业务需要进行综合布线、计算机网络系统、出入口控制系统、视频监控系统、入侵报警系统、护理呼叫系统、分诊叫号系统、设备定位管理系统及信息发布显示系统方案不完善，整体方案细节处理不足，不满足项目需求，设备安排合理性低，空间利用率差，得4分；
（4）针对本次急诊科装修改造配套信息化业务需要进行综合布线、计算机网络系统、出入口控制系统、视频监控系统、入侵报警系统、护理呼叫系统、分诊叫号系统、设备定位管理系统及信息发布显示系统方案未满足项目需求，设备安排不合理，空间利用率差，或未提供此项说明，得0分。

	
	
	
	项目实施方案
	0-10
	根据采购需求对投标人的项目实施方案内容详实情况，进度计划，安全措施及针对性和可行性等方面进行评价：
1 、项目实施方案针对本次急诊科装修改造配套信息化建设内容合理且量化可控，完全针对本项目需求，各阶段时间节点清晰；各阶段进度保障措施全面得当、各阶段人员分工安排科学，完全符合且能够保障本项目交货期得10分；
2 、项目实施方案针对本次急诊科装修改造配套信息化建设内容较详实、全面，进度计划较合理，安全措施较完备，人员配置较合理，针对性和可行性较强得7分；
3 、项目实施方案针对本次急诊科装修改造配套信息化建设内容详实全面性一般，进度计划合理性一般，安全措施完备性一般，人员配置合理性一般，针对性和可行性一般得4分；
4 、项目实施方案针对本次急诊科装修改造配套信息化建设内容详实全面性差，进度计划合理性差，人员配置合理性差，安全措施完备性差，针对性和可行性差得1分；
⑸、不提供不得分。

	
	
	
	培训计划
	0-5
	根据采购需求对投标人的培训方案全面细致性、培训计划合理性、保障措施到位等进行综合评定。
1 、培训内容全面细致、有针对性、培训计划合理、保障措施到位，得5分；
2 、培训内容较全面细致、培训计划较合理、保障措施较到位，得3分；
3 、培训方案细致性一般、培训计划安排一般、保障措施一般，得1分；
⑷、不提供不得分。

	
	
	
	运维方案
	0-4
	⑴、投标人提供的项目运维方案能够完全满足招标需求并叙述完整、针对性强、流程清晰得4分；
⑵、投标人提供的项目运维方案较能够满足招标需求并叙述基本完整、针对性较强、流程较清晰得3分；
4 、投标人提供的运维方案基本能够满足招标需求且针对性一般、欠完整、流程欠清晰得1分；
⑷、未提供运维方案得0分。

	
	
	
	售后服务方案
	0-5
	根据采购需求对投标人售后服务能力、故障响应、故障处理恢复时间、售后服务措施等。 
⑴、售后服务方案全面完整，可实施性高，优于项目需求，得5分； 
⑵、售后服务方案较全面完整，可实施性较高，完全满足项目需求，得3分； 
⑶、售后服务方案全面完整性一般，可实施性一般，部分满足项目需求，得1分；
⑷、不提供不得分。

	3
	商务部分
	6
	企业管理水平
	0-3
	投标人具备有效的质量、环境及职业健康管理体系认证证书，提供以上三个证书得3分，缺少一项扣1分，不提供不得分。提供证书复印件并加盖投标人公章。

	
	
	
	质量保证期
	0或1
	满足招标文件要求得1分，不满足要求得0分。

	
	
	
	同类项目业绩
	0-2
	[bookmark: OLE_LINK18]提供 2023年（含）至今同类项目合同（含首页、项目页、盖章页、货物清单页等关键页）复印件，并加盖投标人公章。（每提供 1 份完整资料得 1 分，最高 2分，未提供不得分。）

	合计
	100
	
	
	100
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第五章   采购需求
1、 采购标的
1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	标的名称
	采购包
预算金额
（万元）
	数量
	简要技术需求或服务要求

	01
	海淀医院急诊医学科改造项目信息化建设部分
	122.114492
	一批
	本项目各系统需与院内现有系统完成对接（投标商提供承诺函）


2. 项目背景/项目概述（如有）
海淀医院急诊医学科改造项目信息化建设部分
2、 商务要求
1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
服务时间：自合同签订之日起至合同项下全部义务履行完毕止
服务地点：北京市海淀医院
2. 付款条件（进度和方式）
按合同约定执行
3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
4. 质保期：三年
5. 保险（如适用）
3、 技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
本次招标为海淀医院急诊医学科改造项目信息化建设部分，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，制定具体服务方案，确保服务质量符合要求，以优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
符合已颁布的现行中华人民共和国认可的国家标准、地方标准和行业标准。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。
2. 服务内容及要求/货物技术要求
2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求
2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
2.3为落实政府采购政策需满足的要求
2.3.1 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位。
2.4采购标的的其他技术、服务等要求
2.5需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求
3. 验收标准（如有）
4. 其他要求（如有）

	
序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	一、综合布线系统

	综合布线-工作区子系统

	1
	双口网络面板
	1.平口面板,双孔,乳白色,带弹起式防尘盖,标配可替换的计算机,电话标识
2.材料：所有塑料材料均采用ABS材质耐腐塑料，配有标签，
	个
	202

	2
	单口网络面板
	1.平口面板,单孔,乳白色,带弹起式防尘盖,标配可替换的计算机,电话标识
2.材料：所有塑料材料均采用ABS材质耐腐塑料，配有标签，
	个
	43

	3
	网络模块
	1.6类非屏蔽模块(180°卡接  H-JACK)，白色
2.标准：ANSI/TIA568C.2 及ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 ，模块性能指标完全优于现行6类250MHZ标准；
3.拔插寿命：≥ 1500 次；
4.端接寿命：≥250次；
5.端子镀金厚度：≥ 50μ；
6.模块尾部带线缆保护套；
7.采用专用的带线工具一次性打断8根线缆，保证施工质量和测试效果；
	个
	447

	4
	双口光纤面板
	1. LC双工面板
2. 2口
	个
	2

	5
	双口网络地插
	120*120mm 两孔 地面插座 弱电
	个
	3

	6
	单口网络地插
	86*90mm、单口 弱电
	个
	1

	7
	金属软管
	颜色：黑色，25mm
	米
	40

	综合布线-水平区子系统

	1
	网线
	1.6类室内网线,Cat6非屏蔽双绞线,PVC防火等级,23AWG,工作温度为-20~60℃
2.标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,PVC环保阻燃，性能指标优于现行6类线缆250MHz标准；
3.标准装轴长度:305m±1.5m；
4.线缆颜色:蓝色；
5.芯线规格:23AWG，无氧铜；
6.线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分。
	米
	30933

	2
	4芯光纤
	4芯单模室外光缆
	米
	120

	综合布线-管理间子系统

	1
	24口网络配线架
	1.屏蔽/非屏蔽通用式配线架空架,1U24口,黑色,自带后置理线架
2.标准：符合ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，ANSI/TIA 568C.2要求,可安装任意模块
	个
	25

	2
	3米六类网络跳线
	1.6类线缆250MHz标准；
2.线缆结构:4对8芯双绞线,每芯均为7*0.16多芯软线结构,跳线100%原装出厂测试,跳线尾部采用模具注塑的尾套，RJ45头、护套、线缆一体化，确保多次插拔，以保证产品可靠性。
	条
	527

	3
	理线架
	1. 理线器，带金属盖板，1U，黑色，安装于机架的前端，用于提供配线架或设备用跳线的水平方向线缆管理。
2. 1U-12挡24口理线架
	个
	46

	4
	12口光纤跳线架
	12口光纤终端盒，满配12芯LC单模
	个
	4

	5
	8芯光纤熔接盒
	8芯光纤熔接盒
	个
	1

	6
	110配线架
	110型110对配线架
	个
	2

	综合布线-垂直干线子系统

	1
	12芯室外光纤
	12芯单模层绞式，铠装,优化外径
	米
	298.04

	2
	大对数电缆
	100对三类大对数电缆
	米
	69.69

	综合布线-设备间子系统

	1
	42U机柜
	1.19英寸-42U前后网门，开孔率不少于70% ，且网孔区域不易变形。
2.600*600*2000MM  网络机柜
	个
	2

	2
	机柜PDU
	8位10A，开关,过载保护，3*1.5平方线，2米，最大功率2500W
	个
	4

	出入口控制系统

	1
	电源线
	1.标准：GB/T5023.5；
2.额定电压：300/500V；
3.导体工作温度：≤70℃；
4.导体：GB/T3956第五种导体；
5.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式；
6.包带：塑料薄膜（PET）；
7.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式，颜色：黑色；
8.静态最小弯曲半径：6D；
9.安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+60℃；
10.使用场景：室内穿管或室内桥架固定敷设；
	米
	140

	2
	网线
	1.6类室内网线,Cat6非屏蔽双绞线,PVC防火等级,23AWG,工作温度为-20~60℃
2.标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,PVC环保阻燃，性能指标优于现行6类线缆250MHz标准；
3.标准装轴长度:305m±1.5m；
4.线缆颜色:蓝色；
5.芯线规格:23AWG，无氧铜；
6.线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分。
	米
	320

	3
	读卡器连接线
	铜芯护套线RVV6*1.0mm²
	米
	1920

	4
	按钮连接线
	1.标准：GB/T5023.5；
2.额定电压：300/500V；
3.导体工作温度：≤70℃；
4.导体：GB/T3956第五种导体；
5.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式；
6.包带：塑料薄膜（PET）；
7.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式，颜色：黑色；
8.静态最小弯曲半径：6D；
9.安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+60℃；
10.使用场景：室内穿管或室内桥架固定敷设；
	米
	1380

	5
	电锁线
	1.标准：GB/T5023.5；
2.额定电压：300/500V；
3.导体工作温度：≤70℃；
4.导体：GB/T3956第五种导体；
5.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式；
6.包带：塑料薄膜（PET）；
7.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式，颜色：黑色；
8.静态最小弯曲半径：6D；
9.安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+60℃；
10.使用场景：室内穿管或室内桥架固定敷设；
	米
	1620

	视频监控系统

	1
	网线
	1.6类室内网线,Cat6非屏蔽双绞线,PVC防火等级,23AWG,工作温度为-20~60℃
2.标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,PVC环保阻燃，性能指标优于现行6类线缆250MHz标准；
3.标准装轴长度:305m±1.5m；
4线缆颜色:蓝色；
5.芯线规格:23AWG，无氧铜；
6.线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分。
	米
	5040

	2
	12芯室外光纤
	12芯室外单模光缆
	米
	79.33

	3
	光纤熔接盒
	12芯光纤熔接盒
	个
	2

	4
	金属软管
	颜色：黑色，25mm
	米
	100

	护理呼叫系统

	1
	双口网络面板
	1.平口面板,双孔,乳白色,带弹起式防尘盖,标配可替换的计算机,电话标识
2.材料：所有塑料材料均采用ABS材质耐腐塑料，配有标签，
	个
	11

	2
	单口网络面板
	1.平口面板,单孔,乳白色,带弹起式防尘盖,标配可替换的计算机,电话标识
2.材料：所有塑料材料均采用ABS材质耐腐塑料，配有标签，
	个
	4

	3
	网络模块
	1.6类非屏蔽模块(180°卡接  H-JACK)，白色
2.标准：ANSI/TIA568C.2 及ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 ，模块性能指标完全优于现行6类250MHZ标准；
3.拔插寿命：≥ 1500 次；
4.端接寿命：≥250次；
5.端子镀金厚度：≥ 50μ；
6.模块尾部带线缆保护套；
7.采用专用的带线工具一次性打断8根线缆，保证施工质量和测试效果；
	个
	26

	4
	网线
	1.6类室内网线,Cat6非屏蔽双绞线,PVC防火等级,23AWG,工作温度为-20~60℃
2.标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,PVC环保阻燃，性能指标优于现行6类线缆250MHz标准；
3.标准装轴长度:305m±1.5m；
4.线缆颜色:蓝色；
5.芯线规格:23AWG，无氧铜；
6.线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分。
	米
	1980

	5
	网络跳线
	1.6类线缆250MHz标准；
2.线缆结构:4对8芯双绞线,每芯均为7*0.16多芯软线结构,跳线100%原装出厂测试,跳线尾部采用模具注塑的尾套，RJ45头、护套、线缆一体化，确保多次插拔，以保证产品可靠性。
	条
	16

	分诊排队叫号系统

	1
	双口网络面板
	1.平口面板,双孔,乳白色,带弹起式防尘盖,标配可替换的计算机,电话标识
2.材料：所有塑料材料均采用ABS材质耐腐塑料，配有标签，
	个
	10

	2
	单口网络面板
	1.平口面板,单孔,乳白色,带弹起式防尘盖,标配可替换的计算机,电话标识
2.材料：所有塑料材料均采用ABS材质耐腐塑料，配有标签，
	个
	10

	3
	网络模块
	1.6类非屏蔽模块(180°卡接  H-JACK)，白色
2.标准：ANSI/TIA568C.2 及ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 ，模块性能指标完全优于现行6类250MHZ标准；
3.拔插寿命：≥ 1500 次；
4.端接寿命：≥250次；
5.端子镀金厚度：≥ 50μ；
6.模块尾部带线缆保护套；
7.采用专用的带线工具一次性打断8根线缆，保证施工质量和测试效果；
	个
	30

	4
	网线
	1.6类室内网线,Cat6非屏蔽双绞线,PVC防火等级,23AWG,工作温度为-20~60℃
2.标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,PVC环保阻燃，性能指标优于现行6类线缆250MHz标准；
3.标准装轴长度:305m±1.5m；
4.线缆颜色:蓝色；
5.芯线规格:23AWG，无氧铜；
6.线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分。
	米
	2400

	5
	网络跳线
	1.6类线缆250MHz标准；
2.线缆结构:4对8芯双绞线,每芯均为7*0.16多芯软线结构,跳线100%原装出厂测试,跳线尾部采用模具注塑的尾套，RJ45头、护套、线缆一体化，确保多次插拔，以保证产品可靠性。
	条
	20

	6
	音箱线
	EVJV 2*1.0无氧铜专业工程音箱线缆
	米
	320

	7
	电源线
	RVV3*1.0mm²
	米
	720

	入侵报警

	1
	报警按钮信号线
	1.标准：GB/T5023.5；
2.额定电压：300/500V；
3.导体工作温度：≤70℃；
4.导体：GB/T3956第五种导体；
5.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式；
6.包带：塑料薄膜（PET）；
7.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式，颜色：黑色；
8.静态最小弯曲半径：6D；
9.安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+60℃；
10.使用场景：室内穿管或室内桥架固定敷设；
	米
	1800

	2
	探测器信号线
	RVVP4*1.0mm²
	米
	240

	设备定位管理系统

	1
	网线
	1.6类室内网线,Cat6非屏蔽双绞线,PVC防火等级,23AWG,工作温度为-20~60℃
2.标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,PVC环保阻燃，性能指标优于现行6类线缆250MHz标准；
3.标准装轴长度:305m±1.5m；
4.线缆颜色:蓝色；
5.芯线规格:23AWG，无氧铜；
6.线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分。
	米
	180

	LED屏

	1
	电源线
	1.标准：GB/T5023.5；
2.额定电压：300/500V；
3.导体工作温度：≤70℃；
4.导体：GB/T3956第五种导体；
5.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式；
6.包带：塑料薄膜（PET）；
7.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式，颜色：黑色；
8.静态最小弯曲半径：6D；
9.安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+60℃；
10.使用场景：室内穿管或室内桥架固定敷设；
	米
	300

	2
	网线（注：6 类线缆）
	1.6类室内网线,Cat6非屏蔽双绞线,PVC防火等级,23AWG,工作温度为-20~60℃
2.标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,PVC环保阻燃，性能指标优于现行6类线缆250MHz标准；
3.标准装轴长度:305m±1.5m；
4.线缆颜色:蓝色；
5.芯线规格:23AWG，无氧铜；
6.线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分。
	米
	350

	二、计算机网络系统

	电子政务外网

	1
	48口交换机（电子政务外网）
	48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,交流供电，支持IPV6
	台
	2

	2
	24口POE交换机（电子政务外网）
	1、交换容量：交换容量≥670Gbps。
2、包转发率：包转发率≥170Mpps。
3、端口要求：支持千兆电接口≥24个（支持POE+）,支持万兆光接口≥4个，支持专用堆叠口，不占用业务口带宽;
4、表项规格：MAC表项数量≥32K。
5、硬件要求：为了保障网络通信的安全性，要求芯片为国产自研芯片。
6、二层功能：支持4K个VLAN、支持Voice VLAN、支持MUX VLAN功能、支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；
7、IP路由：支持静态路由，支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、VRRP、VRRP6、路由策略、策略路由；
8、组播支持： PIM DM、PIM SM、PIM SSM，支持 IGMP v1/v2/v3；
9、管理运维：支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2；
10、实配 ：24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP+口；
支持IPV6
	台
	1

	3
	放装AP（电子政务外网）
	1.协议标准：要求支持IEEE 802.11be标准，兼容IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax标准，应支持2.4GHz/5GHz双频段；
2.天线：内置智能天线；
3.固定接口：≥1个10M/100M/1GE/2.5GE自适应电口；
4.处理能力：总空间流数≥4；整机速率≥3.57Gbps，
5.电源：支持DC供电或POE供电。
支持IPV6
	台
	7

	4
	面板AP（电子政务外网）
	室内型,2+2双频,智能天线,USB,蓝牙)，长条面板
推荐并发用户数36，整机数率1.775Gbps，最大发射功率23dBm，参考覆盖距离13m，LeaderAP能力24个，最大功耗12.7W，尺寸160x86x38mm，支持4个GE下行口
支持IPV6
	台
	4

	5
	万兆单模光模块
	光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC)支持 IPV6
	块
	12

	6
	光纤跳线
	3米 LC-LC
	条
	20

	互联网

	1
	24口POE交换机（互联网）
	1、交换容量：交换容量≥670Gbps。
2、包转发率：包转发率≥170Mpps。
3、端口要求：支持千兆电接口≥24个（支持POE+）,支持万兆光接口≥4个，支持专用堆叠口，不占用业务口带宽;
4、表项规格：MAC表项数量≥32K。
5、硬件要求：为了保障网络通信的安全性，要求芯片为国产自研芯片。
6、二层功能：支持4K个VLAN、支持Voice VLAN、支持MUX VLAN功能、支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；
7、IP路由：支持静态路由，支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、VRRP、VRRP6、路由策略、策略路由；
8、组播支持： PIM DM、PIM SM、PIM SSM，支持 IGMP v1/v2/v3；
9、管理运维：支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2；
10、实配 ：24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP+口；
支持IPV6
	台
	2

	2
	24口交换机（互联网）
	24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,2个12GE堆叠口,交流供电)；支持IPV6
	台
	1

	3
	放装AP（互联网）
	1.协议标准：要求支持IEEE 802.11be标准，兼容IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax标准，应支持2.4GHz/5GHz双频段；
2.天线：内置智能天线；
3.固定接口：≥1个10M/100M/1GE/2.5GE自适应电口；
4.处理能力：总空间流数≥4；整机速率≥3.57Gbps，
5..电源：支持DC供电或POE供电。
支持IPV6
	台
	16

	4
	万兆单模光模块
	光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC)
	块
	12

	5
	光纤跳线
	3米 LC-LC
	条
	16

	安防设备网

	1
	48口POE交换机（安防设备网）
	48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,2个12GE堆叠口,PoE+,含1个交流电源)
支持IPV6
	台
	2

	2
	24口POE交换机（安防设备网）
	1、交换容量：交换容量≥670Gbps。
2、包转发率：包转发率≥170Mpps。
3、端口要求：支持千兆电接口≥24个（支持POE+）,支持万兆光接口≥4个，支持专用堆叠口，不占用业务口带宽;
4、表项规格：MAC表项数量≥32K。
5、硬件要求：为了保障网络通信的安全性，要求芯片为国产自研芯片。
6、二层功能：支持4K个VLAN、支持Voice VLAN、支持MUX VLAN功能、支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；
7、IP路由：支持静态路由，支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、VRRP、VRRP6、路由策略、策略路由；
8、组播支持： PIM DM、PIM SM、PIM SSM，支持 IGMP v1/v2/v3；
9、管理运维：支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2；
10、实配 ：24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP+口；
支持IPV6
	台
	1

	3
	千兆单模光模块
	光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)
	块
	6

	4
	光纤跳线
	3米 LC-LC
	条
	8

	三、出入口控制系统

	1
	四门门禁控制器
	1.通讯方式：TCP/IP（10M/100M自适应）
2.支持读卡器数量：4个双向或单向读卡
3支持读卡器通讯方式：Wiegand42或RS485/TCP/IP
4.最大有效卡数量：100000张，最大记录容量：100000条
5.数据保存时间：10年
6.人脸识别：配人脸识别服务器+人脸识别摄像机使用，1个人脸识别摄像机绑定1个读卡器，支持人脸凭证数量2万
7.人脸识别时间：＜1s，人脸识别率：≥99%，人脸误识率：≤0.1%，人脸拒识率：≤0.1%，识别距离：半球镜头,标配4mm，2m以内。
8.硬件接口：RS485、RJ45、电源接口、I/O口
9.门状态检测：支持
10.火警联动：支持
11.开门控制方式：支持刷卡开门、个人密码、卡+密码开门（4位纯数字）、公共密码开门（8位纯数字）、胁迫密码开门（6位纯数字）、按钮开门、远程开门、人脸开门、APP开门、动态密码开门、指纹开门、刷卡+指纹、时间段常开、时间段常闭、远程常闭等
12.支持多门互锁、反潜回、刷卡常开、刷卡常闭功能
13.数据存储：非易失性存储器
14.读卡参数： MF1-A卡＜0.3s、读卡距离：2cm～3cm
15.纯CPU卡不加密＜0.3s、读卡距离：1.5cm～2cm
16.复合CPU卡＜0.3s、读卡距离：1.2cm～1.5cm
	台
	7

	2
	门禁读卡器
	1.外壳材质：透明PC和ABS+ PC原色注塑（黑色/白色，细哑纹）
2.键盘：触摸键盘4*3（*取消，#确认）
3.外形尺寸：（86盒安装）
4.防撬报警：支持（霍尔传感器）
5.工作电压: DC12± 15%V，工作电流 500mA，功耗≤5W
6.认证方式：IC卡、CPU卡、二代身份证（读ID号）
7.读卡时间：IC卡≤0.2S；CPU卡/二代身份证≤0.3S
8.混合模工（读IC卡、CPU卡、二代身份证）≤0.5S
9.读卡距离：IC卡≥5cm；CPU 卡≥3cm；二代身份证0cm~3cm
10.在线升级：RS485
11.认证模式：CPU卡可选PSAM卡认证
12.通讯方式：RS485、Wiegand34/42
13.通讯距离：WG（普通线）≤60m；WG（屏蔽线）≤200m；RS485≤1200m
14.使用环境：室内、室外，防护等级：IP65
15.无故障运行时间：≥10万小时，物理按键寿命≥30万次
	台
	29

	3
	双门电磁锁
	1.工作电压：DC12V
2.工作电流：640mA
3.安装方式：外部侧装
4.指示灯：LED提示
5.支持状态检测，断电开锁
6.门锁吸力：240KG±20%
	台
	26

	4
	单门电磁锁
	1.工作电压：DC12V
2.工作电流：320mA
3.安装方式：外部侧装
4.指示灯：LED提示
5.支持状态检测，断电开锁
6.门锁吸力：240KG±20%
	台
	1

	5
	开门按钮
	设备尺寸：86×86×20mm
	台
	23

	6
	可视对讲门口机
	1.设备类型：USB摄像头500万
2.感应器：CMOS传感器
3.硬件动态像素：像素200万，软件插值像素1200万
4.麦克风：内置
5.驱动：免驱动
6.捕获幅面：640×480（默认），1920×1080，160×120，1280×720，176×144，320×240，352×288，640×360，800×600，960×720，1024×576，1280×960，1392×768，1600×896 
7.最大帧数：30帧/秒
8.通讯接口：USB 2.0接口
	台
	3

	7
	可视对讲室内分机
	1.主处理器：高性能嵌入式处理器
2.网络协议：IPV4;RTSP;UDP;FTP;TCP;SIP
3.屏幕类型：电容触摸屏
4.显示屏：7 寸 TFT LCD 屏
5.显示屏分辨率：1024x600
6.音频压缩标准 ： PCM
7.音频输入： 1 路
8.音频输出：内置喇叭
9.音频模式：支持双向语音对讲
10.音效增强：支持回声抑制/数字降噪
11.音频码率：16KHz, 16Bit
12.网络接口：1 个 10M/100M 以太网口
13.外壳材料：PC+ABS
14.外观颜色：黑色
15.供电方式：DC 12V 1A
16.防腐蚀等级：普通防护
17.工作环境：室内
	套
	4

	8
	门禁卡
	IC卡，支持1卡多用，可进行加密，不可复制
	张
	100

	四、视频监控系统

	1
	半球摄像机
	1.400万半球型网络摄像机
2.最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
3.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态
支持：电动变焦
4.采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m
5.支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储
6.1个内置麦克风
7.支持1路报警输入，1路报警输出（输出最大支持DC12 V，30 mA），1路音频输入，1路音频输出
8.支持：DC12 V，100 mA电源输出，建议用于拾音器供电
符合IP66防尘防水及IK10防暴设计，可靠性高
9.传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS
10.最低照度：彩色：0.01 Lux
11.宽动态：数字宽动态
12.调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355° 
13.焦距&视场角：2.7~8 mm：水平视场角：110°~56°，垂直视场角：58.2°~31.4°，对角视场角：132°~64.5°
14.补光灯类型：红外灯
15.补光距离：最远可达30 m
16.防补光过曝：支持
17.红外波长范围：850 nm 
18.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264
子码流：H.265/H.264 
19.网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
20.SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB
21.音频：1个内置麦克风
22.1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡
23.1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡
24.报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）
25.复位：支持
26.电流及功耗：DC：12 V，0.8 A，最大功耗：9.6 W
PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：12 W
27.供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
	台
	72

	2
	拾音器
	1. 模拟拾音器
2.采用高灵敏度高保真麦克风，全向拾音、声音清晰、抗干扰能力强
3.内置输出级驱动电路，可直接驱动耳机等
4.适合近距离拾音，最佳拾音范围在3米之内
5.自带拾音距离调节旋钮，可根据现场需要调节音量
6.适用于柜台，收银，谈话桌，会议录音等场所
7.拾音头内置雷击保护、电源极性反转保护和电源保护模块
8.创新电路设计，内容清晰，音效高保真
9.支持吸顶安装、桌面安装和壁装
10.支持音量调节功能，与主机级联后可通过后台软件切换通道并调节音量
11.支持集中供电、摄像机供电、直流电源供电，无需专用电源
12.麦克风: 一个高灵敏度全指向驻极体麦
13.动态范围: 0 dB~90 dB
14.最大承受音压: 120 dBSPL
15.拾音范围: 0 m~5 m
16.灵敏度: -32 dB
17.输出信号幅度: 2.5 Vpp
18.信噪比: 90 dB
19.频率响应: 20 Hz~20 kHz
20.音频传输距离: ≥500 m
21.接口类型: LINE OUT
22.输出阻抗: 600Ω
23.电源电压: DC12V
24.保护电路: 雷击保护、电源极性反转保护、静电防护
25.工作温度: -10℃～50℃（室内）
26.安装方式: 吸顶装，壁装，桌面装
27.降噪调节: 数字降噪，自适应调节（和主机搭配使用时支持）
28.指向特性: 全指向
29.采样率: 8khz、16khz、32khz可选，默认16khz
	个
	11

	3
	POE分离器
	48V转12V、2A
	个
	11

	4
	枪式摄像机
	1.400万筒型网络摄像机
2.最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
3.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态
4.支持电动变焦
5.支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m
6.支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储
7.1个内置麦克风
8.支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA），1路音频输入，1路音频输出
9.支持：DC12 V，100 mA电源输出，建议用于拾音器供电
10.符合IP67防尘防水设计，可靠性高
11.传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS
12.最低照度：彩色：0.01 Lux
13.宽动态：数字宽动态 
14.焦距&视场角：2.7~8 mm：水平视场角：107.5°~56°，垂直视场角：57°~31.4°，对角视场角：128.7°~64.5° 
15.补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯
补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m
16.防补光过曝：支持
17.红外波长范围：850 nm 
18.最大分辨率：2560 × 1440
19.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264
子码流：H.265/H.264 
20.网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
21.SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB
22.音频：1个内置麦克风
23.1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡
24.1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 
25.报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）
26.复位：支持
27.启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
28.电流及功耗：DC：12 V，0.9 A，最大功耗：10.8 W
PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：12.9 W
29.供电方式：DC：12V ± 25%，支持防反接保护
PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3
30.电源接口类型：Ø5.5 mm圆口  
31.防护：IP67
	个
	10

	5
	枪机支架
	金属材质、枪机配套支架
	个
	10

	6
	无线网桥
	1.2.4GHz 100米电梯网桥
2.可靠：无线抗干扰 故障可自愈
3.智简：客户端统一管理 拓扑可视化、智能运维
4.工作温度：-30℃~70℃
5.工作湿度：5% RH～95% RH 不凝结
6.存储温度：-40℃~80℃
7.存储湿度：5% RH～95% RH 不凝结
8.安装方式：抱杆
9.整机最大功耗：2 W
10.供电方式：12 VDC 0.5 A电源适配器 + 百兆非标PoE注入器
11.装箱形式：成对装
12.整机功耗：1路6MP IPC：平均功耗1W 
13.无线传输距离：100 m
14.带机量：100米支持：1路6MP IPC或2路2MP IPC；
15.组网方式：点对点 
16.无线标准：IEEE 802.11b/g/n
17.工作频段：2400 MHz ~ 2472 MHz
18.天线角度：水平天线角度：65° ± 5°
19.接收灵敏度：84 ± 2dB @11Mbps
20.配对方式：成对 
21.PoE受电距离：60 m 
22.LED指示灯：PWR电源指示灯,LAN口指示灯,信号强度指示灯 
23.网络接口类型：1个RJ45 ,10/100 Mbps自适应 
24.信道宽度：10/20 MHz
25.工作场景：机房端/摄像机端
26.安全模式：WPA2-PSK
27.安全机制：隐藏无线网络名称
28.网络模式：桥接
29.管理方式：Web
30.系统日志：私有log机制
31.应用功能：支持自动跳频，支持故障自愈 
32.电源输入：12 VDC, 0.5 A
	对
	2

	7
	电梯内半球摄像机
	1.400万 电梯轿厢状态监测半球摄像机
2最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
3.采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达10 m
4.智能侦测：采用深度学习硬件及算法，支持电瓶车识别，人数统计等多种目标检测跟踪识别
5.支持电梯物联功能，支持电梯运维信息统计
6.支持内置传感器，采用深度学习硬件及算法，可显示楼层信息
7.遮挡检测：内置ToF传感器，可有效检测遮挡摄像机的行为，摄像机检测角度最大25°，检测距离默认70 cm
支持1路报警输入，1路报警输出，报警输出最大支持DC 60V，2A
8.内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB
9.1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲
传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS
10.最低照度：彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
11.最大图像尺寸：1920 × 1080
12.调节角度：水平：-15°~15°，垂直：0°~75°  
13.焦距&视场角：2 mm，水平视场角：133°，垂直视场角：78°，对角视场角：153°  
14.补光灯类型：红外灯
15.补光距离：红外光最远可达10 m
16.红外波长范围：850 nm 
17.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264
子码流：H.265/H.264/MJPEG 
18.网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
19.SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB
20.复位：支持
21.内置麦克风：支持1个内置麦克风
22.内置扬声器：支持1个内置扬声器
23.报警：1路输入，2路输出；报警输出：继电器，最大支持DC60 V，2 A ，输出支持常开（COM-NO）/常闭（COM-NC）接线
24.RS-485：支持
25.电源输出：支持DC12 V，100 mA 
26.恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复
电流及功耗：DC：12 V，0.66 A，最大功耗：8 W
PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：9 W
27.供电方式：DC: 12 V ± 25%，支持防反接保护
	个
	2

	8
	硬盘录像机
	1.3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源
2.存储接口：16个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配16TB硬盘，总容量可达256TB
3.视频接口：2×HDMI，2×VGA
4.网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）
5.反向供电：1路DC12V 1A
6.串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口
USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0
7.扩展接口：1×eSATA
	台
	1

	9
	硬盘
	1.8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM
空气盘， CMR传统磁记录
2.传输速率267 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧
高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐
满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求
3.标称容量：8TB
4.外形规格：3.5-inch
5.接口类型：SATA
6.刻录技术：CMR
7.转速：7200RPM
8.缓存：256MB
9.最大读取速度：267MB/s
10.接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s
11.平均读写功率（W）：7.3W
	块
	3

	五、入侵报警系统

	1
	紧急报警按钮
	1.工作电流：≤500MA
2.工作电压：≤DC24V
3.输出方式：常开/常闭
4.工作温度：-10℃-+55℃
5.工作温度：≤95%RH
6.外壳材料：ABS，86盒安装
7.带钥匙复位功能
	个
	30

	2
	声光报警器
	1.额定工作电压：DC12V
2.工作电压范围（V)：9-15V
3.工作电流范围（Ma):≤300
4.声压（dB）≥105dB/m
5.连续工作时间：≥45min DC12V
6.闪灯次数（分钟）：200±30
	个
	1

	3
	双鉴探测器
	1.探测方式：红外+微波
2.透镜类型：广角 
3.探测距离及角度：12m/90°
4.可探测速度：0.3-3m/s
5.安装方式：壁挂
6.安装高度：1.8m
7.工作电压：DC 9-16V 
8.工作电流：＜30mA
9.防宠物等级：25KG
10.抗白光等级：20000LUX
11.报警输出：常开常闭可选
12.防拆开光：常闭
13.双向数字温度补偿：有
14.人工智能技术：有
15.AND/OR技术:有
16.脉冲技术：有
17.报警延时功能：5S
18.微波频率：10.525GHZ
19.抗EMI RFI扰：有
	个
	3

	4
	开关电源
	1.输入电压220V，输出电压12V
2.工作温度：10~60℃
	个
	1

	5
	单防区模块
	1.工作电压/`电流： DC 12V  <350uA
2.峰值电流：10mA
3.工作环境温度： -10℃ ～ +55℃  
4.通讯最远距离：2600m
5.湿度：≤90%
6.防雷能力：内设1500W浪涌保护
	个
	33

	6
	总线单防区继电器模块
	12V继电器模块
	台
	1
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	1
	医护对讲主机
	10.1寸彩色LCD 背光TN液晶屏，分辨率1024*600，亮度：0~250nit，TCP/IP网络通讯，Flash 8GB，内存1GB。
	台
	1

	2
	床头分机
	工业级7寸LCD背光TN液晶屏，分辨率1024*600，亮度：0~250nit，TCP/IP网络通讯，Flash 8GB，内存1GB。
	台
	6

	3
	病房门口机
	技术参数：
1.屏幕尺寸：10.1英寸，液晶触摸屏
2.屏幕分辨率：1024*600
3.触摸屏：支持多点触控
4.处理器：主频：1.1 GHz
5.内存：1G
6.存储：8G
7.WiFi：支持802.11 b/g/n ，2.4GHz；
8.POE：支持
9.蓝牙：支持蓝牙，BT4.0 LE
10.接口：RJ45（支持POE）、USB接口
11.操作系统：Android 7.1
12.最大功率：10w；
13.供电方式：DC12V~36V宽幅供电/POE；
	台
	4

	4
	病员一览表
	与院区服务器进行信息交互，采集医护患信息并显示在各类终端设备上。
1、管理病区内硬件设备的通讯；
2、与服务器校时，保证病区时钟准确；
3、采集服务器信息，并显示在终端设备上；
包含管理主机交互控制软件
	台
	1

	5
	55寸显示屏
	55寸液晶电视
	台
	8

	6
	HDMI高清线
	HDMI线10米，其为HDMI 2.0版4K数字高清线，采用高纯度无氧铜镀锡线，有镀金插头，支持3D视频，具四层屏蔽。
	根
	10

	七、分诊叫号系统

	1
	诊室门口屏
	1.全机柜表面打砂喷涂去静电处理，内部构件全电镀、防锈.主板:四核处理器，主频最高达 1.5GHz
2.存储：DDR-1G，EMMC-32G
3.多媒体：多格式 1080P 60fps 视频解码.   显示器:液晶尺寸：21.5"
4.显示比例：16:9
5.显示区域：476.064mm(H)×267.786mm(V)
6.显示分辨率：1920×1080@60Hz
7.面板亮度：300cd/m²
8.对比度：1000:1
9.视角：水平和垂直 178°(89°/89°)
10.扬声器：2*10W(6Ω)
11.表面硬度：≥6H  最大功耗:35W                                        12.此设备软件涉及HIS、LIS、PACS等系统接口费用由中标方承担。
	台
	10

	2
	自助报到机
	1.自助机柜体：立式机柜或壁挂式机柜可选，防锈、防磁、防静电。
2.安卓主板(2G/32G)：四核Cortex-A17，DDR-2G，EMMC-16G
3.显示触摸屏：32.0寸红外屏；比例：16：9；亮度：400 cd/m2；对比度：1200:1；分辨率：1920*1080；
4.扫码墩：可有效识别所有常用一维和二维码，传感器像素：1280*800或以上；
5.凭条打印机：行式热敏打印；打印速度：150mm/s（Max）；纸宽：80 (79.5±0.5）mm；纸处理方式：自动切；
6.电源控制盒(24V)、12v                                                                  7、此设备软件涉及HIS、LIS、PACS、等系统接口费用由中标方承担。
	台
	2

	3
	自助挂号缴费终端
	1.自助机柜体：立式机柜，独立电源，多媒体音响功放，防锈、防磁、防静电。（处理器：主频：3.2GHz；内存：DDR4 8G  1600MHz；硬盘：256G SSD；）
2.显示触摸屏：32.0寸投射式电容触摸一体屏；反应速度：5ms；VGA或HDMI接口；比例：16：9；亮度：400 cd/m2；对比度：1200:1；分辨率：1920*1080；
3.医保读卡器：半插式社保读卡器，支持二代、三代社保卡，寿命-微动开关50万次/IC卡下压装置和IC卡触针30万次                                    
4.身份证读卡器：支持二代证UID读取、永久居住证读取；工作频率：13.56MHz±7KHz；读卡时间小于0.5S
5.扫码墩：可有效识别所有常用一维和二维码，传感器像素：1280*800或以上；
6.银行卡读卡器：具有读磁卡、读写 IC 卡和 RF 卡的功能，走卡速度: 200mm/秒；使用寿命：磁头=80 万次
7.密码键盘：可存储16组64位的密钥，有自动启动密钥自毁功能；支持加密算法；防水、防尘、防爆；停电敏感数据可保存5年以上；
8.凭条打印机：行式热敏打印；打印速度：150mm/s（Max）；纸宽：80 (79.5±0.5）mm；纸处理方式：自动切；                                       
9.报告打印机：热敏打印，A4\A5自适应，自动切刀，纸仓容量2500张 或激光打印，纸仓容量750张
10.此设备软件涉及HIS、LIS、PACS、等系统接口费用由中标方承担。
	台
	8

	4
	55寸显示屏
	55寸液晶电视
	台
	6

	5
	定向扬声器
	1、类型：定向音箱
2、发声角度：发声角度：＜60°圆锥角。
3、传输距离：不低于2米-20米。亦可用来做墙面反射发声，声音覆盖≥50平方米。功率：≥120W
4、音量最大时声压级：≥110db&1m1000hz.
5、频率响应：20hz-20khz。
6、扬声器尺寸：≤250mm*235mm*140mm（含面板厚度≤20mm+万向支架连接卯柱≤20mm+万向支架≤100mm）。
7、安装方式：万向支架吊装或壁挂
8、角度调整：万向轴转动调节投射方向。
9、外壳：高强度镀锌钢。
10、颜色：白色或其他定制色。
11、建议应用场景：展区、墙面发声、银行窗口、叫号座席区吊顶或壁挂。
12、附带万向支架。
13、扩声角度外、音箱后方2米声音衰减：≥40db
14、扩声角度控制技术：超声波发生定位、DSP智能分频、频谱搬移、波束成形等技术和算法。
	台
	16

	6
	定向功放
	1、一体式定向音箱专用数字功放机 
2、最大功率：≥180W
3、3.5mm音频输入
4、48v4A直流电源输入 
5、载波频率：≥40khz
6、调制方式：AM
7、附带48V电源适配器
8、频率响应：20hz-20khz。
9、扩声角度控制技术：不低于超声波发生定位、DSP智能分频、频谱搬移、波束成形等技术和算法。
	台
	16

	7
	音频处理器
	1、具有音箱处理器功能的前级处理器，每部分功能都可独立可调。
2、采用≥24Bit数据总线和≥32BitDSP。
3、MUSIC输入通道设有≥15段参量均衡，具备高、低通调节，多种斜率可选，变调功能,输入左右通道参量均衡可以选择独立调节或联调。音乐输入具有USB声卡功能，可以通过机器的USB线播放电脑里的音乐，并且每个通道都有频谱显示。
4、≥2组4个MIC输入，1同2MIC为一组，3同4MIC为一组，前后话筒各≥15段参量EQ独立调节，每组具备高、低通调节，多种斜率可选，开放式的话筒噪声门，用户可以自由选择，话筒通道具有变调功能。
5、主输出，中置输出，后置输出及超低音输出均设有≥10段参量均衡，并且高低通可以任意调节，多种斜率可选，
6、主输出，中置输出，后置输出及超低音输出均可任意设置为：唱歌、热舞或自动模式
7、混响及回声均设有≥5段参量均衡。
8、各通道输出均设有≥0～50ms延时。
9、麦克风有≥±8级反馈抑制。
10、主输出,中置输出，超低音输出，后置输出均设有压限及延时功能。
11、可存储≥13种模式。不低于14,15,16三种模式为出厂模式，只能调用，不能保存。
12、内设有管理模式与用户模式:管理模式在调整参数后不能存储。
13、本机设有全功能菜单，也可通过PC界面设置，本机连接电脑可通过数据线或WIFI连接，
14、本机PC界面免安装、免驱动
15、本机具有≥3层工程锁和PC连机密码锁功能，当机器面板上锁后，PC界面连机必须要输入按键锁密码才能连接上机器。
	台
	2

	八、设备定位管理系统

	1
	资产定位标签（蓝牙）
	1 支持Bluetooth BLE 5.0，标准 iBeacon 协议
2 工作频率：2.4GHz
3 支持脱落开关传感器
4 续航时间≥3年（10秒广播1次）
5 防护等级：IP65
6 颜色：白色
7 内置一次性锂电池，电池容量≥200mAh
8 工作温度范围：-20~60℃
	个
	27

	2
	物联网通信基站
	1.10/100M以太网接口≥1个，支持POE供电
2.无线网络工作频段:2.4GHz，支持802.11b/g/n无线协议
#3.工作频率：490MHz，支持LoRA物联网通信协议。提供产品规格证明。
#4.PCIE扩展槽≥2个,可选配扩展LTE Cat1、5G、LoRaWAN等各种物联网协议模块。提供产品规格证明。
5.发射功率≥20dBm
6.传输距离：空旷环境≥1000m（可视距离）
7.支持无缝漫游功能，物联网标签可自动切换基站
8.外置天线＞5dBi
9.支持12V/1A电源适配器供电
10.支持吸顶和壁挂式安装
11.支持远程固件更新升级
12.支持网络状态指示灯电源、LTE、BLE、WiFi 工作状态指示灯
	个
	3

	3
	蓝牙定位信标
	1 支持Bluetooth BLE 4.0和标准iBeacon协议；
2 内置2400mAh的高容量锂亚电池；电池续航时间≥5年;
3 产品重量≤40g(含电池)；
	个
	70

	4
	蓝牙中继器
	1.工作频率：490MHz / 2.4GHz
2.蓝牙接收覆盖距离≥15米（室内环境）
3.远距传输距离≥40米（室内环境）
4.产品功耗≤5W
	个
	12

	九、信息发布显示系统

	1
	[bookmark: OLE_LINK5]全彩显示屏
	1、显示面积：长3.84M*高2.24M =8.6㎡
2、单元尺寸: 宽320mm×高160mm
3、箱体分辨率：宽160点×高80点
4、物理点间距：2.0mm 
5、物理密度：250000点/㎡
6、发光点颜色：1R1G1B
7、驱动方式：1/32扫描
8、最佳视角：水平/垂直视角最佳视角160度
9、灰度：RGB各4096级
10、白平衡亮度：≥800cd/㎡
11、使用COB倒装共阴极技术
#12、平整度：任意相邻像素间≤0.1mm，模块拼接间隙<0.1mm提供具有CMA(中国计量认证)和CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的权威机构出具的第三方检测报告(复印件加盖制造商公章)。 
	平米
	8.6

	2
	接收卡
	1、支持温度监控；支持网线通讯状态检测、 支持供电电压检测；
#2、支持绝大多数芯片高灰度高刷新；支持逐点亮色度校正；并提供具有CMA(中国计量认证)和CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的权威机构出具的第三方检测报告(复印件加盖制造商公章)。
#3、支持接收卡预存画面设置；支持连接监控卡，提供具有CMA(中国计量认证)和CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的权威机构出具的第三方检测报告(复印件加盖制造商公章)。
	张
	12

	3
	视频处理器
	1、 多输出，大带载：支持 6 路网口输出，带载高达360万像素。
2、 支持 HDR 输出：能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加 真实生动，细节更加清晰。
3、支持个性化的画质缩放：支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏 缩放、自定义缩放。
4、支持预监输出画面：将预监内容通过 HDMI 发送到显示器显示。
5、支持智能控制软件进行操作控制。
6、支持场景预设：最多可创建 10 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。
7、支持 EDID 管理：支持用户自定义 EDID 和预设 EDID。
8、支持视频格式：RGB4:4:4、YCbCr4:4:4、YCbCr4:2:2、3840×2160@60Hz向下兼容
	台
	1

	4
	结构
	1、 定制结构,固定于墙面，壁挂安装，前维护。
2、 长3.84米*高2.24米=8.6平米，采用40mm*4mm镀锌方管焊接，横向中心间距320mm。
	平米
	8.6

	5
	配电箱
	10KW配电箱，手动自动开关
	台
	1

	6
	43寸显示屏
	产品尺寸：43 寸
工作电压输入范围 220V
额定功率 74W
待机功率≤0.5W
	台
	2

	7
	HDMI延长器
	100米传输
	对
	2

	8
	HDMI分配器
	一分2
	个
	1

	十、系统集成费

	1
	系统集成费
	
	项
	1


本项目各系统需与院内现有系统完成对接（投标商提供承诺函）
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第六章   拟签订的合同文本
（合同最终以双方协商签订为准）




合同协议书




               项目名称：                              
项目编号：                      





采购人(甲方)：                   
中标供应商(乙方)：                
	



合同条款专用部分
一、定义
1.采购人名称：            
2.项目编号：              
3.项目名称：              
二、合同标的
1.甲方同意从乙方购买，乙方同意向甲方出售下列设备：
	序号
	货物名称及规格
	数量
	产地及品牌
	总价（元）
	交货时间

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	



2. 交货地点：               。
3. 安装期限：    天，合同签订后30日内完成安装调试并具备验收条件。
三、合同价格
合同总金额为人民币             (大写)，                元(小写)。
四、付款方式
1.首付款。签订合同并收到等额有效发票15日内，甲方付款至总合同金额50%,即             大写)，             元(小写)。
2.尾款。货物全部安装完毕，并加电调试完成、验收合格后，甲方收到等额有效发票、产品交付验收单质检报告等材料15日内支付剩余款项，即人民币              大写)，           元(小写)。
五、交货
1.交货日期：                  。
2.运输方式：        。
3.交货(安装、调试、服务)地点：            。
4.其他约定事项：       
六、质量标准和检验方式
补足或更换的货物应在签署货损证明之日起       日内运达甲方指定地点。
七、技术服务和保修责任方式
1.  乙方对合同货物的质量保修期为验收证书签署之日起     个月。
2.  乙方在合同货物的质量保修期内，免费为甲方提供合同货物的技术指导和维修服务的时间是：每周   天   小时(工作时间)。
3.  乙方保证在合同货物出现故障和缺陷时，或接到甲方提出的技术服务要求后   小时内予以答复，如甲方有要求或必要时，乙方应在接到甲方通知后   小时内派员至甲方免费维修和提供现场指导。
4.  如乙方在接到甲方维修通知后   小时仍不能修复有关货物，乙方应提供与该货物同一型号的备用货物。
5.  如乙方在接到甲方提出的技术服务要求或维修通知后   小时内没有响应、拒绝或没有派员到达甲方提供技术服务、修理或退换货物，甲方有权委托第三人对合同货物进行维修或提供技术服务，因此产生的相关费用由乙方承担。
6.  在合同货物保修期届满后，如果因合同货物硬件或软件的固有缺陷和瑕疵出现紧急故障和事故，乙方应在接到甲方通知之后   小时内到达现场。
八、违约责任
1.  延期交货或延期付款的违约责任：如乙方延期交货或甲方延期付款，每逾期一天，违约方应按延期交货所折合的金额或延期付款金额每天   ‰的比例向对方支付违约金，但该违约金累计不超过合同总金额的   %；上述逾期超过   天且未交货部分影响已交货部分正常使用或使已交货部分价值显受损害的，甲方有权解除合同，并要求乙方退还货款，承担合同总金额30%的违约责任，并赔偿甲方由此造成的损失。
2.  其他违约责任
违约方应就每一单项违约向对方支付合同总金额   %的违约金。
九、联系方式
甲方：       联系人：    
地址：         邮编：    
电话：         传真：     

乙方：          联系人：    
地址：             邮编：     
电话：            传真：       
开户银行及帐号：               
十、争议的解决
本项目选择合同条款通用部分“争议的解决”所述第   一    种办法解决争议。
十一、履约保证金
1.    中标供应商在收到中标通知书后  /  个工作日内，向甲方提供相当于合同总价  /    %的履约保证金。
2.    中标供应商的履约保证金将在合同货物安装调试完成并经甲方终验合格后   /  个工作日内退还中标供应商。

合同条款通用部分

甲方在本项目中所需货物和服务由******在国内进行公开招标，经评标委员会评定，确定乙方为中标供应商。甲乙双方根据《中华人民共和国民法典(合同编)》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和等相关法律法规以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成合同如下：
一、定义
除非另有特别解释或说明，在本合同及与本合同相关的，双方另行签署的其他文件(包括但不限于本合同的附件)中，下述词语均依如下定义进行解释：
1.  “合同”指甲乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其他一切文件，还包括招标文件、投标文件中的相关内容及其有效补充文件。
2.  “附件”是指与本合同的订立、履行有关的，经甲乙双方认可的，对本合同约定的内容进行细化、补充、修改、变更的文件、图纸、音像制品等资料。
3.  “合同货物”指合同货物清单(附件一)(同投标文件中投标货物数量、价格表，下同)中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。
4.  “服务”指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助服务，包括(但不限于)合同货物的乙方付费办妥清关、乙方付费运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其他类似的义务。
5.  “检验”指按照本合同约定的标准对合同货物进行的检测与查验。
6.  “验收证书”指检验完成后由合同双方签署的最终验收确认书。
7.  “技术资料”指安装、调试、使用、维修合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件。
8.  “保修期”指自验收证书甲方签署之日起，乙方免费对所卖给甲方货物更换整件或零部件，维修、保养，并以自担费用方式保证合同货物正常运行的时期。
9.  “第三人”是指本合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其他经济组织。
10.  “法律、法规”是指由中国有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其他规范性文件以及经全国人民代表大会常务委员会批准的中国缔结、参加的国际条(公)约的有关规定。
11.  “招标文件”指******发布的本项目招标文件。
12.  “投标文件”指乙方按照******发布的本项目招标文件的要求编制和投递，并最终被接受的投标文件。
13.  合同标的
甲方同意从乙方购买，乙方同意向甲方出售合同货物清单(同投标文件中投标货物数量、价格表)中所列未曾销售并未曾使用过的、未曾返修过且崭新的正品合格品货物及相关服务。
二、合同标的
1.  甲方同意从乙方购买，乙方同意向甲方出售下表所列设备:(设备列表见合同条款专用部分)
2.  备件清单、专用工属具清单：详见附件。
三、合同价格
1.  合同总金额详见合同条款专用部分。
2.  本合同价格包括设备金额及运输、财产及第三方损害赔偿保险、安装、调试、及安装位置调整布置、使用环境形成或恢复等费用，是在竣工交付前、交付时所发生或引起的本合同相关的全部成本、费用等，以及依约在交付后所需承担的维修、保养等售后服务价格的总和，且为完税后价格。
3.  合同货物详细目录及销售价格见合同货物清单(同投标文件中投标货物数量、价格表)。
四、支付和结算方式
1.  双方因本合同发生的一切费用均以人民币结算及支付。
2.  双方的账户名称、开户银行及账号以本合同提供的为准。
3.  付款方式：
( 1 ) 到货、检验后付款：合同货物全部运抵交货地点、安装到位、试运行完成，经甲方核对无误、检验合格，双方签署验收报告后七个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的一定比例货款，支付比例、金额见合同条款专用部分；
( 2 ) 保修期满后付款：合同货物的保修期(合同货物的保修期自全部货物验收合格，双方签署验收证书之日起算)期满后七个工作日内，甲方向乙方支付合同余款，支付比例、金额见合同条款专用部分，作为本合同最终结款。
4.  乙方在收到甲方每一笔付款的同时，应向甲方开具相应金额的商业发票。
5.  如乙方根据本合同约定有责任向甲方支付违约金、赔偿金时，甲方有权直接从上述付款中扣除该等款项并于事后通知乙方，该情形下应当视为甲方已经依约行使了合同权利，而所扣乙方的款项金额未达到乙方依照其责任所应当向甲方支付的金额时，乙方仍应向甲方补足。同时，若乙方对甲方的扣款有异议而不能协商解决时，乙方应依照本合同关于解决争议的约定方式解决。但，存在或解决相关争议的期间，乙方不得停滞或减缓其合同的履行，否则对因停滞或减缓合同的履行所引起的任何代价及责任均应由乙方给予赔偿和承担。
五、交货
1.  乙方负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。有关运输、保险和装卸等一切相关的费用由乙方承担。
2.  乙方应办理合同货物从出厂至交货竣工移交期间的保险，保险应按照发票金额的110％办理“一切险”。当实际办理的保险与该要求存在不一致时，相关风险均由乙方承担。
3.  货物应运至甲方指定地点，并卸至甲方指定位置，开箱清点及初步检验时双方应派人员参加，如甲方不到场检验，乙方需承担起检验及保管责任，其责任直至所有货物运抵现场并且安装完毕经检验竣工合格交付甲方。
4.  所有货物运抵现场并且安装完毕经检验竣工合格交付甲方的日期为交货日期。双方签署竣工交付收货单后为交货完毕。该竣工交付收货单或其他名称的收货单一式两份，甲方和乙方各执一份。竣工交货完毕，货物所有权发生转移，在此之前货物毁坏的风险和责任由乙方承担。
5.  乙方应在货物运到甲方地点日七日前，向甲方提供货物卸车、清点计划(内容包括：合同号、设备名称、数量、价格、箱数、型号规格、重量和体积、拟发运的时间及其他必要的说明)，并于发运的同时通知甲方。
6.  在现场交货方式下，乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则乙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。
7.  交货日期详见合同条款专用部分。若由于甲方场地狭窄，乙方必须根据甲方的工程进度和书面通知，安排制造、卸货和交货，否则引起的厂内外库存费用等一切责任由乙方负责。甲方应当根据自身工程进度，在恰当的时间提前书面通知乙方组织制造、交货和安装，如因甲方安排不当，其责自负。
8.  运输方式详见合同条款专用部分。
9.  交货(安装、调试、服务)地点详见合同条款专用部分。
六、包装和标记
1.  乙方交付的所有合同货物应具有适于运输的坚固包装，并且乙方应根据合同货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以确保合同货物安全无损地送达交货地点。
2.  若合同货物采用集装箱装运的，乙方应在每件包装箱相对的二个侧面上，用不褪色的油漆以醒目的中文做出以下标记：
收货单位： 货物名称： 箱号/件号：
毛重(千克)： 尺寸(长×宽×高，以厘米计)：
发货单位： 发货单位详细地址：     乙方应根据合同货物的不同特性和装卸运输上的不同要求，在包装箱相对的二个侧面上用中文标记“勿倒置”、“小心轻放”、“防潮”等标志和“重心”等装卸搬运时适用的通用图案，以利于装卸和搬运。
3.  下列资料包装在合同货物的包装箱中：
( 1 )  装箱单
( 2 )  合同货物数量和质量合格证书、保修证书
( 3 )  产品使用说明书及其他必要的技术资料
4.  凡由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。
七、质量标准和检验方式
1.  乙方应保证提供给甲方的合同货物是货物生产厂商原造的，全新、未使用过的，使用符合要求的工艺和材料制造而成的，并完全满足本项目招标文件规定的质量、性能和规格的要求。
2.  乙方提供给甲方的合同货物应通过货物制造厂商的出厂检验，并提供质量合格证书。乙方承诺提供给甲方的合同货物的技术规范应与本项目招标文件中投标货物清单、质量要求和供货部分中的规定及投标文件中投标货物技术规范偏离表(如果被采购人接受)相一致，同时，乙方提供的货物质量应符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范、本次采购相关文件中的全部相关要求及乙方工厂相关标准及相应的技术规范中之较高者。
3.  乙方保证提供的货物符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准中之较高者；若货物来源于中华人民共和国境外，还要同时符合货物来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准、环保标准中之较高者。上述标准为已发布的且在货物交付时有效的最新版本的标准；当货物来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明，此外，有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本。
4.  乙方应保证所提供的货物经正确安装、合理操作和维护保养在其使用寿命期内具有令甲方满意的性能，并对由于合同货物的设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障负责。
5.  乙方提供的设备抵达甲方指定地点后的开箱清点及初步检验，应依据乙方提供的开箱要求和环境要求，按照装箱清单进行。乙方应在收到甲方的验货通知后三日内到现场参加开箱清点及初步检验，开箱清点及初步检验时双方均应派员参加，并签署验收证书，以此作为乙方履约进度的依据。否则，乙方应承认甲方的单方检验结果。但在任何情形下，上述验收均不具有减少或免除乙方质量相关责任的法律效果。
6.  甲方对合同货物的数量、规格和质量的检验，应依据本项目招标文件中的有关规定进行。采用现场交货方式的，检验在交货地点进行。开箱检验的时间不迟于交货日期后三十日。
7.  若检验时发现货物数量不足、规格与合同要求不符或开箱时虽然货物外包装完好无损，但箱内货物短缺或损伤，双方应签署书面形式证明，乙方应根据该证明及时补足或更换。补足或更换的货物应在签署货损证明之日起规定期限内(详见合同条款专用部分)运达甲方指定地点，相关费用由乙方承担。
8.  若甲方经进一步检验或在使用中发现货物内在的、非显而易见的损坏或缺陷，或者货物的质量与合同规定不符但并非在验收时属于显而易见(下称“A情形”)；或者在货物质量保证期
内(下称“B情形”)、合理使用寿命期限结束前6个月内(下称“C情形”)证实货物或零部件是有缺陷的(包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等)，甲方有权要求乙方免费更换成没有缺陷的货物或零部件，并且，经过该项处理后甲方待遇不得低于国家部委级别发布的“三包”规定的标准。其中：对属于A情形的货物应当用崭新且尚未拆封、未曾使用也未曾展示过的正品合格品整机、整件货物更换而不得仅更换零部件；对属于B情形的货物应当用崭新且尚未拆封、未曾使用也未曾展示过的正品合格品更换；对属于C情形的货物应当用不低于需更换货物成新的正品合格品更换。甲方可以在发现该情形后尽快并且至迟应当在上述各对应期限结束之日起7个工作日内以书面形式通知乙方，乙方应在收到甲方通知后7个工作日内免费完成更换，按本合同前述各条款项规定交付及验收。
9.  乙方保证向甲方提供的技术资料均是清晰的、正确的、完整的，且除原设备提供的英文技术文档以外，其他文档应提供中文版本。如发现缺失或其他有误的情形，乙方应在该情形出现之日起7日内将需补足的资料交付到甲方指定地点，按本合同前述各条款项规定交付及验收。
10.  乙方承认本合同项下需经现场安装、启动、试运行的货物，应经过至少国家规定的月数的时间周期的整套使用或整套试运行期方可以完成最终验收，若无上述时间规定则最低不应少于90天(3个月)。对该类验收不合格或不完全合格的情形，或在本合同约定期限内发现货物缺陷及其他质量的问题或发现不符合设计要求、甲方在招标时的要求，乙方应当严格按照甲方的要求免费给予合理解决直至完全符合招、投标文件要求及本合同约定为止。
11.  本合同各相关条款中凡与乙方责任或义务相关及由乙方原因所引起涉及各项货物、零件、部件、配件及资料的更、换、补、退等情形，所发生相关的任何价款、成本、费用，包括但不限于运输、安装、服务、维修、调试等，以及保险、税、费等，均应当由乙方承担。
12.  甲方应将货物验收单同发票一起入账，作为甲方执行了政府采购的凭证。
八、技术服务和保修责任
关于本条的特别说明：本条中的服务时间，即相关的服务到达现场或完成维修工作所需的时间：小时、天数等，招标文件或有关保修服务的其他文件中有规定的，遵从其规定；若无相关文件或相关文件中并无规定的，或有关的规定明显与本次采购的采购人的实际需求不符的，则应当按照本合同中的相关规定。乙方对合同货物的技术服务和保修责任详见合同条款专用部分。
1.  乙方对合同货物的质量保修期见合同条款专用部分。若厂家规定的保修期或合同货物主要部件的保修期长于本合同保修期，应适用其保修期。(在本次采购文件所规定的期限中，若有不同期限自动适用其中期限较长者)。虽有该期限的约定，但：仅为兜底约定；乙方承诺，本合同项下货物的免费保修期或与质量相关的其他期限均自按照本合同约定方式完成最终验收并由甲方签署了货物最终验收单之日起算；本合同甲方、乙方特别约定对本合同项下货物的包退、免费包换、免费包修、负责保修等期限，应当在约定质量保证期限、约定使用寿命、甲方在招标时所要求的期限或行业认可的平均使用寿命、国家部委以上文件所规定的强制适用的期限等不同的期限中，自动适用其中最长的期限；若各方对该类期限不能达成一致的确认则应当通过本合同中所约定的解决争议的方式裁决出相关期限。
2.  乙方承诺在合同货物的质量保修期内免费为甲方提供合同货物的技术指导和维修服务，提供此项服务的时间见合同条款专用部分。
3.  乙方保证在合同货物出现故障和缺陷时，或接到甲方提出的技术服务要求后规定时间内(具体见合同条款专用部分)内予以答复，如甲方有要求或必要时，乙方应在接到甲方通知后规定时间内(具体见合同条款专用部分)内派员至甲方免费维修和提供现场指导。
4.  如乙方在接到甲方维修通知后的规定时间内(具体见合同条款专用部分)仍不能修复有关货物，乙方应提供与该货物同一型号的备用货物，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。
5.  如乙方在接到甲方提出的技术服务要求或维修通知后的规定时间内(具体见合同条款专用部分)内没有响应、拒绝或没有派员到达甲方提供技术服务、修理或退换货物，甲方有权委托第三人对合同货物进行维修或提供技术服务，由此产生的一切费用由乙方承担。
6.  如因甲方在使用中自行变更货物的硬件或软件而引起的缺陷，或因甲方人员维护不当而损坏的货物或零部件，乙方不负保修责任，乙方应按照或比照本合同相关条款规定提供更换或修理服务，由此引起的合理费用由甲方负担。
7.  如因乙方提供的货物硬件或软件有缺陷，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使合同货物不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应负责按本合同相关条款规定修理或更换，使货物运行指标和技术性能达到合同规定,由此引起的全部费用由乙方承担。若以上原因导致或引起甲方损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由乙方承担。
8.  在合同货物免费保修期内，如果由于乙方更换、修理和续补货物，而造成本合同货物不得不停止运行，货物保修期应依照停止运行的实际时间加以延长，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。
9.  在合同货物免费保修期届满后，乙方保证继续为甲方提供设备的维修服务，甲方应按乙方提供的不差于任何第三方的优惠价格向乙方支付相关费用，乙方保证在合同货物使用期内以不高于本合同货物、相关配件及服务的价格，并且不差于任何第三方的优惠价格，向甲方提供备品、备件及维修服务。
10.  在合同货物保修期届满后，如果因合同货物硬件或软件的固有缺陷和瑕疵出现紧急故障和事故，乙方应在接到甲方通知后立即提供电话支持、远程支持并在规定时间内(具体时间见合同条款专用部分)内到达现场，迅速排除货物故障。
11.  本合同签订后及货物使用中，如涉及增加或改进安全性的软件升级问题，无论甲方是否知晓或是否向乙方提出，乙方均应当在其刚开始应用该等软件时的第一时间内，立即主动地、无条件地给与免费更新并调试完好。
12.  若由于甲方提出增加并不涉及安全性的新功能而引起的软件升级，相关成本费由甲方承担，乙方不得赚取利润或拒绝、拖延。
13.  若由于乙方增加并不涉及安全性的新功能引起软件升级，而且甲方愿意增加该新功能时，由双方协商解决。
14.  乙方保证，乙方依据本合同提供的货物及相关的软件和技术资料，乙方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，乙方负责处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。
九、履约保证金
15.  中标供应商应在收到中标通知书后规定时间内(具体时间见合同条款专用部分)内，以信汇、电汇或履约保函形式向甲方提供履约保证金，保证金金额：见合同条款专用部分。
16.  如果中标供应商没有按照上述规定执行，甲方将有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下甲方可将合同授予排名第二的中标候选人，或重新招标。
17.  若本项目不允许分包或转包的，如果中标供应商在与甲方签订合同以后，将中标项目分包或转包给第三方，甲方将有充分理由终止合同，并没收其履约保证金。
18.  如乙方未能完全履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。
十、审计及检查
如果采购人要求，中标供应商应允许采购人检查中标供应商与实施本合同有关的资金、帐户和记录，并由采购人指定的审计人员对其进行审计。
十一、违约责任
1.  对本合同的任何违反均构成违约。当一方认为对方的违约属于严重违约时，若按照相关法律规定或按照通常的理解或认识，确属对合同的履行有重大影响，则应当被认为属于严重违约。若双方对某一违约是否属于严重违约仍有争议，可以由争议解决机构裁决认定。
2.  若乙方未如期按照合同约定的任何或全部款项内容之要求交付合同货物或提供服务、补足或更换货物且符合要求，或乙方未能履行合同规定的任何其他义务时，甲方有权直接向乙方发出违约通知书，乙方应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任及违约责任：
	( 1 )  在甲方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给甲方造成的直接损失及甲方因此产生的对第三方的责任。
( 2 )  在甲方规定的时间内，用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物，或修补缺陷部分以达到合同规定的要求，乙方应承担此发生的相关费用并承担由此给甲方造成的直接损失及甲方因此产生的对第三方的责任。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长。
( 3 )  根据货物低劣程度、损坏程度以及使甲方所遭受的损失及甲方因此产生的对第三方的责任，经双方商定降低货物的价格或赔偿甲方所遭受的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。
( 4 )  按合同规定的同种货币将甲方所退货物已支付的货款全部退还给甲方，并承担由此发生的直接损失和相关费用及甲方因此产生的对第三方的责任。
	( 5 )  甲方有权部分或全部解除合同并要求乙方赔偿由此造成的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。此时甲方可采取必要的补救措施，相关费用由乙方承担。
( 6 )  此外，上述情形下甲方为采取必要的补救措施或因防止损失扩大而支出的合理费用应由乙方承担。
3.  如果乙方在收到甲方的违约通知书后十日内未作答复也没有按照甲方选择的方式承担违约责任，则甲方有权从尚未支付的合同价款中扣回相当于甲方选择的方式计算的索赔金额。如果这些金额不足以补偿，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。
4.  延期交货或延期付款的违约责任：如乙方延期交货或甲方延期付款，每逾期一天，违约方应按延期交货所折合的金额或延期付款金额的比例(详见合同条款专用部分)向对方支付违约金，但该违约金累计不得超过合同总金额的一定比例(详见合同条款专用部分)；上述逾期超过一定时间(详见合同条款专用部分)且成套集成的货物已交货套数未达合同约定套数90%的以及单套货物未能全部交足的，或非成套、非集成的货物已交货件数未达合同约定件数90%的，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿由此造成的损失。上述逾期超过20天但成套集成的货物已交货套数已达合同约定套数90%的，或非成套、非集成的货物已交货件数已达合同约定件数90%的，守约方不得要求解除合同已经履行的部分只有权决定解除尚未履行的部分，但违约方应当向对方支付相等于比照中国人民银行规定的同期借款利息最高限额的两倍按日计算的金额的违约金。
5.  其他违约责任
( 1 )  如任何一方无故解除合同或有违反本合同规定的任何情形均属于违约行为，违约方应就每一单项违约向对方支付合同总金额一定比例的违约金，具体比例见合同条款专用部分。
( 2 )  若货物为假冒伪劣产品或其中包括该类情形的零、部件，乙方应按照合同总金额的2倍向甲方支付惩罚性赔偿金，若该赔偿未达到给甲方造成损失的2倍，则乙方应当支付给甲方造成损失的2倍的惩罚性赔偿金，且并不当然免除其依法应受的其他处罚。
( 3 )  如乙方在合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为乙方不能交货，甲方有权解除合同，乙方若已经收取了甲方的定金则同时还应双倍返还已收取的定金。
6.  若发生延期交货或延期付款情形之外的任何违约时，违约方在接到对方关于违约的通知时，均应当就每一项违约向对方支付相当于合同金额5%的违约金。当违约行为给对方造成损失时，若违约金不足以弥补全部损失，违约方还应当赔偿对方因此所受全部损失。当构成严重违约时，对方可以单方面决定解除或终止合同履行，违约方同时还应当承担违约或赔偿责任。
7.  以上各项交付的违约金并不影响违约方履行合同的各项义务。
8.  若乙方通过协议、设立控股或分支机构或其他方式就供货或服务等与任何独立或非独立的第三方构成联合、分属或其他关系、相关责任义务等均由乙方与该等组织机构自行协商约定，但在与本协议相关的任何情形下，乙方与其任何一家该等机构二者之间的约定仅属于其内部分担权利义务及其内部约定分担对外责任的办法，乙方与该等机构二者对甲方、用户、相关第三方则应承担连带责任，而乙方依据本合同原所应承担的对甲方、用户或第三方的责任均并不因此被减免。
9.  本次采购的合同项下的任何合同、文件等均应当符合有关环保、知识产权及其他法律法规的规定，包括童工禁用、劳动保护待遇等法律规定。投标人或中标供应商或乙方或乙方代理商等均已清楚本次政府采购招标中的政府或其部门、采购人或使用人等，均已尽声明、提示、审慎核查等注意义务及相关责任，若仍发生任何相关违反法律、法规之情形均属投标人或中标供应商或乙方或乙方代理商等单方面之因素、原因、责任。投标人或中标供应商或乙方或乙方代理商等在相关的投标活动中、合同的签订及履行过程中，其投标或签署履行合同均意味着其已承诺，任何情况下，均将严格遵守法律、法规，并且应当独立承担全部及任何法律责任，包括对采购人、甲方、最终用户或任何第三方的民事侵权赔偿责任。上述该等责任同时亦均属严重违约责任。
十二、不可抗力
1.  不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他因素及事件。
2.  任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后三日内以书面形式向另一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。就上述不可抗力的发生须由受到不可抗力影响的一方负责同时提供由公证机关作出的公证证明。
3.  发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。
4.  合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。
十三、联系方式
1.  合同双方发出与本合同有关的通知或回复，应以专人送递、传真或特快专递方式发出；如果以专人送递或特快专递发送，以送达至对方的住所地或通讯联络地为送达；如果以传真方式发送，发件人在收到传真报告后视为送达；如果采用电话或电子邮件的方式，则应在发送后由对方以书面方式予以确认。
2.    合同双方发出的与本合同有关的通知或回复均应发至合同条款专用部分中的通讯地址，付款或收款应使用合同条款专用部分中的帐号，一方变更通讯地址或帐号，应自变更之日起三个工作日内，将变更后的地址通知对方。变更方不履行通知义务的，应对此造成的一切后果承担法律责任。
3.  上述发出通知、回复的费用由发出一方承担。
十四、保密条款
1.  任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密负有保密义务。
2.  在下列情形下：当发布中标公告和其他公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求投标人/中标供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标供应商的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。
3.  此外的其他情形下，除非法律、法规另有规定或得到本合同之其他各方的书面许可，任何一方不得向第三人泄露前款规定的商业秘密和国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密和国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。
十五、合同的解释和法律适用
1.  任何一方对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则,依照本合同签订时有效的中国法律、法规以及通常的理解进行。
2.  本合同标题仅供查阅方便，并非对本合同的诠释或解释；本合同中以日表述的时间期限均指自然日。
3.  对本合同的任何解释均应以书面作出。
4.  本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。
十六、合同的终止
1.  本合同因下列原因而终止：
( 1 )  本合同正常履行完毕；
( 2 )  合同双方协议终止本合同的履行；
( 3 )  不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；
( 4 )  任何一方行使解除权，解除本合同。
2.  对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。
十七、法律适用
1.  本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。
2.  在本合同履行期间，因中国法律、法规、政策的变化致使本合同的部分条款相冲突、无效或失去可强制执行效力时，双方同意将密切合作，尽快修改本合同中相冲突或无效或失去强制执行效力的有关条款。
十八、权利的保留
1.  任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对其权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其他权利或追究其他责任的放弃。
2.  如果本合同部分条款依据现行有关法律、法规被确认为无效或无法履行，且该部分无效或无法履行的条款不影响本合同其他条款效力的，本合同其他条款继续有效；同时，合同双方应根据现行有关法律、法规对该部分无效或无法履行的条款进行调整，使其依法成为有效条款，并尽量符合本合同所体现的原则和精神。
十九、争议的解决
1.  合同双方应通过友好协商解决因解释﹑执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议。如果经协商不能达成协议，则双方同意：
( 1 )  在甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼；
	( 2 )  由贸易仲裁委员会根据其现行有效的仲裁程序进行仲裁。仲裁裁决为最终裁决对双方均具有约束力。仲裁费除仲裁机关另有裁决外的应由败诉方承担。
本项目选择解决方式：见合同条款专用部分。
2.  本合同甲、乙双方一致认为，本合同仅属于甲、乙双方之间的协议，任何争议均只应当按照本合同的约定方式处理。
3.  在争议解决期间，除了诉讼或仲裁进行过程中正在解决的部分问题外，合同其余部分应继续履行。
二十、合同的补充、修改和变更
1.  双方协商一致，可以对本合同进行补充、修改或变更。
2.  对本合同的补充、修改或变更必须以书面形式进行，补充、修改或变更的协议的签署及生效方式与本合同的签署及生效方式相同。
3.  招投标文件及其全部条款、双方签订的补充协议以及修改或变更的条款与本合同具有同等法律效力。
二十一、合同的生效
1.  本合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
二十二、其他约定事项
1.  本合同中的附件均为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的法律效力。
2.  一方当事人未经另一方事先书面同意，不得将其在合同项下的权利或义务全部或部分转让给第三人，有关分包事项或服务委托等须事先取得甲方书面同意并且须遵守相关法律、法规；有关联合投标须在本次招标允许的情况下并须符合本次招标的全部规定。
3.本合同正本一式肆份，甲、乙双方各执贰份，每份正本具有同等法律效力。
4. 本合同涉及的招标文件和投标文件，正本由******保存。

（以下无正文）



甲方名称(盖章)：                          乙方名称(盖章)：       
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法定代表人(授权代表)签字： 
地址： 
电话： 
日期：      年      月     日
     法定代表人(授权代表)签字： 
地址： 
电话： 
日期：      年       月     日    


附件1
产品交付验收单
	一、交付产品明细

	配件名称
	型号
	单位
	数量
	确认
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	二、交付产品性能

	配件名称
	确认内容
	确认
	备注

	外观
	检查产品外观是否完好
	
	

	性能
	产品是否能正常使用
	
	

	[bookmark: _bookmark6]三、交付产品确认结果：          合格              不合格



	交付厂家
	    
	收货单位
	__________________部门



	交付厂家
盖章
	
	收货单位
盖章
	

	交付代表
	
	签收人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	交付日期
	
	签收日期
	


打“√”表示确认。 




[bookmark: _Toc99301426]

第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知
1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。


一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件
（资格证明文件）


项目名称:
项目编号/包号：








投标人名称：



1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1-1 营业执照等证明文件



1-2 投标人资格声明书
投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构
在参与本次项目投标中，我单位承诺：
（1） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（2） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（3） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（4） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（5） 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
（6） 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（7） 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	



上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）
2-1 中小企业政策证明文件
说明：
（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。
（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。
（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。
[bookmark: _Hlk145526067]（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。
（5）中小企业声明函填写注意事项
1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。



2-1-1 中小企业证明文件
中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





中小企业声明函（工程、服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。







残疾人福利性单位声明函格式       
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：


2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担
主体名称
	分包承担
主体类型
（选择）
	资质等级
	拟分包
合同内容
	拟分包
合同金额
（人民币元）
	占该采购包
合同金额的
比例（%）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	




投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日
注：
如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。


分包意向协议
甲方（投标人）：________
乙方（拟分包单位）：________
甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：
1.分包内容：_____。
2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日   

注：
本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。


2-2 其他落实政府采购政策的资格要求（如有）



3 本项目的特定资格要求（如有）
3-1 联合协议（如有）
联合协议
______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：
1、 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。
2、 联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
3、 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。
4、 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
5、 ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
6、 ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
7、 ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
8、 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：
（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；
（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；
（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。
9、 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
10、 其他约定（如有）：_______。
本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______
盖章：______                           盖章：______


联合体成员名称：______
盖章：______                                



日期：_____年______月______日



注：
1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。
2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。


3-2 其他特定资格要求


4 投标保证金凭证/交款单据电子件




二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件
（商务技术文件）


项目名称:
项目编号/包号：








投标人名称：



1 [bookmark: _Hlt520343392][bookmark: _Hlt520274121][bookmark: _Hlt520355504][bookmark: _Hlt520343000][bookmark: _Hlt520274407][bookmark: _Hlt520271212][bookmark: _Hlt520350918][bookmark: _Hlt520274393][bookmark: _Hlt520274065][bookmark: _Hlt520273711][bookmark: _Ref467988698][bookmark: _Toc480942349][bookmark: _Toc226309800][bookmark: _Toc226965746][bookmark: _Toc142311058][bookmark: _Toc150480794][bookmark: _Toc195842921][bookmark: _Toc127151556][bookmark: _Toc150774761][bookmark: _Toc226337252][bookmark: _Toc520356217][bookmark: _Toc226965829]投标书（实质性格式）

投标书
致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。
1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：
（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：___________。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________
电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________
日期：_____年______月______日    

[bookmark: _Hlt520356243][bookmark: _Hlt520355938][bookmark: _Toc226965830][bookmark: _Toc305158899][bookmark: _Ref467988705][bookmark: _Toc265228395][bookmark: _Toc305158825][bookmark: _Toc195842922][bookmark: _Toc264969247][bookmark: _Toc226965747][bookmark: _Toc150480795][bookmark: _Toc226337253][bookmark: _Toc480942350][bookmark: _Toc226309801][bookmark: _Toc520356218][bookmark: _Toc150774762][bookmark: _Toc127151557][bookmark: _Toc142311059]

2 授权委托书（实质性格式）
授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________
委托代理人（签字或签章）：________________                          
日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：





说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）
兹证明，
姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日



3 开标一览表（实质性格式）
[bookmark: _Toc226965831][bookmark: _Toc226337254][bookmark: _Toc264969248][bookmark: _Toc195842923][bookmark: _Toc164608672][bookmark: _Toc226965748][bookmark: _Toc164608827][bookmark: _Toc226309802][bookmark: _Toc305158826][bookmark: _Toc305158900][bookmark: _Toc265228396]开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：____________
	包号
	投标人名称
	投标报价

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	



注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。

                         
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
[bookmark: _Toc265228397][bookmark: _Toc150480796][bookmark: _Toc127151558][bookmark: _Toc226965832][bookmark: _Toc195842924][bookmark: _Toc264969249][bookmark: _Toc226309803][bookmark: _Toc150774763][bookmark: _Toc226337255][bookmark: _Toc305158901][bookmark: _Toc305158827][bookmark: _Toc142311060][bookmark: _Toc226965749]




4 




5 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

[bookmark: _Hlk217395562][bookmark: _Hlk217395541]（格式示例一，适用于设备采购）
项目编号/包号：________ 项目名称：__________报价单位：人民币元
	序号
	分项名称
	制造商
	产地/国别
	制造商
统一社会信用代码
	制造商
规模
	制造商所属性别
	外商投资类型
	品牌
	规格、型号
	单价（元）
	数量
	合价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价（元）
	
	


[bookmark: _Hlk168431944]说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。
制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。


（格式示例二，适用于服务类项目）
项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元
	序号
	分项名称
	单价（元）
	数量
	合价（元）
	备注/说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	

	总价（元）
	
	






注：1.本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。
[bookmark: _Hlk168431865][bookmark: _Hlk168431972][bookmark: _Hlk144194261]4.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。
                  
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
6 [bookmark: _Toc226965835][bookmark: _Toc150480798][bookmark: _Toc150774765][bookmark: _Toc305158830][bookmark: _Toc226309806][bookmark: _Toc226965752][bookmark: _Toc226337258][bookmark: _Toc265228400][bookmark: _Toc142311062][bookmark: _Toc264969252][bookmark: _Toc305158904][bookmark: _Toc127151562][bookmark: _Toc195842927][bookmark: _Toc226965751][bookmark: _Toc305158903][bookmark: _Toc264969251][bookmark: _Toc226337257][bookmark: _Toc150480797][bookmark: _Toc226309805][bookmark: _Toc305158829][bookmark: _Toc265228399][bookmark: _Toc150774764][bookmark: _Toc226965834][bookmark: _Toc127151561][bookmark: _Toc142311061][bookmark: _Toc195842926]
合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________
	[bookmark: _Hlk144279231]序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）：
□无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

                      
投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
7 
采购需求偏离表（实质性格式）
采购需求偏离表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	招标文件条目号(页码)
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




注：
1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。
2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。



                  
投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
7 
本国产品标准证明文件
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。


公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         


注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。


产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：
为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日     


注：
1. 本承诺函应按包分别提供。
2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。
3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。


8 中小企业证明文件
说明：
1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。


中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





中小企业声明函（工程、服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。







残疾人福利性单位声明函格式 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：
9 
拟分包情况说明
拟分包情况说明
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担
主体名称
	分包承担
主体类型
（选择）
	资质等级
	拟分包
合同内容
	拟分包
合同金额
（人民币元）
	占合同金额
的比例（%）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	



注： 
1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。
2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。
3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：______
日期：_____年______月______日


[bookmark: _Hlk176956326]分包意向协议
甲方（投标人）：________
乙方（拟分包单位）：________
甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：
1.分包内容：_____。
2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日   

[bookmark: _Hlk176956306]注：
1. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且建议按照采购文件要求在资格证明文件部分提供；
2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可；
3. 投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则不予认可。
10 
招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料
10-1供应商信息采集表
	供应商名称
	供应商所属性别
	外商投资类型

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。
2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。
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