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第一章   采购邀请
一、项目基本情况
1.项目编号：11010626210200029429-XM001
2.项目名称：2026年食堂质量提升-装修改造
3.采购方式：竞争性磋商
4.项目预算金额：1,024,659.23元
5.采购需求：
	包号
	标的名称
	采购包预算金额
（元）
	数量
	简要技术需求或服务要求

	01
	食堂质量提升-装修改造
	1,024,659.23
	1项
	对现有学生食堂进行室内拆除，新建轻钢龙骨隔墙，天花拆除及新做，墙面涂料粉刷，墙面不锈钢钢板新做，地面地砖部分新做，门窗新做及更换等；天花灯具换新，给排水线路改造及新增消防喷淋及报警系统。
具体技术参数和服务详见第四章采购需求。


6.合同履行期限：自合同签订生效之日起20日内完成。
7.本项目是否接受联合体报价：□是■否。
二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策：
□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
■本项目专门面向   ■中小  □小微企业   
□小微企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：   /     。
2.2 其他落实政府采购政策的资格要求（如有）：       /        
3.本项目的特定资格要求：
3.1 本项目是否属于政府购买服务：
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.2 其他特定资格要求：
（1）供应商需具备建筑工程施工总承包二级（含）以上资质（提供证书复印件）、安全生产许可证（提供证书复印件）
（2）京外建筑企业需具有进京备案证明（提供证明材料复印件）（办理进京备案时应当一并办理注册建造师备案手续）。
（3）提供所派项目经理具有建筑工程专业二级（含）以上注册建造师（提供证书复印件）和有效的安全生产考核合格证书（B本）（提供证书复印件或电子扫描件，并加盖企业CA章）并承诺未在其他工程项目中担任项目负责人；承诺书格式自拟。
三、获取采购文件
电子磋商文件：
1.时间：2026年7月21日9:00至2026年7月27日17:00（北京时间）
2.地点：北京市政府采购电子交易平台
3.方式：
（1）登录网址（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/#/home），选择页面下方“操作指南”-“北京市政府采购电子交易平台供应商操作指引”
（2）登录网址（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/#/home）,找到“操作指南”-“北京市政府采购电子交易平台供应商操作指引”下载，根据文档指引进行注册。（如已注册，此条忽略）
（3）登录网址（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/#/home），找到“供应商入口”登录，使用注册企业信息时的CA锁或电子营业执照方式登录交易平台，获取电子版招标文件。
（4）技术支持电话：020-22043119  
咨询时间：工作日上午9:00-12:00   下午14:00-17:00   
4.售价：0元。
四、响应文件提交
提交截止时间：2026年8月4日上午9:30（北京时间）
地点：北京市政府采购电子交易平台
五、开启
（一）响应文件开启
1.时间：2026年8月4日上午9:30（北京时间）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台。
3.注意事项：本项目采用远程电子开标方式，供应商在规定解密时间内自行对电子响应文件进行解密，不接受纸质文件，供应商无须到达现场。
（二）磋商时间
1.时间：2026年8月4日13:00（北京时间）
2.地点：北京市丰台区南苑路7号丰台区政务服务中心六层公共资源交易中心开标室。 
3.注意事项：
(1)供应商须到达现场，请携带便携式电脑和CA锁，用于上传二次报价。
(2)参加磋商的供应商代表须出示本人身份证原件(非法定代表人投标还须提供《法定代表人授权书》原件一份)，否则不予入场。

六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：
1.1执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》；
1.2执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》；
1.3执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》；
1.4执行《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》。
2. 本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA数字证书服务热线 010-58511086
电子营业执照服务热线 400-699-7000
技术支持服务热线 010-86483801
2.1办理CA数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
2.2注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
2.3驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。
2.4 获取电子竞争性磋商文件
供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子竞争性磋商文件。
供应商如计划参与多个采购包的响应，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载采购文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子响应文件。
2.5编制电子响应文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
2.6提交电子响应文件
供应商应于响应截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
2.7开启响应文件
供应商于磋商文件规定的开启时间、在开启地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台解密并开启响应文件。如因供应商问题，解密不成功，则响应无效。
八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。
　    1.采购人信息
名    称：北京市首都师范大学附属丽泽中学 
地    址：北京市丰台区丰台镇北大街7号 
联系方式：010-63833501-1300
2.采购代理机构信息
名    称：北京市丰台区政府采购中心
地   址：北京市丰台区南苑路7号丰台区政务服务中心六层605室
联系方式：010-87017125
3.项目联系方式
项目联系人：贾合杰      电 话：010-87017125
第二章   供应商须知
供应商须知资料表
本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
□服务
□货物
■工程

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
■否

	3.1
	现场考察
	■不组织
□组织，考察时间：   年  月  日   （北京时间）
考察地点：_/  。

	
	磋商前答疑会
	□不召开
■召开，召开时间：2026年7月27日14:30（北京时间）
召开地点：北京市丰台区丰台镇北大街7号（北京市首都师范大学附属丽泽中学高中部）。

	4.2.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：
标的名称
中小企业划分标准所属行业
食堂质量提升-装修改造
建筑业


	10.2
	报价
	报价的特殊规定：
■无
□有，具体情形：___________。


	11.1
	磋商保证金
	磋商保证金金额：不收取磋商保证金

	11.7.5
	
	磋商保证金不予退还的其他情形：
■无
□有，具体情形：___________。

	12.1
	响应有效期
	自提交响应文件的截止之日起算90日历天。

	20.1
	确定供应商
	采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商：
■否
□是
成交候选人并列的，按照以下方式确定成交供应商：评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

	23.5
	分包
	本项目是否允许分包：
■不允许(请忽略与分包有关的全部内容)
□允许，具体要求：_______。
（1）可以分包履行的具体内容：_______；
（2）允许分包的金额或者比例：_______；
（3）其他要求：_______。

	24.1.1
	询问
	询问送达形式：直接送达。

	24.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：北京市丰台区政府采购中心
联系电话：北京市丰台区南苑路7号丰台区政务服务中心六层605室
联系方式：010-87017125

	25
	代理费
	收费对象：
□采购人
□中标人
收费标准：不收取；
缴纳时间：___________。

	26
	履约保证金
	中标供应商在签订合同后3个工作日内，向采购人提交合同总价5％  （不超过10％）的履约保证金。


供应商须知

一  说明

1. 采购人、采购代理机构、供应商、联合体
1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。
1.2 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2  资金来源、项目属性、科研仪器设备采购
2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2 项目属性见《供应商须知资料表》。
2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。
3  现场考察、磋商前答疑会
3.1 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。
4  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
4.1 采购本国货物、工程和服务
4.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
4.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第四章《采购需求》。
4.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
4.2.1 中小企业定义：
4.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库(2022) 19号)、《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)。
4.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程预成交供应商为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
4.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
4.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
4.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
4.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
4.2.3.1  安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
4.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
4.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
4.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低 于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
4.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务(以下简称产品),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括 使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)；
4.2.3.6  前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
4.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。
4.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。
4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。
4.3 政府采购节能产品、环境标志产品
4.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。
4.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；
4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。
4.4 正版软件
4.4.1 依据《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。
4.4.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
4.5 网络安全专用产品
4.5.1 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品,应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、 公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。
4.6 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）
4.6.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第四章《采购需求》），否则响应无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第三章《评审方法和评审标准》。
4.7 采购需求标准
4.7.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准(试行)
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的通知(财办库〔2020〕123号),本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第四章《采购需求》。
4.7.2 绿色数据中心政府采购需求标准(试行)
为加快数据中心绿色转型，根据财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知(财库〔2023〕7号),本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第四章《采购需求》。
5 响应费用
5.1 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
二  竞争性磋商文件
6  竞争性磋商文件构成
6.1 竞争性磋商文件包括以下部分：
第1章 采购邀请
第2章 供应商须知
第3章 评审方法和评标标准
第4章 采购需求
第5章 拟签订的合同文本
第6章 响应文件格式
6.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。
7  对竞争性磋商文件的澄清或修改
7.1 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商。采用公告方式邀请供应商参与的，还将在原公告发布媒体上发布更正公告。
7.2 上述书面通知，按照获取竞争性磋商文件的潜在供应商提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
7.3 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编 制的，将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足上述时间的，将顺延提交响应文件截止时间。
三  响应文件的编制
8  响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言
8.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也 可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所参与采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆分响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。
8.2 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
8.3 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。
9  响应文件构成
9.1 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。
9.2 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
9.3 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。
9.4 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。
9.5 供应商认为应附的其他材料。
10  报价
10.1 所有响应均以人民币报价。
10.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
10.2.1  响应货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价(包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价) 和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；
10.2.2 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。
10.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
10.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最后报价(竞争性磋商文件另有规定的除外),否则其响应无效。
11 磋商保证金
11.1本项目不收取磋商保证金。
12  响应有效期
12.1响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。
13  响应文件的签署、盖章
13.1竞争性磋商文件要求签字的内容(如授权委托书等),可以使用电子签章或使用原件的电子件(电子件指扫描件、照片等形式电子文件);要求第三方出具的盖章件原件(如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等),响应文件中应使用原件的电子件。
13.2竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。
四  响应文件的提交
14  响应文件的提交
14.1本项目使用北京市丰台区政府采购交易系统电子交易平台。供应商根据竞争性磋商文件及北京市丰台区政府采购交易系统电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。
14.2采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件。
15  响应文件截止时间
15.1供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至北京市丰台区政府采购交易系统电子交易平台。
16  响应文件的修改与撤回
16.1提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。
16.2供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
五  评审
17  响应文件的解密与开启
17.1采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。
17.2本项目解密使用北京市丰台区政府采购交易系统电子交易平台。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。
17.3供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员将回避。
17.4供应商不足3家的，不予解密。
17.5本项目不公开报价。
18  磋商小组
18.1磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。
18.2评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
19  评审方法和评审标准
19.1见第三章《评审方法和评审标准》。
六  确定成交
20  确定成交供应商
20.1采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商，见《供应商须知资料表》。成交候选人并列的，按照《供应商须知资料表》要求确定成交供应商。
21  成交公告与成交通知书
21.1采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在北京市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。
21.2成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。
22  终止
22.1在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
22.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
22.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
22.1.3 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
23  签订合同
23.1采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
23.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
23.3联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。
23.4政府采购合同不能转包。
23.5采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
24  询问与质疑
24.1询问
24.1.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。
24.1.2采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
24.2质疑
24.2.1供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
24.2.2质疑函须使用财政部制定的范本文件。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
24.2.3供应商委托代理人进行质疑的,应当随质疑函同时提交供应商签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
24.2.4供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
24.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。
25  代理费
25.1本项目不收取代理费。
26 履约保证金
26.1中标供应商应在合同签订后　 　天内，按约定的方式向采购人提交履约保证金。见《供应商须知资料表》。
26.2履约保证金用于补偿采购人因中标供应商不能履行其合同义务而蒙受的损失。
26.3履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交：
供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
26.4履约保证金在法定的货物质量保证期期满前应完全有效。
26.5如果成交供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。质量保证期结束后三十(30)天内，采购人将把履约保证金退还成交供应商。
第三章   评审方法和评审标准
一、资格审查程序

1 响应文件的资格检查和符合性审查
1.1 磋商小组将根据《资格审查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行审查，并形成审查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格审查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
1.2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。★条款必须提供，否则视为响应无效。
1.3 《资格审查要求》见下表：
资格审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
	具体规定见第一章《采购邀请》
	

	1-1
★
	营业执照等证明文件
	供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；
供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；
供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；
供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；
供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
分支机构参加响应的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权
其参与本项目的授权书(格式自拟，须加盖 其所属法人/其他组织的公章);对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
	提供证明文件的复印件或电子件

	1-2
★
	供应商资格声明书
	提供了符合竞争性磋商文件要求的《供应商资格声明书》。
	格式见《响应文件格式》

	1-3
	供应商信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：首次响应文件提交截止时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他竞争性磋商文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式磋商的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录
	无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《采购邀请》。
	

	2-1
★
	中小企业声明函
	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，提供如下资料：
1、供应商单独响应的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件 。
2、如磋商文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足采购文件关于预留份额的要求。
	格式见《响应文件格式》

	2-2
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《采购邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《采购邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照

	3-1

	本项目对于联合体的要求
	1、如本项目接受联合体磋商，且供应商为联合体时必须提供《联合协议》,明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目磋商和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为响应文件的组成部分，与响应文件其他内容同时递交。
2、联合体各成员单位均须提供本表中序号
1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2及3- 3项规定。
3、本表序号3-3 项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。
4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体 分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动 。
6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的响应无效。
7、本项目不接受联合体投标时，供应商不得为联合体。
	提供《联合协议》原件的电子件，详见《响应文件格式》

	3-2
	政府购买服务 承接主体的要 求
	如本项目属于政府购买服务，供应商不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。
	

	3-3
★
	其他特定资格要求
	（1）供应商需具备建筑工程施工总承包二级（含）以上资质（提供证书复印件）、安全生产许可证（提供证书复印件）。
（2）京外建筑企业需具有进京备案证明（提供证明材料复印件）（办理进京备案时应当一并办理注册建造师备案手续）。
（3）提供所派项目经理具有建筑工程专业二级（含）以上注册建造师（提供证书复印件）和有效的安全生产考核合格证书（B本）（提供证书复印件或电子扫描件，并加盖企业CA章）并承诺未在其他工程项目中担任项目负责人；承诺书格式自拟。

	提供证明文件的复印件或电子件


1.4 《符合性审查要求》见下表：
符合性审查要求
	序号
	检查因素
	检查内容
	是否允许澄清、说明或者更正

	1
	法定代表人（单位负责人）身份证明
	按竞争性磋商文件要求提供；
	否

	2
	授权委托书
	按竞争性磋商文件要求提供授权委托书；
	否

	3
	合同履行期限
	响应文件中承诺的响应有效期满足竞争性磋商文件中载明的响应有效期的；
	否

	4
	响应有效期
	响应文件中承诺的响应有效期满足竞争性磋商文件中载明的响应有效期；
	否

	5
	签署、盖章
	按照竞争性磋商文件要求签署、盖章；
	否

	6
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按竞争性磋商文件要求提供；
	否

	7
	★号条款响应(如有)
	响应文件满足竞争性磋商文件第四章《采购需求》中★号条款要求；
	否

	8
	报价合理性
	报价合理，或供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应磋商小组要求在规定时间内证明其报价合理性的；
	应磋商小组要求在规定时间内证明其报价合理性。

	9
	公平竞争
	供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；
	否

	10
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为供应商串通投标的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
	否

	11
	工程质量
(如有)
	符合竞争性磋商文件要求；
	是

	12
	附加条件
	响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
	是

	13
	其他无效情形
	供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。
	否


2 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价
2.1 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
2.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
2.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
2.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由并由其法定代表人(若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人)或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
2.5 响应文件的澄清、说明或者更正：
2.5.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。
2.5.2 磋商小组对响应文件进行审查，如发现供应商提交的响应文件存在不满足《符合性审查要求》的内容，如属于表中“不允许”澄清、说明或者更正的内容，则供应商响应文件按无效处理；如属于表中的“允许”澄清、说明或更正的内容，磋商小组将要求供应商在规定的时间内对响应文件进行澄清、说明或者更正。如供应商在磋商小组规定的时间内未作出必要的澄清、说明或者更正，或澄清、说明或者更正后仍不能满足采购文件要求的，则供应商的响应文件按无效处理。
2.5.3 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人(若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人)或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明（含响应文件内身份证明）。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。
2.6 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价时间为磋商小组指定的时间，具体时间根据磋商进度现场通知。
2.7 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2 家；政府购买服务项目(含政府和社会资本合作项目),在采购过程中符合要求的供应商(社会资本)只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。
2.8 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
2.9 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
3  最后报价的算术修正及政策调整
3.1 最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。
3.2 最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
3.2.1 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：无
■无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。
3.2.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.2.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；
3.2.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
3.2.5 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。
3.3 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。
3.3.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
3.3.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
3.3.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
3.3.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
3.3.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
3.3.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
3.3.7 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
3.3.8 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
3.3.9 其他为落实政府采购政策实施的优先采购：     。
4  磋商环节及提交最后报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：
4.1 供应商对实质性变动不予确认的；
4.2 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；
4.3 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最后报价的；
4.4 如供应商的最后报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；
4.5 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；
4.6 最后报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；
4.7 其他：法律或磋商文件中规定的其他情形。
5  评审方法和评审标准
5.1 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
5.2 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。
5.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定(如涉及)        。
5.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定(如涉及)       。
6  确定成交候选人名单
6.1 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
6.2 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前1名的供应商为成交候选供应商(若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商),并编写评审报告。
6.3 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
7  报告违法行为
磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。
8  异常低价审查
8.1  政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
8.1.1 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
8.1.2 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
8.1.3 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
8.1.4 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
        6.1.5 可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常                 低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

二   评审标准
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	价格
10
	10
	满足磋商文件要求的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:磋商报价得分=(磋商基准价/最后报价)×分值
	

	2
	商务

20
	3
	证书：
1.供应商具有(有效期内)环境管理体系认证，得1分。
2.供应商具有(有效期内)职业健康安全管理体系认证，得1分。
3.供应商具有(有效期内)ISO9001质量管理体系认证，得1分。
注：提供证书的复印件或电子扫描件并加盖供应商公章，未提供的不得分。
	

	
	
	4
	业绩：
自2023年1月1日至今（以合同签订日期为准）与本项目类似的工程业绩，每提供一个有效业绩可得1分，最高得4分。
注：需提供合同、竣工验收报告复印件或电子扫描件并加盖供应商公章。
	

	
	
	1
	员工无违法犯罪记录承诺：
供应商承诺投入的员工无违法犯罪记录，提供承诺书并加盖供应商公章，得1分，未提供的0分。
	

	
	
	2
	项目经理：
1.具有本科及以上学历，得1分；
2.具备5年及以上类似工程项目管理经验，得1分。
以上证书和工作履历均需要提供复印件并加盖供应商公章；项目经理提供缴纳开标前6个月内任意1个月社保证明。
未提供以上相关证明不得分。
	

	
	
	10
	投入的主要管理人员：
1.人员数量充足、专业齐全、经验丰富、搭配合理，得10分；
2.人员数量充足、专业齐全、经验不足、搭配不合理，得6分；
3.人员数量不足、专业单一、搭配不合理，得2分；
4.未提供任何人员配备等信息及相关学历、能力证书等本项不得分。
	

	3
	技术
60
	10
	施工方案与技术措施：
1.全面详细、可行性强、科学合理、针对性强，得10分；
2.完整、可行、具有合理性及针对性，得6分；
3.完整、合理性及针对性低，得2分；
4.未提供或不完整本项不得分。
	

	
	
	10
	质量保证体系与措施：
1.全面详细、可行性强、科学合理、针对性强，得10分；
2.完整、可行、具有合理性及针对性，得6分；
3.完整、合理性及针对性低，得2分；
4.未提供或不完整本项不得分。
	

	
	
	10
	安全管理体系与措施：
1.全面详细、可行性强、科学合理、针对性强，得10分；
2.完整、可行、具有合理性及针对性，得6分；
3.完整、合理性及针对性低，得2分；
4.未提供或不完整本项不得分。
	

	
	
	10
	工程进度计划与措施：
1.全面详细、可行性强、科学合理、针对性强，得10分；
2.完整、可行、具有合理性及针对性，得6分；
3.完整、合理性及针对性低，得2分；
4.未提供或不完整本项不得分。
	

	
	
	10
	环境保护、绿色施工管理措施：
1.全面详细、可行性强、科学合理、针对性强，得10分；
2.完整、可行、具有合理性及针对性，得6分；
3.完整、合理性及针对性低，得2分；
4.未提供或不完整本项不得分。
	

	
	
	10
	劳动力、材料设备、施工机械的投入计划：
1.全面详细、可行性强、科学合理、针对性强，得10分；
2.完整、可行、具有合理性及针对性，得6分；
3.完整、合理性及针对性低，得2分；
4.未提供或不完整本项不得分。
	

	4
	服务
10
	6
	紧急情况处理措施及预案：
1.全面详细、可行性强、科学合理、针对性强，得6分；
2.完整、可行、具有合理性及针对性，得4分；
3.完整、合理性及针对性低，得2分；
4.未提供或不完整本项不得分。
	

	
	
	4
	工程后期服务方案：方案包括但不限于故障响应时间、备品备件计划、巡检计划、售后服务团队以及有利于采购人的其他服务措施。
1.全面详细、可行性强、科学合理、针对性强，得4分；
2.完整、可行、具有合理性及针对性，得3分；
3.完整、合理性及针对性低，得2分；
4.未提供或不完整本项不得分。
	

	合计
	100
	
	


第四章   采购需求
一、采购标的
1. 采购标的 
食堂质量提升-装修改造  
2. 项目背景/项目概述
本项目为学校食堂质量提升-装修改造。
3. 项目规模
装饰面积约： 餐厅1、餐厅2、餐厅3、后厨及分餐间面积1382.5平米；餐厅4面积169.85平米，合计1552.35平米。     
二、商务要求
1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
时间：自合同签订生效之日起20日内完成。
地点：北京市丰台区西四环南路 62 号，采购人指定地点。
2. 付款条件（进度和方式）
详见合同。
3.包装和运输（如适用，须满足《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库﹝2020﹞123 号））
4. 售后服务（质保期）（如适用）：
  4.1、质保期按照《建设工程质量管理条例》执行，保修期2年。
4.2、质保期内供应商应在接到采购人发出的修理通知24小时内派人维修，否则采购人自行组织人员修理，所需费用在供应商提交的质量保修金中扣付，不足部分采购人有权追索。
4.3、如果保修期间或在此之前工程发生质量缺陷，确因供应商未遵守合同约定义务所造成，维修费用由供应商承担。如无法满足采购人需求，需按采购人要求及时调整。
5.保险（如适用）
6.其他：
6.1、项目执行期，如遇政府对用工工资标准调整时，采购方不承担上调工资标准所增加的任何费用。投标人应充分考虑服务期限内各种价格影响因素，并将其包含在投标总价中。采购方不提供任何住宿及餐饮费用。
6.2、本项目报价包含中标供应商工作人员的保险及公积金，中标供应商因未按国家规定为员工购买各种保险或未解决国家明确规定的员工应享受的待遇并由此发生的各种劳资纠纷由中标供应商承担一切责任。中标供应商员工在工作中发生伤亡、疾病或对采购方财产造成损失中标供应商必须承担由此而产生的一切责任，与采购方无关。
6.3、本项目采用费用包干方式。在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。
6.4、报价要求
（1）本项目预算金额（含税）视同控制价。
（2）报价中应包括垃圾清运、开荒保洁、脚手架租用、电动工具等所有费用。甲方不另行支付合同总价之外的任何费用。
（3）供应商在施工过程中应充分考虑现有工程状况，并承担所有因施工造成的原有建筑物及管线损坏的重建费用

（4）供应商须提供已标价的工程量清单

①已标价的工程量清单应符合“工程量清单”给出的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量。

②已标价的工程量清单封面，需按要求加盖企业公章、法定代表人签字或盖章、编制人（造价专业人员）、审核人（一级造价工程师）签字并盖章。

③.供应商应根据北京市相关文件规定、现行标准和合同文件关于农民工工伤保险的约定，计取农民工工伤保险费用。

（5）投标报价编制要求、
①.计价规范：房屋修缮工程工程量计算标准（2023-北京）文件及配套工程量计算规范；

②.计价定额：北京市房屋修缮工程预算消耗量标准（2021）、北京建设工程施工消耗量标准（2024）；

③.安全文明施工费：按照《京建发〔2025〕377号》文件，按“达标”标准计入；

④.税金：按照北京市住房和城乡建设委员会关于重新调整北京市建设工程计价依据增值税税率的通知《京建发（2019）141号》文件；

⑤.北京市住房和城乡建设委员会关于建筑垃圾运输处置费用单独列计价的通知《京建法〔2017〕27号》文件；

⑥.招标方提供的招标文件及施工图纸;

⑦.国家有关建设和造价管理的法律、法规和方针政策。

6.5技术要求
（一）总体要求：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目同一分包的磋商活动。
（2）凡受托为采购本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加所涉相应分包的磋商。
（3）项目中供应商应投入的主要管理人员应不低于10人，并保证其无违规犯罪记录。投入的项目管理人员在项目执行过程中未得到采购人书面同意不得更换。
（4）项目经理需要具有本科及以上学历，具备5年及以上项目管理经验。

★注：供应商提供针对以上前三条内容的承诺书，加盖供应商单位公章。承诺书格式自拟。
（二）基本要求：

1.采购标的需实现的功能或者目标
1.1工程内容：室内拆除，新建轻钢龙骨隔墙，天花拆除及新做，墙面涂料粉刷，墙面不锈钢钢板新做，地面地砖部分新做，门窗新做及更换等；天花灯具换新，给排水线路改造及新增消防喷淋及报警系统。
项目实施必要阐述及预期效果
食堂学生餐厅修缮：
食堂自2025-2026年度第一学期改为自主经营，由于原有学生餐厅已使用多年，整体就餐环境较差，同时伴随集团化办学改革，在校就餐学生增加，现对现有学生食堂进行室内拆除，新建轻钢龙骨隔墙，天花拆除及新做，墙面涂料粉刷，墙面不锈钢钢板新做，地面地砖部分新做，门窗新做及更换等；天花灯具换新，给排水线路改造及新增消防喷淋及报警系统。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
需满足国家、北京市及采购人各项标准及规范要求 （如实施新标准按新标准执行，如有内容重复按标准高的执行）。
其中：
质量要求：合格
施工现场安全生产标准化管理目标等级（如涉及）：达标
2. 服务内容及要求/货物技术要求
2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：/
特别提示：对于要求提供证明材料的要求或指标，供应商需在投标文件/响应文件中按要求提供对应指标的证明材料。证明材料应清晰可辨、对应明确、无歧义，必要时供应商需提供说明。同时建议供应商通过页码标注、索引、重点框选等形式，明确证明材料具体对应的内容或指标。避免因为证明材料不清晰、排列混乱、难以辨认、存在歧义等情况导致无法认定而被认定为负偏离或未响应。
2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：
缺陷责任期：自本合同工程竣工验收合格之日起24个月。
2.3
为落实政府采购政策需满足的要求：/
2.4
采购标的的其他技术、服务等要求：
2.5
需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求：/
3. 验收标准：
3.1、验收标准以供应商的响应文件中所列的技术及服务响应指标、采购文件、合同及国家有关标准为依据，所提供的响应指标应不低于或优于上述所列的验收标准。如验收时发现供应商存在提供虚假指标响应情况，采购人有权取消合同并依法追究供应商的违约责任，供应商需承担由此给采购人带来的一切经济损失。
3.2、验收程序：全过程监督检查验收。
如未满足验收标准及程序，视为验收不通过。
（三）技术内容（请参加磋商答疑会的供应商携带U盘，现场拷取PDF版图纸。）
三、技术要求
本项目合同范围：
1．对现有学生食堂进行室内拆除，新建轻钢龙骨隔墙，天花拆除及新做，墙面涂料粉刷，墙面不锈钢钢板新做，地面地砖部分新做，门窗新做及更换等；天花灯具换新，给排水线路改造及新增消防喷淋及报警系统。
2．规模：餐厅1、餐厅2、餐厅3、后厨及分餐间面积1382.5平米；餐厅4面积169.85平米，合计1552.35平米。

室内装饰工程：
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	　
	　
	拆除工程
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	911202001002
	块料、石材面层楼地面拆除
	1.地面地转拆除
2.找平层拆除20mm
3.垃圾归集装袋，外运及消纳
	m2
	74.82
	　
	　
	　

	2
	911604001002
	清理涂料层
	1.墙面涂料清理铲墙皮
2.垃圾归集装袋，外运及消纳
	m2
	111.68
	　
	　
	　

	3
	911402001001
	天棚吊顶拆除
	1.硅酸钙板吊顶拆除
2.50系龙骨拆除
3.垃圾归集装袋，外运及消纳
	m2
	688.06
	　
	　
	　

	4
	911402001002
	天棚吊顶拆除
	1.铝扣板吊顶拆除（保护性拆除）
	m2
	398.83
	　
	　
	　

	5
	911402001003
	天棚吊顶拆除
	1.石膏板吊顶拆除
2.50系龙骨拆除
3.垃圾归集装袋，外运及消纳
	m2
	33.26
	　
	　
	　

	6
	911604001001
	清理涂料层
	1.雨棚涂料清理
2.垃圾归集装袋，外运及消纳
	m2
	8.36
	　
	　
	　

	7
	920804029001
	显示设备拆除
	1.电子屏保护性拆除
2.规格：10000*600
	套
	1
	　
	　
	　

	8
	920804029002
	显示设备拆除
	1.电子屏保护性拆除
2.规格：5300*600
	套
	3
	　
	　
	　

	9
	920804029003
	显示设备拆除
	1.电子屏保护性拆除
2.规格：2600*600
	套
	1
	　
	　
	　

	10
	920701005001
	空调器拆除
	1.挂机保护性拆除
	台
	1
	　
	　
	　

	11
	920701005002
	空调器拆除
	1.柜机保护性拆除
	台
	3
	　
	　
	　

	12
	920805001001
	扩声系统设备拆除
	1.大音响保护性拆除
	只
	2
	　
	　
	　

	13
	920804029004
	显示设备拆除
	1.电视保护性拆除
	台
	3
	　
	　
	　

	14
	920604024001
	热(开)水器拆除
	1.开水器保护性拆除
	台
	1
	　
	　
	　

	15
	920604032001
	洗手池拆除
	1.洗碗池拆除
	套
	10
	　
	　
	　

	16
	911509003001
	窗帘轨(杆)拆除
	1.室内原有窗帘拆除
	m
	46.8
	　
	　
	　

	17
	911202001001
	块料、石材面层楼地面拆除
	1.地面石材拆除
2.找平层拆除20mm
3.垃圾归集装袋，外运及消纳
	m2
	11
	　
	　
	　

	18
	910203001001
	垫层拆除
	1.室外台阶地面混
	m3
	1.1
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	　
	　
	　
	凝土垫层拆除 300mm
2.垃圾归集装袋，外运及消纳
	　
	　
	　
	　
	　

	19
	911206001001
	楼梯面层拆除
	1.地面石材拆除
2.找平层拆除20mm
3.垃圾归集装袋，外运及消纳
	m2
	7.72
	　
	　
	　

	20
	911101005001
	散水、坡道拆除
	1.石材饰面坡道及混凝土基层拆除
2.垃圾归集装袋，外运及消纳
	m3
	0.81
	　
	　
	　

	21
	911306001001
	隔断、隔墙拆除
	1.不锈钢玻璃隔断拆除
2.垃圾归集装袋，外运及消纳
	m2
	34.86
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	新建墙体
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	22
	911306003001
	龙骨式隔墙新做
	1.150mm轻钢龙骨石膏板隔墙
2.100系列轻钢龙骨
3.双面双层12mm石膏板
4.内填60mm岩棉隔声板
	m2
	48.36
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	装饰装修
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	餐厅1（配合消防改造）
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	墙面
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	23
	911604002002
	喷刷涂料新做
	1.涂料品种、遍数:乳胶漆三遍（一底两面）
	m2
	198.55
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	天花
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	24
	911401003001
	轻钢龙骨石膏板吊顶
	1.轻钢龙骨石膏板吊顶；
2.双层9.5mm纸面石膏板；
3.刮腻子三遍，
4.无机涂料三遍；
5.包含吊杆、铁件、膨胀螺栓、连接件等全部工作内容；
	m2
	74.28
	　
	　
	　

	25
	911402006001
	铝方通吊顶新做
	1.铝方通吊顶
2.配套龙骨
	m2
	416.88
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	　
	　
	　
	3.铝方通80*100@100mm
	　
	　
	　
	　
	　

	26
	911604002001
	喷刷涂料新做
	1.铝方通吊顶上方喷黑色乳胶漆
2.按投影面积，包含吊顶管线、梁等
	m2
	416.88
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	餐厅2（配合消防改造）
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	墙面
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	27
	911604002004
	喷刷涂料新做
	1.涂料品种、遍数:乳胶漆三遍（一底两面）
	m2
	93.6
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	天花
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	28
	911401003002
	轻钢龙骨石膏板吊顶
	1.轻钢龙骨石膏板吊顶；
2.双层9.5mm纸面石膏板；
3.刮腻子三遍，
4.无机涂料三遍；
5.包含吊杆、铁件、膨胀螺栓、连接件等全部工作内容；
	m2
	18.48
	　
	　
	　

	29
	911402006002
	铝方通吊顶新做
	1.铝方通吊顶
2.配套龙骨
3.铝方通80*100@100mm
	m2
	71.24
	　
	　
	　

	30
	911604002003
	喷刷涂料新做
	1.铝方通吊顶上方喷黑色乳胶漆
2.按投影面积，包含吊顶管线、梁等
	m2
	71.24
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	餐厅3（配合消防改造）
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	墙面
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	31
	911604002006
	喷刷涂料新做
	1.涂料品种、遍数:乳胶漆三遍（一底两面）
	m2
	92.54
	　
	　
	　


	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	天花
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	32
	911401003003
	轻钢龙骨石膏板
	1.轻钢龙骨石膏板
	m2
	22.64
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	　
	　
	吊顶
	吊顶；
2.双层9.5mm纸面石膏板；
3.刮腻子三遍，
4.无机涂料三遍；
5.包含吊杆、铁件、膨胀螺栓、连接件等全部工作内容；
	　
	　
	　
	　
	　

	33
	911402006003
	铝方通吊顶新做
	1.铝方通吊顶
2.配套龙骨
3.铝方通80*100@100mm
	m2
	107.56
	　
	　
	　

	34
	911604002005
	喷刷涂料新做
	1.铝方通吊顶上方喷黑色乳胶漆
2.按投影面积，包含吊顶管线、梁等
	m2
	107.56
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	餐厅4（配合消防改造）
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	墙面
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	35
	911604002014
	喷刷涂料新做
	1.涂料品种、遍数:乳胶漆三遍（一底两面）
	m2
	90.12
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	天花
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	36
	911401003005
	轻钢龙骨石膏板吊顶
	1.轻钢龙骨石膏板吊顶；
2.双层9.5mm纸面石膏板；
3.刮腻子三遍，
4.无机涂料三遍；
5.包含吊杆、铁件、膨胀螺栓、连接件等全部工作内容；
	m2
	25.01
	　
	　
	　

	37
	911402006005
	铝方通吊顶新做
	1.铝方通吊顶
2.配套龙骨
3.铝方通80*100@100mm
	m2
	131.61
	　
	　
	　

	38
	911604002015
	喷刷涂料新做
	1.铝方通吊顶上方喷黑色乳胶漆
2.按投影面积，包含吊顶管线、梁等
	m2
	131.61
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	　
	　
	分餐间
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	地面
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	39
	911202003008
	块料楼地面新做
	1.找平层厚度、砂浆类型:20mm厚DS砂浆找平层
2.面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖
	m2
	72.93
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	墙面
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	40
	911303003007
	墙、柱饰面新做
	1.基层材料种类、规格:12mm硅钙板原墙面砖面层上粘贴
2.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚304#原色拉丝不锈钢板
	m2
	117.56
	　
	　
	　

	41
	911604002011
	喷刷涂料新做
	1.刮腻子要求:满刮三遍耐水腻子，分遍打磨
2.涂料品种、遍数:乳胶漆三遍（一底两面）
	m2
	64.78
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	天花
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	42
	911402003003
	平面吊顶天棚新做
	1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:T型铝扣板龙骨
2.面层材料品种、规格、颜色:铝扣板600*600*1.0mm
	m2
	72.93
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	售卖窗口
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	地面
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	43
	911202003007
	块料楼地面新做
	1.找平层厚度、砂浆类型:20mm厚DS砂浆找平层
2.面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖
	m2
	62.92
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	墙面
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	44
	911303003006
	墙、柱饰面新做
	1.基层材料种类、规格:12mm硅钙板原墙面砖面层上粘贴
	m2
	109.98
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	　
	　
	　
	2.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚304#原色拉丝不锈钢板
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	天花
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	45
	911402003001
	平面吊顶天棚新做
	1.铝扣板吊顶利旧安装
	m2
	62.92
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	门厅（配合消防改造）
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	墙面
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	46
	911604002016
	喷刷涂料新做
	1.涂料品种、遍数:乳胶漆三遍（一底两面）
	m2
	58.22
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	天花
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	47
	911402006006
	铝方通吊顶新做
	1.铝方通吊顶
2.配套龙骨
3.铝方通80*100@100mm
	m2
	24.95
	　
	　
	　

	48
	911604002017
	喷刷涂料新做
	1.铝方通吊顶上方喷黑色乳胶漆
2.按投影面积，包含吊顶管线、梁等
	m2
	24.95
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	厨房室外零星改造
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	49
	911101007001
	散水、坡道新做（面层）
	1.面层:600*600厚花岗岩坡道
2.20mm厚DS砂浆找坡
	m2
	15.6
	　
	　
	　

	50
	911101007002
	散水、坡道新做（基层）
	1.3：7灰土垫层300mm
2.最高300mmC25混凝土找坡
	m2
	15.6
	　
	　
	　

	51
	910501017001
	现浇混凝土台阶新做
	1.C25现浇混凝土台阶300mm
2.3：7灰土垫层300mm
	m2
	16
	　
	　
	　

	52
	911101004001
	台阶面层新做
	1.面层:600*600花岗岩石材2.20mm厚DS砂浆找平层
	m2
	11.2
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：(2026年食堂质量提升—装修改造单项工程-室内装饰工程单位工程)
	　
	第 7 页  共 8 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	53
	911202004001
	石材楼地面新做
	1.面层:600*600花岗岩石材2.20mm厚DS砂浆找平层
	m2
	12.51
	　
	　
	　

	54
	911604002018
	喷刷涂料新做
	1.刮腻子要求:满刮三遍耐水腻子，分遍打磨
2.涂料品种、遍数:乳胶漆三遍（一底两面）
	m2
	6.08
	　
	　
	　

	55
	910901024001
	采光类屋面新做
	1.采光玻璃天棚
2.钢化夹胶玻璃6+6mm
3.含不锈钢爪件及钢支撑安装
	m2
	16.52
	　
	　
	　

	56
	911306005001
	隔断新做
	不锈钢玻璃隔断新作
1.隔断厚度100mm
2.单层12mm钢化玻璃
	m2
	27.6
	　
	　
	　

	57
	911703002001
	扶手、栏杆、栏板新做
	不锈钢栏杆
1.新做不锈钢栏杆 900mm高
	m
	2.97
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	门窗工程
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	58
	911502009001
	金属门安装
	1.钢制防火门 FM1027
2.乙级
3.包含全部五金配件(门锁、合页等）
4.后塞口：聚氨酯发泡胶
	m2
	5.4
	　
	　
	　

	59
	911502009003
	金属门安装
	1.钢制防火门 FM1327
2.乙级
3.包含全部五金配件(门锁、合页等）
4.后塞口：聚氨酯发泡胶
	m2
	3.51
	　
	　
	　

	60
	911502009002
	金属门安装
	1.不锈钢门（地窗） 304不锈钢
2.内外平开式
	m2
	1.8
	　
	　
	　

	61
	911505007001
	全玻自由门安装
	1.不锈钢玻璃门12mm
2.包含全部五金配件(门锁、合页、地弹簧等)
	m2
	13.95
	　
	　
	　

	62
	911508003001
	门窗套制安
	1.不锈钢门套展开宽100mm
2.基层材料种类:12
	m2
	1.95
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	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：(2026年食堂质量提升—装修改造单项工程-室内装饰工程单位工程)
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	　
	　
	　
	mm阻燃板基层
3.面层材料品种、规格:1.5mm厚304#原色拉丝不锈钢
	　
	　
	　
	　
	　

	63
	911509004001
	窗帘轨(杆)制安
	1.明装窗帘轨安装（双杆）
	m
	46.8
	　
	　
	　

	64
	911509005001
	窗帘安装
	1.窗帘安装，窗帘+窗纱
	m2
	131.04
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	其他
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	65
	911402003004
	平面吊顶天棚新做
	1.后厨铝扣板吊顶利旧安装
	m2
	292.87
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	合    计
	　
	　


安装工程:
	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：(2026年食堂质量提升—装修改造单项工程-安装工程单位工程)
	　
	第 1 页  共 11 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	　
	　
	强电工程
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	配电箱
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	920204020001
	配电箱(柜)、盘制作、安装
	1.配电箱AL-01
2.安装方式：嵌入式安装
3.位置：餐厅1
4.回路：37回路
	台
	1
	　
	　
	　

	2
	920204014001
	控制箱安装
	1.洗碗间排风风机控制箱
2.排风风机：380V/4KW
3.安装高度：距地1500mm
	台
	1
	　
	　
	　

	3
	920204014002
	控制箱安装
	1.强排烟风机控制箱
2.强排烟风机：380V/7.5KW
3.安装高度：距地1500mm
	台
	1
	　
	　
	　

	4
	920204014003
	控制箱安装
	1.补风系统启停控制箱
2.补风风机：380V/11KW*2台
3.安装高度：距地1500mm
	台
	1
	　
	　
	　

	5
	920204014004
	控制箱安装
	1.排油烟系统启停控制箱
2.排油烟风机：380V/22KW+油烟净化器：220V/2KW;排油烟风机：380V/15KW+油烟净化器：220V/2KW
3.安装高度：距地1500mm
	台
	1
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	桥架配管配线
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6
	920206007001
	电缆桥架安装
	1.桥架安装
2.材质及规格：镀锌桥架，200*100
	m
	59.68
	　
	　
	　


	7
	920901002001
	支吊架制作
	1.桥架支架制作
	kg
	40.98
	　
	　
	　

	8
	920210003004
	电气配管
	1.名称：电气配管
2.规格型号：JDG20
3.敷设方式：明配
4.其他:符合设计图纸要求和验收规范要求
	m
	1863.6
	　
	　
	　

	9
	920210003001
	电气配管
	1.名称：电气配管
2.规格型号：JDG20
	m
	33.8
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	分部分项工程项目清单计价表
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	　
	　
	　
	3.敷设方式：暗配
4.其他:符合设计图纸要求和验收规范要求
	　
	　
	　
	　
	　

	10
	920901004001
	剔(凿)槽
	1.名称：配管剔槽及恢复
2.规格型号：DN25以内
3.其他:符合设计图纸要求和验收规范要求
	m
	33.8
	　
	　
	　

	11
	920210010001
	电气配线
	1.名称：电气配线
2.规格型号：WDZ-BYJ-2.5
3.敷设方式：穿管敷设
4.其他:符合设计图纸要求和验收规范要求
	m
	5757.63
	　
	　
	　

	12
	920210010003
	电气配线
	1.名称：电气配线
2.规格型号：WDZ-BYJ-2.5
3.敷设方式：桥架敷设
4.其他:符合设计图纸要求和验收规范要求
	m
	1397.6
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	灯具开关插座
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	13
	920211001001
	普通灯具及吸顶灯拆除
	1.原有600*600LED灯保护性拆除
	套
	77
	　
	　
	　

	14
	920211001002
	普通灯具及吸顶灯拆除
	1.原有消毒灯保护性拆除
	套
	8
	　
	　
	　

	15
	920211003001
	LED长条灯
	1.名称：LED长条灯
2.规格型号：品牌：飞利浦 3000K 15W  1000*100
3.安装方式：嵌顶
4.其他:符合设计图纸要求和验收规范要求
	套
	425
	　
	　
	　

	16
	920211003002
	普通灯具及吸顶灯安装
	1、筒灯 Φ120mm3500K 7W
2、品牌：欧普照明品牌
3.供货及安装
	套
	99
	　
	　
	　

	17
	920211003003
	普通灯具及吸顶灯安装
	1、射灯 Φ120mm 3500k 7W 
2、品牌：欧普照明品牌
3.供货及安装
	套
	18
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	18
	920211003004
	普通灯具及吸顶灯安装（分餐间）
	1、600*600 LED平板灯
2、品牌：欧普照明品牌，润玉白48W
3.供货及安装
	套
	14
	　
	　
	　

	19
	920211003005
	普通灯具及吸顶灯安装（后厨）
	1、600*600 LED平板灯拆除及安装（利旧）
	套
	63
	　
	　
	　

	20
	920211003007
	普通灯具及吸顶灯安装
	1、紫外线消毒灯安装（利旧）
	套
	8
	　
	　
	　

	21
	920211003006
	普通灯具及吸顶灯安装
	1、吸顶灯（直径400）
2、品牌：欧普照明品牌
3.供货及安装
	套
	1
	　
	　
	　

	22
	920211012001
	装饰灯安装
	1.名称:安全出口指示灯
	套
	9
	　
	　
	　

	23
	920211012002
	装饰灯安装
	1.名称:安全疏散标志灯
	套
	9
	　
	　
	　

	24
	920211012003
	装饰灯安装
	1.名称:应急照明灯
	套
	8
	　
	　
	　

	25
	920210014001
	接线盒安装
	1.名称:钢制接线盒
2.其他:符合设计图纸要求及验收规范要求
	个
	583
	　
	　
	　

	26
	920204027001
	单联单控跷板开关
	1.名称：单联单控跷板开关
2.规格：220V 10A
3.安装方式：1.4米
4.其他:符合设计图纸要求及验收规范要求
	个
	3
	　
	　
	　

	27
	920204027002
	双联单控跷板开关
	1.名称：双联单控跷板开关
2.规格：220V 10A
3.安装方式：1.4米
4.其他:符合设计图纸要求及验收规范要求
	个
	8
	　
	　
	　

	28
	920204027003
	三联单控跷板开关
	1.名称：三联单控跷板开关
2.规格：220V 10A
3.安装方式：1.4米
4.其他:符合设计图纸要求及验收规范要求
	个
	2
	　
	　
	　

	29
	920210014002
	接线盒安装
	1.名称:钢制接线盒
2.其他:符合设计图纸要求及验收规范要求
	个
	12
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
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	分部分项工程项目清单计价表
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	给排水工程
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	给水
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	30
	920601003001
	PPR管
	1.室内给水管
2.PPR管 DN20
3.热熔连接
4.压力试验、消毒冲洗
5.其他:符合设计图纸要求和验收规范要求
	m
	12.6
	　
	　
	　

	31
	920604019001
	水龙头安装
	1.水龙头安装
2.规格：DN20
	个
	4
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	排水
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	32
	920601013001
	塑料管安装
	1.排水管
2.材质UPVC
3.公称直径DN75mm以下
4.管道通球试验
	m
	9.9
	　
	　
	　

	33
	920901004002
	剔(凿)槽
	1. 地面开槽及恢复
2.公称直径DN75
3.C20细石混凝土回填找平
4.含场内垃圾清理、清运
	m
	9.6
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	消防喷淋
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	34
	920501002001
	水喷头安装
	1.安装部位:室内
2.材质、型号、规格:有吊顶喷头
3.连接形式:螺纹连接
4.具体详见图纸、设计说明书和技术标准（包括为满足设计图纸、招标文件、技术标准、合同、施工验收规范规定所需的一切工序）
	个
	160
	　
	　
	　

	35
	920601002001
	镀锌钢管安装
	1.安装部位:室内
2.介质:消防水
3.材质、规格:镀锌钢管 DN25
4.连接形式:螺纹连接
	m
	258.7
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	　
	　
	　
	5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗
6.备注:含管道、管件安装等相关工作
7.具体详见图纸、设计说明书和技术标准（包括为满足设计图纸、招标文件、技术标准、合同、施工验收规范规定所需的一切工序）
	　
	　
	　
	　
	　

	36
	920601002002
	镀锌钢管安装
	1.安装部位:室内
2.介质:消防水
3.材质、规格:镀锌钢管 DN32
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗
6.备注:含管道、管件安装等相关工作
7.具体详见图纸、设计说明书和技术标准（包括为满足设计图纸、招标文件、技术标准、合同、施工验收规范规定所需的一切工序）
	m
	195.3
	　
	　
	　

	37
	920601002003
	镀锌钢管安装
	1.安装部位:室内
2.介质:消防水
3.材质、规格:镀锌钢管 DN40
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗
6.备注:含管道、管件安装等相关工作
7.具体详见图纸、设计说明书和技术标准（包括为满足设计图纸、招标文件、技术标准、合同、施工验收规范规定所需的一切工序）
	m
	33.5
	　
	　
	　

	38
	920601002004
	镀锌钢管安装
	1.安装部位:室内
2.介质:消防水
	m
	12.8
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	　
	　
	　
	3.材质、规格:镀锌钢管 DN50
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗
6.备注:含管道、管件安装等相关工作
7.具体详见图纸、设计说明书和技术标准（包括为满足设计图纸、招标文件、技术标准、合同、施工验收规范规定所需的一切工序）
	　
	　
	　
	　
	　

	39
	920601002005
	镀锌钢管安装
	1.安装部位:室内
2.介质:消防水
3.材质、规格:镀锌钢管 DN65
4.连接形式:沟槽连接
5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗
6.备注:含管道、管件安装等相关工作
7.具体详见图纸、设计说明书和技术标准（包括为满足设计图纸、招标文件、技术标准、合同、施工验收规范规定所需的一切工序）
	m
	9.6
	　
	　
	　

	40
	920601002006
	镀锌钢管安装
	1.安装部位:室内
2.介质:消防水
3.材质、规格:镀锌钢管 DN80
4.连接形式:沟槽连接
5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗
6.备注:含管道、管件安装等相关工作
7.具体详见图纸、设计说明书和技术标准（包括为满足设计图纸、招标文件、技术标准、合同、施工验收规范规定所需的一切工
	m
	25.3
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	　
	　
	　
	序）
	　
	　
	　
	　
	　

	41
	920601002007
	镀锌钢管安装
	1.安装部位:室内
2.介质:消防水
3.材质、规格:镀锌钢管 DN100
4.连接形式:沟槽连接
5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗
6.备注:含管道、管件安装等相关工作
7.具体详见图纸、设计说明书和技术标准（包括为满足设计图纸、招标文件、技术标准、合同、施工验收规范规定所需的一切工序）
	m
	8.3
	　
	　
	　

	42
	920601002008
	镀锌钢管安装
	1.安装部位:室内
2.介质:消防水
3.材质、规格:镀锌钢管 DN125
4.连接形式:沟槽连接
5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗
6.备注:含管道、管件安装等相关工作
7.具体详见图纸、设计说明书和技术标准（包括为满足设计图纸、招标文件、技术标准、合同、施工验收规范规定所需的一切工序）
	m
	12
	　
	　
	　

	43
	920601002009
	镀锌钢管安装
	1.安装部位:室内
2.介质:消防水
3.材质、规格:镀锌钢管 DN150
4.连接形式:沟槽连接
5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗
6.备注:含管道、管件安装等相关工作
7.具体详见图纸、设计说明书和技术标准（包括为满足
	m
	35
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	　
	　
	　
	设计图纸、招标文件、技术标准、合同、施工验收规范规定所需的一切工序）
	　
	　
	　
	　
	　

	44
	920601002010
	镀锌钢管安装
	1.安装部位:室外
2.介质:消防水
3.材质、规格:镀锌钢管 DN150
4.连接形式:沟槽连接
5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗
6.备注:含管道、管件安装等相关工作
7.具体详见图纸、设计说明书和技术标准（包括为满足设计图纸、招标文件、技术标准、合同、施工验收规范规定所需的一切工序）
	m
	104.9
	　
	　
	　

	45
	920501011001
	末端试水装置安装
	1.名称:末端试水装阀
2.规格:DN25
	组
	1
	　
	　
	　

	46
	920501004001
	水流指示器安装
	1.名称:水流指示器
2.型号、规格:DN150
	个
	1
	　
	　
	　

	47
	920807012001
	电动调节阀执行机构安装
	1.名称:遥控信号阀
2.规格:DN150
	个
	1
	　
	　
	　

	48
	920501010001
	消防水泵接合器安装
	1.名称:消防水泵接合器
2.安装部位:室外
3.型号、规格:DN150
	套
	1
	　
	　
	　

	49
	920601017001
	水源管道碰头
	1.消防管道水源碰头
	个
	1
	　
	　
	　

	50
	911102001001
	井、池拆除
	1.消防井拆除
	座
	1
	　
	　
	　

	51
	911102002001
	砖检查井新做
	1.消防井新做
	座
	1
	　
	　
	　

	52
	911101011001
	道路面层拆除
	1.拆除部位:室外（消防管道铺设）
2.面层材料厚度、种类:透水路面砖
	m2
	79
	　
	　
	　

	53
	911101011002
	道路面层拆除
	1.拆除部位:室外（消防管道铺设）
2.面层材料厚度、种类:沥青路面
	m2
	27.5
	　
	　
	　

	54
	911101008001
	路面基层拆除
	1.拆除部位:室外（
	m3
	31.63
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	　
	　
	　
	消防管道铺设）
2.基层材料厚度、种类:灰土
	　
	　
	　
	　
	　

	55
	910201005001
	挖沟槽土方
	1.开挖方式:人工挖土
2.土类别:综合
3.挖土深度:1米宽*0.55米深
	m3
	57.96
	　
	　
	　

	56
	910204001002
	回填方
	1.填方部位:室外（消防管道铺设） 200mm
2.材料品种:沙土
	m3
	21.3
	　
	　
	　

	57
	910204001001
	回填方
	1.填方部位:室外（消防管道铺设） 350mm
2.材料品种:原土
	m3
	37.28
	　
	　
	　

	58
	911101010001
	路面基层新做
	1.施工部位:室外（消防管道铺设）
2.基层材料厚度、种类:灰土
	m3
	31.95
	　
	　
	　

	59
	911101023001
	室外块料面层地面新做
	1.施工部位:室外（消防管道铺设）
2.面层材料品种、规格:透水路面砖
	m2
	79
	　
	　
	　

	60
	911101015001
	沥青石屑道路面层新做
	1.100mm沥青路面恢复
	m2
	27.5
	　
	　
	　

	61
	911801001001
	渣土场外运输
	1.工程位置:五环内
	m3
	68.29
	　
	　
	　

	62
	920901002002
	支吊架制作、安装
	1.名称:支架制作安装
2.材质:刷防锈漆
	kg
	319.74
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	消防报警系统
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	63
	920504030001
	消防广播(扬声器)安装
	1.名称:火灾应急广播扬声器
2.安装方式:吸顶安装（吊顶）
3.具体详见图纸，包括满足设计、验收规范所要求的一切工作内容
	个
	6
	　
	　
	　

	64
	920504002001
	点型探测器安装
	1.名称:复合式感光感温火灾探测器
2.安装形式:吸顶安装（吊顶）
3.包括满足设计图纸、验收规范所要求的一切工作内容，具体详见图纸
	只
	8
	　
	　
	　

	65
	920504002002
	点型探测器安装
	1.名称:感烟火灾探
	只
	34
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	　
	　
	　
	测器
2.安装形式:吸顶安装（吊顶）
3.包括满足设计图纸、验收规范所要求的一切工作内容，具体详见图纸
	　
	　
	　
	　
	　

	66
	920504002003
	点型探测器安装
	1.名称:可燃性气体探测器
2.安装形式:吸顶安装（吊顶）
3.包括满足设计图纸、验收规范所要求的一切工作内容，具体详见图纸
	只
	3
	　
	　
	　

	67
	920504006001
	按钮安装
	1.名称:带火警电话插孔的手动报警按钮
2.安装形式:距地2.5m壁装
3.包括满足设计、验收规范所要求的一切工作内容，具体详见图纸
	只
	6
	　
	　
	　

	68
	920504024001
	声光报警器安装
	1.名称:火灾声光警报器
2.安装形式:距地2.3m
3.包括满足设计图纸、验收规范所要求的一切工作内容，具体详见图纸
	个
	6
	　
	　
	　

	69
	920504034001
	联动控制主机安装
	1.名称:火灾报警联动一体机
2.安装形式:靠墙安装
3.包括满足设计图纸、验收规范所要求的一切工作内容，具体详见图纸
	台
	1
	　
	　
	　

	70
	920210003007
	电气配管
	1.名称:焊接钢管
2.材质:SC15
3.配置形式:吊顶内
4.包括满足设计图纸、验收规范所要求的一切工作内容，具体详见图纸
	m
	753.6
	　
	　
	　

	71
	920210010005
	电气配线
	1.名称:报警信号线+电源线
2.配线形式:管内配线
3.规格:WDZN-RYJS-
	m
	778.9
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	　
	　
	　
	2*1.5
4.包括满足设计图纸、验收规范所要求的一切工作内容，具体详见图纸
	　
	　
	　
	　
	　

	72
	920210014004
	接线盒安装
	1.名称:钢制接线盒
2.其他:符合设计图纸要求及验收规范要求
	个
	63
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	其他利旧安装设备
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	73
	920804030001
	显示设备安装
	电子屏利旧安装
	m2
	17.1
	　
	　
	　

	74
	920804030002
	显示设备安装
	电视利旧安装
	台
	3
	　
	　
	　

	75
	920805002001
	扩声系统设备安装
	音响利旧安装
	台
	2
	　
	　
	　

	76
	920604025001
	热(开)水器安装
	开水器利旧安装
	台
	1
	　
	　
	　

	77
	920604034001
	洗手池利旧安装
	洗手池利旧安装
	套
	10
	　
	　
	　

	78
	920701006001
	空调器安装
	1.分体空调利旧安装
2.挂机
	台
	1
	　
	　
	　

	79
	920701006002
	空调器安装
	1.分体空调利旧安装
2.柜机
	台
	3
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
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四、适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程

详见图纸内各专业图纸说明
(说明：本节由建设单位根据国家、行业和地方现行标准、规范和规程等，以及项目具体情况执行，以最新标准为准。)

第5章   合同草案条款
合同草案条款

说明（适用于资金来源属于北京市或北京市各区县的政府采购项目）：
1. 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8 号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637 号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。 采购人应积极配合供应商获得政府采购合同融资贷款，无特殊原因，应在收到供应商因融资需要发起的变更收款账户申请后 10 个工作日内确认通过。
2.采购人应严格按照要求，在中标、成交通知书发出之日起 30 日内签订采购合同，鼓励采购人在线签订电子合同，完善电子签章管理、合同审核等配套内控机制，进一步缩短合同签订期限。
3.合同类型按照民法典规定的典型合同类别，结合采购标的的实际情况确定。合同文本应当符合民法典及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22 号）的要求，包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并至少包括以下内容：标的名称，采购标的质量、数量（规模），履行时间（期限）、地点和方式，包装方式，价款或者报酬、付款进度安排、资金支付方式，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法等。
4.合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。
5.对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
6.政府采购合同设定首付款支付方式的，首付款支付比例原则上不低于合同金额的30%；对于中小企业，首付款支付比例原则上不低于合同金额的 50%。
7.政府采购合同应当约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，鼓励采购人完善内部流程，自收到发票后 1 个工作日内完成资金支付事宜。采购人和供应商对资金支付产生争议的，应当按照法律规定和合同约定及时解决，保证资金支付效率。
8.采购文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，政府采购合同应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时要求中标、成交供应商在履约验收环节出具检测报告。
9.履约验收方案应当在合同中约定。履约验收方案要明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。采购人、采购代理机构可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收的参考资料。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。
建 设 工 程 施 工 合 同
工程名称：                                           
项目编号：                                       
发包人（全称）：北京市首都师范大学附属丽泽中学                   
承包人（全称）：                                  
第一部分 合同协议书
编号：        
发包人（全称）： 北京市首都师范大学附属丽泽中学           
承包人（全称）：                        
发包人为建设（以下简称“本工程”），已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国建筑法》及国家、北京市其他有关法律、行政法规和学校规章制度，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。
一、工程概况
工程名称：                            
工程地点：                            
工程内容：图纸所示内容、工程量清单内容及招标文件内规定的项目内容等
工程立项批准文号：     /      
资金来源：     财政资金    
二、工程承包范围
承包范围：图纸所示内容、工程量清单内容及招标文件内规定的项目内容等
三、合同工期
计划开工日期：     年    月    日
计划竣工日期：     年    月    日；以实际开工时间为准。
工期总日历天数     天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。
四、质量标准
工程质量标准：   合格   ；施工现场安全生产标准化管理目标等级：达标。
五、合同形式
合同价款形式：固定单价合同（单价在合同履行期间不作调整，除本合同约定的工程量变更情形外）。
六、签约合同价
最高支付金额（大写）：              元（人民币）（小写）￥：            元.本合同项下所有款项支付总额（含变更、签证等）不得超过此限额，最终价格以发包人或发包人聘请第三方审定的审定价格为准，审定后超出部分发包人有权不予支付，承包人需在限额内优化施工组织。
其中：安全文明施工费：      元
暂列金额：     元 
专业工程暂估价：  /  元
七、承包人项目经理：
姓名：                      职称：        
身份证号：            建造师执业资格证书号：             
建造师注册证书号:           建造师执业印章号:           
安全生产考核合格证书号：             
八、合同文件的组成
 下列文件共同构成合同文件：
（1）本合同协议书
（2）本合同专用条款　　
（3）招标书及其附件　
（4）标准、规范及有关技术文件　
（5）图纸
（6）工程报价单、工程量清单或预算书
（7）中标通知书
（8）投标书及其附件　
（9）本合同通用条款　　
上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上述约定次序在先者为准。
九、施工现场安全生产标准化要求

（1） 施工现场安全生产标准化管理目标等级“达标”。

（2） 现行施工现场安全生产标准化分级管理标准：《北京市建设工程施工现场安全生产标准化管理图集》（2019版）、《建设工程施工现场生活区设置和管理导则》和《北京市建设工程施工现场安全生产标准化管理图集》（生活区设置和管理分册）。

十、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。
十一、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并承担质量缺陷保修责任。
十二、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。
十三 、如本合同涉及固定资产，双方再签订北京市首都师范大学附属丽泽中学固定资产验收单。
十四、本协议书连同其他合同文件正本一式  两份 ，合同双方各执一份；副本一
式 六份  。
合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同文件的组成部分。但不
得背离本协议招标文件的实质性内容，不能违反相关法律规定，否则无效。
十五、合同生效
合同订立时间：         年        月        日
合同订立地点：  北京市丰台区西四环南路 62 号 
本合同双方约定   自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章    后生效
发包人：北京市首都师范大学附属丽泽中学（公章）     承包人： 
住所：                                             住所：  
法定代表人或委托代表人：　　　　　　             　法定代表人或委托代表人：
电话：                                             电话： 
开户银行：　　　　　　                             开户银行：
纳税人识别号：                                     纳税人识别号：                                      
联系人及电话：
账号：　　　　　　                                 账号：                                       
行号： 
邮政编码：                                         邮政编码： 
第二部分 通用合同条款
1. 双方基本权利义务
1.1 发包人：提供施工场地、施工图纸、办理相关许可；按合同约定支付工程价款；组织竣工验收等（若设置监理，部分职责可委托监理履行，具体见专用条款）。
1.2 承包人：按图纸及标准施工；保证工程质量和安全；按期完工；负责保修等。
2. 工期管理
2.1 因发包人原因（如图纸变更、场地移交延迟）或监理未及时履行职责导致工期延误的，工期相应顺延；因承包人原因延误的，按专用条款承担违约责任。
3. 质量与安全
3.1 工程质量不符合约定的，承包人需无偿返修、重做，直至合格；造成损失的，承担赔偿责任（监理需协助发包人进行质量监督，具体见专用条款）。
3.2 承包人需遵守安全生产规定，承担施工期间安全事故责任及费用；监理需对施工安全措施进行监督检查。
4. 违约责任
4.1 承包人逾期完工或质量不合格的，按专用条款支付违约金；监理未履行职责造成损失的，按专用条款承担责任。
5. 争议解决
5.1 因合同履行产生的争议，双方协商解决；协商不成的，提交【工程所在地】仲裁委员会仲裁（或向工程所在地人民法院起诉）。
5.2本合同未明示的内容，引用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的通用条款部分。
第三部分 专用合同条款
一、词语定义及合同文件
1、合同文件组成及解释顺序
（1）本合同协议书
（2）本合同专用条款　　
（3）招标书及其附件　
（4）标准、规范及有关技术文件　
（5）图纸
（6）工程报价单、工程量清单或预算书
（7）中标通知书
（8）投标书及其附件　
（9）本合同通用条款　　
2、语言文字和适用法律、标准及规范：
2.1本合同除使用汉语外，还使用    /    语言文字。
2.2适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等。
2.3适用标准、规范
适用标准、规范的名称：国家标准验收规范及北京市现行的地方行业标准
发包人提供标准、规范的时间：由承包人自供
国内没有相应标准、规范时的约定：  按行业标准规范
二、双方一般权利和义务
3、监理设置
□本项目设置监理单位；
□本项目不设置监理单位（不设置时，本条款其余内容不生效）。
若设置监理单位，监理单位信息如下：
3.1监理单位委派的工程师
  姓名：　    　职务：         
发包人委托的职权：负责审核并签字确认结算工程量、工期、安全协调、造价的监管工作
关于监理人的监理权限：  应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并根据发包人要求签发相关指令，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务， 监理人所做的任何决定必须经发包人书面确认后方能有效，否则无效。合同其他条款的约定与本条约定不符的，以本条约定为准。 

需要取得发包人批准才能行使的职权：  签署经济洽商    
3.2发包人管理机构
职能部门：      
职权：协调工程施工，工程质量监管、安全施工管理、工程洽商、竣工验收等。
3.3不实行监理的，工程师的职权：     /     
4、项目经理
姓名：          职务：       
联系电话（手机）：         
代表承包人参加监理例会人员名单
代表一（作为代表人的唯一人选）姓名：　   职务：    
联系电话（手机）：             
职权： 代表承包人在周进度计划上签字并参加监理例会
以上代表人名单之外的其他人员无权代表承包人参加监理例会
5、发包人工作
　发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
5.1 发包人应按照合同约定支付承包人工程款，确保工程顺利进行。
5.2  发包人提供承包人一定的施工作业场地及施工工具库房一间，提供现场水源电源驳接点，并保证水压及电负荷的要求。
5.3  发包人负责施工期间的现场施工环境，包括发包方内部协调、周边工作环境的协调、当地政府管理部门的协调，并提出具体作业时间的要求。
6、承包人工作　　
承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：　　
6.1按图纸和招标文件要求完成改造内容。
6.2承包方于     年   月   日以前完成该项工程。
6.3施工期间承包人出现安全问题责任自负,自觉执行发包方单位内各项规章制度,注意防火安全。
6.4施工及质保期内一旦出现问题,承包人必须立即到现场进行解决、维护。
6.5双方约定承包人应做的其他工作：
凡在校内施工的单位，均须另行签订《施工单位安全保卫工作责任书》及《消防、视频监控等安全管理设施设备保护协议书》。
三、进度计划和工期延误

7、进度计划
7.1承包人提供施工方案和进度计划的时间：开工前 ；
7.2群体工程中有关进度计划的要求：     /       
8、工期延误
8.1双方约定工期顺延的其他情况：遇不可抗力因素，双方协商工期顺延事宜。
8.2民扰/扰民：

承包人有责任采取必要的措施，协商并解决扰民及民扰问题，承包人必须遵照有关国家、北京市政府发布的规定，避免或减少由于施工造成的噪音、空气污染而带来的扰民及民扰影响，及施工带来日常行人路及道路使用之干扰。承包人必须主动协调同周围居民及有关单位的关系，以免造成窝工、停工、延误工期的现象发生。如承包人在规定时间以外进行施工，因此发生噪音、空气污染等扰民事故索赔、额外费用、工期延误等，均由承包人承担。如现场在规定的时间内出现扰民或民扰等其他不可抗力因素，承包人及发包人应积极协调处理，双方协商工期延长事宜，承包人不进行费用索赔。
8.3因发包人原因造成工期延误的，工期顺延，发包人不再承担任何责任。
四、质量与验收
工程及有关设备质量达到国家或北京市相关质量标准方可验收。
五、安全施工
承包人负责现场的安全防护设施，并进行施工作业人员的安全教育，确保现场不发生任何消防安全、人身安全等事故，由此产生的一切后果由承包人承担。
其他要求：施工现场安全生产标准化管理目标等级：达标
六、合同价款与支付
9、合同价款及调整
9.1固定单价执行：中标《工程量清单》中列明的单价为固定结算单价，包含人工、材料、机械、管理、利润、税金等全部费用，除本合同9.2 “工程量变更” 约定外，单价不作调整。
9.2工程量变更方法
9.2.1 变更发起：发包人需变更工程量的，应向承包人及监理（如有）发出指令，明确变更内容、范围及工期调整要求；承包人不得擅自变更工程量。
9.2.2变更确认：承包人收到指令后【7】日内，提交变更工程量的施工方案及报价（按固定单价原则计算，无对应单价的，按市场公允价协商确定），经监理（如有）审核后报发包人，发包人在【10】日内审核确认，逾期未确认的视为认可。
9.2.3变更计量：变更工程量按实际完成的合格工程量计量，由承包人提交计量报告，监理（如有）在【3】日内初步审核，再报发包人在【5】日内复核确认。
9.2.4单价调整规则：
①变更工程量与原清单工程量偏差在 ±15% 以内的，按原固定单价结算；
②偏差超过 ±15% 的，超出部分单价由双方协商调整，协商不成的按工程所在地造价管理部门发布的同期定额及市场价确定；
③原清单无对应单价的，由承包人报价，经监理（如有）审核后报发包人确认，确认后执行。承包人在组价过程中应遵循下述原则：执行《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）、2021年《北京市房屋修缮工程计价依据——预算消耗量标准》的计价原则。
9.2.5变更限额：累计变更增加费用不得超过最高支付金额的【5%】。
10、 工程款支付进度
签订合同后，发包人支付承包人合同价款的 50% 作为开工备料款及安全文明施工费用；工程竣工验收合格后，再支付至合同价的90% 作为进度款；余下工程款，按审计审定工程价结算支付尾款。承包人按工程结算价的3% 在尾款支付前缴纳质保金。
11、工程量确认及付款
11.1承包人向监理工程师（如有）提交已完工程量报告的时间：每周二上午。  
11.2双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：
11.2.1预付款支付：
承包人须出示以下全部资料后，发包人预付合同价的50%：
①双方签字盖章后的合同；
②三方签字盖章后的《北京市首都师范大学附属丽泽中学施工单位安全保卫工作责任书》及《消防、视频监控等安全管理设施设备保护协议书》。
11.2.2进度款支付：
承包人需提供以下资料，工程款支付至合同价的90%:
①施工单位提供的支付申请、竣工验收单。
②监理单位（如有）出具的支付确认证书。
11.2.3尾款支付；
项目竣工验收合格后需通过发包人审计部门审定，承包人须提供以下全部资料后，发包人按结算价支付尾款，承包人工程竣工结算应真实，如竣工结算价超过审定价5%，审计费从承包人工程结算款中扣除。
① 经审批通过的竣工图纸及竣工资料（由工程管理办公室自行留存）；
②《审计报告》；
③《北京市首都师范大学附属丽泽中学固定资产验收单》（不含设备的工程不需提供），要确保设
备上账的金额与《审计报告》上的一致；
11.2.4发包人支付余款同时，承包人须向发包人分别交纳：
①结算价的 3% 作为质量保证金，质量保证金返还方式见附件一。
②如未安发包人有关要求安装施工用水用电计量器具的，应按结算价的 1% 作为
工程水电费（交纳前请自行打印《代收水电费通知单》）。
③合同违约金。
④室内装修项目，提供CMA认证机构空气检测报告（必要时）。
⑤其他项目，提供相关认证机构的CMA等检测报告（必要时）。
承包人应在发包人每次支付工程款前开具符合发包人要求的相应的金额的发票，发包人在收到付款申请及符合发包人要求的发票后，按照约定予以付款，否则，发包人有权不予付款。
11.2.5送审期限约定
按照学校要求，本工程竣工验收后须经学校审计部门审计，由于审计周期较长且为避免影响发包人财政支出进度，给发包人带来损失，承包人应自竣工验收之日起14日内向发包人提交送审资料，28日内送至学校审计处。逾期未提供，发包人有权要求承包人进行赔偿，每延误一天扣除结算价的千分之三作为赔偿金。
七、材料设备供应
12、承包人采购材料设备
12.1承包人采购材料设备的约定：
按设计要求及中标报价进行采购和保管，材料设备发生的损失和丢失造成的一切损失由承包人承担。工程施工所用主要材料及设备必须经建设单位、监理单位（如有）、施工单位共同确认，达到标准后可投入使用，达不到标准要求的设备、材料、产品、半成品不得用于本工程，形成封样制度。 
八、工程变更
13、工程变更记录的内容均应符合合同文件及有关规范、规程和技术标准的规定，并表达准确、图示规范。
14、有关各方应及时将工程变更的内容反映到竣工图纸上。
九、竣工验收与结算
15、竣工验收
工程完工，承包人在自检合格后，提前48小时通知发包方，发包人组织建设方、使用方、监理方（如有）、设计方按工程质量要求进行验收。
十、违约、索赔和争议
16、违约
(1)签订合同后，承包方违约导致的发包方解除合同，承包方须向对方支付合同总额的30%的违约金。
(2)由于承包人原因不能在合同约定日期期满前完成该项工程, 每拖延1天,承包人应当向发包人赔偿工程签约合同价万分之二的工期违约金，不足一天按一天计。计算方法为：延误工期日历天×工程签约合同价×万分之二。
(3)如因承包人原因工程质量不合格，经整改后仍未达标，承包人退还发包人工程款，并对该项目对发包人造成的损失进行赔偿。
(4)签定合同及达到付款条件后3天内,因发包人自身原因不能向承包人支付预付款,承包人工期顺延。
（5）供应商在施工过程中应充分考虑现有工程状况，并承担所有因施工造成的原有建筑物及管线损坏的重建费用。
17、争议
17.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方约定按第    （2）      种争议解决方式解决：
（1）请        /        调解；　
（2）向      起诉。
十一、其他
18、工程分包
18.1本工程发包人同意承包人分包的工程：     /         
分包施工单位为：           /         
19、不可抗力
19.1双方关于不可抗力的约定：      执行通用条款   
20、保险
20.1本工程双方约定投保内容如下：
（1）发包人投保内容：        执行通用条款      
发包人委托承包人办理的保险事项：       /            
（2）承包人投保内容：        执行通用条款          
21、现场例会
除非监理工程师另有指示，由监理工程师主持的监理例会每周三上午九时整在校本部后勤小院会议室定时召开，承包人应保证1至3位能代表承包人当场做出决定的高级管理人员准时出席会议，如有特殊原因，承包人应于例会前一天通知发包人及监理工程师并征得其同意，否则缺席一次罚款伍百元，迟到一次罚款贰佰元（缺席或迟到记录在监理会议纪要中，并在支付结算款前一次交齐）。监理例会禁止吸烟。
承包人自监理工程师下达书面开工令后开始参加监理例会，至监理会议纪要中注明本项目“已竣工验收并办理完毕所有手续”后结束参加监理例会。
22、合同份数
22.1双方约定合同副本份数：
 正本2份，副本6份，须加盖“正本”“副本”章，合同正本加盖骑缝章。   
23、补充条款
23.1、施工过程中，工程资料随工程进度逐步提交给监理工程师（如有），由监理工程师统一分类整理。
23.2、承包人必须遵守发包人为了认真落实安全生产责任制，杜绝消防事故和重大伤亡事故，减少工伤事故而制定的以下管理条款：
（1）承包人必须根据现场情况制定严格的用火、用电制度和消防设施管理制度，严禁现场吸烟和违章用水、用电。在整个工程施工期间，承包人应委派一名具有合法上岗资质和有足够经验的安全员或安全工程师并配备足够的助手常驻现场，该安全员或工程师应负责组织召集和主持每周至少一次的由所有在现场工作的工人和其他工作人员参加的安全生产例会，每天至少对现场安全生产状况进行全面检查并作好记录，负责安全技术交底和技术方案的安全把关，负责制定或审核安全隐患的整改并监督落实，负责安全资料的整理和管理，确保所有的安全设施都处理良好的运转状态，负责向监理工程师汇报安全生产情况。
（2）施工现场特种作业人员---架子工、信号工、电焊工、电工、机械工等特殊工种必须持有有效证件，经过安全培训合格后持证上岗，严禁无证操作。杜绝高空作业不系安全带不戴安全帽，无证操作。发现违反者则每一人次罚款伍佰元。
（3）施工现场发现吸烟者每一人次罚款贰佰元。
（4）上述罚款由发包人或监理工程师在事件发生后以《经济惩罚(罚款)通知单》的形式通知承包人，承包人须在发包人支付结算款前一次交齐给发包人。 
23.3、双方一致同意，本合同所指赔偿或罚款，仅是为方便表述，其性质是承包人（包括其人员）因违反合同约定而应向发包人承担的违约责任，与行政法意义上的处罚或罚款无关。
23.4、验收时项目须达到环保要求，供应商应提供相关认证机构的CMA等检测报告，并在本次报价时应考虑该项费用。
23.5、发生舆情处理条例：
（1） 承包人应在本工程施工全过程（自合同生效之日起至工程竣工验收备案完成且缺陷责任期满止）及工程交付后，严格遵守国家法律法规、行业规范及发包人相关管理要求，建立健全舆情风险防控机制，主动防范、妥善处置与本工程相关的各类舆情事件。
（2） 因承包人原因（包括但不限于施工质量缺陷、安全生产事故、拖欠工程款/农民工工资、违规操作、环保不达标等）引发负面舆情，且该舆情经县级及以上主流媒体报道、或在网络平台形成较大范围传播、或对发包人声誉及社会形象造成不良影响的，发包人有权扣除承包人合同总价款的千分之一至千分之十作为违约金。
（3） 舆情发生后，承包人应在2小时内书面报告发包人，并在发包人指导下采取有效措施平息舆情；若承包人未及时报告或处置不力导致舆情扩大的，除扣除上述违约金外，发包人有权进一步追究承包人因此造成的全部经济损失及其他法律责任。
（4） 本条款所涉违约金，发包人可在当期工程进度款或最终结算款中直接扣除，不足部分有权向承包人追偿。
（5） 因发包人原因或不可抗力因素引发的舆情，不适用本条款扣款约定。
发  包  人（公 章）：                     承  包  人（公 章）：
法定代表人                                法定代表人
或委托代表人（签 字）：                   或委托代表人（签 字）：
年  月  日                                年  月  日

附件一：                   
工 程 质 量 保 修 书
发包人（全称）：     北京市首都师范大学附属丽泽中学       
承包人（全称）：                        
为保证（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：                  /                 
  二、质量保修期
质量保修期自竣工验收合格之日起计算。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：
地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
1、土建工程为 2 年，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防漏为 5 年；
2、电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
3、供热及供冷为 2  个采暖期及供冷期；
4、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为 1 年；
5、灯具、开关、插座、水龙头、冲水阀、门锁等易耗品保修期为  2   年；
6、其他约定：机组设备等整体质保正常运行期为  2 年。
三、缺陷责任期
缺陷责任期自竣工验收合格之日起计算，缺陷责任期为  2   年。
四、质量保修责任及售后服务
1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知后，12小时内响应，24小时内提出解决方案或到现场解决。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。
2、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用由承包人承担。
3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
4、承包方应建立回访制度，每半年回访各业务队不得少于一次，服务周到，认真听取用户的使用意见，出现问题及时解决。 
5、要求承包方严格履行售后服务承诺，承包方在与发包方签订的合同中必须提供服务承诺书及质量保证书，并严格执行。如发生三次违反售后服务承诺的情况，发包方有权终止合同并全额索赔
6、质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、质量保证金的支付
本工程约定的工程质量保证金为工程结算价款的 3% 。
本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为（大写）。质量保修金银行利率为        /        。
六、质量保证金的返还
缺陷责任期到期后30天内，发包人应无息退还剩余（如出现约定相应质量问题或缺陷问题）的质量保证金。
七、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：                /                  
    本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。
发包人（公 章）：                      承包人（公章）：
法定代表人或委托代表人（签 字）：      法定代表人或委托代表人（签 字）：
年  月  日                           年  月  日 
附件二：
建设工程廉政责任书
发包人：  北京市首都师范大学附属丽泽中学        
承包人：                      
为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。
一、双方的责任
1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
1.2 严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。
1.3 各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。
1.4 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
二、发包人责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
2.2 不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
2.3 不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
2.4 不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
2.5 不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。
三、承包人责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：
3.1 不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
四、违约责任
4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.2 承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.3 本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
五、责任书有效期
本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目缺陷责任期满止。
六、责任书份数
本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。
	发包人：（公章）
	承包人：（公章）

	法定地址：
	法定地址：

	法定代表人或委托代理人（签字）：
	法定代表人或委托代理人（签字）：

	电话：
	电话：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：



第六章   响应文件格式
供应商编制文件须知
1.供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2.对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
3.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
一、文件格式
响应文件封面（非实质性格式）
响 应 文 件
项目名称:
项目编号/包号：
供应商名称：
1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1-1营业执照等证明文件

1-2 供应商资格声明书（实质性格式）
供应商资格声明书
致：采购人或采购代理机构
在参与本次项目磋商中，我单位承诺：
（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
（六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	


上述声明真实有效，否则我方负全部责任。
供应商名称（加盖公章）： ____________
日期：_____年______月______日   
说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。
2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）
2-1中小企业声明函
说明：
(1)如本项目(包)不专门面向中小企业预留采购份额，供应商无须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；当供应商拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供上述证明文件，否则不享受相关中小企业扶持政策。
(2)如本项目(包)专门面向中小企业采购，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》,或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
(3)如本项目(包)预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业或要求供应商以联合体形式参加采购活动，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
(4)中小企业声明函填写注意事项
1)《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体参与的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2)对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函"标的名称"部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3)对于多标的采购项目，供应商应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
(5)温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《供应商须知资料表》,如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业(2011)300号)》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。
2-1-1 中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函格式
中小企业声明函(货物)格式
本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财 库(2020)46 号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称) 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：
1.  (标的名称), 属于  (采购文件中明确的所属行业) 行业；制造商为  (企业名 称),从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元1,属于          (中型企业、小型企业、微型企业);
2.  (标的名称), 属于  (采购文件中明确的所属行业) 行业；制造商为  (企业名 称),从业人员        人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于          (中型企业、小型企业、微型企业);
…
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不
存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称(盖章):         
日期：         
	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


中小企业声明函（工程、服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______元，资产总额为______元1，属于           (中型企业、小型企业、微型企业)；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______元，资产总额为______元，属于           (中型企业、小型企业、微型企业)；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：________
日 期：________
	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


残疾人福利性单位声明函格式
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
       单位名称（盖章）：
    日  期：
2-2其它落实政府采购政策的资格要求（如有）
3 本项目的特定资格要求（如有）
3-1联合协议（如有）
联合协议

、       及       就“         (项目名称)”     包采购项目的磋
商事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：
一、 由           牵头，          、          参加，组成联合体共同进行采购项目 的磋商工作。
二、 联合体成交后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
三、 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按竞争性磋商文件要求出具《授权委托书》。
四、 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
五、        负责    ,具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。
六、        负责    ,具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。
七、        负责     (如有),具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。
八、 本项目联合协议合同总额为          元，联合体各成员按照如下比例分摊(按联 合体成员分别列明):
(1)      为□大型企业□中型企业、□小微企业(包含监狱企业、残疾人福
利性单位)、□其他，合同金额为    元；
(2)      为□大型企业□中型企业、□小微企业(包含监狱企业、残疾人福
利性单位)、□其他，合同金额为    元；
(...)        为□大型企业□中型企业、□小微企业(包含监狱企业、残疾人
福利性单位)、□其他，合同金额为     元。
九、  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
十、  其他约定(如有):        。
本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未成交，本协议自动终止。
联合体牵头人名称：                     联合体成员名称：        
盖 章 ：                                  盖 章 ：        
联合体成员名称：       
盖 章 ：        
日 期：      年        月         日
注：
1.如本项目(包)接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》,否则投标无效。
2.联合体各方成员需在本协议上共同盖章。
3-2 其他特定资格要求
4 磋商保证金凭证/交款单据电子件（如有）
5 响应书（实质性格式）
响应书
致：（采购人或采购代理机构）
我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的采购活动，并对此项目进行磋商。
1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与磋商并承诺如下：
（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起_90_个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：___________。
与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：
地址_________________________    传真____________________________
电话_________________________    电子函件________________________
供应商名称（加盖公章） ___________
日期：_____年______月______日    
6 授权委托书（实质性格式）
授权委托书
本人_______（姓名）系________________（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________
委托代理人（签字或签章）：________________
日期：_____年______月______日
委托代理人电话；________________
附：法定代表人及委托代理人身份证明文件电子件或复印件：
	


说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人(单位负责人)处的签署
人可为单位负责人。
2.若响应文件中签字之处均为法定代表人(单位负责人)本人签署，则可不提供本《授 权委托书》,但须提供《法定代表人(单位负责人)身份证明》;否则，不需要提供《法
定代表人(单位负责人)身份证明》。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人(单位负责人)及委托代理人的有效的身份证、护照等身份证明文件电子件或复印件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件或复印件。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明
致：     (采购人或采购代理机构) 
兹证明，
姓名：____性别：____年龄：____职务：____
系
（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。
联系电话；________________
附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件或复印件。
	


供应商名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______
日期：_____年______月______日
7 报价一览表
报价一览表
（适用于投报总价的项目）
项目编号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	供应商名称
	报   价

	
	
	大写
	小写

	1
	
	
	


注：1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。
供应商名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
8 分项报价表
（格式示例一，适用于设备采购)

项目编号：              项目名称：               报价单位：人民币元
	序号
	分项名称
	制造商
	产地/国   别
	制造商
统一信用
代码
	制造商
规模
	品牌
	规 格 、型号
	单价
（元）
	数量
	合价
（元）

	1
	主设备/系统及标 准附件
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	备品备件
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	专用工具
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	安装、调试、检验
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	培训
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	售后服务
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	其他
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	至最终目的地运保 费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价(元)
	


说明：制造商规模请填写“中型”、“小型"、"微型"或“其他”,中小企业的定义见第二章《投标人须知》。
（格式示例二，适用于多种设备采报价)
项目编号：              项目名称：               报价单位：人民币元
	序号
	分项名称
	制造商
	产地/国   别
	制造商
统一信用
代码
	制造商
规模
	品牌
	规 格 、型号
	单价
（元）
	数量
	合价
（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价(元)
	


说明：制造商规模请填写“中型”、“小型"、"微型"或“其他”,中小企业的定义见第二章《投标人须知》。
（格式示例三，适用于服务类项目）
项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

	序号
	分项名称
	单价（元）
	数量
	合价（元）
	备注/说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	

	总价（元）
	
	


(采用工程量清单计价方式的采购项目)
项目编号：                  项目名称：                      报价单位：人民币元

供应商须按照工程量清单进行报价。分项报价以工程量清单为准。
注：1.本表应按包分别填写。
2.上述各项的详细规格(如有),可另页描述。
3.制造商规模列应填写"中型”、“小型”、“微型”或“其他”,且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。
供应商名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日
9 合同条款偏离表（实质性格式）
合同条款偏离表
项目编号：_____________________     项目名称：_____________
	序号
	竞争性磋商文件目号   (页码)
	竞争性磋商文件要求
	响应文件内容
	偏离情况
	说明

	对本项目合同条款的偏离情况(应进行选择，未选择响应无效):
□ 无偏离(如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。)
□ 有偏离(如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明，否则响应 无 效 ；对合同条款中 的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。
供应商名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
10 采购需求偏离表（实质性格式）
采购需求偏离表
项目编号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	竞争性磋商文件条目号(页码)
	竞争性磋商文件要求
	响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：
1. 对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，响应无效。
2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
供应商名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
11 竞争性磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料
12最后报价一览表（实质性格式，磋商后提交）
最后报价一览表
项目编号：_______________     项目名称：_______________
	序号
	供应商名称
	最后报价
	其他
声明

	
	
	大写
	小写
	

	1
	
	
	
	


注：1. 此表中，每包的最后报价应和《最后分项报价表》中的总价相一致。
2. 本表必须按包分别填写。
3. 此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。
供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：___________ 
日期：____年____月____日
13 最后分项报价表（实质性格式，磋商后提交）
（格式示例一，适用于设备采购)

项目编号：              项目名称：               报价单位：人民币元
	序号
	分项名称
	制造商
	产地/国   别
	制造商
统一信用
代码
	制造商
规模
	品牌
	规 格 、型号
	单价
（元）
	数量
	合价
（元）

	1
	主设备/系统及标 准附件
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	备品备件
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	专用工具
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	安装、调试、检验
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	培训
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	售后服务
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	其他
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	至最终目的地运保 费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价(元)
	


说明：制造商规模请填写“中型”、“小型"、"微型"或“其他”,中小企业的定义见第二章《投标人须知》。
（格式示例二，适用于多种设备采报价)
项目编号：              项目名称：               报价单位：人民币元
	序号
	分项名称
	制造商
	产地/国   别
	制造商
统一信用
代码
	制造商
规模
	品牌
	规 格 、型号
	单价
（元）
	数量
	合价
（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价(元)
	


说明：制造商规模请填写“中型”、“小型"、"微型"或“其他”,中小企业的定义见第二章《投标人须知》。
（格式示例三，适用于服务类项目）
项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

	序号
	分项名称
	单价（元）
	数量
	合价（元）
	备注/说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	

	总价（元）
	
	


 (格式示例四，适用于工程类项目，且现场难以重新按工程量清单提供报价的)
	序号
	最后报价计算过程或说明(可以填写按第

一次报价下浮/上浮比例，也可以填写相对 第一次报价某部分价格变化情况)
	总价(元)
	备注

	1
	
	
	

	合计(元)
	
	


注：1.本表应按包分别填写。
2.上述各项的详细规格(如有),可另页描述。
3. 此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。
4.制造商规模列应填写“中型”、“小型”、“微型”或“其他”,且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。
供应商授权代表签字(或加盖供应商公章)：____________
日期：_____年______月______日
14 最后报价构成表(如有，实质性格式，磋商后提交)
14-1最终报价中分包情况说明
	序号
	分包承担主体名称
	分包承担主体类型
(选择)
	拟分包合同金额 (人民币元)

	1
	
	中型企业
小微企业
□其他
	

	2
	
	中型企业
小微企业
□其他
	

	…
	
	
	

	合计
	


14-2联合体最终报价情况说明
	序号
	联合体成员名称
	联合体成员类型
(选择)
	合同金额  (人民币元)

	1
	
	中型企业
小微企业
□其他
	

	2
	
	中型企业
小微企业
□其他
	

	
	
	
	

	合计
	


注：1.仅当本项目(包)预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且供应商拟通过分包或联合体方式实现预留比例时必须提供，否则无须提供；当本项目(包)未预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且小微企业拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供上述证明文件。
2. 供应商可根据自身响应实际情况，选择一种表格填报提交即可。
3.本表应按包分别填写。
4.此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。
供应商授权代表签字(或加盖供应商公章)：              
日期：_____年______月______日

15 业绩
业绩一览表
	序号
	项目名称
	服务单位
	服务时间
	合同金额

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


注：需按评审标准要求后附响应业绩证明材料，并加盖公章。
16 项目所派人员表
项目所派人员情况表
	类别
	姓名
	性别
	单位
	专业
	职务
	职称/
证书
	主要
资历
	经验及承担过的项目

	项目负责人
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：上述项目人员在项目执行过程中未得到采购人书面同意不得更换。
供应商名称（盖章）：______
日期：_____年______月______日
..  ,
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