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	分项名称
	品牌
	规格、型号
	单价（元）
	数量

	1
	调节池
	潮白环保
	1.名称:调节池                                                           #2.机械缠绕式玻璃钢结构,D×L=3.5m×11.2m,单台容积100m3,含马鞍座、抗浮带等。(抗浮带:和3.5m直径罐体配套,单根长度9m,共三根,规格40*4mm扁铁,带1个花篮)(Φ0.8*0.8m玻璃钢圆井筒2个)                                                 3.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	82140
	2

	2
	容水解酸化池/缺氧池
	潮白环保
	1.名称:水解酸化池/缺氧池                                                        #2.机械缠绕式玻璃钢结构,D×L=3.5m×11.2m,单台容积100m3,含1道隔板、马鞍座、抗浮带等。(抗浮带:和3.5m直径罐体配套,单根长度9m,共三根,规格40*4mm扁铁,带1个花篮)(Φ0.8*0.8m玻璃钢圆井筒2个)                                     3.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	82140
	1

	3
	好氧池
	潮白环保
	1.名称:好氧池                                                                   #2.机械缠绕式玻璃钢结构,D×L=3.5m×11.2m,单台容积100m3,含马鞍座、抗浮带等。(抗浮带:和3.5m直径罐体配套,单根长度9m,共三根,规格40*4mm扁铁,带1个花篮)(Φ0.8*0.8m玻璃钢圆井筒2个)                                             3.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	82140
	2

	4
	MBR膜池
	潮白环保
	1.名称:MBR膜池                                                                  #2.机械缠绕式玻璃钢结构,D×L=3.5m×9.5m,单台容积80m3,含马鞍座、抗浮带等。(抗浮带:和3.5m直径罐体配套,单根长度9m,共三根,规格40*4mm扁铁,带1个花篮)(1.4*1.8m玻璃钢方井筒1个,配套压花铝板井盖;1.2*1.8m玻璃钢方井筒1个,配套压花铝板井盖;)3.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	63000
	1

	5
	设备间
	鑫盛易居
	1.名称:设备间                                                                      2.集装箱,用于放置风机、产水泵、电控柜等;                                            3.尺寸:3.0*3.0*2.8m;含保温、门、窗等;保温材料厚度：≥80mm;                          4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	15000
	1

	6
	集水罐提升泵
	光泉
	1.名称:集水罐提升泵                                                            #2.参数:潜水泵,流量:Q≥40m³/h,扬程:H≥10m,功率N≥2.2KW;AC380V;移动安装                                                                              3.减振装置形式、数量:含不锈钢导链≥6米                                            4.单机试运转要求:含单机试运转                                                       5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	3500
	2

	7
	提篮格栅
	无
	1.名称:提篮格栅                                              2.500*500*500,孔隙5mm;不锈钢;配套提升装置                                         3.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	1800
	1

	8
	调节池提升泵
	光泉
	1.名称:调节池提升泵                                                                  #2.参数:潜水泵,流量Q≥25m3/h;扬程H≥10m;功率N≥1.5kw,AC380V;                      3.减振装置形式、数量:含不锈钢导链≥12米                                            4.单机试运转要求:含单机试运转                                                       5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	3200
	2

	9
	调节池搅拌装置
	华亚
	1.名称:调节池搅拌装置                                              2.材质:非标,UPVC                                                                3.含无负荷试运转                                                                        4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	1000
	2

	10
	水解酸化池搅拌装置
	华亚
	1.名称:水解酸化池搅拌装置                                                        2.材质:非标,UPVC                                                                 3.含无负荷试运转                                                                    4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	500
	1

	11
	缺氧池搅拌装置
	华亚
	1.名称:缺氧池搅拌装置                                                             2.材质:非标,UPVC                                                                3.含无负荷试运转                                                                 4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	500
	1

	12
	好氧曝气装置
	东立环能
	1.名称:好氧曝气装置                                                                2.规格:φ215mm微孔曝气盘,含支架                                                        3.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	100
	104

	13
	鼓风机
	丰源
	1.名称:鼓风机                                                                      #2.参数:风量Q≥18m3min,ΔP≥40kPa,N≥15kW,AC380V,永磁变频电机,出口口径:DN100,法兰连接,出口口径:DN100,法兰连接                                            3.单机试运转要求:含单机试运转                                                        4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	170000
	1

	14
	硝化液回流泵
	光泉
	1.名称:硝化液回流泵                                                               #2.参数:潜水泵,流量Q≥75m3/h;扬程H≥12m;功率N≥4kw,380V;DN100法兰接口;                                                                              3.减振装置形式、数量:含减震器、不锈钢导链≥5米                                       4.单机试运转要求:含单机试运转                                                      5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	4000
	1

	15
	MBR膜组件
	天一
	1.名称:MBR膜组件                                                                #2.参数:设计膜通量约11.57L/m2*h,总膜面积约2160m2,单套膜面积约6*360m2,单套膜架尺寸:约810×1440×2030mm。                                                 3.含水压试验                                                                        4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	172800
	1

	16
	混合液回流泵
	光泉
	1.名称:混合液回流泵                                                                #2.参数:潜水泵,流量Q≥25m3/h;扬程H≥10m;功率N≥1.5kw,AC380V;                           3.减振装置形式、数量:含减震器、不锈钢导链≥4.5米                                     4.单机试运转要求:含单机试运转                                                      5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	3200
	1

	17
	产水自吸泵
	光泉
	1.名称:产水自吸泵                                                                    #2.参数:自吸泵,流量Q≥30m3/h,扬程H≥20m,功率N≥4KW,380V;                             3.单机试运转要求:含单机试运转                                                      4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	4800
	1

	18
	产水流量仪表
	汇流
	1.名称:产水流量计：转子流量计                                                         #2.规格:流量范围:8-40m3/h,口径DN80                                                    3.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	750
	1

	19
	电磁产水流量表
	汇流
	1.名称:产水流量计：电磁流量计                                                        2.规格:电磁流量计,口径DN80,AC220V                                                     3.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	3000
	1

	20
	反洗泵
	光泉
	1.名称:反洗泵                                                                 #2.参数:潜水泵,Q≥75m3/h,扬程H≥12m,功率N≥4kw,AC380V;                            3.减振装置形式、数量:含不锈钢导链≥5米                                             4.单机试运转要求:含单机试运转                                                         5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	4000
	1

	21
	反洗流量仪表
	汇流
	1.名称:反洗流量计：转子流量计                                                        #2.规格:流量范围:14-90m3/h,口径DN100                                                 3.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	860
	1

	22
	清洗过滤器
	宏达
	1.名称:清洗过滤器                                                            2.类型:袋式过滤器                                                                     3.规格:规格600*810mm,DN100法兰,精度50微米,不锈钢                                          4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	7700
	1

	23
	产水电动阀
	开立
	1.名称:产水电动阀                                                               2.规格:介质:液体,AC-220V,DN80                                                      3.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	1100
	1

	24
	反冲洗电动阀
	开立
	1.名称:反冲洗电动阀                                                              2.规格:介质:液体,AC-220V,DN100                                                    3.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	1200
	1

	25
	管式混合器
	华亚
	1.名称:管道混合器                                                                 2.玻璃钢管式混合器,DN100,1个加药口DN15                                              3.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	800
	1

	26
	膜池液位计
	汇流
	1.名称:膜池液位计                                                                 2.控制高低液位,测量范围0-4m;静压液位计,安装于膜池;                                       3.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	750
	1

	27
	浮球液位计
	汇流
	1.名称:浮球液位计                                                                  2.控制高低液位,测量范围0-4m;分别安装于集水池、调节池、膜池、清水池等;              3.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	500
	4

	28
	次氯酸钠加药装置
	天诚环保
	1.名称:次氯酸钠加药装置                                                                  #2.参数:①PE加药桶:500L;②反洗计量泵1台,流量150L/h,功率90w,380v含背压阀,液位开关等                                                                         3.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	5000
	1

	29
	PAC加药装置
	天诚环保
	1.名称:PAC加药装置                                                                2.参数:①PE加药桶:500L;②加药计量泵1台,流量≥30L/h,功率约80w,220v;③加药桶搅拌器,380V,约0.37KW，含背压阀,液位开关等                                       3.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	5000
	1

	30
	设备间电暖气
	鑫盛易居
	1.名称:设备间电暖气                                                                    2.取暖器,800w,220V;                                                              3.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	500
	1

	31
	低压金属软管
	无
	1.名称:钢丝软管                                                                      2.规格:内径160,L=4.5m                                                              3.含双钢丝喉箍 不锈钢材质、内径:165                                                     4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	1500
	1

	32
	塑料管
	华亚
	1.名称:UPVC管                                                                     2.规格:DN150(del60),PN1.0MPa                                                    3.含管件（异径管、弯头等）                                                         4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验                                                   5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	220
	1

	33
	塑料阀门
	华亚
	1.名称:对夹蝶阀                                                                   2.规格:DN150                                                                     3.含法兰                                                                          4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	500
	1

	34
	低压金属软管
	无
	1.名称:钢丝软管                                                                  2.规格:内径110,L=4.5m                                                             3.含双钢丝喉箍 不锈钢材质、内径:115                                               4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	700
	2

	35
	塑料管
	华亚
	1.名称:UPVC管                                                            2.规格:de110,PN1.0MPa                                                              3.含管件（异径管、弯头等）                                                        4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验                                                   5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	180
	1

	36
	塑料阀门
	华亚
	1.名称:球阀                                                                     2.规格:DN100                                                                       3.含法兰                                                                          4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	400
	2

	37
	塑料阀门
	华亚
	1.名称:止回阀                                                                      2.规格:DN100                                                                     3.含法兰                                                                          4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	450
	2

	38
	塑料管
	华亚
	1.名称:UPVC管                                                                          2.规格:DN300(de315),PN1.0MPa                                                      3.含管件（弯头等）                                                                 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验                                                  5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	320
	3

	39
	塑料管
	华亚
	1.名称:UPVC管                                                                 2.规格:DN200(de225),PN1.0MPa                                                    3.含管件（弯头等）                                                                 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验                                                  5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	280
	1

	40
	塑料管
	华亚
	1.名称:UPVC管                                                                        2.规格:DN150(de160),PN1.0MPa                                                       3.含管件（弯头等）                                                                4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验                                                 5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	220
	42

	41
	塑料管
	华亚
	1.名称:UPVC管                                                                   2.规格:DN100(de110),PN1.0MPa                                                     3.含管件（弯头等）                                                                   4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验                                                   5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	180
	95

	42
	塑料管
	华亚
	1.名称:UPVC管                                                      2.规格:DN80(de90),PN1.0MPa                                                         3.含管件（弯头等）                                                              4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验                                                     5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	120
	55

	43
	塑料管
	华亚
	1.名称:UPVC管                                                                        2.规格:DN15(de20),PN1.0MPa                                                         3.含管件（弯头等）                                                                   4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验                                                   5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	40
	17

	44
	镀锌钢管
	无
	1.名称:镀锌钢管                                                                     2.材质:Q235                                                                          3.规格:DN100,&=4                                                                     4.连接形式:焊接                                                                    5.含管件（弯头等）                                                                 6.焊接处用富锌涂料刷2道                                                                 7.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验                                                   8.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	120
	12

	45
	镀锌钢管
	无
	1.名称:镀锌钢管                                                                     2.材质:Q235                                                                          3.规格:DN80,&=4                                                                    4.连接形式:焊接                                                                 5.含管件（弯头等）                                                                6.焊接处用富锌涂料刷2道                                                             7.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验                                                   8.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	100
	22

	46
	镀锌钢管
	无
	1.名称:镀锌钢管                                                                       2.材质:Q235                                                                         3.规格:DN65,&=4                                                                    4.连接形式:焊接                                                                    5.含管件（弯头等）                                                            6.焊接处用富锌涂料刷2道                                                      7.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验                                               8.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	85
	15

	47
	镀锌钢管
	无
	1.名称:镀锌钢管                                                                   2.材质:Q235                                                                     3.规格:DN50,&=4                                                                 4.连接形式:焊接                                                              5.含管件（弯头等）                                                                 6.焊接处用富锌涂料刷2道                                                         7.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验                                                                    8.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	70
	21

	48
	镀锌钢管
	无
	1.名称:镀锌钢管                                                                 2.材质:Q235                                                                 3.规格:DN32,&=4                                                                    4.连接形式:焊接                                                                    5.含管件（弯头等）                                                                 6.焊接处用富锌涂料刷2道                                                           7.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验                                                        8.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	55
	11

	49
	镀锌钢管
	无
	1.名称:镀锌钢管                                                                  2.材质:Q235                                                                 3.规格:DN25,&=4                                                              4.连接形式:焊接                                                                 5.含管件（弯头等）                                                               6.焊接处用富锌涂料刷2道                                                          7.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验                                                       8.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	40
	12

	50
	其他管道绝热
	无
	1.名称:管道保温                                                             2.材质:橡塑保温管壳                                                           3.带铝箔开口自粘                                                               4.绝热厚度:30mm                                                                 5.管道外径:DN125以内                                                              6.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	30
	0.06

	51
	低压金属软管
	无
	1.名称:钢丝软管                                                                 2.规格:内径90,L=4.5m                                                            3.含双钢丝喉箍 不锈钢材质、内径:95                                                 4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	2000
	2

	52
	塑料管
	华亚
	1.名称:UPVC管                                                                     2.规格:de90,PN1.0MPa                                                              3.含管件（异径管、弯头等）                                                          4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验                                                5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	150
	1

	53
	塑料阀门
	华亚
	1.名称:球阀                                                                       2.规格:DN80                                                                       3.含法兰                                                                         4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	800
	2

	54
	塑料阀门
	华亚
	1.名称:止回阀                                                                     2.规格:DN80                                                                        3.含法兰                                                                           4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	200
	2

	55
	塑料管
	华亚
	1.名称:UPVC管                                                                       2.规格:DN32(de40),PN1.0MPa                                                        3.含管件（弯头等）                                                                 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验                                                  5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	60
	7

	56
	塑料阀门
	华亚
	1.名称:活接球阀                                                                   2.规格:DN32(de40),PN1.0MPa                                                        3.含法兰                                                                          4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	360
	2

	57
	塑料管
	华亚
	1.名称:UPVC管                                                                        2.规格:DN80(de90),PN1.0MPa                                                  3.含管件（弯头等）                                                                 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验                                                     5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	120
	3

	58
	塑料管
	华亚
	1.名称:UPVC管                                                                    2.规格:DN150(de160),PN1.0MPa                           3.含管件（弯头等）                                                                4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验                                                    5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	220
	2

	59
	塑料管
	华亚
	1.名称:UPVC管                                                                                 2.规格:DN25(de32),PN1.0MPa                                                  3.含管件（弯头等）                                                                4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验                                                  5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	50
	7

	60
	塑料阀门
	华亚
	1.名称:活接球阀                                                                    2.规格:DN25(de32),PN1.0MPa                                                         3.含法兰                                                                           4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	180
	2

	61
	塑料管
	华亚
	1.名称:UPVC管                                                                         2.规格:DN50(de63),PN1.0MPa                                                   3.含管件（弯头等）                                                           4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验                                                   5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	80
	50

	62
	塑料阀门
	华亚
	1.名称:马鞍座                                                                 2.规格:DN50(de63)                                                                   3.材质:ABS                                                                        4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	240
	52

	63
	塑料阀门
	华亚
	1.名称:球阀                                                                2.规格:DN50(de63),PN1.0MPa                                                       3.含法兰                                                                        4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	200
	2

	64
	塑料管
	华亚
	1.名称:UPVC管                                                                      2.规格:DN100(de110),PN1.0MPa                                                      3.含管件（弯头等）                                                              4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验                                               5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	180
	2

	65
	塑料管
	华亚
	1.名称:UPVC管                                       2.规格:DN80(de90),PN1.0MPa                                                       3.含管件（弯头等）                                                               4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验                                                  5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	120
	1

	66
	塑料管
	华亚
	1.名称:UPVC管                                                                     2.规格:DN50(de63),PN1.0MPa                                                       3.含管件（弯头等）                                                           4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验                                                 5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	80
	5

	67
	软接头(软管)
	开立
	1.名称:软连接                                                                  2.规格:DN80                                                                     3.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	420
	1

	68
	软接头(软管)
	开立
	1.名称:软连接                                                                   2.规格:DN100                                                                   3.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	480
	1

	69
	塑料阀门
	华亚
	1.名称:止回阀                                                          2.规格:de90.PN1.0MPa                                                              3.含法兰                                                                         4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	460
	1

	70
	塑料阀门
	华亚
	1.名称:对夹蝶阀                                                                       2.规格:de90.PN1.0MPa                                                                 3.含法兰                                                                          4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	340
	1

	71
	塑料阀门
	华亚
	1.名称:对夹蝶阀                                                                     2.规格:de110.PN1.0MPa                                                             3.含法兰                                                                          4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	640
	1

	72
	塑料阀门
	华亚
	1.名称:活接球阀                                                                     2.规格:DN50(de63),PN1.0MPa                                                        3.含法兰                                                                        4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	180
	1

	73
	压力仪表
	汇流
	1.名称:压力表                                                                       2.规格:0-0.1MPa.Y-100.含表弯、表阀                                                  3.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	160
	1

	74
	真空压力表
	汇流
	1.名称:真空压力表                                                  2.规格:-0.1~0MPa.Y-100.含表弯、表阀                                                 3.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	160
	1

	75
	镀锌钢管
	无
	1.名称:镀锌钢管                                                                  2.材质:Q235                                                                        3.规格:DN200,&=6                                                                     4.连接形式:焊接                                                                5.含管件（弯头等）                                                                6.焊接处用富锌涂料刷2道                                                           7.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验                                                8.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	1500
	1.1

	76
	镀锌钢管
	无
	1.名称:镀锌钢管                                                                 2.材质:Q235                                                                   3.规格:DN100,&=4                                                              4.连接形式:焊接                                                                  5.含管件（弯头等）                                                                 6.焊接处用富锌涂料刷2道                                                             7.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验                                                  8.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	120
	2

	77
	镀锌钢管
	无
	1.名称:镀锌钢管                                                                        2.材质:Q235                                                                          3.规格:DN80,&=4                                                                    4.连接形式:焊接                                                                 5.含管件（弯头等）                                                                6.焊接处用富锌涂料刷2道                                                          7.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验                                                8.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	100
	3

	78
	镀锌钢管
	无
	1.名称:镀锌钢管                                                                  2.材质:Q235                                                                       3.规格:DN65,&=4                                                               4.连接形式:焊接                                                                     5.含管件（弯头等）                                                               6.焊接处用富锌涂料刷2道                                                          7.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验                                                   8.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	85
	3.4

	79
	金属阀门
	开立
	1.名称:法兰蝶阀                                                                  2.材质:球铁                                                                     3.规格、压力等级:DN200，PN1.0MPa                                                  4.含法兰                                                                         5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	1200
	1

	80
	金属阀门
	开立
	1.名称:对夹蝶阀                                                               2.材质:球铁                                                                         3.规格、压力等级:DN100，PN1.0MPa                                                      4.含法兰                                                                        5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	680
	1

	81
	金属阀门
	开立
	1.名称:对夹蝶阀                                                               2.材质:球铁                                                                       3.规格、压力等级:DN80，PN1.0MPa                                                 4.含法兰                                                                       5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	480
	1

	82
	金属阀门
	开立
	1.名称:对夹蝶阀                                                               2.材质:球铁                                                                       3.规格、压力等级:DN65，PN1.0MPa                                               4.含法兰                                                                         5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	460
	1

	83
	塑料管
	华亚
	1.名称:UPVC管                                                                     2.规格:DN15(de20),PN1.0MPa                                                      3.含管件（弯头等）                                                              4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验                                                5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	40
	5

	84
	塑料阀门
	华亚
	1.名称:双由壬球阀                                                                  2.规格:de20.PN1.0MPa                                                        3.含法兰                                                                         4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	180
	4

	85
	塑料阀门
	华亚
	1.名称:Y型过滤器                                                              2.规格:de20.PN1.0MPa                                                            3.含法兰                                                                        4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	180
	2

	86
	塑料阀门
	华亚
	1.名称:背压阀                                                                    2.规格:de20.PN1.0MPa                                                                     3.含法兰                                                                        4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	240
	2

	87
	支/吊架、基础型钢
	无
	1.名称:基础槽钢                                                                     2.材质:10#槽钢                                                                   3.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	15
	60

	88
	支/吊架、基础型钢
	无
	1.名称:基础槽钢                                                             2.材质:5#角钢                                                                    3.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	20
	13.99

	89
	其他管道绝热
	无
	1.名称:管道保温                                                                2.材质:橡塑保温管壳                                                               3.带铝箔开口自粘                                                                4.绝热厚度:30mm                                                               5.管道外径:DN125以内                                                             6.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	2400
	0.08

	90
	其他管道绝热
	无
	1.名称:管道保温                                                              2.材质:橡塑保温管壳                                                              3.带铝箔开口自粘                                                             4.绝热厚度:30mm                                                                5.管道外径:DN300以内                                                           6.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	2000
	0.04

	91
	低压金属软管
	无
	1.名称:钢丝软管                                                           2.规格:内径160,L=4.5m                                                          3.含双钢丝喉箍 不锈钢材质、内径:165                                             4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	1400
	1

	92
	塑料阀门
	华亚
	1.名称:对夹蝶阀                                                              2.规格:DN150                                                                3.含法兰                                                                        4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	600
	1

	93
	塑料阀门
	华亚
	1.名称:马鞍座                                                                   2.规格:DN50(de63)                                                             3.材质:ABS                                                                       4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	240
	52

	94
	塑料管管件
	华亚
	1.名称:90°弯头                                                                 2.材质:UPVC                                                       3.规格:DN150(de160),PN1.0MPa                                                      4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	50
	4

	95
	塑料管管件
	华亚
	1.名称:法兰                                                                           2.材质:UPVC                                                             3.规格:DN100,PN1.0MPa                                                            4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	80
	1

	96
	塑料管管件
	华亚
	1.名称:异径管                                                                  2.材质:UPVC                                                                    3.规格:DN150-100                                                                4.含法兰                                                                          5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	200
	1

	97
	塑料管
	华亚
	1.名称:UPVC管                                                                 2.规格:DN50(de63),PN1.0MPa                                                    3.含管件（弯头等）                                                       4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验                                                  5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	80
	116

	98
	塑料管
	华亚
	1.名称:UPVC管                                                          2.规格:DN15(de20),PN1.0MPa                                                     3.含管件（弯头等）                                                 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验                                              5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	40
	3

	99
	塑料阀门
	华亚
	1.名称:球阀                                                                       2.规格:DN50(de63),PN1.0MPa                                                        3.含法兰                                                                       4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	210
	1

	100
	低压金属软管
	无
	1.名称:钢丝软管                                                          2.规格:内径90,L=4.5m                                                             3.含双钢丝喉箍 不锈钢材质、内径:95                                                  4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	800
	1

	101
	塑料阀门
	华亚
	1.名称:球阀                                                                 2.材质:UPVC                                                                   3.规格:DN80,PN1.0MPa                                                           4.含法兰                                                                       5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	230
	3

	102
	塑料管
	华亚
	1.名称:UPVC管                                                                     2.规格:DN80(de90),PN1.0MPa                                                      3.含管件（弯头等）                                                               4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验                                                 5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	120
	4

	103
	低压金属软管
	无
	1.名称:不锈钢钢丝软管                                                                  2.规格:DN50，L=2m，一头快速接头，一头是法兰                                         3.含双钢丝喉箍 不锈钢材质、内径:95                                                   4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	420
	3

	104
	低压金属软管
	无
	1.名称:不锈钢钢丝软管                                                              2.规格:DN50，L=3m，一头快速接头，一头是法兰                                         3.含双钢丝喉箍 不锈钢材质、内径:95                                                          4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	750
	5

	105
	低压金属软管
	无
	1.名称:不锈钢钢丝软管                                                           2.规格:DN50，L=3.5m，一头快速接头，一头是法兰                                      3.含双钢丝喉箍 不锈钢材质、内径:95                                                  4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	950
	2

	106
	低压金属软管
	无
	1.名称:不锈钢钢丝软管                                                               2.规格:DN50，L=4.5m，一头快速接头，一头是法兰                                       3.含双钢丝喉箍 不锈钢材质、内径:95                                              4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	1400
	2

	107
	塑料阀门
	华亚
	1.名称:球阀                                                                     2.规格:DN50(de63),PN1.0MPa                                                     3.含法兰 活接                                                                    4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	210
	12

	108
	塑料管管件
	华亚
	1.名称:异径三通                                                                 2.材质:UPVC                                                                       3.规格:DN100-50（de110-90)                                                      4.含法兰                                                                      5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	85
	8

	109
	支/吊架、基础型钢
	无
	1.名称:基础槽钢                                                              2.材质:10#槽钢                                                                    3.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	15
	300

	110
	水质检测费
	无
	1.名称:水质检测费                                                                  2.内容:污水处理站词试期间(30天词试周期),为了解污泥菌种培养状况,每天需要对如下指标进行化验分析:CCDcr、NH3-N，TP以及PH等。自测合格后需要专业第三方机构检测进口和出口水质。                                                        3.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	18000
	1

	111
	药剂费
	无
	1.名称:药剂费                                                                      2.内容:（1)碳源:调试初期,需向缺氧池提加碳源(暂定乙酸钠)。药剂投加量为50mg/L，则日处理480m3污水每天需要投加乙酸纳:24kg/d                                      （2)PAC:需向MBR膜池前端投加PAC除磷，。药剂投加量为50mg/L,则日处理480m3污水的PAC投加量为24kg/d。                                                   3.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	4200
	1

	112
	药剂费
	无
	1.名称:污泥菌种购置费                                                            2.内容:污泥菌种(含水率为80%)投加量为池容积的10%。水解酸化池，缺氧池及好氧池池容为300m2,需要投加污泥菌种为:300X10%=30m3。需要容积10m3的运泥车3辆。                                                                       3.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	18500
	1

	113
	成套配电箱
	无
	1.名称:配电箱AP1                                                                2.回路:20回路                                                                      3.规格:2200*800*350(H*W*D)                                                          4.安装方式:落地安装                                                           5.含配电箱调试，PLC控制设备及调试                                               6.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	15000
	1

	114
	桥架
	津达海林
	1.名称:桥架                                                                  2.规格:150*100                                                                   3.支吊架制作安装及刷漆、接地等                                                      4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	140
	7.21

	115
	电力电缆
	津达海林
	1.名称:电力电缆                                                                 2.类型:YJV22                                                                 3.规格:4*2.5mm2                                                            4.敷设方式:直埋敷设                                                              5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	18
	340

	116
	电力电缆头
	津达海林
	1.名称:电力电缆头                                                               2.类型:YJV22                                                                 3.规格:4*2.5mm2                                                                  4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	126
	14

	117
	配管
	无
	1.名称:电气配管                                                                      2.材质:镀锌钢管                                                                 3.规格:SC25                                                                  4.支架制作安装及刷漆                                                              5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	35
	25

	118
	配管
	华亚
	1.名称:电气配管                                                                   2.材质:PVC                                                                      3.规格:15                                                                4.支架制作安装及刷漆                                                             5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	16
	10

	119
	电力电缆
	津达海林
	1.名称:电力电缆                                                                2.类型:YJV                                                                     3.规格:4*2.5mm2                                                        4.敷设方式:穿管敷设                                                             5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	20
	8

	120
	电力电缆
	津达海林
	1.名称:电力电缆                                                                 2.类型:YJV                                                               3.规格:4*2.5mm2                                                           4.敷设方式:桥架敷设                                                             5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	20
	42

	121
	电力电缆头
	津达海林
	1.名称:电力电缆头                                                              2.类型:YJV                                                               3.规格:4*2.5mm2                                                                  4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	108
	6

	122
	电力电缆
	津达海林
	1.名称:电力电缆                                                             2.类型:YJV                                                                 3.规格:4*6mm2                                                            4.敷设方式:穿管敷设                                                            5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	38
	3

	123
	电力电缆
	津达海林
	1.名称:电力电缆                                                                 2.类型:YJV                                                                     3.规格:4*6mm2                                                                4.敷设方式:桥架敷设                                                               5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	38
	17

	124
	电力电缆头
	津达海林
	1.名称:电力电缆头                                                              2.类型:YJV                                                                   3.规格:4*6mm2                                                                   4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	129
	2

	125
	电力电缆
	津达海林
	1.名称:电力电缆                                                              2.类型:YJV22                                                                 3.规格:5*25mm2                                                                 4.敷设方式:埋地敷设                                                             5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	165
	60

	126
	电力电缆头
	津达海林
	1.名称:电力电缆头                                                              2.类型:YJV22                                                                      3.规格:5*25mm2                                                                     4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	294
	2

	127
	电力电缆
	津达海林
	1.名称:电力电缆                                                                 2.类型:YJV                                                                     3.规格:3*2.5mm2                                                                4.敷设方式:穿管敷设                                                             5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	14
	3

	128
	电力电缆
	津达海林
	1.名称:电力电缆                                                               2.类型:YJV                                                                3.规格:3*2.5mm2                                                               4.敷设方式:埋地敷设                                                               5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	18
	27

	129
	电力电缆头
	津达海林
	1.名称:电力电缆头                                                           2.类型:YJV                                                             3.规格:3*2.5mm2                                                                     4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	99
	4

	130
	控制电缆
	津达海林
	1.名称:控制电缆                                                                   2.类型:KVV22                                                                     3.规格:4*1.5mm2                                                             4.敷设方式:埋地敷设                                                               5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	30
	147

	131
	控制电缆头
	津达海林
	1.名称:控制电缆头                                                            2.类型:KVV22                                                                   3.规格:4*1.5mm2                                                               4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	84
	8

	132
	控制电缆
	津达海林
	1.名称:控制电缆                                                                                         2.类型:KVV                                                                    3.规格:7*1mm2                                                              4.敷设方式:穿管敷设                                                             5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	24
	5

	133
	控制电缆
	津达海林
	1.名称:控制电缆                                                               2.类型:KVV                                                                  3.规格:7*1mm2                                                               4.敷设方式:桥架敷设                                                             5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	24
	31

	134
	控制电缆头
	津达海林
	1.名称:控制电缆头                                                          2.类型:KVV                                                                      3.规格:7*1mm2                                                                 4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	90
	4

	135
	控制电缆
	津达海林
	1.名称:控制电缆                                                                    2.类型:KVV                                                                    3.规格:3*1.5mm2                                                                    4.敷设方式:穿管敷设                                                                  5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	18
	2

	136
	控制电缆
	津达海林
	1.名称:控制电缆                                                                 2.类型:KVV                                                            3.规格:3*1.5mm2                                                                 4.敷设方式:桥架敷设                                                                 5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	18
	20

	137
	控制电缆头
	津达海林
	1.名称:控制电缆头                                                             2.类型:KVV                                                                  3.规格:3*1.5mm2                                                                 4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	70
	4

	138
	控制电缆
	津达海林
	1.名称:控制电缆                                                             2.类型:KVVP                                                                      3.规格:3*1.5mm2                                                                4.敷设方式:穿管敷设                                                               5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	20
	16

	139
	控制电缆头
	津达海林
	1.名称:控制电缆头                                                                  2.类型:KVVP                                                                  3.规格:3*1.5mm2                                                                   4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	80
	2

	140
	配线
	津达海林
	1.名称:配线                                                                         2.规格:RVSP-4*1mm2                                                           3.穿管敷设                                                                   4.含接线端子                                                                     5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	126
	1

	141
	配线
	津达海林
	1.名称:配线                                                               2.规格:RVSP-4*1mm2                                                              3.桥架敷设                                                                     4.含接线端子                                                                     5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	25
	14

	142
	配线
	津达海林
	1.名称:配线                                                              2.类型:BV                                                                      3.规格:2.5mm2                                                                    4.穿管敷设                                                                       5.含接线端子                                                                       6.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	16
	30

	143
	照明开关、按钮
	无
	1.名称:一开单控开关                                                              2.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	24
	1

	144
	插座
	无
	1.名称:插座                                                                      2.规格:正五孔                                                                   3.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	45
	1

	145
	普通灯具
	无
	1.名称:吸顶灯                                                                  2.规格:20w                                                                      3.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	90
	1

	146
	接地母线
	无
	1.名称:接地母线                                                              2.材质:镀锌扁钢                                                                 3.规格:40*4                                                                       4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	38
	15




