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[bookmark: _Toc5734][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]第一章   采购邀请

一、项目基本情况
1.项目编号：11011326210200027624-XM001
2.项目名称：顺义区2026年城市画廊建设工程
3.采购方式：竞争性磋商
4.项目预算金额： 124.159638万元、项目最高限价（如有）： 124.159638万元
5.采购需求：
	[bookmark: OLE_LINK11]包号
	标的名称
	采购包预算金额
（万元）
	采购包最高限价
（万元）
	数量
	简要技术需求或服务要求

	1
	顺义区2026年城市画廊建设工程
	124.159638
	124.159638
	1
	本工程为顺义区2026年城市画廊建设工程，主要包括绿化工程、庭院工程等。具体详见工程量清单显示的全部内容。



6.合同履行期限：458天（最终以合同签订日期为准） 
7.本项目是否接受联合体：□是  ■否。

[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
[bookmark: OLE_LINK12]2.1 中小企业政策
■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：___________。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）   /   。
3.本项目的特定资格要求：
[bookmark: OLE_LINK15]3.1本项目是否属于政府购买服务：
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.2其他特定资格要求：/ 
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]三、获取采购文件
1.时间：2026年8月7日至2026年8月13日，每天上午 0:00 至 12:00 ，下午12:00 至 24:00 （北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台
[bookmark: OLE_LINK16]3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版竞争性磋商文件。
4.售价：0元。

[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793]四、响应文件提交
截止时间：2026年8月18日9点30分（北京时间）。
地点：北京市政府采购电子交易平台。

五、开启
时间：2026年8月18日9点30分（北京时间）。
[bookmark: OLE_LINK14]地点：北京市顺义区复兴东街3号院顺义区政务服务中心6号电梯厅二层。

[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084]六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。

[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]七、其他补充事宜
[bookmark: OLE_LINK7]1.本项目需要落实的政府采购政策：
1)执行《财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库[2019]18号）；
2)执行《财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号）；
3)执行《财政部工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（财库〔2020〕46号）；
4)执行《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）；
5)执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；
6)执行《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；
7)执行《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）等财政部和北京市相关文件的规定；

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA数字证书服务热线 010-58511086
电子营业执照服务热线 400-699-7000
技术支持服务热线    010-86483801    
2.1办理CA数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引” /“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
2.2注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
2.3驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。
2.4 获取电子竞争性磋商文件
供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子竞争性磋商文件。
供应商如计划参与多个采购包的响应，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载采购文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子响应文件。
2.5编制电子响应文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
2.6提交电子响应文件
供应商应于响应文件提交截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
2.7 开启响应文件
供应商于磋商文件规定的开启时间、在开启地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台解密并开启响应文件。如因供应商问题，解密不成功，则响应无效。
3、供应商须委派一名授权代表人，参加竞争性磋商的代表人须出示本人身份证（非法定代表人时还须提供与《响应文件》中一致的《法定代表人授权书》）
4、公告媒体：本公告同时在中国政府采购网、北京市政府采购网发布。

[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627]八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名   称：北京市顺义区园林绿化局     
地    址：北京市顺义区北上坡路26号   
[bookmark: OLE_LINK10]联系方式：杨威 /010-69423387        
2.采购代理机构信息
名  称：北京招竣建设工程咨询有限公司    
[bookmark: OLE_LINK13]地    址：北京市顺义区顺通路西侧仓上小区商业服务楼2号
联系方式： 冯然/010-61402690 
3.项目联系方式
项目联系人：冯然    
电话：010-61402690  


[bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc12185][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc265228423]
第二章   供应商须知
[bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc164351613]供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
□服务
□货物
■工程

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
■否

	3.1
	现场考察
	■不组织
□组织，考察时间：___年___月___日___点___分
考察地点：___________。

	
	磋商前答疑会
	■不召开
□召开，召开时间：___年___月___日___点___分
召开地点：___________。

	4.1.2
	是否接受进口产品
	□ 是
■ 否

	4.3.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：
	包号
	标的名称
	中小企业划分标准所属行业

	1
	顺义区2026年城市画廊建设工程
	建筑业




	10.2
	报价
	报价的特殊规定：
■无
□有，具体情形：

	11.1
	磋商保证金（不适用）
	磋商保证金金额：
01包：___________；
… 包：___________。
磋商保证金收受人信息：___________。

	11.8.5
	
	磋商保证金不予退还的其他情形：
■无
□有，具体情形：___________。

	12.1
	响应有效期
	自响应文件提交截止之日起算90日历天。

	17.2
	解密时间
	解密时间：30分钟

	20.1
	确定成交供应商
	采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商：
■否
□是
成交候选人并列的，按照以下方式确定成交供应商：_______。
得分且投标报价均相同的，以技术分得分高者为成交供应商。
1.本项目共计2个包。每个投标人最多只能中标1个包。
2.评标委员会按照1至2包的顺序进行评审，如果投标人已在此前某个包排名第一，则该投标人不再被推荐为其他包的中标候选人，其余包将按排名顺序递补排序在前且尚未中标的投标人为该包的中标人。

	23.5
	分包
	本项目是否允许分包： 
■不允许
□允许，具体要求：_______。
（1）可以分包履行的具体内容：_______；
（2）允许分包的金额或者比例：_______；
（3）其他要求：_______。

	23.6
	政采贷
	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。

	24.1.1
	询问
	询问提出形式：询问提出形式：以电子邮件的形式，提交电子pdf版本的文件加盖供应商电子公章发送至920839969@qq.com，并致电13911713085予以告知。同时需将纸质版原件邮寄至北京招竣建设工程咨询有限公司。

	24.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：北京招竣建设工程咨询有限公司；
联系电话： 010-61402690 ；
通讯地址：北京市顺义区顺通路西侧仓上小区商业服务楼2号。

	25
	代理费
	收费对象：
□采购人
■成交供应商
收费标准：按“国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知,发改价格【2011】534号”,有关规定计取招标代理服务费； ；
缴纳时间：供应商在领取成交通知书时，向代理机构缴纳招标代理费。

	26
	招标控制价
	☑采用最高投标限价
本工程最高投标限价：1,241,596.38元。
其中：分部分项工程合价：915,531.85元；
      措施项目合价：223,547.40元；
      其他项目合价：0 元；
      增值税的合价：102,517.13元。
其他说明：专业工程暂估价(含税)合计金额：0 元；
材料暂估价(不含税)合计金额：52,432.20元；
暂列金额（不含计日工）（含税）合计金额：0 元；
安全生产标准化措施费（含税）合计金额：94,412.68 元；
赶工增加费（含税）合计金额（如有）：  /  元；

注：投标人的投标报价总价超过招标控制价的，按废标处理。




1
26
供应商须知
[bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc226309762]	一   说  明	
1 [bookmark: _Toc264969209][bookmark: _Toc265228357][bookmark: _Toc305158861][bookmark: _Toc305158787]采购人、采购代理机构、供应商、联合体
1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。
1.2 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2 [bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc226309764][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc265228358]资金来源、项目属性、科研仪器设备采购
2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2 项目属性见《供应商须知资料表》。
2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。
3 现场考察、磋商前答疑会
3.1 [bookmark: _Toc150480760][bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc226309766][bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc226965795][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc150774727][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc151190149]若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。
4 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
4.1 采购本国货物、工程和服务
4.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
4.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与响应，则具体要求见第四章《采购需求》。
4.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
4.2 本国产品
本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。
4.3 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
4.3.1 中小企业定义：
1 
2 
3 
4 
4.1 
4.2 
4.3 
4.3.1 
4.3.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。
4.3.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
4.3.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
4.3.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
4.3.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
4.3.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
4.3.2 
4.3.3 
4.3.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
4.3.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
4.3.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
4.3.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
4.3.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
4.3.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
4.3.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。
4.3.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。
4.3.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。
4.4 政府采购节能产品、环境标志产品
4.4.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
4.4.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
4.4.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；
4.4.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。
4.5 正版软件
4.5.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
4.6 网络安全专用产品
4.6.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。
4.7 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）
4.7.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第四章《采购需求》），否则响应无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第三章《评审方法和评审标准》。
4.8 采购需求标准
4.8.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第四章《采购需求》。
4.8.2 其他政府采购需求标准 
[bookmark: _Hlk168431650]为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第四章《采购需求》。
5 响应费用
5.1 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
[bookmark: _1.8_计量单位]
二   竞争性磋商文件
6 [bookmark: _Toc164608792][bookmark: _Toc164608637][bookmark: _Toc164351617][bookmark: _Toc265228361][bookmark: _Toc151193765][bookmark: _Toc264969213][bookmark: _Toc127151724][bookmark: _Toc305158865][bookmark: _Toc305158791][bookmark: _Toc151193837][bookmark: _Toc151193621][bookmark: _Toc164229218][bookmark: _Toc195842888][bookmark: _Toc151193911][bookmark: _Toc226337219][bookmark: _Toc150480761][bookmark: _Toc151190150][bookmark: _Toc149720816][bookmark: _Toc226309767][bookmark: _Toc150509274][bookmark: _Toc127161437][bookmark: _Toc520356147][bookmark: _Toc151193693][bookmark: _Toc127151523][bookmark: _Toc226965713][bookmark: _Toc142311025][bookmark: _Toc226965796][bookmark: _Toc150774623][bookmark: _Toc150774728][bookmark: _Toc164229364]竞争性磋商文件构成
6.1 竞争性磋商文件包括以下部分：
第1章 采购邀请
第2章 供应商须知
第3章 评审方法和评审标准
第4章 采购需求
第5章 合同草案条款
第6章 响应文件格式
6.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。
7 对竞争性磋商文件的澄清或修改
7.1 采购人、采购代理机构或者磋商小组对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商。采用公告方式邀请供应商参与的，还将在原公告发布媒体上发布更正公告。
7.2 上述书面通知，按照获取竞争性磋商文件的潜在供应商提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
7.3 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足上述时间的，将顺延提交首次响应文件截止时间。
[bookmark: _Toc516367020][bookmark: _Toc305158794][bookmark: _Toc195842891][bookmark: _Toc264969216][bookmark: _Toc226309770][bookmark: _Toc150480764][bookmark: _Toc151193696][bookmark: _Toc226337222][bookmark: _Toc226965716][bookmark: _Toc265228364][bookmark: _Toc150774731][bookmark: _Toc520356150][bookmark: _Toc150509277][bookmark: _Toc150774626][bookmark: _Toc127151526][bookmark: _Toc151193624][bookmark: _Toc151193914][bookmark: _Toc151190153][bookmark: _Toc226965799][bookmark: _Toc151193768][bookmark: _Toc305158868][bookmark: _Toc142311028][bookmark: _Toc151193840]三   响应文件的编制
8 [bookmark: _Toc226309771][bookmark: _Toc151190154][bookmark: _Toc127151728][bookmark: _Toc164229222][bookmark: _Toc164608796][bookmark: _Toc127161441][bookmark: _Toc520356151][bookmark: _Toc151193841][bookmark: _Toc150774732][bookmark: _Toc226965800][bookmark: _Toc226337223][bookmark: _Toc305158869][bookmark: _Toc151193915][bookmark: _Toc150480765][bookmark: _Toc142311029][bookmark: _Toc151193769][bookmark: _Toc151193697][bookmark: _Toc265228365][bookmark: _Toc195842892][bookmark: _Toc151193625][bookmark: _Toc516367021][bookmark: _Toc164608641][bookmark: _Toc164351621][bookmark: _Toc150509278][bookmark: _Toc127151527][bookmark: _Toc164229368][bookmark: _Toc226965717][bookmark: _Toc149720820][bookmark: _Toc305158795][bookmark: _Toc264969217][bookmark: _Toc150774627]响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言
8.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所参与采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆分响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。
8.2 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
8.3 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。
9 [bookmark: _Ref467306676][bookmark: _Toc516367022][bookmark: _Ref467306195][bookmark: _Toc164351622][bookmark: _Toc150774733][bookmark: _Toc151193698][bookmark: _Toc264969218][bookmark: _Toc151193626][bookmark: _Toc226965801][bookmark: _Toc149720821][bookmark: _Toc226965718][bookmark: _Toc127161442][bookmark: _Toc520356152][bookmark: _Toc195842893][bookmark: _Toc164229223][bookmark: _Toc151193842][bookmark: _Toc127151528][bookmark: _Toc305158870][bookmark: _Toc151190155][bookmark: _Toc151193916][bookmark: _Toc265228366][bookmark: _Toc151193770][bookmark: _Toc150480766][bookmark: _Toc164608642][bookmark: _Toc164229369][bookmark: _Toc142311030][bookmark: _Toc150509279][bookmark: _Toc226337224][bookmark: _Toc127151729][bookmark: _Toc305158796][bookmark: _Toc164608797][bookmark: _Toc226309772][bookmark: _Toc150774628]响应文件构成
9.1 [bookmark: _Ref467052588]供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。
9.2 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
9.3 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。
9.4 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。
9.5 供应商认为应附的其他材料。
10 [bookmark: _Toc151193628][bookmark: _Toc151190157][bookmark: _Toc195842895][bookmark: _Toc127151530][bookmark: _Toc164229371][bookmark: _Toc164608644][bookmark: _Toc164351624][bookmark: _Toc164608799][bookmark: _Toc127151731][bookmark: _Toc150480768][bookmark: _Toc150509281][bookmark: _Toc127161444][bookmark: _Toc142311032][bookmark: _Toc151193918][bookmark: _Toc151193700][bookmark: _Toc150774630][bookmark: _Toc164229225][bookmark: _Toc150774735][bookmark: _Toc149720823][bookmark: _Toc520356155][bookmark: _Toc151193772][bookmark: _Toc151193844]报价
10.1 所有响应均以人民币为计价货币。
10.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
10.2.1 响应货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；
10.2.2 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。
10.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
10.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最后报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。
11 磋商保证金
11.1 [bookmark: _Ref467306302]供应商应按《供应商须知资料表》中规定的金额及要求交纳磋商保证金。供应商自愿超额缴纳磋商保证金的，响应文件不做无效处理。
11.2 交纳磋商保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
11.3 [bookmark: _Hlk164959831]磋商保证金到账（保函提交）截止时间同首次响应文件提交截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳保证金的，其响应无效。
11.4 [bookmark: _Hlk168432698]供应商除需在响应文件中提供“磋商保证金凭证/交款单据电子件”，还需在首次响应文件提交截止时间前，通过电子交易平台上传“磋商保证金凭证/交款单据电子件”。
11.5 磋商保证金有效期同响应有效期。
11.6 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
11.7 采购人、采购代理机构将及时退还供应商的保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外：
11.7.1 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的磋商保证金；
11.7.2 成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商；
11.7.3 未成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。
11.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构不予退还磋商保证金：
11.8.1 供应商在响应文件提交截止时间后撤回响应文件的；
11.8.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
11.8.3 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
11.8.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
11.8.5 《供应商须知资料表》规定的其他情形。
12 响应有效期
12.1 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。
13 [bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc151193631][bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc164351627][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc127161447][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc305158875]响应文件的签署、盖章
13.1 [bookmark: _Toc226965724][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc150774739][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc226309778]竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），响应文件中应使用原件的电子件。
13.2 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   响应文件的提交
14 [bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc226965725][bookmark: _Toc164229376][bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc150509286][bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc305158803][bookmark: _Toc264969225][bookmark: _Toc127161449][bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc195842900][bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc151193633]响应文件的提交
14.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。供应商根据竞争性磋商文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。
14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的首次响应文件，磋商保证金除外。
15 [bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc305158878][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc151193706][bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc150774741]响应文件提交截止时间
15.1 供应商应在竞争性磋商文件要求响应文件提交截止时间前，将电子响应文件提交至电子交易平台。
16 [bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc150774742][bookmark: _Toc195842902][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc150509288]响应文件的修改与撤回
16.1 响应文件提交截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
16.2 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

[bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc150774743][bookmark: _Toc150774638][bookmark: _Toc127151538][bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc305158880][bookmark: _Toc142311040][bookmark: _Toc226965728][bookmark: _Toc151193926][bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc151193636][bookmark: _Toc265228376][bookmark: _Toc150509289][bookmark: _Toc305158806][bookmark: _Toc264969228][bookmark: _Toc226965811][bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc195842903][bookmark: _Toc226337234]五   评审
17 响应文件的解密与开启
17.1 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。
17.2 本项目解密使用北京市政府采购电子交易平台。供应商应在《供应商须知资料表》规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为无效响应。
17.3 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员将回避。
17.4 供应商不足3家的，不予解密。
17.5 [bookmark: _Toc520356165]本项目不公开报价。
18 磋商小组
18.1 [bookmark: _Toc520356166]磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审与磋商事务，独立履行职责。评标委员会由采购人代表和评审专家共3人组成，甲方代表1人，北京市专家库系统随机抽取专家2人。
18.2 [bookmark: _Toc520356169]评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
19 评审方法和评审标准
19.1 见第三章《评审方法和评审标准》。

[bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc264969235]六   确定成交
20 [bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc265228385]确定成交供应商
20.1 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商，见《供应商须知资料表》。成交候选人并列的，按照《供应商须知资料表》要求确定成交供应商。
21 [bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Ref467306425][bookmark: _Toc520356176][bookmark: _Ref467307090]成交公告与成交通知书
21.1 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在北京市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。
21.2 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
22 终止
22.1 出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
22.1.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
22.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
22.1.3 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
23 [bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Toc151193648]签订合同
23.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
23.2 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
23.3 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。
23.4 政府采购合同不能转包。
23.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
23.6 “政采贷”融资指引：详见《供应商须知资料表》。
24 询问与质疑
24.1 询问
24.1.1 [bookmark: _Hlk179293422]供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《供应商须知资料表》。
24.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
24.2 质疑
24.2.1 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
24.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
24.2.3 供应商委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交供应商签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
24.2.4 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
24.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。
25 代理费
25.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

[bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc26474][bookmark: _Toc487900382]
第三章   评审方法和评审标准
一、评审程序和方法
	
1 [bookmark: _Toc305158883][bookmark: _Toc150774746][bookmark: _Toc150774641][bookmark: _Toc264969231][bookmark: _Toc149720834][bookmark: _Toc164229236][bookmark: _Toc142311043][bookmark: _Toc151193783][bookmark: _Toc127151742][bookmark: _Toc164229382][bookmark: _Toc164608655][bookmark: _Toc151193929][bookmark: _Toc151193711][bookmark: _Toc195842906][bookmark: _Toc150480779][bookmark: _Toc151193639][bookmark: _Toc164351635][bookmark: _Toc127161455][bookmark: _Toc265228379][bookmark: _Toc151193855][bookmark: _Toc226337237][bookmark: _Toc226965731][bookmark: _Toc127151541][bookmark: _Toc150509292][bookmark: _Toc226309785][bookmark: _Toc226965814][bookmark: _Toc151190168][bookmark: _Toc164608810][bookmark: _Toc305158809][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc353825545]响应文件的资格审查和符合性审查
1.1 磋商小组将根据《资格审查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格审查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
1.2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
1.3 《资格审查要求》见下表：
资格审查要求
	[bookmark: _Hlt487972895]序号
	检查因素
	检查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	具体规定见第一章《采购邀请》
	

	1-1
	营业执照等证明文件
	供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；
供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；
供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；
供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；
供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
分支机构参加响应的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
	提供证明文件的电子件或电子证照

	1-2
	供应商资格声明书
	提供了符合竞争性磋商文件要求的《供应商资格声明书》。
	格式见《响应文件格式》

	1-3
	供应商信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：首次响应文件提交截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他竞争性磋商文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式磋商的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。

	1-4
	法律、行政法规规定的其他条件
	法律、行政法规规定的其他条件
	/

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《采购邀请》
	

	2-1
	中小企业政策证明文件
	具体要求见第一章《采购邀请》
	

	2-1-1
	中小企业证明文件
	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，提供如下资料： 
1、供应商单独响应的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2、如磋商文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足采购文件关于预留份额的要求。
	格式见《响应文件格式》

	2-1-2
	拟分包情况说明及分包意向协议
	如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。
对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
	格式见《响应文件格式》

	2-2
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《采购邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《采购邀请》
	

	3-1
	本项目对于联合体的要求
	1、如本项目接受联合体磋商，且供应商为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目磋商和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为响应文件的组成部分，与响应文件其他内容同时提交。
2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。
3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。
4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的响应无效。
7、本项目不接受联合体响应时，供应商不得为联合体。 
	提供《联合协议》原件的电子件
格式见《响应文件格式》

	3-2
	政府购买服务承接主体的要求
	如本项目属于政府购买服务，供应商不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。
	格式见《响应文件格式》“1-2 供应商资格声明书”

	3-3
	其他特定资格要求
	如有，见第一章《采购邀请》
注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。
	提供证明文件的电子件或电子证照

	4
	磋商保证金
	按照竞争性磋商文件的要求提交磋商保证金。
	

	5
	获取磋商文件
	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的磋商文件。
注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。
	



1.4 《符合性审查要求》见下表：
符合性审查要求
	序号
	检查因素
	检查内容
	是否允许澄清、说明或者更正

	1
	授权委托书
	按磋商文件要求提供授权委托书；
	不允许

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆开投标；
	不允许

	3
	报价
	报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；
	不允许

	4
	报价唯一性
	响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）；
	不允许

	5
	响应有效期
	响应文件中承诺的投标有效期满足磋商文件中载明的投标有效期的；
	不允许

	6
	签署、盖章
	按照磋商文件要求签署、盖章的；
	不允许

	7
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供；
	不允许

	8
	★号条款响应
	响应文件满足磋商文件第四章《采购需求》中★号条款要求的；
	不允许

	9
	分包承担主体资质（如有）
	分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书扫描件（如有）；
	不允许

	10
	分包意向协议
（如有）
	按磋商文件规定签订并提供分包意向协议原件的；（如有）
	不允许

	11
	进口产品
（如有）
	磋商文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的；
	不允许

	12
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》 的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求）
3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。
	不允许

	13
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；
	不允许

	14
	串通投标
	不存在视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的响应文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的响应文件异常一致或者报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的响应文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
	不允许

	15
	附加条件
	响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
	不允许

	16
	报价的修正（如有）
	[bookmark: OLE_LINK1]不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）
	允许

	17
	其他无效情形
	投标人、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。
	不允许



2 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价
2.1 磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
2.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
2.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
2.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
2.5 响应文件的澄清、说明或者更正：
2.5.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。
2.5.2 磋商小组对响应文件进行审查，如发现供应商提交的响应文件存在不满足《符合性审查要求》的内容，如属于表中“不允许”澄清、说明或者更正的内容，则供应商响应文件按无效处理；如属于表中的“允许”澄清、说明或更正的内容，磋商小组将要求供应商在规定的时间内对响应文件进行澄清、说明或者更正。如供应商在磋商小组规定的时间内未作出必要的澄清、说明或者更正，或澄清、说明或者更正后仍不能满足采购文件要求的，则供应商的响应文件按无效处理。
2.5.3 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明或者更正文件将作为响应文件内容的一部分。
2.6 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价时间为磋商小组指定的时间，具体时间根据磋商进度另行通知。
2.7 [bookmark: _Hlk220085436]异常低价处理
2.7.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2.7.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
2.7.3 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
2.7.4 [bookmark: _Hlk190337965]上述投标（响应）报价指按照本章3.2修正后的报价。
2.8 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。
2.9 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
2.10 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
3 最后报价的算术修正及政策调整
3.1 最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分响应，其响应无效。
3.2 最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
3.2.1 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：___________
■无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。
3.2.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.2.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；
3.2.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
3.2.5 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
3.2.6 修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。
3.3 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.3条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。
3.3.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
3.3.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
3.3.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
3.3.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
3.3.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
3.3.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
3.3.7 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
3.3.8 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
3.4 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。
3.4.1 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.4.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.4.3 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照采购文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。
4 磋商环节及提交最后报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：
4.1 供应商对实质性变动不予确认的；
4.2 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；
4.3 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最后报价的；
4.4 如供应商的最后报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；
4.5 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；
4.6 最后报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；
4.7 其他：     /     _。
5 评审方法和评审标准
5.1 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。  
5.2 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。
5.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）     /     _。
6 [bookmark: _Toc151193788][bookmark: _Toc127151546][bookmark: _Toc305158814][bookmark: _Toc195842911][bookmark: _Toc150480784][bookmark: _Toc151190173][bookmark: _Ref467307010][bookmark: _Toc164608660][bookmark: _Toc226965736][bookmark: _Toc226965819][bookmark: _Toc305158888][bookmark: _Toc164608815][bookmark: _Toc265228384][bookmark: _Toc264969236][bookmark: _Toc127161460][bookmark: _Toc149720839][bookmark: _Toc151193716][bookmark: _Toc151193934][bookmark: _Toc142311048][bookmark: _Toc226337242][bookmark: _Toc164351640][bookmark: _Toc151193860][bookmark: _Toc151193644][bookmark: _Toc150774646][bookmark: _Toc150509297][bookmark: _Toc164229387][bookmark: _Toc226309790][bookmark: _Toc150774751][bookmark: _Toc164229241][bookmark: _Toc127151747][bookmark: _Toc520356170]确定成交候选人名单
6.1 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。 
6.2 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。
6.3 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
7 报告违法行为
7.1 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

2、 评审标准
2.评分因素及分值
	序号
	评分标准
	分值
	备注

	1
	价格部分
	30
	详细的评标内容见下述评分标准

	2
	商务部分
	16
	

	3
	技术部分
	54
	

	合计
	100
	






2.1价格部分

	评分点
	评审内容
	分值

	价格部分（30分）

	价格部分
	满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30。此处最后报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第三章《评审方法和评审标准》3.2、3.3及3.4。
	30分





2.2商务部分
	商务部分（16分）

	序号
	指标项
	评分标准
	满分

	1
	拟入项目的人员配备和专业技术力量
	针对本项目的组织架构安排、人员配备、职责分工等明确合理，实力强得10分；
针对本项目的组织架构安排、人员配备、职责分工等较明确合理，实力较强得6分；
针对本项目的组织架构安排、人员配备、职责分工等实力一般，得2分；
未提供得0分。
	10

	2
	[bookmark: OLE_LINK4]近三年企业同类项目业绩
	[bookmark: OLE_LINK5]供应商近三年以合同签订日期为准（2023年8月1日起至今）每提供1个合同业绩得2分，最多得6分
需提供中标通知书或合同协议书（提供合同关键页）复印件，加盖本单位公章。
	6





[bookmark: _GoBack]

3技术部分
	技术部分（54分）

	序号
	指标项
	评分标准
	指标分

	1
	[bookmark: OLE_LINK6]施工方案与技术措施
	科学、可行、针对性强
	15分
	15分

	
	
	合理、可行、细节待完善
	10分
	

	
	
	欠合理，可行性较差，基本满足工程需要
	5分
	

	2
	质量管理体系与保证措施
	科学、可行、针对性强
	15分
	15分

	
	
	合理、可行、细节待完善
	10分
	

	
	
	欠合理，可行性较差，基本满足工程需要
	5分
	

	3
	安全和绿色施工保障措施
	科学、可行、针对性强
	12分
	12分

	
	
	合理、可行、细节待完善
	8分
	

	
	
	欠合理，可行性较差，基本满足工程需要
	3分
	

	4
	工程进度计划与保证措施
	科学、可行、针对性强
	12分
	12分

	
	
	合理、可行、细节待完善
	8分
	

	
	
	欠合理，可行性较差，基本满足工程需要
	3分
	















[bookmark: _Toc8616]
第四章   采购需求
一、项目概况
本工程为顺义区2026年城市画廊建设工程，主要包括绿化工程、庭院工程。具体详见工程量清单显示的全部内容。
二、编制依据
1． 工程量清单项目计量标准（2024-北京）；
2． 北京市建筑工程施工消耗量标准（2024）；
3． 京建发[2019]141号文件《关于重新调整北京市建设工程计价依据增值税税率的通知》；
4． 北京市住房和城乡建设委员会关于建筑垃圾运输处置费用单独列项计价的通知京建发〔2017〕27号；
5． 京建发[2025]377号文件《关于执行（建设工程工程量清单计价标准）及配套工程量计算标准的实施意见》；
6． 委托单位提供的设计图纸等；
7． 北京市建设工程造价管理部门相关政策性文件。
三、编制范围
设计图纸范围内的绿化工程、庭院工程。
四、费用计算方法及其费用计取的说明
1.人工价格按《北京建设工程造价信息》(2026年第06辑)中相应类别的人工中限计取；
2.材料价格参照《北京建设工程造价信息》(2026年第06辑)及专业测定价、市场价计入；
3.该项目措施项目费按委托人要求，按照京建发【2025】377号文文件中“达标”标准执行；
五、其他有关说明的问题
1.苗木养护按成活养护1个月，保存养护1年考虑；
2.本项目无水源，养护期内需要浇水车浇水12次；
3.渣土处置材料暂估，暂估单价63.68元/m³（除税）；
4.设计图纸与清单描述不符时以设计图纸为准。                   
注：外地企业进京须符合北京相关政策。








第5章 [bookmark: _Toc26590]合同草案条款
（GF—2020—2605）



顺义区2026年城市画廊建设工程   施工合同






中华人民共和国住房和城乡建设部
国家市场监督管理总局

制定

[bookmark: _Toc296503025][bookmark: _Toc296890982]


说   明
为指导园林绿化工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房和城乡建设部、市场监管总局组织编制了《园林绿化工程施工合同示范文本（试行）》（GF—2020—2605）（以下简称《合同示范文本》）。为便于合同当事人使用，现就有关问题说明如下：
一、《合同示范文本》的组成
《合同示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（1） 合同协议书
合同协议书共计16条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价与合同价格形式、承包人项目负责人、预付款、绿化种植及养护要求、其他要求、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（2） 通用合同条款
通用合同条款共计20条，采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的“通用合同条款”。
[bookmark: _Toc24841]（三）专用合同条款
专用合同条款共计20条，是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：
1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；
2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；
3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
[bookmark: _Toc22393]二、《合同示范文本》的性质和适用范围
《合同示范文本》为非强制性使用文本。《合同示范文本》适用于园林绿化工程的施工承发包活动,合同当事人可结合园林绿化工程具体情况，参照本合同示范文本订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
《合同示范文本》中引用的规范、标准中，未备注编制年号的，均采用现行最新版本。
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[bookmark: _Toc509499434][bookmark: _Toc2143857470][bookmark: _Toc2128344692]第一部分 合同协议书
发包人（全称）：                    
承包人（全称）：                    
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                           施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc1433341455][bookmark: _Toc445784615]一、工程概况
1.工程名称：                                      。
2.工程地点： 顺义区    。
3.工程立项批准文号：京财资环指【2025】1919号。
4.资金来源：市级转移支付资金。
5.工程规模：共计3条道路，项目总长度为约1300米，分别是裕安路（顺平路-安富街）长度480米，双裕北街（裕庆路-裕安路）长度520米，裕丰路（双裕街-双裕北街）长度300米。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》。
6.工程承包范围：包括绿化工程等设计图纸范围内的全部内容。
[bookmark: _Toc712002224][bookmark: _Toc1515347488]二、合同工期
计划开工日期：     年     月     日。
计划竣工日期：      年     月     日。
工期总日历天数：        天，阶段性工期：     
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc385210886][bookmark: _Toc1520902222]三、质量标准
工程质量符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格）标准；
园林绿化养护质量符合《城镇绿地养护技术规范》（DB11/T213-2022）中 贰 级标准。
与现行标准或规范不一致的，以现行标准和规范规定的高标准要求为准。  
[bookmark: _Toc1032760150][bookmark: _Toc204832942]四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价（不含税）为：
人民币（大写）               (¥       元)；
含税金额：人民币（大写）               (¥         元)。
其中：
（1）安全文明施工费（含税）：人民币（大写）                   (¥         元)；
（2）专业工程暂估价金额（含税）：人民币（大写）            (¥        元)；
（3）暂列金额（含税）：人民币（大写）            (¥          元)；
（4）农民工工伤保险（含税）：人民币（大写）            (¥       元)。
（5） 建筑垃圾运输处置费（含税）：¥       元。
（6） 人工费（含税）：¥          元。
2.合同价格形式：  固定单价合同  。
3.发包人支付本合同约定的任何一笔价款前，承包人均应向发包人提供等额国家正规发票，否则，发包人有权拒绝付款且不承担任何责任。
4.双方一致同意：发包人最终支付金额，以市、区相关部门或者发包人委托的有资质专业机构出具的评审结果为准。
[bookmark: _Toc578358000][bookmark: _Toc1266145827]五、承包人项目负责人
姓名：          ；身份证号：                。 
[bookmark: _Toc1315372893][bookmark: _Toc565350378]六、预付款
1、预付款金额原则上为签约合同价款的30%。但是，预付款实际支付金额以资金拨付到位金额为准。
2、合同签订、财政资金到位并且承包人依发包人通知的预付款资金拨付到位金额足额提供合法正规发票后，发包人于30个工作日内完成支付流程并完成预付款支付。
[bookmark: _Toc1430992058][bookmark: _Toc1555190768]七、绿化种植及养护要求
1.在施工过程及绿化养护期内植物死亡，须按原设计品种和规格更换，更换费用由承包人承担。
2.竣工验收时苗木成活率约定（乔木、灌木、地被、草坪等）：不低于95%
3.养护期满移交时苗木成活率约定（乔木、灌木、地被、草坪等）：不低于95% 。
[bookmark: _Toc367134989][bookmark: _Toc1430684837][bookmark: _Toc184090255][bookmark: _Toc1318737122]八、其他要求： 详见合同专用条款20-其他约定。 
九、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1） 中标通知书；
（2） 投标函及其附录；
（3） 专用合同条款及其附件；
（4） 通用合同条款；
（5） 技术标准和要求；
（6） 已标价工程量清单或预算书；
（7） 图纸；
（8） 其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc410640064][bookmark: _Toc1718441829]十、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款，及时足额支付人工费用至农民工工资专用账户，并加强对施工总承包单位按时足额支付农民工工资的监督。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任；按照有关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付本工程农民工工资。农民工工资拨付周期不超过1个月。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc1094819545][bookmark: _Toc1209713496]    十一、词语含义
本协议书中词语含义与通用合同条款、专用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc1843922025][bookmark: _Toc1302915076]十二、签订时间
本合同于      年   月     日签订。
[bookmark: _Toc251726425][bookmark: _Toc441671965]    十三、签订地点
本合同在 北京市顺义区  签订。
[bookmark: _Toc1858176615][bookmark: _Toc1799890158]    十四、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc111240637][bookmark: _Toc1600665821]    十五、合同生效
本合同自 双方签字盖章后 生效。
[bookmark: _Toc273056816][bookmark: _Toc118154563]    十六、合同份数
本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 贰 份。


发包人：（公章）              			   承包人：（公章）


                                 
法定代表人或其委托代理人：    			   法定代表人或其委托代理人：
（签字或签章）                      			（签字或签章）


[bookmark: _Toc725136582][bookmark: _Toc1081549402][bookmark: _Toc1772115747][bookmark: _Toc16153][bookmark: _Toc10868][bookmark: _Toc26547][bookmark: _Toc12223]日  期：     年   月   日                日  期：     年    月    日  



第二部分 通用合同条款
通用合同条款共计20条，采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的“通用合同条款”。
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[bookmark: _Toc1254421522][bookmark: _Toc538026417][bookmark: _Toc20668][bookmark: _Toc24563][bookmark: _Toc13192][bookmark: _Toc1439523315][bookmark: _Toc25120]第三部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc1281606529][bookmark: _Toc1742251250][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc292559361]1. 一般约定
[bookmark: _Toc28755][bookmark: _Toc1772939203][bookmark: _Toc276302670]1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.1 其他合同文件包括：   /    
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.1监理人和总监理工程师：
名    称：                        ；
资质类别和等级：                       ；
总监理工程师姓名：      ；联系电话：        ；
总监理工程师执业资格证书号：                 ；
1.1.2.2 设计人和设计项目负责人： 
名    称：                    ；
资质类别和等级：                   ；
项目负责人姓名：      ；联系电话：            ；
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：   /   
1.1.3.2 永久占地包括：包括绿化工程、庭院工程、给水工程、电气工程等图纸范围内的全部工程及配套服务工程。建设规模：约  /  万（平方米）。
1.1.3.3 临时占地包括：         /                  。
1.1.3.4 园林绿化工程：是指新建、改建、扩建公园绿地、防护绿地、广场用地、附属绿地、区域绿地，以及对城市生态和景观影响较大建设项目的配套绿化，主要包括园林绿化植物栽植、地形整理、园林设施设备安装及园林建筑、小品、花坛、园路、水系、喷泉、假山、雕塑、绿地广场、驳岸、园林景观桥梁等。
1.1.3.5 绿化工程：是指树木、花卉、草坪、地被植物等的种植工程。
1.1.3.6 绿化养护：是指对绿地内植物采取的整形修剪、松土除草、灌溉与排水、施肥、有害生物防治、改植与补植、绿地防护（如防台风、防寒）等技术措施。
1.1.4 日期和期限
1.1.4.1 绿化养护期：是指承包人按照合同约定进行绿化养护的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。本工程绿化养护期最长不得超过24个月。
[bookmark: _Toc859792571][bookmark: _Toc857078921][bookmark: _Toc28173]1.2 法律 
适用于合同的其他规范性文件：北京市绿化条例（2019年7月26日北京市第十五届人民代表大会常务委员会第十四次会议修订）
[bookmark: _Toc1984547573][bookmark: _Toc1028117936][bookmark: _Toc20831]1.3 标准和规范
1.3.1适用于工程的标准规范包括（所有标准规范以现行最新版为准）：
城市绿化条例（2017年修订）；园林绿化工程施工及验收规范（     ）；园林绿化养护标准（CJJ/T287）；养护标准现执行《城镇绿地养护技术规范》（DB11/T213-2022）；建设工程工程量清单计价规范（GB50500）；园林绿化工程工程量计算规范（GB50858），与园林绿化行业相关的行业标准、地方标准： 《城镇绿地养护技术规范》（DB11/T 212-2024）；园林绿化工程资料管理规程（DB11/T712-2019）;园林绿化用地土壤质量提升技术规程（DB11T1604-2018）;安全生产等级评定技术规范第76部分：园林绿化施工单位（DB11/T-1322.76-2018） 。
[bookmark: _Toc29821][bookmark: _Toc1033][bookmark: _Toc2729]1.3.2 发包人提供国外标准、规范的名称：    /    ；
发包人提供国外标准、规范的份数：    /     。
1.3.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：    /    。
[bookmark: _Toc21978][bookmark: _Toc498019564][bookmark: _Toc659781100]1.4 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1） 合同协议书；
（2） 中标通知书
（3） 投标函及其附录
（4） 专用合同条款及其附件；
（5） 通用合同条款；
（6） 技术标准和要求；
（7） 已标价工程量清单或预算书；
（8） 图纸；
（9） 其他合同文件。
[bookmark: _Toc1088158122][bookmark: _Toc12618][bookmark: _Toc1984271900]1.5 图纸和承包人文件	
1.5.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限： 签订合同后5日内 ；
发包人向承包人提供图纸的数量： 3套 ；
发包人向承包人提供图纸的内容： 以招标文件图纸为准，详见图纸目录 。
1.5.2 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括： 营业执照、施工资料、竣工资料工程总进度计划、材料设备进场计划、施工计划在开始实施的10天前提交；每周一应提供本周的工作计划及前一周计划完成情况；当月工作量统计报表在每月25日前提交；年度工作量完成统计报表在年后五日内提交 ；
承包人提供的文件的期限为：以现场监理或发包人规定的时间为准  ；
承包人提供的文件的数量为：4份 ；
承包人提供的文件的形式为：  电子版或纸质版  ；
发包人审批承包人文件的期限： 收到文件后5日内 。
1.5.3 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：   /  。
[bookmark: _Toc18371][bookmark: _Toc280711937][bookmark: _Toc13200089]1.6 联络
1.6.1 发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.6.2 发包人接收文件的地点：  北京市顺义区北上坡路26号  ；
发包人指定的接收人为：  杨威    。
承包人接收文件的地点：                      ；
承包人指定的接收人为：               。
监理人接收文件的地点：                        ；
监理人指定的接收人为：                     。
[bookmark: _Toc1023515055][bookmark: _Toc8108][bookmark: _Toc1289155066]1.7 交通运输
[bookmark: _Toc9787][bookmark: _Toc8013][bookmark: _Toc17087][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc300934943][bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc303539100]1.7.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定： 出入施工现场所需要的批准手续由承包人负责 。
[bookmark: _Toc30188][bookmark: _Toc3062][bookmark: _Toc4066][bookmark: _Toc300934944][bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc303539101][bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc318581156]1.7.2 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定： 场外交通即为现状条件，发包人不会专门为本项目新建任何交通设施，因此承包人应仔细勘察现场，自行考虑现状道路是否能满足施工要求，为使道路满足施工要求而发生的费用（如道路或步道上增加保护措施等）由承包人承担并已考虑在投标报价（合同价）中 。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 场内交通即为现状条件，发包人不会专门为本项目新建任何交通设施，因此承包人应仔细勘察现场，自行考虑现状道路是否能满足施工要求，为使道路满足施工要求而发生的费用（如道路或步道上增加保护措施等）由承包人承担并已考虑在投标报价（合同价）中 。
[bookmark: _Toc318581157]1.7.3 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人承担。
[bookmark: _Toc17638][bookmark: _Toc869890155][bookmark: _Toc1760605217]1.8 知识产权
1.8.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 发包人 。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本工程范围内使用。
[bookmark: _Toc14488][bookmark: _Toc29973][bookmark: _Toc11158]1.8.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人 。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方  。
[bookmark: _Toc4666][bookmark: _Toc13562][bookmark: _Toc22809][bookmark: _Toc4484]1.8.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 由承包人承担 。
1.9 工程量清单错误的修正
承包人应在合同签订后对发包人提供的工程量清单、图纸和现场进行核查和踏察，如发现差异，应在 15 天内以书面形式向发包人提出；有下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：   否。
允许调整合同价格的工程量偏差范围： / 。
[bookmark: _Toc125523837][bookmark: _Toc2049858434][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc292559867][bookmark: _Toc297120457][bookmark: _Toc296944496][bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc296346658][bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc296503157][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc297048343]2. 发包人
[bookmark: _Toc1613310203][bookmark: _Toc493482386][bookmark: _Toc29214][bookmark: _Toc351203510]2.1 许可或批准
[bookmark: _Toc17753]2.1.1 根据相关规定提供园林绿化施工所需的许可或批准。
2.2 发包人代表
姓    名：  王守信  ；身份证号：      /       ；
职    务： 科长  ；
联系电话： 69423387   ；
发包人对发包人代表的授权范围如下：受理所有与本工程有关的通知、指令、批复、证书、决定、投资控制、工程计量、处理洽商等发包人工作。
[bookmark: _Toc26646][bookmark: _Toc571308452][bookmark: _Toc1335716241]2.3 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.3.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求： 开工前5日内   。
2.3.2 提供施工条件
发包人提供的现场条件即为现状条件，发包人不会专门为本项目新建任何水电、通讯、电力和道路条件，因此承包人应仔细勘察现场，自行考虑现状条件是否满足施工要求，为满足施工要求而发生的费用由承包人承担并已考虑在投标报价（合同价款）中，具体包括：
（1） 将施工用水、电力、通讯线路等施工所必须的条件接至施工现场；
（2） 正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；
（3） 处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作；
（4） 其他设施。
2.3.3 提供基础资料
发包人还应提供项目施工区域内现状树木一览表、现状土壤指标等。（如果有） 
[bookmark: _Toc981174043][bookmark: _Toc9218][bookmark: _Toc1205484610]2.4 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：   /   。 
发包人提供支付担保期限及方式：本项目为政府投资项目/使用财政资金项目，项目立项文件（项目建议书批复、可行性研究报告批复、初步设计概算批复或实施方案批复文件）中已经说明资金来源和落实情况，因此立项文件可以视为资金来源证明，无需另行提供支付担保。
[bookmark: _Toc224169773][bookmark: _Toc507831889][bookmark: _Toc296944497][bookmark: _Toc292559868][bookmark: _Toc297048344][bookmark: _Toc292559363][bookmark: _Toc296891198][bookmark: _Toc297120458][bookmark: _Toc296890986][bookmark: _Toc296347157][bookmark: _Toc296503158][bookmark: _Toc296346659]3. 承包人
[bookmark: _Toc19452][bookmark: _Toc1604068603][bookmark: _Toc1540549183]3.1 承包人的一般义务
（1）承包人提交的竣工资料的内容：   按监理或发包人要求提交竣工资料   。
承包人需要提交的竣工资料套数：     按监理或发包人要求提供竣工资料套数  。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担 。
承包人提交的竣工资料移交时间：  按监理或发包人要求的时间移交     。
承包人提交的竣工资料形式要求：     纸质版及电子版   。
（2）承包人应履行的其他义务： 详见本合同20条--其他约定第二部分承包人工作 。
[bookmark: _Toc12983][bookmark: _Toc324146790][bookmark: _Toc1559532044]3.2 项目经理
3.2.1项目负责人
姓    名：            ；身份证号：                    ；
相关证书及编号：                    ；
联系电话：                ；
承包人对项目负责人的授权范围如下：  代表承包人负责施工现场施工管理，处理施工过程中一切管理事宜，服从发包人及监理工程师的指令 。
关于项目负责人每月在施工现场的时间要求： 项目负责人按监理或发包人要求的时间段在施工现场。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：由承包人承担 
导致项目负责人无法为本项目工作的，应更换不低于原负责人资格水平（学历，职称，业绩等）的项目负责人，并征得发包人同意，承包人需向发包人支付5万元/人次的违约金，违约金在当期工程款中扣除。发包人认可的项目负责人到任前，承包人向发包人支付5000元/天的违约金
当承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务时，给发包人造成损失的，按照实际损失额进行赔偿。
项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：由承包人承担全部的经济及法律责任 。
3.2.2 承包人擅自更换项目负责人的违约责任： 如未征得发包人同意即擅自撤换项目负责人，承包人需向发包人支付5万元/人次的违约金，违约金在当期工程进度款中扣除。在发包人认可的项目负责人到任前，承包人向发包人支付5000元/天的违约金。
3.2.3 承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意、通知中应当载明继任项目经理注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理的资格水平（学历、职称、业绩等）应不低于原负责人。继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理。如擅自更换，由承包人承担全部的经济及法律责任。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任： 发包人有权解除合同，并要求承包人承担相应的损失 。
[bookmark: _Toc7876][bookmark: _Toc1539542666][bookmark: _Toc1073182267]3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  开工前5日内 /。
3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 承包人向发包人支付1000元/天/人的违约金 。
3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：经发包人同意 。
3.3.4 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：由承包人承担全部的经济及法律责任 。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：由承包人承担全部的经济及法律责任 。:
3.3.5 技术负责人
姓名：              ；身份证号：                     ；
专业：              ；职称等级：                    。
[bookmark: _Toc824057593][bookmark: _Toc29840][bookmark: _Toc1011775723][bookmark: _Toc304295523][bookmark: _Toc303539102][bookmark: _Toc296891199][bookmark: _Toc292559364][bookmark: _Toc292559869][bookmark: _Toc312677988][bookmark: _Toc297216151][bookmark: _Toc300934945][bookmark: _Toc297123492][bookmark: _Toc296346660][bookmark: _Toc296890987][bookmark: _Toc297120459][bookmark: _Toc296347158][bookmark: _Toc296503159][bookmark: _Toc296944498][bookmark: _Toc297048345]3.4 分包
[bookmark: _Toc292559870][bookmark: _Toc297123493][bookmark: _Toc296346661][bookmark: _Toc297120460][bookmark: _Toc296347159][bookmark: _Toc296891200][bookmark: _Toc297216152][bookmark: _Toc296503160][bookmark: _Toc300934946][bookmark: _Toc292559365][bookmark: _Toc296944499][bookmark: _Toc304295524][bookmark: _Toc303539103][bookmark: _Toc297048346][bookmark: _Toc296890988][bookmark: _Toc318581158][bookmark: _Toc312677989]3.4.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：绿化工程 。
[bookmark: _Toc296347160][bookmark: _Toc297048347][bookmark: _Toc297120461][bookmark: _Toc300934947][bookmark: _Toc303539104][bookmark: _Toc297123494][bookmark: _Toc296891201][bookmark: _Toc304295525][bookmark: _Toc296890989][bookmark: _Toc297216153][bookmark: _Toc296346662][bookmark: _Toc296944500][bookmark: _Toc296503161]主体结构、关键性工作的范围： 绿化工程、庭院工程、绿化灌溉工程、给排水工程、电气工程等图纸范围内的全部工程及配套服务工程 。
[bookmark: _Toc318581159][bookmark: _Toc312677990]    3.4.2 分包的确定
允许分包的专业工程包括： 劳务，需要由具有专业承包资质的建筑企业完成施工的工程内容等。
涉及分包的工程内容，分包工程承包人的资格应符合国家相关规定。
其他关于分包的约定：  / 。
3.4.3 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：  / 。
[bookmark: _Toc1754831627][bookmark: _Toc30018][bookmark: _Toc1926667033]3.5 工程照管与成品、半成品保护
3.5.1 承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起至工程质保期结束 。
3.5.2 现状树木的保护起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起至工程质保期结束。 
3.6 履约担保
承包人是否提供履约担保：  否   。
履约担保金额及方式：签订合同后  /   个工作日内，承包人需提交履约担保人民币    /  元（不高于中标价的10 %），以保函或保险形式执行。履约担保的有效期至本工程竣工验收合格为止。
[bookmark: _Toc1195865979][bookmark: _Toc2142794716][bookmark: _Toc296346663][bookmark: _Toc296891202][bookmark: _Toc296503162][bookmark: _Toc296890990][bookmark: _Toc296944501][bookmark: _Toc292559871][bookmark: _Toc297048348][bookmark: _Toc297120462][bookmark: _Toc267251413][bookmark: _Toc292559366][bookmark: _Toc296347161]4. 监理人
[bookmark: _Toc1325789808][bookmark: _Toc22333][bookmark: _Toc189823449]4.1 监理人的一般规定
关于监理人的监理内容： 本项目设计图纸全部内容 。
关于监理人的监理权限： 对工程质量、进度、成本、安全文明施工进行控制管理；合同管理、信息管理；发包人与承包人及参与工程建设各方之间的协调等 。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 监理人自行承担 。
关于监理人的监理权限：需要取得发包人批准才能行使的职权：（1）承包人施工索赔的批准权，包括工期索赔和费用索赔；（2）因施工工艺变化、设计变更导致的合同价款是否调整的确认权；（3）工程款拨付的批准权；（4）暂估价材料、设备的价格确认权；（5）其它涉及工程费用的确认权；（6）工程月进度计划及更高级别计划的变更审批权；（7）重大质量事故的处理权        。
[bookmark: _Toc1881790026][bookmark: _Toc1275710936][bookmark: _Toc1416]4.2 监理人员
关于监理人的其他约定：    /  。
[bookmark: _Toc267251418][bookmark: _Toc441549874][bookmark: _Toc1767461773][bookmark: _Toc296503163][bookmark: _Toc296347162][bookmark: _Toc292559367][bookmark: _Toc297048349][bookmark: _Toc296346664][bookmark: _Toc292559872][bookmark: _Toc296891203][bookmark: _Toc297120463][bookmark: _Toc296890991][bookmark: _Toc296944502]5. 工程质量
[bookmark: _Toc928117446][bookmark: _Toc18820][bookmark: _Toc1592482993]5.1 质量要求
[bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc297123496][bookmark: _Toc318581164][bookmark: _Toc297216155][bookmark: _Toc312677997][bookmark: _Toc300934949][bookmark: _Toc304295527]5.1.1 特殊质量标准和要求：   /  。
关于工程奖项的约定：    /   。
5.1.2 因现场施工不符合规范，导致全过程管理方及监理方下发整改通知单或工作联系单，发包人有权于本签约合同中直接扣除0.5%的施工费用。
[bookmark: _Toc15546][bookmark: _Toc1292415266][bookmark: _Toc462538044]5.2 隐蔽工程检查
5.2.1 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，承包人应进行自检，并在自检后提前48小时书面通知发包人，监理工程师检验，由发包人或监理工程师签收通知。验收合格，发包人、监理工程师在验收记录上签章后，方可进行隐蔽和继续施工，若在接到书面通知48小时内发包人、监理工程师不进行验收也未提出书面延期要求的，可视为发包人已经批准。承包人可以进行隐蔽或继续施工，验收不合格，承包人应在限期内修改后重新验收。所需费用由承包人承担。且工期不受影响。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时。
[bookmark: _Toc1885616336][bookmark: _Toc714606691]6. 安全文明施工与环境保护
[bookmark: _Toc552749545][bookmark: _Toc526548747][bookmark: _Toc11638]6.1 安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 达到施工现场安全生产标准化管理目标合格等级 。
6.1.2 关于治安保卫的特别约定：  /          。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：  /        。
6.1.3 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：
(1) 承包人施工过程中禁止使用高排放非道路移动机械设备。严格落实执行《关于划定禁止使用高排放非道路移动机械区域的通告》（京政发〔2025〕7号）及北京市环境保护局关于商请进一步做好本行业本领域非道路移动机械监管工作的函(京环函(2018)612号)。
(2) 承包人应严格按照《北京市大气污染防治条例》和北京市人民政府关于印发《北京市空气重污染应急预案（2023年修订）》的通知（京政发〔2023〕22号）要求认真组织实施，落实文件精神。
（3） 承包人应严格落实执行北京市住房和城乡建设委员会“关于印发《2017-2018年秋冬季建设系统施工现场扬尘治理攻坚行动方案》的通知(京建发(2017)390号)”，认真组织实施，落实文件精神。
（4） 承包人应严格落实执行北京市区两级相关政府主管部门关于大气污染及扬尘治理方面相关政策及文件要求(包括并不限于以下文件):①北京市园林绿化局关于加强园林绿化行业大气污染综合治理工作的通知(京绿造发(2017)18号)；②北京市园林绿化局关于印发《北京市园林绿化行业重大活动空气质量保障工作方案》的通知(京绿造发(2017)19号)；③北京市园林绿化局关于印发《北京市园林绿化行业蓝天保卫战2018年行动计划工作落实方案》的通知(京绿办发(2018)74号)。
（5） 承包人应保证对本款中的所有规定在施工中得到贯彻执行，并制定周密的施工方案及对策。因承包人未能完成上述规定造成的费用支出(包括但不限于政府部门罚款、工期延误期间的费用支出、发包人因此或为督促承包人履行相关义务支付的诉讼费、律师费、交通费等所有费用)和工期延误，均由承包人自行承担。因承包人未落实上述规定给发包人造成损失的，承包人应赔偿发包人因此遭受的所有损失。
（6） 承包人应严格落实执行北京市区两级相关政府主管部门关于大气污染及扬尘治理方面相关政策及文件要求，按合同约定采取有效措施，减少园林绿化施工工地扬尘污染。在施工中，严格执行园林绿化施工技术规范，严格控制土方作业，要采取围挡、苫盖、定期喷水等抑尘措施，避免形成扬尘污染。尤其是中心城区和新城区，现场要配备喷淋、酒水、移动喷雾机等降尘设备，严格执行工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车密闭运输“六个百分之百”要求。另外，六环内、城市副中心和新城规划范围内的施工工地，达到规模以上面积的，须安装扬尘视频监控设备，并调试、接入北京市施工扬尘视频监管平台，确保数据正常传输。
（7） 承包人严格执行国家、市政府及市园林绿化监管部门的规定，严格落实执行北京市大气污染综合治理领导小组办公室关于组织本行业落实禁止使用高排放非道路移动机械有关规定的通知(京大气办(2017)85号)。禁止使用冒黑烟高排放工程机械(含挖掘机、装载机、平地机、铺路机、压路机、叉车等)；在五坏路(不含)区域内、亦庄开发区和通州区部分区域内，禁止使用高排放非道路移动机械，必须使用达标机械。承包人须严格执行国家、市政府及市区园林化监管部门的规定，落实《北京市人民政府关于划定禁止使用高排放非道路移动机械区域的通告》(京政发(2019)10号)，在划定的本市五环路以内区域、通州区部分区域、北京经济技术开发区和部分远郊区重点区域等禁止区范围内，禁止使用不合国家标准《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886)中III类限值的控掘机、装载机、挖掘装载机和叉车等(推土机、压路机、平地机)4类高排放非道路移动机械，必须使用排放达标并完成信息编码登记的机械。
（8） 承包人全面落实运输车辆“三不进、两不出”(无车辆准运证不进工地、装置破损不进工地、排放不达标不进工地、超量装载不出工地、车身不洁车轮带泥不出工地)规定。使用有资质并安装有排放远程监测管理车载终端的渣土运输车辆，规模化动土方(2000方以上)绿化建设项目，与车辆企业或者个人签订渣土运输协议。18.3安全防护、文明施工措施费承包人必须专款专用，并在财务管理中单独列出安全防护、文明施工措施工程费用清单备查。承包人应购置和更新施工安全防护用具及设施，改善安全生产条件和作业环境。如果承包人未按合同的约定使用此项费用，未及时落实安全防护措施而导致事故发生，或未及时落实文明施工要求致使政府相关管理部门对此进行通报批评或罚款或导致居民投诉，承包人应负完全的责任。
6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：支付工程签约合同价30%的预付款里，包含安全文明施工费和农民工工伤保险费 。
[bookmark: _Toc584454933][bookmark: _Toc1716959566]6.2 环境保护
合同当事人对农药、肥料的使用要求： 严禁使用高毒农药 。
7. [bookmark: _Toc309374293][bookmark: _Toc1019739217]工期和进度
[bookmark: _Toc829052215][bookmark: _Toc20685][bookmark: _Toc152004302]7.1 施工组织设计
[bookmark: _Toc1337492230][bookmark: _Toc856803142]7.1.1 工程涉及以下内容的，合同当事人约定的施工组织设计还应包括此类工程内容的专项施工方案：
[bookmark: _Toc650023867][bookmark: _Toc1488833316]现状树木保护；
[bookmark: _Toc266056742][bookmark: _Toc382208328]古树名木保护;
[bookmark: _Toc1350692319][bookmark: _Toc1137515080]土壤改良;
[bookmark: _Toc630504734][bookmark: _Toc1673538922]其他内容：                  /                      。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 承包人应在合同签订后5日内提交详尽的施工组织设计 。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到详细的施工组织设计后7日内  。
[bookmark: _Toc14427][bookmark: _Toc1135946897][bookmark: _Toc2142813545][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc312677479][bookmark: _Toc297216173]7.2 施工进度计划
施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：        5日内 。
[bookmark: _Toc1253067105][bookmark: _Toc6687][bookmark: _Toc1263038917]7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：  按监理或发包人规定的期限提交。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 协商确定 。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 按监理或发包人规定的期限提交 。
7.3.2 开工通知
因发包人原因或监理人未能在计划开工日期之日起  30 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
[bookmark: _Toc96331289][bookmark: _Toc19537660][bookmark: _Toc17408]7.4 测量放线
7.4.1 发包人或发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工前7日内且监理工程师在场的情况下，向承包人进行水准点与坐标控制点交桩并提供相关文字资料 。
[bookmark: _Toc20355][bookmark: _Toc1986698096][bookmark: _Toc117950900][bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc312677484][bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc303539125][bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc297216175]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（1）因发包人原因导致工期延误的其他情形： 双方协商一致，发包人应按承包人实际已完成并经验收合格的工程量，向承包人支付工程款后，可以解除合同  。
[bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc300934970][bookmark: _Toc297123518][bookmark: _Toc297216177][bookmark: _Toc304295548][bookmark: _Toc303539127]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc318581170]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人每延误一天按签约合同总价款的千分之一向发包人支付违约金。
[bookmark: _Toc312678014][bookmark: _Toc318581171]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 签约合同总价款的百分之五，如果承包人在达到最高限额后仍未完工，发包人可向承包人发出通知，解除合同，并要求承包人赔偿全部的经济损失。
[bookmark: _Toc441299698][bookmark: _Toc1834347369][bookmark: _Toc28024][bookmark: _Toc303539128][bookmark: _Toc312678015][bookmark: _Toc304295549][bookmark: _Toc297216178][bookmark: _Toc300934971][bookmark: _Toc297123519]7.6 不利物质条件
[bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc300934972][bookmark: _Toc297216179][bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc304295550]不利物质条件的其他情形和有关约定：        /   。
[bookmark: _Toc1225022270][bookmark: _Toc1077505333][bookmark: _Toc32335][bookmark: _Toc297216180][bookmark: _Toc312678017][bookmark: _Toc297123521][bookmark: _Toc304295551][bookmark: _Toc303539130][bookmark: _Toc300934973]7.7 异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
(1) 3小时降雨量达到50mm以上或者已达50mm以上且降雨可能持续;
(2) 12小时内，平均风力达7-8级，或阵风达到8级以上并可能持续;
(3) 日气温最高达到37℃-39℃以上，或高温天气持续；
    (4)6小时内出现特强沙尘暴天气，能见度小于500，或出现强沙尘暴天气可能持续。;
    (5)其它异常恶劣气候灾害。 雷电橙色预警 ；
[bookmark: _Toc63384221][bookmark: _Toc625782789][bookmark: _Toc18194]7.8 提前竣工的奖励
7.8.1 提前竣工的奖励：      /      。  
[bookmark: _Toc1290932324][bookmark: _Toc1981848881]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc1549169060][bookmark: _Toc489553729][bookmark: _Toc1878][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc280868655][bookmark: _Toc280868656]8.1 材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc296890996]发包人供应的苗木、材料设备的保管费用的承担： 由承包人承担 。
[bookmark: _Toc1602926888][bookmark: _Toc1698965056][bookmark: _Toc15421]8.2 样品
[bookmark: _Toc658422827][bookmark: _Toc155224400] 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 符合设计要求。
[bookmark: _Toc22773][bookmark: _Toc1156517039][bookmark: _Toc268737114]8.3 施工设备和临时设施
承包人提供的施工设备和临时设施
[bookmark: _Toc351203641][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251442]关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担相应费用。
[bookmark: _Toc242413721][bookmark: _Toc1764962496][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc351203565][bookmark: _Toc653733895][bookmark: _Toc337558785][bookmark: _Toc1351090379][bookmark: _Toc6956]9. 试验与检验
材料、工程设备和工程的试验和检验
关于送检材料的约定：    检测费用由承包人承担      。
[bookmark: _Toc458560564][bookmark: _Toc334823199]10. 变更
[bookmark: _Toc2124203747][bookmark: _Toc893189784][bookmark: _Toc7749][bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc297216200]10.1 变更的范围
关于变更的范围的约定：     双方协商确定      。
[bookmark: _Toc16117][bookmark: _Toc1702387786][bookmark: _Toc345483340]10.2 变更估价
10.2.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，报监理工程师和发包人，经监理工程师审核确认后确定是否调整合同价款。如承包人未能在规定期限内提交变更工程价款的报告，则认为其主动放弃调整合同价款。
10.2.2 变更估价的支付方式及时间
关于变更价款的支付方式及时间的约定：结算时支付 。
[bookmark: _Toc900110438][bookmark: _Toc2102284973][bookmark: _Toc296347196][bookmark: _Toc292559907][bookmark: _Toc296346698][bookmark: _Toc296891237][bookmark: _Toc303539150][bookmark: _Toc296891025][bookmark: _Toc297120497][bookmark: _Toc296944536][bookmark: _Toc292559402][bookmark: _Toc296503197][bookmark: _Toc297123544][bookmark: _Toc300934993][bookmark: _Toc297048383][bookmark: _Toc297216203][bookmark: _Toc312677503][bookmark: _Toc312678029][bookmark: _Toc304295570][bookmark: _Toc292559913][bookmark: _Toc303539151][bookmark: _Toc297123545][bookmark: _Toc296944542][bookmark: _Toc296503203][bookmark: _Toc292559408][bookmark: _Toc296891243][bookmark: _Toc296346704][bookmark: _Toc300934994][bookmark: _Toc296891031][bookmark: _Toc296347202][bookmark: _Toc297216204][bookmark: _Toc297120503][bookmark: _Toc297048389]10.3 承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：       接到建议后7日内    。
发包人审批承包人合理化建议的期限：       接到建议后7日内   。
[bookmark: _Toc300934995][bookmark: _Toc304295571][bookmark: _Toc296944543][bookmark: _Toc312678030][bookmark: _Toc312677504][bookmark: _Toc296503204][bookmark: _Toc292559409][bookmark: _Toc292559914][bookmark: _Toc296891032][bookmark: _Toc296891244][bookmark: _Toc303539152][bookmark: _Toc296346705][bookmark: _Toc296347203][bookmark: _Toc297120504][bookmark: _Toc297123546][bookmark: _Toc297216205][bookmark: _Toc318581175][bookmark: _Toc297048390]承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：           /              。
[bookmark: _Toc1308][bookmark: _Toc1821307230][bookmark: _Toc1569203092][bookmark: _Toc297123548][bookmark: _Toc297120499][bookmark: _Toc297048385][bookmark: _Toc292559404][bookmark: _Toc300934997][bookmark: _Toc296944538][bookmark: _Toc296891027][bookmark: _Toc296347198][bookmark: _Toc296891239][bookmark: _Toc303539154][bookmark: _Toc296346700][bookmark: _Toc297216207][bookmark: _Toc292559909][bookmark: _Toc304295574][bookmark: _Toc312677507][bookmark: _Toc312678033][bookmark: _Toc296503199]10.4 暂估价
[bookmark: _Toc318581176][bookmark: _Toc312677508][bookmark: _Toc312678034]暂估价材料的明细详见：《暂估价一览表》。
[bookmark: _Toc318581177][bookmark: _Toc312677509][bookmark: _Toc312678035]10.4.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取         方式确定。
10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取         方式确定。
承包人直接实施的暂估价项目的约定：
招标时列出的暂估材料，承包人需在采购前28天，向监理工程师、项目管理单位和发包人提交不少于三家同类产品的样品，并附上任何必要的说明书、报价、质量证明、出厂报告、性能介绍、使用说明等相关材料，以供监理工程师、项目管理单位和发包人选择确认其价格、质量、规格型号（确认程序由发包人确定后执行），否则该材料、设备价格在结算时不予计取。
暂估材料（设备）、苗木经认可后，按确认后的价格对承包人的合同价格进行调整（包括税金的增减），价差部分仅计取税金。
10.5暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：由监理人报发包人批准部分使用或全部使用，包括设计更改、工程洽商、索赔、现场签证等。

[bookmark: _Toc1637898606][bookmark: _Toc17442182]11. 价格调整 
[bookmark: _Toc297120501][bookmark: _Toc297048387][bookmark: _Toc297216209][bookmark: _Toc296944540][bookmark: _Toc296891029][bookmark: _Toc296503201][bookmark: _Toc292559406][bookmark: _Toc296891241][bookmark: _Toc1614717129][bookmark: _Toc296347200][bookmark: _Toc304295577][bookmark: _Toc303539157][bookmark: _Toc296346702][bookmark: _Toc292559911][bookmark: _Toc31698][bookmark: _Toc1840417661][bookmark: _Toc300935000][bookmark: _Toc297123550][bookmark: _Toc312678039]施工期内人工费、机械使用费、辅助材料价格、苗木价格的上涨或下落（本工程苗木采购承包人已充分考虑了市场因素，对于可能引起的苗木市场价格变化而产生的风险，承包人已在合同价款中予以充分考虑，结算时不再调整）； 
以招标图纸为范围应考虑到的（含取水费用、围堰费用、降水费用、二次搬运、夜间施工、冬雨季施工、大型机械设备进出场及安拆费、已完工程及设备保护等）等总价措施项目费用，一次性包死，结算不调整。   

[bookmark: _Toc292559915][bookmark: _Toc296347204][bookmark: _Toc296503205][bookmark: _Toc297120505][bookmark: _Toc292559410][bookmark: _Toc296944544][bookmark: _Toc296346706][bookmark: _Toc296891245][bookmark: _Toc297048391][bookmark: _Toc296891033][bookmark: _Toc2095751839][bookmark: _Toc226573127][bookmark: _Toc312678040][bookmark: _Toc304295579][bookmark: _Toc297123552][bookmark: _Toc303539159][bookmark: _Toc297216211][bookmark: _Toc300935002]12. 合同价格、计量与支付
[bookmark: _Toc267251461][bookmark: _Toc292559916][bookmark: _Toc292559411][bookmark: _Toc297048392][bookmark: _Toc296503206][bookmark: _Toc297120506][bookmark: _Toc296944545][bookmark: _Toc296891246][bookmark: _Toc296347205][bookmark: _Toc296346707][bookmark: _Toc296891034][bookmark: _Toc13589][bookmark: _Toc1734401749][bookmark: _Toc74869891][bookmark: _Toc297123553][bookmark: _Toc300935003][bookmark: _Toc303539160][bookmark: _Toc312678041][bookmark: _Toc297216212][bookmark: _Toc304295580]12.1 合同价格形式
本合同价格形式采用 单价合同 的形式。
1.单价合同。
综合单价包含的风险范围：
承包人报价时已考虑各种影响造价的自然因素及社会因素，包括但不限于：
（1）发包人对施工进度、施工区域做出的调整（包括施工范围的增减）所涉及的有关费率、总价措施项目费及其它项目费用的影响，但合同约定可以调整的除外；
（2）因设计变更或施工范围调整使苗木、设备采购数量、工程量清单项目工程量变化所涉及的有关费率、措施费及其它项目费用的影响，但合同约定可以调整的除外。综合单价不随工程量的变化而调整；
（3）经过承包人标价的工程量清单中的计算和价格错误；
（4）承包人投标报价书中的错、漏项；
（5）施工期内人工费、施工机械使用费、辅助材料价格、苗木价格的上涨或下落； 
（6）双方在17.1条约定的风、雨、雪、洪、震等不可抗力范围以外的情况及沙尘暴；
（7）国家庆典、外交来访、高考期间、疫情期间的施工管制、召开“两会”期间的施工管制、交通管制；
（8）发包人在招标阶段提供的措施项目清单和其他项目清单中没有明确的项目，承包人也没有另行补充，但施工过程中必须发生的总价措施项目费及其它项目费；
（9）苗木成活率对工程造价的影响；
（10）管理费和利润的风险由承包人全部承担。
（11）承包人在投标时应充分考虑土方运输、消纳及措施等费用，中标后不再调整。

[bookmark: _Toc1924091423][bookmark: _Toc712673231][bookmark: _Toc300935004][bookmark: _Toc303539161][bookmark: _Toc312678042][bookmark: _Toc304295581][bookmark: _Toc297123554][bookmark: _Toc297216213][bookmark: _Toc296944546][bookmark: _Toc296503207][bookmark: _Toc296891035][bookmark: _Toc296346708][bookmark: _Toc297048393][bookmark: _Toc297120507][bookmark: _Toc292559917][bookmark: _Toc296347206][bookmark: _Toc296891247][bookmark: _Toc292559412]12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款金额原则上为签约合同价款的30%。但是，预付款实际支付金额以资金拨付到位金额为准。
合同签订、财政资金到位并且承包人依发包人通知的预付款资金拨付到位金额足额提供合法正规发票后，发包人于30个工作日内完成支付流程并完成预付款支付。
预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款必须专用于合同工程。
预付款抵扣：在支付第一笔工程进度款时抵扣全部预付款。
12.2.2 预付款担保
签订合同后  /  个工作日内，承包人需提交支付担保人民币   /   元（中标价的  /   %），以保函或保险形式执行。预付款担保的有效期至       /       为止。
[bookmark: _Toc100272494][bookmark: _Toc13601][bookmark: _Toc1055625342]12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则： 《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）、《园林绿化工程工程量计算标准》（GB/T50858-2024）、《招标工程量清单》中补充的计算规则。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：             /                  。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：         /                 。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：        /                  。
12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：    /        。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：    /      。
[bookmark: _Toc1516403745][bookmark: _Toc16186591][bookmark: _Toc27300]12.4 工程进度款支付
[bookmark: _Toc292559921][bookmark: _Toc303539163][bookmark: _Toc300935006][bookmark: _Toc297123556][bookmark: _Toc297120511][bookmark: _Toc297048397][bookmark: _Toc296891039][bookmark: _Toc297216215][bookmark: _Toc292559416][bookmark: _Toc296347210][bookmark: _Toc296944550][bookmark: _Toc296346712][bookmark: _Toc296503211][bookmark: _Toc296891251]12.4.1 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：符合发包人或监理要求。
12.4.2 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：      /      。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：      /      。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：    /    。
12.4.3 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：   / 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 详见本条第（2）项 。
（2） 承包人根据工程进度申请支付工程款，每期工程进度款按以下方式选择支付：
按形象进度支付：
工程进度款按照监理和发包人核定的工程实际完成形象进度分批次拨付，款项中包含的人工费按约定支付至农民工工资专用账户。工程施工完成形象进度达到70%，且资金到位，发包人完成全部支付流程后30 个工作日内拨付至签约合同价款的50%；工程施工完成形象进度达到90%，且资金到位，发包人完成全部支付流程后30 个工作日内拨付至签约合同价款的70%。发包人支付工程款（含预付款）累计达到合同价款（不包括暂列金额和专业工程暂估价）的70%时，发包人停止支付工程款。由于承包人和监理工程师、发包人的分歧使审核和认可工作延误的，审核和认可的时间可以顺延，承包人不应因此影响工期。
工程完工经验收合格，待相关单位评审完成，资金到位，且发包人完成全部支付流
程，依据相关单位审定金额的3%作为质量保证金以银行保函形式由承包人向发包人完成支付后30 个工作日内，依据相关单位审定的金额，发包人一次性拨付承包人剩余工程款，质保期满1 年后无息退还保证金，如决算审定完成时间超竣工验收后1 年，则承包人无需支付质保金。
每次实际付款前，承包人还需满足以下条件，否则发包人有权不予付款，且不承担任何责任:
(1)承包人向发包人提供工程量确认单，发包人对承包人的工作量进行审核，双方共同签字确认；（2）如需财政资金拨付的，待财政资金到位且发包人履行完毕资金拨付审批程序后，承包人方可向发包人开具发票，由发包人向承包人拨付资金。
每笔资金支付时均需待财政资金到位，发包人完成全部支付流程后30个工作日内拨付，若发包人实际到位资金低于合同约定比例计算的当前应支付金额，则发包人以实际到位资金金额向承包人支付当期款项，承包人对金额确认后开具等额国家正规合法发票并提交至发包人，发包人依据发票金额进行支付，如承包人未按时提供发票造成支付逾期，发包人不承担违约责任。
合同金额如超出相关单位评审金额，发包人将按相关单位的审定金额支付资金。
本项目属于政府投资，非因发包人原因导致付款延迟，不视为发包人违约且不承担违约责任。因政府资金拨付延迟而导致发包人不能按合同约定向承包人支付的，不构成发包人的违约，承包人不得因此追究发包人违约责任。
如经发包人书面同意承包人进行专业分包的工程，由承包人负责签订专业分包工程合同，其工程款由发包人拨付给承包人，承包人根据发包人拨款情况和分包合同约定的付款条件和时间及时向分包人拨付工程款。在发包人依据合同约定按时付款的条件下，如果承包人不按前述条件支付分包款，同时在又不能说明正当理由的情况下，发包人有权采取措施保证分包工程款的合理支付。
根据《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号）、《北京市人民政府关于健全完善保障农民工工资支付制度机制建设的意见》（京政发〔2020〕26号）、关于印发《北京市工程建设领域保障农民工工资支付工作管理办法》的通知（京人社监发〔2021〕12号）和《北京市工程建设领域农民工工资保证金管理工作程序》（京人社监发〔2018〕228号）等相关政策，为落实《保障农民工工资支付条例》对建设单位和施工单位的相关要求，确保农民工工资能按时、足额支付，并对施工单位的农民工工资发放起到监督作用，承包人应严格按照《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号）文件规定执行，规范农民工工资支付行为，保障农民工工资按时足额支付。禁止发生拖欠农民工工资行为，否则一切民事、刑事、行政责任全部由承包人承担；如招致发包人承担连带责任，承包人应赔偿发包人一切经济损失。
12.4.4 支付分解表的编制
总价合同支付分解表的编制与审批：     /    。
单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：     /    。
[bookmark: _Toc1114100005][bookmark: _Toc1569476373][bookmark: _Toc303539172][bookmark: _Toc297123564][bookmark: _Toc304295593][bookmark: _Toc296346720][bookmark: _Toc296347218][bookmark: _Toc296503219][bookmark: _Toc296944558][bookmark: _Toc296891047][bookmark: _Toc296891259][bookmark: _Toc297120519][bookmark: _Toc292559929][bookmark: _Toc312678053][bookmark: _Toc297048405][bookmark: _Toc300935015][bookmark: _Toc292559424][bookmark: _Toc297216223]13. 验收和工程试车
[bookmark: _Toc750296361][bookmark: _Toc17144][bookmark: _Toc396975010]13.1 分部分项工程验收
13.1.1 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时。
[bookmark: _Toc12180][bookmark: _Toc1898612073][bookmark: _Toc282243333][bookmark: _Toc296891263][bookmark: _Toc296503223][bookmark: _Toc297120523][bookmark: _Toc303539173][bookmark: _Toc292559933][bookmark: _Toc312678056][bookmark: _Toc297123565][bookmark: _Toc297216224][bookmark: _Toc300935016][bookmark: _Toc304295596][bookmark: _Toc296891051][bookmark: _Toc297048409][bookmark: _Toc292559428][bookmark: _Toc296944562][bookmark: _Toc296347222][bookmark: _Toc296346724][bookmark: _Toc267251476][bookmark: _Toc267251470][bookmark: _Toc267251472][bookmark: _Toc267251471][bookmark: _Toc267251475][bookmark: _Toc267251473][bookmark: _Toc267251474]13.2 竣工验收
[bookmark: _Toc276351635][bookmark: _Toc1027479745]13.2.1 竣工验收条件
[bookmark: _Toc1893941971][bookmark: _Toc1418190231][bookmark: _Toc280868704][bookmark: _Toc280868705][bookmark: _Toc280868706][bookmark: _Toc280868707][bookmark: _Toc280868708][bookmark: _Toc280868709]竣工资料内容和份数：承包人需按照北京市的有关规定为发包人编制合格的六套竣工资料（包括竣工图），竣工图费用由承包人承担。竣工图要求满足备案存档要求，并与完工现场一致，竣工图编制有施工图及变更洽商资料依据，且逻辑关系吻合。竣工结算审核时，如发现竣工图与现场不一致，或与施工图、变更洽商逻辑关系混乱，发包人有权要求承包人进行修整。如多次修整不合格，发包人有权按现场实际工程量及符合建设单位逻辑的变更洽商结算，承包人应予以接受 。
[bookmark: _Toc1570375781][bookmark: _Toc1822546722]13.2.2 竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定： 发包人收到完整的竣工资料和竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改。如发包人收到竣工验收报告后28天，无正当理由不组织验收，则视为发包人验收合格 。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：           /           。
竣工日期为本工程竣工验收合格日期。保修期和养护期自工程竣工验收合格之日起正式开始。
13.2.3 移交、接收全部与部分工程
绿化工程移交期限：自工程验收合格之日起计算一年养护期满后即为移交期限。
其他工程移交期限：自工程验收合格之日起计算一年养护期满后即为移交期限。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   /    。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：    /  。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：             /        。
（1）单机无负荷试车费用由          /     承担；
（2）无负荷联动试车费用由        /       承担。
13.3.2 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：           /            。
[bookmark: _Toc19772]13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：  以发包人通知为准 。
[bookmark: _Toc1123811034][bookmark: _Toc295889295]14. 竣工结算
[bookmark: _Toc2011892871][bookmark: _Toc1257404679][bookmark: _Toc3577]14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：   本工程竣工验收合格后    。
竣工结算申请单应包括的内容：     相关部门评审要求的全部资料        。
[bookmark: _Toc30710]14.2 竣工结算审核
[bookmark: _Toc1509410444][bookmark: _Toc2011675479][bookmark: _Toc10781](1)双方办理工程验收手续后进行工程结算。
(2)承包人在提交竣工图28天内，向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料，承包人未按时上报或上报结算资料不完整，发包人有权将结算审核时间顺延；在规定时间内，因承包人原因未完成结算核对或复核等影响结算进度的，承包人承担全部责任。
(3)按发包人规定的格式和内容填写，应包括但不限于：竣工结算合同总价、已支付的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额等。
(4)承包人必须保证申报结算的准确性，如审计单位审定的结算金额变化幅度超过10%（含）的，由承包人支付结算评审费用。
(5)工程全部完工通过竣工验收，最终支付金额以相关部门最终结算审核结果为准。
(6)承包人应开具金额为竣工结算审定总价3%的银行质量保函作为工程质量担保；自工程竣工验收合格之日起超过1年仍未完成竣工结算审定的，发包人不再扣留质量保修金、不强制要求承包人提供质量保函。工程保修期内，承包人负有保修义务；发包人就质量缺陷向承包人送达保修通知后，承包人须在约定时限内组织维修。承包人逾期未派员维修的，发包人可委托第三方维修，实际发生的维修费用由承包人承担，发包人有权直接通过银行保函进行索赔。缺陷责任期满，在承包人完整履行全部保修责任，双方签订《缺陷责任期终止证书》前提下，发包人无息办理保函注销手续（若已预留现金质保金，则一次性无息返还剩余质保金）。
(5)承包人须按照招标文件规定对承包范围内的苗木进行养护，养护期及养护标准执行第31条质量保修、第32条质量保修责任条款。未按规定进行养护的，发包人有权按照投标报价中的苗木养护费用在质量保修金中直接扣除，无需经过承包人的同意。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按合同第20条约定处理。    
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：         6份      。
承包人提交最终结算申请单的期限：    按发包人要求的期限提交      。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：    /  。
（2）最终以相关部门结算审核金额为准，且待资金落实到位后支付。

[bookmark: _Toc19199]14.5 竣工归档资料
（1）施工中未发生设计变更，施工后由承包人在发包人提供的施工图纸加盖竣工图章提交发包人。
（2）施工过程中发生设计变更的，需经相关方书面确认后由设计单位出具设计变更材料，由承包人提供加盖竣工图章的竣工图给发包人。
（3）工程竣工验收结算后 28  天内，承包人应提供给发包人  6  套完整符合要求的竣工图、竣工归档资料。
竣工归档资料的形式和格式：按照北京市的有关规定,满足备案存档要求  。
（4）因承包人拖延或不办理竣工归档资料时，经发包人催告，  3  个月内未按发包人要求提供相关竣工归档资料的，发包人有权委托第三方机构整理，相关费用由  承包人  承担。
[bookmark: _Toc1320788901][bookmark: _Toc490192013][bookmark: _Toc267251483][bookmark: _Toc267251484][bookmark: _Toc267251485][bookmark: _Toc267251482][bookmark: _Toc267251486][bookmark: _Toc267251488][bookmark: _Toc267251490][bookmark: _Toc267251489][bookmark: _Toc267251497][bookmark: _Toc267251494][bookmark: _Toc267251492][bookmark: _Toc267251493][bookmark: _Toc267251501][bookmark: _Toc267251499][bookmark: _Toc267251502][bookmark: _Toc267251491][bookmark: _Toc267251503][bookmark: _Toc267251495][bookmark: _Toc267251498][bookmark: _Toc267251496][bookmark: _Toc267251507][bookmark: _Toc267251506][bookmark: _Toc267251504][bookmark: _Toc267251508][bookmark: _Toc267251511][bookmark: _Toc267251513][bookmark: _Toc267251514][bookmark: _Toc267251509][bookmark: _Toc267251510][bookmark: _Toc267251515][bookmark: _Toc18125]15. 缺陷责任期与保修
15.1 缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：   12个月  。
15.2 质量保证金
工程质量保证金的支付方式和时间：工程质量保证金为结算款的 3 %（≤3%），采用以下方式执行：
担保；
保险；
其他： 以银行保函形式支付。
工程缺陷责任期满，承包人履行缺陷责任期内质量保修义务及绿化养护义务且合格移交后，在30 天内结清工程质量保函。在工程项目竣工验收前，承包人提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3 保修
15.3.1 保修责任
工程保修期为：   12个月    。 
15.3.2 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 24小时内 。
[bookmark: _Toc652859120][bookmark: _Toc1846040712]15.4 绿化养护期
绿化养护期的具体期限：   12个月 。
工程未正式移交前，承包人应配合发包人及后期养护单位做好苗木补植、管护等相关工作，直至工程正式移交结束止；若因承包人养护、补植工作落实不到位等原因影响工程移交进度的，由承包人承担相应责任及相关费用。
绿化养护期内双方责任约定：
 （1）保修期及养护期内发现苗木等植物死亡，应按原设计品种、规格更换。
（2）对重点名贵树种承包人应采取专门措施保证100%成活以及养护期内长势良好，如在养护期内死亡以及出现病害影响生长，承包人应按原设计品种、规格更换，该苗木的养护期应从更换并经验收合格后重新计算。
（3）工程保修期间要求承包人拆除所有临时设施，所有养护、保卫人员均不得留宿现场，由此给承包人造成的费用增加由承包方承担并且已考虑在合同价款中。
绿化养护期内水电费支付：  由承包人负责支付 。
[bookmark: _Toc543386448][bookmark: _Toc922596978][bookmark: _Toc280868717][bookmark: _Toc280868718]16. 违约
[bookmark: _Toc12830][bookmark: _Toc776232141][bookmark: _Toc41673421]16.1 发包人违约
16.1.1 发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：  发包人不按合同约定支付工程款，逾期支付工程款达到 180 日，双方又未达成延期付款协议，承包人可停止施工，停止施工超过 30 日，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同 。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：   双方协商确定开工日期   。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：每延期付款一天，发包人应按全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率向承包人支付应付而未付款额的违约金。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕的约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：    /   。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   /  。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 工期顺延  。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  工期顺延  。
（7）其他：       /   。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 30 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
[bookmark: _Toc356979891][bookmark: _Toc10226][bookmark: _Toc808083520]16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：（1）因承包人原因导致延期开工或暂停形式达 10日，或者暂停施工达 15  日的，发包人有权解除合同，因此造成的损失全部由承包人承担。
（2）承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同，因此造成的损失全部由承包人承担。
（3）承包人具有本合同约定的拖延工期达到30天、工程质量不合格等情形时，发包人可以解除合同，因此造成的损失全部由承包人承担。
16.2.2 承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：  按造成的实际损失计算    。   
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：         /        。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 由发包人承担     。
[bookmark: _Toc812123563][bookmark: _Toc2079114017]17. 不可抗力 
[bookmark: _Toc1018645862][bookmark: _Toc9363][bookmark: _Toc1806635917]17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  /    。
[bookmark: _Toc1010713786][bookmark: _Toc24645][bookmark: _Toc11690251]17.2 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  60 天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc1270684127][bookmark: _Toc266453569]18. 保险
[bookmark: _Toc995365961][bookmark: _Toc29058][bookmark: _Toc552342053]18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：          /                 。
[bookmark: _Toc11083][bookmark: _Toc1356197126][bookmark: _Toc1714078037]18.2 其他保险
关于其他保险的约定：              /                 。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：     /      。
[bookmark: _Toc4543][bookmark: _Toc23310917][bookmark: _Toc221254894]18.3 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：      /         。
[bookmark: _Toc226165635][bookmark: _Toc417085405]19. 争议解决
[bookmark: _Toc846612084][bookmark: _Toc4610][bookmark: _Toc1731520220]19.1 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否  。
[bookmark: _Toc2061672555][bookmark: _Toc1638028047][bookmark: _Toc30811]19.2 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：
（1）向           /          仲裁委员会申请仲裁；
（2）依法向 北京市顺义区 人民法院起诉。
[bookmark: _Toc18712]20 其他约定
第一部分：关于落实《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号）的有关规定。
1.承包人应指定一名本项目劳资专管员：
姓名：                 ；
身份证号码：                          ；
手机号码：                  ；
职权：负责对本项目聘用的农民工或分包单位劳动用工实施治欠保薪监督管理，掌握施工现场用工、考勤、工资支付等情况，审核分包单位编制的农民工工资支付表。
1.承包人须对施工现场作业人员实行实名管理，并将实名管理数据推送到发包人，实名制管理的数据包含农民工的进出场登记、劳动合同的签订、考勤和工资支付等记录；
2.承包人须监督劳务分包企业或劳务作业企业与农民工签订书面劳动合同，劳动合同应当明确约定农民工从事的工种、合同期限、工资计算方式、支付周期和支付日期。已签订的劳动合同，合同双方应各执一份，未订立劳动合同并进行用工实名登记的农民工人员，不得进入项目现场施工；
3.承包人负责按月考核农民工工作量并编制工资表，工资表应经农民工本人签字确认，并在工程现场维权告示牌上公示；
4.施工现场维权信息告示牌，应明示下列信息：
（1）建设单位、施工总承包单位及所在项目部、分包单位、相关行业工程建设主管部门、劳资专管员等基本信息；
（2）当地最低工资标准、工资支付日期等基本信息；
（3）相关行业工程建设主管部门和劳动保障监察投诉举报电话、劳动争议调解仲裁申请渠道、法律援助申请渠道、公共法律服务热线等信息。
（4）本工程发包人、承包人、劳务分包或专业作业企业、人社部门、建设行政主管部门等基本信息，且应明示劳动用工相关法律法规、考勤记录表、农民工工资支付表、工资支付日期、行业监管部门投诉举报电话和劳动争议调解仲裁、劳动保障监察投诉举报电话等工资维权信息；
5.承包人拖欠农民工工资，情节严重或者造成严重不良社会影响的，发包人有权向人力资源社会保障行政部门通报情况。
6. 承包人使用个人、不具备合法经营资格的分包单位或者未依法取得劳务派遣许可证的中介单位派遣的农民工，或承包人非法转包工程，造成纠纷拖欠农民工工资的，承包人除按主合同约定承担违约责任之外，还应当全权负责处理并承担无条件清偿的责任；
7.承包人应按行政主管部门规定足额储存农民工工资保证金，为本工程农民工工资提供后备保障。
第二部分 承包人工作
承包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作并承担相关费用：
（1）应提供计划、报表的名称及完成时间：在收到图纸后5天内向发包人提交工程总进度计划、材料设备进场计划；施工计划在开始实施的10天前提交；每周一应提供本周的工作计划及前一周计划完成情况；当月工作量统计报表在每月25日前提交；年度工作量完成统计报表在年后五日内提交。
（2）承担施工安全保卫工作和非夜间施工照明、围栏设施的责任和要求：
A．承包人应采取一切必要措施加强对施工现场以及分包单位和其他相关施工单位的施工安全管理，做好施工安全工作，加强施工现场保卫及非夜间施工照明，就本工程施工现场的施工安全和保卫向发包人全面负责，由此引发的一切纠纷均由承包人负责解决，给发包人造成损失的（包括但不限于发包人为此或督促承包人履行相关义务而支付的诉讼费/仲裁费、公证费、鉴定费、保全费、担保费、差旅费、调查费、律师费、交通费、被第三方追责产生的一切费用），应当赔偿发包人所遭受的损失。
B．承包人应在必要的地点和时间内提供和维护所有照明、施工现场的围挡封闭和警戒，保证场内、场内与场外接口处交通的通畅，安全防护工作符合国家及北京市安全防护的有关规定，保证正常施工并保护相邻财产的拥有者和占有者的通行以及公共的安全。
C．如承包人未履行自己的职责致使现场发生安全事故造成人身伤亡和财产损失，承包人应当承担全部赔偿责任。如上述行为使发包人受到损失的，承包人应承担赔偿责任。
D．如发包人或监理工程师发现承包人工作中的安全措施/设施不符合国家、地方、行业及本合同的有关规定，要求承包人限期整改时，承包人应立即响应。承包人不能满足要求时，发包人有权自行安排该项整改，所发生的费用由承包人承担，发包人可直接从承包人的工程款中扣除，无需经过承包人的同意。
（3）向发包人提供办公和生活房屋及设施的要求：   /    。
（4）需承包人办理的有关施工场地交通环卫和施工噪音管理等手续： 承包人应按照北京市有关施工场地交通、环卫、施工噪音管理等的要求，办理相关手续（包括但不限于交通特别通行证、排污手续、降噪措施等手续）并自行承担费用，并保证这些规定在施工中得到贯彻执行，保证发包人不承担因承包人未能完成上述工作所承担的费用支出（包括但不限于政府部门罚款、工期延误期间的费用支出、发包人因此或为督促承包人履行相关义务而支付的诉讼费/仲裁费、公证费、鉴定费、保全费、担保费、差旅费、调查费、律师费、交通费、被第三方追责产生的一切费用）和工期延误责任。因承包人未履行上述义务给发包人造成损失的，承包人应赔偿发包人因此遭受的上述所有损失。
（5）承包人应负责已竣工但未交付发包人之前的工程保护工作并承担相关费用；对工程成品保护的特殊要求及费用承担： 承包人应保证所承包工程在竣工验收、移交前，处于完好状态，并承担为保证其完好所发生的全部保护费用。承包人应在管护期届满前30日前，向发包人提交移交申请，发包人收到移交申请后3日内组织相关人员进行移交工作。发包人需在27日内完成全部移交工作。如27日后移交仍未完成，且养护期结束，此时对工程成品保护的特殊要求及费用承担：由双方协商确定。
（6）做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，具体要求及费用承担：保护工作要符合相关各部门的管理要求。其中可以通过发包人提供的资料显示的，现场踏勘了解到的及应当预见部分的保护费用由承包人承担并已包含在投标报价（合同价款）中，同时承包人应对因自身原因而造成的一切后果负责。
（7）保障施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，并且：保证施工现场环境保护、文明施工符合国家、北京市建设行政主管部门和相关部门的有关规定；工程竣工验收合格后10日内将现场清理完毕（包括余土、建筑材料、垃圾、生产和生活用临时设施拆除）。所需费用及因违反有关规定造成的损失和罚款由承包人承担。逾期清理的，发包人可委托他人清理，费用由承包人承担。
（8）双方约定的承包人应做的其他工作：
A．承包人应为完成合同而设置合理可行的现场施工项目负责人部，并为此配备满足施工需要数量的具有相应资格的管理人员和技术人员。承包人须提供拟派往本项目班子主要负责人的详细情况。除非事先获得发包人的书面批准，承包人不得更换或撤回主要管理人员和技术人员，如发生此类情况，承包人必须在7日内将擅自撤换的主要管理人员和技术人员调回本项目或取得发包人对于新派的主要管理人员和技术人员的认可；当发包人要求承包人更换不合适或不称职的现场管理人员时，承包人应自接到通知起7日内完成更换，撤出人员不应再从事与本工程有直接关系的工作。承包人违反上述义务，发包人有权解除本合同。
B．承包人负责施工区内临时设施、临时道路、水电管线安装和保养，负责施工现场内临街交通要道、人行道的保护，费用由承包人负担。因承包人防护不利而发生事故，相关责任和费用由承包人承担。承包人施工完毕后，对所破坏的市政公共设施及道路应修复原貌，若承包人无力或未在规定的时间内修复，由发包人代为修复，费用由承包人承担。
C．对于政府有关部门发送发包人的有关本工程施工现场的任何意见及通知，其中涉及承包人（含专业分包人）的，承包人应承担相关责任和工作。
D．对于承包人在施工过程中有需要发包人配合完成的工作，承包人应于施工总控进度计划中明确表述或提前足够的时间通知发包人。
E．承包人确认已充分考察了解了施工现场的使用条件，承担办理施工临建设施相关的工作，并在投标报价（合同价款）中已包含相关费用。特别是施工场地狭小发生的租用临时用地的费用及相关交通费，结算时不再调整。
F．负责保护水准点、坐标控制点，此后由于破坏或失准带来的重新测量、放点费用以及由此造成的其他损失由承包人承担。
G．与其他承包人的配合。
承包人在工程施工中应服从和配合发包人及监理人对施工现场的总体协调管理，为其他施工承包人提供施工场地，并做好与其他施工承包人（如市政管网、房屋建筑等）的施工配合、配合其他施工承包人对成品、半成品的保护、修复，保证整体工程的施工进度，并负责施工场地内的安全和文明施工的监督管理，相关费用已包括在投标报价（合同价款）中。
承包人应为下述人员从事其工作提供服务和配合，并负责工程实施过程中的必要协调：
a.由发包人和承包人共同确定的专业分包人；
b.发包人所雇佣的任何其他承包人（包括文物勘探单位）及其工人；
c.发包人的工作人员；
d.合法履行职责的国家公务人员和有关管理部门的工作人员。
承包人负责配合协调的工作包括：
a.将承包人负责修建、维修及保养的任何道路或通道，提供给上述人员使用；
b.允许上述人员使用承包人提供的临时工程设施（如果有）；
c.为保证承包人和其他承包人的工作不发生冲突，承包人应对他们的工作场所或材料存放等负责协调。
d.为上述人员提供下述其他服务和配合：为其他承包人或分包人提供施工现场水电源。
e.提供垃圾存放场地。
f.发包人认为应由承包人配合的其他事项。
承包人在其合同价款中已经包含了本款所述的与上述人员的配合与协调所发生的费用，发包人不再另行支付。
H．承包人必须遵照国家、北京市政府发布的相关规定，避免或减少由于施工造成的噪音、空气污染而带来的扰民及民扰影响。承包人须主动协调同周围居民及有关单位的关系，以免造成窝工、停工、延误工期的现象发生。因噪音、空气污染等原因产生的扰民赔偿、额外费用、工期延误损失等，均由承包人承担，并在必要时按北京市有关规定标准支付补偿金。承包人不能以扰民或民扰问题处理为理由，向发包人提出索赔或工期延长的要求。
I．承包人负责整个标段范围内所有新种植树木（包括现场移植的树木）以及现状树木的养护工作。
J．承包人负责本标段范围内工程施工期和养护期的安全保卫、防火工作。
K．承包人应遵守发包人对施工进度和施工区域的整体规划和调控，服从发包人对施工进度、施工区域做出的调整（包括施工范围的增减）。承包人根据工期或政府、发包人对施工进度的调控，合理考虑苗木非季节施工措施，非季节施工措施费用已包括在合同价款中。
L．承包人保证，依据本合同范围提供的设备及相关技术资料，承包人均已得到有关知识产权的权利人的授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，承包人负责处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。
M．维护标段内的设施和设备，使用标段内设备、设施造成损坏的由承包人承担修理和更换费用。
N．承包人竣工验收后，进入养护期，养护期的工作主要对本标段范围内园林植物进行养护管理，包括对园林植物采取灌溉、排涝、修剪、防治病虫、防寒、支撑、除草、补植、中耕、施肥等工作内容。标段内新植苗木养护要求均严格执行北京市地方标准《城镇绿地养护技术规范》（DB11/T 213—2022）中贰级养护质量标准进行。
O．本标段的工程水电费（包括养护期）由承包人承担，费用已包含在投标报价（合同价款）中；
P．本工程中所有混凝土均采用商品混凝土，砂浆应采用商品预拌砂浆。
Q．本工程中苗木应严格按照清单中注明的要求进行采购，苗木为苗圃苗（特选苗木除外），不符合要求的发包人和监理人有权不予验收。
R．承包人在实施土壤改良时须单独报送开工报告及施工方案，经监理、发包人审批同意后，在监理监督下实施。
S. 承包人在施工过程中发现地下文物的，应当立即采取有效保护措施并通知文物行政管理部门；承包人应当配合文物行政管理部门的监督检查工作。
T. 承包人应遵守北京市及顺义区关于建筑废弃物资源化利用的有关规定，按规定优先使用建筑垃圾再生品。
U.承包人应在接收施工场地后对场地内存在的建筑垃圾、遗留树根等进行清理，
V.承包人应对施工场地内的建筑垃圾以及其他废弃物等进行分类和无害化处理，禁止将不符合环保要求的建筑垃圾、渣土等掩埋在绿化用地中。施工工地进出土必须与相关运输单位签订包含环保条款及明确环保责任的合同或协议。渣土运输车辆必须符合相关排放标准及相关资质，并在使用过程中密闭运输、不得出现遗撒现象。对所有出入车辆在出入登记表上进行登记，严格执行“进门查证、出门查车”，确保渣土运输车辆“三不进两不出”。
W. 承包人应对施工工地内物料及堆土必须进行苫盖，使用的防尘网必须达到800目以上，不足800目将视为裸地。施工工地必须落实门前三包，工地门口必须设置车辆冲洗设备；内部道路要加强洒水、苫盖等有效降尘措施，确保扬尘不出绿地建设范围、路面不见土、车辆不带泥、周边不起尘。
X. 工程开工前，应按照标准在施工现场周边设置不低于2.5米密闭围挡（线性道路绿化等不具备条件的工程除外），围挡底部必须密封不得漏土，围挡必须干净整洁、不能有破损情况。
Y. 春季养护施工必须提前对道牙进行处理，以免浇春水时，冲水上路。
Z. 在施工地和停工工地内严禁出现放烟花的情况。
（9）承包人应参照《北京市住房和城乡建设委员会关于进一步加强施工扬尘远程视频监控系统安装使用的通知》（京建发〔2020〕366号）要求，在施工工地安装施工扬尘在线视频监控设备, 并统一调试和接入北京市施工扬尘视频监管平台，确保数据正常传输。
（10）承包人应按照《建设项目档案管理规范》（DA/T 28-2018）中相关要求，本着谁产生、谁归档、应收尽收、应归尽归的原则，提供承包人职责范围内有关该项目的档案文件2套，档案文件质量符合相关规范要求。
（11）履行本合同约定事项，发生涉及区园林绿化局需处置市民反馈的“接诉即办”事宜，承包人在接到区园林绿化局通知后应当积极、无条件履行主体责任，全面妥善处置市民反馈事项，积极推动区园林绿化局认定正当诉求问题的解决，确保市民满意。
（12）在合同期内，完成发包人交办的临时性工作任务。

上述全部承包人工作所涉及的内容由承包人承担的全部相关费用，上述费用已包括在投标报价（合同价款）中。
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发包人和承包人根据《园林绿化养护标准》（CJJ/T287）或
 《城镇绿地养护技术规范》（DB11/T 213—2022） （地方标准）等相关规定，经协商一致就                     （工程全称）签订绿化养护责任书。
一、责任范围和内容
承包人在绿化养护期内，按照有关法律规定和合同约定，承担施工范围内的绿化养护责任。
内容包括对养护范围内植物采取的整形修剪、松土除草、灌溉与排水、施肥、有害生物防治、改植与补植、绿地防护（如防台风、防寒）等技术措施；其他内容双方约定如下：      /  。
二、养护标准
绿化养护质量按照《园林绿化养护标准》（CJJ/T287）或
 《城镇绿地养护技术规范 》（DB11/T 213—2022）  （地方标准）。（地方标准）中  贰  级标准。
三、考核标准
由发包人按 《城镇绿地养护技术规范 》（DB11/T 213—2022）   （国家标准行业标准地方标准）中  贰  级标准进行考核，相关费用从质量保证金中扣除。
四、绿化养护期
绿化养护期  12  个月，从工程竣工验收合格之日起计算。
五、养护责任
1．为确保养护质量，承包人应安排专业队伍和人员进行养护管理。
2．承包人在养护过程中应采取安全措施，避免造成对第三方人身和财产的损害。因承包人操作不当、管理不善而造成人身伤害或财产损失的，由承包人承担。发生紧急事故需处置的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场处置。
3．苗木成活率按合同约定执行，发生苗木等植物材料死亡，须按原设计品种和规格及时更换，更换费用由承包人承担。
4．绿化养护期满后，由发包人组织验收。
5．其他责任约定：       /          。
六、养护费用
养护费用由承包人承担。
    七、其他约定：               /              。
绿化养护责任书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至绿化养护期满。




发包人：（公章）
法定代表人：（签字或签章）                
地  址：北京市顺义区北上坡路26号  
电  话：        69468403          
日  期：     年  月  日
承包人：（公章）
法定代表人：（签字或签章）                       
地 址：                       
电  话：                           
日  期：    年  月  日
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附件2:工程质量保修书
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》和《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82）以及《城镇绿地养护技术规范》(DB11/T213-2022) （地方标准），经协商一致就                   （工程名称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装、装修工程，绿化工程、园林附属工程（园路与广场铺装、假山、叠石、置石、园林理水、园林设施安装），以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：                包括绿化工程、庭院工程、给水工程、电气工程等图纸范围内的全部工程及配套服务工程  。
二、质量保修期
工程的质量保修期如下：
    1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为   5  年；其他防水工程 5  年。
3. 装修工程为   2 年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2 年；
5．供热与供冷系统为 2  个采暖期、供冷期；
6. 绿化工程为      12    个月；
7. 园林附属工程为  12    个月；
8. 其他项目保修期限约定如下：        /              。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为  12  个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用由承包人承担，从质量保证金中扣除。
2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地住房和城乡建设行政主管部门及有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4. 在工程质量保修期内，未能在合理期限对工程质量问题进行修复，或拒绝按要求进行修复的，承包人应向发包人支付修复工程支出的实际金额。
5. 质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、双方约定的其他工程质量保修项：         /         。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。 
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发包人：（公章）


法定代表人或其委托代理人：
（签字或签章）                       

日  期：    年   月   日  
承包人：（公章）


法定代表人或其委托代理人：
（签字或签章）                       

日  期：      年   月   日  
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为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政建设责任书。
一、双方的责任
1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。
1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。
1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
二、发包人责任
发包人从事该建设工程项目的负责人和工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。
三、承包人责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：
3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
四、违约责任
4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.3本责任书作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，经双方签署后立即生效。
五、责任书有效期
本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
六、责任书份数
本责任书一式两份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。
发包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或签章）                       
地  址：北京市顺义区北上坡路26号 
电  话：69468405                 
日  期：    年    月    日
承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或签章）                       
地址：                        
电  话：                       
日  期：    年     月    日
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供应商编制文件须知
1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。




响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件



项目名称:
项目编号/包号：








供应商名称：



1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1-1 营业执照等证明文件



1-2 供应商资格声明书
供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构
在参与本次项目磋商中，我单位承诺：
（1） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（2） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（3） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（4） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（5） 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
（6） 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（7） 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	



上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（加盖公章）：______
日期：____年____月____日   
说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）
2-1 中小企业政策证明文件
说明：
（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商无须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；当供应商拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供上述证明文件，否则不享受相关中小企业扶持政策。
（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业或要求供应商以联合体形式参加采购活动，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（4）中小企业声明函填写注意事项
1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体参与的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，供应商应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《供应商须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

2-1-1 中小企业证明文件
中小企业声明函（货物）格式（不适用）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：______
日 期：______


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





中小企业声明函（工程、服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：______
日 期：______


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。







残疾人福利性单位声明函格式       
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


          单位名称（盖章）：______
       日  期：______


2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议（如本项目不适用则供应商无需提供）
说明：
如本项目（包）允许分包，且供应商拟进行分包时：
（1）响应文件中须提供《拟分包情况说明》，否则响应无效；
（2）当同时符合下列情形时，响应文件还须提供《分包意向协议》，否则响应无效：
A. 本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的；
B. 供应商通过分包方式满足中小企业政策要求的。



拟分包情况说明
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为______的______项目（填写采购项目名称）中______包（填写包号）的磋商。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担
主体名称
	分包承担
主体类型
（选择）
	资质等级
	拟分包
合同内容
	拟分包
合同金额
（人民币元）
	占该采购包
合同金额的
比例（%）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	



供应商名称（加盖公章）：______
日期：___年___月___日

注：
（1）当供应商属于本部分说明中第（1）类情形，如未提供《拟分包情况说明》，或提供了《拟分包情况说明》但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，其响应无效；
（2）当供应商属于本部分说明中第（2）类情形，如未提供《拟分包情况说明》，或提供了《拟分包情况说明》但未填写分包承担主体名称、分包承担主体类型、拟分包合同内容、拟分包合同金额，其响应无效；
（3）如本采购文件《供应商须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则供应商须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则响应无效。

分包意向协议
甲方（供应商）：______
乙方（拟分包单位）：______
甲方承诺，一旦在______（采购项目名称）（项目编号/包号为：______）采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：
1.分包内容：______。
2.分包金额：______，该金额占该采购包合同金额的比例为______%。
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）成交，本协议自动终止。

甲方（盖章）：______                     乙方（盖章）：______

日期：______年______月______日   

注：
（1）当供应商属于本部分说明中第（2）类情形，必须提供，否则响应无效；其他情形无须提供； 
（2）供应商须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在响应文件中提交全部协议原件的电子件，否则响应无效。








2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）



3 本项目的特定资格要求（如有）（如本项目不适用则供应商无需提供）
3-1 联合协议（如有）
联合协议
______ 、______及______就“______（项目名称）” ______包采购项目的磋商事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：
1、 由________牵头，________、________参加，组成联合体共同进行采购项目的磋商工作。
2、 联合体成交后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
3、 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按竞争性磋商文件要求出具《授权委托书》。
4、 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
5、 ______负责______，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。
6、 ______负责______，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。
7、 ______负责______（如有），具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。
8、 本项目联合协议合同总额为______元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：
（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为______元；
（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为______元；
（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为______元。
9、 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
10、 其他约定（如有）：______。
本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未成交，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______
盖章：______                           盖章：______


联合体成员名称：______
盖章：______         

日期：______年______月______日



注：
1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则响应无效。
2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。


3-2 其他特定资格要求



4 磋商保证金凭证/交款单据电子件（如本项目不适用则供应商无需提供）


[bookmark: _Hlt520271212][bookmark: _Hlt520274121][bookmark: _Hlt520350918][bookmark: _Hlt520343000][bookmark: _Hlt520355504][bookmark: _Hlt520343392][bookmark: _Hlt520274407][bookmark: _Hlt520273711][bookmark: _Hlt520274065][bookmark: _Hlt520274393][bookmark: _Toc480942349][bookmark: _Ref467988698][bookmark: _Toc127151556][bookmark: _Toc150774761][bookmark: _Toc520356217][bookmark: _Toc142311058][bookmark: _Toc150480794][bookmark: _Toc195842921][bookmark: _Toc226309800][bookmark: _Toc226965746][bookmark: _Toc226337252][bookmark: _Toc226965829]5  响应书（实质性格式）

响应书
致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就______（项目名称，项目编号/包号）组织的采购活动，并对此项目进行磋商。
1. 我方已详细审查全部竞争性磋商文件，自愿参与磋商并承诺如下：
（1）本响应有效期为自响应文件提交截止之日起______个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应竞争性磋商文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：______。
与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________      传   真_________________________
电话_________________________      电子函件_________________________



供应商名称（加盖公章）：______
日期：____年____月____日  



[bookmark: _Hlt520356243][bookmark: _Hlt520355938][bookmark: _Toc265228395][bookmark: _Toc150480795][bookmark: _Toc142311059][bookmark: _Toc226965747][bookmark: _Toc480942350][bookmark: _Toc520356218][bookmark: _Toc226309801][bookmark: _Toc305158899][bookmark: _Toc226965830][bookmark: _Toc127151557][bookmark: _Toc305158825][bookmark: _Ref467988705][bookmark: _Toc264969247][bookmark: _Toc150774762][bookmark: _Toc226337253][bookmark: _Toc195842922]6  授权委托书（实质性格式）
授权委托书
本人____（姓名）系____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____ （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改____（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：______________
法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：______________
委托代理人（签字或盖章）：______________        
日期：____年____月____日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：




说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：____（采购人或采购代理机构）
兹证明，
姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系__________（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。


附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

供应商名称（加盖公章）：______
法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：______
日期：____年____月____日



7  报价一览表
[bookmark: _Toc226337254][bookmark: _Toc265228396][bookmark: _Toc226309802][bookmark: _Toc195842923][bookmark: _Toc305158826][bookmark: _Toc164608827][bookmark: _Toc264969248][bookmark: _Toc226965831][bookmark: _Toc305158900][bookmark: _Toc226965748][bookmark: _Toc164608672]报价一览表

项目编号：___________     项目名称：___________
	包号
	供应商名称
	报价（元）

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	



注：1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。


   
供应商名称（加盖公章）：___________
日期：____年____月____日
  



[bookmark: _Toc265228397][bookmark: _Toc305158901][bookmark: _Toc226965749][bookmark: _Toc226337255][bookmark: _Toc150774763][bookmark: _Toc305158827][bookmark: _Toc150480796][bookmark: _Toc226309803][bookmark: _Toc142311060][bookmark: _Toc264969249][bookmark: _Toc195842924][bookmark: _Toc127151558][bookmark: _Toc226965832]




8  分项报价表
分项报价表

项目编号/包号：_________ 项目名称：_________报价单位：人民币元
	序号
	分项名称
	合价（元）
	备注/说明

	1
	分部分项工程合价
	
	

	2
	措施项目合价
	
	

	3
	其他项目合价
	
	

	4
	增值税的合价
	
	

	5
	专业工程暂估价(含税)合计金额
	
	

	6
	材料暂估价(不含税)合计金额
	
	

	7
	暂列金额（不含计日工）（含税）合计金额
	
	

	8
	安全生产标准化措施费（含税）合计金额
	
	

	9
	赶工增加费（含税）合计金额（如有）
	
	

	10
	…
	
	

	总价（元）
	
	




注：1.本表应按包分别填写。
2.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。
供应商名称（加盖公章）：______
日期：____年____月____日  
[bookmark: _Toc150774765][bookmark: _Toc195842927][bookmark: _Toc226309806][bookmark: _Toc264969252][bookmark: _Toc265228400][bookmark: _Toc226965752][bookmark: _Toc305158904][bookmark: _Toc142311062][bookmark: _Toc150480798][bookmark: _Toc226965835][bookmark: _Toc305158830][bookmark: _Toc226337258][bookmark: _Toc127151562][bookmark: _Toc142311061][bookmark: _Toc150480797][bookmark: _Toc265228399][bookmark: _Toc226965751][bookmark: _Toc226965834][bookmark: _Toc127151561][bookmark: _Toc226337257][bookmark: _Toc226309805][bookmark: _Toc150774764][bookmark: _Toc195842926][bookmark: _Toc305158829][bookmark: _Toc305158903][bookmark: _Toc264969251]
9  合同条款偏离表（实质性格式）

		合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_______________
	序号
	竞争性磋商文件条目号（页码）
	竞争性磋商文件要求
	响应文件内容
	偏离情况
	说明

	对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择响应无效）：
□无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则响应无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注： “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：_______________
日期：____年____月____日    

10  采购需求偏离表（实质性格式）
采购需求偏离表
项目编号/包号：_______________     项目名称：_______________
	序号
	竞争性磋商文件条目号(页码)
	竞争性磋商文件要求
	响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




注：
1. 对竞争性磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，响应无效。
2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。


供应商名称（加盖公章）：______
日期：____年____月____日 

11  本国产品标准证明文件（如本项目不适用则供应商无需提供）
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。


公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         


注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。


产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：
为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日     


注：
1. 本承诺函应按包分别提供。
2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。
3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。



12  竞争性磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料

[bookmark: _Hlk167094858]12-1供应商信息采集表
	供应商名称
	供应商所属性别
	外商投资类型

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。
2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。


13  最后报价一览表（实质性格式，磋商后提交）

最后报价一览表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_______________
	序号
	供应商名称
	最后报价（元）
	其他
声明

	
	
	大写
	小写
	

	
	
	
	
	






注：1.此表中，每包的最后报价应和《最后分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。
[bookmark: _Hlk137145809]3.此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。


      
供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：___________ 
日期：____年____月____日   


14  最后分项报价表（实质性格式，磋商后提交）
最后分项报价表
项目编号/包号：_________ 项目名称：_________报价单位：人民币元
	序号
	分项名称
	合价（元）
	备注/说明

	1
	分部分项工程合价
	
	

	2
	措施项目合价
	
	

	3
	其他项目合价
	
	

	4
	增值税的合价
	
	

	5
	专业工程暂估价(含税)合计金额
	
	

	6
	材料暂估价(不含税)合计金额
	
	

	7
	暂列金额（不含计日工）（含税）合计金额
	
	

	8
	安全生产标准化措施费（含税）合计金额
	
	

	9
	赶工增加费（含税）合计金额（如有）
	
	

	10
	…
	
	

	总价（元）
	
	



注：1.本表应按包分别填写。
2.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。
3.此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。


供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：____________ 
日期：____年____月____日   


15  最后报价构成表（如有，磋商后提交）
15-1 最终报价中分包情况说明
	序号
	分包承担主体名称
	分包承担主体类型
（选择）
	拟分包合同金额
（人民币元）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	

	…
	
	
	

	合计
	



15-2 联合体最终报价情况说明
	序号
	联合体成员名称
	联合体成员类型
（选择）
	合同金额
（人民币元）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	

	…
	
	
	

	合计
	




注： 
[bookmark: _Hlk176775226]1. 如供应商为联合体或拟进行合同分包，则必须选择一种表格填报，否则响应无效。
2.本表应按包分别填写。
3.此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：____________ 
日期：____年____月____日   

16 服务人员表（实质性格式）
	姓名
	学历
	注册证书
	职称
	工作年限
	职务
	投入项目时间

	负
责
人
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	

	主要
技术服务人员
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	




备注：1、投标人可根据自身情况扩展本表行数。但不能改变内容。
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顺义区2026年城市画廊建设工程  工程量清单及图纸/3.工程量清单编制说明.docx




编 制 说 明


一、项目概况


[bookmark: OLE_LINK1]本工程为顺义区2026年城市画廊建设工程，主要包括绿化工程、庭院工程。


二、编制依据


1． 工程量清单项目计量标准（2024-北京）；


2． 委托单位提供的设计图纸等；


3． 北京市建设工程造价管理部门相关政策性文件。


三、编制范围


设计图纸范围内的绿化工程、庭院工程。


四、其他有关说明的问题


[bookmark: _GoBack]1.苗木养护按成活养护1个月，保存养护1年考虑；


2.本项目无水源，养护期内需要浇水车浇水12次；


3.渣土处置材料暂估，暂估单价63.68元/m³（除税）；


4.设计图纸与清单描述不符时以设计图纸为准。


                       






顺义区2026年城市画廊建设工程  工程量清单及图纸/顺义区2026年城市画廊建设工程(2)   工程量清单.xlsx

4.1 招标工程量清单封面


			工程名称:									顺义区2026年城市画廊建设工程


												招标工程量清单





						编  制  人：									(造价专业人员盖CA电子执业专用章)


						审  核  人：									(一级造价工程师盖CA电子执业专用章)


						编 制 单 位：									(盖企业CA电子印章)


						法定代表人或其委托代理人：									(盖个人CA电子印章)





						招  标  人：									(盖企业CA电子印章)


						法定代表人或其委托代理人：									(盖个人CA电子印章)





						编 制 时 间：			      年    月    日








4.4 工程量清单计算规则说明


						工程量清单计算规则说明


			工程名称：顺义区2026年城市画廊建设工程








			注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
    2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。








4.5 工程项目清单汇总表（适用于单价合同）


			工程项目清单汇总表


			工程名称：顺义区2026年城市画廊建设工程																		第 1 页  共 1 页 


			序号			项目内容						金额
（元）			其中：


															材料
暂估价
（元）			建筑垃圾
运输处置费
（元）						农民工
工伤保险费
（元）





			1			分部分项工程项目																		/


			1.1			顺义区2026年城市画廊建设工程																		/


			1.1.1			绿化工程																		/


			1.1.2			庭院工程																		/


			2			措施项目																		/


			2.1			其中：安全生产标准化措施费																		/


			2.2			其中：施工垃圾场外运输和消纳费																		/


			3			其他项目																		/


			3.1			其中：暂列金额（不包括计日工）																		/


			3.2			其中：专业工程暂估价																		/


			3.3			其中：计日工																		/


			3.4			其中：总承包服务费																		/


			3.5			其中：合同中约定的其他项目																		/


			4			增值税																		/
























































			合  计


			注:1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
   2 农民工伤保险费应按本章第2.7.4项要求计算，并将其“不含税金额”填报在对应的“合计”栏中。








4.8 材料暂估单价表





			材料暂估单价表


			工程名称：顺义区2026年城市画廊建设工程																		第  1  页  共  1  页


			序号			材料名称			规格型号			单位			暂估单价
（元）									备注





			1			顺义区2026年城市画廊建设工程


			1.1			绿化工程


			1			渣土处置						m3			63.68


			1.2			庭院工程


			1			渣土处置						m3			63.68
















































































			注：1 投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
    2 本工程采用增值税一般计税方法时，上述材料暂估单价为不包含增值税（进项税额）的价格。
    3 本工程采用增值税简易计税方法时，上述材料暂估单价为包含增值税（进项税额）的价格。








4.9 措施项目清单计价表


			措施项目清单计价表


			工程名称：顺义区2026年城市画廊建设工程																					第 1 页  共 1 页


			序号						项目编码			项目名称			计量单位			工作内容			价格
（元）						备注


			1									安全生产标准化措施费			项												明细详见表4.9-1


			2									现场管理费			项												明细详见表4.9-3


			3									施工垃圾场外运输和消纳费			项												明细详见表4.9-2


			4									脚手架工程费			项												明细详见表4.9-3


			5									工程水电费			项												明细详见表4.9-3


			6									绿化水电费			项												明细详见表4.9-3


			7									庭院水电费			项												明细详见表4.9-3




































































			本页小计																								-


			合   计																								-


			注：			1 除“安全生产标准化措施费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
2 投标人的安全生产标准化措施费不得低于北京市现行规定的低限费用标准（费率）计算的金额（即低限费用），且不得作为让利因素。赶工增加费（如有）不得作为让利因素。
3 其他大型机械进出场及安拆费指除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸、运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等费用。








4.9-1 安全生产标准化措施费明细表


			安全生产标准化措施费明细表


			工程名称：顺义区2026年城市画廊建设工程																								第 1 页  共 1 页


			序号									项目编码			项目名称			不含税金额（元）															含税金额
（元）			备注


																		实际成本
（元）			企业管理费
（元）			利润
（元）						小计
（元）


			1												管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费


			其

中						1.1						安全生产费


									1.2						文明施工费


									1.3						环境保护费


									1.4						临时设施费


			2												特殊安全生产标准化措施费


			其

中						2.1						管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费


									2.2						超过一定规模的危大工程对应的安全生产标准化增加措施费


									2.3						其他特殊安全生产标准化措施费





			合  计


			注：			1.依据表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法 。
2.“管理目标等级（______）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（______）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。
3.管理目标等级对应的《图集》标准内项目措施费金额为其项下安全生产费、文明施工费、环境保护费和临时设施费的金额之和。








4.9-2 施工垃圾场外运输和消纳费明细表


			施工垃圾场外运输和消纳费明细表


			工程名称：顺义区2026年城市画廊建设工程																								第 1 页  共 1 页 


			序号			项目
编码			项目名称			计算基础						费率
(%)			企业管理费
(元)			利润
(元)						不含税金额
（元）			备注


			1						（顺义区2026年城市画廊建设工程）施工垃圾场外运输和消纳费


			1.1						（绿化工程）施工垃圾场外运输和消纳费


			1.2						（庭院工程）施工垃圾场外运输和消纳费


















































			合 计


			注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但应在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。








4.9-3 措施项目清单价格组成分析表





			措施项目清单价格组成分析表


			工程名称：顺义区2026年城市画廊建设工程																											第  1  页  共  2  页


			项目编码			措施项目名称			拟采取主要方案或投入资源描述			实际成本详细计算过程						不含税金额（元）															含税金额
（元）			备注


																		实际成本			企业管理费			利润			小计


						安全生产费


						安全生产费


						文明施工费


						文明施工费


						环境保护费


						环境保护费


						临时设施费


						临时设施费


						管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费





						超过一定规模的危大工程对应的安全生产标准化增加措施费





						其他特殊安全生产标准化措施费





						现场管理费


						现场管理费


						施工垃圾场外运输和消纳费


						脚手架工程费


			注：计算明细可另附表说明。





			措施项目清单价格组成分析表


			工程名称：顺义区2026年城市画廊建设工程																											第  2  页  共  2  页


			项目编码			措施项目名称			拟采取主要方案或投入资源描述			实际成本详细计算过程						不含税金额（元）															含税金额
（元）			备注


																		实际成本			企业管理费			利润			小计


						脚手架工程费


						工程水电费


						绿化水电费


						庭院水电费



























































			注：计算明细可另附表说明。








4.9-4 措施项目费用分拆表


			措施项目费用分拆表


			工程名称：顺义区2026年城市画廊建设工程																								第 1 页  共 2 页


			序号			项目
编码			措施项目
名称			价格
（元）						1.初始设立费用						2.中期运行费用									3.后期拆除费用


																		占比
（%）			金额
（元）			占比
（%）						金额
（元）			占比
（%）			金额
（元）


			1						措施项目


			1.1						安全生产标准化措施费


			1.1.1						管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费


			1.1.1.1						安全生产费


			1.1.1.1.1						安全生产费


			1.1.1.2						文明施工费


			1.1.1.2.1						文明施工费


			1.1.1.3						环境保护费


			1.1.1.3.1						环境保护费


			1.1.1.4						临时设施费


			1.1.1.4.1						临时设施费


			1.1.2						特殊安全生产标准化措施费


			1.1.2.1						管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费


			1.1.2.1.1


			1.1.2.2						超过一定规模的危大工程对应的安全生产标准化增加措施费


			本页小计


			措施项目费用分拆表


			工程名称：顺义区2026年城市画廊建设工程																								第 2 页  共 2 页


			序号			项目
编码			措施项目
名称			价格
（元）						1.初始设立费用						2.中期运行费用									3.后期拆除费用


																		占比
（%）			金额
（元）			占比
（%）						金额
（元）			占比
（%）			金额
（元）


			1.1.2.2.1


			1.1.2.3						其他特殊安全生产标准化措施费


			1.1.2.3.1


			1.2						其他总价措施


			1.2.1						现场管理费


			1.2.1.1						现场管理费


			1.2.2						施工垃圾场外运输和消纳费


			1.2.3						脚手架工程费


			1.2.3.1						脚手架工程费


			1.2.4						工程水电费


			1.2.5						绿化水电费


			1.2.6						庭院水电费

















			本页小计


			合  计








4.9-5 大型机械进出场及安拆费用组成明细表


			大型机械进出场及安拆费用组成明细表


			工程名称：																								第 1 页  共 1 页


			序号			大型机械
名称、规格、型号			数量						进出场次数			进出场及安拆费用
综合单价（元）
C=C₁+C₂+C₃												合价（元）			备注


																		机械
安拆费			机械
装卸运输费			固定装置
安拆费


									A						B			C₁			C₂			C₃						D=A·B·C













































































			本页小计																														/


			合  计


			注：1.相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；
    2.有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。
    3.本表内容包括大型垂直运输机械的进出场及安拆。








4.10 其他项目清单计价表


			其他项目清单计价表


			工程名称：顺义区2026年城市画廊建设工程															第 1 页  共 1 页


			序号			项目名称						计量单位			金额（元）						备注


			1			暂列金额（不包括计日工）（不含税）															明细详见表4.10-1


			2			专业工程暂估价（含税）															明细详见表4.10-2


			3			计日工（不含税）															明细详见表4.10-3


			4			总承包服务费（不含税）															明细详见表4.10-4


			5			合同中约定的其他项目（不含税）

























































































			合计																		/








4.10-1 暂列金额明细表


			暂列金额明细表


			工程名称：顺义区2026年城市画廊建设工程															第 1 页  共 1 页


			序号			项目名称			计量单位						不含税金额
（元）						含税金额
（元）			备注


			1			合同价格调整暂列金额			元


			2			未确定工程暂列金额			元


			2.1





			3			未确定服务暂列金额			元


			3.1





			4			未确定其他暂列金额			元


			4.1







































































			本页小计


			合    计


			注：此表由招标人填写，不包括计日工。暂列金额项目部分如不能详列明细，也可只列暂列金额项目总金额，投标人在计取增值税前应将上述“暂列金额”的“不含税金额”计入投标价格中。








4.10-2 专业工程暂估价表


			专业工程暂估价表


			工程名称：顺义区2026年城市画廊建设工程																					第 1 页  共 1 页


			序号						工程名称			工程内容			暂估价金额															备注


															不含税金额
（元）			增值税
（元）			含税金额
（元）						人+机占比
（%）


			1
















































































			合计


			注：			1. 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程“暂估价金额”的“含税金额”计入投标价格。
2.“人+机占比”为人工费与施工机具使用费之和占专业工程暂估价（不含税金额）的比例。“人+机占比”仅作为最高投标限价中安全生产标准化措施费的低限费用确定、评标过程中专家测算投标报价是否低于安全生产标准化措施费的低限费用使用。投标人应当根据自身的安全生产标准化方案计算安全生产标准化措施费报价，不应使用招标工程量清单中暂估价专业工程的“人+机占比”计算其投标报价，也不得以招标工程量清单中“人+机占比”与实际“人+机占比”的差异作为合同价格调整的理由。
3. 备注栏中应当对未达到招标规模标准的是否采用分包做出说明，采用分包方式的应当由发包人和承包人依法通过招标方式选择分包人。
4.工程内容中需说明所包含的主要措施项目。








4.10-3 计日工表





			计日工表


			工程名称：顺义区2026年城市画廊建设工程																		第  1  页  共  1  页


			编号						计日工名称			单位			暂定数量			综合单价
（元）						合价
（元）


			一						人工


			1


			人工小计





			二						材料


			1


			材料小计


			    上述材料表中未列出的材料设备，投标人计取的包括企业管理费、利润（不包括增值税）在内的固定百分比：																					%


			三						施工机具


			1


			施工机具小计



























































			总    计


			注：			1. 此表计日工名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；
2. 投标时，项目和数量按招标人提供数据计算，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；
3. 此表总计的计日工金额应计入表4.10中。








4.10-4 总承包服务费计价表





			总承包服务费计价表


			工程名称：顺义区2026年城市画廊建设工程																					第  1  页  共  1  页


			序号			项目名称			服务内容			计算基础
（元）			费率
(%)						金额(元)						备注


			1			发包人提供的材料


			1.1


			2			暂估价专业分包工程


			2.1


			3			发包人发包专业工程


			3.1




























































































			合    计


			注：本表项目名称、服务内容、计算基础应由招标人填写。








4.11 增值税计价表





			增值税计价表


			工程名称：顺义区2026年城市画廊建设工程																		第  1  页  共  1  页


			序号			项目名称			计算基础说明			计算基数						税率/征收率
(%)						金额(元)


			1			增值税			分部分项工程项目+措施项目+其他项目-其中：专业工程暂估价














































































































			合计








4.12 费率报价表


			费率报价表


			工程名称：顺义区2026年城市画廊建设工程


			序号			费用名称						取费基数						报价费率（%）





			A			_________工程


			A.1			企业管理费


			A.2			利润





			B			_________工程


			B.1			企业管理费


			B.2			利润





			C			措施项目


			C.1			企业管理费


			C.2			利润



























































4.14 人机费用表





			人机费用表


			工程名称：顺义区2026年城市画廊建设工程												第  1  页  共  1  页


			序号			工程名称			人工费 + 施工机具使用费
（元）





			1			顺义区2026年城市画廊建设工程


			1.1			绿化工程


			1.2			庭院工程






















































































			注：投标人应确保本表中数值与投标报价中数值一致。评标过程中专家在计算投标人安全生产标准化措施费的低限费用时，如两者存在偏差，取其中高值作为基数计算








4.6 分部分项工程项目清单计价表【绿化工程】


			分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：(顺义区2026年城市画廊建设工程单项工程-绿化工程单位工程)																								第 1 页  共 14 页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量单位			工程量			金额（元）


																					综合单价									合价			其中


																																	材料暂估价


									苗木伐移


			1			050101001001			现状榆树移除			1.现状榆树移除
2.胸径范围:5-8cm
3.伐树挖树根
4.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序			株			2


			2			050101001012			现状松树移除			1.现状松树移除
2.胸径范围:6cm
3.伐树挖树根
4.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序			株			1


			3			050101001013			现状桃树移除			1.现状桃树移除
2.胸径范围:D4-5cm
3.伐树挖树根
4.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序			株			5


			4			050101001014			现状紫叶李移除			1.现状紫叶李移除
2.胸径范围:D4-5cm
3.伐树挖树根
4.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序			株			4


			5			050101002007			移除绿篱			1.植物种类:移除绿篱
2.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序			m2			50.1


			6			050103003009			现状绿篱移植			1.种类:现状绿篱移植
2.株高:0.6-0.8m
3.冠径:0.2-0.4m
4.单位面积株数:场地内移植,详见伐移图标注“现状绿篱移入”
5.浇水车浇水12次
6.成活养护:1个月
7.保存养护:1年
8.包括为满足招标			m2			59.51


			本页小计


			分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：(顺义区2026年城市画廊建设工程单项工程-绿化工程单位工程)																								第 2 页  共 14 页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量单位			工程量			金额（元）


																					综合单价									合价			其中


																																	材料暂估价


												文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序


			7			04B003			种植土回填			1.伐移树木树坑种植土回填
2.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序			m3			3.73


			8			040103003003			余方弃置			1.双裕北街
2.弃料品种:树木伐除园林废弃物产出量
3.渣土运输至高丽营镇建筑垃圾资源化处置场消纳
4.运距:3km
5.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序			m3			9.19


			9			040103003004			余方弃置			1.裕安路
2.弃料品种:树木伐除园林废弃物产出量
3.渣土运输至高丽营镇建筑垃圾资源化处置场消纳
4.运距:2km
5.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序			m3			2.6


			10			040103003009			余方弃置			1.裕丰路
2.弃料品种:树木伐除园林废弃物产出量
3.渣土运输至高丽营镇建筑垃圾资源化处置场消纳
4.运距:5km
5.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序			m3			12.67


									分部小计


									整理绿化用地
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			11			050101005001			整理绿化用地			1.找平找坡要求:整理绿化用地
2.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序			m2			8975.33


			12			040103003001			余方弃置			1.裕丰路
2.弃料品种:整理绿化用地产生的渣土量
3.渣土运输至高丽营镇建筑垃圾资源化处置场消纳
4.运距:5km
5.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序			m3			112.86


			13			040103003005			余方弃置			1.双裕北街
2.弃料品种:整理绿化用地产生的渣土量
3.渣土运输至高丽营镇建筑垃圾资源化处置场消纳
4.运距:3km
5.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序			m3			159.9


			14			040103003006			余方弃置			1.裕安路
2.弃料品种:整理绿化用地产生的渣土量
3.渣土运输至高丽营镇建筑垃圾资源化处置场消纳
4.运距:2km
5.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序			m3			175.58


			15			040103003002			余方弃置			1.裕丰路
2.弃料品种:施工期和养护期园林废弃物产出量
3.渣土运输至高丽营镇建筑垃圾资源化处置场消纳			m3			32.73
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												4.运距:5km
5.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序


			16			040103003007			余方弃置			1.双裕北街
2.弃料品种:施工期和养护期园林废弃物产出量
3.渣土运输至高丽营镇建筑垃圾资源化处置场消纳
4.运距:3km
5.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序			m3			46.37


			17			040103003008			余方弃置			1.裕安路
2.弃料品种:施工期和养护期园林废弃物产出量
3.渣土运输至高丽营镇建筑垃圾资源化处置场消纳
4.运距:2km
5.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序			m3			50.92


			18			04B001			渣土处置			1.整理绿化用地产生的渣土量和施工期和养护期园林废弃物渣土处置
2.渣土消纳按暂估价计入
3.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序			m3			448.34


									分部小计


									乔木


			19			050103001004			青扦			1.种类:青扦
2.株高:3.5-4.5m
3.冠径:2-2.5m
4.落地冠，带主尖，冠形饱满,自然冠栽植，苗圃管养3年以上,土球苗。			株			10
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												5.浇水车浇水12次
6.成活养护:1个月
7.保存养护:1年
8.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序


			20			050103001005			丛生元宝枫			1.种类:丛生元宝枫
2.株高:＞6m
3.冠径:≥5.5m
4.分枝≥5,最大分枝≥12cm,最小分枝≥5cm,树冠饱满,土球苗,自然冠栽植,苗圃管养3年以上
5.浇水车浇水12次
6.成活养护:1个月
7.保存养护:1年
8.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序			株			2


			21			050103001006			丽红元宝枫			1.种类:丽红元宝枫
2.胸径/干径/米径/地径:16-18cm
3.株高:6-7m
4.冠径:4.5-5.0m
5.冠形饱满,分枝点高度2.5-2.8米，1级主枝3~5枝，2级分枝6~8枝,土球苗,修剪后保留自然生长形态。
6.浇水车浇水12次
7.成活养护:1个月
8.保存养护:1年
9.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序			株			5


			22			050103001010			北京栾			1.种类:北京栾
2.地径:14-15cm
3.株高:6-7m
4.冠径:3.5-4.0m
5.冠形饱满,分枝点高度2.5-2.8米，1级主枝3~5枝，2级分枝6~8枝,土球苗,修剪后保留自然生长形态。			株			2
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												6.浇水车浇水12次
7.成活养护:1个月
8.保存养护:1年
9.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序


			23			050103001009			王族海棠			1.种类:王族海棠
2.胸径/干径/米径/地径:D14-15cm
3.株高:4.5-5.0m
4.冠径:4.0-4.5m
5.冠形饱满,自然冠栽植，分枝点高度≤0.5米，苗圃管养3年以上,土球苗。
6.浇水车浇水12次
7.成活养护:1个月
8.保存养护:1年
9.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序			株			17


			24			050103001011			印第安魔力海棠			1.种类:印第安魔力海棠
2.地径:12-13cm
3.株高:4-4.5m
4.冠径:2.8-3.2m
5.冠形饱满,分枝点0.5-1.0米,1级主枝3~5枝,2级分枝6~10枝,苗圃管养3年以上,土球苗,修剪后保留自然生长形态
6.浇水车浇水12次
7.成活养护:1个月
8.保存养护:1年
9.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序			株			15


			25			050103001012			西府海棠			1.种类:西府海棠
2.地径:D10-11
3.株高:2.5-3m
4.冠径:2-2.5m
5.冠形饱满,分枝点0.3-0.5米,1级主枝3~5枝,2级分枝6~10枝,苗圃管养3年以上,土球苗,修剪后			株			37
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												保留自然生长形态
6.浇水车浇水12次
7.成活养护:1个月
8.保存养护:1年
9.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序


									分部小计


									灌木


			26			050103002001			丛生木槿			1.种类:丛生木槿
2.株高:2-2.5m
3.冠径:1.8-2.2m
4.分枝≥5,主分枝地径≥2cm,树冠饱满,土球苗,自然冠栽植,苗圃管养3年以上
5.浇水车浇水12次
6.成活养护:1个月
7.保存养护:1年
8.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序			株			11


			27			050103002003			索格纳丁香			1.种类:索格纳丁香（丛生）
2.株高:2-2.5m
3.冠径:2.2-2.5m
4.冠形饱满,分枝>7枝,分枝地径>2cm,土球苗,修剪后保留自然生长形态。
5.浇水车浇水12次
6.成活养护:1个月
7.保存养护:1年
8.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序			株			13


			28			050103002004			天目琼花			1.种类:天目琼花（丛生）
2.株高:1.5-1.8m
3.冠径:1.5-1.8m
4.丛生,土球苗,8分支以上,修剪后保留自然生长形态。
5.浇水车浇水12次
6.成活养护:1个月			株			30
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												7.保存养护:1年
8.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序


			29			050103002002			金钟连翘			1.种类:金钟连翘（丛生）
2.株高:1.4-1.5m
3.冠径:1.4-1.5m
4.丛生,土球苗,6分支以上,修剪后保留自然生长形态。
5.浇水车浇水12次
6.成活养护:1个月
7.保存养护:1年
8.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序			株			20


			30			050103002006			火焰卫矛球			1.种类:火焰卫矛球
2.株高:1.4-1.5m
3.冠径:1.4-1.5m
4.冠形饱满,枝条密实,不漏脚,土球苗,修剪后保留自然生长形态。
5.浇水车浇水12次
6.成活养护:1个月
7.保存养护:1年
8.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序			株			15


			31			050103002005			重瓣粉麦李			1.种类:重瓣粉麦李（丛生）
2.株高:1.4-1.5m
3.冠径:1.4-1.5m
4.丛生,土球苗,8分支以上,修剪后保留自然生长形态。
5.浇水车浇水12次
6.成活养护:1个月
7.保存养护:1年
8.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序			株			22
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									地被花卉


			32			050103008001			藤本月季'玛格丽特'			1.种类:藤本月季'玛格丽特'
2.地径/主茎(蔓)长/主蔓径:藤长1.8-2m
3.15cm盆,6株/延米,3年生苗,每株3分支以上,冠形饱满,枝条密实,不漏脚,修剪后保留自然生长形态。
4.浇水车浇水12次
5.成活养护:1个月
6.保存养护:1年
7.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序			株			586


			33			050103008003			藤本月季'安吉拉'			1.种类:藤本月季'安吉拉'
2.地径/主茎(蔓)长/主蔓径:藤长1.8-2m
3.15cm盆,6株/延米,3年生苗,每株3分支以上,冠形饱满,枝条密实,不漏脚,修剪后保留自然生长形态。
4.浇水车浇水12次
5.成活养护:1个月
6.保存养护:1年
7.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序			株			957


			34			050103008002			金银花			1.种类:金银花
2.地径/主茎(蔓)长/主蔓径:藤长1.8-2m
3.15cm盆,6株/延米,3年生苗,每株3分支以上,冠形饱满,枝条密实,不漏脚,修剪后保留自然生长形态。
4.浇水车浇水12次
5.成活养护:1个月
6.保存养护:1年
7.包括为满足招标			株			917
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												文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序


			35			050103002007			木槿篱			1.种类:木槿篱
2.株高:1.5-1.8m
3.冠径:1-1.2m
4.单位面积株数:1株/平米,丛生,每株6分支以上
5.浇水车浇水12次
6.成活养护:1个月
7.保存养护:1年
8.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序			株			337


			36			050103003001			大叶黄杨			1.种类:大叶黄杨
2.株高:0.5-0.6m
3.冠径:0.3-0.4m
4.单位面积株数:16株/平米,每株3分支以上
5.浇水车浇水12次
6.成活养护:1个月
7.保存养护:1年
8.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序			m2			367.9


			37			050103003006			无尽夏八仙花			1.种类:无尽夏八仙花
2.株高:0.4-0.5m
3.冠径:0.3-0.4m
4.单位面积株数:9盆/㎡,2加仑盆,丛生,3分支以上
5.浇水车浇水12次
6.成活养护:1个月
7.保存养护:1年
8.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序			m2			110.4


			38			050103003003			粉公主锦带			1.种类:粉公主锦带
2.株高:0.4-0.5m
3.冠径:0.2-0.3m
4.单位面积株数:16株/平米,每株3分支以上			m2			363
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			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量单位			工程量			金额（元）


																					综合单价									合价			其中


																																	材料暂估价


												5.浇水车浇水12次
6.成活养护:1个月
7.保存养护:1年
8.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序


			39			050103003010			金亮锦带			1.种类:金亮锦带
2.株高:0.4-0.5m
3.冠径:0.2-0.3m
4.单位面积株数:16株/平米,每株3分支以上
5.浇水车浇水12次
6.成活养护:1个月
7.保存养护:1年
8.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序			m2			115.6


			40			050103009021			金山绣线菊			1.种类:金山绣线菊
2.株高/冠径:0.25-0.35m/0.2-0.3m
3.单位面积株数:25株/平米,每株3分支以上
4.浇水车浇水12次
5.成活养护:1个月
6.保存养护:1年
7.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序			m2			556.3


			41			050103009006			紫菀			1.种类:紫菀
2.单位面积株数:≥15cm盆,5芽以上/丛,16盆/㎡,高25cm,冠幅20cm
3.浇水车浇水12次
4.成活养护:1个月
5.保存养护:1年
6.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序			m2			232.8


			42			050103009027			赛菊芋			1.种类:赛菊芋
2.单位面积株数:≥15cm盆，5芽以上/			m2			436.5


			本页小计


			分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：(顺义区2026年城市画廊建设工程单项工程-绿化工程单位工程)																								第 12 页  共 14 页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量单位			工程量			金额（元）


																					综合单价									合价			其中


																																	材料暂估价


												丛，25盆/㎡，高35cm,冠幅20cm
3.浇水车浇水12次
4.成活养护:1个月
5.保存养护:1年
6.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序


			43			050103009007			林荫鼠尾草			1.种类:林荫鼠尾草
2.单位面积株数:≥15cm盆,5芽以上/丛,25盆/㎡,高35cm,冠幅20cm
3.浇水车浇水12次
4.成活养护:1个月
5.保存养护:1年
6.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序			m2			369.78


			44			050103009009			马蔺			1.种类:马蔺
2.单位面积株数:5-7芽以上/株,16株/㎡,高30cm,冠幅30cm
3.浇水车浇水12次
4.成活养护:1个月
5.保存养护:1年
6.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序			m2			1380.4


			45			050103009010			玉簪			1.种类:玉簪
2.单位面积株数:≥15cm盆，5芽以上/丛，25盆/㎡，高35cm,冠幅20cm
3.浇水车浇水12次
4.成活养护:1个月
5.保存养护:1年
6.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序			m2			412.3


			46			050103009016			三七景天			1.种类:三七景天
2.单位面积株数:≥15cm盆,36盆/㎡,高			m2			91.09


			本页小计


			分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：(顺义区2026年城市画廊建设工程单项工程-绿化工程单位工程)																								第 13 页  共 14 页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量单位			工程量			金额（元）


																					综合单价									合价			其中


																																	材料暂估价


												20cm,冠幅20cm
3.浇水车浇水12次
4.成活养护:1个月
5.保存养护:1年
6.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序


			47			050103009019			崂峪苔草			1.种类:崂峪苔草
2.单位面积株数:49墩/㎡,3-5芽/墩,袋装苗
3.浇水车浇水12次
4.成活养护:1个月
5.保存养护:1年
6.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序			m2			669


			48			050103009018			细叶麦冬			1.种类:细叶麦冬
2.单位面积株数:49墩/㎡,3-5芽/墩,袋装苗
3.浇水车浇水12次
4.成活养护:1个月
5.保存养护:1年
6.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序			m2			453.7


			49			050103009026			匍枝委陵菜			1.种类:匍枝委陵菜
2.单位面积株数:≥15cm盆,5芽以上/丛,16盆/㎡
3.浇水车浇水12次
4.成活养护:1个月
5.保存养护:1年
6.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序			m2			378.1


			50			050103015001			草坪			1.草皮种类:草坪
2.铺种方式:冷季型草皮卷,满铺不漏土
3.浇水车浇水12次
4.成活养护:1个月
5.保存养护:1年
6.包括为满足招标文件、设计图纸、			m2			1591.64


			本页小计


			分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：(顺义区2026年城市画廊建设工程单项工程-绿化工程单位工程)																								第 14 页  共 14 页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量单位			工程量			金额（元）


																					综合单价									合价			其中


																																	材料暂估价


												验收规范标准等规定施工所需的一切工序


			51			050103009028			缀花草地			1.种类:缀花草地
2.单位面积株数:6g/㎡,二月兰、小苦荬、旋复花混播,混播比例6:2:2
3.浇水车浇水12次
4.成活养护:1个月
5.保存养护:1年
6.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序			m2			1100
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4.6 分部分项工程项目清单计价表【庭院工程】


			分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：(顺义区2026年城市画廊建设工程单项工程-庭院工程单位工程)																								第 1 页  共 9 页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量单位			工程量			金额（元）


																					综合单价									合价			其中


																																	材料暂估价


									裕安路


									拆除工程


			1			041001005003			破除100宽混凝土道牙			1.材质:混凝土道牙拆除
2.尺寸:500长100*200混凝土道牙
3.30厚1：6干硬性水泥砂浆
4.150厚C15混凝土
5.做法见裕安路放线、破除图-01 1 破除现状道牙示意1
6.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序			m			198.72


			2			041001002002			破除透水砖			1.50厚200*400/100*200透水砖
2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
3.150厚C25混凝土垫层
4.200厚级配砂石垫层,碾密压实
5.素土夯实,夯实系数≥0.93
6.做法见裕安路放线、破除图-01 1 破除现状道牙示意1
7.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序			m2			323.09


			3			040103003001			余方弃置			1.弃料品种:拆除的旧结构外运
2.渣土运输至高丽营镇建筑垃圾资源化处置场消纳
3.运距:2km
4.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序			m3			142.9


			4			04B020			渣土处置			1.拆除的旧结构渣土处置
2.渣土消纳按暂估价计入
3.包括为满足招标			m3			142.9


			本页小计


			分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：(顺义区2026年城市画廊建设工程单项工程-庭院工程单位工程)																								第 2 页  共 9 页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量单位			工程量			金额（元）


																					综合单价									合价			其中


																																	材料暂估价


												文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序


									分部小计


									土方工程


			5			04B014			种植土回填			1.种植土回填
2.来源:现场产生的土方用于回填，亏土部分外购种植土
3.土方倒运运距自行考虑
4.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序			m3			159.92


									分部小计


									铺装工程


			6			040101001025			挖一般土方			1.土类别:挖基层土方
2.挖土深度:详见图纸
3.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序			m3			6.29


			7			050201003032			陶瓷透水砖铺装			1.60厚浅灰色200*100陶瓷透水砖铺装
2.30厚1:6干硬性水泥砂浆结合层
3.100厚C20透水混凝土 
4.160厚级配砂石垫层,碾密压实
5.素土夯实,夯实系数≥0.93
6.做法详见通详-01/1透水砖铺装做法
7.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序			m2			12.96


			8			050201011023			100宽混凝土平道牙			1.路牙材料种类、规格:500长100*200预制C30混凝土成品			m			34.2


			本页小计


			分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：(顺义区2026年城市画廊建设工程单项工程-庭院工程单位工程)																								第 3 页  共 9 页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量单位			工程量			金额（元）


																					综合单价									合价			其中


																																	材料暂估价


												平道牙高于绿地至少50mm
2.砂浆强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆
3.100厚C20透水混凝土及模板
4.C15混凝土背后支撑
5.素土夯实,压实系数≥0.93
6.做法详见通详-01/2 100宽混凝土平道牙做法
7.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序


			9			050305004001			钢木座椅			1.桌面/凳面/椅面材质、规格、尺寸:1500*400*400带靠背钢木座椅
2.椅背、扶手材质、尺寸:框架为中空镀锌钢管整体加工(壁厚3mm),喷浅灰色氟碳漆;木饰面采用菠萝格防腐木,截面30*60。
3.安装方式:座椅通过螺栓安装在场地铺装上。
4.做法详见通详-01/4钢木座椅选型示意图
5.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序			个			9


									分部小计


									分部小计


									双裕北街


									拆除工程


			10			041001005007			破除100宽混凝土道牙			1.材质:混凝土道牙拆除
2.尺寸:500长100*200混凝土道牙
3.30厚1：6干硬性水泥砂浆			m			229.1


			本页小计


			分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：(顺义区2026年城市画廊建设工程单项工程-庭院工程单位工程)																								第 4 页  共 9 页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量单位			工程量			金额（元）


																					综合单价									合价			其中


																																	材料暂估价


												4.150厚C15混凝土
5.做法见双裕北街放线、破除图-01 1 破除现状道牙示意1
6.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序


			11			041001002006			破除透水砖			1.50厚200*400/100*200透水砖
2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
3.150厚C25混凝土垫层
4.200厚级配砂石垫层,碾密压实
5.素土夯实,夯实系数≥0.93
6.做法见双裕北街放线、破除图-01 1 破除现状道牙示意1
7.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序			m2			328.16


			12			040103003002			余方弃置			1.弃料品种:拆除的旧结构外运
2.渣土运输至高丽营镇建筑垃圾资源化处置场消纳
3.运距:3km
4.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序			m3			145.7


			13			04B021			渣土处置			1.拆除的旧结构渣土处置
2.渣土消纳按暂估价计入
3.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序			m3			145.7


									分部小计


									土方工程


			14			04B018			种植土回填			1.种植土回填
2.来源:现场产生的			m3			167.57


			本页小计


			分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：(顺义区2026年城市画廊建设工程单项工程-庭院工程单位工程)																								第 5 页  共 9 页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量单位			工程量			金额（元）


																					综合单价									合价			其中


																																	材料暂估价


												土方用于回填，亏土部分外购种植土
3.土方倒运运距自行考虑
4.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序


									分部小计


									铺装工程


			15			040101001026			挖一般土方			1.土类别:挖基层土方
2.挖土深度:详见图纸
3.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序			m3			6.99


			16			050201003033			陶瓷透水砖铺装			1.60厚浅灰色200*100陶瓷透水砖铺装
2.30厚1:6干硬性水泥砂浆结合层
3.100厚C20透水混凝土 
4.160厚级配砂石垫层,碾密压实
5.素土夯实,夯实系数≥0.93
6.做法详见通详-01/1透水砖铺装做法
7.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序			m2			14.4


			17			050201011024			100宽混凝土平道牙			1.路牙材料种类、规格:500长100*200预制C30混凝土成品平道牙高于绿地至少50mm
2.砂浆强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆
3.100厚C20透水混凝土及模板
4.C15混凝土背后支撑
5.素土夯实,压实系			m			38


			本页小计


			分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：(顺义区2026年城市画廊建设工程单项工程-庭院工程单位工程)																								第 6 页  共 9 页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量单位			工程量			金额（元）


																					综合单价									合价			其中


																																	材料暂估价


												数≥0.93
6.做法详见通详-01/2 100宽混凝土平道牙做法
7.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序


			18			050305004002			钢木座椅			1.桌面/凳面/椅面材质、规格、尺寸:1500*400*400带靠背钢木座椅
2.椅背、扶手材质、尺寸:框架为中空镀锌钢管整体加工(壁厚3mm),喷浅灰色氟碳漆;木饰面采用菠萝格防腐木,截面30*60。
3.安装方式:座椅通过螺栓安装在场地铺装上。
4.做法详见通详-01/4钢木座椅选型示意图
5.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序			个			10


									分部小计


									分部小计


									裕丰路


									拆除工程


			19			041001005008			破除100宽混凝土道牙			1.材质:混凝土道牙拆除
2.尺寸:500长100*200混凝土道牙
3.30厚1：6干硬性水泥砂浆
4.150厚C15混凝土
5.做法见裕丰路放线、破除图-01 1 破除现状道牙示意1
6.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序			m			234.72


			20			041001002007			破除透水砖			1.50厚200*400/100			m2			190.09


			本页小计


			分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：(顺义区2026年城市画廊建设工程单项工程-庭院工程单位工程)																								第 7 页  共 9 页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量单位			工程量			金额（元）


																					综合单价									合价			其中


																																	材料暂估价


												*200透水砖
2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
3.150厚C25混凝土垫层
4.200厚级配砂石垫层,碾密压实
5.素土夯实,夯实系数≥0.93
6.做法见裕丰路放线、破除图-01 1 破除现状道牙示意2
7.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序


			21			040103003003			余方弃置			1.弃料品种:拆除的旧结构外运
2.渣土运输至高丽营镇建筑垃圾资源化处置场消纳
3.运距:5km
4.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序			m3			86.43


			22			04B022			渣土处置			1.拆除的旧结构渣土处置
2.渣土消纳按暂估价计入
3.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序			m3			86.43


									分部小计


									土方工程


			23			04B019			种植土回填			1.种植土回填
2.来源:现场产生的土方用于回填，亏土部分外购种植土
3.土方倒运运距自行考虑
4.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序			m3			115.24


									分部小计
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			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量单位			工程量			金额（元）


																					综合单价									合价			其中


																																	材料暂估价


									铺装工程


			24			040101001027			挖一般土方			1.土类别:挖基层土方
2.挖土深度:详见图纸
3.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序			m3			6.99


			25			050201003034			陶瓷透水砖铺装			1.60厚浅灰色200*100陶瓷透水砖铺装
2.30厚1:6干硬性水泥砂浆结合层
3.100厚C20透水混凝土 
4.160厚级配砂石垫层,碾密压实
5.素土夯实,夯实系数≥0.93
6.做法详见通详-01/1透水砖铺装做法
7.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序			m2			14.4


			26			050201011025			100宽混凝土平道牙			1.路牙材料种类、规格:500长100*200预制C30混凝土成品平道牙高于绿地至少50mm
2.砂浆强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆
3.100厚C20透水混凝土及模板
4.C15混凝土背后支撑
5.素土夯实,压实系数≥0.93
6.做法详见通详-01/2 100宽混凝土平道牙做法
7.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序			m			38


			27			050305004003			钢木座椅			1.桌面/凳面/椅面材质、规格、尺寸:			个			10


			本页小计


			分部分项工程项目清单计价表
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			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量单位			工程量			金额（元）


																					综合单价									合价			其中


																																	材料暂估价


												1500*400*400带靠背钢木座椅
2.椅背、扶手材质、尺寸:框架为中空镀锌钢管整体加工(壁厚3mm),喷浅灰色氟碳漆;木饰面采用菠萝格防腐木,截面30*60。
3.安装方式:座椅通过螺栓安装在场地铺装上。
4.做法详见通详-01/4钢木座椅选型示意图
5.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序


									分部小计


									分部小计
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