# 更正公告

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：11000025210200141087-XM003

原公告的采购项目名称：回龙观医院开办费科研设备（三）生物精神病学相关设备

首次公告日期：　2025年7月8日

## 二、更正信息

更正内容：

1.经采购人确认，本项目第3包-流式细胞仪等设备招标文件第五章 采购需求 三、技术要求 （五）货物技术规格具体要求 品目 3-13可见光分光光度计中

“2、波长检测范围：190-11000nm；”

更正为

“2、波长检测范围：325-1100nm；”

2. 经采购人确认，本项目第3包-流式细胞仪等设备招标文件第五章 采购需求 三、技术要求 （五）货物技术规格具体要求 品目3-9高压灭菌锅中

“2、腔体直径：≥40cm ，可放入直径38cm、高度78cm的发酵罐。

4、设计压力：≥0.42Mpa；设计年限≥20年。

5、开关盖方式：触拨式开关，垂直向上打开腔门（翻盖式开关盖）。

6、保温时间，1～9999min；延迟时间，0-15天。

7、温度设置范围：灭菌温度，105～138℃；融化温度，60～115℃；保温温度，45～79℃。”

更正为

“2、腔体直径：≥40cm ，可放入直径38cm的发酵罐。

4、设计压力：≥0.22Mpa。

5、开关盖方式：翻盖式。

6、保温时间，1～6000min；延迟时间，0-5天。

7、温度设置范围：灭菌温度，105～138℃。”

3.经采购人确认，本项目第3包-流式细胞仪等设备原获取招标文件时间：“2025年7月8日至2025年7月15日，每天上午9:00至11:00，下午1:30至5:00（北京时间，法定节假日除外）”

更正为

“2025年7月8日至2025年7月22日，每天上午9:00至11:00，下午1:30至5:00（北京时间，法定节假日除外）”

4、招标文件其他内容不变。

更正日期：2025年7月11日