[bookmark: OLE_LINK101][bookmark: OLE_LINK102][bookmark: _Toc35393813][bookmark: OLE_LINK359][bookmark: OLE_LINK358]首都医科大学附属首都儿童医学中心通州院区厨房设备更正公告
[bookmark: _Toc35393645][bookmark: _Toc35393814][bookmark: _Toc28359104][bookmark: _Toc28359027]一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：0701-264106030204
原公告的采购项目名称：首都医科大学附属首都儿童医学中心通州院区厨房设备
首次公告日期：2026年7月20日
[bookmark: _Toc35393815][bookmark: _Toc28359105][bookmark: _Toc35393646][bookmark: _Toc28359028]二、更正信息
[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK32]更正事项：□采购公告 √采购文件 □采购结果     
更正内容：
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK147][bookmark: OLE_LINK146][bookmark: OLE_LINK64][bookmark: OLE_LINK63][bookmark: OLE_LINK356][bookmark: OLE_LINK357][bookmark: OLE_LINK65][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: _GoBack][bookmark: OLE_LINK99][bookmark: OLE_LINK100][bookmark: _Toc119569274][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]1、经采购人确认，针对本项目招标文件 “第五章 采购需求 三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：”序号112推入式万能蒸烤箱（20盘）“▲10、万能蒸烤箱在温度设定100℃、200℃、300℃时，经≥9个测量点位置测量，测量温度上偏差±2.0℃，温度下偏差±2.0℃，温度波动度±0.5℃，温度均予度≤2℃；”更正为“删除本条参数”。
2、经采购人确认，针对本项目招标文件 “第五章 采购需求 三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：”序号127推入式万能蒸烤箱（20盘）“▲10、万能蒸烤箱在温度设定100℃、200℃、300℃时，经≥9个测量点位置测量，测量温度上偏差±2.0℃，温度下偏差±2.0℃，温度波动度±0.5℃，温度均予度≤2℃。”更正为“删除本条参数”
[bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK109][bookmark: OLE_LINK108][bookmark: OLE_LINK103][bookmark: OLE_LINK104][bookmark: OLE_LINK107][bookmark: OLE_LINK106]3、经采购人确认，针对本项目招标文件 “第五章 采购需求 三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：”序号110保鲜工作台“6、采用环保冷媒R134A或R404A。”更正为“6、采用环保冷媒R513A或R448A或R449A。”
[bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK112][bookmark: OLE_LINK134][bookmark: OLE_LINK133][bookmark: OLE_LINK132]4、经采购人确认，针对本项目招标文件 “第五章 采购需求 三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：”序号110保鲜工作台“▲7、产品试验依据标准: JB/T 9535-2013《户内户外防腐电工产品环境技术要求》GB/T 2423.33-2005《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Kca:高浓度二氧化硫试验》。”更正为“▲7、产品试验依据标准: JB/T 9535-2013《户内户外防腐电工产品环境技术要求》GB/T 2423.33-2021《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Kca:高浓度二氧化硫试验》。”
[bookmark: OLE_LINK115][bookmark: OLE_LINK116][bookmark: OLE_LINK131]5、经采购人确认，针对本项目招标文件 “第五章 采购需求 三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：”序号79保鲜工作台“6、采用环保冷媒R134A或R404A。”更正为“6、采用环保冷媒R513A或R448A或R449A。”
6、经采购人确认，针对本项目招标文件 “第五章 采购需求 三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：”序号79保鲜工作台“产品试验依据标准:JB/T 9535-2013《户内户外防腐电工产品环境技术要求》GB/T 2423.33-2005《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Kca:高浓度二氧化硫试验》”更正为“产品试验依据标准:JB/T 9535-2013《户内户外防腐电工产品环境技术要求》GB/T 2423.33-2021《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Kca:高浓度二氧化硫试验》”
[bookmark: OLE_LINK120][bookmark: OLE_LINK121]7、经采购人确认，针对本项目招标文件 “第五章 采购需求 三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：”序号96四门雪柜“6、采用环保冷媒R134A或R404A。”更正为“6、采用环保冷媒R513A或R448A或R449A。”
8、经采购人确认，针对本项目招标文件 “第五章 采购需求 三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：”序号120四门雪柜“6、采用环保冷媒R134A或R404A。”更正为“6、采用环保冷媒R513A或R448A或R449A。”
[bookmark: OLE_LINK125][bookmark: OLE_LINK124]9、经采购人确认，针对本项目招标文件 “第五章 采购需求 三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：”序号128保鲜工作台“6、采用环保冷媒R134A或R404A。”更正为“6、采用环保冷媒R513A或R448A或R449A。”
[bookmark: OLE_LINK129][bookmark: OLE_LINK130]10、经采购人确认，针对本项目招标文件 “第五章 采购需求 三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：”序号128保鲜工作台“▲7、提供产品试验依据标准: JB/T 9535-2013《户内户外防腐电工产品环境技术要求》GB/T 2423.33-2005《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Kca:高浓度二氧化硫试验》。”更正为“▲7、提供产品试验依据标准: JB/T 9535-2013《户内户外防腐电工产品环境技术要求》GB/T 2423.33-2021《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Kca:高浓度二氧化硫试验》。”
[bookmark: OLE_LINK135][bookmark: OLE_LINK126][bookmark: OLE_LINK127][bookmark: OLE_LINK128]11、经采购人确认，针对本项目招标文件 “第五章 采购需求 三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：”序号130四门雪柜“6、采用环保冷媒R134A或R404A。”更正为“6、采用环保冷媒R513A或R448A或R449A。”
[bookmark: OLE_LINK161][bookmark: OLE_LINK140][bookmark: OLE_LINK141]12、经采购人确认，针对本项目招标文件 “第五章 采购需求 三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：”序号102厨房灭火系统及控制箱“7、提供灭火系统金属喷嘴帽重金属测定，符合GB4806.9-2016标准。”更正为“7、提供灭火系统金属喷嘴帽重金属测定，符合GB4806.9-2023标准。”
[bookmark: OLE_LINK170][bookmark: OLE_LINK171]13、经采购人确认，针对本项目招标文件 “第五章 采购需求 三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：”序号77 燃气可倾式汤锅（150L)“1、热负荷：36kW。”更正为“1、热负荷：≥36kW。”
[bookmark: OLE_LINK173][bookmark: OLE_LINK172]14、经采购人确认，针对本项目招标文件 “第五章 采购需求 三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：”序号116燃气可倾式汤锅（150L)“1、热负荷：36kW。”更正为“1、热负荷：≥36kW。”
[bookmark: OLE_LINK177][bookmark: OLE_LINK176][bookmark: OLE_LINK174][bookmark: OLE_LINK175][bookmark: OLE_LINK154][bookmark: OLE_LINK155][bookmark: OLE_LINK156][bookmark: OLE_LINK153]15、经采购人确认，针对本项目招标文件 “第五章 采购需求 三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：”序号125燃气可倾式汤锅（150L)“1、热负荷：36kW。”更正为“1、热负荷：≥36kW。”
[bookmark: OLE_LINK190][bookmark: OLE_LINK189]16、经采购人确认，针对本项目招标文件 “第五章 采购需求 三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：”序号61、序号98、序号100、序号143、序号145、序号157、序号159、序号167、序号174、序号181、序号183、序号184、序号188、序号191、序号193、序号195、序号209、序号212中“腐蚀失重率符合GB/T10125-1997标准。”更正为“腐蚀失重率符合GB/T10125-2021标准。”
[bookmark: OLE_LINK192][bookmark: OLE_LINK193]17、经采购人确认，针对本项目招标文件 “第五章 采购需求 三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：”序号112推入式万能蒸烤箱（20盘）中增加参数“▲13、总功率范围35kw-38kw。”
[bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK54]18、经采购人确认，针对本项目招标文件 “第五章 采购需求 三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：”序号127推入式万能蒸烤箱（20盘）中增加参数“▲13、总功率范围35kw-38kw。”
19、经采购人确认，针对本项目招标文件 “第五章 采购需求 三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：”中增加“餐厅厨房（B1）局部平面图、厨余垃圾（B2）局部平面图和餐厅厨房（B1）及厨余垃圾（B2）局部平面图”。
20、招标文件其他内容不变。
三、更正日期：2026年7月27日
[bookmark: _Toc35393816][bookmark: _Toc35393647]四、其他补充事宜
[bookmark: OLE_LINK158][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK159][bookmark: OLE_LINK1]招标文件及公告其他内容不变。
[bookmark: _Toc28359106][bookmark: _Toc28359029][bookmark: _Toc35393648][bookmark: _Toc35393817]五、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名    称：首都医科大学附属首都儿童医学中心
地    址：北京市朝阳区雅宝路2号
[bookmark: OLE_LINK217]联系方式：010-85695224
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]名    称：中技国际招标有限公司
地    址：北京市丰台区西营街1号院通用时代中心C座9层
[bookmark: OLE_LINK16]联系方式：010-81168541
3.项目联系方式
采购人项目联系人：季老师
[bookmark: OLE_LINK17]电　话：010-85695224
[bookmark: OLE_LINK206]采购代理机构项目联系人：强文晓、孙薇
电　话：010-81168541

