[bookmark: _Toc35393813]海淀区人民检察院知识产权检察保护基地展示设备更正公告
[bookmark: _Toc28359027][bookmark: _Toc35393814][bookmark: _Toc28359104][bookmark: _Toc35393645]一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：　2608-HXTC-IF1493　
原公告的采购项目名称：海淀区人民检察院知识产权检察保护基地展示设备
首次公告日期：2026年08月25日　
[bookmark: _Toc28359028][bookmark: _Toc28359105][bookmark: _Toc35393646][bookmark: _Toc35393815]二、更正信息
更正事项：□采购公告 采购文件 □采购结果     
更正内容：
1、 [bookmark: _Toc99301424]第一章投标邀请，4.采购需求中“嵌装筒灯”、“调光射灯”、“灯带”的简要技术需求或服务要求更正为：
嵌装筒灯：5寸，10W-30W，4500K-6500k；
调光射灯：吊装轨道安装，12W-35W,3000K-4000K,20°-36°，Ra90，IP20；
灯带：功率7W-18W/m, 5000K-7000K，每套灯带长度不低于2m，每10套灯带配备1个开关电源；
2、 第五章采购需求，一.采购标的中“嵌装筒灯”、“调光射灯”、“灯带”的简要技术需求或服务要求更正为：
嵌装筒灯：5寸，10W-30W，4500K-6500k；
调光射灯：吊装轨道安装，12W-35W,3000K-4000K,20°-36°，Ra90，IP20；
灯带：功率7W-18W/m, 5000K-7000K每套灯带长度不低于2m，每10套灯带配备1个开关电源；
3、 第五章采购需求，三.技术要求中所有“控制工作站”规格参数中的第7、8条均更正为：
7.正版系统授权，需提供软件授权材料或正版承诺书。
8.终端安全软件正规授权，需提供软件授权材料或正版承诺书。
4、第五章采购需求，三.技术要求中“嵌装筒灯”、“调光射灯”、“灯带”的规格参数更正为：
嵌装筒灯：5寸，10W-30W，色温4500K-6500k;
★需提供中国国家强制性认证证书
调光射灯：吊装轨道安装，12W-35W, 色温3000K-4000K,20°-36°，Ra90，IP20；
★需提供中国国家强制性认证证书；
灯带：1.功率7W-18W/m
2.色温5000K-7000K，每套灯带长度不低于2m，每10套灯带配备1个开关电源
★3.灯带开关电源需提供中国国家强制性认证证书
5、第五章采购需求三技术要求中“WDZ- YJY-5*6”的规格参数更正为：
1.名称：电力电缆；2.型号：WDZ- YJY-5*6；3.敷设方式：管内敷设；
4.电压等级（kV）：1kV
6、第六章拟签订的合同文本，第一节政府采购合同协议书，4.合同验收中“验收主体”更正为：北京市海淀区人民检察院；
    “履约验收程序”更正为：
先进行到货验收：所有货物到货完成后，由北京市海淀区人民检察院负责到货验收，核对货物的品牌、规格型号、数量等；
再进行技术验收：由项目负责人组建验收小组，对合同约定的各项技术需求、培训、技术资料等进行验收。验收合格后出具验收报告。
7、本项目投标截止时间、开标时间、投标保证金递交截止时间更正为：
2026_年_10_月_8_日_14_点_00_分（北京时间）
其他内容保持不变。
[bookmark: _Toc35393816][bookmark: _Toc35393647]三、其他补充事宜
无
[bookmark: _Toc35393817][bookmark: _Toc28359029][bookmark: _Toc28359106][bookmark: _Toc35393648]四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：北京市海淀区人民检察院
地址：北京市海淀区厂洼西路8号
联系方式：刘老师，010-59554931
2.采购代理机构信息
名称：北京宏信天诚国际招标有限公司
地址：北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦11层1110室
联系方式：修海龙、成歌、杨晓楠010-63974645、010-63961210
3.项目联系方式
项目联系人：修海龙、成歌、王思晨、王东衍、杨晓楠
电话：010-63974645、010-63961210

